B	OPERE EDILI

B.2	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA

B.2.5	MATERIALI A PIE' D'OPERA
Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si intende comprenso e compensato l'onere relativo ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
I materiali dovranno essere di ottima qualità, rispecchiare le caratteristiche dei relativi Capitolati Speciali d'Appalto nonchè le normative vigenti.
B.2.5.5	SABBIA
Fornitura in cantiere di inerti sabbiosi di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.2.5.5.5	sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm		m³	28,68
B.2.5.5.10	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm		m³	23,58
B.2.5.10	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
Fornitura in cantiere di inerti ghiaiosi di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.2.5.10.5	ghiaino granulometria 7-15 mm		m³	22,11
B.2.5.10.10	ghiaia granulometria 15-30 mm		m³	22,11
B.2.5.10.15	pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm		m³	13,48
B.2.5.10.20	misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm		m³	22,85
B.2.5.10.25	misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm		m³	21,32
B.2.5.10.30	legante di frantoio granulometria 0-30 mm		m³	14,86
B.2.5.10.35	legante naturale di cava (tout venant)		m³	10,74

B.2.10	LAVORI COMPIUTI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
Sarà cura del progettista modificare i prezzi unitari di seguito riportati in funzione dell'ubicazione del futuro cantiere di lavoro, analizzando compiutamente la disponibilità e la vicinanza di discariche per materiali inerti anche consultando lo specifico elaborato aggiornato e distribuito dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) - Unità organizzativa tutela del suolo.
B.2.10.10	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
Demolizione completa di fabbricati esistenti di qualsiasi genere, sia sopra che sotto il piano del terreno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per tutte le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta,  il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verra' effettuata a metrocubo vuoto per pieno all'esterno delle murature e dal pavimento di calpestio del piano interrato o piano terra alla quota dell'estradosso dell'ultimo solaio.
B.2.10.10.5	muratura in laterizio e solai in laterocemento		m³	12,04
B.2.10.10.10	muratura in pietrame e solai in legno		m³	9,83
B.2.10.15	DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO
Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola orditura, manto di copertura di qualsiasi tipo, membrane bituminose, canali di gronda, tubi pluviali e lattonerie di ogni genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verra' effettuata a metroquadrato lungo le falde della copertura.
B.2.10.15.5			m²	11,38
B.2.10.20	DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA
Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura.
B.2.10.20.5	manto in lastre		m²	3,49
B.2.10.20.10	manto in coppi		m²	7,80
B.2.10.20.15	manto in tegole		m²	5,12
B.2.10.20.20	manto in lamiera		m²	7,13
B.2.10.20.25	manto bituminoso a secco		m²	1,86
B.2.10.25	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrarà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.25.5	serramenti esterni in legno		m²	16,00
B.2.10.25.10	serramenti interni in legno		cad.	15,65
B.2.10.25.15	serramenti esterni metallici		m²	14,42
B.2.10.25.20	serramenti interni metallici		cad.	11,60
B.2.10.30	SMONTAGGIO DI PAVIMENTO IN PIETRA MASSELLO
Smontaggio e rimozione di pavimento in pietra naturale massello di qualsiasi tipo e sezione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale eccedente, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.30.5			m²	33,80
B.2.10.35	SMONTAGGIO DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE
Smontaggio e rimozione di contorni, bancali, soglie, zoccolini, battiscopa, pedate ed alzate in in marmo od pietra naturale di qualsiasi tipo e sezione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale eccedente, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.35.5			m	12,57
B.2.10.40	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.40.5	strutture in muratura di pietrame		m³	106,90
B.2.10.40.10	breccia per strutture in muratura di pietrame		m³	161,30
B.2.10.40.15	strutture in conglomerato cementizio armato		m³	212,40
B.2.10.40.20	breccia per strutture in conglomerato cementizio armato		m³	271,20
B.2.10.40.25	strutture in muratura di laterizio		m³	68,40
B.2.10.40.30	breccia per strutture in muratura di laterizio		m³	96,54
B.2.10.45	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata a metrocubo vuoto per pieno.
B.2.10.45.5			m³	122,10
B.2.10.50	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI
Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali ed esclusi gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.50.5	solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio armato		m²	50,79
B.2.10.50.10	solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato		m²	32,65
B.2.10.50.15	solai con travi ed assito in legno		m²	21,88
B.2.10.50.20	strutture a volta in pietrame		m²	70,08
B.2.10.55	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE IN VISTA
Demolizione parziale o totale di canne fumarie di qualsiasi tipo e sezione realizzate in vista fuori lo spessore della muratura perimetrale esterna, complete degli intonaci e degli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.55.5			m³	37,74
B.2.10.60	DEMOLIZIONE DI TAVOLATI
Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.60.5	tavolati in laterizio		m²	9,86
B.2.10.60.10	tavolati in gesso rivestito		m²	15,91
B.2.10.65	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI CERAMICI
Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.65.5			m²	4,92
B.2.10.70	DEMOLIZIONE DI INTONACI
Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.70.5	intonaci interni su muratura in laterizio		m²	12,21
B.2.10.70.10	intonaci interni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm		m²	12,48
B.2.10.70.15	intonaci esterni su muratura in laterizio		m²	11,42
B.2.10.70.20	intonaci esterni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm		m²	7,12
B.2.10.75	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA
Demolizione parziale o totale di controsoffitti in maltapaglia fino al vivo della struttura sottostante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.75.5			m²	14,11
B.2.10.80	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI
Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.80.5	pannelli metallici		m²	7,79
B.2.10.80.10	pannelli fibra minerale, gesso e gesso rivestito		m²	11,59
B.2.10.85	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.85.5	pavimenti caldi in legno		m²	6,76
B.2.10.85.10	pavimenti caldi resilienti		m²	6,83
B.2.10.85.15	pavimenti freddi		m²	9,52
B.2.10.87	SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
Sovrapprezzo alla demolizione di pavimenti e battiscopa per ogni strato tipologico di pavimentazione in più oltre al primo.
B.2.10.87.5	pavimenti caldi in legno		m²	4,64
B.2.10.87.10	pavimenti caldi resilienti		m²	4,71
B.2.10.87.15	pavimenti freddi		m²	6,75
B.2.10.90	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO
Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.90.5	pavimenti freddi		m²	16,03
B.2.10.90.10	pavimenti caldi in legno		m²	16,71
B.2.10.90.15	pavimenti caldi resilienti		m²	16,99
B.2.10.95	DEMOLIZIONE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO
Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 80 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.95.5			m²	14,02
B.2.10.100	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU TERRAPIENO
Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.100.5	eseguita esclusivamente a mano		m³	121,70
B.2.10.100.10	eseguita a mano e con piccole macchina operatrici		m³	41,10
B.2.10.105	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU AVVOLTO
Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica, eseguita esclusivamente a mano, su avvolti di edifici esistenti.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.105.5			m³	123,90
B.2.10.110	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI
Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.110.5	parapetti o similari		m²	7,97
B.2.10.110.10	scale e strutture portanti		kg	0,62
B.2.10.115	SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.115.5			cad.	22,33
B.2.10.120	SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessario opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture di sostegno, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.10.120.5			cad.	11,07

B.2.15	LAVORI COMPIUTI - SCAVI E REINTERRI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.2.15.5	SCAVO A SEZIONE APERTA CON DEPOSITO TEMPORANEO
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la rimozione di ceppaie, la formazione delle necessarie opere provvisionali e di sicurezza per la protezione delle pareti laterali da franamenti, lo spianamento del terreno sul fondo ed i depositi temporanei nell'ambito del cantiere del materiale di risulta.
La misurazione del corpo dello scavo sarà effettuata a parete inclinata (3/1) per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L..
B.2.15.5.5			m³	4,44
B.2.15.7	SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA
Scavo comune a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la rimozione di ceppaie, la formazione delle necessarie opere provvisionali e di sicurezza per la protezione delle pareti laterali da franamenti ed il livellamento del piano di scavo.
La misurazione del corpo dello scavo sarà effettuata a parete inclinata (3/1) per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L..
B.2.15.7.5			m³	2,96
B.2.15.10	SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA CON DEPOSITO TEMPORANEO
Scavo a sezione aperta eseguito esclusivamente con martellone idraulico, senza l'ausilio di esplosivi, in roccia compatta di qualsiasi natura e consistenza.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la profilatura delle scarpate, la formazione delle necessarie opere provvisionali e di sicurezza per la protezione delle pareti laterali da franamenti, lo spianamento del fondo, la frantumazione ed i depositi temporanei nell'ambito del cantiere del materiale frantumato di risulta.
La misurazione del corpo dello scavo sarà effettuata a parete inclinata (3/1) per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L..
B.2.15.10.5			m³	31,13
B.2.15.12	SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA
Scavo comune a sezione aperta eseguito esclusivamente con martellone idraulico, senza l'ausilio di esplosivi, in roccia compatta di qualsiasi natura e consistenza.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la profilatura delle scarpate, la formazione delle necessarie opere provvisionali e di sicurezza per la protezione delle pareti laterali da franamenti, lo spianamento del fondo, la frantumazione, gli eventuali depositi temporanei nell'ambito del cantiere del materiale frantumato di risulta.
La misurazione del corpo dello scavo sarà effettuata a parete verticale per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L..
B.2.15.12.5			m³	30,27
B.2.15.13	SOVRAPPREZZO PER SMALTIMENTO ACQUE
Sovrapprezzo agli scavi a sezione aperta in materiale di qualsiasi natura e consistenza, per gli oneri derivanti dalla presenza di acqua meteorica e/o per entità filtranti dalle pareti dello scavo stesso, qualora l'onere per lo smaltimento della stessa, che dovrà essere mantenuta durante i lavori ad un livello di circa 30 cm sotto il piano finito dello scavo, possa essere effettuato per mezzo di canali di fuga o mediante semplici pozzi di pompaggio con attrezzature modeste e di uso comune in cantiere e comunque in accordo con la D.L..
B.2.15.13.5			m³	0,88
B.2.15.15	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito con mezzi meccanici  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle necessarie opere provvisionali e di sicurezza per la protezione delle pareti laterali da franamenti e lo spianamento del terreno sul fondo dello scavo.
B.2.15.15.5			m³	9,75
B.2.15.17	SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito esclusivamente a mano in terreni sciolti e/o da piccone di qualsiasi natura e consistenza.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle necessarie opere provvisionali e di sicurezza per la protezione delle pareti laterali da franamenti, lo spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei a bordo scavo e la raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di risulta.
B.2.15.17.5			m³	117,80
B.2.15.20	SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI
Scarifica e sistemazione di piani, per uno spessore variabile fino ad un massimo di circa 30 cm, idonea a ricevere successive pavimentazioni esterne, eseguita con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la formazione delle pendenze, la finitura a mano dei bordi perimetrali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.15.20.5			m²	2,40
B.2.15.25	SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON LEGANTE
Formazione di sottofondo e/o riempimento eseguito in legante di frantumazione con granulometria 0-30 mm, proveniente da cave e giudicato idoneo dalla D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle necessarie opere provvisionali e di sicurezza,  il trasporto, lo stendimento meccanico, la formazione delle pendenze, il costipamento, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.15.25.5			m³	19,34
B.2.15.30	RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO
Formazione di rilevato eseguito con scarto di porfido di pezzatura variabile, proveniente da cave e giudicato idoneo dalla D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per  la formazione delle necessarie opere provvisionali e di sicurezza, il trasporto, lo stendimento meccanico, la sagomatura, il costipamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.15.30.5			m³	15,88
B.2.15.40	REINTERRO DRENANTE
Fornitura e posa in opera di reinterro drenante perimetrale a ridosso di opere in conglomerato cementizio di qualsiasi tipo eseguito con pietrisco di frantumazione con granulometria 30-70 mm, proveniente da cave e giudicato idoneo dalla D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per  la formazione delle necessarie opere provvisionali e di sicurezza, il trasporto, lo stendimento meccanico, il costipamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.15.40.5			m³	25,94

B.2.20	LAVORI COMPIUTI - PROTEZIONI DRENANTI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.2.20.5	MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA
Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata con profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta densità.
In particolare la membrana dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- peso minimo           550 g/m²;
- spessore del profilo     8 mm.
La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico dell'estremità superiore  a giunti sovrapposti di circa 10 cm mediante semplice pressione, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, gli angolari di finitura, i sigillanti, il taglio, lo sfrido, le necessarie opere provvisionali e di sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.20.5.5			m²	6,20
B.2.20.10	LASTRE ONDULATE BITUMATE PROTETTIVE
Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da lastre ondulate in cartone bitumato dello spessore di circa 6 mm.
La posa in opera sarà eseguita a secco mediante fissaggio meccanico dell'estremità superiore  a giunti sovrapposti di circa 10 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, gli angolari di finitura, i sigillanti, il taglio, lo sfrido, le necessarie opere provvisionali e di sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.20.10.5			m²	9,02
B.2.20.15	MEMBRANA BUGNATA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA POLIPROPILENE
Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata drenante con profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta densità accoppiata su una faccia con feltro non tessuto in polipropilene.
In particolare la membrana dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- peso minimo              600 g/m²;
- spessore del sistema     8 mm.
La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico dell'estremità superiore  a giunti sovrapposti di circa 10 cm mediante semplice pressione, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, gli angolari di finitura, i sigillanti, la corretta posa in corrispondenza dell'eventuale tubo drenante, il taglio, lo sfrido, le necessarie opere provvisionali e di sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.20.15.5			m²	7,77
B.2.20.20	MEMBRANA CUSPIDATA ESTRUSA PE/AD DRENANTE CARRABILE
Fornitura e posa in opera di protezione carrabile per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da membrana drenante estrusa in polietilene ad alta densità con faccia piana destinata al contatto con la struttura e faccia opposta cuspidata a maglia quadrangolare accoppiata con feltro non tessuto in polipropilene.
In particolare la membrana dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- peso minimo           1300 g/m²;
- spessore del profilo      8 mm.
La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico delle estremità a giunti accostali con geotessile sovrapposto di circa 10 cm, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, la corretta posa in corrispondenza dell'eventuale tubo drenante, il taglio, lo sfrido, le necessarie opere provvisionali e di sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.20.20.5			m²	10,25
B.2.20.25	RETE CUSPIDATA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA POLIPROPILENE CARRABILE
Fornitura e posa in opera di protezione carrabile per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da rete drenante estrusa in polietilene ad alta densità con faccia piana destinata al contatto con la struttura e faccia opposta cuspidata a maglia quadrangolare accoppiata con feltro non tessuto in polipropilene.
In particolare la rete drenante dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- peso minimo              1300 g/m²;
- spessore del sistema     12 mm.
La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico delle estremità a giunti accostali con geotessile sovrapposto di circa 10 cm, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, la corretta posa in corrispondenza dell'eventuale tubo drenante, il taglio, lo sfrido, le necessarie opere provvisionali e di sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.2.20.25.5			m²	10,22

B.2.50	LAVORI COMPIUTI - CONFERIMENTI A DISCARICA
Nei prezzi dei conferimenti a discarica di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico in cantiere ed allo scarico in discarica, l'eventuale indennità di discarica qualora espressamente prevista, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
Sarà cura del progettista modificare i prezzi unitari di seguito riportati in funzione dell'ubicazione del futuro cantiere di lavoro, analizzando compiutamente la disponibilità e la vicinanza di discariche per materiali inerti anche consultando lo specifico elaborato aggiornato e distribuito dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) - Unità organizzativa tutela del suolo.
B.2.50.10	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L..
La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.
B.2.50.10.5	inerte proveniente da scavi		m³	18,44
B.2.50.10.10	inerte roccioso proveniente da scavi		m³	17,04
B.2.50.20	CONFERIMENTO IN LUOGO CONSENTITO
Trasporto e conferimento in luogo consentito dalla D.L. ed esterno all'area di cantiere, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta giudicato non riutilizzabile dalla D.L. ed esuberante dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la raccolta differenziata del materiale di risulta.
La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.
B.2.50.20.5			m³	7,23
B.2.50.30	CESSIONE E CONFERIMENTO IN LUOGO CONSENTITO DI TERRENO COLTIVO
Cessione, trasporto e conferimento in luogo consentito dalla D.L. ed esterno all'area di cantiere, a qualsiasi distanza, del terreno coltivo di risulta giudicato riutilizzabile dalla D.L. ed esuberante dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la raccolta differenziata del materiale di risulta.
La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.
B.2.50.30.5			m³	1,70

B.4	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE

B.4.5	MATERIALI A PIE' D'OPERA
Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si intende comprenso e compensato l'onere relativo ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
I materiali dovranno essere di ottima qualità, rispecchiare le caratteristiche dei relativi Capitolati Speciali d'Appalto nonchè le normative vigenti.
B.4.5.10	CEMENTI
Fornitura in cantiere di leganti cementizi di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.4.5.10.12	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg		100kg	12,97
B.4.5.10.22	cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg		100kg	13,83
B.4.5.10.30	cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg		100kg	28,88
B.4.5.10.40	cemento refrattario in sacchi di carta		100kg	116,00
B.4.5.10.50	legante idraulico pronta presa in sacchi di carta		100kg	24,35
B.4.5.10.60	sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta		kg	1,16
B.4.5.20	CALCI
Fornitura in cantiere di leganti idraulici di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.4.5.20.12	calce idraulica naturale in sacchi di carta da 25 kg		100kg	11,25
B.4.5.20.30	calce grassello in sacchi di polietilene da 30 kg		100kg	13,48
B.4.5.30	GESSI
Fornitura in cantiere di leganti gessosi di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.4.5.30.10	gesso scagliola in sacchi di carta		100kg	18,53
B.4.5.40	ADESIVI
Fornitura in cantiere di adesivi in polvere di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.4.5.40.10	colla bianca per piastrelle interne in sacchi di carta		kg	0,31
B.4.5.40.15	colla bianca per piastrelle esterne in sacchi di carta		kg	0,57
B.4.5.40.20	collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato		100kg	41,19
B.4.5.50	MALTE SECCHE
Fornitura in cantiere di malte secche premiscelate di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.4.5.50.10	malta secca in sacchi di carta		100kg	12,60
B.4.5.50.30	malta fina autolivellante in sacchi di carta		kg	0,67
B.4.5.70	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Fornitura in cantiere di conglomerati cementizi preconfezionati di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.4.5.70.10	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25		m³	65,39
B.4.5.70.20	conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25		m³	71,08
B.4.5.70.30	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25		m³	76,78
B.4.5.70.40	conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25		m³	82,47
B.4.5.70.50	conglomerato cementizio semifluido S3 classe Rck 25		m³	91,32
B.4.5.70.60	conglomerato cementizio semifluido S3 classe Rck 30		m³	95,75
B.4.5.70.70	conglomerato cementizio semifluido S3 classe Rck 35		m³	99,55
B.4.5.95	LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI
Fornitura in cantiere di blocchi semipieni in laterizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.4.5.95.10	blocchi tipo "TRIESTE" 35x17x20 cm		cad.	1,30
B.4.5.95.30	blocchi alveolati rettangolari 20x50x22.5 cm		cad.	2,11
B.4.5.95.40	blocchi alveolati rettangolari 25x33x22.5 cm		cad.	1,58
B.4.5.95.50	blocchi alveolati rettangolari 30x25x22.5 cm		cad.	1,47
B.4.5.95.60	blocchi alveolati rettangolari 35x25x22.5 cm		cad.	1,63
B.4.5.95.70	blocchi alveolati rettangolari 38x25x22.5 cm		cad.	2,03
B.4.5.110	CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI
Fornitura in cantiere di blocchi strutturali in conglomerato cementizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.4.5.110.10	blocchi 50x20x20 cm		cad.	1,75
B.4.5.110.20	blocchi 50x20x25 cm		cad.	2,10
B.4.5.110.30	blocchi 50x20x30 cm		cad.	2,38
B.4.5.110.100	blocchi alleggeriti 50x20x20 cm		cad.	2,25
B.4.5.110.110	blocchi alleggeriti 50x20x25 cm		cad.	2,88
B.4.5.110.120	blocchi alleggeriti 50x20x30 cm		cad.	3,40
B.4.5.110.130	blocchi alleggeriti 50x20x35 cm		cad.	3,70
B.4.5.120	TONDINI
Fornitura in cantiere di tondini di acciaio in barre non lavorate di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.4.5.120.10	ferro tondino in barre FeB38K		kg	0,58
B.4.5.120.15	ferro tondino in barre FeB44K		kg	0,58
B.4.5.130	RETI ELETTROSALDATE
Fornitura in cantiere di pannelli di rete elettrosaldata costituiti da tondino di acciaio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.4.5.130.10	rete elettrosaldata aderenza migliorata		kg	0,66
B.4.5.150	PROFILI UNI
Fornitura in cantiere di profili e laminati UNI in acciaio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.4.5.150.10	laminati mercantili in acciaio Fe430		kg	0,57
B.4.5.150.20	travi in acciaio Fe430 altezza fino 200 mm		kg	0,58
B.4.5.150.25	travi in acciaio Fe430 altezza oltre 200 mm		kg	0,55
B.4.5.170	CHIODERIA
Fornitura in cantiere di chioderia di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.4.5.170.10	chiodi comuni edilizia lunghezza 5-8 cm		kg	1,25
B.4.5.170.15	chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm		kg	1,76
B.4.5.170.20	chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm		kg	3,77
B.4.5.180	FERRAMENTA ACCESSORIA
Fornitura in cantiere di ferramenta accessoria di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.4.5.180.10	filo di ferro per armatura		kg	1,40
B.4.5.180.20	distanziatori metallici per casseforme		100pz.	12,19
B.4.5.180.30	paraspigoli in lamiera acciaio zincato		m	0,52

B.4.10	LAVORI COMPIUTI - CONGLOMERATI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.4.10.5	MAGRONE PER FONDAZIONI
Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria idenea dello spessore indicato nei calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sistemazione del terreno quale piano di posa, il costipamento, il livellamento del piano superiore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.10.5.5			m³	76,47
B.4.10.10	CONGLOMERATO Rck 25
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano,  dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.10.10.5	sottomurazioni		m³	253,00
B.4.10.10.10	fondazioni continue ed isolate		m³	107,78
B.4.10.10.15	fondazioni a platea		m³	102,14
B.4.10.10.20	elevazioni		m³	113,90
B.4.10.15	CONGLOMERATO Rck 30
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.10.15.5	sottomurazioni		m³	258,00
B.4.10.15.10	fondazioni continue ed isolate		m³	108,20
B.4.10.15.15	fondazioni a platea		m³	106,62
B.4.10.15.20	elevazioni		m³	118,60
B.4.10.15.25	travi, cordoli, solai e solette		m³	123,00
B.4.10.15.30	pilastri		m³	128,00
B.4.10.15.35	piattaforme e rampe scala		m³	132,70
B.4.10.20	CONGLOMERATO Rck 35
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 35 confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.10.20.25	travi, cordoli, solai e solette		m³	127,00
B.4.10.20.30	pilastri		m³	132,00
B.4.10.20.35	piattaforme e rampe scala		m³	136,70

B.4.15	LAVORI COMPIUTI - FERRI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.4.15.5	FERRO TONDINO DI ARMATURA
Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in conglomerato cementizio, di ferro tondino di armatura  FeB44K o FeB38K ad aderenza  migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri della piegatura, la legatura delle staffe, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.15.5.5	fondazioni e sottomurazioni		kg	0,94
B.4.15.5.10	elevazioni e pilastri		kg	0,99
B.4.15.5.15	travi, cordoli, solai  e solette		kg	1,04
B.4.15.5.20	piattaforme e rampe scale		kg	1,11
B.4.15.10	RETE ELETTROSALDATA
Fornitura e posa in opera in piano, ove non previsto nelle relative opere, di rete elettrosaldata in  ferro tondino FeB44K o FeB38K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e con maglia e diametro come da calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la legatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.15.10.5			kg	0,90

B.4.20	LAVORI COMPIUTI - CASSEFORME
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.4.20.5	CASSEFORME
Formazione di casseforme rettilinee in pannelli sia metallici che multistrato per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio.
B.4.20.5.5	fondazioni		m²	20,50
B.4.20.5.10	elevazioni		m²	25,53
B.4.20.5.15	cordoli, travi, pilastri, solai e solette		m²	29,94
B.4.20.5.20	rampe scala		m²	47,06
B.4.20.10	SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE FACCIA A VISTA
Sovrapprezzo alle casseforme di qualsiasi tipo per la lavorazione dei paramenti esterni a faccia a vista mediante l'utilizzo di tavole in legno con superficie piallata.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'accurato dosaggio dei getti, la corretta vibrazione meccanica, la battitura delle casseforme, il trattamento con olio disarmante, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene, marcapiani e fasce di ripresa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata sulla superficie realmente in vista.
B.4.20.10.5			m²	26,15
B.4.20.15	RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO
Fornitura e posa in opera all'interno di casseforme di contenimento dei getti in conglomerato cementizio semplice od armato, per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno, di pannelli isolanti dello spessore di 35 mm, costituiti da fibre selezionate in lana di legno mineralizzate, 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, gli eventuali distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il legname accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata sulla superficie vista dei pannelli.
B.4.20.15.5	mineralizzate con magnesio		m²	23,78
B.4.20.15.10	mineralizzate con cemento		m²	14,54
B.4.20.20	SOVRAPPREZZO CASSEFORME PILASTRI CIRCOLARI
Maggiorazione alle casseforme dei pilastri per l'esecuzione di sezioni circolari di diametro 150-1200 mm, mediante l'utilizzo di casseri in cartone accoppiato dello spessore di 4-12 mm e provvisti di filo per disarmo con apertura a cerniera.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'utilizzo di casseforme a perdere, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio.
B.4.20.20.5	vista standard spiralato		m²	7,78
B.4.20.20.10	vista liscio		m²	14,94
B.4.20.20.15	vista alta qualità senza bolle d'aria		m²	21,78

B.4.25	LAVORI COMPIUTI - ADDITIVI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.4.25.5	SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE
Sovrapprezzo per getti in conglomerato cementizio semplice od armato, ove sussista il pericolo di vespai, per l'impiego di additivo superfluidificante con dosaggio nelle quantità necessarie per un abbassamento al cono di Abrams maggiore di 16 mm e comunque da concordarsi con la D.L..
L'additivo dovrà essere esente da cloruri e conforme alle norme UNI.
B.4.25.5.5	conglomerati cementizi in genere		m³	6,20
B.4.25.5.10	conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm		m²	0,71
B.4.25.5.15	conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm		m²	1,08
B.4.25.10	SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO ANTIGELO
Sovrapprezzo per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per l'impiego di additivo antigelo con dosaggio nelle quantità previste dalla Ditta produttrice e comunque da concordarsi con la D.L..
L'additivo dovrà essere esente da cloruri e conforme alle norme UNI.
B.4.25.10.5	conglomerati cementizi in genere		m³	8,60
B.4.25.10.10	conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm		m²	0,99
B.4.25.10.15	conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm		m²	1,51

B.4.35	LAVORI COMPIUTI - PONTEGGI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al nolo, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
Sarà cura del progettista scegliere tra i prezzi unitari previsti dai tipi di seguito riportati quello maggiormente idoneo per il futuro cantiere, in funzione della durata in opera fino ad un massimo ammesso di dieci mesi quantità che concorre al prezzo di acquisto. Dopo aver effettuato la scelta più opportuna la descrizione del tipo deve essere cancellata.
B.4.35.3	PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO
Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari dotati di piastre forate con spinotti di collegamento e correnti di campo, in opera per tutta la durata del cantiere, a qualsiasi altezza, completo di  idonei ancoraggi, un solo impalcato di lavoro in sommità e relativo sottoponte corredati di fermapiede, parapetti regolamentari ed impalcati con botole e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo permanente ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di successivi interventi manutentivi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per  il nolo, i trasporti, il disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, n° 547, DPR 07.01.56, n° 164, il documento di armonizzazione UNI HD 1000 e la Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 11.07.00, n° 46.
E' altresì compreso il disegno esecutivo con indicati, tra l'altro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato, l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
La misurazione verrà effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio. Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e dall'altezza misurata dal piano di imposta delle basette all'ultimo impalcato praticabile del ponteggio stesso.
B.4.35.3.1	SCEGLIERE TRA I TIPI SEGUENTI QUELLO IDONEO AL CANTIERE, DOPO AVERLO INSERITO IN EPU CANCELLARE LA DESCRIZIONE DEL TIPO			   
B.4.35.3.5	in opera per un mese		m²	9,04
B.4.35.3.10	in opera per due mesi		m²	10,66
B.4.35.3.15	in opera per tre mesi		m²	12,11
B.4.35.3.20	in opera per quattro mesi		m²	13,56
B.4.35.3.25	in opera per cinque mesi		m²	15,01
B.4.35.3.30	in opera per sei mesi		m²	16,46
B.4.35.3.35	in opera per sette mesi		m²	17,91
B.4.35.3.40	in opera per otto mesi		m²	19,36
B.4.35.3.45	in opera per nove mesi		m²	20,81
B.4.35.3.50	in opera per dieci mesi		m²	22,26
B.4.35.5	PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI
Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari dotati di piastre forate con spinotti di collegamento e correnti di campo, in opera per tutta la durata del cantiere, a qualsiasi altezza, completo di  idonei ancoraggi, impalcati di lavoro corredati di fermapiede per tutto lo sviluppo in pianta ed ogni due metri circa di elevazione, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati con botola e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo permanente ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di successivi interventi manutentivi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per  il nolo, i trasporti, il disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, n° 547, DPR 07.01.56, n° 164, il documento di armonizzazione UNI HD 1000 e la Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 11.07.00, n° 46.
E' altresì compreso il disegno esecutivo con indicati, tra l'altro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato, l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
La misurazione verrà effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio. Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e dall'altezza misurata dal piano di imposta delle basette all'ultimo impalcato praticabile del ponteggio stesso.
B.4.35.5.1	SCEGLIERE TRA I TIPI SEGUENTI QUELLO IDONEO AL CANTIERE, DOPO AVERLO INSERITO IN EPU CANCELLARE LA DESCRIZIONE DEL TIPO			   
B.4.35.5.5	in opera per un mese		m²	10,63
B.4.35.5.10	in opera per due mesi		m²	12,53
B.4.35.5.15	in opera per tre mesi		m²	14,42
B.4.35.5.20	in opera per quattro mesi		m²	16,32
B.4.35.5.25	in opera per cinque mesi		m²	18,22
B.4.35.5.30	in opera per sei mesi		m²	20,12
B.4.35.5.35	in opera per sette mesi		m²	22,01
B.4.35.5.40	in opera per otto mesi		m²	23,91
B.4.35.5.45	in opera per nove mesi		m²	25,81
B.4.35.5.50	in opera per dieci mesi		m²	27,71
B.4.35.7	DISFACIMENTO E FORMAZIONE DI PONTEGGIO
Disfacimento e nuova formazione di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato già in opera, costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari dotati di piastre forate con spinotti di collegamento e correnti di campo, in opera per tutta la durata del cantiere, a qualsiasi altezza, completo di  idonei ancoraggi, impalcati di lavoro corredati di fermapiede, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati con botola e scale di accesso. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per  l'accatastamento temporaneo nell'ambito del cantiere ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, n° 547, DPR 07.01.56, n° 164, il documento di armonizzazione UNI HD 1000 e la Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 11.07.00, n° 46.
La misurazione verrà effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio. Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e dall'altezza misurata dal piano di imposta delle basette all'ultimo impalcato praticabile del ponteggio stesso.
B.4.35.7.5			m²	7,38
B.4.35.10	TELI O RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI
Fornitura e posa in opera di protezione per ponteggi esterni di facciata, a qualsiasi altezza e per tutta la durata del cantiere, costituita da idonei teli o reti in materia plastica completi di fissaggi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il trasporto, gli accessori per l'ancoraggio, il disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.
La misurazione verrà effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio. Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e dall'altezza misurata dal piano di imposta all'ultimo piano praticabile del ponteggio stesso.
B.4.35.10.5	maglia tipo comune		m²	2,82
B.4.35.10.10	maglia tipo permeabile		m²	2,99
B.4.35.20	PARAPETTO AGGIUNTIVO IN TUBO/GIUNTO PER PONTEGGI
Formazione di parapetto aggiuntivo di altezza superiore a 120 cm, costituito esclusivamente da tubi e giunti, realizzato sulla sommità di ponteggi ed eseguito in opera per tutta la durata del cantiere ed a qualsiasi altezza.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per  il nolo, i trasporti, il disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, n° 547, DPR 07.01.56, n° 164, il documento di armonizzazione UNI HD 1000 e la Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 11.07.00, n° 46.
E' altresì compreso il disegno esecutivo con indicati, tra l'altro, i carichi concentrati applicati, l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
La misurazione verrà effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata del parapetto. Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del parapetto e dall'altezza misurata dal piano di calpestio dell'ultimo impalcato praticabile al bordo superiore dell'ultimo corrente del parapetto stesso.
B.4.35.20.1	SCEGLIERE TRA I TIPI SEGUENTI QUELLO IDONEO AL CANTIERE, DOPO AVERLO INSERITO IN EPU CANCELLARE LA DESCRIZIONE DEL TIPO			   
B.4.35.20.5	in opera per un mese		m²	19,78
B.4.35.20.10	in opera per due mesi		m²	21,06
B.4.35.20.15	in opera per tre mesi		m²	22,33
B.4.35.20.20	in opera per quattro mesi		m²	23,61
B.4.35.20.25	in opera per cinque mesi		m²	24,88
B.4.35.20.30	in opera per sei mesi		m²	26,16
B.4.35.20.35	in opera per sette mesi		m²	27,43
B.4.35.20.40	in opera per otto mesi		m²	28,71
B.4.35.20.45	in opera per nove mesi		m²	29,98
B.4.35.20.50	in opera per dieci mesi		m²	31,26

B.4.40	LAVORI COMPIUTI - CONGLOMERATI ARMATI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.4.40.10	CONGLOMERATO ARMATO PER SOTTOMURAZIONI
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato a macchina per opere di sottomurazione e simili di qualsiasi tipo, forma e dimensione, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 30 kg/m³.
La sottomurazione ed il collegamento alla muratura, sia essa in sassi che in conglomerato cementizio semplice od armato, dovrà avvenire per tratti di lunghezza massima pari a 3.00 m. Il collegamento alla muratura esistente sarà realizzato addentrandosi in essa in misura sempre minore dal basso verso l'alto, pulendo accuratamente con spazzole metalliche il vecchio materiale e bagnando a rifiuto. Consecutivamente procedere al getto con il metodo della campionatura.
Ove possibile la sottomurazione deve essere eseguita da entrambi i lati della muratura.
 Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, le necessarie opere provvisionali, la vibrazione meccanica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.40.10.5			m³	343,90
B.4.40.15	CONGLOMERATO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE ED ISOLATE
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.40.15.5			m³	181,80
B.4.40.20	CONGLOMERATO ARMATO PER FONDAZIONE A PLATEA
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato a macchina per opere di fondazione a platea, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40 kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.40.20.5			m³	142,70
B.4.40.25	CONGLOMERATO ARMATO Rck 25 PER ELEVAZIONI < 25 cm
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.40.25.5			m³	430,40
B.4.40.30	CONGLOMERATO ARMATO Rck 25 PER ELEVAZIONI 25-35 cm
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.40.30.5			m³	326,60
B.4.40.35	CONGLOMERATO ARMATO Rck 25 PER ELEVAZIONI > 35 cm
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.40.35.5			m³	284,20
B.4.40.40	CONGLOMERATO ARMATO Rck 30 PER ELEVAZIONI < 25 cm
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.40.40.5			m³	435,10
B.4.40.45	CONGLOMERATO ARMATO Rck 30 PER ELEVAZIONI 25-35 cm
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.40.45.5			m³	331,30
B.4.40.50	CONGLOMERATO ARMATO Rck 30 PER ELEVAZIONI > 35 cm
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.40.50.5			m³	288,80
B.4.40.55	CONGLOMERATO ARMATO Rck 30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la  formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.40.55.5	cordoli, travi e solette		m³	369,90
B.4.40.55.10	pilastri		m³	492,50
B.4.40.55.15	rampe scala		m³	603,30
B.4.40.60	CONGLOMERATO ARMATO Rck 35 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 35 confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la  formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.40.60.5	cordoli, travi e solette		m³	381,00
B.4.40.60.10	pilastri		m³	503,60
B.4.40.60.15	rampe scala		m³	614,40

B.4.50	LAVORI COMPIUTI - RISANAMENTI E RISTRUTTURAZIONI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.4.50.5	RIPARAZIONE DI LESIONI NELLE MURATURE
Riparazione di lesioni nelle murature verticali di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata mediante allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di muratura mobili, pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera superficie ed in particolar modo delle connessioni fra gli elementi componenti la struttura, abbondante bagnatura della superficie e rinzaffo in malta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due facce della struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino FeB44K di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm fissandoli alla muratura con chiodi d'acciaio e collegando le due facce, previa perforazione nonchè attraverso le lesioni, con tondini di acciaio FeB44K di diametro 8 mm e di lunghezza pari allo spessore del muro aumentato di 30 cm nella misura di sei legature ogni metroquadrato, sigillatura dei fori con malta premiscelata antiritiro, applicazione di betoncino strutturale costituito da malta cementizia dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia viva lavata dello spessore minimo di 30 mm su entrambe le facce.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il risvolto della rete  di almeno tre maglie in corrispondenza di angoli  strutturali, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro o necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misura, nel caso di lesioni isolate, s'intende effettuata per una fascia della larghezza di 100 cm e una lunghezza pari a quella della fessurazione aumentata di 60 cm; nel caso di lesioni diffuse sarà computata l'effettiva superficie interessata dalla riparazione. La misura sarà eseguita su una sola faccia intendendo compresa l'esecuzione della seconda. Nel caso di particolari interventi di riparazione su murature ammorsate sarà computata l'area in accordo con la D.L..
B.4.50.5.5			m²	110,60
B.4.50.10	TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE PER SOLAI
Formazione di traccia continua e/o tasche isolate nelle murature esistenti, sagomate come previsto dai calcoli statici, per la successiva posa in opera di nuovi solai.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di eventuali scassi passanti eseguiti a coda di rondine, la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misura sarà effettuata a metro lineare di sviluppo del cordolo a contatto con il filo interno della muratura esistente.
B.4.50.10.5			m	24,40
B.4.50.12	TASCHE NELLE MURATURE PER TRAVI
Formazione di tasche isolate nelle murature esistenti, sagomate come previsto dai calcoli statici, per la successiva posa in opera di nuove travi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di eventuali scassi passanti eseguiti a coda di rondine, la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misura sarà effettuata a metro lineare di sviluppo della trave a contatto con il filo interno della muratura esistente.
B.4.50.12.5			m	39,25
B.4.50.15	BETONCINO ARMATO
Fornitura e posa in opera di betoncino di consolidamento, sia per interni che per esterni, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità, per uno spessore complessivo minimo di 30 mm, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.
Il rinzaffo ed il betoncino saranno formati con malta cementizia confezionata a macchina e dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, compresa l'armatura costituita da rete elettrosaldata eseguita in tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione delle parti di muratura mobili, la pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera superficie, l'abbondante bagnatura della superficie e l'applicazione sulla faccia della struttura degli elementi di rete elettrosaldata fissandoli alla muratura con chiodi d'acciaio. Sono altresì compresi gli oneri per il risvolto della rete di almeno tre maglie in corrispondenza di angoli, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro o necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.50.15.5			m²	35,67
B.4.50.20	RIPARAZIONE DI LESIONI NEGLI AVVOLTI
Riparazione di lesioni negli avvolti di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata mediante allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di struttura mobili, pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera superficie ed in particolar modo delle connessioni fra gli elementi componenti la struttura, abbondante bagnatura della superficie e rinzaffo in malta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due facce della struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino FeB44K di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm fissandoli alla struttura con chiodi d'acciaio e collegando le due facce, previa perforazione nonchè attraverso le lesioni, con tondini di acciaio FeB44K di diametro 8 mm e di lunghezza pari allo spessore della struttura aumentato di 30 cm nella misura di sei legature ogni metroquadrato, sigillatura dei fori con malta premiscelata colabile antiritiro e applicazione di betoncino costituito da malta cementizia dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia viva lavata dello spessore minimo di 30 mm su entrambe le facce.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il risvolto della rete  di almeno tre maglie in corrispondenza di angoli  strutturali, la formazione degli spigoli, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle necessarie opere provvisionali in accordo con le disposizioni della D.L., l'esecuzione del lavoro per tratti di lunghezza massima pari a 4.00 m, i sollevamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misura s'intende effettuata per la superficie in proiezione orizzontale.
B.4.50.20.5			m²	105,45
B.4.50.25	TIRANTI IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di tiranti per il rinforzo di strutture verticali realizzati con tondino di acciaio FeB32K filettati alle estremità, di sezione come da calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, compresi eventuali manicotti, bulloneria e piastre di ancoraggio di opportune dimensioni.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione dello scasso nella muratura, la filettatura, la saldatura dei bulloni dopo il serraggio, la posa delle piastre su letto di malta premiscelata antiritiro, i ferri di ripartizione del carico, la copertura di tutte le parti metalliche con intonaco di malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.50.25.5			kg	13,50
B.4.50.30	CHIODI AD ADERENZA MIGLIORATA
Fornitura e posa in opera mediante infissione meccanica di chiodi in acciaio zincato ad aderenza migliorata del diametro di 6 mm e lunghezza 180 mm per il collegamento strutturale di travi legno con la sovrastante struttura
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'infissione con posa a livello delle teste, la saldatura delle stesse all'armatura matallica superiore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.50.30.5			cad.	1,94
B.4.50.35	RISANAMENTO TRAVI DEI SOLAI IN LEGNO
Risanamento delle travi dei solai in legno esistenti di qualsiasi dimensione costituito da protezione mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, previa preparazione del fondo ed accurata pulizia con diluente in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, l'impregnante, la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.50.35.5			m	4,31
B.4.50.40	TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legno di abete impregnato, costituito da tavole accostate fissate ciascuna, con andamento a diagonale, alla sottostante struttura esclusivamente  mediante tre viti o chiodi ad aderenza migliorata per ogni incrocio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle tavole su entrambe le facce mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, il taglio, lo sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.50.40.5	tavole spessore 20 mm		m²	20,14
B.4.50.40.10	tavole spessore 25 mm		m²	21,50
B.4.50.40.15	tavole spessore 30 mm		m²	22,86
B.4.50.45	DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato strutturale in legno di abete impregnato, costituito da tavole accostate fissate ciascuna, con andamento a diagonale, alla sottostante struttura esclusivamente  mediante tre viti o chiodi ad aderenza migliorata per ogni incrocio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle tavole su entrambe le facce mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, il taglio, lo sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.50.45.5	tavole spessore 20 mm		m²	40,29
B.4.50.45.10	tavole spessore 25 mm		m²	42,99
B.4.50.45.15	tavole spessore 30 mm		m²	45,72
B.4.50.50	TAVOLATO IN LEGNO DI RECUPERO
Posa in opera di tavolato realizzato negli interspazi delle travi strutturali di solai in legno esistenti, costituito da tavole di recupero di precedenti demolizioni  fissate mediante chiodi su listelli in legno di abete di sezione 3x5 cm forniti e posati in opera mediante chiodatura laterale alle travi esistenti. Tutti i fissaggi saranno realizzati esclusivamente con viti o chiodi ad aderenza migliorata in accordo con la D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle tavole su entrambe le facce mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, previa preparazione del fondo ed accurata pulizia con diluente in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento, il taglio, lo sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.50.50.5			m²	15,85
B.4.50.60	PIOLATURA STRUTTURALE DI TRAVI IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di pioli metallici di collegamento strutturale per travi legno, costituiti da ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 10 kg/m². La posa sarà eseguita in fori, delle dimensioni previste dai calcoli statici, mediante sigillatura con resina bicomponente.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, l'ancorante chimico, l'uso di perforatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.50.60.5			m²	46,07
B.4.50.70	RIQUADRATURA DI LUCI ARCHITETTONICHE ESISTENTI
Riquadratura e/o rimensionamento di luci architettoniche esistenti nelle murature verticali in pietrame di qualsiasi spessore realizzata mediante allargamento del vano esistente, la demolizione dell'eventuale parapetto, la formazione dell'architrave superiore con l'accostamento di fondelli prefabbricati armati in laterocemento o con profili UNI metallici di idonee sezioni, la formazione delle spallette laterali, sia ortogonali alla muratura che strombanti,  la ricostruzione dell'eventuale parapetto, nonchè la formazione dell'intradosso dell'architrave interno, qualora richiesto, con andamento ad arco ribassato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, tutti i laterizi e materiali complementari necessari, il taglio, lo sfrido, i conglomerati necessari, i raccordi con il contesto edilizio esistente, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.50.70.5			cad.	434,30

B.4.60	LAVORI COMPIUTI - MURATURE STRUTTURALI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.4.60.5	MURATURA IN LATERIZIO COMUNE A "T"
Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi semipieni di laterizio comune a "T".  La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2.5 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.60.5.5			m³	312,00
B.4.60.10	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi semipieni di conglomerato cementizio comune. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2.5 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.60.10.5			m³	168,60
B.4.60.15	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE
Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e spessore grezzo uguale o superiore a 12 cm, eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza, sarà legata con idoneo collante, come prescritto dalla Ditta produttrice. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità apparente                          500 kg/m³;
- foratura minore                                 15 %;
- conducibilità termica apparente     0.16 W/mK.
Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2.5 N/mm².
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.60.15.5			m³	186,60
B.4.60.20	MURATURA IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA
Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi semipieni in conglomerato di argilla espansa. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità apparente (esclusi fori)     800 kg/m³;
- foratura minore		         45 %;
- conducibilità termica apparente   0.20 W/mK.
Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2.5 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.60.20.5			m³	208,90
B.4.60.25	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE
Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi semipieni di laterizio alveolato. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità apparente (esclusi fori)     800 kg/m³;
- foratura minore                                45 %;
- conducibilità termica apparente   0.21 W/mK.
Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 4 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.60.25.5			m³	170,80
B.4.60.30	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE A "T"
Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 17 cm, eseguita con blocchi semipieni di laterizio alveolato a "T". La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità apparente (esclusi fori)     800 kg/m3;
- foratura minore	                         45 %;
- conducibilità termica apparente   0.21 W/mK.
Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 4 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.60.30.5			m³	283,70
B.4.60.35	MURATURA IN BLOCCHI CASSERO IN LEGNO CEMENTO
Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento e getto di completamento in conglomerato cementizio. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati posati a secco ed a qualsiasi altezza, sarà legata con conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. In particolare gli elementi costituenti il blocco cassero dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità apparente (esclusi fori)     500 kgm³;
- conducibilità termica apparente   0.09 W/mK.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, i pezzi speciali, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.60.35.5			m³	210,10
B.4.60.40	SOVRAPPREZZO PER MALTA TERMOISOLANTE
Maggiorazione alle murature portanti eseguite con blocchi semipieni in laterizio od in blocchi di argilla espansa, per l'utilizzo di malta termoisolante premiscelata.
B.4.60.40.5			m³	48,29
B.4.60.50	SOVRAPPREZZO ALLA MURATURA IN LATERIZIO A "T"
Maggiorazione alle murature portanti eseguite con blocchi semipieni in laterizio a "T" di qualsiasi tipo per andamento curvilineo.
B.4.60.50.5	laterizio comune a "T" 8.5/17x20x34 cm		m³	35,33
B.4.60.50.10	laterizio alveolato a "T" 8.5/17x25x34 cm		m³	25,91
B.4.60.55	MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA
Fornitura e posa in opera di muri in elevazioni di altezza grezza netta interna fino a 4.00 m, costituito da sistema modulare a doppie lastre parallele dello spessore minimo di 5 cm ciascuna, realizzate in conglomerato cementizio classe Rck 30 ipervibrato con superfici esterne liscie da cassero metallico, collegate e armate con rete, tralicci e ferri aggiuntivi in tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m². Le lastre inoltre dovranno essere provviste di boccole filettate complete di bullone, poste a 2/3 dell'altezza del manufatto, idonee al fissaggio dei puntelli di sostegno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera del getto integrativo in conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato a macchina, i sollevamenti e le movimentazioni, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i puntelli di sostegno del tipo "tira-spingi", la vibrazione meccanica, la formazione di fori, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata a metroquadrato vuoto per pieno sulla sola lastra interna, intendendo così compresa anche l'eventuale maggiore superficie della lastra esterna.
B.4.60.55.5	spessore complessivo 20 cm		m²	82,02
B.4.60.55.10	spessore complessivo 25 cm		m²	93,60
B.4.60.55.15	spessore complessivo 30 cm		m²	106,24
B.4.60.55.20	spessore complessivo 35 cm		m²	121,10
B.4.60.55.25	spessore complessivo 40 cm		m²	134,90
B.4.60.57	SOVRAPPREZZO MURATURE DOPPIA LASTRA PER RCK 300
Maggiorazione alle murature in elevazioni costituite da sistema modulare a doppie lastre parallele per la fornitura e posa in opera del getto integrativo in conglomerato cementizio classe Rck 30.
B.4.60.57.5	spessore complessivo fino a 30 cm		m²	0,89
B.4.60.57.10	spessore complessivo oltre 30 cm		m²	1,33
B.4.60.60	CASSONETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di cassonetto prefabbricato isolante per il contenimento di gelosia avvolgibile costituito da cassero in schiuma poliuretanica a cellule chiuse esenti da CFC e con finitura superficiale aggrappante con impronta a nido d'ape, completo di fianchi in ABS, zanche di ancoraggio, profili in alluminio esterni, interni e guide per cielino di ispezione, rullo in lamiera zincata dello spessore di 6-8/10 di mm e diametro di 60/80 mm, supporti a sfere, puleggia ed accessoristica complementare di movimentazione e finitura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il corretto posizionamento delle guide ad U e delle zanche laterali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.60.60.5	larghezza esterna 25 cm		m	65,44
B.4.60.60.10	larghezza esterna 30 cm		m	66,05
B.4.60.60.15	larghezza esterna 35 cm		m	70,68

B.4.70	LAVORI COMPIUTI - SOLAI ESEGUITI IN OPERA
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.4.70.5	SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI
Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m,  costituito da travetti con traliccio metallico elettrosaldato annegato su fondelli in laterizio e conglomerato cementizio ipervibrato ed elementi in laterizio interposti di cui alla norma 3/A UNI 9730 delle dimensioni minime di 38x25 cm, gettato in conglomerato cementizio classe Rck 30.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 10 kg/m², e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.70.5.5	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	62,20
B.4.70.5.10	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	62,89
B.4.70.5.15	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	68,13
B.4.70.5.20	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	68,87
B.4.70.5.25	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	69,16
B.4.70.5.30	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	69,62
B.4.70.10	SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da lastra in conglomerato cementizio armato ipervibrato dello spessore minimo di 4 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico, tralicci metallici e blocchi in polistirene espanso di alleggerimento, gettato in conglomerato cementizio classe Rck 30.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 15 kg/m², e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm e l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.70.10.5	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	62,00
B.4.70.10.10	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	63,39
B.4.70.10.15	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	64,24
B.4.70.10.20	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	64,66
B.4.70.10.25	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	61,54
B.4.70.10.30	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	65,21
B.4.70.10.35	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	66,06
B.4.70.10.40	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	66,56
B.4.70.10.45	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	65,44
B.4.70.10.50	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	67,60
B.4.70.10.55	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	69,16
B.4.70.10.60	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	69,72
B.4.70.10.65	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	68,26
B.4.70.10.70	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	70,44
B.4.70.10.75	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	70,44
B.4.70.10.80	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	71,17
B.4.70.10.85	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	69,09
B.4.70.10.90	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	70,46
B.4.70.10.95	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	72,93
B.4.70.10.100	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	73,67
B.4.70.15	SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA
Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da elementi in laterizio di cui alla norma 1/B UNI 9730 delle dimensioni minime di 50x25 cm, gettato in conglomerato cementizio classe Rck 30.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 10 kg/m², e che terranno conto dei carichi e sovraccarichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 mm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.4.70.15.5	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	87,44
B.4.70.15.10	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	88,14
B.4.70.15.15	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	88,53
B.4.70.15.20	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	89,27
B.4.70.15.25	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	96,30
B.4.70.15.30	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	96,76
B.4.70.25	SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA DEI SOLAI
Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro in più allo spessore della cappa integrativa superiore di qualsiasi tipo di solaio eseguito in opera, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.
B.4.70.25.5			m²	1,85
B.4.70.30	SOVRAPPREZZO PER SOLAI IN PENDENZA
Maggiorazione per l'esecuzione in pendenza di qualsiasi tipo di solaio, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.
B.4.70.30.5			m²	4,73
B.4.70.35	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA IMPOSTA
Maggiorazione per l'esecuzione con altezza dell'imposta interna grezza netta maggiore di 3.50 m dei solai a travetti e laterizi interposti, a lastra prefabbricata ed in laterocemento in opera, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.
B.4.70.35.5			m²	9,43
B.4.70.40	SOVRAPPREZZO AI SOLAI A LASTRA PER RESISTENZA AL FUOCO
Maggiorazione per l'esecuzione dei solai a lastra prefabbricata di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile, per resistenza al fuoco.
B.4.70.40.5	classe REI 120'		m²	5,21
B.4.70.40.10	classe REI 180'		m²	8,68

B.6	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE

B.6.5	MATERIALI A PIE' D'OPERA
Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si intende comprenso e compensato l'onere relativo ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
I materiali dovranno essere di ottima qualità, rispecchiare le caratteristiche dei relativi Capitolati Speciali d'Appalto nonchè le normative vigenti.
B.6.5.10	MASSETTI
Fornitura in cantiere di massetti idraulici premiscelati di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.6.5.10.20	massetto pronto essicamento rapido		kg	0,17
B.6.5.50	LATERIZI - MATTONI
Fornitura in cantiere di mattoni in laterizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.6.5.50.10	mattoni pieni 6x12x24 cm		cad.	0,48
B.6.5.50.110	mattoni semipieni 12x12x24 cm		cad.	0,41
B.6.5.70	LATERIZI - BLOCCHI FORATI
Fornitura in cantiere di blocchi forati in laterizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.6.5.70.10	tramezze forate 6x25x50 cm		cad.	1,05
B.6.5.70.20	tramezze forate 8x25x33 cm		cad.	0,62
B.6.5.70.30	tramezze forate 8x25x50 cm		cad.	0,93
B.6.5.70.40	tramezze forate 12x25x33 cm		cad.	1,18
B.6.5.70.60	tramezze forate alveolate 8x22.5x50 cm		cad.	1,00
B.6.5.70.70	tramezze forate alveolate 12x22.5x50 cm		cad.	1,22
B.6.5.80	LATERIZI - TAVELLE
Fornitura in cantiere di tavelle in laterizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.6.5.80.10	tavelle 3x25x50 cm		cad.	1,26
B.6.5.80.20	tavelle divise 4x25x50 cm		cad.	1,38
B.6.5.80.30	tavelle 4x25x60 cm		cad.	1,22
B.6.5.150	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTI
Fornitura in cantiere di pozzetti per opere edili in conglomerato cementizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.6.5.150.10	pozzetti prefabbricati 30x30x30 cm		cad.	17,74
B.6.5.150.20	pozzetti prefabbricati 40x40x40 cm		cad.	24,28
B.6.5.150.30	pozzetti prefabbricati 50x50x50 cm		cad.	20,92
B.6.5.150.40	pozzetti prefabbricati 60x60x60 cm		cad.	27,23
B.6.5.160	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE
Fornitura in cantiere di prolunghe di pozzetti  per opere edili in conglomerato cementizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.6.5.160.10	prolunghe prefabbricate 30x30x30 cm		cad.	16,99
B.6.5.160.20	prolunghe prefabbricate 40x40x20 cm		cad.	17,88
B.6.5.160.25	prolunghe prefabbricate 40x40x40 cm		cad.	22,63
B.6.5.160.30	prolunghe prefabbricate 50x50x20 cm		cad.	23,91
B.6.5.160.35	prolunghe prefabbricate 50x50x50 cm		cad.	20,54
B.6.5.160.40	prolunghe prefabbricate 60x60x20 cm		cad.	23,45
B.6.5.160.45	prolunghe prefabbricate 60x60x60 cm		cad.	26,73
B.6.5.300	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B 125
Fornitura in cantiere di coronamenti e chiusure in ghisa sferoidale marchiati classe B 125 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.6.5.300.5	leggere con peso fino 40 kg		kg	1,68
B.6.5.300.10	pesanti con peso oltre 40 kg		kg	1,80
B.6.5.310	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250
Fornitura in cantiere di coronamenti e chiusure in ghisa sferoidale marchiati classe C 250 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.6.5.310.5	leggere con peso fino a 40 kg		kg	1,96
B.6.5.310.7	carico di rottura 400 kN		kg	1,99
B.6.5.310.10	pesanti con peso oltre 40 kg		kg	1,92
B.6.5.310.15	per riempimento		kg	2,20
B.6.5.310.20	circolari con foro Ø 600 mm		kg	1,89
B.6.5.310.25	stagni circolari con foro Ø 600 mm		kg	2,56
B.6.5.310.30	chiusura divisibile		kg	3,17
B.6.5.320	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400
Fornitura in cantiere di coronamenti e chiusure in ghisa sferoidale marchiati classe D 400 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.6.5.320.5	stagni circolari con foro Ø 600 mm		kg	2,73
B.6.5.320.10	chiusura divisibile		kg	2,82
B.6.5.350	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125
Fornitura in cantiere di coronamenti e chiusure in ghisa lamellare marchiati classe B 125 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.6.5.350.5	leggere con peso fino 40 kg		kg	1,33
B.6.5.350.10	pesanti con peso oltre 40 kg		kg	1,15
B.6.5.360	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250
Fornitura in cantiere di coronamenti e chiusure in ghisa lamellare marchiati classe C 250 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.6.5.360.5	leggere con peso fino 40 kg		kg	1,21
B.6.5.360.10	pesanti con peso oltre 40 kg		kg	1,18
B.6.5.370	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400
Fornitura in cantiere di coronamenti e chiusure in ghisa lamellare marchiati classe D 400 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.6.5.370.10	dimensioni 800x600 mm		kg	1,18
B.6.5.410	TUBI PVC VENTILAZIONE
Fornitura in cantiere di tubi in PVC per ventilazione di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.6.5.410.5	colore avorio diametro 80 mm		m	1,20
B.6.5.410.10	colore avorio diametro 100 mm		m	1,60
B.6.5.410.15	colore avorio diametro 110 mm		m	1,96
B.6.5.410.20	colore avorio diametro 125 mm		m	2,38
B.6.5.410.25	colore avorio diametro 140 mm		m	3,17
B.6.5.420	TUBI PVC UNI 7443 TIPO 302
Fornitura in cantiere di tubi PVC UNI 7443 tipo 302 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.6.5.420.5	colore arancio diametro 80 mm		m	1,79
B.6.5.420.10	colore arancio diametro 100 mm		m	2,18
B.6.5.420.15	colore arancio diametro 125 mm		m	2,82
B.6.5.420.20	colore arancio diametro 140 mm		m	3,34
B.6.5.420.25	colore arancio diametro 160 mm		m	3,99
B.6.5.420.30	colore arancio diametro 200 mm		m	6,42
B.6.5.470	CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD
Fornitura in cantiere di cavidotto corrugato in polietilene di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.6.5.470.5	interno liscio diametro esterno 63 mm		m	1,26
B.6.5.470.10	interno liscio diametro esterno 75 mm		m	1,68
B.6.5.470.15	interno liscio diametro esterno 90 mm		m	1,73
B.6.5.470.20	interno liscio diametro esterno 110 mm		m	2,19
B.6.5.470.25	interno liscio diametro esterno 125 mm		m	3,12
B.6.5.470.30	interno liscio diametro esterno 140 mm		m	3,44
B.6.5.470.35	interno liscio diametro esterno 160 mm		m	3,64
B.6.5.470.40	interno liscio diametro esterno 200 mm		m	7,02

B.6.10	LAVORI COMPIUTI - TAVOLATI E PARTIZIONI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.6.10.5	TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale, da erigersi a ridosso di strutture portanti o per mascheramento di tracce per impianti, realizzato con tavelle delle dimensioni di cui alla norma UNI 2105 poste a coltello a qualunque altezza e legate con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 3.25 e 300 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.10.5.5	dimensioni 50x25x3 cm		m²	22,63
B.6.10.5.10	dimensioni 50x25x4 cm divisibili		m²	23,71
B.6.10.10	TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 6 cm
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa normale di cui alla norma UNI 8942 dello spessore di 6 cm, posti a coltello a qualunque altezza e legati con malta del tipo comune idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.
B.6.10.10.5			m²	21,28
B.6.10.15	TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa normale di cui alla norma UNI 8942 dello spessore di 8 cm, posti a coltello a qualunque altezza e legati con malta del tipo comune idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E'altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.
B.6.10.15.5			m²	20,42
B.6.10.20	TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 12 cm
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa normale di cui alla norma UNI 8942 dello spessore di 12 cm, posti a coltello a qualunque altezza e legati con malta idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 33 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.
B.6.10.20.5			m²	33,41
B.6.10.25	TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa alveolata di cui alla norma UNI 8942 in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                                       8 cm;
- densità apparente                     750 kg/m³;
- resistenza fuoco intonacata      REI 120';
- potere fonoisolante intonacata    41 dB.
La posa sarà eseguita a fori verticali ed a blocchi sfalsati legati con malta idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.
B.6.10.25.5			m²	26,71
B.6.10.30	TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa alveolata di cui alla norma UNI 8942 in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                                     12 cm;
- densità apparente                     750 kg/m³;
- resistenza fuoco intonacata      REI 180';
- potere fonoisolante intonacata   43  dB.
La posa sarà eseguita a fori verticali ed a blocchi sfalsati legati con malta idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 33 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.
B.6.10.30.5			m²	29,99
B.6.10.35	TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 5 cm
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato dello spessore di 5 cm, posti a coltello a qualunque altezza e legati con idoneo collante come indicato dalla Ditta produttrice. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.
B.6.10.35.5			m²	19,93
B.6.10.40	TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 8 cm
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato aventi le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 
- spessore                                       8 cm;
- densità apparente                     500 kg/m³;
- resistenza fuoco intonacata      REI 120';
- potere fonoisolante intonacata    39 dB.
La posa sarà a blocchi sfalsati, posti a coltello e legati con idoneo collante come indicato dalla Ditta produttrice. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.
B.6.10.40.5			m²	22,64
B.6.10.45	TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 10 cm
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato aventi le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 
- spessore                                     10 cm;
- densità apparente                     500 kg/m³;
- resistenza fuoco intonacata      REI 180';
- potere fonoisolante intonacata    40 dB.
La posa sarà a blocchi sfalsati, posti a coltello e legati con idoneo collante come indicato dalla Ditta produttrice. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 33 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.
B.6.10.45.5			m²	25,34
B.6.10.50	TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 12 cm
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato aventi le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 
- spessore                                     12 cm;
- densità apparente                     500 kg/m³;
- resistenza fuoco intonacata      REI 180';
- potere fonoisolante intonacata    41 dB.
La posa sarà a blocchi sfalsati, posti a coltello e legati con idoneo collante come indicato dalla Ditta produttrice. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 33 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.
B.6.10.50.5			m²	28,05
B.6.10.60	CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA
Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a  80 mm idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o errori di livellazione, binario di scorrimento estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, qualora espressamente richiesto dalla D.L. e  n° 2 carrelli a quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello secondo le quote di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
B.6.10.60.5	dimensioni nette passaggio 90x210 cm		cad.	230,50
B.6.10.60.10	dimensioni nette passaggio 120x210 cm		cad.	302,90

B.6.20	LAVORI COMPIUTI - MASSETTI E SOTTOFONDI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.6.20.5	MASSICCIATA PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazioni interne su terrapieno costituita da ghiaia di granulometria 7-30 mm e da strato di chiusura in legante di frantoio di granulometria 0-30 mm, provenienti da cave e giudicati idonei dalla D.L., per uno spessore complessivo di 25 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6 cm. eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.20.5.5	eseguita interamente a mano		m²	33,15
B.6.20.5.10	eseguita con mezzi meccanici		m²	19,84
B.6.20.10	TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO
Fornitura e posa in opera di tavolato orizzontale areato per pavimentazioni interne su terrapieno costituito da laterizi estrusi con massa normale di cui alla norma UNI 8942 posti a secco in piano.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6 cm eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura, il taglio lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.20.10.5	laterizi normali spessore 8 cm		m²	22,04
B.6.20.10.10	laterizi normali spessore 12 cm		m²	28,94
B.6.20.12	VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE
Fornitura e posa in opera di vespaio aerato realizzato mediante getto di conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina, in casseri di contenimento a perdere costituiti da elementi modulari in polipropilene riciclato disposti in ambienti di forma regolare e per singole superfici maggiori di 50 m². 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allineamento delle casseforme di contenimento dei getti, i pezzi speciali fermagetto per la chiusura perimetrale,  la cappa integrativa superiore dello spessore di 5 cm e l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm,  la vibrazione meccanica, il livellamento dalla cappa superiore, la frettazzatura, il taglio lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.20.12.5	spessore complessivo 13+5 cm		m²	22,95
B.6.20.12.10	spessore complessivo 17+5 cm		m²	23,24
B.6.20.12.15	spessore complessivo 27+5 cm		m²	25,10
B.6.20.12.20	spessore complessivo 35+5 cm		m²	26,18
B.6.20.12.25	spessore complessivo 45+5 cm		m²	28,33
B.6.20.12.30	spessore complessivo 55+5 cm		m²	30,96
B.6.20.12.35	spessore complessivo 65+5 cm		m²	32,12
B.6.20.13	SOVRAPPREZZO AL VESPAIO AREATO CON CASSERO A PERDERE
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di vespaio aerato realizzato mediante getto di conglomerato cementizio in casseri di contenimento a perdere costituiti da elementi modulari in polipropilene riciclato, per disposizione in ambienti di forma irregolare e/o per singole superfici inferiori a 50 m².
B.6.20.13.5	spessore complessivo 13+5 cm		m²	2,83
B.6.20.13.10	spessore complessivo 17+5 cm		m²	2,83
B.6.20.13.15	spessore complessivo 27+5 cm		m²	3,01
B.6.20.13.20	spessore complessivo 35+5 cm		m²	3,01
B.6.20.13.25	spessore complessivo 45+5 cm		m²	3,23
B.6.20.13.30	spessore complessivo 55+5 cm		m²	3,23
B.6.20.13.35	spessore complessivo 65+5 cm		m²	3,48
B.6.20.15	MASSETTO COMUNE
Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro  finito a regola d'arte.
B.6.20.15.5			m²	12,76
B.6.20.20	MASSETTO COMUNE CON MAGATELLI IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore complessivo minimo di 7 cm con magatelli annegati per sottofondo di pavimenti in legno di qualsiasi tipo, eseguito in due riprese consecutive composto da strato inferiore dello spessore minimo di 4 cm in malta cementizia dosata a 350 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea, magatelli in legno di abete a sezione trapezoidale di altezza 30 mm, base inferiore 50 mm, base superiore 40 mm e lunghezza a correre ad interasse di 30 cm e strato superiore di 3 cm dosato a 350 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia fine lavata e vagliata.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a perfetto livello dei magatelli ortogonalmente alla linea di posa del pavimento in legno, la frettazzatura fine della superficie tipo intonaco a civile e quanto altro necessario per dare il lavoro  finito a regola d'arte.
B.6.20.20.5			m²	22,86
B.6.20.25	SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE
Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
B.6.20.25.5			m²	1,91
B.6.20.27	MASSETTO COMUNE ARMATO CON RETE SINTETICA
Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea ed armata con rete sintetica in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio trattamento di stiro.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro  finito a regola d'arte.
B.6.20.27.5	rete maglia 42x27 mm		m²	15,14
B.6.20.27.10	rete maglia 68x48 mm		m²	15,86
B.6.20.30	MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE
Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 cm armato con fibre sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 e fibre sintetiche in polipropilene multifilamento di lunghezza minima 120 mm e con dosaggio di 750 g per metrocubo di inerte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro  finito a regola d'arte.
B.6.20.30.5			m²	13,57
B.6.20.35	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO CON FIBRE SINTETICHE
Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto di sottofondo con fibre sintetiche.
B.6.20.35.5			m²	2,05
B.6.20.40	MASSETTO ALLEGGERITO NON PRATICABILE
Fornitura e posa in opera di massetto magro alleggerito non praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.20.40.5			m²	14,32
B.6.20.42	MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE
Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.20.42.5			m²	15,39
B.6.20.45	SOVRAPPREZZO AI MASSETTI ALLEGGERITI
Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo.
B.6.20.45.5			m²	2,38
B.6.20.55	MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO
Fornitura e posa in opera di massetto isolante dello spessore di 4 cm per adeguamento dei livelli eseguito in sughero granulato con granulometria 4-8 mm, impastato con legante vetrificante a presa aerea di origine minerale dosato a 70 kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.20.55.5			m²	28,67
B.6.20.60	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO
Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto in sughero granulato.
B.6.20.60.5			m²	4,62
B.6.20.65	MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO
Fornitura e posa in opera di massetto a rapido essicamento dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito con idoneo legante idraulico dosata a minimo 350 kg per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro  finito a regola d'arte.
B.6.20.65.5			m²	26,15
B.6.20.70	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO
Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto a rapido essicamento.
B.6.20.70.5			m²	4,21
B.6.20.75	SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI PER POSA A CEMENTO
Maggiorazione ai pavimenti ceramici di qualsiasi tipo per posa in opera tradizionale con attacco a cemento in sostituzione di quello a colla.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e  posa in opera del massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/m², la battitura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.20.75.5			m²	8,67
B.6.20.80	RASATURA PER LIVELLAMENTO
Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non perfettamente piani eseguita con malta fina premiscelata autolivellante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro  finito a regola d'arte.
B.6.20.80.5			m²	3,06
B.6.20.90	MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE
Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dello spessore di 4 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito con malta premiscelata composta con sabbie fini classificate ed additivi chimici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro  finito a regola d'arte.
B.6.20.90.5	premiscelato a base cementizia		m²	19,17
B.6.20.90.10	premiscelato a base anidrite		m²	20,10
B.6.20.100	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE
Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto premiscelato autolivellante.
B.6.20.100.5			m²	4,71

B.6.25	LAVORI COMPIUTI - GIUNTI A PAVIMENTO
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.6.25.10	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI
Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per pavimenti sia interni che esterni, costituiti da profili portanti in alluminio con alette di ancoraggio perforate, profilo centrale ad H pure in alluminio e guarnizione elastica in neoprene intercambiabile resistente all'usura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali profili nella versione ad angolo, la preparazione del fondo, l'ancoraggio delle alette con malta antiritiro seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice, gli ancoraggi mediante viti e tasselli ad espansione , il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.25.10.5	larghezza visibile del profilo 63 mm		m	125,60
B.6.25.10.10	larghezza visibile del profilo 76 mm		m	133,60
B.6.25.10.15	larghezza visibile del profilo 100 mm		m	151,70
B.6.25.10.20	larghezza visibile del profilo 140 mm		m	249,50
B.6.25.20	CORDONE TAGLIAFUOCO REI 180'
Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di larghezza fino a 50 mm, di dispositivo tagliafuoco con caratteristiche REI 180' costituito da cordone in fibre minerali refrattarie rivestite con treccia in fibra di vetro.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento del cordolo, eventuali clips in acciaio inox, il taglio lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.25.20.5			m	10,01
B.6.25.30	SIGILLANTE TAGLIAFUOCO
Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di larghezza fino a 30 mm, di sigillante elastomerico con caratteristiche di alta resistenza termica.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il dimensionamento del cordolo, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.25.30.5			m	15,83
B.6.25.40	PANNELLI TAGLIAFUOCO REI 120'
Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di larghezza da 50 mm fino a 100 mm, di dispositivo tagliafuoco con caratteristiche REI 120' costituito da pannelli in espanso ignifugo con rivestimento esterno in lamina di alluminio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.25.40.5	dimensione del giunto da 50 mm a 75 mm		m	44,20
B.6.25.40.10	dimensione del giunto da 75 mm a 100 mm		m	53,13
B.6.25.50	PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI
Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di larghezza fino a 50 mm, di profili coprigiunto costituiti da elementi estrusi in PVC rigido stabile alla luce nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il montaggio a lavori finiti, il posizionamento delle clips di fissaggio in acciaio inox, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.25.50.5	profilo per pavimento larghezza visibile 70 mm		m	7,76
B.6.25.50.10	profilo per facciata larghezza visibile 70 mm		m	7,76

B.6.30	LAVORI COMPIUTI - CANNE FUMARIE
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.6.30.5	CANNA FUMARIA IN LATERIZIO COMUNE
Fornitura e posa in opera di canna fumaria resistente alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, impermeabile, autoportante, conforme alle norme delle L. 13.07.66, n° 615 e relativo regolamento di esecuzione, L. 06.12.71, n° 1083 ed UNI 7129-92, eseguita ad elementi monoblocco con intercapedine in laterizio, posati sovrapposti con giunti a bicchiere sigillati con malta antiacida refrattaria e completa di piatto o cameretta inferiore di raccolta condensa, elemento per allacciamento con foro predisposto, rosetta metallica completa di coperchio, elemento predisposto con portello metallico di ispezione a doppia parete delle dimensioni di 20x30 cm ed elemento completo di pezzo speciale per la rilevazione dei fumi e della temperatura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.30.5.5	diametro interno 12 cm		m	44,84
B.6.30.5.10	diametro interno 14 cm		m	48,44
B.6.30.5.15	sezione interna 12x12 cm		m	41,15
B.6.30.5.20	sezione interna 7.5x22 cm		m	45,46
B.6.30.10	CANNA FUMARIA IN CONGLOMERATO REFRATTARIO
Fornitura e posa in opera di canna fumaria resistente alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, impermeabile, autoportante, conforme alle norme delle L. 13.07.66, n° 615 e relativo regolamento di esecuzione, L. 06.12.71, n° 1083 ed UNI 7129-92, nonchè UNI 10683, eseguita ad elementi monoblocco con intercapedine in conglomerato refrattario impermeabile, posati sovrapposti con giunti a bicchiere sigillati con malta antiacida refrattaria e completa di piatto o cameretta inferiore di raccolta condensa, elemento per allacciamento con foro predisposto, rosetta metallica completa di coperchio, elemento predisposto con portello metallico di ispezione a doppia parete delle dimensioni di 20x30 cm ed elemento completo di pezzo speciale per la rilevazione dei fumi e della temperatura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.30.10.5	sezione interna 15x15 cm		m	34,08
B.6.30.10.10	sezione interna 15x20 cm		m	37,27
B.6.30.10.15	sezione interna 20x20 cm		m	40,32
B.6.30.10.20	diametro interno 14 cm		m	46,83
B.6.30.10.25	diametro interno 16 cm		m	52,93
B.6.30.10.27	diametro interno 18 cm		m	58,82
B.6.30.10.30	diametro interno 20 cm		m	66,26
B.6.30.10.32	diametro interno 22 cm		m	86,13
B.6.30.10.35	diametro interno 25 cm		m	99,88
B.6.30.10.40	diametro interno 30 cm		m	149,80
B.6.30.15	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN CONGLOMERATO REFRATTARIO
Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva resistente alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, impermeabile, autoportante, conforme alle norme delle L. 13.07.66, n° 615 e relativo regolamento di esecuzione, L. 06.12.71, n° 1083 ed UNI 7129-92, nonchè UNI 10683, eseguita ad elementi monoblocco con intercapedine in conglomerato refrattario impermeabile, posati sovrapposti con giunti a bicchiere sigillati con malta antiacida refrattaria e completa di piatto o cameretta inferiore di raccolta condensa, elemento per allacciamento con foro predisposto, rosetta metallica completa di coperchio, elemento predisposto con portello metallico di ispezione a doppia parete delle dimensioni di 20x30 cm ed elemento completo di pezzo speciale per la rilevazione dei fumi e della temperatura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.30.15.5	sezione esterna 40x20 cm		m	51,59
B.6.30.15.10	sezione esterna 50x24 cm		m	61,45
B.6.30.20	CANNA FUMARIA REFRATTARIA CON CAMICIA
Fornitura e posa in opera di canna fumaria refrattaria resistente alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, impermeabile, autoportante, conforme alle norme delle L. 13.07.66, n° 615 e relativo regolamento di esecuzione, L. 06.12.71, n° 1083 ed UNI 7129-92, nonchè UNI 10683, composta dai seguenti elementi concentrici:
- camicia esterna autoportante ed isolante ad intercapedine in conglomerato vibrocompresso con giunti sigillati con malta cementizia completa di elemento predisposto con doppio portello metallico delle dimensioni di circa 20x30 cm, piastra portante inferiore, piastra di chiusura superiore e piastra anticondensa;
- canna circolare interna in argilla refrattaria impermeabile ad alto tenore di allumina con giunti a bicchiere sigillati con malta antiacida refrattaria completa di elemento di fondo per scarico condensa, elemento predisposto per l'allacciamento, segmenti per curve ed elemento predisposto di foro con placca per controllo dei fumi e termometro.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, le sigillature dei giunti, gli elementi speciali, i pezzi speciali in acciaio inox escluso il solo terminale troncoconico, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.30.20.1	diametro interno canna 14 cm		m	75,51
B.6.30.20.2	diametro interno canna 16 cm		m	86,06
B.6.30.20.3	diametro interno canna 18 cm		m	95,69
B.6.30.20.5	diametro interno canna 20 cm		m	108,20
B.6.30.20.7	diametro interno canna 22 cm		m	135,90
B.6.30.20.10	diametro interno canna 25 cm		m	158,70
B.6.30.20.15	diametro interno canna 30 cm		m	222,90
B.6.30.30	CANNA FUMARIA REFRATTARIA ISOLATA CON CAMICIA
Fornitura e posa in opera di canna fumaria refrattaria resistente alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, impermeabile, autoportante, conforme alle norme delle L. 13.07.66, n° 615 e relativo regolamento di esecuzione, L. 06.12.71, n° 1083 ed UNI 7129-92, nonchè UNI 10683, composta dai seguenti elementi concentrici:
- camicia esterna autoportante ed isolante ad intercapedine in conglomerato vibrocompresso con giunti sigillati con malta cementizia completa di elemento predisposto con doppio portello metallico delle dimensioni di circa 20x30 cm, piastra portante inferiore, piastra di chiusura superiore e piastra anticondensa;
- coppelle di lana minerale della densità di 100 kg/m³ e di spessore minimo di 30 mm;
- canna circolare interna in argilla refrattaria impermeabile ad alto tenore di allumina con giunti a bicchiere sigillati con malta antiacida refrattaria completa di elemento di fondo per scarico condensa, elemento predisposto per l'allacciamento, segmenti per curve, elemento predisposto di foro con placca per controllo dei fumi e termometro e pezzi speciali in acciaio inox di centraggio da posizionare ogni 2 m circa
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, le sigillature dei giunti, gli elementi speciali, i pezzi speciali in acciaio inox escluso il solo terminale troncoconico, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.30.30.5	diametro interno canna 14 cm		m	91,25
B.6.30.30.10	diametro interno canna 16 cm		m	102,24
B.6.30.30.15	diametro interno canna 18 cm		m	111,60
B.6.30.30.20	diametro interno canna 20 cm		m	125,70
B.6.30.30.25	diametro interno canna 22 cm		m	154,10
B.6.30.30.30	diametro interno canna 25 cm		m	183,40
B.6.30.30.35	diametro interno canna 30 cm		m	254,80

B.6.35	LAVORI COMPIUTI - CONDOTTE DI VENTILAZIONE
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.6.35.5	CONDOTTA DI VENTILAZIONE MONOBLOCCO
Fornitura e posa in opera di condotta di ventilazione autoportante, eseguita ad elementi monoblocco con intercapedine in conglomerato vibrato di cemento ad alta resistenza ed inerti leggeri, posati sovrapposti con giunti a bicchiere sigillati con malta cementizia e completa di griglie metalliche antiluce o rosette metalliche completa di coperchi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.35.5.5	dimensioni interne minime 15x15 cm		m	21,13
B.6.35.5.10	dimensioni interne minime 20x20 cm		m	25,04
B.6.35.5.15	dimensioni interne minime 20x30 cm		m	26,35
B.6.35.10	CONDOTTA DI VENTILAZIONE COLLETTIVA MONOBLOCCO
Fornitura e posa in opera di condotta di ventilazione collettiva ramificata autoportante, eseguita ad elementi monoblocco con intercapedine in conglomerato vibrato di cemento ed inerti leggeri, posati sovrapposti con giunti a bicchiere sigillati con malta di cementizia e completa di griglie metalliche antiluce o rosette metalliche completa di coperchi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la fornitura e posa dei pezzi speciali, il taglio, lo sfrido e quantro altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.35.10.5	dimensioni esterne 25x40 cm		m	33,75
B.6.35.10.10	dimensioni esterne 25x50 cm		m	36,19
B.6.35.10.15	dimensioni esterne 30x50 cm		m	40,36

B.6.40	LAVORI COMPIUTI - COMIGNOLI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.6.40.10	TORRETTE E COMIGNOLI IN OPERA
Fornitura e posa in opera di torrette e comignoli statici di evacuazione, eseguite in opera e costituite dai seguenti elementi principali:
- rivestimento esterno delle condotte fumarie e/o di ventilazione emergenti dall'estradosso del sistema di copertura, mediante tavolato in laterizio comune di spessore fino a 8 cm completo di intonaco civile esterno;
- coronamento superiore in mattoni pieni 6x12x24 cm sporgenti dal perimetro ed in vista;
- piastra superiore prefabbricata di chiusura in conglomerato cementizio opportunamente armata poggiante su colonnine in bimattoni 12x12x24 cm intonacate a civile;
- manto di copertura superiore in coppi, in analogia al tetto, posato su letto di malta.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, ogni tipo di laterizio, tutti gli intonaci a civile esterni, le malte e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.40.10.5	sezione esterna fino a 0.40 cm²		cad.	667,10
B.6.40.10.10	sezione esterna oltre a 0.40 cm²		cad.	870,20
B.6.40.35	COMIGNOLI PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di comignoli statici di evacuazione, conformi alle norme della L. 13.07.66, n° 615 e relativo regolamento di esecuzione, L. 06.12.71, n° 1083 ed UNI 7129-92, nonchè UNI 10683, eseguiti con elementi prefabbricati in conglomerato armato e vibrato di cemento, posati sovrapposti a secco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le sigillature dei giunti con malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.40.35.5	sezione interna 15x15 cm		cad.	29,79
B.6.40.35.10	sezione interna 15x25 cm		cad.	30,11
B.6.40.35.15	sezione interna 15x30 cm		cad.	30,41
B.6.40.35.20	sezione interna 15x40 cm		cad.	39,32
B.6.40.35.25	sezione interna 20x20 cm		cad.	36,86
B.6.40.35.30	sezione interna 20x30 cm		cad.	38,09
B.6.40.35.35	sezione interna 20x40 cm		cad.	53,84
B.6.40.35.40	sezione interna 25x25 cm		cad.	40,29
B.6.40.35.45	sezione interna 25x50 cm		cad.	55,90
B.6.40.35.50	sezione interna 30x30 cm		cad.	48,30
B.6.40.35.55	sezione interna 30x40 cm		cad.	73,66
B.6.40.35.60	sezione interna 40x40 cm		cad.	78,59

B.6.50	LAVORI COMPIUTI - TUBI PER FLUIDI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.6.50.5	TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato di colore avorio da impiegarsi per condotte di ventilazione nei fabbricati civili ed industriali ed esclusivamente posati a vista, sottotraccia od annegati in getti di conglomerato cementizio  e comunque non interrati, giuntati a bicchiere con l'ausilio di idoneo collante e completi di griglie metalliche antiluce o rosette metalliche completa di coperchi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, il collante, tutti i pezzi speciali, gli eventuali accessori zincati di sostegno, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' esclusa la formazione e la sigillatura delle tracce da computarsi separatamente
B.6.50.5.5	diametro esterno 80 mm		m	6,16
B.6.50.5.10	diametro esterno 100 mm		m	6,51
B.6.50.5.15	diametro esterno 110 mm		m	6,85
B.6.50.5.20	diametro esterno 125 mm		m	7,23
B.6.50.5.25	diametro esterno 140 mm		m	7,95
B.6.50.15	TUBI IN PVC UNI 7443-302 NON INTERRATI
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato di colore arancio, marchiati e conformi alle norme UNI 7443 tipo 302 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per acque di rifiuto o pluviali, con temperatura massima permanente dei fluidi convogliati pari a 70°C, nei fabbricati civili ed industriali ed esclusivamente posati a vista, sottotraccia od annegati in getti di conglomerato cementizio  e comunque non interrati, giuntati a bicchiere con l'ausilio di idoneo collante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, il collante, tutti i pezzi speciali, gli eventuali accessori zincati di sostegno, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' esclusa la formazione e la sigillatura delle tracce da computarsi separatamente
B.6.50.15.5	diametro esterno 100 mm		m	7,04
B.6.50.15.10	diametro esterno 125 mm		m	7,63
B.6.50.15.15	diametro esterno 140 mm		m	8,10
B.6.50.15.20	diametro esterno 160 mm		m	8,70
B.6.50.15.25	diametro esterno 200 mm		m	10,92
B.6.50.20	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne al fabbricato con codice U, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata di granulometria 0-8 mm. Il sottofondo inoltre sarà di larghezza minima di 60 cm.
La precedente norma UNI 7447 tipo 303/1-2 potrà continuare ad essere applicata fino al 3 ottobre 2002 per quanto riguarda i soli raccordi stampati ad iniezione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi pure in sabbia media lavata e vagliata di granulometria 0-8 mm per uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.50.20.10	diametro esterno 160 mm		m	30,40
B.6.50.20.15	diametro esterno 200 mm		m	33,99
B.6.50.20.20	diametro esterno 250 mm		m	40,02
B.6.50.21	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata di granulometria 0-8 mm. Il sottofondo inoltre sarà di larghezza minima di 60 cm.
La precedente norma UNI 7447 tipo 303/1-2 potrà continuare ad essere applicata fino al 3 ottobre 2002 per quanto riguarda i soli raccordi stampati ad iniezione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi pure in sabbia media lavata e vagliata di granulometria 0-8 mm per uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.50.21.5	diametro esterno 125 mm		m	28,96
B.6.50.21.10	diametro esterno 160 mm		m	31,60
B.6.50.21.15	diametro esterno 200 mm		m	35,99
B.6.50.21.20	diametro esterno 250 mm		m	43,35
B.6.50.22	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata di granulometria 0-8 mm. Il sottofondo inoltre sarà di larghezza minima di 60 cm.
La precedente norma UNI 7447 tipo 303/1-2 potrà continuare ad essere applicata fino al 3 ottobre 2002 per quanto riguarda i soli raccordi stampati ad iniezione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi pure in sabbia media lavata e vagliata di granulometria 0-8 mm per uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.50.22.5	diametro esterno 125 mm		m	29,67
B.6.50.22.10	diametro esterno 160 mm		m	31,60
B.6.50.22.15	diametro esterno 200 mm		m	38,40
B.6.50.22.20	diametro esterno 250 mm		m	46,77
B.6.50.25	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RINFIANCATI
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne al fabbricato con codice U, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo inoltre sarà della larghezza minima di 60 cm.
La precedente norma UNI 7447 tipo 303/1-2 potrà continuare ad essere applicata fino al 3 ottobre 2002 per quanto riguarda i soli raccordi stampati ad iniezione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo ed dei rinfianchi anche all'interno di pozzetti e camerette di ispezione, il ricoprimento dei tubi e la compattazione con legante naturale di cava o di frantoio fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.50.25.10	diametro esterno 160 mm		m	35,46
B.6.50.25.15	diametro esterno 200 mm		m	38,73
B.6.50.25.20	diametro esterno 250 mm		m	44,52
B.6.50.26	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RINFIANCATI
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo inoltre sarà della larghezza minima di 60 cm.
La precedente norma UNI 7447 tipo 303/1-2 potrà continuare ad essere applicata fino al 3 ottobre 2002 per quanto riguarda i soli raccordi stampati ad iniezione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo ed dei rinfianchi anche all'interno di pozzetti e camerette di ispezione, il ricoprimento dei tubi e la compattazione con legante naturale di cava o di frantoio fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.50.26.5	diametro esterno 125 mm		m	33,05
B.6.50.26.10	diametro esterno 160 mm		m	36,66
B.6.50.26.15	diametro esterno 200 mm		m	40,58
B.6.50.26.20	diametro esterno 250 mm		m	47,85
B.6.50.27	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RINFIANCATI
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo inoltre sarà della larghezza minima di 60 cm.
La precedente norma UNI 7447 tipo 303/1-2 potrà continuare ad essere applicata fino al 3 ottobre 2002 per quanto riguarda i soli raccordi stampati ad iniezione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo ed dei rinfianchi anche all'interno di pozzetti e camerette di ispezione, il ricoprimento dei tubi e la compattazione con legante naturale di cava o di frantoio fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.50.27.5	diametro esterno 125 mm		m	33,99
B.6.50.27.10	diametro esterno 160 mm		m	36,66
B.6.50.27.15	diametro esterno 200 mm		m	42,99
B.6.50.27.20	diametro esterno 250 mm		m	51,27
B.6.50.30	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RIVESTITI
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne al fabbricato con codice U, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo ed il massetto inoltre saranno della larghezza minima di 60 cm e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di 10 cm.
La precedente norma UNI 7447 tipo 303/1-2 potrà continuare ad essere applicata fino al 3 ottobre 2002 per quanto riguarda i soli raccordi stampati ad iniezione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.50.30.10	diametro esterno 160 mm		m	35,73
B.6.50.30.15	diametro esterno 200 mm		m	39,62
B.6.50.30.20	diametro esterno 250 mm		m	46,18
B.6.50.31	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RIVESTITI
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo ed il massetto inoltre saranno della larghezza minima di 60 cm e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di 10 cm.
La precedente norma UNI 7447 tipo 303/1-2 potrà continuare ad essere applicata fino al 3 ottobre 2002 per quanto riguarda i soli raccordi stampati ad iniezione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.50.31.5	diametro esterno 125 mm		m	34,24
B.6.50.31.10	diametro esterno 160 mm		m	36,93
B.6.50.31.15	diametro esterno 200 mm		m	41,62
B.6.50.31.20	diametro esterno 250 mm		m	49,51
B.6.50.32	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RIVESTITI
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo ed il massetto inoltre saranno della larghezza minima di 60 cm e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di 10 cm.
La precedente norma UNI 7447 tipo 303/1-2 potrà continuare ad essere applicata fino al 3 ottobre 2002 per quanto riguarda i soli raccordi stampati ad iniezione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.50.32.5	diametro esterno 125 mm		m	34,41
B.6.50.32.10	diametro esterno 160 mm		m	36,93
B.6.50.32.15	diametro esterno 200 mm		m	41,62
B.6.50.32.20	diametro esterno 250 mm		m	49,51
B.6.50.35	SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI 7443-302
Fornitura e posa in opera di sifone tipo "FIRENZE" monoblocco completo di derivazione a 45°con tappo di ispezione, costituito da raccordi in PVC rigido non plastificato di colore arancio, marchiati e conformi alle norme UNI 7443 tipo 302 e garantiti dal marchio "iiP", da impiegarsi per acque di rifiuto, con temperatura massima permanente dei fluidi convogliati pari a 70°C, giuntati a bicchiere mediante anello elastomerico OR e posati all'interno di pozzetti o camerette di ispezione su sottofondo e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo la livelletta di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.50.35.5	diametro esterno 160 mm		cad.	171,00
B.6.50.35.10	diametro esterno 200 mm		cad.	232,50
B.6.50.40	TUBI FORATI IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di tubi forati a struttura elicoidale aggraffata continua in acciaio zincato a caldo da impiegarsi per drenaggio di acque, giuntati mediante pezzi speciali a cannocchiale od a fascia bullonata e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in ghiaia di granulometria 15-30 mm e di larghezza minima di 75 cm. In particolare i tubi dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore delle pareti	8/10 mm;
- quantità di fori		55 n°/m;
- diametro dei fori		8 mm;
- disposizione fori		120°.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi con ghiaia granulometria 15-30 mm fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.50.40.5	diametro 200 mm		m	31,95
B.6.50.40.10	diametro 250 mm		m	35,35
B.6.50.40.15	diametro 300 mm		m	38,69
B.6.50.50	TUBI FORATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Fornitura e posa in opera di tubi forati in conglomerato cementizio vibrocompresso da impiegarsi per drenaggio di acque, giuntati a bicchiere  e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in ghiaia di granulometria 15-30 mm e di larghezza minima di 75 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi con ghiaia granulometria 15-30 mm fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
B.6.50.50.5	diametro interno 200 mm		m	46,19
B.6.50.50.10	diametro interno 300 mm		m	50,33
B.6.50.60	TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC
Fornitura e posa in opera di tubi forati corrugati in PVC da impiegarsi per drenaggio di acque, giuntati mediante manicotti e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in ghiaia di granulometria 15-30 mm e di larghezza minima di 75 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi con ghiaia granulometria 15-30 mm fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.50.60.5	diametro esterno 100 mm		m	18,65
B.6.50.60.10	diametro esterno 125 mm		m	20,00
B.6.50.60.15	diametro esterno 160 mm		m	22,19
B.6.50.60.20	diametro esterno 200 mm		m	24,73

B.6.55	LAVORI COMPIUTI - CAVIDOTTI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.6.55.10	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE
Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di riferimento da impiegarsi per opere di canalizzazione elettrica.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.55.10.5	diametro esterno 63 mm		m	6,11
B.6.55.10.10	diametro esterno 75 mm		m	6,40
B.6.55.10.15	diametro esterno 90 mm		m	6,63
B.6.55.10.20	diametro esterno 110 mm		m	7,13
B.6.55.10.25	diametro esterno 125 mm		m	8,16
B.6.55.10.30	diametro esterno 140 mm		m	10,85
B.6.55.10.35	diametro esterno 160 mm		m	11,07
B.6.55.10.40	diametro esterno 200 mm		m	14,79

B.6.60	LAVORI COMPIUTI - POZZETTI ED ISPEZIONI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.6.60.5	CAMERETTE DI ISPEZIONE ESEGUITE IN OPERA
Formazione di camerette, di ogni forma e dimensione, da impiegarsi in opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere in luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250 di cui alla norma UNI EN 124,  eseguite mediante fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato a macchina, compreso il ferro tondino di armatura FeB44k ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di fori, la scaletta di accesso alla marinara realizzata con gradini in acciaio plasticato delle dimensioni in vista di 16x33 cm completa di bussole di posizionamento Ø 25 mm e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
Sarà misurata la cubatura vuoto per pieno all'esterno della cameretta.
B.6.60.5.5			m³	365,40
B.6.60.10	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.60.10.5	dimensioni interne 30x30x30 cm		cad.	45,78
B.6.60.10.10	dimensioni interne 40x40x40 cm		cad.	64,96
B.6.60.10.15	dimensioni interne 50x50x50 cm		cad.	63,56
B.6.60.10.20	dimensioni interne 60x60x60 cm		cad.	72,49
B.6.60.10.25	dimensioni interne 80x80x80 cm		cad.	125,50
B.6.60.10.30	dimensioni interne 100x100x100 cm		cad.	163,70
B.6.60.15	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguite in conglomerato cementizio vibrato, posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura dei giunti con malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.60.15.5	dimensioni interne 30x30x30 cm		cad.	44,59
B.6.60.15.10	dimensioni interne 40x40x20 cm		cad.	43,95
B.6.60.15.15	dimensioni interne 40x40x40 cm		cad.	49,18
B.6.60.15.20	dimensioni interne 50x50x20 cm		cad.	59,03
B.6.60.15.25	dimensioni interne 50x50x50 cm		cad.	55,66
B.6.60.15.30	dimensioni interne 60x60x30 cm		cad.	58,74
B.6.60.15.35	dimensioni interne 60x60x60 cm		cad.	66,48
B.6.60.15.40	dimensioni interne 80x80x40 cm		cad.	82,29
B.6.60.15.45	dimensioni interne 80x80x80 cm		cad.	109,70
B.6.60.15.50	dimensioni interne 100x100x50 cm		cad.	114,50
B.6.60.15.55	dimensioni interne 100x100x100 cm		cad.	142,40
B.6.60.20	ANELLI PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di anelli prefabbricati, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato,  posati sovrapposti e sigillati con malta cementizia.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la accurata posa sovrapposta la sigillatura dei giunti con malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.60.20.5	dimensioni interne 110x80x50 cm		cad.	116,40
B.6.60.20.10	dimensioni interne 160x80x60 cm		cad.	150,90
B.6.60.25	ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di anelli perdenti prefabbricati, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati sovrapposti a secco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la accurata posa sovrapposta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.60.25.5	diametro interno 100 cm		cad.	76,49
B.6.60.25.10	diametro interno 125 cm		cad.	102,21
B.6.60.25.15	diametro interno 150 cm		cad.	120,30
B.6.60.25.20	diametro interno 200 cm		cad.	156,50
B.6.60.30	PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione con linea in cavidotto interrato, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e provvisti di cameretta di ispezione posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.60.30.5	dimensioni esterne 75x40x65 cm		cad.	110,20
B.6.60.30.10	dimensioni esterne 110x70x80 cm		cad.	161,50
B.6.60.50	CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO POLIMERICO
Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate eseguite in conglomerato polimerico con o senza pendenza interna, complete di telaio e griglia in acciaio zincato a sbarre con bordo coprente antiusura marchiate e conformi alle norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe B 125 in opere per la raccolta di acque di scorrimento, posate su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del massetto  di sottofondo e dei rinfianchi, i pezzi speciali, la griglia metallica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.60.50.5	sezione esterna 125x125 mm		m	69,26
B.6.60.50.10	sezione esterna 150x125 mm		m	73,83
B.6.60.60	CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate eseguite in conglomerato cementizio vibrato, complete di telaio e griglia in acciaio zincato antitacco con maglia 30x10 mm marchiata, conforme alle norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250 in opere per la raccolta di acque di scorrimento, posate su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del massetto  di sottofondo e dei rinfianchi, i pezzi speciali, la griglia metallica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.60.60.5	sezione esterna 225x220 mm		m	88,65
B.6.60.60.10	sezione esterna 290x250 mm		m	109,80
B.6.60.60.15	sezione esterna 395x360 mm		m	152,90
B.6.60.65	SOVRAPPREZZO PER CANALI ANTIUSURA
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di canali prefabbricati in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione per profili superiori antiusura in acciaio zincato.
B.6.60.65.5			m	12,00

B.6.65	LAVORI COMPIUTI - CORONAMENTI E CHIUSURE
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.6.65.10	CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO
Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti prefabbricati, sia inferiori che superiori, realizzati in conglomerato cementizio armato e vibrato in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere, da impiegarsi in luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250 di cui alla norma UNI EN 124,  posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, la malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
B.6.65.10.10	dimensioni 80x80 cm		cad.	107,20
B.6.65.10.15	dimensioni 80x80 cm con ispezione 50x70 cm		cad.	92,05
B.6.65.10.20	dimensioni 100x100 cm		cad.	120,80
B.6.65.10.25	dimensioni 100x100 cm con ispezione 50x70 cm		cad.	98,32
B.6.65.10.30	dimensioni 110x80x20 cm		cad.	127,30
B.6.65.10.35	dimensioni 110x80x20 cm con ispezione 50x70 cm		cad.	109,00
B.6.65.10.45	diametro 100x16 cm con ispezione Ø 62.5 cm		cad.	119,80
B.6.65.10.55	diametro 125x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm		cad.	154,90
B.6.65.10.65	diametro 150x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm		cad.	183,80
B.6.65.10.75	diametro 200x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm		cad.	278,50
B.6.65.20	CHIUSURE O CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA LAMELLARE
Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti quadrangolari comuni in ghisa a grafite lamellare, completi di telaio, coperchio o griglia, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250, in opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.65.20.5	elementi leggeri con peso totale fino a 40 kg		kg	2,15
B.6.65.20.10	elemrnti pesanti con peso totale oltre 40 kg		kg	1,74
B.6.65.30	CHIUSURE O CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti quadrangolati comuni in ghisa sferoidale, completi di telaio, coperchio o griglia, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250, in opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.65.30.5	elementi leggeri di peso totale fino a 40 kg		kg	2,80
B.6.65.30.10	elementi pesanti di peso totale oltre 40 kg		kg	2,59
B.6.65.40	CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE "C250" CARICHI GRAVOSI
Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari in ghisa sferoidale resistente a carichi gravosi, complete di telaio e coperchio, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250 con carico di rottura superiore a 400 kN, in opere per l'ispezione di reti in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.65.40.5			kg	2,95
B.6.65.50	CHIUSURE QUADRANGOLARI DA RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE "C250"
Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari da riempimento in ghisa sferoidale, complete di telaio e coperchio a vasca idoneo a ricevere materiale di riempimento, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250, in opere per l'ispezione di reti in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il riempimento e/o la pavimentazione superiore saranno computati a parte.
B.6.65.50.5			kg	2,72
B.6.65.60	CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE "C250"
Fornitura e posa in opera di chiusure circolari in ghisa sferoidale, complete di telaio dotato di guarnizione antirumore e coperchio di diametro 60 mm, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250, in opere per l'ispezione di reti in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.65.60.5			kg	2,43
B.6.65.70	CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE "C250"
Fornitura e posa in opera di chiusure circolari stagne in ghisa sferoidale, complete di telaio dotato di guarnizione in neoprene e coperchio di diametro 60 mm a compressione provvisto di bulloni perimetrali in acciaio inox, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250, in opere per l'ispezione di reti in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.65.70.5			kg	3,07
B.6.65.80	CHIUSURE QUADRANGOLARI DIVISIBILI IN GHISA SFEROIDALE "C250"
Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari divisibili in ghisa sferoidale, complete di telaio e semicoperchi triangolari con articolazione "ghisa su ghisa" apribili in sequenza con bloccaggio di sicurezza, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250, in opere per l'ispezione di reti in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.65.80.5			kg	3,55
B.6.65.100	CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE "D400"
Fornitura e posa in opera di chiusure circolari stagne in ghisa sferoidale, complete di telaio dotato di guarnizione in neoprene e coperchio di diametro 60 mm a compressione provvisto di bulloni perimetrali in acciaio inox, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe D 4OO, in opere per l'ispezione di reti in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.65.100.5			kg	3,09
B.6.65.120	CHIUSURE QUADRANGOLARI DIVISIBILI IN GHISA SFEROIDALE "D400"
Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari divisibili in ghisa sferoidale, complete di telaio e semicoperchi triangolari con articolazione "ghisa su ghisa" apribili in sequenza con bloccaggio di sicurezza, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe D 400, in opere per l'ispezione di reti in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.6.65.120.5			kg	3,13

B.8	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA PREFABBRICATA

B.8.10	LAVORI COMPIUTI - SOLAI PREFABBRICATI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.8.10.5	SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in conglomerato cementizio armato e precompresso classe Rck 50 costituito da pannelli alveolari con superficie inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato cementizio classe Rck 30.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.8.10.5.5	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	55,87
B.8.10.5.10	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	55,87
B.8.10.5.15	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	61,49
B.8.10.5.20	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	61,49
B.8.10.5.25	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	60,15
B.8.10.5.30	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	60,15
B.8.10.5.35	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	60,15
B.8.10.5.40	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	67,03
B.8.10.5.45	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m		m²	65,99
B.8.10.5.50	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m		m²	65,99
B.8.10.5.55	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m		m²	65,99
B.8.10.5.60	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m		m²	65,99
B.8.10.5.65	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m		m²	66,96
B.8.10.5.70	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m		m²	66,96
B.8.10.5.75	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m		m²	66,96
B.8.10.5.80	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m		m²	73,76
B.8.10.5.85	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	72,93
B.8.10.5.90	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	72,93
B.8.10.5.95	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	72,93
B.8.10.5.100	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	85,46
B.8.10.5.105	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	72,24
B.8.10.5.110	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	72,24
B.8.10.5.115	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	84,77
B.8.10.5.120	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	84,77
B.8.10.10	SOLAIO A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP
Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con spigoli smussati, nervature laterali e centrali in numero ed altezza variabile e blocchi intermedi in polistirene espanso opportunamente sagomati di alleggerimento pure di altezza variabile, gettato in conglomerato cementizio classe Rck 30 dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 4.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta con tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 5 cm e l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 cm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.8.10.10.5	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m		m²	73,12
B.8.10.10.10	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m		m²	73,12
B.8.10.10.15	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m		m²	76,16
B.8.10.10.20	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 9.00 m a 10.00 m		m²	76,16
B.8.10.10.25	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	72,86
B.8.10.10.30	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	75,90
B.8.10.10.35	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	75,90
B.8.10.10.40	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	78,86
B.8.10.10.45	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	74,54
B.8.10.10.50	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	78,76
B.8.10.10.55	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	83,49
B.8.10.10.60	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	83,49
B.8.10.10.65	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 12 m a 13 m		m²	78,54
B.8.10.10.70	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 12 m a 13 m		m²	83,31
B.8.10.10.75	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 12 m a 13 m		m²	87,38
B.8.10.10.80	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 12 m a 13 m		m²	87,38
B.8.10.10.85	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 13 m a 14 m		m²	87,24
B.8.10.10.90	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 13 m a 14 m		m²	87,24
B.8.10.10.95	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 13 m a 14 m		m²	87,24
B.8.10.10.100	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 13 m a 14 m		m²	90,83
B.8.10.10.105	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 14 m a 15 m		m²	87,12
B.8.10.10.110	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 14 m a 15 m		m²	87,12
B.8.10.10.115	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 14 m a 15 m		m²	94,78
B.8.10.10.120	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 14 m a 15 m		m²	94,78
B.8.10.15	SOLAIO TIPO TT IN CAP
Fornitura e posa in opera di solaio autoportante in conglomerato cementizio armato e precompresso classe Rck 50 costituito da tegoli tipo TT con superficie inferiore liscia da cassero metallico, spigoli smussati e superficie superiore staggiata, posati a secco con giunti accostati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armaonico e l'armatura lenta con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.8.10.15.5	altezza 35 cm		m²	40,97
B.8.10.15.10	altezza 50 cm		m²	48,45
B.8.10.15.15	altezza 65 cm		m²	63,71
B.8.10.15.20	altezza 80 cm		m²	55,07
B.8.10.15.25	altezza 100 cm		m²	66,53
B.8.10.20	CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera, ove non prevista, di cappa superiore integrativa dello spessore di 4 cm per solai di qualsiasi tipo, eseguita in conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina e dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 4.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, compresa l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm a maglia da 20x20 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la staggiatura a livello, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.8.10.20.5			m²	9,58
B.8.10.25	CAPPA E GIUNTI INTEGRATIVI NEI SOLAI PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di giunti e cappa superiore integrativa dello spessore di 4 cm per solai a tegoli tipo omega in conglomerato armato e precompresso di qualsiasi dimensione, eseguiti in conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina e dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 4.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolametare, compresa l'armatura dei giunti con tondino di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. E' altresì compresa l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm a maglia da 20x20 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la staggiatura a livello, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.8.10.25.5			m²	16,84
B.8.10.30	SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI PREFABBRICATI
Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro in più allo spessore della cappa integrativa superiore di qualsiasi tipo di solaio prefabbricato, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.
B.8.10.30.5			m²	1,85
B.8.10.35	TRAVI RETICOLARI IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di travi reticolari in acciaio costituite da piattabanda inferiore in acciaio Fe510, anima a traliccio, correnti superiori, ferri di ancoraggio ed eventuali correnti aggiuntivi inferiori in tondino di acciaio FeB44k ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trattamento superficiale delle parti in vista mediante sabbiatura o due mani di antiruggine oleofenolica al minio di piombo colore aranciato in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.8.10.35.5			kg	2,11

B.8.15	LAVORI COMPIUTI - PILASTRI E TRAVI PREFABBRICATE
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.8.15.5	TRAVI IN CAP TIPO T-L
Fornitura e posa in opera di travi piane alleggerite, del tipo a T rovescia od L, in conglomerato cementizio armato e precompresso classe Rck 50 con superfici a vista liscie da cassero metallico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta con tondino di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.8.15.5.10	travi a T rovescia altezza 30+65x60 cm		m	265,50
B.8.15.5.15	travi a T rovescia altezza 30+90x60 cm		m	341,40
B.8.15.5.25	travi a L altezza 30+65x60 cm		m	259,10
B.8.15.5.30	travi a L altezza 30+90x60 cm		m	306,60
B.8.15.10	TRAVI IN CAP TIPO I PIANE
Fornitura e posa in opera di travi piane, del tipo ad I, in conglomerato cementizio armato e precompresso classe Rck 50 con superfici a vista liscie da cassero metallico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta con tondino di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.8.15.10.5	dimensioni 50x100 cm		m	189,50
B.8.15.10.10	dimensioni 50x110 cm		m	207,60
B.8.15.15	TRAVI IN CAP TIPO I A DOPPIA PENDENZA
Fornitura e posa in opera di travi a doppia pendenza, del tipo ad I, in conglomerato cementizio armato e precompresso classe Rck 50 con superfici a vista liscie da cassero metallico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta con tondino di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.8.15.15.5	dimensioni all'appoggio 50x80 cm		m	146,20
B.8.15.15.10	dimensioni all'appoggio 50x90 cm		m	161,20
B.8.15.15.15	dimensioni all'appoggio 60x110 cm		m	186,00
B.8.15.20	TRAVI IN CAP TIPO Y DI GRONDA
Fornitura e posa in opera di travi di gronda di qualsiasi tipo in conglomerato cementizio armato e precompresso classe Rck 50 con superfici a vista liscie da cassero metallico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta con tondino di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.8.15.20.5			m	72,14

B.8.20	LAVORI COMPIUTI - TAMPONAMENTI PREFABBRICATI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.8.20.5	PANNELLI PREFABBRICATI PIANI COMUNI
Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati piani per tamponamento esterno, dello spessore come da calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e forma come da particolare esecutivo, con faccia esterna liscia risultante da cassero metallico e faccia interna staggiata, realizzati in conglomerato cementizio classe Rck 35 ed armati con ferro tondino FeB44K ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata di ripartizione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la ferramenta di aggancio e di fissaggio in acciaio zincato a caldo del tipo concordato con la D.L., la sigillatura interna ed esterna dei giunti con mastice elastomerico previa pulitura e primerizzazione delle superfici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.8.20.5.5	spessore 80 mm		m²	28,16
B.8.20.10	PANNELLI PREFABBRICATI PIANI ALLEGGERITI
Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati piani per tamponamento esterno, dello spessore come da calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e forma come da particolare esecutivo, con faccia esterna liscia risultante da cassero metallico e faccia interna staggiata, realizzati in conglomerato cementizio classe Rck 35, armati con ferro tondino FeB44K ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata di ripartizione ed alleggeriti con pannelli rigidi dello spessore di 80 mm in schiume di polistirene espanso sinterizzato della densità di 30 kg/m3.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la ferramenta di aggancio e di fissaggio in acciaio zincato a caldo del tipo concordato con la D.L., la sigillatura interna ed esterna dei giunti mediante mastice elastomerico previa pulitura e primerizzazione delle superfici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.8.20.10.5	spessore 16 cm		m²	52,10
B.8.20.10.10	spessore 18 cm		m²	54,08
B.8.20.10.15	spessore 20 cm		m²	54,71
B.8.20.10.20	spessore 24 cm		m²	62,04
B.8.20.20	PANNELLI PREFABBRICATI TAGLIO TERMICO
Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati a taglio termico per tamponamento esterno, dello spessore come da calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e forma come da particolare esecutivo, con faccia esterna liscia risultante da cassero metallico e faccia interna staggiata. I pannelli saranno costituiti da due lastre distinte realizzate in conglomerato cementizio classe Rck 35, armate con ferro tondino FeB44K ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata di ripartizione ed interposto strato isolante dello spessore di 80 mm costituito da pannelli rigidi in schiume di polistirene espanso sinterizzato della densità di 30 kg/m3.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la ferramenta di aggancio e di fissaggio in acciaio zincato a caldo del tipo concordato con la D.L., la sigillatura interna ed esterna dei giunti mediante mastice elastomerico previa pulitura e primerizzazione delle superfici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.8.20.20.5	spessore 20 cm		m²	71,16
B.8.20.20.10	spessore 24 cm		m²	78,48

B.15	OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE

B.15.10	LAVORI COMPIUTI - INTONACI TRADIZIONALI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.15.10.5	INTONACO CIVILE PER ESTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale.
L'intonaco grezzo sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 3.25 e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formato con idoneo premiscelato in polvere a base calce per esterni.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.10.5.5			m²	17,73
B.15.10.10	INTONACO GREZZO PER ESTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per esterni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato.
L'intonaco sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 3.25 e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.10.10.5			m²	14,78
B.15.10.15	INTONACO GREZZO PER ESTERNI SU MURATURA IN PIETRAME
Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per esterni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità quali murature in pietrame, per uno spessore complessivo medio di 30 mm, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.
Il rinzaffo sarà formato con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco grezzo sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 325 e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.10.15.5			m²	24,46
B.15.10.20	SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO ESTERNO SU MURATURE IN PIETRAME
Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro di maggior spessore dell'intonaco grezzo per esterni di particolare asperità quali murature in pietrame.
B.15.10.20.5			m²	6,27
B.15.10.25	INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco a civile bugnato per esterni preintonacati al grezzo e confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito grezzo e fino.
L'intonaco grezzo sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 3.25 e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata addizionata con armatura in fibre sintetiche di polipropilene modificato, l'intonaco di finitura sarà formato con idoneo premiscelato a secco per esterni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo mediante una o più mani di aggrappante, la formazione di ogni decorazione come da disegni esecutivi quali intonaco bugnato, cornici marcapiano anche modanate, rosoni, gusci concavi o convessi, lesene, riquadri, spigoli particolari, ecc., il tutto ottenuto per mezzo di sagome, controsagome, modine, regoli guida. Si intendono inoltre compresi  e compensati gli oneri per i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.10.25.5			m²	106,40
B.15.10.30	INTONACO CIVILE PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.
L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.10.30.5			m²	21,29
B.15.10.35	INTONACO GREZZO PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.
L'intonaco sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.10.35.5			m²	17,54
B.15.10.40	INTONACO GREZZO PER INTERNI SU MURATURE IN PIETRAME
Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità quali murature in pietrame, per uno spessore complessivo medio di 30 mm, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.
Il rinzaffo sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 3.25 e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.10.40.5			m²	26,93
B.15.10.45	SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO INTERNO SU MURATURE IN PIETRAME
Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro di maggior spessore all'intonaco grezzo per interni di particolare asperità quali murature in pietrame.
B.15.10.45.5			m²	6,34
B.15.10.50	RINZAFFO AGGRAPPANTE
Fornitura e posa in opera di rinzaffo preventivo aggrappante confezionato in cantiere, per l'esecuzione di intonaci sia per interni che per esterni, da applicarsi su pareti in calcestruzzo risultanti lisci da cassero, da eseguirsi con applicazione di sbriccio di ancoraggio formato con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25, per metrocubo di sabbia viva lavata ed eventualmente addizionato con resine aggrappanti se richiesto dalla D.L. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavori interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.10.50.5			m²	4,97
B.15.10.55	SBRICCIO PER INTONACI
Fornitura e posa in opera di sbriccio finale  confezionato in cantiere, applicato su pareti esterne intonacate al grezzo, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito da malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia viva lavata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, i bordi di contenimento, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.10.55.5			m²	6,32
B.15.10.60	SOVRAPPREZZO INTONACI DI PICCOLO SPESSORE PER FIBRE SINTETICHE
Maggiorazione agli intonaci tradizionali di qualsiasi tipo, confezionati in cantiere e di spessore grezzo fino a 20 mm, per l'aggiunta di fibre sintetiche in polipropilene multifilamento della lunghezza di 60 mm circa con dosaggio di 750 g per metrocubo di inerte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.10.60.5			m²	0,36
B.15.10.65	SOVRAPPREZZO INTONACI DI GROSSO SPESSORE PER FIBRE SINTETICHE
Maggiorazione agli intonaci tradizionali di qualsiasi tipo, confezionati in cantiere e di spessore grezzo di 30-50 mm, per l'aggiunta di fibre sintetiche in polipropilene multifilamento della lunghezza di 120 mm circa con dosaggio di 1000 g per metrocubo di inerte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.10.65.5			m²	0,87

B.15.20	LAVORI COMPIUTI - INTONACI PREMISCELATI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.15.20.5	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE CALCE
Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per interni che per esterni, dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm, costituito da premiscelato in polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea a grana tonda ed additivi chimici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.20.5.5	pareti esterne		m²	13,38
B.15.20.5.10	pareti interne		m²	15,82
B.15.20.10	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE GESSO
Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo per interni dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm, costituito da premiscelato in polvere a base di gesso, calce idrata, sabbia calcarea a grana tonda ed additivi chimici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.20.10.5			m²	15,80
B.15.20.15	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE
Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo termoisolante, sia per interni che per esterni, dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 30 mm, costituito da idoneo premiscelato in polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea, granuli di polistirolo ed additivi chimici.
In particolare l'intonaco termoisolante dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L..
- permeabilità al vapore                8 µ;
- conduttività termica              0.09 W/mK;
- resistenza compressione        0.5 N/mm²;
- densità                           250-300 kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.20.15.5	pareti esterne		m²	28,44
B.15.20.15.10	pareti interne		m²	30,81
B.15.20.20	SOVRAPPREZZO PER INTONACO DI FONDO TERMOISOLANTE
Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro di maggior spessore dell'intonaco di fondo premiscelato termoisolante.
B.15.20.20.5			m²	8,66
B.15.20.25	INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per interni, dato a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, formato con premiscelato a base calce, in pasta pronta all'uso od in polvere, per interni.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.20.25.5			m²	4,15
B.15.20.30	INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per esterni, dato a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, formato con premiscelato in polvere per esterni.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.20.30.5			m²	2,97
B.15.20.35	INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO
Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per interni, dato a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito da premiscelato in polvere a base di gesso, calce idrata, farina di roccia ed additivi chimici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.20.35.5			m²	4,15
B.15.20.40	RASATURA PREMISCELATA
Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che per esterni, eseguita a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, risultanti liscie da cassero, costituito da premiscelato in polvere a base di cemento ed additivi chimici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.20.40.5			m²	4,67
B.15.20.45	RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO
Fornitura e posa in opera di rinzaffo aggrappante preventivo per l'esecuzione di intonaci, sia interni che esterni, da applicarsi a mano o con macchine intonacatrici a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, risultanti liscie da cassero, costituito da premiscelato in polvere a base di cemento, sabbia ed additivi chimici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.20.45.5			m²	3,93

B.15.50	LAVORI COMPIUTI - GESSO RIVESTITO
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.15.50.5	TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- potere fonoisolante          43 dB;
- spessore delle lastre     12.5 mm;
- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco;
- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco.
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.
B.15.50.5.5			m²	35,79
B.15.50.10	TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- potere fonoisolante          50 dB;
- spessore delle lastre     12.5 mm;
- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco;
- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco.
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.
B.15.50.10.5			m²	51,67
B.15.50.15	RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRA DI GESSO RIVESTITO
Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto contappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore della lastra     12.5 mm;
- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco;
- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco.
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimatrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario perdare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori sucessivi del tavolato stesso.
B.15.50.15.5			m²	28,71
B.15.50.20	SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI
Fornitura e posa in opera di supporti completi di accessori per il sostegno di apparecchi idrosanitari sospesi di ogni genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.50.20.5	tazza WC		cad.	63,73
B.15.50.20.10	bidet		cad.	52,95
B.15.50.20.15	lavabo singolo		cad.	36,39
B.15.50.20.20	carico generico		cad.	22,83
B.15.50.22	SUPPORTI PER CORPI SCALDANTI
Fornitura e posa in opera di doppie mensole complete di traverse di irrigidimento per il sostegno di corpi scaldanti sospesi di ogni genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il traverso metallico od in legno, i fissaggi, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.50.22.5			cad.	30,58
B.15.50.25	INTONACO A SECCO PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali piane, costituito da lastre in gesso rivestito, a bordi assottigliati, poste a rivestimento di ogni tipo di muratura ed ancorate mediante incollaggio per strisce e punti con malta adesiva disposta sul retro. L'intonaco dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore delle lastre     12.5 mm;
- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco.
E' compresa la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di riquadrature per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.50.25.5			m²	15,17
B.15.50.30	SOVRAPPREZZO PER LASTRE
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
B.15.50.30.5	lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm		m²	1,99
B.15.50.30.10	lastre antincendio spessore 12.5 mm		m²	0,97
B.15.50.30.15	lastre antincendio spessore 15 mm		m²	1,67
B.15.50.30.20	lastre "classe 0" di reazione al fuoco spessore 13 mm		m²	11,33
B.15.50.35	INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali piane, costituito da lastre in gesso rivestito dello spessore di 12.5 mm, a bordi assottigliati ed accoppiate con strato isolante in lana minerale di densità 85 kg/m³, poste a rivestimento di ogni tipo di muratura ed ancorate mediante incollaggio per strisce e punti con malta adesiva disposta sul retro.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile, la formazione di riquadrature per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.50.35.5	spessore complessivo 12.5+30 mm		m²	21,68
B.15.50.35.10	spessore complessivo 12.5+40 mm		m²	23,56
B.15.50.35.15	spessore complessivo 12.5+50 mm		m²	25,50
B.15.50.40	SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di intonaco a secco coibentato per interni in gesso rivestito di qualsiasi spessore complessivo per l'uso di lastre con barriera al vapore.
B.15.50.40.5			m²	0,58
B.15.50.45	CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore della lastra     12.5 mm;
- "classe 1" di reazione al fuoco.
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.50.45.5			m²	30,63
B.15.50.50	CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 12.5 mm
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore dei pannelli     12.5 mm;
- "classe 1" di reazione al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.50.50.5	struttura in vista		m²	33,17
B.15.50.50.10	struttura nascosta		m²	45,94
B.15.50.50.15	struttura ad incasso		m²	35,07
B.15.50.52	CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 9.5 mm
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore dei pannelli     9.5 mm;
- "classe 1" di reazione al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.50.52.5	struttura in vista		m²	20,88
B.15.50.52.10	struttura ad incasso		m²	22,88
B.15.50.55	VELETTE IN GESSO RIVESTITO
Fornitura e posa in opera di velette verticali realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili con sezione di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Le velette dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore della lastra     12.5 mm;
- "classe 1" di reazione al fuoco.
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.15.50.55.5			m	22,55

B.18	OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFFITTATORE

B.18.10	LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTI FREDDI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.18.10.5	PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO - KLINKER
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, smaltate, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione secondo il metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.5.5			m²	41,22
B.18.10.10	PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO - KLINKER
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezione omogenea a tutto spessore, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.10.5			m²	41,22
B.18.10.15	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.15.5			m²	36,79
B.18.10.20	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida,  dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.20.5	finitura superficiale grezza		m²	31,84
B.18.10.20.10	finitura superficiale levigata		m²	55,99
B.18.10.20.15	finitura superficiale strutturata		m²	32,97
B.18.10.20.20	finitura superficiale antiscivolo		m²	30,99
B.18.10.22	SOVRAPPREZZO PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI - GRES
Maggiorazione ai pavimenti ceramici pressati, comunemente denominati grés ceramico, di qualsiasi tipo per posa a giunto aperto fino a circa 8 mm.
B.18.10.22.5			m²	1,91
B.18.10.23	PAVIMENTO CERAMICO MODULARE SOPRAELEVATO
Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato con finitura superficiale ceramica. Il pavimento in dettaglio sarà composto dai seguenti elementi principali:
- supporti fissi o regolabili in polipropilene con piede del diametro di circa 200 mm e stelo filettato regolabile in altezza fino a 150 mm, completi di piattello superiore di appoggio a quattro vie munito di alette verticali fermapannello ed eventuali dischi livellatori;
- pavimento in pannelli costituiti da conglomerato con opportuna armatura in acciaio con finitura superiore eseguita in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata  delle dimensioni di 30x30 cm con superficie grezza nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento prodotto in quadrotti della dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dall D.L.:
- spessore rivestimento ceramico     8 mm;
- spessore pannelli                         20 mm;
- carico distribuito ammesso      1000 kg/m²;
- carico concentrato ammesso    200  kg;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, l'accurata posa a livello, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.23.5			m²	89,20
B.18.10.25	BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO SMALTATO - KLINKER
Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta di altezza circa 80 mm, estruse, smaltate, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto aperto di circa 8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.25.5			m	14,24
B.18.10.30	BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO - KLINKER
Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto aperto di circa 8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.30.5			m	13,03
B.18.10.35	BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES
Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.35.5			m	7,62
B.18.10.40	BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES
Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.40.5	finitura superficiale grezza		m	10,46
B.18.10.40.10	finitura superficiale grezza e bordo inferiore sguscio		m	15,58
B.18.10.40.15	finitura superficiale levigata		m	25,86
B.18.10.110	PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA
Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a  minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato superificiale antiusura costituito da aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciale ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m² nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in profondità e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.110.5	spessore 10 cm		m²	26,31
B.18.10.110.10	spessore 15 cm		m²	34,09
B.18.10.115	PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA ED ANTIURTO
Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a  minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato superificiale antiusura ed antiurto  costituito da aggregati metallici di selezionata granulometria, additivi coadiuvanti ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m² nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in profondità e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.115.5	spessore 10 cm		m²	30,61
B.18.10.115.10	spessore 15 cm		m²	38,39
B.18.10.120	PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA ED ANTIOLIO
Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a  minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato superificiale antiusura ed antiolio costituito da aggregato minerale al quarzo corindone, additivi disperdenti ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m² nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in profondità e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.120.5	spessore 10 cm		m²	27,27
B.18.10.120.10	spessore 15 cm		m²	35,05
B.18.10.150	PAVIMENTO ALLA VENEZIANA TRADIZIONALE A LEGANTE MISTO
Fornitura e posa in opera di pavimento alla veneziana a tessitura omogenea su tutta la superficie dello spessore minimo finito di 30 mm, costituito da conglomerato confezionato a macchina, dosato a minimo 500 kg di cemento grigio tipo R 3.25 o cemento bianco tipo R 3.25 e 500 kg di calce idraulica per metrocubo di inerte in graniglia di marmo nazionale con grana dal n° 2 al n° 10 ed eventualmente additivato di ossidi coloranti nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la semina a mano a tessitura omogenea di graniglia a grana maggiore, la battitura, la rullatura,  la levigatura delle superfici e successiva stuccatura eseguita anche in tempi successivi, il taglio in profondità e l'inserimento di lastrine metalliche per la formazione di giunti di frazionamento formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiore a 20.00 m², la formazione ed il disfacimento di idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la lucidatura a piombo, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la stesa con panno umido su tutta la superficie di una mano di cera protettiva autolucidante antibatterica, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.150.5			m²	113,70
B.18.10.160	SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI ALLA VENEZIANA
Maggiorazione ai pavimenti alla veneziana a tessitura omogenea per l'esecuzione di cornici lineari perimetrali a semplice disegno e larghezza costante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
B.18.10.160.5			m	28,26
B.18.10.210	PAVIMENTO IN QUADRONI PRESSATI
Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in quadroni prefabbricati pressati di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 50x50x4 cm e con finitura superficiale a pavè tipo porfido diritto o circolare, posati accostati su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.210.5			m²	34,40
B.18.10.220	PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI
Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.220.5			m²	22,37
B.18.10.230	PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO
Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in quadroni prefabbricati pressati di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 50x50x4 cm e con finitura superficiale in ghiaino di fiume lavato, posati accostati su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.230.5			m²	31,16
B.18.10.235	PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO SU SUPPORTI
Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in quadroni prefabbricati pressati di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 50x50x4 cm e con finitura superficiale in ghiaino di fiume lavato, posati accostati su supporti a pianta circolare in materia plastica compatibile con il fondo di appoggio. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa dei supporti e dei livellatori, le eventuali zeppe stabilizzatrici, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.235.5			m²	22,65
B.18.10.240	PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE
Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.240.5			m²	18,40
B.18.10.250	CORDONI PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.10.250.5	sezione 6x20 cm		m	19,10
B.18.10.250.7	sezione 8-10x25 cm		m	20,97
B.18.10.250.10	sezione 12-15x25 cm		m	23,29
B.18.10.250.15	sezione 12-15x25 cm forate		m	23,39
B.18.10.250.20	sezione 15-18x30 cm forate		m	24,13

B.18.20	LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTI CALDI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.18.20.1	PAVIMENTO PVC OMOGENEO
Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato, calandrato conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia di aspetto marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore minimo     2 mm;
- peso                    3.8 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.1.5			m²	20,40
B.18.20.5	PAVIMENTO PVC OMOGENEO ASTATICO
Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, astatico o antistatico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore minimo      2 mm;
- peso                     3.5 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.5.5			m²	24,88
B.18.20.10	PAVIMENTO PVC OMOGENEO DISSIPATORE STATICO
Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, dissipatore statico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzata nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                                   2 mm;
- peso                                       3.5 kg/m²;
- resistenza elettrica superiore a  1 MOhm;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.10.5			m²	28,45
B.18.20.12	PAVIMENTO PVC OMOGENEO DISSIPATORE STATICO ALTA QUALITA'
Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato di alta qualità, pressato o pressocalandrato, dissipatore statico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto  granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                                   2 mm;
- peso                                       2.9 kg/m²;
- resistenza elettrica superiore a  1 MOhm;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.12.5			m²	44,14
B.18.20.15	PAVIMENTO PVC OMOGENEO CONDUTTORE ELETTROSTATICO
Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, conduttore elettrostatico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                                 2 mm;
- peso                                    2.9 kg/m²;
- resistenza elettrica inferiore a  1 MOhm;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, una mano di primer conduttivo, la banda perimetrale in rame collegata alla rete di terra, la posa con idonei adesivi conduttivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.15.5			m²	47,54
B.18.20.17	PAVIMENTO PVC OMOGENEO CONDUTTORE ELETTROSTATICO ALTA QUALITA'
Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato di alta qualità, pressato o pressocalandrato, conduttore elettrostatico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o granigliata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                                 2 mm;
- peso non superiore a           2.8 kg/m²;
- resistenza elettrica inferiore a  1 MOhm;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, una mano di primer conduttivo, la banda perimetrale in rame collegata alla rete di terra, la posa con idonei adesivi conduttivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.17.5			m²	54,38
B.18.20.20	PAVIMENTO PVC ETEROGENEO
Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, stabilizzanti e plastificanti. Il pavimento, prodotto in quadrotti di dimensioni di 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore minimo strato usura    0.5 mm;
- spessore minimo complessivo      2 mm;
- peso minimo                              3.3 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.20.5			m²	33,63
B.18.20.25	PAVIMENTO PVC ETEROGENEO ASTATICO
Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo, astatico o antistatico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da parte superiore di usura composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, speciali additivi e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, stabilizzanti, plastificanti e speciali additivi. Il pavimento, prodotto in quadrotti di dimensioni di 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore strato usura    1.3 mm;
- spessore complessivo   2.7 mm;
- peso                              3.9 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.25.5			m²	36,71
B.18.20.30	PAVIMENTO PVC ETEROGENEO CONDUTTORE ELETTROSTATICO
Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo, elettroconduttivo e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, speciali additivi e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, stabilizzanti, plastificanti e speciali additivi da rendere lo strato elettroconduttivo. Il pavimento, prodotto in quadrotti di dimensioni di 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore strato usura              1 mm;
- spessore complessivo             2 mm;
- peso                                     2.9 kg/m²;
- resistenza elettrica inferiore a  1 MOhm;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, una mano di primer conduttivo, la banda perimetrale in rame collegata alla rete di terra, la posa con idonei adesivi conduttivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.30.5			m²	42,25
B.18.20.35	PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 2.5 mm
Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466 per attività sportive al coperto, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale leggermente goffrata nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche espanse a cellule chiuse rinforzato con fibra di vetro stabilizzante. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 150 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore minimo strato usura   1 mm;
- spessore complessivo           2.5 mm;
- peso                                      2.5 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.35.5			m²	23,16
B.18.20.40	PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 4 mm
Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466 per attività sportive al coperto, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale leggermente goffrata nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche espanse a cellule chiuse rinforzato con fibra di vetro stabilizzante. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 150 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore minimo strato usura   1 mm;
- spessore complessivo              4 mm;
- peso                                      2.6 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.40.5			m²	28,22
B.18.20.45	PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 6 mm
Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466 per attività sportive al coperto, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale leggermente goffrata nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche espanse a cellule chiuse rinforzato con fibra di vetro stabilizzante. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 150 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore minimo strato usura   1 mm;
- spessore complessivo              6 mm;
- peso                                         4 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.45.5			m²	33,90
B.18.20.50	PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A TELI
Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma eterogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 12466, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto predisposto per attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 130 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                 2 mm;
- peso                    3.2 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale a cera, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.50.5			m²	25,36
B.18.20.55	PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A QUADROTTI
Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma eterogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 12466, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto predisposto per attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                 2 mm;
- peso                    3.2 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale a cera, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.55.5			m²	26,09
B.18.20.60	PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI
Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma omogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 12466, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto puntinato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento,  prodotto in teli di altezza di 190 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                 2 mm;
- peso                    3.2 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale a cera, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.60.5			m²	28,24
B.18.20.65	PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A QUADROTTI
Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma omogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 12466, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto puntinato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento,  prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                 2 mm;
- peso                    3.2 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale a cera, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.65.5			m²	29,80
B.18.20.67	PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA DISSIPATORE STATICO A QUADROTTI
Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma omogenea, calandrato, dissipatore statico e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 12466, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto puntinato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento,  prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                                    2 mm;
- peso                                       3.2 kg/m²;
- resistenza elettrica superiore a  1 MOhm;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale a cera, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.67.5			m²	38,80
B.18.20.70	PAVIMENTO SPORTIVO IN GOMMA ETEROGENEA DA 3.5 mm
Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma eterogenea, calandrata e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 12466 per attività sportive al coperto, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto marmorizzato o granigliato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e stabilizzanti. Il pavimento,  prodotto in teli di altezza 190 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore minimo strato usura   1 mm;
- spessore complessivo           3.5 mm;
- peso                                      5.4 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.70.5			m²	28,44
B.18.20.75	PAVIMENTO SPORTIVO IN GOMMA ETEROGENEA DA 4.5 mm
Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma eterogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 12466 per attività sportive al coperto, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e stabilizzanti. Il pavimento,  prodotto in teli di altezza 190 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore minimo strato usura   1 mm;
- spessore complessivo           4.5 mm;
- peso                                        7 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.75.5			m²	30,31
B.18.20.80	SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN GOMMA
Sovrapprezzo ai pavimenti in gomma di qualsiasi tipo, ove non previsto nelle relative opere, per sigillatura a caldo, previa fresatura dei giunti, con cordone continuo termoplastico nel colore a scelta della D.L..
B.18.20.80.5	pavimento a teli		m²	1,82
B.18.20.80.10	pavimento a quadrotti		m²	8,79
B.18.20.85	PAVIMENTO IN GOMMA A BOLLI
Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma omogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 12199 e UNI EN 12466, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitira superficiale a bollo ridotto nel colore a scelta della D.L. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di  circa 50x50 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore complessivo   2.7 mm;
- rilievo bollo                    0.5 mm;
- diametro bollo circa        25 mm;
- peso                              3.7 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1 ".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.85.5			m²	29,84
B.18.20.90	PAVIMENTO LINOLEUM A TELI
Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum omogeneo monostrato, calandrato su sopporto in juta e conforme alle norme UNI EN 548 e UNI EN 12466, costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno e sughero, resine naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggergente goffrata con aspetto tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore      2.5 mm;
- peso            2.9 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale con polimeri acrilici. il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.90.5			m²	26,71
B.18.20.95	PAVIMENTO LINOLEUM A QUADROTTI
Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum omogeneo monostrato, calandrato su sopporto in juta e conforme alle norme UNI EN 548 e UNI EN 12466, costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno e sughero, resine naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggergente goffrata con aspetto tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti di dimensioni circa 50x50 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore      2.5 mm;
- peso circa    2.9 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale con polimeri acrilici. il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.95.5			m²	31,87
B.18.20.100	PAVIMENTO SPORTIVO LINOLEUM SUGHERO DA 4 mm
Fornitura e posa in opera di pavimento per attività sportive al coperto in linoleum sughero, calandrato su sopporto in juta e conforme alle norme UNI EN 548 e UNI EN 12466, costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno e sughero, resine naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto a struttura uniforme o tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore minimo      4 mm;
- peso minimo         3.5 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 2".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale con polimeri acrilici. il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.100.5			m²	31,75
B.18.20.105	PAVIMENTO SPORTIVO LINOLEUM SUGHERO DA 6 mm
Fornitura e posa in opera di pavimento per attività sportive al coperto in linoleum sughero, calandrato su sopporto in juta e conforme alle norme UNI EN 548 e UNI EN 12466, costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno e sughero, resine naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto a struttura uniforme o tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore minimo      6 mm;
- peso minimo         4.5 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 2".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale con polimeri acrilici. il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.105.5			m²	42,28
B.18.20.110	SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN LINOLEUM
Sovrapprezzo ai pavimenti in linoleum e/o linoleum sughero di qualsiasi tipo, ove non previsto nelle relative opere, per sigillatura a caldo, previa fresatura dei giunti, con cordone continuo termoplastico nel colore a scelta della D.L..
B.18.20.110.5	pavimento a teli		m²	1,17
B.18.20.110.10	pavimento a quadrotti		m²	9,21
B.18.20.115	PAVIMENTO TESSILE NON TESSUTO
Fornitura e posa in opera di pavimento tessile non tessuto conforme alle norme UNI 8013, costituito da parte superiore di usura, composta da fibre sintetiche 100% polipropilene con finitura superficiale piatta, bouclè o cannettata nel colore a scelta della D.L., unito a fondo di sopporto e legante in resine sintetiche stabilizzanti. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                 4 mm;
- peso circa           700 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.115.5			m²	15,00
B.18.20.120	PAVIMENTO TESSILE TESSUTO
Fornitura e posa in opera di pavimento tessile tessuto conforme alle norme UNI 8013, costituito da parte superiore di usura, composta da fibre sintetiche 100% poliammide con finitura superficiale velluto o bouclè nel colore a scelta della D.L., unito a fondo di sopporto e legante in resine sintetiche stabilizzanti. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 400 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                 6 mm;
- peso circa           600 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.120.5			m²	26,09
B.18.20.125	PAVIMENTO LEGNO MOSAICO DA 8 mm
Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato in opera, costituito da lamelle a mosaico dello spessore di 8 mm e lunghezza di circa 120-160 mm. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 320x640 mm sopportati da carta forata o rete tessile, sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la sgrossatura e la levigatura con cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.125.5	rovere prima scelta		m²	47,85
B.18.20.125.10	rovere fiammato		m²	40,63
B.18.20.130	PAVIMENTO LEGNO LAMPARQUET DA 10 mm
Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato in opera comunamente chiamato lamparquet, costituito da tavolette senza incastro dello spessore di 10 mm e delle dimensioni di circa 40-60x200-300 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la sgrossatura e la levigatura con cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.130.5	rovere prima scelta		m²	45,64
B.18.20.130.10	rovere fiammato		m²	42,55
B.18.20.130.15	afrormosia prima scelta		m²	64,94
B.18.20.130.20	doussiè prima scelta		m²	54,28
B.18.20.130.25	iroko prima scelta		m²	43,17
B.18.20.130.30	teak prima scelta		m²	62,72
B.18.20.132	PAVIMENTO LEGNO LISTONCINO MASCHIATO DA 14 mm
Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato in opera comunamente chiamato listincino, costituito da tavolette con incastro dello spessore di 14 mm e delle dimensioni di circa 65-90x300-1000 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la sgrossatura e la levigatura con cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinat, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.132.5	rovere prima scelta		m²	73,51
B.18.20.132.10	rovere fiammato		m²	69,50
B.18.20.132.15	afrormosia prima scelta		m²	88,37
B.18.20.132.20	doussiè prima scelta		m²	71,34
B.18.20.132.25	iroko prima scelta		m²	63,63
B.18.20.132.30	teak prima scelta		m²	103,90
B.18.20.135	PAVIMENTO LEGNO LISTONI MASCHIATI DA 22 mm
Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato in opera, costituito da listoni dello spessore di 22 mm e delle dimensioni massime di 60-100x300-1250 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante chiodatura su tavolato piallato da 22 mm  o su magatelli in legno annegati a livello in massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con chiodatura alla sottostante struttura con massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la sgrossatura e la levigatura con cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.135.5	rovere prima scelta		m²	104,30
B.18.20.135.10	rovere fiammato		m²	93,24
B.18.20.135.15	afrormosia prima scelta		m²	134,10
B.18.20.135.20	doussiè prima scelta		m²	105,60
B.18.20.135.25	iroko prima scelta		m²	74,71
B.18.20.135.35	faggio evaporato prima scelta		m²	89,54
B.18.20.135.40	acero prima scelta		m²	105,60
B.18.20.140	PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI DA 10-11 mm
Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori opera, costituito da listoni multistrato con incastro, prefiniti con strato nobile di 4-5 mm, dello spessore complessivo di circa 10-11 mm, con plancia intera e delle dimensioni di circa 60-70x400-800 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e contemperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.140.5	rovere prima scelta		m²	92,85
B.18.20.140.10	rovere fiammato		m²	81,88
B.18.20.140.15	afrormosia prima scelta		m²	102,60
B.18.20.140.20	doussiè prima scelta		m²	101,77
B.18.20.140.25	iroko prima scelta		m²	81,44
B.18.20.140.30	teak prima scelta		m²	121,70
B.18.20.140.35	faggio evaporato prima scelta		m²	87,16
B.18.20.145	PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI DA 13-15 mm
Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori opera, costituito da listoni multistrato con incastro, prefiniti con strato nobile di 4-6 mm, dello spessore complessivo di circa 13-15 mm, con plancia intera  e delle dimensioni di circa 70-100x400-1300 mm. Il pavimento sarà posto in opera galleggiante su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e contemperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.145.5	rovere prima scelta		m²	99,13
B.18.20.145.10	rovere fiammato		m²	89,37
B.18.20.145.15	afrormosia prima scelta		m²	105,60
B.18.20.145.20	doussiè prima scelta		m²	113,80
B.18.20.145.25	iroko prima scelta		m²	91,41
B.18.20.145.30	teak prima scelta		m²	135,30
B.18.20.145.35	faggio evaporato prima scelta		m²	64,19
B.18.20.147	PAVIMENTO LEGNO MULTILISTE PREFINITI DA 14-15 mm
Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori opera, costituito da listoni multistrato con incastro, prefiniti con strato nobile di 4-6 mm, dello spessore complessivo di circa 14-15 mm, con plancia fino a tre liste e delle dimensioni di circa 190-210x2000-2500 mm. Il pavimento sarà posto in opera galleggiante su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e contemperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.147.5	rovere prima scelta		m²	99,13
B.18.20.147.10	rovere fiammato		m²	89,37
B.18.20.147.20	doussiè prima scelta		m²	113,80
B.18.20.147.25	iroko prima scelta		m²	91,41
B.18.20.147.30	teak prima scelta		m²	135,30
B.18.20.147.35	faggio evaporato prima scelta		m²	135,30
B.18.20.150	RASATURA PER LIVELLAMENTO
Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non perfettamente piani eseguita con malta fina premiscelata autolivellante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello idonea a ricevere la posa di pavimentazioni ad incollaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro  finito a regola d'arte.
B.18.20.150.5			m²	3,06
B.18.20.152	IMPREGNANTE AGGRAPPANTE E CONSOLIDANTE
Applicazione a rullo o pennello su sottofondi, sia lisci che spolveranti, di una mano di impregnante aggrappante e consolidante idrosolubile fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
B.18.20.152.5			m²	1,19
B.18.20.155	TAVOLATO PIALLATO IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di tavolato in legno di abete eseguito con tavole segate su quattro lati, piallate e calibrate di spessore continuo 20 mm, larghezza 120 mm e lunghezza a correre. La posa, mediante doppia chiodatura su magatelli in legno di abete annegati a livello in massetto di sottofondo, sarà eseguita a 45° sia rispetto alla linea di posa dei magatelli che alla linea di posa del pavimento ed a tavole distanziate di 10 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti aperto con idonea chioderia a massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.155.5			m²	9,43
B.18.20.165	LEVIGATURA E VERNICIATURA
Levigatura e verniciatura di pavimento in legno esistente di qualsiasi tipo ed essenza. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione del battiscopa esistente, la levigatura con cambio di due carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali inperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.165.5			m²	14,23
B.18.20.167	SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA IGNIFUGA "CLASSE1"
Sovrapprezzo a tutti i pavimenti in legno verniciati in opera per l'utilizzo durante tutto il ciclo di verniciatura di prodotti ignifughi idonei in combinazione per la certificazione "classe 1".
B.18.20.167.5			m²	1,51
B.18.20.170	PAVIMENTO PVC MODULARE SOPRAELEVATO
Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato con finitura superficiale vinilica costituito da supporti regolabili e travi componibili. Il pavimento in dettaglio sarà composto dai seguenti elementi principali:
- piedini micrometrici in acciaio zincato con stelo filettato completi di piattello, dado di regolazione con tacche di bloccaggio, testa di appoggio a quattro vie munita di alette verticali fermapannello predisposta per l'inserimento dei traversini e completa di guarnizione conduttiva in PVC;
- struttura di collegamento con traversini a bordi smussati di idonea sezione in acciaio stampato zincato fissata mediante viti e completa di guarnizione superiore;
- pavimento in pannelli rigidi ad alta densità costituiti da conglomerato di truccioli legno e resine nobilitati inferiormente con foglio metallico, bordi perimetrali in PVC e rivestimento superficiale vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, dissipatore statico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzata nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento prodotto in quadrotti della dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dall D.L.:
- spessore rivestimento                  2 mm;
- spessore pannelli                       38 mm;
- densità pannelli                       700  kg/m³;
- altezza piedini                          300 mm;
- carico distribuito ammesso     1200 kg/m²;
- carico concentrato ammesso   290 kg;
- resistenza elettrica superiore a  1 MOhm;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, l'accurata posa a livello, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.170.5			m²	87,91
B.18.20.175	PAVIMENTO PVC MODULARE SOPRAELEVATO INCOMBUSTIBILE
Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato con finitura superficiale vinilica costituito da supporti regolabili e travi componibili. Il pavimento in dettaglio sarà composto dai seguenti elementi principali:
- piedini micrometrici in acciaio zincato con stelo filettato completi di piattello, dado di regolazione con tacche di bloccaggio, testa di appoggio a quattro vie munita di alette verticali fermapannello predisposta per l'inserimento dei traversini e completa di guarnizione conduttiva in PVC;
- struttura di collegamento con traversini a bordi smussati di idonea sezione in acciaio stampato zincato fissata mediante viti e completa di guarnizione superiore;
- pavimento in pannelli rigidi ad alta densità costituiti da conglomerato inerte incombustibile, bordi perimetrali in PVC e rivestimento superficiale vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, dissipatore statico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzata nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento prodotto in quadrotti della dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dall D.L.:
- spessore rivestimento                  2 mm;
- spessore pannelli                       34 mm;
- densità pannelli                     1500  kg/m³;
- altezza piedini                          300 mm;
- carico distribuito ammesso     1200 kg/m²;
- carico concentrato ammesso   290 kg;
- resistenza elettrica superiore a  1 MOhm;
- resistenza al fuoco REI 90';
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, l'accurata posa a livello, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.175.5			m²	121,20
B.18.20.180	BATTISCOPA MULTISTRATO RICURVO NOBILITATO MELAMINICO
Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno multistrato ricurvo e finitura superficiale nobilitata con impiallacciatura melaminica nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita mediante viti su sottostante supporto in legno di abete ancorato alla muratura con chiodi in acciaio. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati  i pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.180.5	altezza 60 mm		m	6,15
B.18.20.180.10	altezza 80 mm		m	7,22
B.18.20.185	BATTISCOPA MASSICCIO NOBILITATO LEGNO
Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio, con bordo superiore a becco di civetta con finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati  i pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.185.5	sezione 60x15 mm		m	5,61
B.18.20.185.10	sezione 80x15 mm		m	5,88
B.18.20.190	BATTISCOPA MASSICCIO
Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio di sezione 70x15 mm, con bordo superiore a becco di civetta e finitura superficiale verniciata nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati  i pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.190.5	rovere		m	8,80
B.18.20.190.10	afrormosia		m	8,62
B.18.20.190.15	doussiè		m	8,62
B.18.20.190.20	iroko		m	8,11
B.18.20.190.25	teak		m	26,80
B.18.20.200	BATTISCOPA MULTISTATO NOBILITATO LEGNO
Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno multistrato di sezione 82x13 mm, con bordo superiore a becco di civetta e finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile verniciato nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati  i pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.20.200.5	rovere		m	7,02
B.18.20.200.15	doussiè		m	7,18
B.18.20.200.20	iroko		m	6,80
B.18.20.200.25	teak		m	7,73
B.18.20.200.30	ciliegio		m	7,63
B.18.20.200.35	faggio		m	7,12

B.18.40	LAVORI COMPIUTI - RIVESTIMENTI FREDDI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.18.40.5	RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO INTERNO - KLINKER
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, smaltate, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L.., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.40.5.5			m²	45,94
B.18.40.10	RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO INTERNO - KLINKER
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezione omogenea a tutto spessore, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.40.10.5			m²	45,94
B.18.40.15	RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO INTERNO - GRES
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.40.15.5			m²	41,36
B.18.40.20	RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO - GRES
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.40.20.5	finitura superficiale grezza		m²	36,41
B.18.40.20.10	finitura superficiale levigata		m²	60,56
B.18.40.25	SOVRAPPREZZO AI RIVESTIMENTI CERAMICI PRESSATI INTERNI
Maggiorazione ai rivestimenti ceramici pressati di qualsiasi tipo per posa a giunto aperto fino a circa 8 mm.
B.18.40.25.5			m²	1,91
B.18.40.110	RIVESTIMENTO LISTELLI CERAMICI ESTRUSI SMALTATI ESTERNI - KLINKER
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale esterno in listelli ceramici monocottura di prima scelta, estrusi, smaltati, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, delle dimensioni di circa 25x6 cm, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 6 mm anche a disegno mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante antigelivo per esterni a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, la finitura in corrispondenza delle aperture, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.40.110.5			m²	52,95
B.18.40.115	RIVESTIMENTO LISTELLI CERAMICI ESTRUSI OMOGENEI ESTERNI - KLINKER
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale esterno in listelli ceramici monocottura di prima scelta, estrusi, omogenei, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, delle dimensioni di circa 25x6 cm, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 6 mm anche a disegno mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante antigelivo per esterni a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, la finitura in corrispondenza delle aperture, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.40.115.5			m²	52,95
B.18.40.120	RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO ESTERNO - KLINKER
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale esterno in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, smaltate, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 6 mm anche a disegno mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante antigelivo per esterni a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, la finitura in corrispondenza delle aperture, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.40.120.5			m²	47,87
B.18.40.130	RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO ESTERNO - GRES
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale esterno in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare e di superficie inferiore a 0.10 m2, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito anche a disegno mediante spalmatura con spatola dentata di collante antigelivo per esterni a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, la finitura in corrispondenza delle aperture, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.40.130.5	finitura superficiale grezza		m²	35,48
B.18.40.130.10	finitura superficiale levigata		m²	61,93

B.18.50	LAVORI COMPIUTI - RIVESTIMENTI CALDI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.18.50.5	RIVESTIMENTO PVC OMOGENEO ATELI
Fornitura e posa in opera di rivestimento vinilico omogeneo monostrato, calandrato e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, stabilizzanti, plastificanti, additivi inorganici e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto leggermente marmorizzato o granigliato nel colore a scelta della D.L.. Il rivestimento prodotto in teli di altezza 180 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore minimo     1.2 mm;
- peso minimo           2.1 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su fondo perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.50.5.5			m²	20,20
B.18.50.7	RIVESTIMENTO PVC ETEROGENEO A TELI
Fornitura e posa in opera di rivestimento vinilico eterogeneo conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, stabilizzanti e plastificanti. Il rivestimento prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore minimo strato usura    0.2 mm;
- spessore minimo complessivo   1.5 mm;
- peso minimo                              2.4 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su fondo perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.50.7.5			m²	23,87
B.18.50.10	RIVESTIMENTO TESSILE NON TESSUTO
Fornitura e posa in opera di rivestimento tessile non tessuto conforme alle norme UNI 8013, costituito da parte superiore di usura, composta da fibre sintetiche 100% polipropilene con finitura superficiale piatta, bouclè o cannettata nel colore a scelta della D.L., unito a fondo di sopporto incombustibile. Il rivestimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                  3 mm;
- peso felpa            350 g/m2;
- reazione al fuoco "classe 1".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su fondo perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.50.10.5			m²	13,68
B.18.50.15	RIVESTIMENTO PERLINE DI LEGNO
Fornitura e posa in opera di rivestimento costituito da perline della larghezza di circa 100-140 mm in legno di abete di I scelta piallate, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sulla sottostante struttura in listelli mediante chiodatura di graffette ortgonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli in legno legno di abete della sezione minima di 5x3 cm, la chioderia, i profili in legno di bordatura sia convessi che concavi, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.50.15.5	spessore 10 mm		m²	16,50
B.18.50.15.10	spessore 13 mm		m²	18,10
B.18.50.15.15	spessore 16 mm		m²	18,17
B.18.50.15.20	spessore 22 mm		m²	18,00
B.18.50.20	RIVESTIMENTO PERLINE DI LEGNO PREVERNICIATE
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale costituito da doghe della larghezza di circa 100-140 mm in legno di abete di I scelta piallate, smussate, maschiate, preverniciate fuori opera con processo industriale e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sulla sottostante struttura in listelli mediante chiodatura di graffette ortgonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli in legno di abete della sezione minima di 5x3 cm, la chioderia, i profili in legno di bordatura sia convessi che concavi, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.50.20.5	spessore 10 mm		m²	19,47
B.18.50.20.10	spessore 13 mm		m²	20,71
B.18.50.20.15	spessore 16 mm		m²	20,77
B.18.50.20.20	spessore 22 mm		m²	18,00

B.18.80	LAVORI COMPIUTI - CONTROSOFFITTI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.18.80.5	CONTROSOFFITTO FIBRA MINERALE
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale fonoassorbente costituito da pannelli rigidi di fibra minerale esente da amianti delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore minimo        15 mm;
- reazione al fuoco "classe 1".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.80.5.5	struttura in vista		m²	26,31
B.18.80.5.10	struttura ad incasso		m²	32,99
B.18.80.5.15	struttura nascosta		m²	25,62
B.18.80.20	CONTROSOFFITTO CALCIO SILICATO REI 120'
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale antincendio omologato REI 120' realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di calcio silicato idrato ed esenti da amianti, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore della lastra  12 mm;
- reazione al fuoco "classe 0".
E' compreso lo strato isolante superiore l'orditura composto da pannelli nudi in lana di vetro trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti, dello spessore di 50 mm e densita 50 kg/m³, è altresì compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.80.20.5			m²	60,88
B.18.80.25	CONTROSOFFITTO LANA DI VETRO E PVC
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale fonoassorbente costituito da pannelli rigidi in lana di vetro e PVC delle dimensioni di 120x60 cm con finitura superficiale con film in PVC goffrato nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore               35 mm;
- densità                  85 kg/m³;
- reazione al fuoco "classe 1".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.80.25.5			m²	23,41
B.18.80.30	CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale in pannelli rigidi di gesso alleggerito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale liscia, tramata o fessurata non verniciati nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore minimo         22 mm;
- reazione al fuoco "classe 0".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.80.30.10	struttura in vista		m²	20,49
B.18.80.30.15	struttura ad incasso		m²	20,84
B.18.80.30.20	struttura nascosta ispezionabile e pannello spessore 28 mm		m²	28,20
B.18.80.35	CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale costituito da doghe larghe 85 mm, a bordi arrotondati e scuretto aperto, in lamierino di alluminio dello spessore di 5/10 di mm  preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita a scatto ad interasse di 100 mm su struttura portante costituita da profili ad U rovescio in acciaio zincato preverniciato colore nero disposta ortogonalmente alle doghe ad opportuno interasse ed ancorata alla struttura superiore esistente mediante pendinature rigide in acciaio regolabili in altezza e cornici perimetrali ad L o doppia L in alluminio preverniciato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.80.35.5			m²	45,54
B.18.80.40	CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE FORATE
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale costituito da doghe forate larghe 90 mm, a spigolo arrotondato e scuretto chiuso, in lamierino di alluminio dello spessore di 6/10 di mm  con fori diametro 3 mm e preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita a scatto ad interasse di 100 mm su struttura portante costituita da profili ad U rovescio in acciaio zincato preverniciato colore nero disposta ortogonalmente alle doghe ad opportuna distanza ed ancorata alla struttura superiore esistente mediante pendinature rigide in acciaio regolabili in altezza e cornici perimetrali ad L o doppia L in alluminio preverniciato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.80.40.5			m²	49,13
B.18.80.45	CONTROSOFFITTO METALLICO IN LISTELLI SCATOLATI
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale costituito da listelli scatolati di dimensioni 30x35 mm, a spigolo vivo e scuretto aperto, in lamierino di alluminio dello spessore di 5/10 di mm  e preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita a scatto ad interasse di 50 mm su struttura portante costituita da profili ad U rovescio in acciaio zincato preverniciato colore nero disposta ortogonalmente alle doghe ad opportuna distanza ed ancorata alla struttura superiore esistente mediante pendinature rigide in acciaio regolabili in altezza e cornici perimetrali ad L in alluminio preverniciato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.80.45.5			m²	61,06
B.18.80.50	CONTROSOFFITTO METALLICO A LAMELLE VERTICALI
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale costituito da lamelle correnti sagomate alte 110 mm in lamierino di alluminio dello spessore di 6/10 di mm  ed interamente preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita a scatto ad interasse di 100 mm su struttura portante costituita da profili ad U in acciaio zincato preverniciato colore nero disposta ortogonalmente alle doghe ad opportuna distanza ed ancorata alla struttura superiore esistente mediante pendinature rigide in acciaio regolabili in altezza.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.80.50.5			m²	34,76
B.18.80.55	CONTROSOFFITTO METALLICO A GRIGLIA
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale grigliato costituito da pannelli modulari delle dimensioni di 60x60 cm composti da listelli scatolati ad U larghi 10 mm e maglia con celle da 120x120x40 mm in lamierino di alluminio dello spessore di 5/10 di mm  e preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita ad incastro su struttura portante, secondaria ed intermedia costituita da profili ad U in alluminio preverniciato nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L. ancorata alla struttura superiore esistente mediante pendinature rigide in acciaio regolabili in altezza e cornici perimetrali a C in alluminio preverniciato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutta la ferramenta, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.80.55.5			m²	48,77
B.18.80.60	CONTROSOFFITTO LANA DI LEGNO
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale fonoassorbente costituito da pannelli rigidi in lana di legno mineralizzata al magnesio delle dimensioni di 100x50 cm con finitura superficiale rasata o semirasata nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                    25 mm;
- reazione al fuoco "classe 1".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.80.60.5	struttura in vista		m²	32,90
B.18.80.60.10	struttura ad incasso		m²	37,01
B.18.80.65	SOVRAPPREZZO PER COLORITURA
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di controsoffitti fonoassorbenti in pannelli di lana di legno mineralizzata, per finitura superficiale dei pannelli nel colore a scelta della D.L..
B.18.80.65.5	struttura in vista		m²	5,23
B.18.80.65.10	struttura ad incasso		m²	6,73
B.18.80.70	CONTROSOFFITTO PERLINE DI LEGNO
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale costituito da perline della larghezza di 120 mm in legno di abete di I scelta piallate, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sulla soprastante struttura mediante chiodatura di graffette ortgonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la chioderia, i profili in legno di bordatura sia convessi che concavi, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni , la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.80.70.5	spessore 10 mm		m²	15,74
B.18.80.70.10	spessore 13 mm		m²	17,35
B.18.80.70.15	spessore 16 mm		m²	17,42
B.18.80.70.20	spessore 22 mm		m²	17,24
B.18.80.75	CONTROSOFFITTO PERLINE DI LEGNO PREVERNICIATE
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale costituito da doghe della larghezza di 120 mm in legno di abete di I scelta piallate, smussate, maschiate, preverniciate fuori opera con processo industriale e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sulla soprastante struttura mediante chiodatura di graffette ortgonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la chioderia, i profili in legno di bordatura sia convessi che concavi, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.80.75.5	spessore 10 mm		m²	18,72
B.18.80.75.10	spessore 14 mm		m²	19,95
B.18.80.75.15	spessore 17 mm		m²	20,02
B.18.80.75.20	spessore 22 mm		m²	17,24
B.18.80.80	SOVRAPPREZZO PER FELTRI IN LANA DI VETRO
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di controsoffitti con struttura portante metallica di qualsiasi tipo, forma e dimensione, per la fornitura e posa in opera sopra la stessa di feltri in lana di vetro trattati con resine termoindurenti e rivestiti sulla faccia inferiore con velo vetro nero. I feltri dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità                  15  kg/m³;
- spessore                    25 mm;
- reazione al fuoco "classe 0".
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.80.80.5			m²	5,71
B.18.80.85	SOVRAPPREZZO PER CARTONFELTRO BITUMATO
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di controsoffitti metallici aperti di qualsiasi tipo, forma e dimensione, per la fornitura e posa in opera sopra la struttura portante e trasversale di fogli di cartonfeltro bitumato cilindrato.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.18.80.85.5	peso 300 g/m²		m²	2,76
B.18.80.85.10	peso 500 g/m²		m²	3,00

B.21	OPERE IN PIETRA NATURALE

B.21.10	LAVORI COMPIUTI - CONTORNI, BANCALI E MASSELLI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.21.10.10	BANCALI IN MARMO
Fornitura e posa in opera di bancali sia interni che esterni in marmo, eseguiti a lastra unica con sezione prismatica costante dello spessore di 30 mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la formazione di eventuale gocciolatoio, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.10.10.5	granito nazionale		m²	201,20
B.21.10.10.10	botticino semiclassico		m²	179,30
B.21.10.10.15	trani bronzetto		m²	201,50
B.21.10.10.20	rosso di Trento		m²	192,70
B.21.10.10.25	verdello di Trento		m²	182,60
B.21.10.10.30	perlato royal		m²	201,50
B.21.10.20	CONTORNI IN MARMO DA 30 mm
Fornitura e posa in opera di contorni sia interni che esterni in marmo, eseguiti a lastre uniche con sezione prismatica costante dello spessore di 30 mm e larghezza fino a 150 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata la superficie vista in proiezione verticale od orizzontale.
B.21.10.20.5	granito nazionale		m²	235,20
B.21.10.20.10	botticino semiclassico		m²	215,60
B.21.10.20.15	trani bronzetto		m²	237,80
B.21.10.20.20	rosso di Trento		m²	229,00
B.21.10.20.25	verdello di Trento		m²	218,90
B.21.10.20.30	perlato royal		m²	237,80
B.21.10.25	CONTORNI IN MARMO DA 50 mm
Fornitura e posa in opera di contorni sia interni che esterni in marmo, eseguiti a lastre uniche con sezione prismatica costante dello spessore di 50 mm e larghezza fino a 150 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata la superficie vista in proiezione verticale od orizzontale.
B.21.10.25.5	granito nazionale		m²	294,40
B.21.10.25.10	botticino semiclassico		m²	265,70
B.21.10.25.15	trani bronzetto		m²	299,70
B.21.10.25.20	rosso di Trento		m²	286,30
B.21.10.25.25	verdello di Trento		m²	270,30
B.21.10.25.30	perlato royal		m²	299,70
B.21.10.30	CONTORNI IN PIETRA O MARMO MASSELLO
Fornitura e posa in opera di contorni sia interni che esterni in pietra o marmo, eseguiti in massello con sezione prismatica costante di circa 150x150 mm, con facce viste rullate con bordo di contenimento levigato, facce non viste a spacco e teste segate ortogonali al piano, posati con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea con l'ausilio di grappe metalliche di ancoraggio in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurato a metrocubo il minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo in vista.
B.21.10.30.5	pietra bianca o rosa della Lessinia		m³	4.078,00
B.21.10.30.10	trani bronzetto		m³	4.601,00
B.21.10.30.15	rosso di Trento		m³	4.601,00
B.21.10.30.20	verdello di Trento		m³	4.536,00
B.21.10.40	POSA MANUFATTI IN PIETRA O MARMO MASSELLO
Posa in opera di manufatti con sezione prismatica costante in pietra o marmo massello di qualsiasi tipo con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea con l'ausilio di grappe metalliche di ancoraggio in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.10.40.5			m	29,23

B.21.20	LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTI INTERNI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.21.20.5	PAVIMENTO IN MARMO
Fornitura e posa in opera di pavimento in marmo, eseguito in lastre dello spessore di 16-17 mm e delle dimensioni di 25x50 cm, 30x60 cm o 30x30 cm con faccia vista levigata e semilucidata, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², la sigillatura degli interstizi, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.20.5.10	botticino semiclassico		m²	58,41
B.21.20.5.15	trani bronzetto		m²	64,95
B.21.20.5.20	rosso di Trento		m²	59,71
B.21.20.5.25	verdello di Trento		m²	58,41
B.21.20.5.30	perlato royal		m²	62,99
B.21.20.7	PAVIMENTO IN GRANITO
Fornitura e posa in opera di pavimento in granito nazionale, eseguito in lastre dello spessore di 15-17 mm e delle dimensioni di 30x60 cm, 35x75 cm o 40x40 cm con faccia vista levigata e semilucidata, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², la sigillatura degli interstizi, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.20.7.5			m²	74,85
B.21.20.10	PEDATE IN MARMO
Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini eseguito in marmo a lastra unica dello spessore di 30 mm, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. La pedata, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la protezione superficiale provvisoria con impasto di gesso, le riprese e le stuccature di intonaco, la fascia antisdrucciolo, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.20.10.5	granito nazionale		m²	192,00
B.21.20.10.10	botticino semiclassico		m²	164,80
B.21.20.10.15	trani bronzetto		m²	187,10
B.21.20.10.20	rosso di Trento		m²	178,20
B.21.20.10.25	verdello di Trento		m²	168,10
B.21.20.10.30	perlato royal		m²	187,10
B.21.20.15	ALZATE IN MARMO
Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini eseguito in marmo in lastra unica dello spessore di 20 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, le riprese e le stuccature di intonaco, lo scuretto lucido di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.20.15.5	granito nazionale		m²	175,80
B.21.20.15.10	botticino semiclassico		m²	149,60
B.21.20.15.15	trani bronzetto		m²	166,00
B.21.20.15.20	rosso di Trento		m²	159,50
B.21.20.15.25	verdello di Trento		m²	152,30
B.21.20.15.30	perlato royal		m²	166,00
B.21.20.20	BATTISCOPA IN MARMO
Fornitura e posa in opera di battiscopa in marmo, eseguito in lastre a correre dello spessore di 10 mm, e di altezza fino a 8 cm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate a giunto unito con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.20.20.5	granito nazionale		m	10,89
B.21.20.20.10	botticino semiclassico		m	7,96
B.21.20.20.15	trani bronzetto		m	8,27
B.21.20.20.20	rosso di Trento		m	8,27
B.21.20.20.25	verdello di Trento		m	8,27
B.21.20.20.30	perlato royal		m	8,33
B.21.20.25	ZOCCOLINO IN MARMO
Fornitura e posa in opera di zoccolino in marmo, eseguito in lastre a correre dello spessore di 20 mm, e di altezza 18 cm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate a giunto unito con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.20.25.5	granito nazionale		m	20,59
B.21.20.25.10	botticino semiclassico		m	17,88
B.21.20.25.15	trani bronzetto		m	20,83
B.21.20.25.20	rosso di Trento		m	19,65
B.21.20.25.25	verdello di Trento		m	18,36
B.21.20.25.30	perlato royal		m	20,83
B.21.20.30	ZOCCOLINO IN MARMO PER GRADINI
Fornitura e posa in opera di zoccolino in marmo per gradini di rampe scala, eseguito in lastre a nastro, gradoni o rampante dello spessore di 20 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate a giunto unito con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.20.30.5	granito nazionale		cad.	12,07
B.21.20.30.10	botticino semiclassico		cad.	11,17
B.21.20.30.15	trani bronzetto		cad.	12,15
B.21.20.30.20	rosso di Trento		cad.	11,76
B.21.20.30.25	verdello di Trento		cad.	11,33
B.21.20.30.30	perlato royal		cad.	12,15
B.21.20.35	SOGLIE INTERNE IN MARMO
Fornitura e posa in opera di soglie interne in marmo, eseguite a lastra unica dello spessore di 20 mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posata su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. La soglia, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.20.35.5	granito nazionale		m²	144,30
B.21.20.35.10	botticino semiclassico		m²	129,30
B.21.20.35.15	trani bronzetto		m²	145,60
B.21.20.35.20	rosso di Trento		m²	139,10
B.21.20.35.25	verdello di Trento		m²	131,90
B.21.20.35.30	perlato royal		m²	145,60
B.21.20.40	SOGLIE ESTERNE IN MARMO
Fornitura e posa in opera di soglie esterne in marmo, eseguite a lastra unica dello spessore di 30 mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. La soglia, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la formazione di gocciolatoio, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.20.40.5	granito nazionale		m²	152,80
B.21.20.40.10	botticino semiclassico		m²	133,20
B.21.20.40.15	trani bronzetto		m²	155,40
B.21.20.40.20	rosso di Trento		m²	146,60
B.21.20.40.25	verdello di Trento		m²	136,50
B.21.20.40.30	perlato royal		m²	155,40

B.21.30	LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTI ESTERNI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.21.30.5	PAVIMENTO IN PORFIDO
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido eseguito in lastre a correre dello spessore minimo di 20 mm e della  larghezza minima 20 cm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/m², la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.5.5	lastre a correre con coste a spacco		m²	65,50
B.21.30.5.10	lastre a correre con coste segate		m²	82,86
B.21.30.5.15	lastre a lunghezza fissa con coste segate		m²	96,96
B.21.30.10	PAVIMENTO IN PORFIDO A MOSAICO
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido eseguito in lastrame dello spessore minimo di 20 mm con facce a piano naturale di cava, posate a mosaico su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/m², la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.10.5	lastre normali con diagonale media da 25 cm		m²	37,68
B.21.30.10.10	lastre giganti con diagonale media da 40 cm		m²	45,38
B.21.30.15	PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.15.5	pezzatura 6-8 cm		m²	55,09
B.21.30.15.10	pezzatura 8-10 cm		m²	61,12
B.21.30.20	SOVRAPPREZZO PER CUBETTI IN PORFIDO
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido di qualsiasi pezzatura per l'uso di materiali accessori quali, cubetti bianchi provenienti esclusivamente dalle cave di Massa, Carrara o Lasa e pezzi semilucidi o lucidi.
B.21.30.20.5			m²	2,01
B.21.30.25	PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido eseguito in smolleri dello spessore minimo di 30 mm e della lunghezza minima 10 cm con facce laterali a piano naturale di cava, costa superiore in vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra, posati secondo le geometrie correnti a coltello con spessore costante per filari su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 200 kg/m³. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la sigillatura degli interstizi con sabbia e cemento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.25.5			m²	58,61
B.21.30.30	PEDATE IN PORFIDO
Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini in porfido eseguito in lastre di grandi dimensioni dello spessore in vista di 40 mm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava, costa lunga spessorata a fresa e lati segati, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Le pedate, inoltre, dovranno essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.30.5			m²	215,70
B.21.30.35	ALZATE IN PORFIDO
Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini in porfido eseguito in lastre di grandi dimensioni dello spessore di 20 mm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste segate ortogonali al piano, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, lo scuretto di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.35.5			m²	194,00
B.21.30.40	ZOCCOLINO IN PORFIDO
Fornitura e posa in opera di zoccolino in porfido eseguito in lastre dello spessore di 20 mm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste segate ortogonali al piano, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.40.5	a correre altezza 8 cm		m	11,76
B.21.30.40.10	a correre altezza 18 cm		m	26,88
B.21.30.40.15	gradini a nastro altezza 8 cm		cad.	15,81
B.21.30.40.20	gradini a gradone altezza 18 cm		cad.	17,57
B.21.30.40.25	gradini rampante		cad.	20,75
B.21.30.45	BINDERI IN PORFIDO
Fornitura e posa in opera di binderi in porfido a correre, di sezione normale o gigante, della lunghezza di circa 15-40 cm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste a spacco ortogonali al piano, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.45.5	sezione normale circa 10x8-11 cm		m	19,65
B.21.30.45.10	sezione gigante circa 12x15-20 cm		m	27,77
B.21.30.50	CUNETTA IN PORFIDO
Fornitura e posa in opera di cunetta laterale in porfido eseguite in lastre a correre dello spessore minimo di 20 mm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste segate ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.50.5	larghezza 25 cm		m	26,07
B.21.30.50.10	larghezza 40 cm		m	36,77
B.21.30.55	CORDONI IN PORFIDO
Fornitura e posa in opera di cordoni in porfido eseguiti in masselli a correre con facce a piano naturale di cava e giunti a spacco, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.55.5	sezione massima 8x20/25 cm		m	38,48
B.21.30.55.10	sezione massima 12x25 cm		m	51,35
B.21.30.55.15	sezione massima 8x20/25 cm con testa bocciardata		m	46,61
B.21.30.55.20	sezione massima 12x25 cm con testa bocciardata		m	64,69
B.21.30.60	SOGLIE CARRAIE IN PORFIDO
Fornitura e posa in opera di soglie carraie in porfido eseguite in lastre a correre dello spessore di 8 cm e della larghezza di 40 cm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste segate ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.60.5			m	61,65
B.21.30.65	PLINTI  CARRAI IN PORFIDO
Fornitura e posa in opera di plinti carrai in porfido eseguiti in masselli delle dimensioni di 40x40 cm, con faccia inferiore a piano naturale di cava e faccie in vista lavorate esclusivamente alla bocciarda, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.65.5			cad.	161,10
B.21.30.70	PAVIMENTO IN PIETRA O MARMO
Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra o marmo eseguito in lastre dello spessore di 30 mm e delle dimensioni di 30x60 cm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posate su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/m2, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la successiva risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.70.5	pietra bianca o rosa della Lessinia da 50-100x50x 3-4 cm		m²	74,63
B.21.30.70.10	trani bronzetto		m²	147,40
B.21.30.70.15	rosso di Trento		m²	138,40
B.21.30.70.20	verdello di Trento		m²	128,10
B.21.30.75	PEDATE IN MARMO
Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini eseguito in marmo a lastre di grandi dimensioni dello spessore di 40 mm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista carteggiati, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Le pedate, inoltre, dovranno essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la battitura, le riprese e le stuccature di intonaco, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.75.5	trani bronzetto		m²	165,20
B.21.30.75.10	rosso di Trento		m²	156,40
B.21.30.75.15	verdello di Trento		m²	146,30
B.21.30.80	ALZATE IN MARMO
Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini eseguito in marmo in lastre di grandi dimensioni dello spessore di 20 mm, con faccia vista segata e carteggiata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista smussati e carteggiati, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, lo scuretto di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.80.5	trani bronzetto		m²	164,50
B.21.30.80.10	rosso di Trento		m²	158,00
B.21.30.80.15	verdello di Trento		m²	150,80
B.21.30.85	BATTISCOPA IN MARMO
Fornitura e posa in opera di battiscopa in marmo eseguito in lastre a correre dello spessore di 10 mm, e di altezza fino a 8 cm, con faccia vista segata e carteggiata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista smussati e carteggiati, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.85.5	trani bronzetto		m	8,33
B.21.30.85.10	rosso di Trento		m	8,33
B.21.30.85.15	verdello di Trento		m	8,33
B.21.30.90	ZOCCOLINO IN MARMO
Fornitura e posa in opera di zoccolino in marmo eseguito in lastre a correre dello spessore di 20 mm, e di altezza di 18 cm, con faccia vista segata e carteggiata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista smussati e carteggiati, posata con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.90.5	trani bronzetto		m	20,82
B.21.30.90.10	rosso di Trento		m	19,65
B.21.30.90.15	verdello di Trento		m	18,35
B.21.30.95	ZOCCOLINO IN MARMO PER GRADINI
Fornitura e posa in opera di zoccolino in marmo per gradini di rampe scala, eseguito in lastre a nastro, gradoni o rampante dello spessore di 20 mm, con faccia vista segata e carteggiata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista smussati e carteggiati, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.95.5	trani bronzetto		cad.	15,87
B.21.30.95.10	rosso di Trento		cad.	15,87
B.21.30.95.15	verdello di Trento		cad.	15,87
B.21.30.100	CORDONI IN MARMO
Fornitura e posa in opera di cordoni in marmo eseguiti in masselli a correre della sezione di 10x25 cm, con faccia interna nascosta grezza di sega, faccia esterna vista e testa superiore segate e bocciardate, coste fresate a giunto e spigoli in vista smussati, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.100.5	trani bronzetto		m	92,04
B.21.30.100.10	rosso di Trento		m	92,04
B.21.30.100.15	verdello di Trento		m	90,43
B.21.30.105	CUNETTA IN MARMO
Fornitura e posa in opera di cunetta laterale in lastre in marmo eseguite in lastre a correre dello spessore di 40 mm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.105.5	trani bronzetto con lastre larghe 25 cm		m	49,08
B.21.30.105.10	trani bronzetto con lastre larghe 40 cm		m	73,59
B.21.30.105.15	rosso di Trento con lastre larghe 25 cm		m	46,30
B.21.30.105.20	rosso di Trento con lastre larghe 40 cm		m	69,14
B.21.30.105.25	verdello di Trento con lastre larghe 25 cm		m	43,03
B.21.30.105.30	verdello di Trento con lastre larghe 40 cm		m	63,91
B.21.30.110	SOGLIE CARRAIE IN MARMO
Fornitura e posa in opera di soglie carraie in marmo eseguite in lastre a correre dello spessore di 60 mm e della larghezza di 40 cm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste segate ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.110.5	trani bronzetto		m	108,00
B.21.30.110.10	rosso di Trento		m	101,67
B.21.30.110.15	verdello di Trento		m	94,08
B.21.30.115	PLINTI CARRAI IN MARMO
Fornitura e posa in opera di plinti carrai in marmo eseguiti in masselli delle dimensioni di 40x40 cm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano e spigoli in vista smussati, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.30.115.5	trani bronzetto		cad.	146,60
B.21.30.115.10	rosso di Trento		cad.	146,60
B.21.30.115.15	verdello di Trento		cad.	143,30

B.21.50	LAVORI COMPIUTI - RIVESTIMENTI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.21.50.10	RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI
Fornitura e posa in opera di paramento e/o rivestimento verticale in pietra calcarea, granito nazionale o porfido, eseguito in masselli dello spessore di 12/20 cm con faccia vista bugnata e coste tranciate ortogonali, posati a giunti aperti e a corsi regolari e paralleli, con sottofondo di allettamento eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea ed armato con rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 10 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del conglomerato di allettamento, la rete elettrosaldata, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, la sigillatura degli interstizi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.50.10.5			m²	152,80
B.21.50.20	RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA
Fornitura e posa in opera di paramento e/o rivestimento verticale in pietra calcarea, granito nazionale o porfido, eseguito in masselli dello spessore di 12/20 cm con faccia vista e coste a spacco naturale, posati a giunti aperti ed ad opera incerta su sottofondo di allettamento eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea ed armato con rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 10 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del conglomerato di allettamento, la rete elettrosaldata, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, la sigillatura degli interstizi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.21.50.20.5			m²	90,91

B.24	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAZIONE

B.24.10	LAVORI COMPIUTI - SEPARATORI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.24.10.5	PRIMER BITUMINOSO
Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità complessiva non inferiore a 250 g/m².
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.10.5.5			m²	2,12
B.24.10.10	EMULSIONE BITUMINOSA IDROSOLUBILE
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione bituminosa di strutture interrate in conglomerato cementizio mediante applicazione a di una mano spalmata di emulsione bituminosa idrosolubile stabilizzata per una quantità non inferiore a 300 g/m².
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo, l'applicazione a spazzolone di una mano di fondo costituta da prodotto diluito al 40% con acqua e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.10.10.5			m²	2,63
B.24.10.15	FELTRO NON TESSUTO POLIESTERE
Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture, sia verticali che orizzontali, costituito da feltro non tessuto di fibre di poliestere al 100%, agugliata, imputrescibile e resistente ai raggi UV.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, il sostegno anche provvisorio su pareti verticali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.10.15.5	peso 300 g/m²		m²	1,48
B.24.10.15.10	peso 400 g/m²		m²	1,69
B.24.10.15.15	peso 500 g/m²		m²	1,92
B.24.10.20	CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO
Fornitura e posa in opera a secco di strato di separazione per strutture orizzontali, costituito da cartonfeltro bitumato cilindrato con armatura in cartalana impregnata di bitume distillato e con finitura superficiale liscia non sabbiata.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, il sostegno anche provvisorio su pareti verticali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.10.20.5	peso 300 g/m²		m²	1,60
B.24.10.20.10	peso 500 g/m²		m²	1,84
B.24.10.20.15	peso 1000 g/m²		m²	2,29

B.24.20	LAVORI COMPIUTI - MEMBRANE BITUMINOSE
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.24.20.5	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura longitudinale   80 N/5mm;
- carico rottura trasversale      60 N/5mm;
- allungamento rottura             50 %;
- flessibilità freddo                  -10 °C.
Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI 8202.
La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.
B.24.20.5.5	spessore 3 mm		m²	5,96
B.24.20.5.10	spessore 4 mm		m²	6,69
B.24.20.5.15	spessore 5 mm		m²	7,46
B.24.20.10	MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPE per coperture inclinate o piane anche pedonabili, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile, con riferimento al peso di peso 4 kg/m², dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 
- carico rottura longitudinale   80 N/5mm;
- carico rottura trasversale      40 N/5mm;
- allungamento rottura             40 %;
- flessibilità freddo                  -20 °C.
Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI 8202.
La posa in opera sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.
B.24.20.10.5	peso 3 kg/m²		m²	4,63
B.24.20.10.10	peso 4 kg/m²		m²	5,14
B.24.20.10.15	peso 5 kg/m²		m²	5,76
B.24.20.12	MEMBRANA BITUMINOSA DI ALTA QUALITA' PER COPERTURE
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPE di alta qualità per coperture inclinate o piane anche pedonabili, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 
- carico rottura longitudinale   100 N/5mm;
- carico rottura trasversale      100 N/5mm;
- allungamento rottura               40 %;
- flessibilità freddo                    -25 °C.
Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI 8202.
La posa in opera sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.
B.24.20.12.5	spessore 4 mm		m²	5,64
B.24.20.12.10	spessore 5 mm		m²	6,42
B.24.20.15	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI
Fornitura e posa in opera di doppia membrana ardesiata impermeabile BPE per coperture piane carrabili soggette ad un carico ripartito fino a 2.50 kN/m², prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armato con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato, ad elevatissima resistenza meccanica, notevole resistenza a rottura, ottima resistenza al punzonamento e alla perforazione. In particolare le membrane impermeabili, con riferimento al peso di peso 4 kg/m²,  dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura longitudinale   80 N/5mm;
- carico rottura trasversale      40 N/5mm;
- allungamento rottura             40 %;
- flessibilità freddo                  -10 °C.
Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI 8202.
La posa in opera della prima membrana sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, la seconda membrana sarà posata a cavallo delle giunture precedenti seguendo le medesime modalità, dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.
B.24.20.15.5	peso 3+3 kg/m²		m²	9,25
B.24.20.15.10	peso 4+4 kg/m²		m²	10,29
B.24.20.15.15	peso 5+5 kg/m²		m²	11,52

B.24.30	LAVORI COMPIUTI - TELI VINILICI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.24.30.5	MANTO PVC ARMATO PER INTERRATI
Fornitura e posa in opera di manto impermeabile per strutture interrate, costituita da teli di PVC resistente ai microorganismi, plastificato e armato con velovetro, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldato mediante l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con le modalità previste dalla Ditta produttrice. Il manto subito dopo la posa dovrà essere protetto idoneamente, qualora non resistente, dai raggi UV con soluzioni provvisorie o definitive. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle minime seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura                                  10 N/mm²;
- resistenza pressione                       10 N/mm²;
- allungamento minimo rottura         200 %;
- deformazione dopo ciclo termico   0.0 %.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per procedere in tempi successivi al completamento dell'impermeabilizzazione, i sostegni anche provvisori, le prove a campione con campana a depressione nel numero da convenire con la D.L.,  tutti i fissaggi meccanici, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.
B.24.30.5.5	spessore 2 mm		m²	13,96
B.24.30.5.10	spessore 3 mm		m²	17,84
B.24.30.10	MANTO PVC OMOGENEO PER INTERRATI
Fornitura e posa in opera di manto impermeabile per strutture interrate, costituita da teli di PVC omogeneo monostrato resistente ai microorganismi, plastificato, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldato mediante l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con le modalità previste dalla Ditta produttrice. Il manto subito dopo la posa dovrà essere protetto idoneamente, qualora non resistente, dai raggi UV con soluzioni provvisorie o definitive. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura                            15 N/mm²;
- resistenza pressione                 10 N/mm²;
- allungamento minimo rottura   300 %.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per procedere in tempi successivi al completamento dell'impermeabilizzazione, i sostegni anche provvisori, le prove a campione con campana a depressione nel numero da convenire con la D.L., tutti i fissaggi meccanici, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.
B.24.30.10.5	spessore 2 mm		m²	10,75
B.24.30.10.10	spessore 3 mm		m²	15,12
B.24.30.15	MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO
Fornitura e posa in opera di manto impermeabile per coperture totalmente esposte agli agenti atmosferici, costituito da teli di PVC resistente ai microrganismi, plastificato, armato con rete poliestere, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e fissati meccanicamente al supporto inferiore mediante idonei sistemi di fissaggio in numero e distanza da concordarsi con la D.L. da saldarsi termicamente al manto impermeabile con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di circa 10 cm e comunque secondo la descrizione della Ditta produttrice. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura                                950 N/50mm;
- allungamento a rottura                    17 %;        
- deformazione dopo ciclo termico   0.2 %.
Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici perimetrali ed intermedi, l'eventuale cordolo perimetrale in PVC per distribuzione dei carichi, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.
B.24.30.15.5	spessore 1.2 mm		m²	14,40
B.24.30.15.10	spessore 1.5 mm		m²	15,55
B.24.30.15.15	spessore 1.8 mm		m²	18,05
B.24.30.15.20	spessore 2 mm		m²	19,57
B.24.30.25	MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO
Fornitura e posa in opera di manto impermeabile per coperture totalmente esposte agli agenti atmosferici, costituito da teli di PVC resistente ai microrganismi, plastificato, omogeneo od armato velovetro ed accoppiati con feltro di tessuto non tessuto di poliestere, posati incollati al supporto inferiore mediante idonei adesivi o con bitume a caldo, sovrapposti sulle giunture di circa 10 cm e saldati termicamente con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di circa 10 cm. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura                                    8 N/mm²;
- allungamento a rottura                  250 %;        
- deformazione dopo ciclo termico   0.2 %.
La posa dovrà essere eseguita seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici perimetrali ed intermedi, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.
B.24.30.25.5	spessore 1.2 mm e TNT peso 300 g/m²		m²	17,56
B.24.30.25.10	spessore 1.5 mm e TNT peso 300 g/m²		m²	17,77
B.24.30.25.15	spessore 1.8 mm e TNT peso 300 g/m²		m²	18,93
B.24.30.30	MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO
Fornitura e posa in opera di manto impermeabile per coperture parzialmente esposte agli agenti atmosferici, costituito da teli di PVC resistente ai microrganismi, plastificato, armato con velovetro, posati a secco completamente liberi, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati termicamente con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di circa 10 cm. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura                                    8 N/mm²;
- allungamento a rottura                  200 %;        
- deformazione dopo ciclo termico   0.0 %.
La posa dovrà essere eseguita seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici perimetrali, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.
B.24.30.30.5	spessore 1.2 mm		m²	12,92
B.24.30.30.10	spessore 1.5 mm		m²	14,23
B.24.30.30.15	spessore 1.8 mm		m²	16,19

B.24.40	LAVORI COMPIUTI - TELI POLIOLEFINE
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.24.40.20	MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO
Fornitura e posa in opera di manto impermeabile per coperture totalmente esposte agli agenti atmosferici, costituito da teli in poliolefine resistente ai microrganismi, privo di plastificanti, armato con rete poliestere, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e fissati meccanicamente al supporto inferiore mediante idonei elementi di fissaggio in numero e distanza da concordarsi con la D.L. da saldarsi termicamente al manto impermeabile con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di circa 10 cm e comunque secondo la descrizione della Ditta produttrice. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura                              1100 N/50mm;
- allungamento a rottura                    13 %;        
- deformazione dopo ciclo termico   0.2 %;
Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici perimetrali ed intermedi, l'eventuale cordolo termoplastico perimetrale per distribuzione dei carichi, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.
B.24.40.20.5	spessore 1.2 mm		m²	15,42
B.24.40.20.10	spessore 1.5 mm		m²	16,95
B.24.40.20.15	spessore 1.8 mm		m²	19,14
B.24.40.35	MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO
Fornitura e posa in opera di manto impermeabile per coperture totalmente esposte agli agenti atmosferici, costituito da teli in poliolefine resistente ai microrganismi, privo di plastificanti, armato con velo vetro o rete in fibra di vetro, posati a secco completamenti liberi, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati termicamente con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di circa 10 cm. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura                                   9 N/mm²;
- allungamento a rottura                 600 %;
- deformazione dopo ciclo termico   0.1%;
La posa dovrà essere eseguita seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici perimetrali ed intermedi, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.
B.24.40.35.5	spessore 1.2 mm		m²	12,17
B.24.40.35.10	spessore 1.5 mm		m²	13,23
B.24.40.35.15	spessore 1.8 mm		m²	15,51

B.24.50	LAVORI COMPIUTI - SCHERMI SOTTOTEGOLA
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.24.50.10	SCHERMO SOTTOTEGOLA POLIOLEFINE
Fornitura e posa in opera di schermo sottotegola costituto da teli in poliolefine permeabili al vapore con superficie superiore resa antisdrucciolevole, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di circa 10-15 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- peso                                         150 g/m²;
- resistenza strappo da chiodo    130 N;
- resistenza vapore 24h           2000 g/m².
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.50.10.5			m²	3,28
B.24.50.15	SCHERMO SOTTOTEGOLA POLIETILENE
Fornitura e posa in opera di schermo sottotegola costituto da teli in polietilene ad alta densità permeabili al vapore con superficie superiore resa antisdrucciolevole, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di circa 10-15 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- peso                                          60 g/m²;
- resistenza strappo da chiodo     60 N;
- resistenza vapore 24h           1000 g/m².
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.50.15.5			m²	2,54
B.24.50.20	SCHERMO SOTTOTEGOLA BITUMINOSO
Fornitura e posa in opera di schermo sottotegola permeabile al vapore costituto da teli in fibre di polipropilene termosaldate ed impregnati di bitume su entrambe le facce e trattati con antiaderente microporoso , posati a secco, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- peso                            500 g/m²;
- resistenza trazione       300 N/50mm;
- resistenza vapore 24h   64 g/m².
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.50.20.5			m²	3,41

B.24.60	LAVORI COMPIUTI - BARRIERE VAPORE
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.24.60.5	FOGLI SOTTOZAVORRA IN POLIETILENE
Fornitura e posa in opera di fogli sottozavorra costituiti da teli nerofumo o trasparenti in polietilene posati a secco, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare il telo dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate ed accettate dalla D.L.:
- peso        200 g/m²;
- spessore   0.2 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il sostegno provvisorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.60.5.5			m²	1,07
B.24.60.10	BARRIERA VAPORE PE/BD
Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità                                         900 kg/m³;
- resistenza diffusione vapore   450000 µ.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il sostegno provvisorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.60.10.3	spessore 0.2 mm		m²	1,47
B.24.60.10.5	spessore 0.3 mm		m²	1,90
B.24.60.10.10	spessore 0.4 mm		m²	2,54

B.24.80	LAVORI COMPIUTI - ISOLANTI ACUSTICI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.24.80.5	STUOIA IN GOMMA E SUGHERO
Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in mescola bilanciata di sfilacciatura di gomma ossidata e granulato di sughero, impregnata con lattice speciale e fissata su supporto in cartonfeltro bitumato. La posa dovrà avvenire con la faccia in cartonfeltro bitumato rivolta verso l'alto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.80.5.5	spessore 6 mm		m²	5,56
B.24.80.5.10	spessore 8 mm		m²	6,29
B.24.80.5.15	spessore 10 mm		m²	6,85
B.24.80.10	STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA
Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in agglomerato di sfilacciatura di gomma ossidata, impregnata con lattice speciale fissata su supporto in cartonfeltro bitumato. La posa dovrà avvenire con la faccia in cartonfeltro bitumato rivolta verso l'alto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.80.10.5	spessore 4 mm		m²	4,51
B.24.80.10.10	spessore 6 mm		m²	5,21
B.24.80.10.15	spessore 8 mm		m²	5,76
B.24.80.10.20	spessore 10 mm		m²	6,36
B.24.80.15	STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO
Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie in polietilene espanso a cellule chiuse.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.80.15.5	spessore 3 mm		m²	2,47
B.24.80.15.10	spessore 5 mm		m²	3,73
B.24.80.15.15	spessore 10 mm		m²	7,07
B.24.80.17	STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO "CLASSE 1"
Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie in polietilene espanso a cellule chiuse con reazione al fuoco "classe 1".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.80.17.5	spessore 3 mm		m²	2,98
B.24.80.17.10	spessore 5 mm		m²	4,51
B.24.80.17.15	spessore 10 mm		m²	8,13
B.24.80.20	PANNELLI IN LANA DI VETRO ALTA DENSITA'
Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da pannelli in lana di vetro densità 85 kg/m³ rivestiti con carta kraft bitumata. La posa dovrà avvenire a giunti sfalsati e ben accostati.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera di fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.80.20.5	spessore 15 mm		m²	5,98
B.24.80.20.10	spessore 20 mm		m²	7,02
B.24.80.25	STUOIA MULTISTRATO
Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie multistrato costituite da polietilene espanso a cellule chiuse e membrana bituminosa accoppiata.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.80.25.5	spessore complessivo 4.5 mm e peso 2 kg/m²		m²	10,70
B.24.80.25.10	spessore complessivo 5.5 mm e peso 3 kg/m²		m²	12,17
B.24.80.35	STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA
Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in agglomerato di granulati di gomma di densità 75 kg/m³, anche proveniente dal recupero di pneumatici fuori uso, legati da poliuretani polimerizzati in massa.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.80.35.5	spessore 3 mm		m²	4,50
B.24.80.35.10	spessore 4 mm		m²	6,20
B.24.80.35.15	spessore 5 mm		m²	8,16
B.24.80.35.20	spessore 6 mm		m²	9,80
B.24.80.35.25	spessore 8 mm		m²	16,95
B.24.80.35.30	spessore 10 mm		m²	21,73

B.24.90	LAVORI COMPIUTI - ISOLANTI TERMICI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.24.90.5	POLISTIRENE PSE/B UNI 7819 III 25 RF IN PIANO
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in piano per opere di copertura e pavimentazione, costituito da pannelli rigidi tagliati da blocco in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 25 kg/m³ posati a secco a giunti accostati. I pannelli dovranno essere in possesso delle caratteristiche come prescritto dalla norma UNI 7819/88 e garantiti dal Marchio "iiP".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.5.5	spessore 30 mm		m²	4,74
B.24.90.5.10	spessore 40 mm		m²	5,83
B.24.90.5.15	spessore 50 mm		m²	6,92
B.24.90.5.20	spessore 60 mm		m²	8,01
B.24.90.10	POLISTIRENE PSE/S UNI 7819 III 25 RF IN PIANO
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in piano per opere di copertura e pavimentazione, costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 25 kg/m³ posati a secco a giunti accostati. I pannelli dovranno essere in possesso delle caratteristiche come prescritto dalla norma UNI 7819/88 e garantiti dal Marchio "iiP".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.10.5	spessore 30 mm		m²	5,86
B.24.90.10.10	spessore 40 mm		m²	7,32
B.24.90.10.15	spessore 50 mm		m²	8,78
B.24.90.10.20	spessore 60 mm		m²	10,24
B.24.90.10.25	spessore 80 mm		m²	13,16
B.24.90.10.30	spessore 100 mm		m²	16,09
B.24.90.15	POLISTIRENE PSE/B UNI 7819 IV-A 30 RF IN PIANO
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in piano per opere di copertura e pavimentazione, costituito da pannelli rigidi tagliati da blocco in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 30 kg/m³ posati a secco giunti accostati. I pannelli dovranno essere in possesso delle caratteristiche come prescritto dalla norma UNI 7819/88 e garantiti dal Marchio "iiP".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.15.5	spessore 30 mm		m²	5,34
B.24.90.15.10	spessore 40 mm		m²	6,63
B.24.90.15.15	spessore 50 mm		m²	7,92
B.24.90.15.20	spessore 60 mm		m²	9,20
B.24.90.20	POLISTIRENE PSE/S UNI 7819 IV-A 30 RF IN PIANO
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in piano per opere di copertura e pavimentazione, costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 30 kg/m³ posati a secco a giunti accostati. I pannelli dovranno essere in possesso delle caratteristiche come prescritto dalla norma UNI 7819/88 e garantiti dal Marchio "iiP".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.20.5	spessore 30 mm		m²	6,54
B.24.90.20.10	spessore 40 mm		m²	8,22
B.24.90.20.15	spessore 50 mm		m²	9,91
B.24.90.20.20	spessore 60 mm		m²	11,60
B.24.90.20.25	spessore 80 mm		m²	14,97
B.24.90.20.30	spessore 100 mm		m²	18,34
B.24.90.30	POLISTIRENE PSE/S UNI 7819 IV-B 35 RF IN PIANO
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in piano per opere di copertura e pavimentazione, costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 35 kg/m³ posati a secco a giunti accostati. I pannelli dovranno essere in possesso delle caratteristiche come prescritto dalla norma UNI 7819/88 e garantiti dal Marchio "iiP".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.30.5	spessore 30 mm		m²	6,93
B.24.90.30.10	spessore 40 mm		m²	8,75
B.24.90.30.15	spessore 50 mm		m²	10,57
B.24.90.30.20	spessore 60 mm		m²	12,39
B.24.90.30.25	spessore 80 mm		m²	16,03
B.24.90.30.30	spessore 100 mm		m²	19,67
B.24.90.35	POLISTIRENE PSE/B UNI 7819 III 25 RF IN VERTICALE
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in verticale per intercapedini di murature, costituito da pannelli rigidi tagliati da blocco in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 25 kg/m³, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. I pannelli dovranno essere in possesso delle caratteristiche come prescritto dalla norma UNI 7819/88 e garantiti dal Marchio "iiP".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.35.5	spessore 30 mm		m²	5,07
B.24.90.35.10	spessore 40 mm		m²	6,16
B.24.90.35.15	spessore 50 mm		m²	7,25
B.24.90.35.20	spessore 60 mm		m²	8,34
B.24.90.40	POLISTIRENE PSE/S UNI 7819 III 25 RF IN VERTICALE
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in verticale per intercapedini di murature, costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 25 kg/m³, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. I pannelli dovranno essere in possesso delle caratteristiche come prescritto dalla norma UNI 7819/88 e garantiti dal Marchio "iiP".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.40.5	spessore 30 mm		m²	6,18
B.24.90.40.10	spessore 40 mm		m²	7,64
B.24.90.40.15	spessore 50 mm		m²	9,11
B.24.90.40.20	spessore 60 mm		m²	10,57
B.24.90.40.25	spessore 80 mm		m²	13,49
B.24.90.40.30	spessore 100 mm		m²	16,41
B.24.90.45	POLISTIRENE PSE/B UNI 7819 IV-A 30 RF IN VERTICALE
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in verticale per intercapedini di murature, costituito da pannelli rigidi tagliati da blocco in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 30 kg/m³, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. I pannelli dovranno essere in possesso delle caratteristiche come prescritto dalla norma UNI 7819/88 e garantiti dal Marchio "iiP".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.45.5	spessore 30 mm		m²	5,67
B.24.90.45.10	spessore 40 mm		m²	6,95
B.24.90.45.15	spessore 50 mm		m²	8,24
B.24.90.45.20	spessore 60 mm		m²	9,53
B.24.90.50	POLISTIRENE PSE/S UNI 7819 IV-A 30 RF IN VERTICALE
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in verticale per intercapedini di murature, costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 30 kg/m³, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. I pannelli dovranno essere in possesso delle caratteristiche come prescritto dalla norma UNI 7819/88 e garantiti dal Marchio "iiP".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.50.5	spessore 30 mm		m²	6,86
B.24.90.50.10	spessore 40 mm		m²	8,55
B.24.90.50.15	spessore 50 mm		m²	10,23
B.24.90.50.20	spessore 60 mm		m²	11,92
B.24.90.50.25	spessore 80 mm		m²	15,30
B.24.90.50.30	spessore 100 mm		m²	18,67
B.24.90.60	POLISTIRENE PSE/S UNI 7819 IV-B 35 RF IN VERTICALE
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in verticale per intercapedini di murature, costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 35 kg/m³, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. I pannelli dovranno essere in possesso delle caratteristiche come prescritto dalla norma UNI 7819/88 e garantiti dal Marchio "iiP".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.60.5	spessore 30 mm		m²	7,26
B.24.90.60.10	spessore 40 mm		m²	9,08
B.24.90.60.15	spessore 50 mm		m²	10,90
B.24.90.60.20	spessore 60 mm		m²	12,72
B.24.90.60.25	spessore 80 mm		m²	16,36
B.24.90.60.30	spessore 100 mm		m²	20,00
B.24.90.65	POLISTIRENE ESTRUSO IN PIANO
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in piano per opere di copertura e pavimentazione, costituito da pannelli rigidi in schiume di polistirene espanso estruso monostrato con pellicola superficiale su entrambe le facce posati a secco. I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità nominale                    35 kg/m³;
- resistenza compressione     0.35 N/mm²;
- conducibilità termico            0.03 W/mK;
- autoestinguenza a norma di legge.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.65.5	spessore 20 mm		m²	5,27
B.24.90.65.10	spessore 30 mm		m²	7,17
B.24.90.65.15	spessore 40 mm		m²	9,07
B.24.90.65.20	spessore 50 mm		m²	10,97
B.24.90.65.25	spessore 60 mm		m²	12,87
B.24.90.70	POLISTIRENE ESTRUSO IN VERTICALE
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in verticale per opere di fondazione, controterra e facciate ventilate, costituito da pannelli rigidi in schiume di polistirene espanso estruso monostrato con pellicola superficiale su entrambe le facce posati a secco a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. L'ancoraggio alla muratura di supporto avverrà per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. I pannelli inoltre dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità nominale                    35 kg/m³;
- resistenza compressione     0.35 N/mm²;
- conducibilità termico            0.03 W/mK;
- autoestinguenza a norma di legge.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.70.5	spessore 20 mm		m²	5,60
B.24.90.70.10	spessore 30 mm		m²	7,50
B.24.90.70.15	spessore 40 mm		m²	9,40
B.24.90.70.20	spessore 50 mm		m²	11,30
B.24.90.70.25	spessore 60 mm		m²	13,20
B.24.90.75	POLISTIRENE SAGOMATO SOTTOTEGOLA
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante sottotegola, posto in piano per opere di copertura, costituito da pannelli rigidi sagomati in schiume di polistirene espanso rivestiti superiormente con pellicola impermeabile posati a secco a giunti accostati e chiodati su listelli ancorati alla sottostante struttura ortogonalmente alla linea di massima pendenza ad opportuno interasse. I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità nominale                  25 kg/m³;
- resistenza compressione     0.2 N/mm²;
- conducibilità termica        0.035 W/mK;
- autoestinguenza a norma di legge.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per i listelli in legno di abete della sezione di 5x3 cm, la chioderia sia normale che speciale, l'impermeabilizzazione nei punti di deflusso in aderenza a volumi emergenti o di conversa, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.75.5	spessore 60 mm		m²	29,54
B.24.90.75.10	spessore 100 mm		m²	35,25
B.24.90.80	POLISTIRENE SAGOMATO SOTTOCOPPO
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante sottocoppo, posto in piano per opere di copertura, costituito da pannelli rigidi sagomati in schiume di polistirene espanso rivestiti superiormente con pellicola impermeabile posati a secco a giunti accostati e chiodati su listelli ancorati alla sottostante struttura ortogonalmente alla linea di massima pendenza ad opportuno interasse. I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità nominale                  25 kg/m³;
- resistenza compressione     0.2 N/mm²;
- conducibilità termica        0.035 W/mK;
- autoestinguenza a norma di legge.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per i listelli in legno di abete della sezione di 5x3 cm, la chioderia sia normale che speciale, l'impermeabilizzazione nei punti di deflusso in aderenza a volumi emergenti o di conversa, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.80.5	spessore 60 mm		m²	30,81
B.24.90.80.10	spessore 100 mm		m²	43,22
B.24.90.85	SOVRAPPREZZO PER CONTORNI SAGOMATI
Maggiorazione, per ogni centimetro di spessore, alla fornitura e posa in opera di pannelli in schiume di polistirene espanso di qualsiasi tipo e densità per finitura dei contorni sagomata.
B.24.90.85.5			m²	0,44
B.24.90.90	POLIURETANO ESPANSO IN PIANO
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in piano per opere di copertura e pavimentazione, costituito da pannelli rigidi, in schiume di poliuretano espanso con rivestimento superficiale di entrambe le facce in foglio di carta kraft impermeabilizzata con funzione di barriera al vapore posati a secco. I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità nominale                    35 kg/m³;
- resistenza compressione     0.10 N/mm²;
- conducibilità termica            0.03 W/mK;
- reazione al fuoco "classe 2".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.90.5	spessore 20 mm		m²	5,43
B.24.90.90.10	spessore 30 mm		m²	7,51
B.24.90.90.15	spessore 40 mm		m²	9,58
B.24.90.90.20	spessore 50 mm		m²	11,65
B.24.90.90.25	spessore 60 mm		m²	13,72
B.24.90.95	POLIURETANO ESPANSO IN VERTICALE
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in verticale per opere di fondazione, controterra e facciate ventilate, costituito da pannelli rigidi in schiume di poliuretano espanso con rivestimento superficiale di entrambe le facce in foglio di carta kraft impermeabilizzata con funzione di barriera al vapore posati a secco a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. L'ancoraggio alla muratura di supporto avverrà per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. I pannelli inoltre dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità nominale                    30 kg/m³;
- resistenza compressione     0.10 N/mm²;
- conducibilità termica            0.03 W/mK;
- reazione al fuoco "classe 2".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.95.5	spessore 20 mm		m²	5,17
B.24.90.95.10	spessore 30 mm		m²	6,95
B.24.90.95.15	spessore 40 mm		m²	8,73
B.24.90.95.20	spessore 50 mm		m²	10,51
B.24.90.95.25	spessore 60 mm		m²	12,29
B.24.90.95.35	spessore 80 mm		m²	15,85
B.24.90.100	POLIISOCIANURATO SAGOMATO SOTTOTEGOLA
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante sottotegola, posto in piano per opere di copertura, costituito da pannelli rigidi sagomati in schiume di poliisocianurato autoestinguente, rivestiti con involucro impermeabile in alluminio protetto associato e reso portante mediante profilo forato in acciaio zincato, posati a secco a giunti accostati e opportunamente ancorati alla sottostante struttura ortogonalmente alla linea di massima pendenza ad opportuno interasse. I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità nominale                    35 kg/m³;
- resistenza compressione     0.10 N/mm²;
- conducibilità termica            0.03 W/mK;
- autoestinguenza a norma di legge.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per la chioderia sia normale che speciale, l'impermeabilizzazione nei punti di deflusso in aderenza a volumi emergenti o di conversa, le sigillature siliconiche, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.100.5	spessore 60 mm		m²	35,35
B.24.90.100.10	spessore 85 mm		m²	39,74
B.24.90.105	PANNELLI IN LANA DI ROCCIA ALTA DENSITA' IN PIANO
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto all'estradosso di falde di copertura, costituito da pannelli nudi in lana di roccia ad alta densità trattata con resine termoindurenti posati a secco. I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità nominale                    150 kg/m³;
- conducibilità termica            0.04 W/mK;
- reazione al fuoco "classe 0".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.105.5	spessore 40 mm		m²	8,65
B.24.90.105.10	spessore 50 mm		m²	10,48
B.24.90.105.15	spessore 60 mm		m²	12,31
B.24.90.105.20	spessore 80 mm		m²	16,08
B.24.90.105.25	spessore 100 mm		m²	19,74
B.24.90.110	FELTRO IN LANA DI VETRO 20 kg/m3 IN FALDA
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto all'intradosso di falde di coperture, costituito da feltro in lana di vetro trattata con resine termoindurenti e rivestito su una faccia con carta kraft incollata con bitume posato a secco. Il feltro dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità nominale                    20 kg/m³;
- conducibilità termica            0.04 W/mK;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.110.5	spessore 50 mm		m²	6,80
B.24.90.110.10	spessore 60 mm		m²	7,57
B.24.90.110.15	spessore 80 mm		m²	9,11
B.24.90.110.20	spessore 100 mm		m²	10,65
B.24.90.115	PANNELLI IN LANA DI VETRO 20 kg/m3 IN FALDA
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto all'intradosso di falde di copertura, costituito da pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti e rivestito su una faccia con carta kraft alluminio rinforzata con filato di vetro posati a secco. I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità nominale                    20 kg/m³;
- conducibilità termica            0.04 W/mK;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.115.5	spessore 100 mm		m²	11,08
B.24.90.115.10	spessore 120 mm		m²	12,83
B.24.90.115.15	spessore 140 mm		m²	14,65
B.24.90.120	PANNELLI IN LANA DI VETRO 20 kg/m3 IN VERTICALE
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in verticale nelle intercapedini di murature, costituito da pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro, posati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini con larghezza maggiore  dello spessore dei pannelli isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio degli stessi alla muratura di supporto per punti mediante l'uso l'uso di idonee malte adesive o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L. I pannelli inoltre dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. :
- densità nominale                    20 kg/m³;
- conducibilità termica            0.04 W/mK;
- reazione al fuoco "classe 0".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.120.5	spessore 40 mm		m²	5,76
B.24.90.120.10	spessore 50 mm		m²	6,77
B.24.90.120.15	spessore 60 mm		m²	7,77
B.24.90.125	PANNELLI IN LANA DI VETRO 30 kg/m3 IN VERTICALE
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in verticale nelle intercapedini di murature, costituito da pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro, posati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini con larghezza maggiore  dello spessore dei pannelli isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio degli stessi alla muratura di supporto per punti mediante l'uso l'uso di idonee malte adesive o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L. I pannelli inoltre dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. :
- densità nominale                    30 kg/m³;
- conducibilità termica            0.04 W/mK;
- reazione al fuoco "classe 0".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.125.5	spessore 30 mm		m²	5,62
B.24.90.125.10	spessore 40 mm		m²	6,92
B.24.90.125.15	spessore 50 mm		m²	8,23
B.24.90.125.20	spessore 60 mm		m²	9,53
B.24.90.125.25	spessore 80 mm		m²	12,13
B.24.90.125.30	spessore 100 mm		m²	14,73
B.24.90.130	PANNELLI IN SUGHERO NATURALE IN PIANO
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in piano per opere di copertura e pavimentazione, costituito da pannelli rigidi in sughero naturale autoespanso puro ad alta densità posati a secco. I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità nominale                  100 kg/m³;
- conducibilità termica            0.04 W/mK;
- resistenza compressione     0.20 N/mm².
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.130.5	spessore 20 mm		m²	9,64
B.24.90.130.10	spessore 30 mm		m²	13,40
B.24.90.130.15	spessore 40 mm		m²	17,16
B.24.90.130.20	spessore 50 mm		m²	20,92
B.24.90.130.25	spessore 60 mm		m²	24,68
B.24.90.130.30	spessore 80 mm		m²	32,19
B.24.90.135	PANNELLI IN SUGHERO NATURALE IN VERTICALE
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in verticale per intercapedini di murature, costituito da pannelli rigidi in sughero naturale autoespanso puro ad alta densità posati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini con larghezza maggiore  dello spessore dei pannelli isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio degli stessi alla muratura di supporto per punti mediante l'uso l'uso di idonee malte adesive o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L. I pannelli inoltre dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. :
- densità nominale                  100 kg/m³;
- conducibilità termica            0.04 W/mK;
- resistenza compressione     0.20 N/mm².
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.24.90.135.5	spessore 20 mm		m²	10,11
B.24.90.135.10	spessore 30 mm		m²	13,87
B.24.90.135.15	spessore 40 mm		m²	17,63
B.24.90.135.20	spessore 50 mm		m²	21,39
B.24.90.135.25	spessore 60 mm		m²	25,15
B.24.90.135.30	spessore 80 mm		m²	32,66

B.27	OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO

B.27.5	MATERIALI A PIE' D'OPERA
Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si intende comprenso e compensato l'onere relativo ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
I materiali dovranno essere di ottima qualità, rispecchiare le caratteristiche dei relativi Capitolati Speciali d'Appalto nonchè le normative vigenti.
B.27.5.30	LEGNAMI - TAVOLE
Fornitura in cantiere di legnami in tavola di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.27.5.30.5	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm		m³	155,10
B.27.5.30.10	tavole abete prismate e falsi telai		m³	257,90
B.27.5.30.12	tavole abete prismate e piallate		m³	290,50
B.27.5.30.15	tavole abete grezze 20 mm		m³	225,20
B.27.5.60	LEGNAMI - TRAVI
Fornitura in cantiere di legnami in travi di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.27.5.60.10	travi abete uso trieste piccoli		m³	159,90
B.27.5.60.15	travi abete uso trieste grandi		m³	186,00
B.27.5.60.20	travi abete segati a spigolo vivo grezzi		m³	336,30
B.27.5.60.25	travi abete segati a spigolo vivo piallati		m³	355,90
B.27.5.70	LEGNAMI - LISTELLI
Fornitura in cantiere di legnami in listelli di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.
B.27.5.70.10	listelli abete 5x3 cm		m	0,40
B.27.5.70.55	listelli abete 6x2 cm		m	0,33

B.27.10	LAVORI COMPIUTI - ORDITURE PORTANTI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno.
B.27.10.10	ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con travi in legno di abete segate a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Sono comprese le banchine, le capriate, i colmi ed i canteri.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante, l'occorrente ferramenta, gli eventuali canteri di gronda piallati e lavorati sulle facce in vista come da particolare fornito dalla D.L., le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore di 30 mm in legno di larice piallato, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura.
B.27.10.10.5	carico neve e azione vento fino a 2.00 kN/m²		m²	35,42
B.27.10.10.10	carico neve e azione vento fino a 3.00 kN/m²		m²	40,07
B.27.10.10.15	carico neve e azione vento fino a 4.50 kN/m²		m²	50,36
B.27.10.15	SOVRAPPREZZO PER ORDITURA PIALLATA
Maggiorazione per la posa in opera di orditura portante eseguita con travi in legno di abete piallate.
La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura fino all'imposta della gronda.
B.27.10.15.5	carico neve e azione vento fino a 2.00 kN/m²		m²	2,02
B.27.10.15.10	carico neve e azione vento fino a 3.00 kN/m²		m²	2,24
B.27.10.15.15	carico neve e azione vento fino a 4.50 kN/m²		m²	2,90
B.27.10.20	ORDITURA PORTANTE A BASSA PENDENZA IN TAVOLE
Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura con pendenza inferiore al 10%, eseguita con tavole in legno di abete segate a spigolo vivo, poste a coltello e delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante, l'occorrente ferramenta, le eventuali tavole di chiusura laterale, le controventature, gli eventuali canteri di gronda piallati e lavorati sulle facce in vista come da particolare fornito dalla D.L., le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore di 30 mm in legno di larice piallato, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura.
B.27.10.20.5	carico neve e azione vento fino a 2.50 kN/m²		m²	13,80
B.27.10.20.10	carico neve e azione vento oltre 2.50 kN/m²		m²	16,10
B.27.10.25	ORDITURA PORTANTE A BASSA PENDENZA SU MURETTI
Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura con pendenza inferiore al 10%, eseguita con morali in legno di abete segato a spigolo vivo, posati nel senso della linea di massima pendenza della falda e delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le banchine, l'adeguato fissaggio delle stesse alla struttura sottostante costituita da muretti continui che saranno contabilizzati a parte, l'occorrente ferramenta, gli eventuali canteri di gronda piallati e lavorati sulle facce in vista come da particolare fornito dalla D.L., le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore di 30 mm in legno di larice piallato, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura.
B.27.10.25.5	carico neve e azione vento fino a 2.50 kN/m²		m²	11,85
B.27.10.25.10	carico neve e azione vento oltre 2.50 kN/m²		m²	13,53
B.27.10.30	ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE
Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con travi lamellari segate in legno di abete, a sezione costante, con facce a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Sono comprese le banchine, le travi di spina, le travi trasversali, i puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Le opere saranno eseguite con legno lamellare di Ia scelta, incollato con resine resorciniche e comunque del tipo omologato secondo quanto previsto dalle normative vigenti, impregnato con due mani date a pennello od a spruzzo di impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L..
Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai sensi della normativa DIN 1052, copia di detta certificazione dovrà essere fornita alla D.L. prima della realizzazione degli elementi stessi.
 Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante eseguita in acciaio Fe37 protetto esclusivamente mediante zincatura a caldo, i prescritti chiodi zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc.. Sono inoltre compresi le strutture e le tiranterie necessarie all'irrigidimento e alla controventatura, le piastre di appoggio in neoprene, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.27.10.30.5			m³	991,80

B.27.15	LAVORI COMPIUTI - ORDITURE SECONDARIE
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno.
B.27.15.5	TAVOLATO IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno di abete eseguito con tavole di IVa scelta dello spessore di 20 mm, accostate e chiodate con tre chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.27.15.5.5			m²	7,45
B.27.15.10	LISTONI IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato, posati nel senso della linea di massima pendenza della falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in laterocemento e fissati mediante chiodatura od opportuna tassellatura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme al dettaglio fornito dalla D.L..
B.27.15.10.5	sezione 7x6 cm		m	3,36
B.27.15.10.7	sezione 8x6 cm		m	3,57
B.27.15.10.10	sezione 9x6 cm		m	3,77
B.27.15.10.15	sezione 10x8 cm		m	4,64
B.27.15.10.20	sezione 14x12 cm		m	7,61
B.27.15.15	LISTELLI IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete segato, posati ortogonali alla linea di massima pendenza della falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in laterocemento e fissati mediante chiodatura od opportuna tassellatura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme al dettaglio fornito dalla D.L..
B.27.15.15.5	sezione 6x2 cm		m	1,55
B.27.15.15.10	sezione 5x3 cm		m	1,61
B.27.15.20	PERLINE IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di perline in legno di abete di larghezza 120-140 mm, piallate, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sopra la struttura e chiodate con due chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni incrocio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i filetti in legno di bordatura sia convessi che concavi, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.27.15.20.3	spessore 13 mm		m²	16,08
B.27.15.20.5	spessore 16 mm		m²	16,15
B.27.15.20.10	spessore 22 mm		m²	16,20
B.27.15.25	PERLINE IN LEGNO PREVERNICIATE
Fornitura e posa in opera di doghe in legno di abete della larghezza di 120-140 mm, piallate, smussate, maschiate, preverniciate fuori opera con processo industriale e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sopra la struttura e chiodate con due chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni incrocio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i filetti in legno di bordatura sia convessi che concavi, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.27.15.25.3	spessore 13 mm		m²	18,81
B.27.15.25.5	spessore 16 mm		m²	18,88
B.27.15.25.10	spessore 22 mm		m²	16,20
B.27.15.30	TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE
Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli multistrato comuni e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.27.15.30.5	spessore 10 mm		m²	14,04
B.27.15.30.10	spessore 15 mm		m²	17,52
B.27.15.35	TAVOLATO MULTISTRATO MARINO
Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli multistrato dello spessore di 18 mm, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.27.15.35.5			m²	18,56
B.27.15.40	TAVOLATO STATIFICATO ORIENTATO
Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli stratificati con fibre orientate OSB dello spessore di 19 mm, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.27.15.40.5			m²	14,51

B.27.50	LAVORI COMPIUTI - MANTI DI COPERTURA
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno.
B.27.50.5	TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole piane di laterizio tipo marsigliese o similare, posate con sovrapposizione minima di 10 cm. Le tegole dovranno essere resistenti alla rottura, antigelive e conformi alle norme UNI 8626-8635.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i controlistelli  in legno di abete rispettivamente della sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, le mezze tegole alle estremità delle falde, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.27.50.5.5			m²	26,75
B.27.50.10	TEGOLE ONDA DI CEMENTO
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole onda di cemento posate con sovrapposizione minima di 10 cm. Le tegole dovranno essere impermeabili, resistenti alla rottura, antigelive, conformi alle norme UNI 8626-8635 e colorate in pasta in modo uniforme nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. Il peso di ogni tegola, delle dimensioni di circa 33x42 cm, non dovrà essere inferiore a 4.40 kg.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i controlistelli  in legno di abete rispettivamente della sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, le mezze tegole alle estremità delle falde, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.27.50.10.5			m²	29,09
B.27.50.15	COPPI COMUNI IN LATERIZIO
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole curve in laterizio tipo coppo comune, posate con sovrapposizione minima di 10 cm. I coppi dovranno essere resistenti alla rottura, antigelive e conformi alle norme UNI 8626-8635. La posa sarà eseguita a filari regolari, continui, allineati e paralleli secondo il sistema tradizionale su listelli in legno di abete, secondo la linea di massima pendenza della falda, della sezione minima di 5x3 cm e distanziati di un interasse massimo di 15 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli verticali, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.27.50.15.5			m²	34,89
B.27.50.20	COPPI ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole curve in laterizio tipo coppo antiscivolo, posate con sovrapposizione minima di 7 cm. I coppi dovranno essere resistenti alla rottura, antigelive e conformi alle norme UNI 8626-8635. La posa sarà eseguita con pezzi maschio, femmina e ganci zincati a filari regolari, continui, allineati e paralleli posti su listelli in legno di abete, ortogonali alla linea di massima pendenza della falda, della sezione minima di 5x3 cm e distanziati di un interasse massimo di 38 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i controlistelli  in legno di abete rispettivamente della sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, i ganci,  i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.27.50.20.5			m²	38,65
B.27.50.25	TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole bituminose normali od a coda di castoro delle dimensioni di circa 100x34 cm prefabbricate con processo industriale e formate da bitume modificato con plastomeri armato da supporto inorganico in fibra di vetro del peso di 125 g/m² preimpregnato con bitume ossidato puro. La tegola sarà prodotta con strato superiore in graniglia di roccia basaltica ceramizzata nel colore a scelta della D.L. e dotata di pastiglie bituminose termoadesive. In particolare la tegola bituminosa dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- peso                                         11 kg/m²;
- carico rottura longitudinale     100 N/5mm;
- carico rottura trasversale          80 N/5mm;
- autoestinguenza a norma di legge.
La posa in opera sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti, ciascuna tegola sarà fissata al sottostante tavolato esclusivamente mediante minimo quattro chiodi zincati a caldo e con testa larga, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della ditta produttrice.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di bocchette di aereazione in numero e sezione di uscita calcolate in funzione della pendenza del tetto e della lunghezza delle falde con posizionamento in prossimità della linea di colmo. Si intendono altres compresi  gli oneri per la formazione  dei colmi, i compluvi, i displuvi, la formazione di fori, il taglio lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.27.50.25.5			m²	20,47
B.27.50.30	TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole bituminose rivestite da una lamina di rame dello spessore di 80 micron normali od a coda di castoro delle dimensioni di circa 100x34 cm prefabbricate con processo industriale e formate da bitume modificato con plastomeri armato da supporto inorganico in fibra di vetro del peso di 125 g/m² preimpregnato con bitume ossidato puro. In particolare la tegola bituminosa dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                 5 mm;
- peso                    7.5 kg/m²;
- carico rottura      200 N/5mm;
- autoestinguenza a norma di legge.
La posa in opera sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti, ciascuna tegola sarà fissata al sottostante tavolato esclusivamente mediante minimo quattro chiodi in ottone con testa larga, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della ditta produttrice.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di bocchette di aereazione in numero e sezione di uscita calcolate in funzione della pendenza del tetto e della lunghezza delle falde con posizionamento in prossimità della linea di colmo. Si intendono altres compresi gli oneri per la formazione  d ei colmi, i compluvi, i displuvi, la formazione di fori, il taglio lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.27.50.30.5			m²	38,52
B.27.50.35	LASTRE IN CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO
Fornitura e posa in opera di manto sottocoppo in lastre ondulate di cartonfeltro bitumato, fissate su orditura trasversale di appoggio costituita da listelli in legno di abete della sezione minima di 5x3 cm. La posa delle lastre sulla falda dovrà procedere parallelamente alla linea di gronda e contro la direzione del vento dominante, sovrapponendo le stesse di almeno 15 cm fra i vari corsi e di due displuvi longitudinalmente. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante viti mordenti in acciaio zincato complete di piastrine di tenuta poste esclusivamente sui colmi delle onde, sono altres compresi i pezzi speciali necessari, quali co lmi orizzontali e diagonali.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.27.50.35.5			m²	14,79
B.27.50.40	SOVRAPPREZZO PER COLMO VENTILATO
Sovrapprezzo ai manti di copertura in laterizio od in conglomerato cementizio di qualsiasi tipo per fornitura e posa in opera di colmo ventilato completo di elementi di aerazione, spazzole antipioggia e ganci fermacolmo, fissato su orditura di appoggio costituita da listelli in legno di abete della sezione minima di 5x3 cm e portalistello in acciaio zincato. 
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.27.50.40.5			m²	6,51
B.27.50.45	SOVRAPPREZZO PER COPPI ANTICATI
Sovrapprezzo ai manti di copertura in coppi di qualsiasi tipo per la fornitura e posa in opera di tegole curve con finitura superficiale anticata.
B.27.50.45.5			m²	10,52
B.27.50.50	SOVRAPPREZZO PER COPPINI
Sovrapprezzo ai manti di copertura in coppi di qualsiasi tipo per la fornitura e posa in opera di tegole curve strette comunemente denominati coppini.
B.27.50.50.5			m²	11,93

B.30	OPERE DA LATTONIERE

B.30.10	LAVORI COMPIUTI - MANTI DI COPERTURA
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno.
B.30.10.10	MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro continuo dello spessore di 6/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette del medesimo materiale poste a distanza di 60 cm l'una dall'altra. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'ancoraggio dei nastri, lungo la linea di gronda mediante doppia piegatura orizzontale, ad una striscia del medesimo materiale della larghezza minima di 15 cm inchiodata al sottostante tavolato per tutta la lunghezza della gronda stessa, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.10.10.5	nastro altezza 50 cm		m²	26,71
B.30.10.10.10	nastro altezza 60 cm		m²	24,36
B.30.10.10.15	nastro altezza 67 cm		m²	22,02
B.30.10.15	MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di rame, costituito da nastro continuo dello spessore di 6/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette del medesimo materiale poste a distanza di 60 cm l'una dall'altra. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'ancoraggio dei nastri, lungo la linea di gronda mediante doppia piegatura orizzontale, ad una striscia del medesimo materiale della larghezza minima di 15 cm inchiodata al sottostante tavolato per tutta la lunghezza della gronda stessa, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.10.15.5	nastro altezza 50 cm		m²	41,01
B.30.10.15.10	nastro altezza 60 cm		m²	38,67
B.30.10.15.15	nastro altezza 67 cm		m²	36,32
B.30.10.17	MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di zinco titanio prepatinato costituito da nastro continuo dello spessore di 7/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette del medesimo materiale poste a distanza di 60 cm l'una dall'altra. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'ancoraggio dei nastri, lungo la linea di gronda mediante doppia piegatura orizzontale, ad una striscia del medesimo materiale della larghezza minima di 15 cm inchiodata al sottostante tavolato per tutta la lunghezza della gronda stessa, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.10.17.5	nastro altezza 50 cm		m²	41,14
B.30.10.17.10	nastro altezza 60 cm		m²	35,91
B.30.10.17.15	nastro altezza 67 cm		m²	33,57
B.30.10.20	MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera grecata autoportante di acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da lastre dello spessore di 6/10 di mm unite per sovrapposizione laterale in corrispondenza della nervatura nel senso della pendenza della falda ed opportunamente ancorate alla sottostante struttura mediante ganci, viti autofilettanti,  automaschianti o con altri sistemi appropriati.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il materiale di fissaggio protetto contro la corrosione ed approvato dalla D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.10.20.5	copertura a due falde		m²	14,65
B.30.10.20.10	copertura a quattro falde		m²	15,65
B.30.10.25	MANTO GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato grecato autoportante di alluminio 1050 A - UNI 9001/2 preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da lastre dello spessore di 8/10 di mm unite per sovrapposizione laterale in corrispondenza della nervatura nel senso della pendenza della falda ed opportunamente ancorate alla sottostante struttura mediante ganci, viti autofilettanti,  automaschianti o con altri sistemi appropriati.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il materiale di fissaggio protetto contro la corrosione ed approvato dalla D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.10.25.5	copertura a due falde		m²	19,53
B.30.10.25.10	copertura a quattro falde		m²	20,72
B.30.10.35	FORMAZIONE DI FORI
Formazione di fori nei manti di copertura realizzati in laminati metallici, sia piani che grecati, per la posa in opera di lucernari, passaggio di sfiati, camini e vani tecnici in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le sigillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.10.35.5			cad.	56,52
B.30.10.40	CAPPUCCINE PER SFIATO
Fornitura e posa in opera di cappuccine di sfiato del sottomanto realizzate in laminato piano dello spessore di 6/10 di mm e opportunamente ancorate al manto di copertura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione del foro, la rete forata, le sigillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.10.40.5	lamiera di acciaio zincato preverniciato		cad.	47,86
B.30.10.40.10	laminato di rame		cad.	54,54
B.30.10.40.15	laminato di zinco-titanio prepatinato		cad.	54,54
B.30.10.45	LATTONERIE SAGOMATE
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.10.45.5	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 12 cm		m	7,21
B.30.10.45.10	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm		m	11,75
B.30.10.45.15	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	12,74
B.30.10.45.20	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	16,34
B.30.10.45.25	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm		m	20,24
B.30.10.45.30	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm		m	23,01
B.30.10.45.35	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm		m	35,71
B.30.10.45.40	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm		m	10,09
B.30.10.45.45	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm		m	17,36
B.30.10.45.50	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	20,06
B.30.10.45.55	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	25,16
B.30.10.45.60	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm		m	31,23
B.30.10.45.65	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm		m	37,69
B.30.10.45.70	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm		m	57,77
B.30.10.45.75	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm		m	9,13
B.30.10.45.80	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm		m	15,19
B.30.10.45.85	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	17,51
B.30.10.45.90	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm		m	27,50
B.30.10.45.95	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm		m	32,76
B.30.10.45.100	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm		m	36,13
B.30.10.45.105	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 12.5 cm		m	7,99
B.30.10.45.110	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm		m	13,23
B.30.10.45.115	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	15,02
B.30.10.45.120	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	18,88
B.30.10.45.125	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm		m	23,41
B.30.10.45.130	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm		m	27,27
B.30.10.45.135	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm		m	41,73
B.30.10.45.140	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 12 cm		m	7,21
B.30.10.45.145	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 25 cm		m	12,49
B.30.10.45.150	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	17,36
B.30.10.45.155	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	25,14
B.30.10.45.160	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 50 cm		m	31,20
B.30.10.45.165	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 67 cm		m	37,70
B.30.10.45.170	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 100 cm		m	57,73
B.30.10.50	COLLARINI O CONVERSE
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di collarini o converse in lamiera sagomata per camini, sfiati o volumi emergenti dalla copertura in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione sarà effettuata sul perimetro esterno del camino o sfiato.
B.30.10.50.5	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	40,91
B.30.10.50.10	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	42,97
B.30.10.50.15	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	50,23
B.30.10.50.20	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	53,63
B.30.10.50.25	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	47,31
B.30.10.50.30	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm		m	53,92
B.30.10.50.35	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	43,88
B.30.10.50.40	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	45,70
B.30.10.50.45	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	50,19
B.30.10.50.50	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	53,61
B.30.10.55	LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie in laminato di piombo dello spessore di 12/10 di mm sagomate quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati, mantovane, scossaline e rivestimenti di gronde.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.10.55.5			m²	24,07

B.30.15	LAVORI COMPIUTI - PARANEVE
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno.
B.30.15.10	RETE PARANEVE IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo e rete continua trasversale di altezza 150 mm realizzata in piatto di acciaio zincato a caldo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.15.10.5			m	29,30
B.30.15.20	PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo e tubi del diametro di 1" pure in acciaio zincato a caldo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.15.20.5	un tubo diametro 1"		m	19,62
B.30.15.20.10	due tubi diametro 1"		m	31,92
B.30.15.25	PARANEVE TUBOLARE IN RAME
Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana costituiti da piastre ramate e tubo del diametro di 3/4" in rame.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.15.25.5			m	22,77
B.30.15.30	PARANEVE SAGOMATI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera grecata, realizzati in lamiera piana di acciaio zincato dello spessore di 8/10 di mm e preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., sagomato secondo le indicazioni della D.L. e con sviluppo di 25 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio alla sottostante struttura del tetto, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.15.30.5			m	13,88
B.30.15.40	PARANEVE SAGOMATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera grecata, realizzati in  laminato piano di alluminio dello spessore di 10/10 di mm, preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., sagomato secondo le indicazioni della D.L. e con sviluppo di 25 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio alla sottostante struttura del tetto, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.15.40.5			m	15,25
B.30.15.50	NASI PARANEVE
Fornitura e posa in opera di nasi paraneve, per manto di copertura in tegole o coppi di qualsiasi genere, realizzati in lamiera nervata e sagomata dello spessore di 8/10 di mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio alla sottostante struttura del tetto, la bulloneria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.15.50.5	acciaio zincato preverniciato per tegole		cad.	1,39
B.30.15.50.10	acciaio zincato preverniciato per coppi		cad.	2,25
B.30.15.60	PARANEVE IN CROCI DI ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di paraneve, per manto di copertura in tegole o coppi di qualsiasi genere, costituiti piatto in acciaio della sezione minima di 25x3 mm zincato a caldo, sagomati e saldati a forma di croce secondo le indicazioni della D.L. e con sviluppo complessivo di circa 90 cm ciascuno. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio alla sottostante struttura del tetto, la bulloneria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.15.60.5			cad.	10,03

B.30.20	LAVORI COMPIUTI - TUBI PLUVIALI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
B.30.20.5	TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i raccordi a canale curvi, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.20.5.5	sezione circolare diametro 80 mm		m	11,32
B.30.20.5.10	sezione circolare diametro 100 mm		m	11,91
B.30.20.5.15	sezione circolare diametro 120 mm		m	12,82
B.30.20.5.20	sezione quadrata 80x80 mm		m	14,58
B.30.20.5.25	sezione quadrata 100x100 mm		m	15,75
B.30.20.10	TUBI IN RAME
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i raccordi a canale curvi, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.20.10.5	diametro 80 mm		m	18,30
B.30.20.10.10	diametro 100 mm		m	20,41
B.30.20.10.15	diametro 120 mm		m	22,86
B.30.20.12	TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di zinco titanio prepatinata, dello spessore di 7/10 di mm, aggraffata internamente e con sezione circolare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i raccordi a canale curvi, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.20.12.5	diametro 80 mm		m	18,84
B.30.20.12.10	diametro 100 mm		m	20,95
B.30.20.12.15	diametro 120 mm		m	23,40
B.30.20.15	TUBI IN ACCIAIO INOX
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio inox saldato dello spessore di 5/10 di mm e con sezione circolare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i raccordi a canale curvi, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.20.15.5	diametro 80 mm		m	17,55
B.30.20.15.10	diametro 100 mm		m	20,75
B.30.20.15.15	diametro 120 mm		m	22,18
B.30.20.20	TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di scarico, realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 8/10 di mm, aggraffata e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo al pozzetto od il terminale curvo, i braccioli di sostegno in acciaio zincato idoneamente ancorati alla struttura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.20.20.5	sezione circolare diametro 80 mm		cad.	23,02
B.30.20.20.10	sezione circolare diametro 100 mm		cad.	24,63
B.30.20.20.15	sezione circolare diametro 120 mm		cad.	37,86
B.30.20.20.20	sezione quadrata 80x80 mm		cad.	35,48
B.30.20.20.25	sezione quadrata 100x100 mm		cad.	40,55
B.30.20.25	TERMINALI IN RAME
Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame dello spessore di 8/10 di mm aggraffato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo al pozzetto o od il terminale curvo, i braccioli di sostegno in acciaio zincato idoneamente ancorati alla struttura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.20.25.5	sezione circolare diametro 80 mm		cad.	43,49
B.30.20.25.10	sezione circolare diametro 100 mm		cad.	49,37
B.30.20.25.15	sezione circolare diametro 120 mm		cad.	77,31

B.30.30	LAVORI COMPIUTI - CANALI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno.
B.30.30.10	CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI
Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa, gli imbocchi, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.30.10.5	sezione circolare sviluppo 28 cm		m	17,81
B.30.30.10.10	sezione circolare sviluppo 33 cm		m	18,45
B.30.30.10.15	sezione circolare sviluppo 40 cm		m	19,23
B.30.30.10.20	sezione circolare sagomata sviluppo 40 cm		m	21,63
B.30.30.10.25	sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm		m	23,45
B.30.30.10.30	sezione quadrata sviluppo 33 cm		m	20,40
B.30.30.10.35	sezione quadrata sviluppo 40 cm		m	20,79
B.30.30.20	CANALI IN RAME
Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame dello spessore di 6/10 di mm con sezione semicircolare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa, gli imbocchi, le rivettature, le saldature a stagno dei giunti, le sigillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.30.20.5	sviluppo 28 cm		m	27,83
B.30.30.20.10	sviluppo 33 cm		m	29,73
B.30.30.20.15	sviluppo 40 cm		m	32,38
B.30.30.20.20	sviluppo 50 cm		m	38,99
B.30.30.30	CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO
Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di zinco titanio prepatinato, dello spessore di 7/10 di mm e con sezione semicircolare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa, gli imbocchi, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.30.30.30.5	sviluppo 28 cm		m	32,88
B.30.30.30.10	sviluppo 33 cm		m	34,79
B.30.30.30.15	sviluppo 40 cm		m	37,43
B.30.30.30.20	sviluppo 50 cm		m	44,05

B.33	OPERE DA PITTORE

B.33.10	LAVORI COMPIUTI - TRATTAMENTO DEI FONDI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno mentre sono sempre compresi i piani di lavoro interni.
B.33.10.10	SCROSTATURA PARZIALE DI PITTURE MURALI
Rimozione parziale e di limitata entità di pitture murali esistenti di qualsiasi tipo su pareti e soffitti sia interne che esterne mediante accurata raschiatura e spazzolatura delle parti staccabili fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione di chiodi e di materiale vario presente sulle superfici da trattare, la stuccatura di fori, crepe e cavillature con stucco sintetico, la carteggiatura, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione sarà effettuata limitatamente al tratto di parete interessata al lavoro con un minimo di 5.00 m² e comunque in accordo con la D.L..
B.33.10.10.5			m²	0,65
B.33.10.15	RASATURA PARZIALE CON STUCCO MURALE
Rasatura parziale e di limitata entità di pareti e soffitti, sia interni che esterni, mediante taloscia in acciaio inox, di stucco riempitivo a base di polimeri acrilici ed additivi speciali fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la carteggiatura finale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione sarà effettuata limitatamente al tratto di parete interessata al lavoro con un minimo di 5.00 m2 e comunque in accordo con la D.L..
B.33.10.15.5			m²	2,68
B.33.10.20	MASCHERAMENTI CON CARTA IMBALLO
Mascheramento con carta da imballo di altezza adeguata, qualora non espressamente previsto nei relativi lavori, di serramenti, battiscopa, zoccolini e bordature in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la carta da imballo, il nastro in carta adesiva, la rimozione, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione sarà effettuata limitatamente al tratto di parete o prospetto interessato al lavoro e comunque in accordo con la D.L..
B.33.10.20.5			m²	0,86
B.33.10.25	IMPREGNANTE MURALE IDROSOLUBILE
Applicazione a pennello su pareti e soffitti interni di una mano, opportunamente diluita, di impregnante isolante a base di resine acriliche in dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
B.33.10.25.5			m²	1,15
B.33.10.30	IMPREGNANTE MURALE SOLVENTE
Applicazione a pennello su pareti e soffitti sia interni che esterni o disaggregati e friabili di una mano, opportunamente diluita, di impregnante isolante ad alta penetrazione a base di copolimeri in soluzione solvente fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
B.33.10.30.5			m²	1,83
B.33.10.35	IMPREGNANTE MURALE AI SILICATI IDROSOLUBILE
Applicazione a pennello su pareti e soffitti sia interni che esterni disaggregati e friabili di una mano, opportunamente diluita, di impregnante isolante ai silicati a base di silicato di potassio in dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
B.33.10.35.5			m²	1,18
B.33.10.40	IMPREGNANTE MURALE SILOSSANO IDROSOLUBILE
Applicazione a pennello su pareti e soffitti esterni non disaggregati e friabili di una mano, opportunamente diluita, di impregnante idrorepellente a base di resine silossane in dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
B.33.10.40.5			m²	1,58
B.33.10.45	IMPREGNANTE MURALE SILOSSANO SOLVENTE
Applicazione a pennello su pareti e soffitti esterni disaggregati e friabili di una mano, opportunamente diluita, di impregnante idrorepellente a base di resine silossane in soluzione solvente fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
B.33.10.45.5			m²	2,04
B.33.10.50	IDROSABBIATURA DI PIETRE
Pulitura di pietre naturali ed artificiali mediante idrosabbiatura ad alta pressione con inerte siliceo di idonea granulometria.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dell'idrosabbiatrice, l'inerte, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.10.50.5			m²	19,13
B.33.10.55	PROTETTIVO AL SOLVENTE PER MARMO E PIETRE
Protezione di manufatti ed elementi in pietra o marmo mediante applicazione a pennello di due mani di impregnante trasparente a base di polimeri acrilici in soluzione solvente con finitura sia lucida che opaca nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di serramenti, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.10.55.5			m²	9,90
B.33.10.60	RIMOZIONE DI VERNICI SU LEGNO
Rimozione di vernici esistenti su manufatti di qualsiasi tipo in legno mediante accurata raschiatura e spazzolatura delle parti staccabili fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione di chiodi ed accessori vari presenti sulle superfici da trattare, la stuccatura di fessure e nodi con stucco in pasta per legno, la carteggiatura manuale, la pulitura finale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.10.60.5			m²	7,18
B.33.10.65	FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO
Protezione di manufatti in legno quali serramenti in genere ed ante di oscuro, mediante applicazione a spruzzo di una mano di fondo riempitivo e coprente opaco a base di resine in soluzione solvente.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.10.65.5			m²	7,96
B.33.10.70	RIMOZIONE DI VERNICI SU METALLO
Rimozione di vernici esistenti su manufatti di qualsiasi tipo in metallo ferroso mediante accurata raschiatura delle parti staccabili, brossatura manuale o meccanica con l'impiego di smerigliatrice e spazzolatura fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stuccatura con stucco sintetico per metalli, la carteggiatura manuale o meccanica, la pulitura finale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.10.70.5			m²	4,77
B.33.10.75	ANTIRUGGINE UNIVERSALE
Applicazione a spruzzo su manufatti in metallo ferroso di una mano, opportunamente diluita, di antiruggine universale sintetica al fosfato di zinco in soluzione solvente colore rosso aranciato o grigio in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, la leggera carteggiatura superficiale intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.10.75.5			m²	3,34
B.33.10.80	ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA
Applicazione a spruzzo su manufatti in metallo ferroso esposti agli agenti atmosferici od in ambienti agressivi di una mano, opportunamente diluita, di antiruggine oleofenolica al fosfato di zinco in soluzione solvente colore rosso aranciato in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, la leggera carteggiatura superficiale intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.10.80.5			m²	3,81
B.33.10.85	FONDO EPOSSIDICO PER METALLI
Applicazione a spruzzo su manufatti di qualsiasi tipo in metallo ferroso zincato od in alluminio di due mani, opportunamente diluite, di fondo bicomponente a base di resine epossidiche in soluzione solvente in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, l'induritore, la leggera carteggiatura superficiale intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.10.85.5			m²	7,30

B.33.20	LAVORI COMPIUTI - PITTURE MURALI INTERNE
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno mentre sono sempre compresi i piani di lavoro interni.
B.33.20.5	IDROPITTURA MURALE
Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediante applicazione con rullo e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite,  di pittura a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.20.5.5	applicazione a rullo e pennello		m²	2,57
B.33.20.5.10	applicazione a spruzzo		m²	2,10
B.33.20.10	IDROPITTURA MURALE LAVABILE
Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediante applicazione con rullo e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.20.10.5	applicazione a rullo e pennello		m²	2,90
B.33.20.10.10	applicazione a spruzzo		m²	2,43
B.33.20.15	IDROPITTURA MURALE LAVABILE DI QUALITA'
Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile di alta qualità a base del 100% di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.20.15.5			m²	3,20
B.33.20.20	IDROPITTURA MURALE LAVABILE ANTIBATTERICA
Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile antibatterica a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.20.20.5			m²	3,35
B.33.20.25	IDROPITTURA MURALE PLASTICA BUCCIATA
Rivestimento di pareti interne mediante applicazione con rullo e pennello di una mano, opportunamente diluita, di pittura plastica con finitura superficiale a rilievo bucciato ed a lucido diretto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, la delimitazione del bordo superiore con nastro adesivo in carta, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.20.25.5			m²	9,71
B.33.20.30	IDROPITTURA MURALE PLASTICA POLICROMA
Rivestimento di pareti e soffitti interni mediante applicazione a spruzzo a strati incrociati, opportunamenti diluiti, di pittura policroma a base di derivato di gomma sintetica emulsionato in dispersione acquosa con finitura superficiale a colori intrecciati e nell'aspetto a scelta della D.L., previa applicazione con rullo e pennello di una mano, opportunamente diluita, di pittura lavabile a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, la delimitazione del bordo superiore con nastro adesivo in carta, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.20.30.5			m²	10,47
B.33.20.35	STUCCO MURALE VENEZIANO
Rivestimento di pareti e soffitti interni intonacati al grezzo, mediante sottili rasate successive con taloscia in acciaio inox e spatoline metalliche flessibili di stucco murale artistico a base di resine acriliche e pigmenti coloranti fino ad ottenere una finitura superficiale lucida alla veneziana nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le rasature e le carteggiature intermedie anche in tempi successivi fino a rendere perfettamente liscia la superficie, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.20.35.5			m²	42,00

B.33.25	LAVORI COMPIUTI - PITTURE MURALI ESTERNE
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno mentre sono sempre compresi i piani di lavoro interni.
B.33.25.5	IDROPITTURA MURALE DECORATIVA
Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente decorativa ad alta copertura a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.25.5.5			m²	6,98
B.33.25.10	IDROPITTURA MURALE LISCIA AL QUARZO
Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia al quarzo a base di copolimeri sintetici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.25.10.5			m²	7,44
B.33.25.15	IDROPITTURA MURALE LISCIA ELASTOMERICA
Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia eloastomerica a base di polimeri elastici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.25.15.5			m²	9,74
B.33.25.20	IDROPITTURA IMPERMEABILE PER CONGLOMERATO
Tinteggiatura impermeabile di strutture in conglomerato cementizio faccia a vista mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani di pittura coprente a base di polimeri e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.25.20.5			m²	6,85
B.33.25.25	PITTURA MURARIA AL SOLVENTE LISCIA
Tinteggiatura di pareti e soffitti sia esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia a base di copolimeri sintetici e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.25.25.5			m²	9,22
B.33.25.30	PITTURA TRASPARENTE AL SOLVENTE PER CONGLOMERATO
Tinteggiatura di strutture in conglomerato cementizio armato faccia a vista mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura trasparente bicomponente a base di resine acriliche e pigmenti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura sia lucida che satinata nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.25.30.5			m²	8,20
B.33.25.35	IDROPITTURA MURARIA A CALCE
Tinteggiatura di pareti e soffitti sia esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente a base di grassello di calce e terre coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.25.35.5			m²	6,10
B.33.25.40	IDROPITTURA MURARIA AI SILICATI
Tinteggiatura nei colori pastello chiari di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente ai silicati a base di silicati di potassio e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento totale con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.25.40.5			m²	8,87
B.33.25.45	IDROPITTURA MURARIA SILOSSANA
Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente silossana a base di resine acrilsilossaniche e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.25.45.5			m²	8,56

B.33.30	LAVORI COMPIUTI - RIVESTIMENTI MURALI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno mentre sono sempre compresi i piani di lavoro interni.
B.33.30.5	INTONACO PLASTICO IDROSOLUBILE FINO
Rivestimento di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con taloscia di due mani, opportunamente diluite, di intonaco plastico protettivo con finitura superficiale fina a base di polimeri acrilici, cariche silicee fini e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.30.5.5			m²	8,85
B.33.30.10	RIVESTIMENTO MURARIO IDROSOLUBILE RASATO
Rivestimento di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano, opportunamente diluita, di premiscelato protettivo con finitura superficiale rustica rasata a base di polimeri acrilici, cariche silicee di varia granulometria e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.30.10.5			m²	8,26
B.33.30.15	RIVESTIMENTO MURARIO IDROSOLUBILE GRAFFIATO
Rivestimento di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano, opportunamente diluita, di premiscelato protettivo con finitura superficiale rustica grafffiata a base di polimeri acrilici, cariche silicee di varia granulometria e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.30.15.5			m²	10,27
B.33.30.35	RIVESTIMENTO MURARIO CIVILE A CALCE
Rivestimento di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di due mani di rasante murale con finitura superficiale frettazzata a civile a base di grassello di calce e terre coloranti a granulometria selezionata in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la finitura superficiale con frettazzo di spugna, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.30.35.5			m²	8,87
B.33.30.40	RIVESTIMENTO MURARIO LISCIO A CALCE
Rivestimento di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di tre mani incrociate successive di rasante murale con finitura superficiale liscia spatolata a base di grassello di calce e terre coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la finitura superficiale con spatoline in acciaio inox, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.30.40.5			m²	11,17
B.33.30.45	RIVESTIMENTO CAPPOTTO COMUNE IN POLISTIRENE
Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi comuni tagliati da blocco in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 20 kg/m³ posati a giunti accostati ancorati al supporto sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva costituita dal 35% di cemento tipo R 325 e dal 65% di idoneo collante a base di resine copolimere in dispersione acquosa e da fissaggi meccanici realizzati con chiodi ad espansione in PVC in numero giudicato idoneo dalla D.L.. I pannelli dovranno essere in possesso delle caratteristiche come prescritto dalla norma UNI 7819/88 e garantiti dal Marchio "iiP".
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'intonachino superficiale dello spessore minimo di 5 mm costituito da doppia rasatura in malta adesiva dosata come sopra, con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di 4x4 mm e del peso di 160 g/m². Sono altresì compresi e compensati gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato, i paraspigoli ed i gocciolatoi rinforzati in PVC, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.30.45.3	pannelli spessore 40 mm		m²	32,12
B.33.30.45.5	pannelli spessore 50 mm		m²	33,02
B.33.30.45.10	pannelli spessore 60 mm		m²	33,95
B.33.30.50	RIVESTIMENTO CAPPOTTO COMUNE IN SUGHERO
Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi comuni in sughero naturale autoespanso puro di densità 100 kg/m³ posati ancorati al supporto sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva costituita da collante premiscelato a base calce, cemento ed inerte a granulometria fina  e da fissaggi meccanici realizzati con chiodi ad espansione in PVC in numero giudicato idoneo dalla D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'intonachino superficiale dello spessore minimo di 7 mm costituito da doppia rasatura in malta adesiva dosata come sopra ed interposta armatura in retedi fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di 6x6 mm apprettata antialcali. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per la finitura s uperficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato, i paraspigoli ed i gocciolatoi rinforzati in PVC, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.30.50.3	pannelli spessore 40 mm		m²	46,81
B.33.30.50.5	pannelli spessore 50 mm		m²	50,54
B.33.30.50.10	pannelli spessore 60 mm		m²	54,40
B.33.30.55	RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO INTEGRALE ORGANICO
Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di finitura, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 20 kg/m³, posati incollati per punti centrali e perimetralmente, con giunti accostati e sfalsati, sul supporto sottostante, mediante l'ausilio di malta adesiva, confezionata in cantiere, costituita dal 50% di cemento tipo R 325 e dal 50% di collante in pasta, compatibile con le lastre, ed a base di resine sintetiche e cariche minerali in dispersione acquosa e successivamente rasati con intonachino superficiale dello spessore minimo di 5 mm costituito da doppia rasatura in malta adesiva, dosata come sopra, con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di 6x6 mm. I pannelli dovranno essere in possesso delle caratteristiche come prescritto dalla norma UNI 7819/88 e garantiti dal Marchio "iiP". Non è consentito l'utilizzo dei tradizionali chiodi per il fissaggio dei pannelli termoisolanti.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la finitura superficiale organica,  mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, nel colore a scelta della D.L.,  a base di polimeri acrilici, cariche minerali e pigmenti fini. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo di finitura con una mano di primer acrilico al quarzo colorato, le finiture superficiali con frettazzo in acciaio inox ove necessarie, tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato, i paraspigoli ed i gocciolatoi rinforzati in PVC,  la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.30.55.5	pannelli spessore 40 mm		m²	44,97
B.33.30.55.10	pannelli spessore 50 mm		m²	46,09
B.33.30.55.15	pannelli spessore 60 mm		m²	47,25
B.33.30.60	RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO INTEGRALE SILOSSANICO
Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di finitura, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 20 kg/m³, posati incollati per punti centrali e perimetralmente, con giunti accostati e sfalsati, sul supporto sottostante, mediante l'ausilio di malta adesiva, confezionata in cantiere, costituita dal 50% di cemento tipo R 325 e dal 50% di collante in pasta, compatibile con le lastre, ed a base di resine sintetiche e cariche minerali in dispersione acquosa e successivamente rasati con intonachino superficiale dello spessore minimo di 5 mm costituito da doppia rasatura in malta adesiva, dosata come sopra, con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di 6x6 mm. I pannelli dovranno essere in possesso delle caratteristiche come prescritto dalla norma UNI 7819/88 e garantiti dal Marchio "iiP". Non è consentito l'utilizzo dei tradizionali chiodi per il fissaggio dei pannelli termoisolanti.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la finitura superficiale silossanica, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, nel colore a scelta della D.L.,  a base di resine silossaniche, cariche minerali e pigmenti fini. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo di finitura con una mano di primer acrilico al quarzo colorato, le finiture superficiali con frettazzo in acciaio inox ove necessarie, tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato, i paraspigoli ed i gocciolatoi rinforzati in PVC,  la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.30.60.5	pannelli spessore 40 mm		m²	46,33
B.33.30.60.10	pannelli spessore 50 mm		m²	47,45
B.33.30.60.15	pannelli spessore 60 mm		m²	48,61
B.33.30.65	RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO INTEGRALE SILICATI
Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di finitura, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 20 kg/m³, posati incollati per punti centrali e perimetralmente, con giunti accostati e sfalsati, sul supporto sottostante, mediante l'ausilio di malta adesiva, confezionata in cantiere, costituita dal 50% di cemento tipo R 325 e dal 50% di collante in pasta, compatibile con le lastre, ed a base di resine sintetiche e cariche minerali in dispersione acquosa e successivamente rasati con intonachino superficiale dello spessore minimo di 5 mm costituito da doppia rasatura in malta adesiva, dosata come sopra, con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di 6x6 mm. I pannelli dovranno essere in possesso delle caratteristiche come prescritto dalla norma UNI 7819/88 e garantiti dal Marchio "iiP". Non è consentito l'utilizzo dei tradizionali chiodi per il fissaggio dei pannelli termoisolanti.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la finitura superficiale ai silicati, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, nel colore a scelta della D.L.,  a base di sali di potassio, cariche minerali e pigmenti fini. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo di finitura con una mano di primer al silicato di potassio e quarzo colorato, le finiture superficiali con frettazzo in acciaio inox ove necessarie, tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato, i paraspigoli ed i gocciolatoi rinforzati in PVC,  la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.30.65.5	pannelli spessore 40 mm		m²	45,23
B.33.30.65.10	pannelli spessore 50 mm		m²	46,35
B.33.30.65.15	pannelli spessore 60 mm		m²	47,51

B.33.40	LAVORI COMPIUTI - TINTEGGIATURE DEL LEGNO
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno mentre sono sempre compresi i piani di lavoro interni.
B.33.40.5	SMALTO IDROSOLUBILE PER LEGNO
Verniciatura di manufatti in legno non esposti agli agenti atmosferici, quali serramenti interni e parapetti, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa a finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.40.5.5	applicazione a rullino e pennello		m²	25,65
B.33.40.5.10	applicazione a spruzzo		m²	19,91
B.33.40.10	IMPREGNANTE IDROSOLUBILE PIGMENTATO PER LEGNO
Protezione di manufatti in legno, quali serramenti in genere ed ante di oscuro, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di impregnante pigmentato e fungobattericida a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa con finitura superficiale semilucida o satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.40.10.5	applicazione a rullino e pennello		m²	25,62
B.33.40.10.10	applicazione a spruzzo		m²	20,07
B.33.40.15	SMALTO AL SOLVENTE PER LEGNO
Verniciatura di manufatti in legno, quali serramenti in genere ed ante di oscuro, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite,  di smalto a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.40.15.5	applicazione a rullino e pennello		m²	25,32
B.33.40.15.10	applicazione a spruzzo		m²	19,34
B.33.40.20	IMPREGNANTE AL SOLVENTE PER LEGNO
Protezione di manufatti in legno, quali serramenti in genere ed ante di oscuro, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di impregnante trasparente e fungobattericida a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale lucida o satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.40.20.5	applicazione a rullino e pennello		m²	24,86
B.33.40.20.10	applicazione a spruzzo		m²	18,55
B.33.40.25	VERNICE POLIURETANICA PER LEGNO
Verniciatura di manufatti in legno, quali serramenti interni,  mediante applicazione a rullino e pennello di una mano, opportunamente diluita, di vernice trasparente a base di resine poliuretaniche e pigmenti trasparenti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale lucida o satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.40.25.5	applicazione a rullino e pennello		m²	12,74
B.33.40.25.10	applicazione a spruzzo		m²	9,20

B.33.50	LAVORI COMPIUTI - TINTEGGIATURE DEI METALLI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno mentre sono sempre compresi i piani di lavoro interni.
B.33.50.5	SMALTO IDROSOLUBILE PER METALLI FERROSI
Verniciatura di manufatti in metallo ferroso non esposti agli agenti atmosferici mediante applicazione con rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa con finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.50.5.5	applicazione a rullino e pennello		m²	18,93
B.33.50.5.10	applicazione a spruzzo		m²	15,49
B.33.50.10	SMALTO AL SOLVENTE PER METALLI FERROSI
Verniciatura di manufatti in metallo ferroso mediante applicazione con rullino e pennello od a spruzzo, di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.50.10.5	applicazione a rullino e pennello		m²	18,60
B.33.50.10.10	applicazione a spruzzo		m²	14,92
B.33.50.15	RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO PER METALLI FERROSI
Rivestimento di manufatti in metallo ferroso mediante applicazione con rullino e pennello od a spruzzo, di due mani, opportunamente diluite, di pittura anticorrosiva a base di resine oleofenoliche, fosfato di zinco, ossido di ferro micaceo ed alluminio lamellare in soluzione solvente con finitura superficiale satinata nel colore a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.50.15.5	applicazione a rullino e pennello		m²	25,37
B.33.50.15.10	applicazione a spruzzo		m²	21,44
B.33.50.20	RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER METALLI ZINCATI
Rivestimento di manufatti in lamiera di acciaio zincato mediante applicazione con rullino e pennello od a spruzzo di una mano di pittura protettiva a base di resine elastomeriche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale satinata nel colore a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.33.50.20.5	applicazione a rullino e pennello		m²	12,91
B.33.50.20.10	applicazione a spruzzo		m²	9,59
B.33.50.25	RIVESTIMENTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI
Rivestimento di radiatori con elementi in acciaio lamellare mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura resistente al calore a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce ed alle alte temperature in soluzione solvente con finitura superficiale brillante nel colore a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà eseguita conteggiando ciascun elemento rivestito.
B.33.50.25.5	elementi di altezza fino 600 mm		cad.	1,38
B.33.50.25.10	elementi di altezza oltre 600 mm		cad.	1,68
B.33.50.30	RIVESTIMENTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE
Rivestimento di radiatori con elementi a colonne sia in acciaio tubolare che in ghisa, mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura resistente al calore a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce ed alle alte temperature in soluzione solvente con finitura superficiale brillante nel colore a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà eseguita conteggiando ciascun elemento rivestito.
B.33.50.30.5			cad.	2,91

B.33.60	LAVORI COMPIUTI - PITTURE SPECIALI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio.
B.33.60.5	RIVESTIMENTO INTUMESCENTE IDROSOLUBILE PER METALLI
Rivestimento di carpenteria in metallo ferroso non esposta agli agenti atmosferici, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di una o più mani fino al raggiungimento dello spessore necessario a film secco di pittura intumescente monocomponente idrosolubile. Lo spessore sarà determinato in conformità a quanto previsto dalle norme UNI 9503.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà eseguita a metroquadrato per l'effettivo sviluppo di superficie rivestita.
B.33.60.5.5	spessore del film secco fino a 400 micron		m²	10,88
B.33.60.5.10	spessore del film secco da  400 a 800 micron		m²	19,24
B.33.60.5.15	spessore del film secco da  800 a 1300 micron		m²	31,57
B.33.60.5.20	spessore del film secco da  1300 a 2000 micron		m²	44,47
B.33.60.10	RIVESTIMENTO INTUMESCENTE SOLVENTE PER METALLI
Rivestimento di carpenteria in metallo ferroso non esposta agli agenti atmosferici, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di una o più mani fino al raggiungimento dello spessore necessario a film secco di pittura intumescente monocomponente in soluzione solvente. Lo spessore sarà determinato in conformità a quanto previsto dalle norme UNI 9503.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà eseguita a metroquadrato per l'effettivo sviluppo di superficie rivestita.
B.33.60.10.5	spessore del film secco fino a 400 micron		m²	11,33
B.33.60.10.10	spessore del film secco da  400 a 800 micron		m²	20,09
B.33.60.10.15	spessore del film secco da  800 a 1300 micron		m²	33,06
B.33.60.10.20	spessore del film secco da  1300 a 2000 micron		m²	46,68
B.33.60.20	VERNICE PROTETTIVA RIVESTIMENTO INTUMESCENTE
Verniciatura di manufatti in metallo ferroso, precedentemente trattati con rivestimento intumescente, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di una mano fino al raggiungimento dello spessore a film secco di smalto protettivo termoplastico a base di resine viniliche e pigmenti coloranti in soluzione solvente con finitura superficiale satinata nel colore a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà eseguita a metroquadrato per l'effettivo sviluppo di superficie rivestita.
B.33.60.20.5	spessore secco 60 micron per interni		m²	4,53
B.33.60.20.10	spessore secco 100 micron per esterni		m²	6,24
B.33.60.30	VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE
Verniciatura di fondi per la formazione di segnaletica orizzontale mediante applicazione a spruzzo con macchina traccialinee di una mano, opportunamente diluita di pittura a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione soldente nel colore a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, la protezione dei pavimenti con maschere e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà eseguita a metroquadrato per l'effettiva superficie verniciata.
B.33.60.30.5	fondi lisci non assorbenti		m²	5,05
B.33.60.30.10	fondi corrugati assorbenti		m²	7,61

B.36	OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA

B.36.5	LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTE FINESTRE
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni (finestre e portefinestre), si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.
In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica.
Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v.alluminio - pvc) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le finestre e le portefinestre a due ante si misurerà unicamente il perimestro esterno.
Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali), tenendo presente che se le varie tipologie presenti sono inferiori ai minimi di misurazione si applicherà il solo minimo relativo alla tipologia preminente.
B.36.5.10	SERRAMENTI ESTERNI MASSICCI VERNICIATI TRASPARENTE
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno massiccio di abete di prima scelta composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in acciaio e/o tasselli ad espansione; in alternativa, previo preventivo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un falso telaio in lamiera d'acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici;
- serramento composto da telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni opportune ad assicurare le migliori prestazioni e comunque dello spessore minimo finito di 57 mm, profilo di tenuta a tripla battuta con gocciolaio inferiore in alluminio (anodizzato o verniciato a scelta della D.L.) delle dimensioni opportune per realizzare il sistema del "giunto aperto" e garantire le prestazioni funzionali richieste, la larghezza del gocciolatoio dovrà comunque essere delle dimensioni minime di 21 mm (si consiglia l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); il serramento dovrà essere completo di fermavetri e coprifili interni;
- ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a più punti mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, maniglia antinfortunistica e placca in alluminio anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato in base alla compatibilità con le vernici di finitura, montate senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli preformati;
- eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore minimo 3 cm, eseguito a disegno in legno massello od in truciolare rivestito MDF con impiallacciatura in legno pregiato e terminale in legno massello;
- eventuale cielino per cassonetti prefabbricati con finitura in analogia al serramento, eseguito in truciolare rivestito MDF con impiallaccaitura in legno pregiato e terminale angolare in legno massello; completo di guide e/o supporti idonei a scomparsa e tali da consentire una facile rimozione per ispezione;
- finitura superficiale mediante applicazione a due mani successive di impregnante preservante trasparente (neutro o colorato) ed una mano di vernice monocomponente trasparente, finitura sia lucida che opaca, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;
- vetrata isolante esclusa.
N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura poliuretanica tra serramento, falso telaio e contesto edile, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.5.10.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.36.5.10.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO			   
B.36.5.10.15	controtelaio (perimetro)		m	15,11
B.36.5.10.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	29,40
B.36.5.10.25	traverso-montante telaio fisso: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	58,80
B.36.5.10.30	traverso-montante telaio fisso: sovrapprezzo incrocio		cad.	13,74
B.36.5.10.35	finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	18,14
B.36.5.10.40	finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo 5.00 m)		m	35,17
B.36.5.10.45	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	21,43
B.36.5.10.50	portefinestre 2 ante (anta+antaribalta): perimetro (min. 7.00 m)		m	33,52
B.36.5.10.55	traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	18,41
B.36.5.10.60	traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio		cad.	9,45
B.36.5.10.65	traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)		cad.	6,21
B.36.5.10.75	sovrapprezzo per elemento ad arco (fisso)		%	50,00
B.36.5.10.80	sovrapprezzo per elemento ad arco (mobile)		%	120,00
B.36.5.10.85	sovrapprezzo per elemento fuori squadra (fisso)		%	25,00
B.36.5.10.90	sovrapprezzo per elemento fuori squadra (mobile)		%	70,00
B.36.5.10.105	bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50)		m	61,66
B.36.5.10.110	bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m		m	1,52
B.36.5.10.115	bancale truciolare, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.00)		m	60,44
B.36.5.10.120	bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m		m	0,71
B.36.5.10.125	cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	39,29
B.36.5.15	SERRAMENTI ESTERNI MASSICCI VERNICIATI COPRENTE
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno massiccio di abete di prima scelta composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in acciaio e/o tasselli ad espansione; in alternativa, previo preventivo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un falso telaio in lamiera d'acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici;
- serramento composto da telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni opportune ad assicurare le migliori prestazioni e comunque dello spessore minimo finito di 57 mm, profilo di tenuta a tripla battuta con gocciolaio inferiore in alluminio (anodizzato o verniciato a scelta della D.L.) delle dimensioni opportune per realizzare il sistema del "giunto aperto" e garantire le prestazioni funzionali richieste, la larghezza del gocciolatoio dovrà comunque essere delle dimensioni minime di 21 mm (si consiglia l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); il serramento dovrà essere completo di fermavetri e coprifili interni;
- ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a più punti mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, maniglia antinfortunistica e placca in alluminio anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato in base alla compatibilità con le vernici di finitura, montate senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli preformati;
- eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore minimo 3 cm, eseguito a disegno in legno massello od in truciolare rivestito MDF e terminale in legno massello;
- eventuale cielino per cassonetti prefabbricati con finitura in analogia al serramento, eseguito in truciolare rivestito MDF e terminale angolare in legno massello; completo di guide e/o supporti idonei a scomparsa e tali da consentire una facile rimozione per ispezione;
- finitura superficiale mediante verniciatura eseguita con applicazione di due o più mani successive di vermice sintetica a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura sia lucida che opaca, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., previa preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di impregnante preservante, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
- vetrata isolante esclusa.
N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura poliuretanica tra serramento, falso telaio e contesto edile, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.5.15.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.36.5.15.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO			   
B.36.5.15.15	controtelaio (perimetro)		m	15,11
B.36.5.15.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	31,86
B.36.5.15.25	traverso-montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	63,75
B.36.5.15.30	traverso-montante fisso: sovrapprezzo incrocio		cad.	14,85
B.36.5.15.35	finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	19,51
B.36.5.15.40	finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo 5.00 m)		m	37,92
B.36.5.15.45	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	23,07
B.36.5.15.50	portefinestre 2 ante (anta+antaribalta): perimetro (min. 7.00 m)		m	36,27
B.36.5.15.55	traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	19,90
B.36.5.15.60	traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio		cad.	10,23
B.36.5.15.65	traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)		cad.	6,71
B.36.5.15.75	sovrapprezzo per elemento ad arco (fisso)		%	50,00
B.36.5.15.80	sovrapprezzo per elemento ad arco (mobile)		%	120,00
B.36.5.15.85	sovrapprezzo per elemento fuori squadra (fisso)		%	25,00
B.36.5.15.90	sovrapprezzo per elemento fuori squadra (mobile)		%	70,00
B.36.5.15.105	bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50)		m	66,60
B.36.5.15.110	bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m		m	1,65
B.36.5.15.115	bancale truciol., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.00)		m	65,29
B.36.5.15.120	bancale truciol.: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m		m	0,76
B.36.5.15.125	cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	42,43
B.36.5.20	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale - umidità massima 10÷12% - certificato incollaggio B4), composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in acciaio e/o tasselli ad espansione; in alternativa, previo preventivo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un falso telaio in lamiera d'acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici;
- serramento composto da telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni opportune ad assicurare le migliori prestazioni e comunque dello spessore minimo finito di 68 mm, profilo di tenuta a tripla battuta con gocciolaio inferiore in alluminio (anodizzato o verniciato a scelta della D.L.) delle dimensioni opportune per realizzare il sistema del "giunto aperto" e garantire le prestazioni funzionali richieste, la larghezza del gocciolatoio dovrà comunque essere delle dimensioni minime di 21 mm (si consiglia l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); il serramento dovrà essere completo di fermavetri e coprifili interni;
- ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a più punti mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, maniglia antinfortunistica e placca in alluminio anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato in base alla compatibilità con le vernici di finitura, montate senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli preformati;
- eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore minimo 3 cm, eseguito a disegno in legno massello od in truciolare rivestito MDF con impiallacciatura in legno pregiato e terminale in legno massello;
- eventuale cielino per cassonetti prefabbricati con finitura in analogia al serramento, eseguito in truciolare rivestito MDF con impiallaccaitura in legno pregiato e terminale angolare in legno massello; completo di guide e/o supporti idonei a scomparsa e tali da consentire una facile rimozione per ispezione;
- finitura superficiale mediante applicazione a due mani successive di impregnante preservante trasparente (neutro o colorato) ed una mano di vernice monocomponente trasparente, finitura sia lucida che opaca, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;
- vetrata isolante esclusa.
N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura poliuretanica tra serramento, falso telaio e contesto edile, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.5.20.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.36.5.20.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO			   
B.36.5.20.15	controtelaio (perimetro)		m	15,11
B.36.5.20.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	36,82
B.36.5.20.25	traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	73,64
B.36.5.20.30	traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio		m	17,04
B.36.5.20.35	finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	22,53
B.36.5.20.40	finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo 5.00 m)		m	43,96
B.36.5.20.45	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	26,64
B.36.5.20.50	portefinestre 2 ante (anta+antaribalta): perimetro (min. 7.00 m)		m	41,76
B.36.5.20.55	traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	23,02
B.36.5.20.60	traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio		cad.	11,82
B.36.5.20.65	traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)		cad.	6,21
B.36.5.20.75	sovrapprezzo per elemento ad arco (fisso)		%	50,00
B.36.5.20.80	sovrapprezzo per elemento ad arco (mobile)		%	120,00
B.36.5.20.85	sovrapprezzo per elemento fuori squadra (fisso)		%	25,00
B.36.5.20.90	sovrapprezzo per elemento fuori squadra (mobile)		%	70,00
B.36.5.20.105	bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50)		m	61,66
B.36.5.20.110	bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m		m	1,52
B.36.5.20.115	bancale truciol., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.00)		m	60,44
B.36.5.20.120	bancale truciol.: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m		m	0,71
B.36.5.20.125	cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	39,29
B.36.5.25	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale - umidità massima 10÷12% - certificato incollaggio B4), composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in acciaio e/o tasselli ad espansione; in alternativa, previo preventivo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un falso telaio in lamiera d'acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici;
- serramento composto da telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni opportune ad assicurare le migliori prestazioni e comunque dello spessore minimo finito di 68 mm, profilo di tenuta a tripla battuta con gocciolaio inferiore in alluminio (anodizzato o verniciato a scelta della D.L.) delle dimensioni opportune per realizzare il sistema del "giunto aperto" e garantire le prestazioni funzionali richieste, la larghezza del gocciolatoio dovrà comunque essere delle dimensioni minime di 21 mm (si consiglia l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); il serramento dovrà essere completo di fermavetri e coprifili interni;
- ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a più punti mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, maniglia antinfortunistica e placca in alluminio anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato in base alla compatibilità con le vernici di finitura, montate senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli preformati;
- eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore minimo 3 cm, eseguito a disegno in legno massello od in truciolare rivestito MDF e terminale in legno massello;
- eventuale cielino per cassonetti prefabbricati con finitura in analogia al serramento, eseguito in truciolare rivestito MDF e terminale angolare in legno massello; completo di guide e/o supporti idonei a scomparsa e tali da consentire una facile rimozione per ispezione;
- finitura superficiale mediante verniciatura eseguita con applicazione di due o più mani successive di vermice sintetica a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura sia lucida che opaca, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., previa preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di impregnante preservante, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
- vetrata isolante esclusa.
N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura poliuretanica tra serramento, falso telaio e contesto edile, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.5.25.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.36.5.25.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO			   
B.36.5.25.15	controtelaio (perimetro)		m	15,11
B.36.5.25.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	39,84
B.36.5.25.25	traverso-montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	79,69
B.36.5.25.30	traverso-montante fisso: sovrapprezzo incrocio		m	18,41
B.36.5.25.35	finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	24,46
B.36.5.25.40	finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo 5.00 m)		m	47,54
B.36.5.25.45	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	28,85
B.36.5.25.50	portefinestre 2 ante (anta+antaribalta): perimetro (min. 7.00 m)		m	45,33
B.36.5.25.55	traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	24,86
B.36.5.25.60	traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio		cad.	12,75
B.36.5.25.65	traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)		cad.	6,71
B.36.5.25.75	sovrapprezzo per elemento ad arco (fisso)		%	50,00
B.36.5.25.80	sovrapprezzo per elemento ad arco (mobile)		%	120,00
B.36.5.25.85	sovrapprezzo per elemento fuori squadra (fisso)		%	25,00
B.36.5.25.90	sovrapprezzo per elemento fuori squadra (mobile)		%	70,00
B.36.5.25.105	bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50)		m	66,60
B.36.5.25.110	bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m		m	1,65
B.36.5.25.115	bancale truciol., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.00)		m	65,29
B.36.5.25.120	bancale truciol.: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m		m	0,76
B.36.5.25.125	cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	42,43

B.36.20	LAVORI COMPIUTI: PORTE INTERNE
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a porte interne, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.
In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di porta, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base del prezzo unitario o del prezzo a m², rispettivamente se inferiore o o superiore ai minimi dimensionali; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce netta del telaio.
B.36.20.5	PORTE INTERNE BASE
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da cerniere in acciaio bronzato; serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.5.5	noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	197,90
B.36.20.5.10	noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	123,70
B.36.20.5.15	noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	352,30
B.36.20.5.20	noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	146,80
B.36.20.10	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.10.5	noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	286,10
B.36.20.10.10	noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	178,80
B.36.20.10.15	noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	513,60
B.36.20.10.20	noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	214,00
B.36.20.10.25	rovere: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	334,20
B.36.20.10.30	rovere: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	208,90
B.36.20.10.35	rovere: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	601,70
B.36.20.10.40	rovere: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	250,70
B.36.20.10.45	noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	387,70
B.36.20.10.50	noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	242,30
B.36.20.10.55	noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	699,40
B.36.20.10.60	noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	291,40
B.36.20.14	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in noce tanganica, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.14.5	laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	286,10
B.36.20.14.10	laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	178,80
B.36.20.14.15	laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	513,60
B.36.20.14.20	laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	214,00
B.36.20.15	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.15.5	laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	334,20
B.36.20.15.10	laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	208,90
B.36.20.15.15	laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	601,70
B.36.20.15.20	laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	250,70
B.36.20.20	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.20.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	414,40
B.36.20.20.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	259,00
B.36.20.20.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	748,30
B.36.20.20.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	311,80
B.36.20.20.25	finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	334,20
B.36.20.20.30	finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	208,90
B.36.20.20.35	finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	601,70
B.36.20.20.40	finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	250,70
B.36.20.21	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in frassino;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.21.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	467,80
B.36.20.21.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	292,40
B.36.20.21.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	846,00
B.36.20.21.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	352,50
B.36.20.25	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
- specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.25.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA			   
B.36.20.25.5	noce tanganica con una specchiatura: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	382,20
B.36.20.25.10	noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	238,90
B.36.20.25.15	noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	689,50
B.36.20.25.20	noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	287,30
B.36.20.25.25	rovere: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	430,40
B.36.20.25.30	rovere: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	269,00
B.36.20.25.35	rovere: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	777,60
B.36.20.25.40	rovere: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	324,00
B.36.20.25.45	noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	483,80
B.36.20.25.50	noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	302,40
B.36.20.25.55	noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m2		cad.	875,30
B.36.20.25.60	noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	364,70
B.36.20.25.100	SOVRAPPREZZI			   
B.36.20.25.105	due specchiature		cad.	33,40
B.36.20.25.110	quattro specchiature		cad.	86,83
B.36.20.25.115	una specchiatura bugnata		cad.	60,11
B.36.20.25.120	due specchiature bugnate		cad.	106,90
B.36.20.25.125	quattro specchiature bugnate		cad.	285,50
B.36.20.30	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm;
- specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore minimo di 20 mm, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.30.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA			   
B.36.20.30.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	510,60
B.36.20.30.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	319,10
B.36.20.30.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	924,20
B.36.20.30.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	385,10
B.36.20.30.25	finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	430,40
B.36.20.30.30	finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	269,00
B.36.20.30.35	finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	777,60
B.36.20.30.40	finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	324,00
B.36.20.30.100	SOVRAPPREZZI			   
B.36.20.30.105	due specchiature		cad.	33,40
B.36.20.30.110	quattro specchiature		cad.	86,83
B.36.20.30.115	una specchiatura bugnata		cad.	60,11
B.36.20.30.120	due specchiature bugnate		cad.	106,90
B.36.20.30.125	quattro specchiature bugnate		cad.	285,50
B.36.20.31	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in frassino;
- specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore minimo di 20 mm, con impiallacciatura in frassino, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.31.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA			   
B.36.20.31.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	564,00
B.36.20.31.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	352,50
B.36.20.31.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.022,00
B.36.20.31.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	425,80
B.36.20.31.100	SOVRAPPREZZI			   
B.36.20.31.105	due specchiature		cad.	33,40
B.36.20.31.110	quattro specchiature		cad.	86,83
B.36.20.31.115	una specchiatura bugnata		cad.	60,11
B.36.20.31.120	due specchiature bugnate		cad.	106,90
B.36.20.31.125	quattro specchiature bugnate		cad.	285,50
B.36.20.35	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.35.5	noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	304,80
B.36.20.35.10	noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	190,50
B.36.20.35.15	noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	547,90
B.36.20.35.20	noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	228,30
B.36.20.35.25	rovere: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	353,00
B.36.20.35.30	rovere: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	220,60
B.36.20.35.35	rovere: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	635,80
B.36.20.35.40	rovere: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	264,90
B.36.20.35.45	noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	406,40
B.36.20.35.50	noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	254,00
B.36.20.35.55	noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	733,40
B.36.20.35.60	noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	305,60
B.36.20.39	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in noce tanganica, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.39.5	laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	304,80
B.36.20.39.10	laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	190,50
B.36.20.39.15	laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	547,90
B.36.20.39.20	laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	228,30
B.36.20.40	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO
Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.40.5	laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	353,00
B.36.20.40.10	laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	220,60
B.36.20.40.15	laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	635,80
B.36.20.40.20	laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	264,90
B.36.20.45	PORTE PIENE LISCE LACCATE
Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.45.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	433,10
B.36.20.45.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	270,70
B.36.20.45.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	782,40
B.36.20.45.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	326,00
B.36.20.45.25	finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	353,00
B.36.20.45.30	finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	220,60
B.36.20.45.35	finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	635,80
B.36.20.45.40	finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	264,90
B.36.20.46	PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO
Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm con impiallacciatura in frassino;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.46.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	486,60
B.36.20.46.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	304,10
B.36.20.46.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	880,10
B.36.20.46.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	366,70
B.36.20.50	PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
Fornitura e posa in opera di porte interne piene specchiate impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
- specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.50.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA			   
B.36.20.50.5	noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	401,00
B.36.20.50.10	noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	250,60
B.36.20.50.15	noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	723,80
B.36.20.50.20	noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	301,60
B.36.20.50.25	rovere: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	449,10
B.36.20.50.30	rovere: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	280,70
B.36.20.50.35	rovere: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	811,70
B.36.20.50.40	rovere: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	338,20
B.36.20.50.45	noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	502,60
B.36.20.50.50	noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	314,10
B.36.20.50.55	noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	909,60
B.36.20.50.60	noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	379,00
B.36.20.50.100	SOVRAPPREZZI			   
B.36.20.50.105	due specchiature		cad.	33,40
B.36.20.50.110	quattro specchiature		cad.	86,83
B.36.20.50.115	una specchiatura bugnata		cad.	60,11
B.36.20.50.120	due specchiature bugnate		cad.	106,90
B.36.20.50.125	quattro specchiature bugnate		cad.	285,50
B.36.20.55	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
Fornitura e posa in opera di porte interne piene specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm;
- specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore minimo di 20 mm, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.55.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA			   
B.36.20.55.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	529,30
B.36.20.55.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	330,80
B.36.20.55.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	958,30
B.36.20.55.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	399,30
B.36.20.55.25	finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	449,10
B.36.20.55.30	finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	280,70
B.36.20.55.35	finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	811,70
B.36.20.55.40	finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	338,20
B.36.20.55.100	SOVRAPPREZZI			   
B.36.20.55.105	due specchiature		cad.	33,40
B.36.20.55.110	quattro specchiature		cad.	86,83
B.36.20.55.115	una specchiatura bugnata		cad.	60,11
B.36.20.55.120	due specchiature bugnate		cad.	106,90
B.36.20.55.125	quattro specchiature bugnate		cad.	285,50
B.36.20.56	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
Fornitura e posa in opera di porte interne piene specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm con impiallacciatura in frassino;
- specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore minimo di 20 mm,  con impiallacciatura in frassino, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.56.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA			   
B.36.20.56.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	582,70
B.36.20.56.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	364,20
B.36.20.56.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.056,00
B.36.20.56.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	440,10
B.36.20.56.100	SOVRAPPREZZI			   
B.36.20.56.105	due specchiature		cad.	33,40
B.36.20.56.110	quattro specchiature		cad.	86,83
B.36.20.56.115	una specchiatura bugnata		cad.	60,11
B.36.20.56.120	due specchiature bugnate		cad.	106,90
B.36.20.56.125	quattro specchiature bugnate		cad.	285,50
B.36.20.60	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
Fornitura e posa in opera di porte interne listellari lisce impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.60.5	noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	345,00
B.36.20.60.10	noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	215,60
B.36.20.60.15	noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	621,10
B.36.20.60.20	noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	258,80
B.36.20.60.25	rovere: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	393,00
B.36.20.60.30	rovere: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	245,60
B.36.20.60.35	rovere: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	709,20
B.36.20.60.40	rovere: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	295,50
B.36.20.60.45	noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	446,40
B.36.20.60.50	noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	279,00
B.36.20.60.55	noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	806,90
B.36.20.60.60	noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	336,20
B.36.20.65	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE
Fornitura e posa in opera di porte interne listellari lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.65.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	473,10
B.36.20.65.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	295,70
B.36.20.65.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	855,80
B.36.20.65.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	356,60
B.36.20.65.25	finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	393,00
B.36.20.65.30	finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	245,60
B.36.20.65.35	finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	709,20
B.36.20.65.40	finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	295,50
B.36.20.66	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO
Fornitura e posa in opera di porte interne listellari lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm con impiallacciatura in frassino;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.66.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	526,60
B.36.20.66.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	329,10
B.36.20.66.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	953,50
B.36.20.66.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	397,30
B.36.20.70	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
Fornitura e posa in opera di porte interne listellari specchiate impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
- specchiature centrali in pannelli listellasi in legno di abete o similare dello spessore minimo di 22 mm, rivestite sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.70.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA			   
B.36.20.70.5	noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	441,10
B.36.20.70.10	noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	275,70
B.36.20.70.15	noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	797,00
B.36.20.70.20	noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	332,10
B.36.20.70.25	rovere: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	489,10
B.36.20.70.30	rovere: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	305,70
B.36.20.70.35	rovere: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	885,10
B.36.20.70.40	rovere: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	368,80
B.36.20.70.45	noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	542,60
B.36.20.70.50	noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	339,10
B.36.20.70.55	noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	982,80
B.36.20.70.60	noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	409,50
B.36.20.70.100	SOVRAPPREZZI			   
B.36.20.70.105	due specchiature		cad.	33,40
B.36.20.70.110	quattro specchiature		cad.	86,83
B.36.20.70.115	una specchiatura bugnata		cad.	60,11
B.36.20.70.120	due specchiature bugnate		cad.	106,90
B.36.20.70.125	quattro specchiature bugnate		cad.	285,50
B.36.20.75	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
Fornitura e posa in opera di porte interne listellari specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm;
- specchiature centrali in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 22 mm, rivestite sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.75.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA			   
B.36.20.75.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	569,30
B.36.20.75.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	355,80
B.36.20.75.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.032,00
B.36.20.75.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	429,90
B.36.20.75.25	finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	489,10
B.36.20.75.30	finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	305,70
B.36.20.75.35	finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	885,10
B.36.20.75.40	finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	368,80
B.36.20.75.100	SOVRAPPREZZI			   
B.36.20.75.105	due specchiature		cad.	33,40
B.36.20.75.110	quattro specchiature		cad.	86,83
B.36.20.75.115	una specchiatura bugnata		cad.	60,11
B.36.20.75.120	due specchiature bugnate		cad.	106,90
B.36.20.75.125	quattro specchiature bugnate		cad.	285,50
B.36.20.76	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
Fornitura e posa in opera di porte interne listellari specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm con impiallacciatura in frassino;
- specchiature centrali in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 22 mm, rivestite sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm con impiallacciatura in frassino;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.76.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA			   
B.36.20.76.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	622,70
B.36.20.76.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	389,20
B.36.20.76.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.129,00
B.36.20.76.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	470,60
B.36.20.76.100	SOVRAPPREZZI			   
B.36.20.76.105	due specchiature		cad.	33,40
B.36.20.76.110	quattro specchiature		cad.	86,83
B.36.20.76.115	una specchiatura bugnata		cad.	60,11
B.36.20.76.120	due specchiature bugnate		cad.	106,90
B.36.20.76.125	quattro specchiature bugnate		cad.	285,50
B.36.20.80	SOPRALUCE PER PORTE INTERNE
Fornitura e posa in opera di sopraluce fisso per porte interne, eseguito in continuità ed analogia con il sottostante serramento (impiallacciato o laccato), con o senza traversa superiore, nelle dimensioni idonee a garantire stabilità e tenuta, completo di mostre e fermavetri perimetrali in filetti di legno massiccio ed escluso il solo vetro.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per eventuali guarnizioni e sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.80.5	fino a perimetro 2.80 (0.80x0.60)		cad.	135,60
B.36.20.80.10	oltre perimetro 2.80 m		m	48,42
B.36.20.85	FINESTRATURE PER PORTE INTERNE
Sovrapprezzo alle porte lisce per fornitura delle stesse con finestratura rettangolare ricavata nel batente, nelle dimensioni a scelta della D.L., completa di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente ed escluso il solo vetro.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per eventuali guarnizioni e sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.85.5			cad.	45,08
B.36.20.90	SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE 15 cm
Sovrapprezzo alle porte interne di qualunque tipo per fornitura delle stesse con falso telaio e telaio fisso di larghezza superiore a 15 cm.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.90.5			m/cm	1,00
B.36.20.105	FALSI TELAI IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per i materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.36.20.105.5	fino a 5.00 m		cad.	30,40
B.36.20.105.10	oltre 5.00 m		m	6,08

B.39	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA

B.39.3	MATERIALI A PIE' D'OPERA

B.39.3.5	PROFILATI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO
Fornitura in cantiere di profilati normalizzati laminati a caldo (UNI 7070).
B.39.3.5.5	profilati ad L, U, Z, T, doppio T, ecc. fino a 80 mm.		kg	0,71
B.39.3.5.10	profilati ad L, U, Z, T, doppio T (NP-IPE-HE), ecc. oltre 80 mm.		kg	0,60
B.39.3.5.15	profilati a barre piene tonde, quadre o piatte		kg	0,60
B.39.3.5.20	profilati larghi piatti		kg	0,71
B.39.3.5.25	profilati tubolari SS tondi, quadri o rettangolari		kg	0,89
B.39.3.10	PROFILATI IN ACCIAIO FORMATI A FREDDO
Fornitura in cantiere di profilati normalizzati formati a freddo da nastro laminato a caldo.
B.39.3.10.5	profilati ad L, U, Z ecc., neri		kg	0,76
B.39.3.10.10	profilati ad L, U, Z ecc., zincati		kg	1,00
B.39.3.10.15	profilati tubolari chiusi tondi, quadri o rettangolari, neri		kg	0,89
B.39.3.10.20	profilati tubolari chiusi tondi, quadri o rettangolari, zincati		kg	1,10
B.39.3.10.25	profilati aperti o chiusi sagomati, sezioni commerciali, neri		kg	0,94
B.39.3.10.30	profilati aperti o chiusi sagomati, sezioni commerciali, zincati		kg	1,32
B.39.3.15	PROFILATI IN ALTRI METALLI
Fornitura in cantiere di profilati in metalli vari.
B.39.3.15.5	profilati tondi, quadri o piatti in alluminio puro (99,5%)		kg	4,34
B.39.3.15.10	profilati tubolari in alluminio puro (99,5%)		kg	5,11
B.39.3.15.15	profilati tondi, quadri o piatti in lega leggera di alluminio		kg	4,57
B.39.3.15.20	profilati tubolari in lega leggera di alluminio		kg	4,73
B.39.3.15.25	profilati tondi, quadri o piatti in ottone		kg	6,37
B.39.3.15.30	profilati tubolari in ottone		kg	8,19
B.39.3.20	LAMIERE IN ACCIAIO
Fornitura in cantiere di lamiere in acciaio.
B.39.3.20.5	piane nere		kg	0,83
B.39.3.20.10	piane zincate		kg	1,05
B.39.3.20.15	striate o grecate zincate		kg	1,15
B.39.3.20.20	striate o grecate zincate e preverniciate		kg	1,49
B.39.3.25	LAMIERE IN ALTRI METALLI
Fornitura in cantiere di lamiere in metalli vari.
B.39.3.25.5	in alluminio puro (99,5%) fino a 20/10 di mm.		kg	3,73
B.39.3.25.10	in lega leggera di alluminio fino a 20/10 di mm.		kg	3,91
B.39.3.30	RETI METALLICHE
Fornitura in cantiere di reti metalliche.
B.39.3.30.5	rete zincata per recinzione maglia mm.50x50,  ø 3 mm		kg	1,15
B.39.3.30.10	rete zincata plastificata per recinzione maglia mm.50x50, ø 3 mm		kg	1,21
B.39.3.35	GRIGLIE METALLICHE
Fornitura in cantiere di griglie metalliche elettrosaldate di produzione industriale, zincate a caldo.
B.39.3.35.5	tipo Orsenigo o Keller		kg	1,92
B.39.3.40	MATERIALE VARIO
Fornitura in cantiere di materiale vario per saldatura, taglio, ecc..
B.39.3.40.5	ossigeno in bombole per saldature ossiacetileniche		m³	5,22
B.39.3.40.10	acetilene in bombole per saldature ossiacetileniche		kg	18,30
B.39.3.40.15	propano in bombole per taglio		m³	12,53
B.39.3.40.20	elettrodi normali per saldatura		cad.	0,16

B.39.5	LAVORI COMPIUTI: CARPENTERIA METALLICA

B.39.5.5	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE
Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di strutture complete di edifici o di parti di edifici, realizzate con profilati in acciaio Fe 44, laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Fanno parte della struttura, oltre agli elementi principali, travature e colonne, tutti gli elementi complementari necessari quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc.
Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, trsporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di  25.00 m, una mano di antiruggine oleofenolica al minio di piombo data a pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.5.5.5	travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate		kg	2,64
B.39.5.5.10	travature e colonne piene composte con unioni bullonate		kg	3,02
B.39.5.5.15	travature e colonne reticolari con unioni bullonate		kg	3,07
B.39.5.5.20	travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate		kg	2,42
B.39.5.5.25	travature e colonne piene composte con unioni saldate		kg	2,80
B.39.5.5.30	travature e colonne reticolari con unioni saldate		kg	2,86
B.39.5.10	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE
Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di piccole strutture od interventi limitati all'interno di edifici esistenti, realizzati con profilati in acciaio Fe 44, laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc.
Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, trsporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di  25.00 m, una mano di antiruggine oleofenolica al minio di piombo data a pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.5.10.5	travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate		kg	2,69
B.39.5.10.10	travature e colonne piene composte con unioni bullonate		kg	3,07
B.39.5.10.15	travature e colonne reticolari con unioni bullonate		kg	3,19
B.39.5.10.20	travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate		kg	2,47
B.39.5.10.25	travature e colonne piene composte con unioni saldate		kg	2,86
B.39.5.10.30	travature e colonne reticolari con unioni saldate		kg	2,91
B.39.5.15	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio per l'esecuzione di pavimenti, gradini, botole e manufatti vari, assemblata ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori.
Nel caso di botole o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di acciaio completi di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto.
Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per taglio, piegature, forature, formazione e disfacimento dei ponteggi, trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m, una mano di antiruggine oleofenolica al minio di piombo data a pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.5.15.5	pavimenti e gradini in lamiera piana		kg	3,19
B.39.5.15.10	pavimenti e gradini in lamiera striata o bugnata		kg	3,24
B.39.5.15.15	botole e simili in lamiera piana		kg	2,97
B.39.5.15.20	botole e simili in lamiera striata o bugnata		kg	3,02
B.39.5.20	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di grigliato per la realizzazione di pavimenti, gradini, bocche di lupo, caditoie e manufatti vari, eseguito con semilavorato in acciaio zincato assemblato ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici,in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori.
Il semilavorato sarà costituito da pannelli ribordati in acciaio zincato ad orditura elettrosaldata composti da longherine portanti piatte e distanziali tondi od a quadro ritorto con maglia e sezione idonee.
Nel caso di bocche di lupo, caditoie o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di acciaio zincato completo di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto.
Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per taglio, formazione e disfacimeto dei ponteggi, trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.5.20.5	pavimenti, gradini, ecc.		kg	3,41
B.39.5.20.10	bocche di lupo, caditoie e simili		kg	3,24
B.39.5.25	ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO
Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo di elementi di strutture e manufatti metallici vari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere aggiuntivo per trasporti, dimensioni o lavorazioni particolari necessarie per consentire il trattamento dei singoli elementi finiti.
B.39.5.25.5			kg	0,60
B.39.5.30	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO
Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici vari, realizzata, a spruzzo od a pennello, con polveri epossidiche di alta qualità, finitura sia lucida che opaca, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere aggiuntivo per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.5.30.5	in opera: strutture e manufatti con elementi pieni		kg	1,54
B.39.5.30.10	in opera: strutture e manufatti con elementi reticolari		kg	1,59
B.39.5.30.15	fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni		kg	1,32
B.39.5.30.20	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari		kg	1,37
B.39.5.35	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI
Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici vari, realizzata, a spruzzo od a pennello, con polveri epossidiche di alta qualità, finitura sia lucida che opaca, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., previa preparazione del fondo mediante accurato sgrassaggio, fosfatazione ed una o più mani di fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere aggiuntivo per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.5.35.5	in opera: strutture e manufatti con elementi pieni		kg	1,65
B.39.5.35.10	in opera: strutture e manufatti con elementi reticolari		kg	1,70
B.39.5.35.15	fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni		kg	1,43
B.39.5.35.20	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari		kg	1,49

B.39.10	LAVORI COMPIUTI: PARAPETTI E RECINZIONI

B.39.10.5	PARAPETTI METALLICI
Fornitura e posa in opera di parapetti metallici realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli statici.
Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, una mano di antiruggine oleofenolica al minio di piombo  data a pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.10.5.5	parapetti piani		kg	2,75
B.39.10.5.10	parapetti inclinati		kg	3,24
B.39.10.5.15	parapetti curvi		kg	3,91
B.39.10.10	CORRIMANO METALLICI
Fornitura e posa in opera di corrimano metallici realizzati con profilati tubolari normalizzati, completi di mensole, eventuali piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi, posti in opera mediante zanche a murare e/o viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto.
Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, una mano di antiruggine oleofenolica al minio di piombo data a pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.10.10.5	corrimano lineari piani od inclinati		kg	4,73
B.39.10.10.10	corrimano curvi		kg	7,42
B.39.10.15	INFERRIATE METALLICHE
Fornitura e posa in opera di inferriate metalliche per finestre o vetrate, realizzate con profilati normalizzati, complete di eventuali mensole, piastre di appoggio, ecc., eseguite ed assemblate come da disegni esecutivi e poste in opera con zanche a murare e/o viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto.
Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, una mano di antiruggine oleofenolica al minio di piombo colore aranciato data a pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.10.15.5	inferriate lineari		kg	2,64
B.39.10.15.10	inferriate lineari incrociate		kg	2,86
B.39.10.15.15	inferiate ornate		kg	3,47
B.39.10.20	RECINZIONI METALLICHE
Fornitura e posa in opera di recinzioni metalliche realizzate con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, complete di piantoni, piastre di appoggio, ecc., eseguite ed assemblate come da disegni esecutivi e poste in opera con piantoni a premurare e/o viti e tasselli ad espansione in numero e dimensione sufficiente a garantire stabilità all'intero manufatto.
Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, una mano di antiruggine oleofenolica al minio di piombo data a pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.10.20.5	recinzioni piane		kg	2,58
B.39.10.20.10	recinzioni inclinate		kg	3,19
B.39.10.20.15	recinzioni curve		kg	3,73
B.39.10.25	CANCELLI METALLICI A BATTENTE
Fornitura e posa in opera di cancelli metallici a battente, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, completi di:
- piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto;
- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata e/o incontro elettrico, ecc.;
Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, una mano di antiruggine oleofenolica al minio di piombo  data a pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.10.25.5	cancello pedonale		kg	3,19
B.39.10.25.10	cancello carrabile ad uno o due battenti		kg	2,97
B.39.10.30	CANCELLI METALLICI SCORREVOLI
Fornitura e posa in opera di cancelli metallici scorrevoli, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, completi di:
- piantoni di sostegno e guida a terra, di sezioni idonee, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto;
- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da ruote e rulli guida di dimensioni idonea con cuscinetti autolubrificanti che non richiedano manutenzione, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata, ecc.;
Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, una mano di antiruggine oleofenolica al minio di piombo  data a pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.10.30.5			kg	3,47
B.39.10.35	STRUTTURA LEGGERA PER PARAPETTI E RECINZIONI
Fornitura e posa in opera di struttura metallica leggera per parapetti e recinzioni, da completare successivamente con altri materiali quali legno, grigliati metallici prefabbricati, ecc., eseguita con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli statici.
Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, una mano di antiruggine oleofenolica al minio di piombo  data a pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.10.35.5	struttura piana		kg	2,75
B.39.10.35.10	struttura inclinata		kg	3,30
B.39.10.35.15	struttura curva		kg	3,91
B.39.10.40	RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di grigliato realizzato con semilavorato in acciaio zincato per la formazione di parapetti, recinzioni ecc. composte dai seguenti elementi principali:
- piantane di sostegno di idonea sezione provviste di opportuna foratura per l'assemblaggio dei pannelli realizzate in piatti di acciaio zincato complete di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto;
- pannelli standard ribordati in acciaio zincato ad orditura elettrosaldata e con maglie del tipo a scelta della D.L.;
- finitura superficiale delle piantane e dei pannelli, mediante zincatura a caldo e, se richiesto, rivestimento in resina termoplastica a base di pvc realizzato ad immersione previa preparazione del fondo mediante sgrassatura e sabbiatura in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'assemblaggio mediante bulloni di acciaio inox, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.10.40.5	finitura superficiale mediante zincatura: fino a 18 kg/mq		m²	69,23
B.39.10.40.10	finitura superficiale mediante zincatura: da 18 a 20 kg/mq		m²	76,39
B.39.10.40.15	finitura superficiale mediante zincatura: oltre 20 kg/mq		m²	85,18
B.39.10.45	PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di pannelli in grigliato realizzati con semilavorato in acciaio zincato, per inserimento in struttura predisposta e valutata a parte, per la formazione di parapetti, recinzioni ecc. composte dai seguenti elementi principali:
- pannelli standard ribordati in acciaio zincato ad orditura elettrosaldata e con maglie del tipo a scelta della D.L.;
- finitura superficiale mediante zincatura a caldo e, se richiesto, rivestimento in resina termoplastica a base di pvc realizzato ad immersione previa preparazione del fondo mediante sgrassatura e sabbiatura in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'assemblaggio mediante bulloni di acciaio inox, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.10.45.5	finitura superficiale mediante zincatura: fino a 18 kg/mq		m²	67,04
B.39.10.45.10	finitura superficiale mediante zincatura: da 18 a 20 kg/mq		m²	74,19
B.39.10.45.15	finitura superficiale mediante zincatura: oltre 20 kg/mq		m²	82,43
B.39.10.50	RECINZIONE IN RETE METALLICA
Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica composta dai seguenti elementi principali:
- piantane di sostegno in acciaio poste ad interasse di 1.50÷2.00 m, sezione a T, complete di zanche a murare, saette di rinforzo, ecc., il tutto nelle dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto;
- rete metallica a maglia quadrata 45x45 mm, posta in opera mediante filo di tensione, tendifilo e filo di legatura;
- finitura superficiale delle piantane e della rete, mediante zincatura a caldo e, se richiesto, rivestimento in resina termoplastica a base di pvc realizzato ad immersione previa preparazione del fondo mediante sgrassatura e sabbiatura in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'assemblaggio, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.10.50.5	finitura superficiale mediante zincatura a caldo		m²	20,33
B.39.10.50.10	finitura superficiale in resina termoplastica		m²	22,53

B.39.41	LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni (finestre e portefinestre), si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.
In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica.
Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v.legno - pvc) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le finestre e le portefinestre a due ante si misurerà unicamente il perimetro esterno.
Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali), tenendo presente che se le varie tipologie presenti sono inferiori ai minimi di misurazione si applicherà il solo minimo relativo alla tipologia preminente.
Sono state infine unificate le tipologie per finitura: a tal fine si specifica che verniciati ed elettrocolorati hanno lo stesso prezzo mentre per gli anodizzati naturali si applicherà una riduzione del 2% sul prezzo finale.
B.39.41.5	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre in alluminio con profili estrusi senza interruzione del ponte termico, classe 3.0 (Kr>=3.5W/m²°K) secondo norma DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;
- serramento realizzato con il sistema denominato "a giunto aperto", mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 (ex UNI 3569) allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI 3879, composto da telaio fisso dello spessore minimo di 45 mm e telaio mobile dello spessore minimo 53 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste, complanari all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esteno ed interno;
- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, eventuale apparecchiatura ad anta e ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;
- eventuale davanzale interno ed esterno sagomato a disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10 di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di aggancio tale da non presentare rivettature in vista, trattamento antirombo delle parti esterne.
- eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino), in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione, coibentazione termica in poliuretano autoestinguente ad alta densità dello spessore minimo di 30 mm, opportunamente ancorata alla lamiera;
- finitura superficiale nei tipi:
a) ossidazione anodica colore naturale ARC 20;
b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione ARC 20, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., secondo norme UNI 4522-66 (classificazione, caratteristiche, collaudo), UNI 5347-64 (spessore ossido anodico) UNI 3397-63 (qualità del fissaggio) e garantita con marchio di qualità QUALANOD (EURAS-EWAA);
c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; l'intero processo dovrà essere garantito dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;
- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte.
A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.41.5.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.39.41.5.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)			   
B.39.41.5.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00
B.39.41.5.15	controtelaio (perimetro)		m	13,74
B.39.41.5.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	29,13
B.39.41.5.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	40,94
B.39.41.5.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	5,50
B.39.41.5.35	finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	36,00
B.39.41.5.40	finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	49,19
B.39.41.5.45	finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	53,02
B.39.41.5.50	finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	62,65
B.39.41.5.55	portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	31,32
B.39.41.5.60	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	40,12
B.39.41.5.65	portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	50,83
B.39.41.5.70	portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	57,70
B.39.41.5.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00
B.39.41.5.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00
B.39.41.5.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00
B.39.41.5.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00
B.39.41.5.205	davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	52,76
B.39.41.5.210	davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	70,34
B.39.41.5.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	24,73
B.39.41.5.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	30,23
B.39.41.10	SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.2
Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 2.2 (2.8<=Kr<=3.5 W/m²°K) secondo norma DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;
- serramento realizzato con il sistema denominato "a giunto aperto", mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 (ex UNI 3569) allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI 3879, composto da telaio fisso dello spessore minimo di 55 mm e telaio mobile dello spessore minimo 63 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste, complanari all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esteno ed interno;
- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, eventuale apparecchiatura ad anta e ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;
- eventuale davanzale interno ed esterno sagomato a disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10 di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di aggancio tale da non presentare rivettature in vista, trattamento antirombo delle parti esterne.
- eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino), in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione, coibentazione termica in poliuretano autoestinguente ad alta densità dello spessore minimo di 30 mm, opportunamente ancorata alla lamiera;
- finitura superficiale nei tipi:
a) ossidazione anodica colore naturale ARC 20;
b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione ARC 20, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., secondo norme UNI 4522-66 (classificazione, caratteristiche, collaudo), UNI 5347-64 (spessore ossido anodico) UNI 3397-63 (qualità del fissaggio) e garantita con marchio di qualità QUALANOD (EURAS-EWAA);
c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; l'intero processo dovrà essere garantito dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;
- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte.
N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.
A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.41.10.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.39.41.10.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)			   
B.39.41.10.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00
B.39.41.10.15	controtelaio (perimetro)		m	13,74
B.39.41.10.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	39,02
B.39.41.10.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	50,83
B.39.41.10.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	5,50
B.39.41.10.35	finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	45,88
B.39.41.10.40	finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	57,70
B.39.41.10.45	finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	65,40
B.39.41.10.50	finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	76,11
B.39.41.10.55	portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	40,39
B.39.41.10.60	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	48,35
B.39.41.10.65	portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	63,20
B.39.41.10.70	portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	70,89
B.39.41.10.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00
B.39.41.10.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00
B.39.41.10.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00
B.39.41.10.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00
B.39.41.10.205	davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	52,76
B.39.41.10.210	davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	70,34
B.39.41.10.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	24,73
B.39.41.10.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	30,23
B.39.41.15	SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 2.1 (2.0<=Kr<=2.8 W/m²°K) secondo norma DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;
- serramento realizzato con il sistema denominato "a giunto aperto", mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 (ex UNI 3569) allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI 3879, composto da telaio fisso dello spessore minimo di 62 mm e telaio mobile dello spessore minimo 70 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste, complanari all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esteno ed interno;
- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, eventuale apparecchiatura ad anta e ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;
- eventuale davanzale interno ed esterno sagomato a disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10 di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di aggancio tale da non presentare rivettature in vista, trattamento antirombo delle parti esterne.
- eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino), in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione, coibentazione termica in poliuretano autoestinguente ad alta densità dello spessore minimo di 30 mm, opportunamente ancorata alla lamiera;
- finitura superficiale nei tipi:
a) ossidazione anodica colore naturale ARC 20;
b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione ARC 20, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., secondo norme UNI 4522-66 (classificazione, caratteristiche, collaudo), UNI 5347-64 (spessore ossido anodico) UNI 3397-63 (qualità del fissaggio) e garantita con marchio di qualità QUALANOD (EURAS-EWAA);
c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; l'intero processo dovrà essere garantito dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;
- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte.
N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.
A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.41.15.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.39.41.15.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)			   
B.39.41.15.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00
B.39.41.15.15	controtelaio (perimetro)		m	13,74
B.39.41.15.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	39,84
B.39.41.15.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	51,66
B.39.41.15.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	5,50
B.39.41.15.35	finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	46,71
B.39.41.15.40	finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	58,53
B.39.41.15.45	finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	66,50
B.39.41.15.50	finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	77,21
B.39.41.15.55	portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	41,22
B.39.41.15.60	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	49,19
B.39.41.15.65	portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	64,56
B.39.41.15.70	portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	72,26
B.39.41.15.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00
B.39.41.15.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00
B.39.41.15.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00
B.39.41.15.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00
B.39.41.15.205	davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	52,76
B.39.41.15.210	davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	70,34
B.39.41.15.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	24,73
B.39.41.15.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	30,23
B.39.41.20	SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 1.0 (Kr<=2.0 W/m²°K) secondo norma DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;
- serramento realizzato con il sistema denominato "a giunto aperto", mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 (ex UNI 3569) allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI 3879, composto da telaio fisso dello spessore minimo di 70 mm e telaio mobile dello spessore minimo 80 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste, complanari all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esteno ed interno;
- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, eventuale apparecchiatura ad anta e ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;
- eventuale davanzale interno ed esterno sagomato a disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10 di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di aggancio tale da non presentare rivettature in vista, trattamento antirombo delle parti esterne.
- eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino), in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione, coibentazione termica in poliuretano autoestinguente ad alta densità dello spessore minimo di 30 mm, opportunamente ancorata alla lamiera;
- finitura superficiale nei tipi:
a) ossidazione anodica colore naturale ARC 20;
b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione ARC 20, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., secondo norme UNI 4522-66 (classificazione, caratteristiche, collaudo), UNI 5347-64 (spessore ossido anodico) UNI 3397-63 (qualità del fissaggio) e garantita con marchio di qualità QUALANOD (EURAS-EWAA);
c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; l'intero processo dovrà essere garantito dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;
- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte.
N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.
A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.41.20.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.39.41.20.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)			   
B.39.41.20.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00
B.39.41.20.15	controtelaio (perimetro)		m	13,74
B.39.41.20.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	42,04
B.39.41.20.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	53,86
B.39.41.20.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	5,50
B.39.41.20.35	finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	50,55
B.39.41.20.40	finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	62,36
B.39.41.20.45	finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	71,71
B.39.41.20.50	finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	82,43
B.39.41.20.55	portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	44,51
B.39.41.20.60	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	52,48
B.39.41.20.65	portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	69,78
B.39.41.20.70	portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	77,48
B.39.41.20.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00
B.39.41.20.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00
B.39.41.20.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00
B.39.41.20.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00
B.39.41.20.205	davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	52,76
B.39.41.20.210	davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	70,34
B.39.41.20.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	24,73
B.39.41.20.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	30,23
B.39.41.55	SERRAMENTI SCORREVOLI IN ALLUMINIO 3.0
Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre scorrevoli in alluminio con profili estrusi senza interruzione del ponte termico, classe 3.0 (Kr>=3.5W/m²°K) secondo norma DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;
- serramento realizzato mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 (ex UNI 3569) allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI 3879, composto da telaio fisso dello spessore minimo di 85 mm ad uno o più binari sul quale possono essere montati telai per ante fisse e mobili dello spessore minimo 40 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste fino ad un peso massimo dell'anta di 150 kg; il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno, il profilo inferiore dovrà inoltre consentire lo scarico verso l'esterno dell'acqua piovana mediante sistemi idonei e tali da evitare riflussi verso l'interno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esteno ed interno;
- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da carrelli di scorrimento a due ruote su asse centrale oscillante in modo da assicurare l'equa ripartizione del carico su ciascuna ruota, le ruote in nylon, con sezione sagomata in modo da consentire l'autocentratura dei telai mobili, dovranno avere un'ampia dimensione trasversale in modo da ripartire la pressione unitaria sul punto di appoggio e saranno montate su cuscinetti a sfera con supporto in alluminio estruso, registrabili inaltezza dall'esterno e sostituibili senza necessità di smontaggio dell'anta, il tutto di dimensioni adeguate e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte apribile; sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie a pinza nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.;
- sistema di tenuta all'aria realizzato sulle ante mobili e fisse, mediante doppia barriera di spazzolini in lana sintetica idrorepellente integrata al centro da guarnizione a pinna flessibile in polipropilene, il tutto sull'intero perimetro e sulle sovrapposizioni delle ante; guarnizione complementare di tenuta sul telaio fisso in elastometro EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;
- eventuale davanzale interno ed esterno sagomato a disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10 di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di aggancio tale da non presentare rivettature in vista, trattamento antirombo delle parti esterne.
- eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino), in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione, coibentazione termica in poliuretano autoestinguente ad alta densità dello spessore minimo di 30 mm, opportunamente ancorata alla lamiera;
- finitura superficiale nei tipi:
a) ossidazione anodica colore naturale ARC 20;
b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione ARC 20, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., secondo norme UNI 4522-66 (classificazione, caratteristiche, collaudo), UNI 5347-64 (spessore ossido anodico) UNI 3397-63 (qualità del fissaggio) e garantita con marchio di qualità QUALANOD (EURAS-EWAA);
c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; l'intero processo dovrà essere garantito dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;
- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte.
A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.41.55.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	1,02
B.39.41.55.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)			   
B.39.41.55.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00
B.39.41.55.15	controtelaio (perimetro)		m	13,74
B.39.41.55.20	telaio fisso: perimetro (minimo 5.50 m)		m	25,28
B.39.41.55.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	40,94
B.39.41.55.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	5,50
B.39.41.55.35	anta fissa o mobile finestre: perimetro (minimo 4.00 m)		m	56,05
B.39.41.55.40	anta fissa o mobile portefinestre: perimetro (minimo 6.00 m)		m	50,01
B.39.41.55.205	davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	52,76
B.39.41.55.210	davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	70,34
B.39.41.55.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	24,73
B.39.41.55.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	30,23
B.39.41.60	SERRAMENTI SCORREVOLI IN ALLUMINIO A TT 2.2
Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre scorrevoli in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 2.2 (2.8<=Kr<=3.5 W/m²°K) secondo norma DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;
- serramento realizzato mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 (ex UNI 3569) allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI 3879, composto da telaio fisso dello spessore minimo di 85 mm ad uno o più binari sul quale possono essere montati telai per ante fisse e mobili dello spessore minimo 40 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste fino ad un peso massimo dell'anta di 150 kg; il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno, il profilo inferiore dovrà inoltre consentire lo scarico verso l'esterno dell'acqua piovana mediante sistemi idonei e tali da evitare riflussi verso l'interno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esteno ed interno;
- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da carrelli di scorrimento a due ruote su asse centrale oscillante in modo da assicurare l'equa ripartizione del carico su ciascuna ruota, le ruote in nylon, con sezione sagomata in modo da consentire l'autocentratura dei telai mobili, dovranno avere un'ampia dimensione trasversale in modo da ripartire la pressione unitaria sul punto di appoggio e saranno montate su cuscinetti a sfera con supporto in alluminio estruso, registrabili inaltezza dall'esterno e sostituibili senza necessità di smontaggio dell'anta, il tutto di dimensioni adeguate e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte apribile; sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie a pinza nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.;
- sistema di tenuta all'aria realizzato sulle ante mobili e fisse, mediante doppia barriera di spazzolini in lana sintetica idrorepellente integrata al centro da guarnizione a pinna flessibile in polipropilene, il tutto sull'intero perimetro e sulle sovrapposizioni delle ante; guarnizione complementare di tenuta sul telaio fisso in elastometro EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;
- eventuale davanzale interno ed esterno sagomato a disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10 di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di aggancio tale da non presentare rivettature in vista, trattamento antirombo delle parti esterne.
- eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino), in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione, coibentazione termica in poliuretano autoestinguente ad alta densità dello spessore minimo di 30 mm, opportunamente ancorata alla lamiera;
- finitura superficiale nei tipi:
a) ossidazione anodica colore naturale ARC 20;
b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione ARC 20, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., secondo norme UNI 4522-66 (classificazione, caratteristiche, collaudo), UNI 5347-64 (spessore ossido anodico) UNI 3397-63 (qualità del fissaggio) e garantita con marchio di qualità QUALANOD (EURAS-EWAA);
c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; l'intero processo dovrà essere garantito dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;
- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte.
N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.
A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.41.60.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	1,02
B.39.41.60.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)			   
B.39.41.60.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00
B.39.41.60.15	controtelaio (perimetro)		m	13,74
B.39.41.60.20	telaio fisso: perimetro (minimo 5.50 m)		m	34,07
B.39.41.60.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	50,83
B.39.41.60.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	5,50
B.39.41.60.35	anta fissa o mobile finestre: perimetro (minimo 4.00 m)		m	66,22
B.39.41.60.40	anta fissa o mobile portefinestre: perimetro (minimo 6.00 m)		m	62,65
B.39.41.60.205	davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	52,76
B.39.41.60.210	davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	70,34
B.39.41.60.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	24,73
B.39.41.60.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	30,23

B.39.46	LAVORI COMPIUTI: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni (porte e vetrate), si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.
In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica.
Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v.legno - pvc) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le porte a due ante si misurerà unicamente il perimestro esterno.
Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali), tenendo presente che se le varie tipologie presenti sono inferiori ai minimi di misurazione si applicherà il solo minimo relativo alla tipologia preminente.
Sono state infine unificate le tipologie per finitura: a tal fine si specifica che verniciati ed elettrocolorati hanno lo stesso prezzo mentre per gli anodizzati naturali si applicherà una riduzione del 2% sul prezzo finale.
B.39.46.10	PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate in alluminio con profili estrusi senza interruzione del ponte termico, classe 3.0 (Kr>=3.5W/m²°K) secondo norma DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;
- serramento realizzato con sistema tradizionale, con guarnizioni in battuta interna ed esterna, mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 (ex UNI 3569) allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI 3879, composto da telaio fisso e telaio mobile complanari dello spessore minimo 53 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste; il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni;
- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi;
- guarnizioni in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;
- eventuale tamponamenti ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni, eseguiti in:
a. pannello bilaminato in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestinguente ad alta densità;
b. doghe in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 19 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.);
- finitura superficiale nei tipi:
a) ossidazione anodica colore naturale ARC 20;
b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione ARC 20, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., secondo norme UNI 4522-66 (classificazione, caratteristiche, collaudo), UNI 5347-64 (spessore ossido anodico) UNI 3397-63 (qualità del fissaggio) e garantita con marchio di qualità QUALANOD (EURAS-EWAA);
c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; l'intero processo dovrà essere garantito dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;
- esclusa vetrata isolante ed accessoristica (maniglioni antipanico, chiusure e serrature di sicurezza, chiudiporta, ecc.) valutati a parte.
A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.46.10.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.39.46.10.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)			   
B.39.46.10.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00
B.39.46.10.15	controtelaio (perimetro)		m	13,74
B.39.46.10.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)		m	29,13
B.39.46.10.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	40,94
B.39.46.10.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	5,50
B.39.46.10.35	fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	58,24
B.39.46.10.40	sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza		m	17,59
B.39.46.10.50	porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	51,38
B.39.46.10.55	porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)		m	66,22
B.39.46.10.60	porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)		m	67,60
B.39.46.10.65	porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)		m	71,16
B.39.46.10.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00
B.39.46.10.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00
B.39.46.10.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00
B.39.46.10.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00
B.39.46.10.205	pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²)		m	61,55
B.39.46.10.210	pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²)		m²	92,32
B.39.46.10.215	doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²)		m²	99,19
B.39.46.15	PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.2
Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 2.2 (2.8<=Kr<=3.5 W/m²°K) secondo norma DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;
- serramento realizzato con sistema tradizionale, con guarnizioni in battuta interna ed esterna, mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 (ex UNI 3569) allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI 3879, composto da telaio fisso e telaio mobile complanari dello spessore minimo 55 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste; il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni;
- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi;
- guarnizioni in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;
- eventuale tamponamenti ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni, eseguiti in:
a. pannello bilaminato in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestinguente ad alta densità;
b. doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.);
- finitura superficiale nei tipi:
a) ossidazione anodica colore naturale ARC 20;
b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione ARC 20, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., secondo norme UNI 4522-66 (classificazione, caratteristiche, collaudo), UNI 5347-64 (spessore ossido anodico) UNI 3397-63 (qualità del fissaggio) e garantita con marchio di qualità QUALANOD (EURAS-EWAA);
c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; l'intero processo dovrà essere garantito dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;
- esclusa vetrata isolante ed accessoristica (maniglioni antipanico, chiusure e serrature di sicurezza, chiudiporta, ecc.) valutati a parte.
N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.
A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.46.15.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.39.46.15.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)			   
B.39.46.15.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00
B.39.46.15.15	controtelaio (perimetro)		m	13,74
B.39.46.15.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)		m	32,42
B.39.46.15.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	50,83
B.39.46.15.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	5,50
B.39.46.15.35	fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	68,14
B.39.46.15.40	sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza		m	24,73
B.39.46.15.50	porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	71,16
B.39.46.15.55	porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)		m	91,49
B.39.46.15.60	porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)		m	93,41
B.39.46.15.65	porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)		m	98,37
B.39.46.15.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00
B.39.46.15.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00
B.39.46.15.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00
B.39.46.15.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00
B.39.46.15.205	pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²)		m	61,55
B.39.46.15.210	pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²)		m²	92,32
B.39.46.15.215	doghe estruse in alluminio a TT: superficie (minimo 1 m²)		m²	219,80
B.39.46.20	PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 2.1 (2.0<=Kr<=2.8 W/m²°K) secondo norma DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;
- serramento realizzato con sistema tradizionale, con guarnizioni in battuta interna ed esterna, mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 (ex UNI 3569) allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI 3879, composto da telaio fisso e telaio mobile complanari dello spessore minimo 62 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste; il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni;
- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi;
- guarnizioni in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;
- eventuale tamponamenti ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni, eseguiti in:
a. pannello bilaminato in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestinguente ad alta densità;
b. doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.);
- finitura superficiale nei tipi:
a) ossidazione anodica colore naturale ARC 20;
b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione ARC 20, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., secondo norme UNI 4522-66 (classificazione, caratteristiche, collaudo), UNI 5347-64 (spessore ossido anodico) UNI 3397-63 (qualità del fissaggio) e garantita con marchio di qualità QUALANOD (EURAS-EWAA);
c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; l'intero processo dovrà essere garantito dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;
- esclusa vetrata isolante ed accessoristica (maniglioni antipanico, chiusure e serrature di sicurezza, chiudiporta, ecc.) valutati a parte.
N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.
A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.46.20.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.39.46.20.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)			   
B.39.46.20.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00
B.39.46.20.15	controtelaio (perimetro)		m	13,74
B.39.46.20.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)		m	32,97
B.39.46.20.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	51,66
B.39.46.20.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	5,50
B.39.46.20.35	fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	69,23
B.39.46.20.40	sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza		m	25,28
B.39.46.20.50	porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	72,26
B.39.46.20.55	porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)		m	93,14
B.39.46.20.60	porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)		m	95,06
B.39.46.20.65	porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)		m	100,00
B.39.46.20.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00
B.39.46.20.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00
B.39.46.20.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00
B.39.46.20.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00
B.39.46.20.205	pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²)		m	61,55
B.39.46.20.210	pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²)		m²	92,32
B.39.46.20.215	doghe estruse in alluminio a TT: superficie (minimo 1 m²)		m²	219,80
B.39.46.25	PORTE E VETRATE SCORREVOLI IN ALLUMINIO 3.0
Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate scorrevoli in alluminio con profili estrusi senza interruzione del ponte termico, classe 3.0 (Kr>=3.5W/m²°K) secondo norma DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;
- serramento realizzato mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 (ex UNI 3569) allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI 3879, composto da telaio fisso dello spessore minimo di 110 mm ad uno o più binari sul quale possono essere montati telai per ante fisse e mobili dello spessore minimo 45 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste fino ad un peso massimo di 150 kg per ante scorrevoli o di 250 kg per ante alzanti scorrevoli; il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno, il profilo inferiore dovrà inoltre consentire lo scarico verso l'esterno dell'acqua piovana mediante sistemi idonei e tali da evitare riflussi verso l'interno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni;
- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da carrelli di scorrimento a due ruote su asse centrale oscillante in modo da assicurare l'equa ripartizione del carico su ciascuna ruota; le ruote in nylon, con sezione sagomata in modo da consentire l'autocentratura dei telai mobili, dovranno avere un'ampia dimensione trasversale in modo da ripartire la pressione unitaria sul punto di appoggio e saranno montate su cuscinetti a sfera con supporto in alluminio estruso, registrabili in altezza dall'esterno e sostituibili senza necessità di smontaggio dell'anta, il tutto di dimensioni adeguate e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte apribile; sistema di chiusura multiplo mediante nottolini eventualmente accoppiato a sistema a sollevamento che in fase di chiusura blocca le guarnizioni di tenuta in posizione di lavoro, gruppo maniglie a pinza nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi;
- sistema di tenuta all'aria realizzato sulle ante mobili e fisse, mediante doppia barriera di spazzolini in lana sintetica idrorepellente integrata al centro da guarnizione a pinna flessibile in polipropilene, il tutto sull'intero perimetro e sulle sovrapposizioni delle ante; guarnizione complementare di tenuta sul telaio fisso in elastometro EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;
- eventuali tamponementi ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni eseguiti in:
a. pannello bilaminato in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestinguente ad alta densità;
b. doghe in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 19 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.);
- finitura superficiale nei tipi:
a) ossidazione anodica colore naturale ARC 20;
b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione ARC 20, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., secondo norme UNI 4522-66 (classificazione, caratteristiche, collaudo), UNI 5347-64 (spessore ossido anodico) UNI 3397-63 (qualità del fissaggio) e garantita con marchio di qualità QUALANOD (EURAS-EWAA);
c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; l'intero processo dovrà essere garantito dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;
- esclusa vetrata isolante ed accessoristica (chiusure e serrature di sicurezza, ecc.), valutati a parte.
A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.46.25.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.39.46.25.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)			   
B.39.46.25.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00
B.39.46.25.15	controtelaio (perimetro)		m	13,74
B.39.46.25.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.50 m)		m	40,12
B.39.46.25.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	40,94
B.39.46.25.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	5,50
B.39.46.25.35	fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	58,24
B.39.46.25.50	anta fissa: perimetro (minimo 6.00 m)		m	52,21
B.39.46.25.55	anta scorrevole: perimetro (minimo 6.00 m)		m	70,89
B.39.46.25.60	anta alzante scorrevole: perimetro (minimo 6.00 m)		m	124,50
B.39.46.25.205	pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²)		m	61,55
B.39.46.25.210	pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²)		m²	92,32
B.39.46.25.215	doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²)		m²	99,19
B.39.46.30	PORTE E VETRATE SCORREVOLI IN ALLUMINIO A TT 2.2
Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate scorrevoli in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 2.2 (2.8<=Kr<=3.5 W/m²°K) secondo norma DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;
- serramento realizzato mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 (ex UNI 3569) allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI 3879, composto da telaio fisso dello spessore minimo di 110 mm ad uno o più binari sul quale possono essere montati telai per ante fisse e mobili dello spessore minimo 45 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste fino ad un peso massimo di 150 kg per ante scorrevoli o di 250 kg per ante alzanti scorrevoli; il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno, il profilo inferiore dovrà inoltre consentire lo scarico verso l'esterno dell'acqua piovana mediante sistemi idonei e tali da evitare riflussi verso l'interno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni;
- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da carrelli di scorrimento a due ruote su asse centrale oscillante in modo da assicurare l'equa ripartizione del carico su ciascuna ruota; le ruote in nylon, con sezione sagomata in modo da consentire l'autocentratura dei telai mobili, dovranno avere un'ampia dimensione trasversale in modo da ripartire la pressione unitaria sul punto di appoggio e saranno montate su cuscinetti a sfera con supporto in alluminio estruso, registrabili in altezza dall'esterno e sostituibili senza necessità di smontaggio dell'anta, il tutto di dimensioni adeguate e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte apribile; sistema di chiusura multiplo mediante nottolini eventualmente accoppiato a sistema a sollevamento che in fase di chiusura blocca le guarnizioni di tenuta in posizione di lavoro, gruppo maniglie a pinza nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi;
- sistema di tenuta all'aria realizzato sulle ante mobili e fisse, mediante doppia barriera di spazzolini in lana sintetica idrorepellente integrata al centro da guarnizione a pinna flessibile in polipropilene, il tutto sull'intero perimetro e sulle sovrapposizioni delle ante; guarnizione complementare di tenuta sul telaio fisso in elastometro EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;
- eventuali tamponementi ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni eseguiti in:
a. pannello bilaminato in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestinguente ad alta densità;
b. doghe ad interruzione del ponte termico, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.);
- finitura superficiale nei tipi:
a) ossidazione anodica colore naturale ARC 20;
b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione ARC 20, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., secondo norme UNI 4522-66 (classificazione, caratteristiche, collaudo), UNI 5347-64 (spessore ossido anodico) UNI 3397-63 (qualità del fissaggio) e garantita con marchio di qualità QUALANOD (EURAS-EWAA);
c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; l'intero processo dovrà essere garantito dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;
- esclusa vetrata isolante ed accessoristica (chiusure e serrature di sicurezza, ecc.), valutati a parte.
N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.
A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.39.46.30.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.39.46.30.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)			   
B.39.46.30.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00
B.39.46.30.15	controtelaio (perimetro)		m	13,74
B.39.46.30.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.50 m)		m	51,92
B.39.46.30.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	50,83
B.39.46.30.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	5,50
B.39.46.30.35	fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	68,14
B.39.46.30.50	anta fissa: perimetro (minimo 6.00 m)		m	66,22
B.39.46.30.55	anta scorrevole: perimetro (minimo 6.00 m)		m	85,18
B.39.46.30.60	anta alzante scorrevole: perimetro (minimo 6.00 m)		m	138,50
B.39.46.30.205	pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²)		m	61,55
B.39.46.30.210	pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²)		m²	92,32
B.39.46.30.215	doghe estruse in alluminio a TT: superficie (minimo 1 m²)		m²	219,80

B.42	OPERE DA SERRAMENTISTA IN PVC

B.42.5	LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTE FINESTRE IN PVC
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni (finestre e portefinestre), si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.
In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica.
Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v. legno - alluminio) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le finestre e le portefinestre a due ante si misurerà unicamente il perimetro esterno.
Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali), tenendo presente che se le varie tipologie presenti sono inferiori ai minimi di misurazione si applicherà il solo minimo relativo alla tipologia preminente.
Per finiture diverse dalla colorazione in massa bianca, applicare le relative maggiorazioni sul prezzo finale.
B.42.5.5	SERRAMENTI IN PVC
Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre in p.v.c. con profili estrusi con valore Kr<=2 W/m2°K, gruppo materiali 1 secondo DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;
- serramento realizzato con il sistema denominato "a giunto aperto", mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido secondo DIN 7748 o UNI 8648 con stabilizzanti del compound a base di Ca Zn; le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL-GZ 716/1; i profili dovranno essere del tipo rinforzato con profili in acciaio zincato zincato ST 02 Z NA o 1.0226-275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con di sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm;
- i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici (obbligatori per profili non bianchi);
- il sistema sarà composto da telaio fisso dello spessore minimo di 58 mm e da anta mobile dello spessore minimo di 58x76 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste, semicomplanare all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensioni idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale interno ed esterno;
-ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, eventuale apparecchiatura ad anta ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, gruppo di maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D. L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in EPDM o coplene senza soluzione di continuità ottenuta mediante unico montaggio intorno alla parte apribile o mediante termosaldatura;
- eventuale davanzale interno eseguito in p.v.c. con finitura in analogia al serramento;
- eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino) con finitura in analogia al serramento, eseguito in p.v.c. con sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione;
- la finitura superficiale che dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL-GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m2, l'alterazione del colore non dovrà supere il livello 4 della scala dei grigi) sarà eseguita mediante:
a ) colore in massa del p.v.c. bianco, simile a RAL 9016;
b ) imitazione legno nel colore a scelta della D. L., fra le colorazioni disponibili (mogano, douglas, rovere, noce, ecc); realizzata applicando sui profilati in P.V.C. una lamina pluristrato composta da lamina inferiore semidura, lamina stampata in modo da resistere agli agenti atmosferici e alla luce forte, e lamina acrilica secondo RAL-GZ 716/1 Parte 7; lo spessore totale della lamina pluristrato dovrà essere di 200 micrometri, la lamina acrilica avrà uno spessore maggiore o uguale a 50 micrometri secondo DIN 53353;
c ) verniciatura realizzata con vernice bicomponente di alta qualità a base poliuretanica PUR (DD) per materie plastiche; esente da metalli pesanti secondo DIN EN 71, ad alta resistenza alla luce ed ai raggi UV, difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1, nel colore e nell'aspetto a scelta della D. L.; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio con idonei pulitori; il processo di verniciatura dovrà soddisfare la norma DIN 55151 per quanto riguarda l'adesione e la DIN 68861 parte1 per quanto riguarda la resistenza agli agenti chimici;
- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte
N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.
A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m3, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E.
Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.42.5.5.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.42.5.5.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO
	(prezzi per serramenti colorati in massa bianchi)			   
B.42.5.5.11	maggiorazione di prezzo per serramenti rivestiti ad imitazione legno		%	30,00
B.42.5.5.12	maggiorazione di prezzo per serramenti verniciati		%	25,00
B.42.5.5.15	controtelaio (perimetro)		m	13,74
B.42.5.5.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	31,55
B.42.5.5.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	25,44
B.42.5.5.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	4,07
B.42.5.5.35	finestra un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	31,55
B.42.5.5.40	finestra un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	41,73
B.42.5.5.45	finestre due ante semplici: perimetro esterno ( minimo 5.00 m)		m	36,13
B.42.5.5.50	finestre due ante (anta+antaribalta ): perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	38,67
B.42.5.5.55	portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	31,04
B.42.5.5.60	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	33,08
B.42.5.5.65	portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	32,57
B.42.5.5.70	portefinestre due ante (anta+antaribalta ): perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	33,58
B.42.5.5.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00
B.42.5.5.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00
B.42.5.5.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00
B.42.5.5.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00
B.42.5.5.205	davanzale interno in p.v.c., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50 m)		m	51,72
B.42.5.5.210	davanzale interno in p.v.c., sovrapprezzo per ogni cm oltre larghezza 0.20m		m	2,63
B.42.5.5.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	23,92
B.42.5.5.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	29,00
B.42.5.10	SERRAMENTI SCORREVOLI IN PVC CON ANTE <= 80 KG
Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre scorrevoli in p.v.c. con profili estrusi con valore Kr<=2 W/m2K, gruppo materiali 1 secondo DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in tubolare in acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;
- serramento realizzato con il sistema scorrevole in linea, mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido secondo DIN 7748 o UNI 8648 con stabilizzanti del compound a base di Ca Zn; le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL-GZ 716/1; i profili dovranno essere del tipo rinforzato con acciaio zincato ST 02 Z NA o 1.0226-275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm;
- i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli  a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici (obbligatori per profili non bianchi);
- il sistema sarà composto dal telaio fisso dello spessore minimo di 78 mm a due binari sui quali possono essere montati telai per ante fisse e mobili dello spessore minimo di 48 mm per assicurare le prestazioni richieste fino ad un peso massimo dell'anta di 80 kg ed una dimensione massima di ciascuna anta di l.L1200 mm x h.2150 mm; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno, il profilo inferiore del telaio dovrà inoltre consentire lo scarico verso l'esterno dell'acqua piovana mediante sistemi idonei e tali da evitare riflussi verso l'interno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno;
- sistema di tenuta all'aria realizzato sulle ante mobili e fisse, mediante spazzolini in lana sintetica idrorepellente, posizionati sulle ante e sulle sovrapposizioni delle ante. 
- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto, costituiti da carrelli di scorrimento portanti di acciaio a due ruote, dotati di cuscinetti ad aghi auto lubrificanti per un facile movimento delle ante scorrevoli; un carrello sarà registrabile in altezza dall'esterno dell'anta , il tutto di dimensioni adeguate e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile; sistema di chiusura multiplo mediante perni lavorati a fungo ed un perno di sicurezza antisollevamento, scontri di chiusura in acciaio zincato e tropicalizzato per una chiusura sicura dell'anta scorrevole nel telaio fisso, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.;
- eventuale davanzale interno eseguito in p.v.c. con finitura in analogia al serramento;
- eventuale elemento di finitura cassonetto ( cielino o frontalino) con finitura in analogia al serramento, eseguito in p.v.c. con una sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione;
- la finitura superficiale che dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL-GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m2, l'alterazione del colore non dovrà supere il livello 4 della scala dei grigi) sarà eseguita mediante:
a ) colore in massa del p.v.c. bianco, simile a RAL 9016;
b ) imitazione legno nel colore a scelta della D. L., fra le colorazioni disponibili (mogano, douglas, rovere, noce, ecc); realizzata applicando sui profilati in P.V.C. una lamina pluristrato composta da lamina inferiore semidura, lamina stampata in modo da resistere agli agenti atmosferici e alla luce forte, e lamina acrilica secondo RAL-GZ 716/1 Parte 7; lo spessore totale della lamina pluristrato dovrà essere di 200 micrometri, la lamina acrilica avrà uno spessore maggiore o uguale a 50 micrometri secondo DIN 53353;
c ) verniciatura realizzata con vernice bicomponente di alta qualità a base poliuretanica PUR (DD) per materie plastiche; esente da metalli pesanti secondo DIN EN 71, ad alta resistenza alla luce ed ai raggi UV, difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1, nel colore e nell'aspetto a scelta della D. L.; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio con idonei pulitori; il processo di verniciatura dovrà soddisfare la norma DIN 55151 per quanto riguarda l'adesione e la DIN 68861 parte1 per quanto riguarda la resistenza agli agenti chimici;
- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte
N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.
A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m3, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E.
Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.42.5.10.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.42.5.10.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO
	(prezzi per serramenti colorati in massa bianchi)			   
B.42.5.10.11	maggiorazione di prezzo per serramenti rivestiti ad imitazione legno		%	30,00
B.42.5.10.12	maggiorazione di prezzo per serramenti verniciati		%	25,00
B.42.5.10.15	controtelaio (perimetro)		m	13,74
B.42.5.10.20	telaio fisso: perimetro (minimo 5.50)		m	33,58
B.42.5.10.25	traverso/montante per tealio od anta: lunghezza (minimo 1.00)		m	30,53
B.42.5.10.30	traverso/montante per tealio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	4,07
B.42.5.10.35	anta fissa o mobile finestre: perimetro (minimo 4.00)		m	35,01
B.42.5.10.40	anta fissa o mobile portefinestre: perimetro (minimo 6.00)		m	31,55
B.42.5.10.205	davanzale interno in p.v.c., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50 m)		m	51,72
B.42.5.10.210	davanzale interno in p.v.c., sovrapprezzo per ogni cm oltre larghezza 0.20m		m	2,63
B.42.5.10.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	23,92
B.42.5.10.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	29,00
B.42.5.15	SERRAMENTI SCORREVOLI IN PVC CON ANTE > 80 KG
Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre scorrevoli in p.v.c. con profili estrusi con valore Kr<=2 W/m2K, gruppo materiali 1 secondo DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in tubolare in acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;
- serramento realizzato con il sistema scorrevole linea o scorrevole alzante, mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido secondo DIN 7748 o UNI 8648 con stabilizzanti del compound a base di Ca Zn; le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL-GZ 716/1; i profili dovranno essere del tipo rinforzato con acciaio zincato ST 02 Z NA o 1.0226-275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm;
- i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli  a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici (obbligatori per profili non bianchi);
- il sistema sarà composto dal telaio fisso dello spessore minimo di 148 mm a due binari sui quali possono essere montati telai per ante fisse e mobili dello spessore minimo di 58 mm per assicurare le prestazioni richieste fino ad un peso massimo dell'anta di 250 kg; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno, il profilo inferiore del telaio dovrà inoltre consentire lo scarico verso l'esterno dell'acqua piovana mediante sistemi idonei e tali da evitare riflussi verso l'interno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno;
- sistema di tenuta all'aria realizzato sulle ante mobili e fisse, mediante spazzolini in lana sintetica idrorepellente, posizionati sulle ante e sulle sovrapposizioni delle ante. 
- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto, costituiti da carrelli di scorrimento portanti di acciaio a due ruote, dotati di cuscinetti ad aghi auto lubrificanti per un facile movimento delle ante scorrevoli; un carrello sarà registrabile in altezza dall'esterno dell'anta , il tutto di dimensioni adeguate e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile; sistema di chiusura multiplo mediante perni lavorati a fungo ed un perno di sicurezza antisollevamento, scontri di chiusura in acciaio zincato e tropicalizzato per una chiusura sicura dell'anta scorrevole nel telaio fisso, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.;
- eventuale davanzale interno eseguito in p.v.c. con finitura in analogia al serramento;
- eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino) con finitura in analogia al serramento, eseguito in p.v.c. con una sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione;
- la finitura superficiale che dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL-GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m2, l'alterazione del colore non dovrà supere il livello 4 della scala dei grigi) sarà eseguita mediante:
a ) colore in massa del p.v.c. bianco, simile a RAL 9016;
b ) imitazione legno nel colore a scelta della D. L., fra le colorazioni disponibili (mogano, douglas, rovere, noce, ecc); realizzata applicando sui profilati in P.V.C. una lamina pluristrato composta da lamina inferiore semidura, lamina stampata in modo da resistere agli agenti atmosferici e alla luce forte, e lamina acrilica secondo RAL-GZ 716/1 Parte 7; lo spessore totale della lamina pluristrato dovrà essere di 200 micrometri, la lamina acrilica avrà uno spessore maggiore o uguale a 50 micrometri secondo DIN 53353;
c ) verniciatura realizzata con vernice bicomponente di alta qualità a base poliuretanica PUR (DD) per materie plastiche; esente da metalli pesanti secondo DIN EN 71, ad alta resistenza alla luce ed ai raggi UV, difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1, nel colore e nell'aspetto a scelta della D. L.; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio con idonei pulitori; il processo di verniciatura dovrà soddisfare la norma DIN 55151 per quanto riguarda l'adesione e la DIN 68861 parte1 per quanto riguarda la resistenza agli agenti chimici;
- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte
N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.
A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m3, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E.
Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.42.5.15.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.42.5.15.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO
	(prezzi per serramenti colorati in massa bianchi)			   
B.42.5.15.11	maggiorazione di prezzo per serramenti rivestiti ad imitazione legno		%	30,00
B.42.5.15.12	maggiorazione di prezzo per serramenti verniciati		%	25,00
B.42.5.15.15	controtelaio (perimetro)		m	13,74
B.42.5.15.20	telaio fisso: perimetro (minimo 5.50)		m	57,30
B.42.5.15.25	traverso/montante per tealio od anta: lunghezza (minimo 1.00)		m	31,55
B.42.5.15.30	traverso/montante per tealio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	4,07
B.42.5.15.35	anta fissa: perimetro (minimo 6.00)		m	46,81
B.42.5.15.40	anta mobile: perimetro (minimo 6.00)		m	64,12
B.42.5.15.45	anta mobile alzante scorrevole: perimetro (minimo 6.00)		m	98,72
B.42.5.15.205	davanzale interno in p.v.c., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50 m)		m	51,72
B.42.5.15.210	davanzale interno in p.v.c., sovrapprezzo per ogni cm oltre larghezza 0.20m		m	2,63
B.42.5.15.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	23,92
B.42.5.15.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	29,00

B.42.10	LAVORI COMPIUTI: PORTE E VETRATE IN PVC
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni (porte e vetrate), si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.
In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica.
Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v. legno - alluminio) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le porte a due ante si misurerà unicamente il perimetro esterno.
Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali), tenendo presente che se le varie tipologie presenti sono inferiori ai minimi di misurazione si applicherà il solo minimo relativo alla tipologia preminente.
Per finiture diverse dalla colorazione in massa bianca, applicare le relative maggiorazioni sul prezzo finale.
B.42.10.5	PORTE E VETRATE IN PVC
Fornitura e posa in opera di serramenti di porte e vetrate in p.v.c. con profili estrusi con valore Kr<=2 W/m2°K, gruppo materiali 1 secondo DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;
- serramento realizzato con il sistema tradizionale a due guarnizioni in battuta esterna ed interna, mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido secondo DIN 7748 o UNI 8648 con stabilizzanti del compound a base di Ca Zn; le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL-GZ 716/1; i profili dovranno essere del tipo rinforzato con profili in acciaio zincato zincato ST 02 Z NA o 1.0226-275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con di sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm;
- i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici (obbligatori per profili non bianchi);
- il sistema sarà composto da telaio fisso dello spessore minimo di 58 mm e da anta mobile dello spessore minimo di 58x118 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste, semicomplanare all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensioni idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale interno ed esterno;
-ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere di dimensioni adeguate e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma DIN 7525, sistema di chiusura multiplo mediante arpioni a mandata circolare, eventuale serratura con relative chiavi, gruppo di maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D. L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in EPDM o coplene senza soluzione di continuità ottenuta mediante unico montaggio intorno alla parte apribile o mediante termosaldatura;
- eventuali elementi ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni e con finitura in analogia al serramento, eseguiti in:
a ) pannello in pvc espanso dello spessore totale di 24 mm
b ) doghe alveolari estruse in pvc rigido antiurto dello spessore di 20/10 di mm e spessore totale di 24 mm posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.)
- la finitura superficiale che dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL-GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m2, l'alterazione del colore non dovrà supere il livello 4 della scala dei grigi) sarà eseguita mediante:
a ) colore in massa del p.v.c. bianco, simile a RAL 9016;
b ) imitazione legno nel colore a scelta della D. L., fra le colorazioni disponibili (mogano, douglas, rovere, noce, ecc); realizzata applicando sui profilati in P.V.C. una lamina pluristrato composta da lamina inferiore semidura, lamina stampata in modo da resistere agli agenti atmosferici e alla luce forte, e lamina acrilica secondo RAL-GZ 716/1 Parte 7; lo spessore totale della lamina pluristrato dovrà essere di 200 micrometri, la lamina acrilica avrà uno spessore maggiore o uguale a 50 micrometri secondo DIN 53353;
c ) verniciatura realizzata con vernice bicomponente di alta qualità a base poliuretanica PUR (DD) per materie plastiche; esente da metalli pesanti secondo DIN EN 71, ad alta resistenza alla luce ed ai raggi UV, difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1, nel colore e nell'aspetto a scelta della D. L.; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio con idonei pulitori; il processo di verniciatura dovrà soddisfare la norma DIN 55151 per quanto riguarda l'adesione e la DIN 68861 parte1 per quanto riguarda la resistenza agli agenti chimici;
- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte
N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.
A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m3, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E.
Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.42.10.5.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.42.10.5.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO
	(prezzi per serramenti colorati in massa bianchi)			   
B.42.10.5.11	maggiorazione di prezzo per serramenti rivestiti ad imitazione legno		%	30,00
B.42.10.5.12	maggiorazione di prezzo per serramenti verniciati		%	25,00
B.42.10.5.15	controtelaio (perimetro)		m	13,74
B.42.10.5.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)		m	44,78
B.42.10.5.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	25,44
B.42.10.5.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	4,07
B.42.10.5.35	sovrapprezzo zoccolo h.98: lunghezza		m	36,64
B.42.10.5.40	porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	73,27
B.42.10.5.45	porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)		m	62,08
B.42.10.5.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00
B.42.10.5.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00
B.42.10.5.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00
B.42.10.5.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00
B.42.10.5.205	pannello in pvc espanso (minimo 1.00 m²)		m²	116,00
B.42.10.5.210	doghe alveolari estruse in pvc (minimo 1.00 m²)		m²	31,55

B.45	OPERE DA SERRAMENTISTA ANTINCENDIO

B.45.5	LAVORI COMPIUTI: PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a porte tagliafuoco metalliche, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.
In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di porta, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, uguale o proporzionale ai prezzi unitari sottoindicati; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce netta di passaggio con porte aperte a 90°.
B.45.5.5	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;
- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.5.5.5	luce netta di passaggio 90x210 - finitura solo fondo		cad.	240,70
B.45.5.5.10	luce netta di passaggio 90x210 - finitura tinte RAL		cad.	304,90
B.45.5.5.15	luce netta di passaggio 120x210 - finitura solo fondo		cad.	297,70
B.45.5.5.20	luce netta di passaggio 120x210 - finitura tinte RAL		cad.	371,20
B.45.5.10	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;
- battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.5.10.5	luce netta di passaggio 125x210 (90+35) - finitura solo fondo		cad.	414,10
B.45.5.10.10	luce netta di passaggio 125x210 (90+35) - finitura tinte RAL		cad.	490,40
B.45.5.10.15	luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura solo fondo		cad.	457,60
B.45.5.10.20	luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura tinte RAL		cad.	565,00
B.45.5.15	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60
Fornitura e posa in opera di specchiature vetrate per porte tagliafuoco isolanti REI 60, in possesso di omologazione integrale (intera porta vetrata) secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.
La specchiatura dovrà essere realizzata con cristallo tagliafuoco isolante REI 60 con idonei profili fermavetro montati tramite viti con finitura in analogia all'anta od al telaio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la predisposizione della specchiatura, le idonee guarnizioni e/o sigillature di tenuta, il vetro, i profili fermavetro, il taglio, lo sfrido, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.5.15.5	dimensioni 400 x 300 mm		cad.	142,70
B.45.5.15.10	dimensioni 400 x 750 mm		cad.	282,00
B.45.5.15.15	dimensioni 400 x 1200 mm		cad.	424,70
B.45.5.55	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;
- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.5.55.5	luce netta di passaggio 90x210 - finitura solo fondo		cad.	289,50
B.45.5.55.10	luce netta di passaggio 90x210 - finitura tinte RAL		cad.	346,00
B.45.5.55.15	luce netta di passaggio 120x210 - finitura solo fondo		cad.	350,70
B.45.5.55.20	luce netta di passaggio 120x210 - finitura tinte RAL		cad.	424,10
B.45.5.60	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;
- battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.5.60.5	luce netta di passaggio 125x215 (90+35) - finitura solo fondo		cad.	475,90
B.45.5.60.10	luce netta di passaggio 125x215 (90+35) - finitura tinte RAL		cad.	552,10
B.45.5.60.15	luce netta di passaggio 180x215 (90+90) - finitura solo fondo		cad.	537,00
B.45.5.60.20	luce netta di passaggio 180x215 (90+90) - finitura tinte RAL		cad.	644,30
B.45.5.65	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120
Fornitura e posa in opera di specchiature vetrate per porte tagliafuoco isolanti REI 120, in possesso di omologazione integrale (intera porta vetrata) secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.
La specchiatura dovrà essere realizzata con cristallo tagliafuoco isolante REI 120 con idonei profili fermavetro montati tramite viti con finitura in analogia all'anta od al telaio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la predisposizione della specchiatura, le idonee guarnizioni e/o sigillature di tenuta, il vetro, i profili fermavetro, il taglio, lo sfrido, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.5.65.5	dimensioni 400 x 300 mm		cad.	258,20
B.45.5.65.10	dimensioni 400 x 750 mm		cad.	547,00
B.45.5.65.15	dimensioni 400 x 1200 mm		cad.	859,50

B.45.10	LAVORI COMPIUTI: PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE CON TELAIO ISOLATO
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a porte tagliafuoco in acciaio con telaio isolato, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.
In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di porta, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari od a m², rispettivamente se inferiori o superiori ai minimi dimensionali; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce netta di passaggio con porte aperte a 90°.
B.45.10.105	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;
- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;
- battente piano di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante telai e pannelli dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.10.105.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	1.239,00
B.45.10.105.10	porte oltre 2.00 m²		m²	619,50
B.45.10.105.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	519,20
B.45.10.105.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	519,20
B.45.10.110	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;
- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;
- battenti piani di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque  senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante telai e pannelli dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.10.110.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	1.939,00
B.45.10.110.10	porte oltre 3.20 m²		m²	606,00
B.45.10.110.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	519,20
B.45.10.110.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	519,20
B.45.10.115	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato ad un battente vetrato, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;
- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;
- battente piano di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di profili perimetrali fermavetro montati mediante viti, con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrate eseguite mediante telai, pannelli e vetri dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.10.115.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	1.383,00
B.45.10.115.10	porte oltre 2.00 m²		m²	691,70
B.45.10.115.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	685,80
B.45.10.115.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	685,80
B.45.10.115.55	vetro REI 60 fino a 0.25 m²		cad.	193,20
B.45.10.115.60	vetro REI 60 oltre 0.25 m²		m²	772,90
B.45.10.120	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato a due battenti vetrati di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;
- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;
- battenti piani di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque  senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di profili perimetrali fermavetro montati mediante viti, con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrate eseguite mediante telai, pannelli e vetri dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.10.120.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	2.259,00
B.45.10.120.10	porte oltre 3.20 m²		m²	705,90
B.45.10.120.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	685,80
B.45.10.120.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	685,80
B.45.10.120.55	vetro REI 60 fino a 0.25 m²		cad.	193,20
B.45.10.120.60	vetro REI 60 oltre 0.25 m²		m²	772,90
B.45.10.205	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;
- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;
- battente piano di idoneo spessore (mimino 90 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante telai e pannelli dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.10.205.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	1.692,00
B.45.10.205.10	porte oltre 2.00 m²		m²	846,10
B.45.10.205.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	568,10
B.45.10.205.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	568,10
B.45.10.210	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;
- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;
- battenti piani di idoneo spessore (mimino 90 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque  senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante telai e pannelli dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.10.210.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	2.223,00
B.45.10.210.10	porte oltre 3.20 m²		m²	694,80
B.45.10.210.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	568,10
B.45.10.210.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	568,10
B.45.10.215	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato ad un battente vetrato, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;
- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;
- battente piano di idoneo spessore (mimino 90 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- vetro tagliafuoco isolante REI 120 completo di profili perimetrali fermavetro montati mediante viti, con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrate eseguite mediante telai, pannelli e vetri dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.10.215.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	1.792,00
B.45.10.215.10	porte oltre 2.00 m²		m²	896,10
B.45.10.215.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	756,90
B.45.10.215.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	756,90
B.45.10.215.55	vetro REI 120 fino a 0.25 m²		cad.	445,50
B.45.10.215.60	vetro REI 120 oltre 0.25 m²		m²	1.782,00
B.45.10.220	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato a due battenti vetrati di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;
- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;
- battenti piani di idoneo spessore (mimino 90 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque  senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- vetro tagliafuoco isolante REI 120 completo di profili perimetrali fermavetro montati mediante viti, con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrate eseguite mediante telai, pannelli e vetri dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.10.220.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	2.739,00
B.45.10.220.10	porte oltre 3.20 m²		m²	855,90
B.45.10.220.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	756,90
B.45.10.220.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	756,90
B.45.10.220.55	vetro REI 120 fino a 0.25 m²		cad.	445,50
B.45.10.220.60	vetro REI 120 oltre 0.25 m²		m²	1.782,00

B.45.15	LAVORI COMPIUTI: PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a porte tagliafuoco in legno, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.
In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di porta, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari od a m², rispettivamente se inferiori o superiori ai minimi dimensionali; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce netta di passaggio con porte aperte a 90°.
B.45.15.5	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 30 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- battente piano di idoneo spessore (mimino 45 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.15.5.5	fino a 2.00 m²		cad.	730,60
B.45.15.5.10	oltre 2.00 m²		m²	365,30
B.45.15.10	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 30 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- battenti piani di idoneo spessore (mimino 45 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.15.10.5	fino a 3.20 m²		cad.	1.027,00
B.45.15.10.10	oltre 3.20 m²		m²	321,00
B.45.15.15	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente vetrato, in possesso di omologazione integrale REI 30 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- battente piano di idoneo spessore (mimino 55 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- vetro tagliafuoco isolante REI 30 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.15.15.5	fino a 2.00 m²		cad.	1.152,00
B.45.15.15.10	oltre 2.00 m²		m²	576,00
B.45.15.15.55	vetro REI 30 fino a 0.25 m²		cad.	136,60
B.45.15.15.60	vetro REI 30 oltre 0.25 m²		m²	546,50
B.45.15.20	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti vetrati di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 30 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- battenti piani di idoneo spessore (mimino 55 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione;
- vetro tagliafuoco isolante REI 30 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.15.20.5	fino a 3.20 m²		cad.	1.921,00
B.45.15.20.10	oltre 3.20 m²		m²	600,30
B.45.15.20.55	vetro REI 30 fino a 0.25 m²		cad.	136,60
B.45.15.20.60	vetro REI 30 oltre 0.25 m²		m²	546,50
B.45.15.105	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- battente piano di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco e finitura in analogia al battente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.15.105.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	1.082,00
B.45.15.105.10	porte oltre 2.00 m²		m²	541,00
B.45.15.105.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	456,10
B.45.15.105.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	456,10
B.45.15.110	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- battenti piani di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco e finitura in analogia al battente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.15.110.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	1.757,00
B.45.15.110.10	porte oltre 3.20 m²		m²	549,20
B.45.15.110.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	456,10
B.45.15.110.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	456,10
B.45.15.115	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente vetrato, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- battente piano di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrati eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco con finitura in analogia al battente; vetro tagliafuoco isolante REI 60 come per il battente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.15.115.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	1.268,00
B.45.15.115.10	porte oltre 2.00 m²		m²	634,20
B.45.15.115.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	612,90
B.45.15.115.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	612,90
B.45.15.115.55	vetro REI 60 fino a 0.25 m²		cad.	193,20
B.45.15.115.60	vetro REI 60 oltre 0.25 m²		m²	772,90
B.45.15.120	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti vetrati di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- battenti piani di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione;
- vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrati eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco con finitura in analogia al battente; vetro tagliafuoco isolante REI 60 come per il battente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.15.120.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	2.102,00
B.45.15.120.10	porte oltre 3.20 m²		m²	657,00
B.45.15.120.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	612,90
B.45.15.120.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	612,90
B.45.15.120.55	vetro REI 60 fino a 0.25 m²		cad.	193,20
B.45.15.120.60	vetro REI 60 oltre 0.25 m²		m²	772,90
B.45.15.205	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- battente piano di idoneo spessore (mimino 85 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco e finitura in analogia al battente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.15.205.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	1.424,00
B.45.15.205.10	porte oltre 2.00 m²		m²	712,20
B.45.15.205.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	578,30
B.45.15.205.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	578,30
B.45.15.210	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- battenti piani di idoneo spessore (mimino 85 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco e finitura in analogia al battente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.15.210.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	2.262,00
B.45.15.210.10	porte oltre 3.20 m²		m²	706,80
B.45.15.210.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	578,30
B.45.15.210.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	578,30
B.45.15.215	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente vetrato, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- battente piano di idoneo spessore (mimino 85 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- vetro tagliafuoco isolante REI 120 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrati eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco con finitura in analogia al battente; vetro tagliafuoco isolante REI 120 come per il battente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.15.215.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	1.591,00
B.45.15.215.10	porte oltre 2.00 m²		m²	795,50
B.45.15.215.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	744,90
B.45.15.215.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	744,90
B.45.15.215.55	vetro REI 120 fino a 0.25 m²		cad.	445,50
B.45.15.215.60	vetro REI 120 oltre 0.25 m²		m²	1.782,00
B.45.15.220	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti vetrati di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- battenti piani di idoneo spessore (mimino 85 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione;
- vetro tagliafuoco isolante REI 120 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrati eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco con finitura in analogia al battente; vetro tagliafuoco isolante REI 120 come per il battente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.15.220.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	2.622,00
B.45.15.220.10	porte oltre 3.20 m²		m²	819,50
B.45.15.220.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	744,90
B.45.15.220.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	744,90
B.45.15.220.55	vetro REI 120 fino a 0.25 m²		cad.	445,50
B.45.15.220.60	vetro REI 120 oltre 0.25 m²		m²	1.782,00
B.45.15.305	SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO
Sovrapprezzo alle porte tagliafuoco isolanti REI in legno per esecuzione delle stesse con telaio maggiorato o con finiture diverse da quelle standard.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.15.305.5	telaio/imbotte oltre 15 cm		m/cm	1,58
B.45.15.305.55	impiallacciature diverse (frassino, noce nazionale, mogano) - (misurazione su un solo lato)		m²	25,15
B.45.15.305.60	laccatura a poro chiuso (misurazione su un solo lato)		m²	17,96
B.45.15.305.65	impialacciatura frassino con laccatura a poro aperto (misurazione su un solo lato)		m²	35,93
B.45.15.305.70	rivestimento battente con laminato plastico melamico liscio o bucciato (misurazione su un solo lato)		m²	12,58
B.45.15.305.75	rivestimento battente con laminato plastico melamico liscio o bucciato e telaio laccato poro chiuso (misurazione su un solo lato)		m²	25,16
B.45.15.305.80	specchiature con filetti in legno massiccio a riporto		m	12,58
B.45.15.305.85	pannello bugnato a riporto fino a 0.35 m²		cad.	74,87
B.45.15.305.90	pannello bugnato a riporto oltre 0.35 m²		m²	213,90

B.45.25	LAVORI COMPIUTI: VETRATE TAGLIAFUOCO
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a vetrate metalliche tagliafuoco, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.
In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di vetrata, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei prezzi a m² delle singole parti; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco.
Nella progettazione si dovrà comunque porre particolare attenzione alla luce netta di passaggio con porte aperte a 90°.
B.45.25.5	PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di porte e vetrate tagliafuoco isolanti in profilati metallici con finitura in alluminio, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- telai fissi e mobili eseguiti con struttura portante in tubolare di acciaio di sezioni adeguate e comunque idoneee ai pesi trasmessi dalle lastre di vetro e ad assicurare rigidità alle parti in movimento; idoneo materiale isolante avvolgente la struttura portante in modo da creare opportuni labirinti e battute in grado di frenare il calore; rivestimento superficiale in alluminio costituito da profilati di alluminio complanari a spigoli arrotondati aventi unicamente funzione estetica e di alloggio per le guarnizioni, uniti alla struttura senza ponte termico; completi di targhetta con marchiatura di identificazione ed eventuali coprifili di raccordo alle murature;
- vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di profili perimetrali fermavetro con finitura in analogia ai telai, completi di guarnizioni cingivetro ed idonee sigillature;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura nelle porte a due ante, serratura a tre punti di chiusura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, controserratura per l'anta secondaria a chiusura automatica meccanica, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico nel tipo e colore a scelta della D.L.; tutte le manovre, aste, rinvii delle serrature dovranno essere del tipo incassato;
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico, (aste e rinvii incassati);
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti, spazzola telescopica inferiore e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrate eseguite mediante telai, pannelli e vetri dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;
- finitura superficiale nei tipi:
a) ossidazione anodica colore naturale ARC 20;
b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione ARC 20, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., secondo norme UNI 4522-66 (classificazione, caratteristiche, collaudo), UNI 5347-64 (spessore ossido anodico) UNI 3397-63 (qualità del fissaggio) e garantita con marchio di qualità QUALANOD (EURAS-EWAA);
c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; l'intero processo dovrà essere garantito dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.45.25.5.1	serramenti tipo __ dell'abaco		cad.	   
B.45.25.5.2	PREZZI PARZIALI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO			   
B.45.25.5.5	porte ad un battente (mimino m² 2.00)		m²	1.428,00
B.45.25.5.10	porte a due battenti (mimino m² 3.00)		m²	1.137,00
B.45.25.5.15	vetrate fisse (mimino m² 1.00) per laterali e sopraluce		m²	1.106,00

B.51	OPERE DA VETRAIO

B.51.5	LAVORI COMPIUTI: VETRI SEMPLICI

B.51.5.10	CRISTALLO FLOAT
Fornitura e posa in opera di cristallo float UNI 6487.
La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.51.5.10.5	incolore sp. 4 mm		m²	22,49
B.51.5.10.10	colorato sp. 4 mm		m²	26,87
B.51.5.10.15	incolore sp. 5 mm		m²	25,24
B.51.5.10.20	colorato sp. 5 mm		m²	31,14
B.51.5.10.25	incolore sp. 6 mm		m²	27,38
B.51.5.10.30	colorato sp. 6 mm		m²	34,19
B.51.5.10.35	incolore sp. 8 mm		m²	35,92
B.51.5.10.40	colorato sp. 8 mm		m²	51,80
B.51.5.15	VETRO STAMPATO
Fornitura e posa in opera di vetro stampato.
La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.51.5.15.5	vetro greggio stampato comune (C-33) incolore spessore 4/5 mm		m²	22,19
B.51.5.15.10	vetro greggio stampato comune (C-33) colorato spessore 4/5 mm		m²	26,36
B.51.5.20	CRISTALLO INCISO
Fornitura e posa in opera di cristallo inciso all'acido.
La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.51.5.20.5	cristallo inciso bianco sp. 5 mm		m²	68,80
B.51.5.20.10	cristallo inciso bronzo sp. 5 mm		m²	71,85
B.51.5.25	VETRO ARMATO
Fornitura e posa in opera di vetri e cristalli con inserita rete metallica elettrosaldata a maglia quadra.
La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.51.5.25.5	vetro greggio incolore armato sp. 6 mm		m²	25,75
B.51.5.25.10	vetro greggio colorato armato sp. 6 mm		m²	36,54
B.51.5.25.15	cristallo float incolore armato sp. 6 mm		m²	84,98
B.51.5.30	CRISTALLO TEMPRATO
Fornitura e posa in opera di cristallo float temprato UNI 7142.
La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.51.5.30.5	incolore sp. 5 mm		m²	35,62
B.51.5.30.10	colorato sp. 5 mm		m²	42,23
B.51.5.30.15	incolore sp. 6 mm		m²	40,40
B.51.5.30.20	colorato sp. 6 mm		m²	48,24
B.51.5.30.25	incolore sp. 8 mm		m²	56,58
B.51.5.30.30	colorato sp. 8 mm		m²	70,32
B.51.5.35	CRISTALLO STRATIFICATO
Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172.
La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.51.5.35.5	antinfortunio 3+3 mm PVB 0.38		m²	35,31
B.51.5.35.10	antinfortunio 4+4 mm PVB 0.38		m²	40,10
B.51.5.35.15	antinfortunio 5+5 mm PVB 0.38		m²	43,96
B.51.5.35.20	antinfortunio 5+5 mm PVB 0.76		m²	48,24
B.51.5.35.25	antivandalismo 5+5 mm PVB 1.52		m²	61,67
B.51.5.35.30	maggiorazione per PVB colorato		m²	13,13
B.51.5.35.35	maggiorazione per PVB bianco opalescente		m²	17,40

B.51.10	LAVORI COMPIUTI: VETROCAMERA
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi al vetrocamera, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.
Nel presente Listino, essendo innumerevoli le possibilità di accoppiamento dei vetri e le prestazioni da richiedere in base alle caratteristiche progettuali, si è inserita una voce base relativa alla tipologia prevalentemente in uso e tutta una serie di sovrapprezzi da applicare per ottenere il tipo voluto.
I vetri formanti la vetrata isolante dovranno avere spessore calcolato secondo la norme e comunque adeguato alle dimensioni ed all'uso degli infissi su cui andranno montati, assicurare la conformità ai criteri di sicurezza, garantire le prestazioni richieste relativamente ad isolamento termico, abbattimento acustico e trasmissione luminosa.
Sarà quindi cura del progettista comporre le relative voci da inserire in Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, conformemente ai requisiti prescritti, sulla base dei suddetti sovrapprezzi.
B.51.10.10	VETRATA ISOLANTE BASE
Fornitura e posa in opera di vetrata isolante UNI 7171 in possesso del marchio di qualità Assovetro MQV, composta da:
- lastra in cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm;
- distanziatore perimetrale metallico, che assicuri la complanarità delle lastre, costituente intercapedine fino a 12 mm, contenente sali disidratanti con setaccio molecolare di 3A, sigillato mediante una prima barriera elastoplastica a base di gomma butilica ed una seconda a base di polimeri polisolfurici.
- lastra in cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm.
La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso delle lastre e comunque non inferiore a 10 cm e di larghezza tale da garantire l'appoggio di entrambe le lastre componenti la vetrata isolante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.51.10.10.5			m²	32,97
B.51.10.15	SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm
Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con intercapedine maggiore di 12 mm.
B.51.10.15.5	intercapedine 14-16 mm		m²	1,42
B.51.10.15.10	intercapedine 18-20 mm		m²	2,44
B.51.10.15.15	intercapedine 24-26 mm		m²	5,90
B.51.10.20	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI
Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo float colorato e/o di spessore maggiore di 4 mm.
B.51.10.20.5	una lastra cristallo float colorato sp. 4 mm		m²	4,38
B.51.10.20.10	una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm		m²	2,75
B.51.10.20.15	una lastra cristallo float colorato sp. 5 mm		m²	8,75
B.51.10.20.20	una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm		m²	4,99
B.51.10.20.25	una lastra cristallo float colorato sp. 6 mm		m²	11,81
B.51.10.20.30	una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm		m²	13,54
B.51.10.20.35	una lastra cristallo float colorato sp. 8 mm		m²	29,31
B.51.10.25	SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO
Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di vetro greggio stampato.
B.51.10.25.5	una lastra vetro stampato comune (C-33) incolore sp. 4/5 mm		m²	1,22
B.51.10.25.10	una lastra vetro stampato comune (C-33) colorato sp. 4/5 mm		m²	3,87
B.51.10.30	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO INCISO
Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo inciso all'acido.
B.51.10.30.5	una lastra cristallo inciso bianco sp. 5 mm		m²	47,83
B.51.10.30.10	una lastra cristallo inciso bronzo sp. 5 mm		m²	50,89
B.51.10.35	SOVRAPPREZZO PER VETRO ARMATO
Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra con inserita una rete metallica elettrosaldata a maglia quadrata.
B.51.10.35.5	una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm		m²	4,78
B.51.10.35.10	una lastra vetro greggio colorato armato sp. 6 mm		m²	15,57
B.51.10.35.15	una lastra cristallo float incolore armato sp. 6 mm		m²	62,89
B.51.10.40	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo float temprato UNI 7142 incolore o colorato.
B.51.10.40.5	una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm		m²	13,13
B.51.10.40.10	una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm		m²	19,74
B.51.10.40.15	una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm		m²	17,91
B.51.10.40.20	una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm		m²	25,75
B.51.10.40.25	una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm		m²	34,09
B.51.10.40.30	una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm		m²	47,83
B.51.10.45	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO
Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o colorato.
A seconda degli spessori del vetro e del plastico le lastre sono suddivise in:
- antinfortunio (ferite a persona): 3+3 e 4+4;
- antinfortunio (cadute nel vuoto): 5+5 e 5+5 con PVB O.76;
- antivandalismo (protezione dei beni): 5+5 con PVB 1.52.
B.51.10.45.5	una lastra 3+3 mm PVB 0.38		m²	18,52
B.51.10.45.10	una lastra 4+4 mm PVB 0.38		m²	23,10
B.51.10.45.15	una lastra 5+5 mm PVB 0.38		m²	27,88
B.51.10.45.20	una lastra tipo 5+5 mm PVB 0.76		m²	32,36
B.51.10.45.25	una lastra tipo 5+5 mm PVB 1.52		m²	43,96
B.51.10.45.30	maggiorazione sovrapprezzo per PVB colorato		m²	13,13
B.51.10.45.35	maggiorazione sovrapprezzo per PVB bianco opalescente		m²	17,40
B.51.10.50	SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA'
Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo float trattata in superficie con uno strato trasparente di ossidi metallici ed eventuale riempimento dell'intercapedine con idoneo gas non nocivo per per l'uomo e l'ambiente.
Le vetrate a bassa emissività dovranno garantire il coefficiente K richiesto, essere idoneamete cerificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L..
Il sovrapprezzo è calcolato per lastre di cristallo float da 4 mm; per eventuali vetri e spessori diversi sommare i relativi sovrapprezzi.
B.51.10.50.5	trattamento basso emissivo ed intercapedine con aria		m²	29,92
B.51.10.50.10	trattamento basso emissivo ed intercapedine con gas		m²	33,89
B.51.10.55	SOVRAPPREZZO PER VETRATE FONOASSORBENTI
Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con potere fonoassorbente ottenuto mediante lastre di diverso spessore (vedi relativi sovrapprezzi) e riempimento dell'intercapedine con idoneo gas non nocivo per per l'uomo e l'ambiente.
Le vetrate fonoassorbenti dovranno garantire l'isolamento acustico richiesto, essere idoneamete cerificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L..
B.51.10.55.5	intercapedine con gas fonoassorbente		m²	5,39
B.51.10.60	SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI
Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo reso riflettente mediante procedimento:
- pirolitico con deposito di ossidi metallici sulla faccia 1 esterna;
- magnetronico con deposito di ossidi metallici sulla faccia 2 interna.
Le vetrate riflettenti dovranno essere idoneamete cerificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. e garantire la trasmissione luminosa richiesta.
Il sovrapprezzo è calcolato per lastre di cristallo float da 4 mm; per eventuali vetri e spessori diversi sommare i relativi sovrapprezzi.
B.51.10.60.5	vetrata riflettente pirolitica chiara		m²	20,35
B.51.10.60.10	vetrata riflettente pirolitica colorata		m²	25,75
B.51.10.60.15	vetrata riflettente magnetronica colori standard		m²	35,92
B.51.10.60.20	vetrata riflettente magnetronica colori speciali		m²	44,88
B.51.10.65	SOVRAPPREZZO PER TRIPLE VETRATE
Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione tripla ottenuta mediante accoppiamento di una ulteriore lastra di cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm e distanziatore metallico formante una seconda intercapedine fino a 12 mm, tutto con le stesse caratteristiche della vetrata doppia.
B.51.10.65.5			m²	15,88
B.51.10.70	PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE
Fornitura e posa in opera all'interno della vetrata isolante di profilati per la suddivisione della stessa in riquadri eseguiti a disegno, compreso ogni maggior onere ed accessorio necessario per l'esecuzione della vetrata.
B.51.10.70.5	doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati		m	12,01
B.51.10.70.10	profili in ottone o piombo		m	9,57
B.51.10.70.15	profili in alluminio verniciato		m	8,96

B.54	OPERE ED IMPIANTI DI ELEVAZIONE

B.54.5	LAVORI COMPIUTI: ASCENSORI E MONTACARICHI
Le voci di seguito elencate, relative ad ascensori e montacarichi, sono riportate con prezzo zero in quanto le casistiche delle dimesioni, della corsa, delle fermate e delle porte sono innumerevoli e non quantificabili in modo tale da consentire un'applicazione uniforme alle varie tipologie scaturite dai singoli progetti e dalle caratteristiche degli edifici.
Sarà quindi cura del progettista adattare eventualmente la voce base e sondare adeguatamente il mercato per determinare un prezzo idoneo.
B.54.5.10	ASCENSORE OLEODINAMICO
Fornitura e posa in opera di ascensore automatico ad azionamento oleodinamico, con pistone indiretto, adibito al trasporto di persone a norme della L.P. 07.01.1991 n°1 e successive integrazioni e modificazioni, avente le seguenti caratteristiche:
- cabina metallica delle dimensioni richieste, rivestita in doghe di alluminio verniciato nel colore a scelta della D.L., con pavimento in gomma o pvc, illuminazione a luce indiretta con accensione automatica, completa di corrimano perimetrale, citofono per le comunicazioni con la portineria, ecc.;
- porte ai piani con luce a norma di legge in rapporto alle dimensioni della cabina, a due ante scorrevoli automatiche, costruite in pannelli di acciaio e rivestite in alluminio verniciato nel colore a scelta della D.L., accoppiate a quelle della cabina mediante dispositivi elettromeccanici e complete di battute di sicurezza in alluminio per la riapertura automatica in caso di frapposizione di ostacoli, soglie in alluminio, ecc.; le porte dovranno rimanere aperte 8 sec., il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore a 4 sec., lo stazionamento ai piani dovrà avvenire a porte chiuse;
- bottoneria di comando interna ed esterna posta ad altezza massima di 1.20 mm, pulsanti di comando provvisti di numerazione in rilievo e scritte con traduzione in Braille (in adiacenza alla bottoneria esterna dovrà essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille), segnalazione esterna di presente ed occupato, segnalazione di piano esterna ed interna, segnalazione sonora all'arrivo al piano;
- dispositivo di rallentamento alle fermate con livellamento automatico, posizionamento della cabina al piano più basso in caso di mancanza di corrente con apertura automatica della porta ed ogni altro dispositivo di sicurezza a norma di legge.
Nel prezzo si intendono comprese tutte le apparecchiature del locale macchine, il cilindro in acciaio munito di pistone con carrucola, manometri di massima e di servizio, olio necessario al funzionamento, tutte le linee elettriche (luce, forza, allarme, ecc.) compresi corpi illuminanti di cabina, locale macchine e vano corsa, a partire dal quadro posto nel locale macchine, questo pure compreso, ed ogni altro materiale ed accessorio necessario.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi gli oneri per l'istruzione e l'effettuazione delle pratiche di licenza, installazione e collaudo, prestazioni di mano d'opera e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.54.5.10.5	137x150 - n.__ fermate		a corpo	   
B.54.5.10.10	137x150 - n.__ fermate, porte piani REI		a corpo	   
B.54.5.10.15	137x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina opposte		a corpo	   
B.54.5.10.20	137x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina opposte, porte piani REI		a corpo	   
B.54.5.10.25	150x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina adiacenti		a corpo	   
B.54.5.10.30	150x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina adiacenti, porte piani REI		a corpo	   
B.54.5.11	PREDISPOSIZIONE PISTONE CENTRALE DIRETTO ASCENSORI OLEODINAMICI
Esecuzione di foro per l’alloggiamento di pistone centrale diretto della profondità e del diametro necessari, eseguito con le tecniche opportune in relazione agli spazi e all'edificio in cui dovrà essere eseguito e comunque in accordo con la D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda e/o per entità filtranti dalle pareti del foro, e dalle tecniche, materiali ed attrazzture necessri per ovviare alla presenza stessa.
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per l’esecuzione dell’opera, il trasporto delle attrezzature nei locali anche in condizioni di spazio disagevoli e ristrette, la manodopera specializzata necessaria, la manovalanza in aiuto, la fornitura e posa in opera della camicia in tubo di acciaio del diametro richiesto completa di fondello, il fissaggio del tubo, e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
B.54.5.11.5			m	   
B.54.5.15	ASCENSORE ELETTRICO
Fornitura e posa in opera di ascensore automatico ad azionamento elettrico con macchine poste nel sottotetto o con rinvii nel sottotetto e macchine in basso, adibito al trasporto di persone a norme della L.P. 07.01.1991 n°1 e successive integrazioni e modificazioni, avente le seguenti caratteristiche:
- cabina metallica delle dimensioni richieste, rivestita in doghe di alluminio verniciato nel colore a scelta della D.L., con pavimento in gomma o pvc, illuminazione a luce indiretta con accensione automatica, completa di corrimano perimetrale, citofono per le comunicazioni con la portineria, ecc.;
- porte ai piani con luce a norma di legge in rapporto alle dimensioni della cabina, a due ante scorrevoli automatiche, costruite in pannelli di acciaio e rivestite in alluminio verniciato nel colore a scelta della D.L., accoppiate a quelle della cabina mediante dispositivi elettromeccanici e complete di battute di sicurezza in alluminio per la riapertura automatica in caso di frapposizione di ostacoli, soglie in alluminio, ecc.; le porte dovranno rimanere aperte 8 sec., il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore a 4 sec., lo stazionamento ai piani dovrà avvenire a porte chiuse;
- bottoneria di comando interna ed esterna posta ad altezza massima di 1.20 m, pulsanti di comando provvisti di numerazione in rilievo e scritte con traduzione in Braille (in adiacenza alla bottoneria esterna dovrà essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille), segnalazione esterna di presente ed occupato, segnalazione di piano esterna ed interna, segnalazione sonora all'arrivo al piano;
- dispositivo di rallentamento alle fermate con livellamento automatico al piano di calpestio esterno ed ogni altro dispositivo di sicurezza a norma di legge.
Nel prezzo si intendono comprese tutte le apparecchiature del locale macchine e del vano corsa quali argano riduttore, motore, pulegge, dispositivi di frenata e di sicurezza a paracadute, contrappeso, funi, guide, pattini, supporti ed ogni altra apparecchiatura necessaria, tutte le linee elettriche (luce, forza, allarme, ecc.) compresi corpi illuminanti di cabina, locale macchine e vano corsa, a partire dal quadro posto nel locale macchine, questo pure compreso, ed ogni altro materiale ed accessorio necessario.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi gli oneri per l'istruzione e l'effettuazione delle pratiche di licenza, installazione e collaudo, prestazioni di mano d'opera e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.54.5.15.5	137x150 - n.__ fermate		a corpo	   
B.54.5.15.10	137x150 - n.__ fermate, porte piani REI		a corpo	   
B.54.5.15.15	137x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina opposte		a corpo	   
B.54.5.15.20	137x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina opposte, porte piani REI		a corpo	   
B.54.5.15.25	150x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina adiacenti		a corpo	   
B.54.5.15.30	150x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina adiacenti, porte piani REI		a corpo	   

B.54.10	LAVORI COMPIUTI: PIATTAFORME E SERVOSCALA
Le voci di seguito elencate, relative a piattaforme elevatrici e servoscala, sono riportate con prezzo zero in quanto le casistiche delle dimesioni, della corsa e delle fermate innumerevoli e non quantificabili in modo tale da consentire un'applicazione uniforme alle varie tipologie scaturite dai singoli progetti e dalle caratteristiche degli edifici.
Sarà quindi cura del progettista adattare eventualmente la voce base e sondare adeguatamente il mercato per determinare un prezzo idoneo.
B.54.10.10	PIATTAFORMA ELEVATRICE
Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice idonea a consentire il superamento di piccoli dislivelli (max 4.00 m) a persone con ridotta od impedita capacità motoria su sedia a ruote, da installarsi all'interno o all'esterno dell'edificio ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
- traino a fune, a catena, a cremagliera o simili;
- velocità non superiore a 0.1 m/s;
- portata utile minima 130 kg;
- dimensioni minime 0.80x1.20 m;
- comandi sulla piattaforma per la salita-discesa posti ad una altezza compresa tra 0.70 e 1.00 m;
- comandi al piano per la chiamata-rimando alla stessa altezza;
- comandi sulla piattaforma ed al piano del tipo "uomo presente" e protetti contro l'azionamento accidentale od a cancelletti aperti; comando di sicurezza con interruttore che consenta la possibilità di fermare la piattaforma in movimento da tutti i posti di comando;
- sicurezze elettriche a norme CEI con idonea protezione degli impianti dagli agenti atmosferici, quando la piattaforma è installata all'esterno, messa a terra di tutte le masse metalliche, interruttore differenziale ad alta sensibilità, tensione massima di alimentazione 220V monofase (preferibilmente 24V c.c.), tensione del circuito ausiliario 24V;
- sicurezze meccaniche con limitatore di velocità che entri in funzione prima che la velocità superi di 1.5 volte quella massima, freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di 8 cm dal momento dell'attivazione;
- sicurezze anticaduta mediante protezione idonea del vano corsa e della piattaforma con cancelletti fissi e mobili; il cancelletto del livello inferiore dovrà avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma in nessuna posizione della stessa;
- ogni altro sistema di sicurezza a norma di legge;
- tutti gli elementi metallici dovranno essere verniciati a smalto nel tipo e colore a scelta della D.L.; nel caso di installazione all'esterno la verniciatura dovrà essere di tipo idoneo a garantire una elevata protezione agli agenti atmosferici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, tutte le linee elettriche (luce, forza, allarme, ecc.) a partire dal quadro elettrico, questo pure compreso, ed ogni altro materiale ed accessorio necessario., tutte le prestazioni di mano d'opera, i materiali e gli accessori necessari, idonea documentazione da presentare alla D.L. per la preventiva accettazione e dalla quale risulti il tipo prescelto e le caratteristiche richieste, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.54.10.10.5			a corpo	   
B.54.10.15	PIATTAFORMA SERVOSCALA
Fornitura e posa in opera di piattaforma servoscala idonea a consentire il superamento di piccoli dislivelli (max 4.00 m) a persone con ridotta od impedita capacità motoria su sedia a ruote, da installarsi lungo rampe scala all'interno o all'esterno dell'edificio ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
- traino a fune, a catena, a cremagliera o simili;
- velocità non superiore a 0.1 m/s;
- portata utile minima 130 kg;
- dimensioni minime 0.70x0.75 m;
- comandi sulla piattaforma per la salita-discesa posti ad una altezza compresa tra 0.70 e 1.00 m;
- comandi al piano per la chiamata-rimando alla stessa altezza;
- collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso;
- comandi sulla piattaforma ed al piano del tipo "uomo presente" e protetti contro l'azionamento accidentale od a sicurezza anticaduta non attivata; comando di sicurezza con interruttore che consenta la possibilità di fermare la piattaforma in movimento da tutti i posti di comando;
- sicurezze elettriche a norme CEI con idonea protezione degli impianti dagli agenti atmosferici, quando la piattaforma è installata all'esterno, messa a terra di tutte le masse metalliche, interruttore differenziale ad alta sensibilità, tensione massima di alimentazione 220V monofase (preferibilmente 24V c.c.), tensione del circuito ausiliario 24V;
- sicurezze meccaniche con limitatore di velocità che entri in funzione prima che la velocità superi di 1.5 volte quella massima, freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di 8 cm dal momento dell'attivazione;
- sicurezze anticaduta mediante barre o bracioli ribaltabili e bandelle o scivoli di contenimento ai lati della piattaforma e perpendicolari al moto; per iniziare il moto le suddette protezioni devono essere attivate;
- scivolo di accesso ed uscita con pendenza non superiore al 15%;
- ogni altro sistema di sicurezza a norma di legge;
- tutti gli elementi metallici dovranno essere verniciati a smalto nel tipo e colore a scelta della D.L.; nel caso di installazione all'esterno la verniciatura dovrà essere di tipo idoneo a garantire una elevata protezione agli agenti atmosferici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, tutte le linee elettriche (luce, forza, allarme, ecc.) a partire dal quadro elettrico, questo pure compreso, tutte le prestazioni di mano d'opera, i materiali e gli accessori necessari, idonea documentazione da presentare alla D.L. per la preventiva accettazione e dalla quale risulti il tipo prescelto e le caratteristiche richieste, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.54.10.15.5			a corpo	   
B.54.10.20	SEDILE SERVOSCALA
Fornitura e posa in opera di servoscala con sedile ribaltabile idoneo a consentire il superamento di piccoli dislivelli (max 4.00 m) a persone con ridotta od impedita capacità motoria, da installarsi lungo rampe scala all'interno o all'esterno dell'edificio ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
- traino a fune, a catena, a cremagliera o simili;
- velocità non superiore a 0.1 m/s;
- portata utile minima 130 kg;
- dimensioni minime del sedile 0.35x0.40 m;
- comandi sul servoscala per la salita-discesa posti ad una altezza compresa tra 0.70 e 1.00 m;
- comandi al piano per la chiamata-rimando alla stessa altezza;
- collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso;
- comandi sul servoscala ed al piano del tipo "uomo presente" e protetti contro l'azionamento accidentale od a sicurezza anticaduta non attivata; comando di sicurezza con interruttore che consenta la possibilità di fermare il servoscala in movimento da tutti i posti di comando;
- sicurezze elettriche a norme CEI con idonea protezione degli impianti dagli agenti atmosferici, quando il servoscala è installato all'esterno, messa a terra di tutte le masse metalliche, interruttore differenziale ad alta sensibilità, tensione massima di alimentazione 220V monofase (preferibilmente 24V c.c.), tensione del circuito ausiliario 24V;
- sicurezze meccaniche con limitatore di velocità che entri in funzione prima che la velocità superi di 1.5 volte quella massima, freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di 8 cm dal momento dell'attivazione;
- sicurezze anticaduta mediante barre o braccioli ribaltabili; per iniziare il moto le suddette protezioni devono essere attivate;
- ogni altro sistema di sicurezza a norma di legge;
- tutti gli elementi metallici dovranno essere verniciati a smalto nel tipo e colore a scelta della D.L.; nel caso di installazione all'esterno la verniciatura dovrà essere di tipo idoneo a garantire una elevata protezione agli agenti atmosferici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, tutte le linee elettriche (luce, forza, allarme, ecc.) a partire dal quadro elettrico, questo pure compreso, tutte le prestazioni di mano d'opera, i materiali e gli accessori necessari, idonea documentazione da presentare alla D.L. per la preventiva accettazione e dalla quale risulti il tipo prescelto e le caratteristiche richieste, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.54.10.20.5			a corpo	   

B.62	OPERE DA ELETTRICISTA

B.62.3	MATERIALI A PIE' D'OPERA
Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'impresa.
I materiali dovranno essere di ottima qualità, rispecchiare le caratteristiche prescritte nei relativi Capitolati Speciali d'Appalto nonché quelle della normativa CEI vigente.
B.62.3.5	MATERIALE VARIO
Fornitura di materiale vario.
B.62.3.5.5	graffette in plastica antiurto con chiodo		100pz.	2,77
B.62.3.5.10	graffette zincate nervate		100pz.	2,38
B.62.3.5.15	cavallotti zincati		100pz.	4,45
B.62.3.5.20	collari zincati, per tubi metallici		100pz.	24,55
B.62.3.5.25	supporti a collare in PVC		100pz.	2,80
B.62.3.5.30	guida per supporti a collare		m	0,24
B.62.3.5.35	morsettiere 12 poli da 2.5 mm²		cad.	0,89
B.62.3.5.40	morsettiere 12 poli da 6 mm²		cad.	1,17
B.62.3.5.45	morsettiere 12 poli da 10 mm²		cad.	2,05
B.62.3.5.50	morsettiere 12 poli da 16 mm²		cad.	3,48
B.62.3.5.55	morsettiere 12 poli da 25 mm²		cad.	4,59
B.62.3.5.60	fascette in plastica autobloccanti		100pz.	2,60
B.62.3.5.65	viti e tasselli		100pz.	6,63
B.62.3.6	SPINE E PRESE VOLANTI
Fornitura di spine e/o prese volanti, tipo infrangibile, con spinotti e alveoli attivi protetti e imperdibili.
B.62.3.6.5	presa 2P+T 10 A		cad.	1,68
B.62.3.6.10	presa 2P+T 16 A		cad.	1,81
B.62.3.6.15	presa volante da tavolo tripla 2P+T 10÷16 A UNEL		cad.	7,26
B.62.3.6.20	presa telefono		cad.	1,53
B.62.3.6.25	presa TV		cad.	0,62
B.62.3.6.30	spina 2P+T 10 A		cad.	1,23
B.62.3.6.35	spina 2P+T 16A		cad.	1,36
B.62.3.6.40	spina TV		cad.	0,47
B.62.3.6.45	spina telefono		cad.	1,66
B.62.3.7	LAMPADE VARIO TIPO
Fornitura di lampada vario tipo per sostituzione o completamento di apparecchi illuminanti.
B.62.3.7.5	lampada ad incandescenza   220 V  E27  40÷60 W   400÷700 lm		cad.	0,82
B.62.3.7.10	lampada ad incandescenza  220 V  E27  100 W   1200 lm		cad.	0,98
B.62.3.7.15	circolina fluorescente   220 V  E27 o G10q  12÷18 W   700÷1000 lm		cad.	2,81
B.62.3.7.20	circolina fluorescente   220 V  E27 o G10q  24÷32 W   1450÷2000 lm		cad.	4,80
B.62.3.7.25	circolina fluorescente   220 V  E27  40 W   2300 lm		cad.	7,26
B.62.3.7.30	curva fluorescente   220 V  G8  16 W   1050 lm		cad.	11,61
B.62.3.7.35	tubo fluorescente  220 V  G13  18 W   1400 lm		cad.	4,30
B.62.3.7.40	tubo fluorescente  220 V  G13  36 W   2400 lm		cad.	4,23
B.62.3.7.45	tubo fluorescente  220 V  G13  58 W   5200 lm		cad.	5,88
B.62.3.7.50	lampada fluorescente compatta  220 V  G24  10÷13 W   600÷900 lm		cad.	12,62
B.62.3.7.55	lampada fluorescente compatta  220 V  G24, 18÷26 W, 1200÷1800 lm		cad.	15,83
B.62.3.7.60	lampada fluorescente compatta  220 V  E27  7÷11 W   400÷600 lm		cad.	18,45
B.62.3.7.65	lampada fluorescente compatta  220 V  E27  15÷20 W   900÷1200 lm		cad.	19,50
B.62.3.7.70	lampada fluorescente compatta  220 V  E27  9÷13 W   460÷650 lm		cad.	10,35
B.62.3.7.75	lampada fluorescente compatta  220 V  E27   18÷25 W   900÷1200 lm		cad.	10,88
B.62.3.7.80	lampada alogena 12V  G4  10÷20 W   140÷350 lm		cad.	3,10
B.62.3.7.85	lampada alogena 12/24V  Gy6.35  35÷50 W   650÷950 lm		cad.	3,54
B.62.3.7.90	lampada alogena 12÷24V  Gy6.35  75÷100 W   1350÷2300 lm		cad.	6,73
B.62.3.7.95	riflettore dicroico		cad.	7,46
B.62.3.7.100	dicroica 12 V  Gz4  10÷20 W  1500÷5000 cd, 10°, Ø 35÷48 mm		cad.	11,36
B.62.3.7.105	dicroica 12÷24 V  Gx5.3  35÷50 W  6000÷20000 cd, 10°, Ø 51 mm		cad.	12,67
B.62.3.7.110	dicroica 12÷24 V  Gx5.3  75÷100 W  25000÷45000 cd, 10°, Ø 51 mm		cad.	14,08
B.62.3.7.115	lampada alogena 220 V  E27  75-100-150-250 W   1000÷4200 lm		cad.	7,62
B.62.3.7.120	lampada alogena 220 V  B15d  75-100-150-250 W   1000÷4200 lm		cad.	15,19
B.62.3.7.125	lampada alogena 220 V  R7s-15  100-150-200 W   1400÷3200 lm		cad.	7,67
B.62.3.7.130	lampada alogena 220 V  R7s-15  300-400-500 W   5000÷9500 lm		cad.	4,46
B.62.3.7.135	lampada alogena 220 V  R7s-15  750÷1000 W   16500÷22000 lm		cad.	11,19
B.62.3.7.140	lampada alogena 220 V  R7s-15  1500 W   23000 lm		cad.	12,92
B.62.3.7.145	lampada alogena 220 V  R7s-15  2000 W   44000 lm		cad.	16,56
B.62.3.7.150	lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E27  50 W   1600 lm		cad.	7,99
B.62.3.7.155	lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E27  80 W   3000 lm		cad.	11,93
B.62.3.7.160	lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E27  125 W   6300 lm		cad.	11,72
B.62.3.7.165	lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  250 W   13000 lm		cad.	23,87
B.62.3.7.170	lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  400 W   22000 lm		cad.	32,80
B.62.3.7.175	lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  700 W   40000 lm		cad.	65,65
B.62.3.7.180	lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  1000 W   58000 lm		cad.	91,20
B.62.3.7.185	lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  R7s  75 W   5500 lm		cad.	52,35
B.62.3.7.190	lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  R7s  150 W   11250 lm		cad.	52,35
B.62.3.7.195	lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  Fc2  250 W   20000 lm		cad.	69,85
B.62.3.7.200	lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  Fc2  360 W   25000 lm		cad.	83,21
B.62.3.7.205	lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  Fc2  1000 W   90000 lm		cad.	442,70
B.62.3.7.210	lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  E40  2000 W   200000 lm		cad.	471,30
B.62.3.7.215	lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  E40  3500 W   300000 lm		cad.	593,70
B.62.3.7.220	lampada Na A.P.  220 V  E27  50 W   3500 lm		cad.	24,38
B.62.3.7.225	lampada Na A.P.  220 V  E27  70 W   5600 lm		cad.	24,38
B.62.3.7.230	lampada Na A.P.  220 V  E27  100 W   9500 lm		cad.	30,28
B.62.3.7.235	lampada Na A.P.  220 V  E40  100 W   9500 lm		cad.	33,85
B.62.3.7.240	lampada Na A.P.  220 V  E40  150 W   14000 lm		cad.	35,79
B.62.3.7.245	lampada Na A.P.  220 V  E40  250 W   25000 lm		cad.	40,58
B.62.3.7.250	lampada Na A.P.  220 V  E40  400 W   47000 lm		cad.	47,98
B.62.3.7.255	lampada Na A.P.  220 V  E40  600 W   70000 lm		cad.	71,12
B.62.3.7.260	lampada Na A.P.  220 V  E40  1000 W   120000 lm		cad.	137,30
B.62.3.7.265	lampada Na A.P.  220 V  R7s -TS  70 W   7000 lm		cad.	55,66
B.62.3.7.270	lampada Na A.P.  220 V  Fc2  250 W   25000 lm		cad.	106,60
B.62.3.7.275	lampada Na A.P.  220 V  Fc2  400 W   48000 lm		cad.	116,70
B.62.3.7.280	lampada Na B.P. 220 V  By22d  18 W   18000 lm		cad.	28,28
B.62.3.7.285	lampada Na B.P. 220 V   By22d  35 W   4800 lm		cad.	29,43
B.62.3.7.290	lampada Na B.P. 220 V  By22d  55 W   8600 lm		cad.	30,43
B.62.3.7.295	lampada Na B.P. 220 V  By22d  90 W   13500 lm		cad.	37,27
B.62.3.7.300	lampada Na B.P. 220 V  By22d  135 W   22500 lm		cad.	50,87
B.62.3.7.305	lampada Na B.P. 220 V  By22d  180 W   33000 lm		cad.	81,78
B.62.3.7.310	lampada a ioduri metallici JM-T  R7s  70 W   5500 lm		cad.	50,24
B.62.3.7.315	lampada a ioduri metallici JM-T  R7s  150 W   11000 lm		cad.	50,24
B.62.3.7.320	lampada a ioduri metallici JM-T  E40  250 W   17000 lm		cad.	46,94
B.62.3.7.325	lampada a ioduri metallici JM-T  E40  400 W   31000 lm		cad.	50,24
B.62.3.7.330	lampada a ioduri metallici JM-T  E40  1000 W   81000 lm		cad.	156,40
B.62.3.7.335	lampada a ioduri metallici JM-T  E40  2000 W   189000 lm		cad.	184,00
B.62.3.8	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI
Fornitura di pezzi di ricambio per apparecchi illuminanti.
B.62.3.8.5	accenditore per V.M.  Hg A.P.  220 V  100÷400 W		cad.	22,92
B.62.3.8.10	accenditore per Na  A.P.  220 V  100÷400 W		cad.	21,23
B.62.3.8.15	reattore per V.M.  Hg A.P.  220 V  150 W		cad.	13,77
B.62.3.8.20	reattore per V.M.  Hg A.P.  220 V  250 W		cad.	24,28
B.62.3.8.25	reattore per V.M.  Hg A.P.  220 V  400 W		cad.	35,06
B.62.3.8.30	reattore per Na  A.P.  220 V  100 W		cad.	27,12
B.62.3.8.35	reattore per Na  A.P.  220 V  150 W		cad.	31,32
B.62.3.8.40	reattore per Na  A.P.  220 V  250 W		cad.	37,85
B.62.3.8.45	reattore per Na  A.P.  220 V  400 W		cad.	50,04
B.62.3.8.50	reattore per tubo fluorescente  220 V  18÷58 W		cad.	6,26
B.62.3.8.55	reattore elettronico per tubo fluorescente  220 V  18÷58 W		cad.	53,20
B.62.3.8.60	reattore elettronico variabile per tubo fluorescente  18÷58 W		cad.	99,44
B.62.3.8.65	condensatore rifasamento  lampada  450 V  4.4 µF		cad.	11,14
B.62.3.8.70	condensatore rifasamento  lampada  450 V  6.8 µF		cad.	17,08
B.62.3.8.75	condensatore rifasamento  lampada  450 V  10 µF		cad.	10,73
B.62.3.8.80	condensatore rifasamento  lampada  450 V  20 µF		cad.	12,77
B.62.3.8.85	condensatore rifasamento  lampada  450 V  30 µF		cad.	14,14
B.62.3.8.90	condensatore rifasamento  lampada  450 V  40 µF		cad.	21,97
B.62.3.8.95	starter per tubo fluorescente  220 V  18÷58 W		cad.	0,55
B.62.3.20	TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO
Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PE, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, pieghevole, corrugato.
B.62.3.20.5	Ø 16 mm  (conf.100 m)		m	0,15
B.62.3.20.10	Ø 20 mm  (conf.100 m)		m	0,27
B.62.3.20.15	Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	0,34
B.62.3.20.20	Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	0,52
B.62.3.20.25	Ø 40 mm  (conf.25 m)		m	0,71
B.62.3.20.30	Ø 50 mm  (conf.25 m)		m	1,00
B.62.3.20.35	Ø 63 mm  (conf.25 m)		m	1,46
B.62.3.20.40	sovrapprezzo tirafilo  (conf.25÷100 m)		m	0,03
B.62.3.35	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS
Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PVC,  conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96; pieghevole, corrugato, non autoestinguente, autorinvenente, colore arancione per immersione nel calcestruzzo.
B.62.3.35.10	Ø 20 mm  (conf.100 m)		m	0,16
B.62.3.35.15	Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	0,24
B.62.3.35.20	Ø 32 mm  (conf.20 m)		m	0,36
B.62.3.35.25	sovrapprezzo tirafilo  (conf.25÷100m)		m	0,03
B.62.3.40	CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DA INTERRO, MEDIO
Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PE,  conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96; pieghevole, corrugato, medio, munito di sonda tiracavo, da interro.
B.62.3.40.3	Ø 40 mm  (conf.50 m)		m	0,93
B.62.3.40.4	Ø 50 mm  (conf.50 m)		m	1,13
B.62.3.40.5	Ø 63 mm  (conf.50 m)		m	1,23
B.62.3.40.10	Ø 75 mm  (conf.50 m)		m	1,70
B.62.3.40.15	Ø 90 mm  (conf.50 m)		m	2,16
B.62.3.40.17	Ø 110 mm  (conf.50 m)		m	2,72
B.62.3.40.20	Ø 125 mm  (conf.25 m)		m	3,21
B.62.3.40.22	Ø 140 mm  (conf.25 m)		m	4,19
B.62.3.40.25	Ø 160 mm  (conf.25 m)		m	4,51
B.62.3.40.30	Ø 200 mm  (conf.25 m)		m	6,05
B.62.3.41	CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE
Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PE,  conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96; pieghevole, doppia parete, corrugato a spirale esterno, liscio interno, pesante, munito di sonda tiracavo, da interro.
B.62.3.41.3	Ø 40 mm  (conf.50 m)		m	1,43
B.62.3.41.4	Ø 50 mm  (conf.50 m)		m	1,54
B.62.3.41.5	Ø 63 mm  (conf.50 m)		m	1,74
B.62.3.41.10	Ø 75 mm  (conf.50 m)		m	2,21
B.62.3.41.15	Ø 90 mm  (conf.50 m)		m	2,87
B.62.3.41.17	Ø 110 mm  (conf.50 m)		m	3,73
B.62.3.41.20	Ø 125 mm  (conf.25 m)		m	4,22
B.62.3.41.22	Ø 140 mm  (conf.25 m)		m	5,21
B.62.3.41.25	Ø 160 mm  (conf.25 m)		m	5,53
B.62.3.41.30	Ø 200 mm  (conf.25 m)		m	7,06
B.62.3.42	TUBO FLESSIBILE IN PVC
Fornitura di tubo protettivo (guaina), isolante a base di  PVC,  conforme alle prescrizioni CEI 23-56 '96; flessibile, autoestinguente, liscio o spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro per alte temperature.
B.62.3.42.5	n/g, Ø 16 mm  (conf.50 m)		m	0,45
B.62.3.42.10	n/g, Ø 20 mm  (conf.50 m)		m	0,55
B.62.3.42.15	n/g, Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	0,70
B.62.3.42.20	n/g, Ø 32 mm  (conf.25m)		m	1,04
B.62.3.42.25	blu, Ø 16 mm  (conf.50 m)		m	0,54
B.62.3.42.30	blu, Ø 20 mm  (conf.50 m)		m	0,63
B.62.3.42.35	blu, Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	0,77
B.62.3.42.40	blu, Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	1,14
B.62.3.42.45	blu, Ø 40 mm  (conf.25 m)		m	1,52
B.62.3.42.50	blu, Ø 50 mm  (conf.25 m)		m	2,20
B.62.3.42.55	blu, Ø 60 mm  (conf.25 m)		m	2,63
B.62.3.43	TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO, IP67
Fornitura di tubo (guaina) protettivo, conforme alle prescrizioni CEI 23-56 '96 e varianti; in acciaio zincato a doppia graffatura con rivestimento in resina di polivinile, autoestinguente, flessibile, resistente agli urti, alle intemperie ed agenti chimici, IP67.
B.62.3.43.5	Ø 16 mm  (conf.50 m)		m	1,89
B.62.3.43.10	Ø 20 mm  (conf.50 m)		m	2,14
B.62.3.43.15	Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	2,95
B.62.3.43.20	Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	3,97
B.62.3.45	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55)
Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 e varianti; marchiato, medio, rigido, liscio, autoestinguente, grigio RAL 7035. Nel prezzo saranno compresi le curve, i raccordi ed i supporti di fissaggio a parete od a soffitto.
B.62.3.45.5	Ø 16 mm  (conf.20x3 m)		m	0,25
B.62.3.45.10	Ø 20 mm  (conf.20x3 m)		m	0,37
B.62.3.45.15	Ø 25 mm  (conf.13x3 m)		m	0,51
B.62.3.45.20	Ø 32 mm  (conf.13x3 m)		m	0,80
B.62.3.45.25	Ø 40 mm  (conf.12x3 m)		m	1,01
B.62.3.45.30	Ø 50 mm  (conf.10x3 m)		m	1,63
B.62.3.45.35	Ø 63 mm  (conf.10x3 m)		m	1,63
B.62.3.50	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Fornitura di tubo protettivo , isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 e varianti; pesante, rigido, liscio, autoestinguente, atossico in barriere tagliafiamma in caso di incendio, grigio RAL 7035. Nel prezzo saranno compresi le curve, i raccordi ed i supporti di fissaggio a parete od a soffitto.
B.62.3.50.5	Ø 16 mm  (conf.34x3 m)		m	0,26
B.62.3.50.10	Ø 20 mm  (conf.34x3 m)		m	0,39
B.62.3.50.15	Ø 25 mm  (conf.20x3 m)		m	0,54
B.62.3.50.20	Ø 32 mm  (conf.15x3 m)		m	0,78
B.62.3.50.25	Ø 40 mm  (conf.10x3 m)		m	1,08
B.62.3.50.30	Ø 50 mm  (conf.5x3 m)		m	1,61
B.62.3.53	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE (IP55)
Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96; marchiato, pesante, rigido, liscio, autoestinguente, raccordi ad innesto rapido; usato con collanti IP55, per impianti AD-FT, grigio RAL 7035. Nel prezzo saranno compresi le curve, manicotti, raccordi girevoli ed i supporti di fissaggio a parete od a soffitto.
B.62.3.53.5	Ø 16 mm  (conf.20x3 m)		m	0,25
B.62.3.53.10	Ø 20 mm  (conf.20x3 m)		m	0,37
B.62.3.53.15	Ø 25 mm  (conf.13x3 m)		m	0,51
B.62.3.53.20	Ø 32 mm  (conf.13x3 m)		m	0,80
B.62.3.53.25	Ø 40 mm  (conf.12x3 m)		m	1,01
B.62.3.53.30	Ø 50 mm  (conf.10x3 m)		m	1,63
B.62.3.55	TUBO IN PVC FILETTATO, MOLTO PESANTE IP65
Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-26 '96 e 23-54 '96; filettato, metrico M 1.5, molto pesante, rigido, liscio, autoestinguente; usato con collanti IP65, per impianti AD-FT, grigio RAL 7035. Nel prezzo saranno compresi le curve, manicotti, raccordi girevoli ed i supporti di fissaggio a parete od a soffitto.
B.62.3.55.5	Ø 16 mm  (conf.20x3 m)  sp 2.5 mm		m	0,49
B.62.3.55.10	Ø 20 mm  (conf.20x3 m)  sp 2.6 mm		m	0,64
B.62.3.55.15	Ø 25 mm  (conf.15x3 m)  sp 2.8 mm		m	0,89
B.62.3.55.20	Ø 32 mm  (conf.10x3 m)  sp 3.1 mm		m	1,31
B.62.3.55.25	Ø 40 mm  (conf.10x3 m)  sp 3.3 mm		m	1,77
B.62.3.55.30	Ø 50 mm  (conf.5x3 m)  sp 3.6 mm		m	2,23
B.62.3.65	CAVIDOTTO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, DA INTERRO
Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 e varianti; marchiato, medio 750 N o pesante 1250 N, rigido, liscio, bicchierato, autoestinguente, nero con striscia elicoidale gialla, per la protezione dei cavi nelle condutture elettriche interrate. Nel prezzo saranno compresi le curve, i raccordi ed eventuali supporti di fissaggio a parete od a soffitto.
B.62.3.65.5	medio, Ø 50 mm  (conf.3 m)		m	1,28
B.62.3.65.10	medio, Ø 63 mm  (conf.3 m)		m	1,79
B.62.3.65.15	medio, Ø 80 mm  (conf.3 m)		m	2,47
B.62.3.65.20	medio, Ø 100 mm  (conf.3 m)		m	3,44
B.62.3.65.25	medio, Ø 110 mm  (conf.3 m)		m	3,94
B.62.3.65.30	medio, Ø 125 mm  (conf.3 m)		m	4,81
B.62.3.65.35	medio, Ø 160 mm  (conf.3 m)		m	10,98
B.62.3.65.40	pesante, Ø 50 mm  (conf.3 m)		m	1,58
B.62.3.65.45	pesante, Ø 63 mm  (conf.3 m)		m	2,27
B.62.3.65.50	pesante, Ø 80 mm  (conf.3 m)		m	3,11
B.62.3.65.55	pesante, Ø 100 mm  (conf.3 m)		m	4,36
B.62.3.65.60	pesante, Ø 110 mm  (conf.3 m)		m	4,98
B.62.3.65.65	pesante, Ø 125 mm  (conf.3 m)		m	5,94
B.62.3.65.70	pesante, Ø 160 mm  (conf.3 m)		m	12,99
B.62.3.70	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74
Fornitura di tubo protettivo, in acciaio zincato filettato, UNI 8424-74 e conforme alle prescrizioni CEI 23-26 '96, per impianti AD-FT. Nel prezzo saranno compresi le curve, i raccordi ed i supporti di fissaggio a parete od a soffitto.
B.62.3.70.5	Ø 16 mm - sp 1.5 mm  imbocco 12.5 mm		m	3,98
B.62.3.70.10	Ø 20 mm - sp 1.5 mm  imbocco 15 mm		m	4,72
B.62.3.70.15	Ø 25 mm - sp 1.6 mm  imbocco 19 mm		m	6,26
B.62.3.70.20	Ø 32 mm - sp 1.6 mm  imbocco 19 mm		m	7,62
B.62.3.70.25	Ø 40 mm - sp 1.6 mm  imbocco 19 mm		m	9,15
B.62.3.70.30	Ø 50 mm - sp 1.8 mm  imbocco 22 mm		m	13,04
B.62.3.70.35	Ø 63 mm - sp 1.9 mm  imbocco 25 mm		m	16,24
B.62.3.75	TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65,  UNI 842-74
Fornitura di tubo protettivo, in acciaio smaltato filettato, UNI 8424-74, conforme alle prescrizioni CEI 23-26 '96, per impianti AD-FT. Nel prezzo saranno compresi le curve, i raccordi ed i supporti di fissaggio a parete od a soffitto.
B.62.3.75.5	Ø 16 mm - sp 1.5 mm		m	4,21
B.62.3.75.10	Ø 20 mm - sp 1.5 mm		m	4,95
B.62.3.75.15	Ø 25 mm - sp 1.6 mm		m	6,63
B.62.3.75.20	Ø 32 mm - sp 1.6 mm		m	8,36
B.62.3.75.25	Ø 40 mm - sp 1.6 mm		m	9,98
B.62.3.75.30	Ø 50 mm - sp 1.8 mm		m	13,82
B.62.3.75.35	Ø 63 mm - sp 1.9 mm		m	17,08
B.62.3.80	CANALINA IN PVC, MARCHIATA
Fornitura di canalina in PVC rigido, marchiata, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 e varianti; tipo porta cavi e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa; compreso coperchio, angoli giunti, con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40, coperchio apribile solo con attrezzo o possibilità di rinforzo con apposite traversine di contenimento cavi fino all'altezza di 2.25 m; dimensioni standart od equivalenti DIN; bianca o grigia RAL 7035.
B.62.3.80.5	dimensioni (15x17) mm  (conf.40x2 m)		m	0,95
B.62.3.80.10	dimensioni (25x30) mm (conf.54x2 m)		m	1,21
B.62.3.80.30	dimensioni (40x40) mm  (conf.34x2 m)		m	1,92
B.62.3.80.35	dimensioni (60x40) mm  (conf.22x2 m)		m	3,02
B.62.3.80.40	dimensioni (80x40) mm  (conf.16x2 m)		m	4,08
B.62.3.80.45	dimensioni (100x40) mm  (conf.14x2 m)		m	4,65
B.62.3.80.50	dimensioni (120x40) mm  (conf.10x2 m)		m	5,88
B.62.3.80.65	dimensioni (60x60) mm  (conf.16x2 m)		m	3,71
B.62.3.80.70	dimensioni (80x60) mm  (conf.12x2 m)		m	4,91
B.62.3.80.75	dimensioni (100x60) mm  (conf.10x2 m)		m	6,20
B.62.3.80.80	dimensioni (120x60) mm  (conf.8x2 m)		m	7,09
B.62.3.80.85	dimensioni (150x60) mm  (conf.8x2 m)		m	8,67
B.62.3.80.90	dimensioni (200x60) mm  (conf.8x2 m)		m	11,51
B.62.3.80.115	dimensioni (100x80) mm  (conf.8x2 m)		m	7,89
B.62.3.80.120	dimensioni (120x80) mm  (conf.6x2 m)		m	9,30
B.62.3.80.125	dimensioni (150x80) mm  (conf.6x2 m)		m	11,30
B.62.3.80.130	dimensioni (200x80) mm  (conf.6x2 m)		m	14,98
B.62.3.85	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
Fornitura di canalina in PVC rigido, con separatori, marchiata, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 e varianti; tipo porta cavi e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa; compreso coperchio, angoli, giunti, con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40, con separatori fissi applicabili, traversine di contenimento cavi, piastre fissaggio componenti interni; bianca o grigia RAL 7035.
B.62.3.85.5	dimensioni (60x40) mm  (conf.22x2 m)  sep.1		m	3,21
B.62.3.85.10	dimensioni (80x40) mm  (conf.16x2 m)  sep.1		m	4,56
B.62.3.85.15	dimensioni (100x40) mm  (conf.14x2 m)  sep.2		m	5,31
B.62.3.85.20	dimensioni (120x40) mm  (conf.10x2 m)  sep.3		m	6,68
B.62.3.85.25	dimensioni (60x60) mm  (conf.16x2 m)  sep.1		m	4,10
B.62.3.85.30	dimensioni (80x60) mm  (conf.12x2 m)  sep.1		m	5,47
B.62.3.85.35	dimensioni (100x60) mm  (conf.10x2 m)  sep.2		m	6,94
B.62.3.85.40	dimensioni (120x60) mm  (conf.8x2 m)  sep.3		m	7,99
B.62.3.85.45	dimensioni (150x60) mm  (conf.8x2 m)  sep.4		m	9,78
B.62.3.90	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
Fornitura di canalina in PVC rigido, a più scomparti, marchiata, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 e varianti; tipo porta utenze e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa; compreso coperchio, angoli, giunti, tappi e  con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40; colore: bianco, marron, grigio, beige.
B.62.3.90.5	dimensioni  (21x10) mm  (conf.50x2 m, b/m)  scomp.1		m	0,88
B.62.3.100	PASSERELLA IN PVC
Fornitura di passerella in PVC rigido, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97; autoestinguente, forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44, resistente agli agenti chimici, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, grigio RAL 7035.
B.62.3.100.5	IP44, dimensioni (100x60) mm  (conf.8x3 m)		m	7,57
B.62.3.100.15	IP44, dimensioni (300x60) mm  (conf.8x3 m)		m	17,82
B.62.3.100.30	IP44, dimensioni (350x60) mm  (conf.6x3 m)		m	17,81
B.62.3.100.50	IP44, dimensioni (450x100) mm  (conf.6x3 m)		m	31,55
B.62.3.100.55	IP44, dimensioni ( 600x100) mm  (conf.6x3 m)		m	36,94
B.62.3.105	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
Fornitura di passerella in lamiera zincata a caldo per immersione UNI EN 10147 '93, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1.5 mm, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni e separatori,  conforme alle prescrizioni CEI 23-31 '97.
B.62.3.105.5	aperta, dimensioni (50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	5,52
B.62.3.105.15	aperta, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	8,15
B.62.3.105.20	aperta, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	9,72
B.62.3.105.25	aperta, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	10,98
B.62.3.105.30	aperta, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	14,77
B.62.3.105.35	aperta, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	17,92
B.62.3.105.40	aperta, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	20,34
B.62.3.105.45	aperta, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	23,60
B.62.3.105.50	IP40, dimensioni (50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	2,42
B.62.3.105.60	IP40, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	3,76
B.62.3.105.65	IP40, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	5,14
B.62.3.105.70	IP40, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	5,78
B.62.3.105.75	IP40, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	8,30
B.62.3.105.80	IP40, ddimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	9,93
B.62.3.105.85	IP40, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	11,36
B.62.3.105.90	IP40, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	14,03
B.62.3.105.95	IP44, dimensioni (50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	2,60
B.62.3.105.105	IP44, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	3,99
B.62.3.105.110	IP44, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	5,41
B.62.3.105.115	IP44, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	6,05
B.62.3.105.120	IP44, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	8,72
B.62.3.105.125	IP44, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	10,41
B.62.3.105.130	IP44, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	11,88
B.62.3.105.135	IP44, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	14,72
B.62.3.110	PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA
Fornitura di passerella in lamiera verniciata, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1.5 mm, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, separatori,  conforme alle prescrizioni CEI 23-31 '97, grigio RAL 7035.
B.62.3.110.5	aperta, dimensioni ( 50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	5,83
B.62.3.110.10	aperta, dimensioni (75x75) mm  (conf.8x3 m)		m	6,10
B.62.3.110.15	aperta, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	7,36
B.62.3.110.20	aperta, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	8,62
B.62.3.110.25	aperta, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	10,46
B.62.3.110.30	aperta, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	14,45
B.62.3.110.35	aperta, dimensioni  (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	23,70
B.62.3.110.40	aperta, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	13,19
B.62.3.110.55	IP40, dimensioni (75x75) mm  (conf.8x3 m)		m	4,53
B.62.3.110.60	IP40, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	5,68
B.62.3.110.65	IP40, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	6,68
B.62.3.110.70	IP40, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	8,20
B.62.3.110.100	IP44, dimensioni (75x75) mm  (conf.8x3 m)		m	4,53
B.62.3.110.105	IP44, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	5,68
B.62.3.110.110	IP44, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	6,68
B.62.3.110.115	IP44, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	8,20
B.62.3.110.120	IP44, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	11,46
B.62.3.120	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
Fornitura di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi e viti di fissaggio, grigio RAL 7035.
B.62.3.120.5	dimensioni (100x100x50) mm		cad.	1,67
B.62.3.120.10	dimensioni (120x80x50) mm		cad.	1,87
B.62.3.120.15	dimensioni (150x110x70) mm		cad.	2,78
B.62.3.120.20	dimensioni (190x140x70) mm		cad.	5,22
B.62.3.120.25	dimensioni (240x190x90) mm		cad.	8,36
B.62.3.120.30	dimensioni (300x220x120) mm		cad.	14,98
B.62.3.120.35	dimensioni (380x300x120) mm		cad.	20,39
B.62.3.120.40	dimensioni (460x380x120) mm		cad.	28,80
B.62.3.123	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44
Fornitura di cassette di derivazione rettangolari da parete, coperchio a pressione, grado di protezione >= IP44, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi e viti di fissaggio, grigio RAL 7035.
B.62.3.123.5	dimensioni (Ø 65x35) mm		cad.	0,58
B.62.3.123.10	dimensioni (Ø 80x35) mm		cad.	0,71
B.62.3.123.15	dimensioni (80x80x40) mm		cad.	0,87
B.62.3.125	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
Fornitura di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.
B.62.3.125.5	dimensioni (92x92x45) mm		cad.	0,43
B.62.3.125.10	dimensioni (118x96x50) mm		cad.	0,51
B.62.3.125.15	dimensioni (118x96x70) mm		cad.	0,67
B.62.3.125.20	dimensioni (152x98x70) mm		cad.	0,74
B.62.3.125.25	dimensioni (160x130x70) mm		cad.	1,10
B.62.3.125.30	dimensioni (196x152x70) mm		cad.	1,48
B.62.3.125.35	dimensioni (294x152x70) mm		cad.	2,15
B.62.3.125.40	dimensioni (392x152x70) mm		cad.	3,64
B.62.3.125.45	dimensioni (480x160x70) mm		cad.	4,36
B.62.3.125.50	dimensioni (516x202x80) mm		cad.	6,15
B.62.3.125.55	dimensioni (516x294x80) mm		cad.	13,87
B.62.3.127	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55
Fornitura di scatole portafrutto rettangolari, da parete, IP55, in resina antiurto protezione meccanica contro gli urti IK08, viti di fissaggio, grigio RAL 7035.
B.62.3.127.5	senza coperchio, 2 moduli		cad.	2,31
B.62.3.127.10	senza coperchio, 3 moduli		cad.	3,28
B.62.3.130	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40
Fornitura di scatole portafrutto rettangolari, da parete, con coperchio, IP40, in resina antiurto protezione meccanica contro gli urti IK08, viti di fissaggio, grigio RAL 7035.
B.62.3.130.5	con coperchio, 2 moduli		cad.	1,62
B.62.3.130.10	con coperchio, 3 moduli		cad.	2,33
B.62.3.135	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
Fornitura di scatole portafrutto da incasso rettangolari, in polistirolo espanso arancio, antiurto, autoestinguente.
B.62.3.135.5	3 moduli, dimensioni (66x104x48) mm		cad.	0,96
B.62.3.135.10	4 moduli, dimensioni (68x128x50) mm		cad.	1,28
B.62.3.135.15	6 moduli, dimensioni (120x104x50) mm		cad.	1,85
B.62.3.135.20	per telefono, dimensioni (68x68x30) mm		cad.	0,96
B.62.3.140	SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC
Fornitura di scatole portafrutto rettangolari, da incasso in canala, ad uso di battiscopa, cornice, a pavimento, in PVC antiurto, autoestinguente.
B.62.3.140.5	3 moduli		cad.	1,97
B.62.3.145	TORRETTA DA PAVIMENTO, IP40
Fornitura di torretta per distribuzione a pavimento, IP40, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK10, con coperchio a chiusura abilitata, per montaggio di apparecchi per correnti forti e per telecomunicazioni, tipo modulare, posa verticale.
B.62.3.145.5	bifacciale		cad.	28,17
B.62.3.150	VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55
Fornitura di vaschetta da incasso a pavimento, IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK10, con: coperchio rinforzato ribaltabile con bordo di protezione della moquette o PVC, cerniera elastica con apertura del coperchio fino a 180° e chiusura automatica, protezione contro lo strappo e l'eccessiva apertura della cerniera; uscita cavi a filo del coperchio di chiusura a pavimento, protezione dallo schiacciamento dei fili inavvertitamente sporgenti; adatta per il montaggio ad innesto di vaschette porta apparecchi per correnti forti e per telecomunicazioni, tipo modulare, posa orizzontale.
B.62.3.150.5	2 scomparti, Ø 260 mm		cad.	195,20
B.62.3.155	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, H05V-K, PVC
Fornitura di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, armonizzato HAR, tipo H05V-K; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 300÷500 V, isolato a base di PVC, non propagante la fiamma (CEI 20-35 '99 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, per posa entro idonea tubazione o canalina predisposte. Nel prezzo saranno compresi i capicorda, la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.
B.62.3.155.5	sezione 0.5 mm²		m	0,04
B.62.3.155.10	sezione 0.75 mm²		m	0,05
B.62.3.155.15	sezione 1 mm²		m	0,06
B.62.3.160	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, H07V-K, PVC
Fornitura di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, armonizzato HAR, tipo H07V-K; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 450÷750 V, isolato a base di PVC, non propagante la fiamma (CEI 20-35 '99 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte. Nel prezzo saranno compresi i capicorda, la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.
B.62.3.160.5	sezione 1,5 mm²		m	0,08
B.62.3.160.10	sezione 2,5 mm²		m	0,13
B.62.3.160.15	sezione 4 mm²		m	0,20
B.62.3.160.20	sezione 6 mm²		m	0,30
B.62.3.160.25	sezione 10 mm²		m	0,54
B.62.3.160.30	sezione 16 mm²		m	0,80
B.62.3.160.35	sezione 25 mm²		m	1,27
B.62.3.160.40	sezione 35 mm²		m	1,78
B.62.3.160.45	sezione 50 mm²		m	2,53
B.62.3.160.50	sezione 70 mm²		m	3,48
B.62.3.160.55	sezione 95 mm²		m	4,60
B.62.3.160.60	sezione 120 mm²		m	6,15
B.62.3.160.65	sezione 150 mm²		m	7,26
B.62.3.160.70	sezione 185 mm²		m	9,04
B.62.3.160.75	sezione 240 mm²		m	11,83
B.62.3.170	CAVETTO POSA MOBILE, H05VV-F, PLASTIGOMMA
Fornitura di cavetto multipolare flessibile in rame, armonizzato HAR, tipo H05VV-F; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 300÷500 V, isolato a base di PVC con guaina esterna spessore medio in PVC, non propagante la fiamma, temp. caratteristica 70 °C, per posa mobile o in idonea tubazione o canalina predisposte. Nel prezzo saranno compresi i capicorda, la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.
B.62.3.170.5	sezione 2x0.75 mm²		m	0,24
B.62.3.170.10	sezione 2x1 mm²		m	0,27
B.62.3.170.15	sezione 2x1.5 mm²		m	0,35
B.62.3.170.20	sezione 2x2.5 mm²		m	0,53
B.62.3.170.25	sezione 2x4 mm²		m	0,82
B.62.3.170.30	sezione 2+Tx0.75 mm²		m	0,31
B.62.3.170.35	sezione 2+Tx1 mm²		m	0,36
B.62.3.170.40	sezione 2+Tx1.5 mm²		m	0,45
B.62.3.170.45	sezione 2+Tx2.5 mm²		m	0,68
B.62.3.170.50	sezione 2+Tx4 mm²		m	1,07
B.62.3.170.55	sezione 3+Tx0.75 mm²		m	0,39
B.62.3.170.60	sezione 3+Tx1 mm²		m	0,44
B.62.3.170.65	sezione 3+Tx1.5 mm²		m	0,57
B.62.3.170.70	sezione 3+Tx2.5 mm²		m	0,87
B.62.3.170.75	sezione 3+Tx4 mm²		m	1,33
B.62.3.170.80	sezione 4+Tx0.75 mm²		m	0,47
B.62.3.170.85	sezione 4+Tx1 mm²		m	0,55
B.62.3.170.90	sezione 4+Tx1.5 mm²		m	0,71
B.62.3.170.95	sezione 4+Tx2.5 mm²		m	1,06
B.62.3.170.100	sezione 4+Tx4 mm²		m	1,65
B.62.3.180	CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
Fornitura di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, armonizzato HAR, tipo H07RN-F, (o nazionale tipo FG1K, FG10K); conforme alle prescrizioni CEI 20-19 '00 e varianti; 450÷750 V, isolato in gomma con guaina esterna in policloroprene, non propagante la fiamma, temp. caratteristica 60 °C, per posa mobile o in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali. Nel prezzo saranno  compresi i capicorda, la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.
B.62.3.180.5	sezione 1x1,5 mm²		m	0,44
B.62.3.180.10	sezione 1x2,5 mm²		m	0,51
B.62.3.180.15	sezione 1x4 mm²		m	0,65
B.62.3.180.20	sezione 1x6 mm²		m	0,80
B.62.3.180.25	sezione 1x10 mm²		m	1,38
B.62.3.180.30	sezione 1x16 mm²		m	1,84
B.62.3.180.35	sezione 1x25 mm²		m	2,58
B.62.3.180.40	sezione 1x35 mm²		m	3,42
B.62.3.180.45	sezione 1x50 mm²		m	4,81
B.62.3.180.50	sezione 1x70 mm²		m	6,26
B.62.3.180.55	sezione 1x95 mm²		m	8,25
B.62.3.180.60	sezione 1x120 mm²		m	10,51
B.62.3.180.65	sezione 1x150 mm²		m	12,56
B.62.3.180.70	sezione 1x185 mm²		m	15,40
B.62.3.180.75	sezione 1x240 mm²		m	19,29
B.62.3.180.95	sezione 2x1 mm²		m	0,71
B.62.3.180.100	sezione 2x1.5 mm²		m	0,83
B.62.3.180.105	sezione 2x2.5 mm²		m	1,10
B.62.3.180.110	sezione 2x4 mm²		m	1,34
B.62.3.180.115	sezione 2x6 mm²		m	1,87
B.62.3.180.120	sezione 2x10 mm²		m	3,81
B.62.3.180.125	sezione 2x16 mm²		m	5,06
B.62.3.180.130	sezione 2x25 mm²		m	7,21
B.62.3.180.135	sezione 2+Tx1 mm²		m	0,83
B.62.3.180.140	sezione 2+Tx1,5 mm²		m	0,99
B.62.3.180.145	sezione 2+Tx2,5 mm²		m	1,34
B.62.3.180.150	sezione 2+Tx4 mm²		m	1,79
B.62.3.180.155	sezione 2+Tx6 mm²		m	2,54
B.62.3.180.160	sezione 2+Tx10 mm²		m	4,90
B.62.3.180.165	sezione 2+Tx16 mm²		m	6,26
B.62.3.180.170	sezione 2+Tx25 mm²		m	8,99
B.62.3.180.175	sezione 2+Tx35 mm²		m	11,88
B.62.3.180.180	sezione 2+Tx50 mm²		m	16,51
B.62.3.180.185	sezione 2+Tx70 mm²		m	22,87
B.62.3.180.190	sezione 2+Tx95 mm²		m	29,80
B.62.3.180.195	sezione 2+Tx120 mm²		m	37,16
B.62.3.180.200	sezione 2+Tx150 mm²		m	45,94
B.62.3.180.205	sezione 2+Tx185 mm²		m	60,81
B.62.3.180.210	sezione 2+Tx240 mm²		m	71,48
B.62.3.180.220	sezione 3+Tx1 mm²		m	1,00
B.62.3.180.225	sezione 3+Tx1.5 mm²		m	1,17
B.62.3.180.230	sezione 3+Tx2.5 mm²		m	1,66
B.62.3.180.235	sezione 3+Tx4 mm²		m	2,20
B.62.3.180.240	sezione 3+Tx6 mm²		m	2,90
B.62.3.180.245	sezione 3+Tx10 mm²		m	5,88
B.62.3.180.250	sezione 3+Tx16 mm²		m	7,89
B.62.3.180.255	sezione 3+Tx25 mm²		m	11,51
B.62.3.180.260	sezione 3+Tx35 mm²		m	14,98
B.62.3.180.265	sezione 3+Tx50 mm²		m	20,86
B.62.3.180.270	sezione 3+Tx70 mm²		m	28,91
B.62.3.180.275	sezione 3+Tx95 mm²		m	37,95
B.62.3.180.280	sezione 3+Tx120 mm²		m	49,36
B.62.3.180.285	sezione 3+Tx150 mm²		m	63,81
B.62.3.180.290	sezione 3+Tx185 mm²		m	73,16
B.62.3.180.295	sezione 3+Tx240 mm²		m	114,40
B.62.3.180.305	sezione 4+Tx1 mm²		m	1,46
B.62.3.180.310	sezione 4+Tx1.5 mm²		m	1,49
B.62.3.180.315	sezione 4+Tx2.5 mm²		m	2,09
B.62.3.180.320	sezione 4+Tx4 mm²		m	2,77
B.62.3.180.325	sezione 4+Tx6 mm²		m	4,22
B.62.3.180.330	sezione 4+Tx10 mm²		m	7,31
B.62.3.180.335	sezione 4+Tx16 mm²		m	10,10
B.62.3.180.340	sezione 4+Tx25 mm²		m	14,35
B.62.3.183	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV
Fornitura di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti, isolato in gommma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti) ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..
B.62.3.183.5	sezione 1x1.5 mm²		m	0,36
B.62.3.190	CAVO POSA FISSA, FGI0OM1, PLASTIGOMMA, 0,6÷1kV
Fornitura di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG10OM1, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti; 0,6÷1 kV, isolato in mescola elastomerica di qualità M10, con guaina esterna in materiale termoplastico di qualità M1, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99), a ridotissima emissione di gas tossici e fumi ed assenza di acido cloridrico, temp. caratteristica 85 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; per assicurare i servizi speciali di sicurezza e segnalamento durante e dopo l'incendio. Nel prezzo saranno compresi i capicorda, la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.
B.62.3.190.5	sezione 2x1.5 mm²		m	0,58
B.62.3.195	CAVO ANIME NUMERATE FLESSIBILE, FROR, PVC
Fornitura di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FROR, 300÷450 V; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; ad anime riunite e numerate, per controlli e segnalamenti, isolato a base di PVC con guaina esterna in PVC, non propaganti l'incendio (CEI 20-22 '99) ed a ridotta emissione di aido cloridrico, temp. caratteristica 70 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte. Nel prezzo saranno comresi i capicorda, la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.
B.62.3.195.5	sezione 6x1 mm²		m	0,65
B.62.3.195.10	sezione 7x1 mm²		m	0,76
B.62.3.195.15	sezione 8x1 mm²		m	0,84
B.62.3.195.20	sezione 10x1 mm²		m	0,94
B.62.3.195.25	sezione 12x1 mm²		m	1,06
B.62.3.195.30	sezione 14x1 mm²		m	1,33
B.62.3.195.35	sezione 16x1 mm²		m	1,50
B.62.3.195.40	sezione 19x1 mm²		m	1,65
B.62.3.195.45	sezione 6x1.5 mm²		m	0,85
B.62.3.195.50	sezione 7x1.5 mm²		m	0,95
B.62.3.195.55	sezione 8x1.5 mm²		m	1,12
B.62.3.195.60	sezione 10x1.5 mm²		m	1,27
B.62.3.195.65	sezione 12x1.5 mm²		m	1,47
B.62.3.195.70	sezione 14x1.5 mm²		m	1,66
B.62.3.195.75	sezione 16x1.5 mm²		m	1,92
B.62.3.195.80	sezione 19x1.5 mm²		m	2,27
B.62.3.200	CAVO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
Fornitura e posa in opera di cavetto in rame stagnato, flessibile, schermato, per impianto di controllo o segnalamento, isolato e guaina in PVC, non propagante l'incendio, colore azzurro RAL 5015, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassette di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.3.200.5	sezione 1x1 mm²		m	0,26
B.62.3.200.10	sezione 2x1 mm²		m	0,42
B.62.3.200.15	sezione 3x1 mm²		m	0,54
B.62.3.200.20	sezione 4x1 mm²		m	0,67
B.62.3.200.25	sezione 5x1 mm²		m	0,94
B.62.3.200.30	sezione 6x1 mm²		m	1,10
B.62.3.200.35	sezione 7x1 mm²		m	1,22
B.62.3.200.40	sezione 12x1 mm²		m	2,15
B.62.3.200.45	sezione 18x1 mm²		m	3,17
B.62.3.200.50	sezione 25x1 mm²		m	4,16
B.62.3.200.55	sezione 1x1.5 mm²		m	0,33
B.62.3.200.60	sezione 2x1.5 mm²		m	0,55
B.62.3.200.65	sezione 3x1.5 mm²		m	0,69
B.62.3.200.70	sezione 4x1.5 mm²		m	0,91
B.62.3.200.75	sezione 5x1.5 mm²		m	1,20
B.62.3.200.80	sezione 6x1.5 mm²		m	1,52
B.62.3.200.85	sezione 7x1.5 mm²		m	1,71
B.62.3.200.90	sezione 12x1.5 mm²		m	2,92
B.62.3.200.95	sezione 18x1.5 mm²		m	4,64
B.62.3.200.100	sezione 25x1.5 mm²		m	5,88
B.62.3.210	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
Fornitura di cavetto telefonico per interni, conforme alle prescrizioni CEI 46-5 '97 e varianti; in rame stagnato, isolato in PVC, a coppie. Nel prezzo saranno compresi i capicorda, la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.
B.62.3.210.5	sezione 2x0.35 mm², senza guaina		m	0,17
B.62.3.210.10	sezione 2x0.35 mm²		m	0,22
B.62.3.210.15	sezione T+2x0.35 mm²		m	0,27
B.62.3.210.20	sezione 2x2x0.35 mm²		m	0,34
B.62.3.210.25	sezione T+2x2x0.35 mm²		m	0,50
B.62.3.210.30	sezione 5x2x0.35 mm²		m	0,83
B.62.3.210.35	sezione 10x2x0.35 mm²		m	1,66
B.62.3.220	CAVETTO RIGIDO PER CITOFONO, IN RAME STAGNATO, PVC
Fornitura di cavetto multiplo in rame stagnato, rigido, per impianto citofonico o impianto di portiere elettrico, isolato in PVC. Nel prezzo saranno compresi la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.
B.62.3.220.5	sezione 2+Tx0.6 mm²		m	0,27
B.62.3.220.10	sezione 2x2+Tx0.6 mm²		m	0,50
B.62.3.220.15	sezione 3x2+Tx0.6 mm²		m	0,72
B.62.3.220.20	sezione 4x2+Tx0.6 m,m²		m	0,95
B.62.3.220.25	sezione 5x2+Tx0.6 mm²		m	1,16
B.62.3.220.30	sezione 6x2+Tx0.6 mm²		m	1,38
B.62.3.220.35	sezione 8x2+Tx0.6 mm²		m	1,82
B.62.3.220.40	sezione 11x2+Tx0.6 mm²		m	2,49
B.62.3.225	CAVETTO COASSIALE ARGENTATO, PER TV
Fornitura di cavo coassiale schermato da 75 ohm, per TV; conforme alle prescrizioni CEI 46-17 '98; conduttore centrale argentato di diametro 1.1 mm, isolante in polietilene espanso di diametro 4.9 mm,  calza argentata, guaina esterna in PVC.
B.62.3.225.5	impedenza 75 ohm		m	0,32
B.62.3.230	CAVETTO SCHERMATO PER  ALLARME,  PVC
Fornitura di cavetto in rame stagnato, flessibile, schermato, per impianto d'allarme, isolato e guaina in PVC, non propagante l'incendio, colore azzurro RAL 5015. Nel prezzo saranno compresi la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.
B.62.3.230.5	sezione 2x0.22 mm²		m	0,10
B.62.3.230.10	sezione 4x0.22 mm²		m	0,14
B.62.3.230.15	sezione 6x0.22 mm²		m	0,19
B.62.3.230.20	sezione 8x0.22 mm²		m	0,25
B.62.3.230.25	sezione 10x0.22 mm²		m	0,31
B.62.3.230.30	sezione 2x0.5 mm²		m	0,16
B.62.3.230.35	sezione 4x0.5 mm²		m	0,22
B.62.3.230.40	sezione 5x0.5 mm²		m	0,23
B.62.3.230.45	sezione 6x0.5 mm²		m	0,24
B.62.3.230.50	sezione 7x0.5 mm²		m	0,30
B.62.3.230.55	sezione 8x0.5 mm²		m	0,32
B.62.3.230.60	sezione 10x0.5 mm²		m	0,39
B.62.3.230.65	sezione 2x0.75 mm²		m	0,21
B.62.3.230.70	sezione 4x0.75 mm²		m	0,23
B.62.3.230.75	sezione 6x0.75 mm²		m	0,28
B.62.3.230.80	sezione 8x0.75 mm²		m	0,34
B.62.3.230.85	sezione 10x0.75 mm²		m	0,42
B.62.3.235	CAVETTO SCHERMATO PER  ALTOPARLANTI,  PVC
Fornitura di cavetto schermato in rame stagnato, flessibile, bicolore, per impianto audio, isolato in PVC. Nel prezzo saranno compresi la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.
B.62.3.235.5	sezione 2x0.35 mm²		m	0,09
B.62.3.235.10	sezione 2x0.5 mm²		m	0,10
B.62.3.235.15	sezione 2x0.75 mm²		m	0,15
B.62.3.235.20	sezione 2x1 mm²		m	0,18
B.62.3.235.25	sezione 2x1.5 mm²		m	0,25
B.62.3.235.30	sezione 2x2.5 mm²		m	0,42
B.62.3.240	ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP55
Fornitura di armadio monoblocco, modulare, stagno IP55, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '98; in lamiera di acciaio nervato, spessore 1.5 mm da parete o 2 mm da pavimento, pressopiegata, saldata, trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in esecuzione chiusa, completo di: porta in cristallo e serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari,  guide porta apparecchi e supporti di fissaggio, morsettiere, eventuali barre in rame protette contro i contatti accidentali, materiali per il cablaggio ed ogni altro onere necessario. Colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.240.5	da parete, vuoto, dim. (200x300x200) mm		cad.	115,00
B.62.3.240.10	da parete, vuoto, dim, (200x400x200) mm		cad.	118,50
B.62.3.240.15	da parete, vuoto, dim. (300x300x200) mm		cad.	121,10
B.62.3.240.20	da parete, vuoto, dim. (300x400x200) mm		cad.	135,90
B.62.3.240.25	da parete, vuoto, dim. (400x300x200) mm		cad.	160,80
B.62.3.240.30	da parete, vuoto, dim. (400x400x200) mm		cad.	164,70
B.62.3.240.35	da parete, vuoto, dim, (600x600x300) mm		cad.	229,90
B.62.3.240.40	da parete, vuoto, dim. (600x800x300) mm		cad.	322,50
B.62.3.240.45	da parete, vuoto, dim. (800x1000x300) mm		cad.	612,80
B.62.3.240.65	da parete, vuoto, dim. (1200x1000x400) mm		cad.	892,40
B.62.3.240.70	da parete, vuoto, dim. (1200x1200x400) mm		cad.	880,10
B.62.3.242	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE
Fornitura di cassetta di sicurezza, IP54, da incasso o da parete, in lamiera di acciaio nervato, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave, di guida porta apparecchi e supporti di fissaggio ; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.242.5	da parete, vuota, 4 moduli, colore RAL 7035		cad.	17,29
B.62.3.242.10	da parete, vuota, 8 moduli, colore RAL 7035		cad.	21,61
B.62.3.275	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI  4.5 kA, C - 17.5 mm
Fornitura di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.275.5	unipolare  4.5 kA  1md  1x6÷32 A		cad.	6,51
B.62.3.275.10	unipolare + N  4.5 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	8,47
B.62.3.275.15	bipolare  4.5 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	12,72
B.62.3.275.20	bipolare  4.5 kA  2md  2x40÷63 A		cad.	16,77
B.62.3.275.25	tripolare  4.5 kA  3md  3x6÷32 A		cad.	26,12
B.62.3.275.30	tripolare  4.5 kA  3md  3x40÷63 A		cad.	28,65
B.62.3.275.35	quadripolare  4.5 kA  4md  4x6÷32 A		cad.	31,85
B.62.3.275.40	quadripolare  4.5 kA  4md  4x40÷63 A		cad.	39,16
B.62.3.278	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI  6 kA, C - 17.5 mm
Fornitura di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In,per protezione cavi e utilizzatori classici, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.278.5	unipolare  6 kA  1md  1x0.5÷32 A		cad.	10,88
B.62.3.278.10	unipolare  6 kA  1md  1x40÷63 A		cad.	14,30
B.62.3.278.15	unipolare + N  6 kA 2md  2x0.5÷32 A		cad.	18,45
B.62.3.278.20	unipolare + N  6 kA 2md  2x40÷63 A		cad.	25,39
B.62.3.278.25	bipolare  6 kA  2md  2x0.5÷32 A		cad.	22,02
B.62.3.278.30	bipolare  6 kA  2÷2.5md  2x40÷63 A		cad.	30,38
B.62.3.278.35	tripolare  6 kA  3md  3x0.5÷32 A		cad.	33,80
B.62.3.278.40	tripolare  6 kA  3÷4md  3x40÷63 A		cad.	47,93
B.62.3.278.45	quadripolare  6 kA  4md  4x0.5÷32 A		cad.	41,52
B.62.3.278.50	quadripolare  6 kA  4÷4.5md  4x40÷63 A		cad.	60,92
B.62.3.280	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI  10 kA, C - 17.5 mm
Fornitura di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.280.5	unipolare  10 kA  1md  1x6÷32 A		cad.	12,41
B.62.3.280.10	unipolare  10 kA  1md  1x40÷63 A		cad.	17,19
B.62.3.280.15	unipolare + N  10 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	21,71
B.62.3.280.20	unipolare + N  10 kA  2÷2.5md  2x40÷63 A		cad.	29,12
B.62.3.280.25	bipolare  10 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	24,76
B.62.3.280.30	bipolare  10 kA  2÷2.5md  2x40÷63 A		cad.	33,53
B.62.3.280.35	tripolare  10 kA  3md  3x6÷32 A		cad.	40,11
B.62.3.280.40	tripolare  10 kA  3÷4md  3x40÷63 A		cad.	54,82
B.62.3.280.45	quadripolare  10 kA  4md  4x6÷32 A		cad.	51,24
B.62.3.280.50	quadripolare  10 kA  4md  4x40÷63 A		cad.	71,43
B.62.3.285	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI  10 kA, D - 17.5 mm
Fornitura di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a D (MA-K) con corto circuito Im tra 8÷15 In, per protezione motori (ascensori) o trasformatori, lavoranti in condizioni gravose, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.285.5	tripolare  10 kA  curva D  3md  3x6÷32 A		cad.	45,94
B.62.3.285.10	tripolare  10 kA  curva D  3÷4md  3x40÷63 A		cad.	59,49
B.62.3.285.15	quadripolare  10 kA  curva D  4md  4x6÷32 A		cad.	54,61
B.62.3.285.20	quadripolare  10 kA  curva D  4md  4x40÷63 A		cad.	77,26
B.62.3.290	INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, bipolare, 240 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.290.5	Idn 0.01 A  2md  2x16 A		cad.	50,09
B.62.3.290.10	Idn 0.03 A  2md  2x25 A		cad.	31,64
B.62.3.290.15	Idn 0.03 A  2md  2x40 A		cad.	45,84
B.62.3.290.20	Idn 0.03 A  4md  2x63 A		cad.	63,96
B.62.3.290.25	Idn 0.03 A  4md  2x80 A		cad.	86,46
B.62.3.290.30	Idn 0.3÷5 A  2md  2x25 A		cad.	36,16
B.62.3.290.35	Idn 0.3÷5 A  2md  2x40 A		cad.	42,05
B.62.3.290.40	Idn 0.3÷5 A  4md  2x63 A		cad.	61,50
B.62.3.290.45	Idn 0.3 A  4md  2x80 A		cad.	79,11
B.62.3.293	INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, bipolare, 415 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.293.5	Idn 0.03 A  4md  4x25 A		cad.	60,81
B.62.3.293.10	Idn 0.03 A  4md  4x40 A		cad.	64,39
B.62.3.293.15	Idn 0.03 A  4md  4x63 A		cad.	111,70
B.62.3.293.20	Idn 0.03 A  4md  4x80 A		cad.	119,90
B.62.3.293.25	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x25 A		cad.	47,78
B.62.3.293.30	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x40 A		cad.	55,39
B.62.3.293.35	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x63 A		cad.	68,64
B.62.3.293.40	Idn 0.3 A  4md  4x80 A		cad.	89,09
B.62.3.293.45	Idn 0.03 A  5md  4x100 A		cad.	97,81
B.62.3.296	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, 2P, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo =>50 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.296.5	Idn 0.3÷5 A  4md  2x25 A		cad.	69,49
B.62.3.296.10	Idn 0.3÷5 A  4md  2x40 A		cad.	84,31
B.62.3.296.15	Idn 0.3÷5 A  4md  2x63 A		cad.	89,77
B.62.3.300	INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. A - 17.5 mm
Fornitura di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, bipolare, 240 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A per correnti di guasto di tipo alternato e con componente pulsante unidirezionale, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.300.5	Idn 0.03 A  2md  2x25 A		cad.	56,14
B.62.3.300.10	Idn 0.03 A  2md  2x40 A		cad.	64,23
B.62.3.300.15	Idn 0.03 A  4md  2x63 A		cad.	91,56
B.62.3.300.20	Idn 0.3÷5 A  2md  2x25 A		cad.	50,77
B.62.3.300.25	Idn 0.3÷5 A  2md  2x40 A		cad.	56,19
B.62.3.300.30	Idn 0.3÷5 A  4md  2x63 A		cad.	85,04
B.62.3.303	INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. A - 17.5 mm
Fornitura di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, tetrapolare, 415 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A per correnti di guasto di tipo alternato e con componente pulsante unidirezionale, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.303.5	Idn 0.03 A  4md  4x25 A		cad.	81,25
B.62.3.303.10	Idn 0.03 A  4md  4x40 A		cad.	87,20
B.62.3.303.15	Idn 0.03 A  4md  4x63 A		cad.	140,10
B.62.3.303.20	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x25 A		cad.	62,81
B.62.3.303.25	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x40 A		cad.	74,42
B.62.3.303.30	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x63 A		cad.	90,30
B.62.3.306	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. A - 17.5 mm
Fornitura di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, selettivo =>50 ms, 6 kA, classe A per correnti di guasto di tipo alternato e con componente pulsante unidirezionale, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.306.5	Idn 0.3÷5 A  4md  2x25 A		cad.	76,47
B.62.3.306.10	Idn 0.3÷5 A  4md  2x40 A		cad.	77,26
B.62.3.306.15	Idn 0.3÷5 A  4md  2x63 A		cad.	94,34
B.62.3.310	ACCESSORI PER MAGN. TERM. DIFF., - 17.5 mm
Fornitura di accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.310.5	contatto 1NO+1NA,  5 A, 220 V  0.5md		cad.	10,56
B.62.3.310.10	bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac  1md		cad.	17,77
B.62.3.310.15	bobina sgancio a distanza 110÷380 V  1md		cad.	24,18
B.62.3.310.20	interblocco meccanico  1md		cad.	4,81
B.62.3.313	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 1PP+N, 4.5 kA, cl. AC  - 17.5 mm
Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta sensibilità, un polo protetto con neutro apribile, potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.313.5	Idn 0.03 A  4md  2x10÷25 A		cad.	46,57
B.62.3.316	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 4.5 kA, cl. AC  - 17.5 mm
Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, due poli protetti, potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.316.5	Idn 0.03 A  4md  2x6÷32 A		cad.	50,82
B.62.3.316.10	Idn 0.03 A  4md  2x40÷63 A		cad.	57,03
B.62.3.316.15	Idn 0.3 A  4md  2x6÷32 A		cad.	47,25
B.62.3.316.20	Idn 0.3 A  4md  2x40÷63 A		cad.	54,08
B.62.3.319	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 4.5 kA, cl. AC  - 17.5 mm
Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.319.5	Idn 0.03 A  6md  4x6÷32 A		cad.	101,70
B.62.3.319.10	Idn 0.03 A  7md  4x40÷63 A		cad.	101,70
B.62.3.319.15	Idn 0.3 A  6md  4x6÷32 A		cad.	80,52
B.62.3.319.20	Idn 0.3 A  7md  4x40÷63 A		cad.	91,98
B.62.3.322	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, due poli protetti, potere di interruzione 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.322.10	Idn 0.03 A  4md  2x0.5÷32 A		cad.	60,13
B.62.3.322.15	Idn 0.03 A  4÷4.5md  2x40÷63 A		cad.	70,59
B.62.3.322.20	Idn 0.3÷0.5 A  4md  2x0.5÷32 A		cad.	56,55
B.62.3.322.25	Idn 0.3÷0.5 A  4÷4.5md  2x40÷63 A		cad.	60,71
B.62.3.325	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 3PP, 6 kA, cl. AC  - 17.5 mm
Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, tre poli protetti, potere di interruzione 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.325.5	Idn 0.03 A  7md  3x6÷32 A		cad.	101,30
B.62.3.325.10	Idn 0.03 A  7md  3x40÷63 A		cad.	121,50
B.62.3.325.15	Idn 0.3÷0.5 A  7md  3x6÷32 A		cad.	80,05
B.62.3.325.20	Idn 0.3÷0.5 A  7md  3x40÷63 A		cad.	99,02
B.62.3.328	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 6 kA, cl. AC  - 17.5 mm
Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 6 kA, conforme alle prescrizioni CEi 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.328.5	Idn 0.03 A  7md  4x0.5÷32 A		cad.	111,30
B.62.3.328.10	Idn 0.03 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	135,70
B.62.3.328.15	Idn 0.3÷0.5 A  7md  4x0.5÷32 A		cad.	90,19
B.62.3.328.20	Idn 0.3÷0.5 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	113,80
B.62.3.331	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 10 kA, cl. AC  - 17.5 mm
Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta, media e bassa sensibilità, due poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.331.5	Idn 0.03 A  4md  2x6÷32 A		cad.	62,86
B.62.3.331.10	Idn 0.03 A  4÷4.5md  2x40÷63 A		cad.	62,86
B.62.3.331.15	Idn 0.3÷0.5 A  4md  2x6÷32 A		cad.	59,29
B.62.3.331.20	Idn 0.3÷0.5 A  4÷4.5md  2x40÷63 A		cad.	70,85
B.62.3.334	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 3PP, 10 kA, cl. AC  - 17.5 mm
Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta sensibilità, tre poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto  circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.334.5	Idn 0.03 A  7md  3x6÷32 A		cad.	107,70
B.62.3.334.10	Idn 0.03 A  7md  3x40÷63 A		cad.	128,30
B.62.3.337	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC  - 17.5 mm
Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta, media e bassa sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.337.5	Idn 0.03 A  6md  4x6÷32 A		cad.	121,10
B.62.3.337.10	Idn 0.03 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	146,00
B.62.3.337.15	Idn 0.3÷0.5 A  6md  4x6÷32 A		cad.	99,92
B.62.3.337.20	Idn 0.3÷0.5 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	124,20
B.62.3.340	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
Fornitura di interruttore automatico magnetotermico scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98 e varianti; versione fissa, attacchi anteriori.
B.62.3.340.5	pdi 16kA 400 V  3x16÷100 A		cad.	92,66
B.62.3.340.10	pdi 16 kA 400V  3x125 A		cad.	177,60
B.62.3.340.15	pdi 25 kA 400 V  3x25÷100 A		cad.	154,50
B.62.3.340.20	pdi 25 kA 400 V  3x125÷160 A		cad.	263,60
B.62.3.340.25	pdi 36 kA 400 V  3x63÷250 A		cad.	444,60
B.62.3.340.30	pdi 36 kA 400 V  3x250÷400 A		cad.	788,80
B.62.3.340.35	pdi 16 kA 400 V  4x16÷100 A		cad.	159,40
B.62.3.340.40	pdi 16 kA 400 V  4x125 A		cad.	227,00
B.62.3.340.45	pdi 25 kA 400 V  4x25÷100 A		cad.	199,40
B.62.3.340.50	pdi 25 kA 400 V  4x125÷160 A		cad.	342,00
B.62.3.340.55	pdi 36 kA 400 V  4x63÷250 A		cad.	571,20
B.62.3.340.60	pdi 36 kA 400 V  4x250÷400 A		cad.	1.004,00
B.62.3.345	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO
Fornitura di interruttore magnatotermico differenziale scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98  e varianti; versione fissa, attacchi anteriori, sganciatore elettromagnetico, regolazione Idn  0.03-0.3-0.5-1 A, ritardo intervento 0-0.5-1-2 secondi.
B.62.3.345.5	pdi 16 kA 400 V  4x20÷100 A		cad.	674,50
B.62.3.345.10	pdi 16 kA 400 V  4x125÷160 A		cad.	821,50
B.62.3.345.15	pdi 36 kA 400 V  4x63÷250 A		cad.	987,90
B.62.3.345.20	pdi 36 kA 400 V  4x100÷400 A		cad.	1.076,00
B.62.3.350	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO
Fornitura di interruttore differenziale puro scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98  e varianti; versione fissa, attacchi anteriori, sganciatore elettromagnetico, regolazione Idn 0.3÷0.5 A, senza regolazione di ritardo.
B.62.3.350.5	pdi 16 kA  4x63 A		cad.	174,50
B.62.3.350.10	pdi 16 kA  4x125 A		cad.	242,80
B.62.3.355	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
Fornitura di interruttore di manovra scatolato, conforme alle norme CEI 17-11 '98; versione fissa, attacchi anteriori.
B.62.3.355.5	3x125 A		cad.	96,66
B.62.3.355.10	3x160 A		cad.	177,70
B.62.3.355.15	3x250 A		cad.	278,50
B.62.3.355.20	3x400 A		cad.	494,70
B.62.3.355.25	3x630 A		cad.	751,30
B.62.3.355.30	4x125 A		cad.	123,70
B.62.3.355.35	4x160 A		cad.	219,80
B.62.3.355.40	4x250 A		cad.	339,40
B.62.3.355.45	4x400 A		cad.	627,60
B.62.3.355.50	4x630 A		cad.	952,80
B.62.3.360	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
Fornitura di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI 17-45 '98.
B.62.3.360.5	bobina sgancio di apertura, fino a 160 A  24÷400 V		cad.	47,40
B.62.3.360.10	bobina sgancio di apertura, 250÷400 A  24÷400 V		cad.	53,88
B.62.3.360.15	bobina sgancio di minima V, fino a 160 A  220÷400 V		cad.	61,07
B.62.3.360.20	bobina sgancio di minima V, 250÷400 A  220÷400 V		cad.	68,69
B.62.3.360.25	contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A  24÷400 V		cad.	27,49
B.62.3.360.30	contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A  24÷400 V		cad.	30,74
B.62.3.360.35	comando elettrico a solenoide, fino a 160 A		cad.	230,80
B.62.3.360.40	comando elettrico a solenoide, 250 A		cad.	316,10
B.62.3.360.45	comando elettrico a solenoide, 300÷400 A		cad.	440,20
B.62.3.360.50	manovra rotante diretta, fino a 400 A		cad.	37,11
B.62.3.360.55	manovra rotante su pannello, fino a 400 A		cad.	44,63
B.62.3.360.60	manovra rotante albero prolungato, fino a 400 A		cad.	55,56
B.62.3.360.65	manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A		cad.	38,95
B.62.3.365	CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm
Fornitura di contattore ausiliario, conforme alle norme CEI 17-50 '02; per impiego in AC11, per comando di elettromagneti in corrente alternata e di contattori di potenza, prestazioni: 4 kW in AC3 a 400 V, 10 A in AC11 a 230 V; contatti ausiliari 10 A, 2NO+2NC; corpo in materiale isolante, autoestinguente, forma chiusa e protetti contro i contatti accidentali; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.365.5	contattore ausiliario, bobina 24÷48 V		cad.	16,69
B.62.3.365.10	contattore ausiliario, bobina 230÷400 V		cad.	16,89
B.62.3.367	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
Fornitura di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza tipo resistivo quali riscaldamento, illuminazione, condizionamento, ecc., conforme alle norme CEI 17-50 '02; corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; portate in AC1, sfasamento max 0.95; bobina a 230/400 V, contatti ausiliariri 1NO+1NC da 20 A,  tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.367.5	contattore  2x20 A,  230 V,  4 kW		cad.	19,61
B.62.3.367.10	contattore  2x40 A,  230 V,  4 kW		cad.	37,06
B.62.3.367.15	contattore  2x63 A,  230 V,  12.5 kW		cad.	63,10
B.62.3.367.20	contattore  3x20 A,  400 V,  13 kW		cad.	39,84
B.62.3.367.25	contattore  3x40 A,  400 V,  26 kW		cad.	66,15
B.62.3.367.30	contattore  3x63 A,  400 V,  40 kW		cad.	76,33
B.62.3.367.35	contattore  4x20 A,  400 V,  7.5 kW		cad.	26,92
B.62.3.367.40	contattore  4x40 A,  400 V,  15 kW		cad.	54,96
B.62.3.367.45	contattore  4x63 A,  400 V,  24 kW		cad.	74,29
B.62.3.367.50	bobina ricambio a 24÷48 Vac		cad.	17,30
B.62.3.367.55	bobina ricambio a 230÷400 Vac		cad.	18,32
B.62.3.373	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
Fornitura di interruttore salvamotore per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza tipo induttivo, conforme alle norme CEI 17-50 '02; corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; portate in AC1, sfasamento max 0.95;  tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.373.5	corrente di regolazione da 1÷6 A		cad.	26,97
B.62.3.373.10	corrente di regolazione da 6÷16 A		cad.	27,78
B.62.3.375	TELEAVVIATORE DIRETTO - 17.5mm
Fornitura di teleavviatore diretto per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza tipo induttivo, conforme alle norme CEI 17-50 '02; corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; portate in AC1, sfasamento max 0.95;  tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.375.5	3x9 A,  400 V,  4 kW		cad.	46,25
B.62.3.375.10	3x12 A,  400 V,  5.5 kW		cad.	51,51
B.62.3.385	INTERRUTTORE CON FUSIBILI, AC21, DA PARETE
Fornitura di interruttore con fusibili in corpo ceramico, impiego in categoria AC21, conforme alle prescrizioni CEI 17-11 '98, per montaggio a parete, per protezione cavi e utilizzatori classici.
B.62.3.385.5	unipolare con fusibili, AC21,  1x16÷26 A		cad.	5,25
B.62.3.385.10	unipolare + N con fusibili, AC21,  2x16÷26 A		cad.	9,98
B.62.3.385.15	bipolare con fusibili, AC21,  2x16÷25 A		cad.	13,14
B.62.3.385.20	bipolare con fusibili, AC21,  2x32÷50 A		cad.	18,40
B.62.3.385.25	tripolare con fusibili, AC21,  3x16÷32 A		cad.	26,81
B.62.3.385.30	tripolare con fusibili, AC21,   3x50÷75 A		cad.	29,96
B.62.3.385.35	quadripolare con fusibili, AC21,  4x16÷32 A		cad.	31,54
B.62.3.385.40	quadripolare con fusibili, AC21,  4x32 A		cad.	31,54
B.62.3.390	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
Fornitura di interruttore di manovra, conforme alle norme CEI 17-11 '98, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.390.5	unipolare  1x16÷32 A  1md		cad.	5,12
B.62.3.390.10	bipolare  2x16÷32 A  1md		cad.	6,78
B.62.3.390.15	bipolare  2x63÷80 A  2÷3md		cad.	14,35
B.62.3.390.20	bipolare  2x100 A  2÷3md		cad.	17,39
B.62.3.390.25	tripolare  3x16÷32 A  1md		cad.	10,46
B.62.3.390.30	tripolare  3x63÷80 A  3md		cad.	25,65
B.62.3.390.35	tripolare  3x100 A  3md		cad.	31,27
B.62.3.390.40	quadripolare  4x16÷32 A  1md		cad.	13,19
B.62.3.390.45	quadripolare  4x63÷80 A  4md		cad.	11,30
B.62.3.390.50	quadripolare  4x100 A  4md		cad.	13,30
B.62.3.394	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
Fornitura di frutti modulari in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.394.5	interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A		cad.	6,89
B.62.3.394.10	int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A		cad.	11,51
B.62.3.394.15	deviatore, 250 V, 1x16 A		cad.	6,68
B.62.3.394.20	deviatore, 250 V, 2x16 A		cad.	15,88
B.62.3.394.25	commutatore 1-0-2, 250 V, 1x16 A		cad.	6,41
B.62.3.394.30	commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A		cad.	13,93
B.62.3.394.35	pulsante, 16 A, 250 V, 1NO		cad.	6,63
B.62.3.394.40	pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa		cad.	8,25
B.62.3.394.45	pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO spia verde		cad.	8,04
B.62.3.394.50	pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC		cad.	7,26
B.62.3.394.55	spia luminosa, 220 V rossa		cad.	6,89
B.62.3.394.60	spia luminosa, 220 V verde		cad.	5,73
B.62.3.394.65	presa 2P+T 10 A		cad.	5,11
B.62.3.394.70	presa 2P+T 16 A		cad.	5,83
B.62.3.394.75	presa 2P+T 10/16 A		cad.	6,63
B.62.3.394.80	presa 2P+T 10/16 A Unel  3md		cad.	7,26
B.62.3.394.85	suoneria 4 VA, 12 V		cad.	6,83
B.62.3.394.90	suoneria 8 VA, 220 V		cad.	7,04
B.62.3.394.95	ronzatore 4 VA, 12 V		cad.	6,31
B.62.3.394.100	ronzatore 8 VA, 220 V		cad.	6,57
B.62.3.398	VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
Fornitura di variatore elettronico in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.398.5	di intensità da 220 V, 400 W  4md		cad.	42,15
B.62.3.398.10	di intensità da 220 V, 600 W  4md		cad.	50,77
B.62.3.398.15	di intensità da 220 V, 800 W  4md		cad.	64,13
B.62.3.398.20	di intensità da 220 V, 1000 W  4md		cad.	83,10
B.62.3.398.25	di velocità per motore monofase da 220 V, 800 W  4md		cad.	89,77
B.62.3.406	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
Fornitura di relé, versione passo-passo, ciclico, contatti 16 A, 220 V, consumo di ritenuta 8 VA, per il comando di lampade da più punti, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilto EN 50022.
B.62.3.406.5	bobina 24 V  1NC  1md		cad.	16,19
B.62.3.406.10	bobina 24 V  2NC  1md		cad.	19,18
B.62.3.406.15	bobina 24 V  2NC+1NO  1md		cad.	23,44
B.62.3.406.20	bobina 24 V  4NO  2md		cad.	26,91
B.62.3.406.25	bobina 220 V  1NC  1md		cad.	15,13
B.62.3.406.30	bobina 220 V  2NC  1md		cad.	19,03
B.62.3.406.35	bobina 220 V  2NC+1NO  1md		cad.	22,39
B.62.3.406.40	bobina 220 V  4NO  2md		cad.	26,07
B.62.3.416	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm
Fornitura di interruttore crepuscolare per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 220 V, 50 Hz, contatto di commutazione 2 A, 250 V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022; completo di cellula fotoresistente, dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 15÷50 secondi.
B.62.3.416.5	sensibilità tarabile tra 5÷50 lux  2md		cad.	42,89
B.62.3.416.10	2 regolazioni 5÷50 lux e 50÷2000 lux  3md		cad.	102,60
B.62.3.420	TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA - 17.5 mm
Fornitura di temporizzatore elettronico per vano scala, regolabile da 30 secondi a 12 minuti, riarmabile, con selettore permanente - temporizzato - escluso, collegamento a 3÷4 conduttori, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.420.5	ad alimentazione diretta  2md		cad.	30,06
B.62.3.420.10	di comando  2md		cad.	14,19
B.62.3.422	TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm
Fornitura di trasformatore monofase di sicurezza SELV, conforme prescrizioni CEI 96-2 '95, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.422.5	220 V/12-24 V,  8VA continuo  3md		cad.	14,82
B.62.3.422.10	220 V/12-24 V, 16 VA continuo  4md		cad.	17,45
B.62.3.422.15	220 V/12-24 V, 25 VA continuo  5md		cad.	19,87
B.62.3.422.20	220 V/12-24 V, 40 VA continuo  6md		cad.	28,28
B.62.3.422.25	220 V/12-24 V, 60 VA continuo  6md		cad.	32,69
B.62.3.424	TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm
Fornitura di trasformatore monofase per suonerie, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
B.62.3.424.5	220 V/12-24 V, 4 VA continuo  2md		cad.	11,51
B.62.3.424.10	220 V/12-24 V, 8 VA continuo  3md		cad.	16,98
B.62.3.424.15	220 V/12-24 V, 16 VA continuo  4md		cad.	17,14
B.62.3.430	RELE' PASSO-PASSO, DA PARETE
Fornitura di relè, versione passo-passo, ciclico, contatti 16 A,  220 V, consumo di ritenuta 8 VA, per il comando di lampade da più punti, montaggio a parete.
B.62.3.430.5	bobina 24 V  1NC		cad.	14,19
B.62.3.430.10	bobina 24 V  2NC		cad.	16,82
B.62.3.430.15	bobina 24 V  2NC+1NO		cad.	17,87
B.62.3.430.20	bobina 24 V  4NO		cad.	21,03
B.62.3.430.25	bobina 220 V  1NC		cad.	15,25
B.62.3.430.30	bobina 220 V  2NC		cad.	19,45
B.62.3.430.35	bobina 220 V  2NC+1NO		cad.	20,50
B.62.3.430.40	bobina 220 V  4NO		cad.	22,07
B.62.3.432	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE, DA PARETE, IP55
Fornitura di interruttore crepuscolare da parete, IP55, per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 220 V 50 Hz, contatto di commutazione 2 A, 250 V, in materiale isolante, autoestinguente, dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 15÷50 secondi.
B.62.3.432.5	sensibilità tarabile tra 5÷50 lux		cad.	48,62
B.62.3.434	TEMPORIZZATORE VANO SCALA, DA PARETE
Fornitura di temporizzatore per vano scala, da parete o da quaro, regolabile da 30 secondi a 12 minuti, riarmabile, con selettore permanente-temporizzato-escluso, collegamento a 3÷4 conduttori, in materiale isolante, autoestinguente.
B.62.3.434.5	ad alimentazione diretta		cad.	58,66
B.62.3.435	INTERRUTTORE A TEMPO, DA PARETE
Fornitura di interruttore a tempo da parete o da quadro per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici fino a 3 kW, meccanismo al quarzo con riserva di carica di 100 ore, contatto di commutazione 16 A, 250 V, programmabile mediante impostazione di segmenti retrattili, finezza di programmazione 15 minuti, in materiale isolante, autoestinguente.
B.62.3.435.5	con programmazione giornaliera		cad.	44,20
B.62.3.435.10	con programmazione settimanale		cad.	91,08
B.62.3.435.15	con programmazione giornaliera e settimanale		cad.	104,80
B.62.3.436	TERMOSTATO AMBIENTE, DA PARETE
Fornitura di termostato ambiente da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, tipo adatto a consentire l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento integrando la funzione di regolazione della temperatura, a lamina bimetallica, campo di regolazione da 6÷26 °C, 220÷240 V, 50 Hz.
B.62.3.436.5	contatto 10 A, 250 V		cad.	9,35
B.62.3.437	CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE, DA PARETE
Fornitura di termostato programmabile (cronotermostato) da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, tipo adatto a consentire l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento integrando la funzione di regolazione della temperatura, rilevata da una sonda, questa pure compresa, con quella di programmazione dei tempi di accensione, in funzione dei periodi di presenza; costituito da un programmatore meccanico o elettronico assiociato ad un termostato a tre livelli di regolazione (confort-ridotto-antigelo) che anticipa l'inserimento del riscaldamento in modo da poter raggiungere la temperatura di confort per l'orario programmato.
Possibilità di programmazione giornaliera o settimanale fino a passi di programma, senza o con riserva di marcia minima di 24 ore, commutazione minima 1 minuto, campo di regolazione da 6÷26 °C, 220÷240 V, 50 Hz, contatto di commutazione 10 A a 250 V.
B.62.3.437.5	analogico giornaliero, 3÷4 fili, senza riserva		cad.	32,06
B.62.3.437.10	analogico giornaliero, 2 fili, riserva carica		cad.	41,52
B.62.3.437.15	elettronico giornaliero-settimanale		cad.	82,15
B.62.3.437.20	elettronico digitale giornaliero-settimanale		cad.	133,80
B.62.3.438	TERMOSTATO AMBIENTE CON SONDA, DA PARETE
Fornitura di termostato da parete in materiale isolante, infrangibile, autoestingunnte, adatto a consentire il confronto costante tra la temperatura ambiente rilevata da una sonda, questa pure compresa, ed il valore prescelto sulla regolazione, adatto per il comando tramite contattore di potenza di circuiti di riscaldamento, condizionamento, raffreddamento, ecc., completo di diodo luminoso segnalatore dello stato del relè.
Campo di regolazione da 0÷30 °C, sensibilità 0.5 °C, tensione di funzionamento 220 V, 50 Hz, sonda a termistore 1000 ohm a 25 °C.
B.62.3.438.5	contatto di commutazione 1 A, 250 V		cad.	122,20
B.62.3.470	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
Fornitura di prese CEE 17 per installazione su quadro, conforme alle prescrizioni CEI 23-12/1/2 '92,  in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
B.62.3.470.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	3,81
B.62.3.470.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	4,56
B.62.3.470.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	4,33
B.62.3.470.20	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	4,83
B.62.3.470.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	5,63
B.62.3.470.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	6,57
B.62.3.470.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	6,20
B.62.3.470.40	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	6,89
B.62.3.470.45	2P+Tx63 A  230 V		cad.	15,45
B.62.3.470.50	3P+Tx63 A  230 V		cad.	17,14
B.62.3.470.55	3P+Tx63 A  400 V		cad.	17,39
B.62.3.470.60	3P+N+Tx63 A, 230÷400 V		cad.	18,72
B.62.3.472	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
Fornitura di prese CEE 17 per installazione su quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
B.62.3.472.5	2Px16 A  24÷48 V		cad.	3,35
B.62.3.472.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	2,43
B.62.3.472.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	2,88
B.62.3.472.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	3,68
B.62.3.472.25	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	3,62
B.62.3.472.30	2Px32 A  24÷48 V		cad.	3,33
B.62.3.472.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	4,29
B.62.3.472.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	4,55
B.62.3.472.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	4,29
B.62.3.472.50	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	4,74
B.62.3.474	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
Fornitura di prese CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
B.62.3.474.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	6,26
B.62.3.474.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	7,14
B.62.3.474.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	6,83
B.62.3.474.20	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	7,36
B.62.3.474.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	9,46
B.62.3.474.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	9,88
B.62.3.474.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	9,30
B.62.3.474.40	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	10,10
B.62.3.474.45	2P+Tx63 A  230 V		cad.	21,18
B.62.3.474.50	3P+Tx63 A  230 V		cad.	20,81
B.62.3.474.55	3P+Tx63 A  400 V		cad.	22,87
B.62.3.474.60	3P+N+Tx63 A,  230÷400 V		cad.	24,18
B.62.3.476	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
Fornitura di prese CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
B.62.3.476.5	2Px16 A  24÷48 V		cad.	4,98
B.62.3.476.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	3,86
B.62.3.476.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	4,16
B.62.3.476.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	4,09
B.62.3.476.25	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	4,43
B.62.3.476.30	2Px32 A  24÷48 V		cad.	5,02
B.62.3.476.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	2,71
B.62.3.476.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	6,36
B.62.3.476.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	6,05
B.62.3.476.50	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	6,46
B.62.3.484	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67
Fornitura di prese interbloccate CEE 17, senza protezione di sovracorrente, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
B.62.3.484.5	2P+Tx16 A 230 V		cad.	18,14
B.62.3.484.10	3P+Tx16 A 230 V		cad.	20,45
B.62.3.484.15	3P+Tx16 A 400 V		cad.	19,87
B.62.3.486	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67
Fornitura di prese interbloccate CEE 17, predisposte per protezione magnetotermica, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
B.62.3.486.5	2P+Tx16 A 230 V		cad.	24,33
B.62.3.486.10	3P+Tx16 A 230 V		cad.	26,96
B.62.3.486.15	3P+Tx16 A 400 V		cad.	26,33
B.62.3.486.20	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	28,28
B.62.3.486.25	2P+Tx32 A 230 V		cad.	30,59
B.62.3.486.30	3P+Tx32 A 230 V		cad.	33,48
B.62.3.486.35	3P+Tx32 A 400 V		cad.	32,69
B.62.3.486.40	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	35,48
B.62.3.486.45	3P+Tx63 A 400 V		cad.	66,33
B.62.3.486.50	3P+N+Tx63 A,  230÷400 V		cad.	71,07
B.62.3.488	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67
Fornitura di prese interbloccate CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
B.62.3.488.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	25,54
B.62.3.488.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	31,01
B.62.3.488.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	30,06
B.62.3.488.20	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	31,49
B.62.3.488.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	33,63
B.62.3.488.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	41,94
B.62.3.488.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	40,47
B.62.3.488.40	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	42,52
B.62.3.488.45	3P+Tx63 A  400 V		cad.	76,32
B.62.3.488.50	3P+N+Tx63 A,  230÷400 V		cad.	78,11
B.62.3.490	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67
Fornitura di prese interbloccate CEE 17, con magnetotermico incorporato, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
B.62.3.490.5	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	84,41
B.62.3.490.10	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	88,36
B.62.3.490.15	3P+N+Tx63 A,  230÷400 V		cad.	113,90
B.62.3.492	PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44
Fornitura di prese CEE 17 a bassissima tensione con gruppo trasformatore di isolamento incorporato, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta.
B.62.3.492.5	2Px16 A,  230/24 V,  100 VA		cad.	69,91
B.62.3.492.10	2Px16 A,  230/24 V,  160 VA		cad.	74,21
B.62.3.494	BATTERIE CON PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, IP67
Fornitura di batterie di distribuzione complete di prese interbloccate CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
B.62.3.494.5	con 3 prese interbloccate, 2P÷3P+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	87,73
B.62.3.494.10	con 3 prese interbloccate, 2P÷3P+Tx16÷32A,  230÷400 V		cad.	138,70
B.62.3.494.15	con 2 prese interbloccate, 2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V		cad.	217,10
B.62.3.498	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
Fornitura di spine CEE 17 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
B.62.3.498.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	3,34
B.62.3.498.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	4,21
B.62.3.498.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	3,99
B.62.3.498.20	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	5,41
B.62.3.498.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	6,15
B.62.3.498.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	6,94
B.62.3.498.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	6,68
B.62.3.498.40	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	7,62
B.62.3.498.45	2P+Tx63 A  230 V		cad.	8,94
B.62.3.498.50	3P+Tx63 A  230 V		cad.	17,19
B.62.3.498.55	3P+Tx63 A  400 V		cad.	19,66
B.62.3.498.60	3P+N+Tx63 A,  230÷400 V		cad.	21,03
B.62.3.500	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
Fornitura di spine CEE 17 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
B.62.3.500.5	2Px16 A,  24÷48 V		cad.	3,12
B.62.3.500.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	2,18
B.62.3.500.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	2,49
B.62.3.500.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	2,47
B.62.3.500.25	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	3,05
B.62.3.500.30	2Px32 A,  24÷48 V		cad.	3,14
B.62.3.500.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	3,54
B.62.3.500.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	4,24
B.62.3.500.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	3,87
B.62.3.500.50	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	6,89
B.62.3.502	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67
Fornitura di spine CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
B.62.3.502.5	2P+Tx63 A  230 V		cad.	16,51
B.62.3.502.10	3P+Tx63 A  230 V		cad.	17,92
B.62.3.502.15	3P+Tx63 A  400 V		cad.	18,08
B.62.3.502.20	3P+N+Tx63 A,  230÷400 V		cad.	19,55
B.62.3.504	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
Fornitura di spine CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
B.62.3.504.5	2Px16 A,  24÷48 V		cad.	3,82
B.62.3.504.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	3,63
B.62.3.504.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	3,97
B.62.3.504.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	3,90
B.62.3.504.25	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	4,44
B.62.3.504.30	2Px32 A,  24÷48 V		cad.	3,82
B.62.3.504.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	5,41
B.62.3.504.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	6,20
B.62.3.504.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	5,88
B.62.3.504.50	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	6,73
B.62.3.505	ASPIRATORE BASE
Fornitura di aspiratore per servizi ciechi di tipo per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, portata d'aria necessaria a garantire 15 ricambi ora, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120)mm; avviamento a piacere con pulsante e timer istantaneo separato, accessibile, di durata fra 3÷20 minuti; pulsante e timer computati a parte.
B.62.3.505.5	portata di 90 m³/h  35 W, base		cad.	37,74
B.62.3.505.10	portata di 170 m³/h  45 W, base		cad.	44,20
B.62.3.505.15	portata di 270 m³/h  80 W, base		cad.	75,64
B.62.3.505.20	portata di 400 m³/h  95 W, base		cad.	103,90
B.62.3.507	ASPIRATORE CON TIMER
Fornitura di aspiratore per servizi ciechi di tipo per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, portata d'aria necessaria a garantire 15 ricambi ora, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120)mm, avviamento con l'accensione della luce del locale, fermata ritardata di 3÷20 minuti dallo spegnimento della luce
B.62.3.507.5	portata di 90 m³/h  35 W, timer 3÷20 min		cad.	53,61
B.62.3.507.10	portata di 170 m³/h  45 W, timer 2÷20 min		cad.	60,44
B.62.3.507.15	portata di 270 m³/h  80 W, timer 3÷20 min		cad.	75,64
B.62.3.507.20	portata di 400 m³/h  95 W, timer 3÷20 min		cad.	132,70
B.62.3.511	ASCIUGAMANI
Fornitura di apparecchio asciugamani per intallazione fissa a parete, spegnimento automatico con temporizzazione a taratura variabile 20÷25 s, 220 V,  50 Hz, portata d'aria 150 m³/h, termostato di sicurezza, termofusibile di protezione, pressione sonora <65 dB, a doppio isolamento.
B.62.3.511.5	1600 W, attivazione a pulsante		cad.	95,03
B.62.3.511.10	2000 W, attivazione a pulsante		cad.	103,30
B.62.3.511.15	1600 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm		cad.	123,40
B.62.3.511.20	2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm		cad.	132,10
B.62.3.515	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
Fornitura di frutto per punto comando o punto presa grado di protezione 2.1, "SERIE CIVILE", tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V superiore a 5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imprendibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per permettere il precollegamento.
B.62.3.515.5	interruttore		cad.	2,53
B.62.3.515.10	interruttore con spia		cad.	3,95
B.62.3.515.15	interruttore bipolare		cad.	4,22
B.62.3.515.20	interruttore bipolare con chiave		cad.	17,66
B.62.3.515.25	interruttore bipolare con spia		cad.	4,43
B.62.3.515.30	deviatore		cad.	3,01
B.62.3.515.35	deviatore con spia		cad.	5,31
B.62.3.515.40	deviatore con chiave		cad.	18,14
B.62.3.515.45	invertitore		cad.	4,90
B.62.3.515.50	commutatore  1-0-2		cad.	4,87
B.62.3.515.55	pulsante		cad.	3,07
B.62.3.515.60	doppio pulsante		cad.	4,66
B.62.3.515.65	pulsante con spia		cad.	5,13
B.62.3.515.70	pulsante con chiave		cad.	9,98
B.62.3.515.75	pulsante con tirante		cad.	5,68
B.62.3.515.80	pulsante con targhetta portanome illuminabile 24 V 3 W  2md		cad.	6,73
B.62.3.515.85	spia		cad.	2,70
B.62.3.515.90	doppia spia		cad.	3,55
B.62.3.515.92	magnetotermico bipolare 2x16 A, 1md		cad.	14,06
B.62.3.515.93	magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md		cad.	40,34
B.62.3.515.95	lampada segnapasso orientabile  24 V  3 W  3md		cad.	8,62
B.62.3.515.100	luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	32,64
B.62.3.515.105	presa 2P+T 10 A		cad.	2,40
B.62.3.515.110	presa 2P+T 16 A		cad.	2,95
B.62.3.515.115	presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	3,37
B.62.3.515.120	presa 2P+T 10÷16 A UNEL		cad.	5,52
B.62.3.515.125	presa 2P+T 20 A		cad.	6,73
B.62.3.515.130	presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md		cad.	4,18
B.62.3.515.135	presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP  2md		cad.	31,49
B.62.3.515.140	presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP  3md		cad.	84,09
B.62.3.515.145	portafusibile 16 A  1PP		cad.	4,41
B.62.3.515.150	presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V		cad.	14,14
B.62.3.515.155	uscita		cad.	1,18
B.62.3.515.160	presa telefono		cad.	6,36
B.62.3.515.165	presa 2P  48 V		cad.	2,37
B.62.3.515.170	presa TV derivazione		cad.	6,15
B.62.3.515.175	presa TV passante		cad.	7,99
B.62.3.515.180	presa citofono		cad.	5,78
B.62.3.515.185	presa audio irreversibile		cad.	11,36
B.62.3.515.190	presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	4,81
B.62.3.515.195	presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	17,77
B.62.3.515.200	presa filodiffusione		cad.	9,88
B.62.3.515.205	ronzatore 12 V		cad.	5,47
B.62.3.515.210	ronzatore 220 V		cad.	6,83
B.62.3.515.215	suoneria 12 V		cad.	7,78
B.62.3.515.220	suoneria 220 V		cad.	9,04
B.62.3.515.225	suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	32,06
B.62.3.515.230	suoneria pluritonale  2md		cad.	7,89
B.62.3.515.235	suoneria ausiliaria allarme, 5 s, 24 V, 80 dB,  2md		cad.	12,24
B.62.3.515.240	rivelatore di fumo, fotoelettrico  3md		cad.	66,65
B.62.3.515.245	rivelatore di fumo, termovelocimetrico  3md		cad.	62,45
B.62.3.515.250	rivelatore di gas metano  3md		cad.	77,42
B.62.3.515.255	rivelatore di gas GPL  3md		cad.	55,66
B.62.3.515.260	rivelatore di gas CO2  3md		cad.	94,77
B.62.3.515.265	presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md		cad.	67,85
B.62.3.515.270	presenza persona ad infrarosso passivo 2 A,  3md		cad.	101,70
B.62.3.515.275	ripetitore acustico riv. gas-incendio  2md		cad.	36,95
B.62.3.515.280	placca anodizzata alluminio cieca  3 fori		cad.	3,81
B.62.3.515.285	placca anodizzata alluminio  3 fori		cad.	3,82
B.62.3.515.290	placca anodizzata alluminio  4÷5 fori		cad.	5,57
B.62.3.515.295	placca anodizzata alluminio  6 fori		cad.	7,31
B.62.3.515.300	placca anodizzata bronzo cieca  3 fori		cad.	4,00
B.62.3.515.305	placca anodizzata bronzo  3 fori		cad.	4,29
B.62.3.515.310	placca anodizzata bronzo  4÷5 fori		cad.	5,99
B.62.3.515.315	placca anodizzata bronzo  6 fori		cad.	8,04
B.62.3.515.320	placca resina cieca  3 fori		cad.	0,63
B.62.3.515.325	placca resina  3 fori		cad.	0,63
B.62.3.515.330	placca resina  4÷5 fori		cad.	1,54
B.62.3.515.335	placca resina  6 fori		cad.	3,01
B.62.3.515.340	filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V		cad.	20,18
B.62.3.515.345	limitatore di sovratensioni con spia, 250 V		cad.	9,78
B.62.3.515.350	segnalatore di massima corrente, 10÷16 A		cad.	15,56
B.62.3.515.355	relè a tempo 15 min,  220 V		cad.	53,13
B.62.3.515.360	relè a tempo elettronico 15 min,  220 V,  2md		cad.	58,66
B.62.3.515.365	relè monostabile  12 V		cad.	17,92
B.62.3.515.370	relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V		cad.	7,14
B.62.3.515.375	relè passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md		cad.	10,30
B.62.3.515.380	relè passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md		cad.	16,51
B.62.3.515.385	relè bistabile di chiamata  3 s, 12 V		cad.	9,40
B.62.3.515.390	supporto in resina  3 fori		cad.	0,54
B.62.3.515.395	supporto in resina  4÷5 fori		cad.	1,18
B.62.3.515.400	supporto in resina  6 fori		cad.	2,11
B.62.3.515.405	supporto in resina  adattatore a scatola rotonda		cad.	0,66
B.62.3.515.410	variatore costante di luminosità  500 W,  2md		cad.	22,81
B.62.3.515.415	crepuscolare 220 V, 10 A,  3md		cad.	57,08
B.62.3.515.420	inseritore elettronico a tastiera  3md		cad.	121,40
B.62.3.515.425	orologio digitale  3md		cad.	99,87
B.62.3.515.430	programmatore giornaliero-settimanale  3md		cad.	105,30
B.62.3.517	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
Fornitura di frutto per punto comando o punto presa grado di protezione 2.1, "SERIE LUSSO", tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V superiore a 5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imprendibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per permettere il precollegamento, placca di copertura in pressofusione antiurto, autoportante, atossica, con vasta gamma di colori.
B.62.3.517.5	interruttore		cad.	3,37
B.62.3.517.10	interruttore con spia		cad.	5,22
B.62.3.517.15	interruttore bipolare		cad.	5,94
B.62.3.517.20	interruttore bipolare con chiave		cad.	24,23
B.62.3.517.25	interruttore bipolare con spia		cad.	5,22
B.62.3.517.30	deviatore		cad.	4,05
B.62.3.517.35	deviatore con spia		cad.	4,58
B.62.3.517.40	deviatore con chiave		cad.	25,13
B.62.3.517.45	invertitore		cad.	6,26
B.62.3.517.50	commutatore  1-0-2		cad.	7,57
B.62.3.517.55	pulsante		cad.	4,02
B.62.3.517.60	doppio pulsante		cad.	6,41
B.62.3.517.65	pulsante con spia		cad.	7,09
B.62.3.517.70	pulsante con chiave		cad.	8,94
B.62.3.517.75	pulsante con tirante		cad.	6,05
B.62.3.517.80	pulsante con targhetta portanome illuminabile 24 V 3 W  2md		cad.	8,20
B.62.3.517.85	spia		cad.	4,49
B.62.3.517.90	doppia spia		cad.	6,15
B.62.3.517.92	magnetotermico bipolare 2x16 A, 1md		cad.	6,15
B.62.3.517.93	magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md		cad.	48,20
B.62.3.517.95	lampada segnapasso orientabile  24 V  3 W  3md		cad.	13,35
B.62.3.517.100	luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	54,98
B.62.3.517.105	presa 2P+T 10 A		cad.	2,83
B.62.3.517.110	presa 2P+T 16 A		cad.	3,66
B.62.3.517.115	presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	3,98
B.62.3.517.120	presa 2P+T 10÷16 A UNEL		cad.	8,04
B.62.3.517.125	presa 2P+T 20 A		cad.	6,73
B.62.3.517.130	presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md		cad.	5,73
B.62.3.517.135	presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP  2md		cad.	17,03
B.62.3.517.140	presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP  3md		cad.	45,21
B.62.3.517.145	portafusibile 16 A  1PP		cad.	6,63
B.62.3.517.150	presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V		cad.	46,25
B.62.3.517.155	uscita		cad.	1,19
B.62.3.517.160	presa telefono		cad.	6,68
B.62.3.517.165	presa 2P  48 V		cad.	4,19
B.62.3.517.170	presa TV derivazione		cad.	8,72
B.62.3.517.175	presa TV passante		cad.	12,04
B.62.3.517.180	presa citofono		cad.	5,78
B.62.3.517.185	presa audio irreversibile		cad.	17,45
B.62.3.517.190	presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	17,45
B.62.3.517.195	presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	17,45
B.62.3.517.200	presa filodiffusione		cad.	10,35
B.62.3.517.205	ronzatore 12 V		cad.	9,57
B.62.3.517.210	ronzatore 220 V		cad.	13,04
B.62.3.517.215	suoneria 12 V		cad.	13,04
B.62.3.517.220	suoneria 220 V		cad.	16,24
B.62.3.517.225	suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	30,64
B.62.3.517.230	suoneria pluritonale  2md		cad.	13,04
B.62.3.517.235	suoneria ausiliaria allarme, 5 s, 24 V,  80 dB  2md		cad.	12,24
B.62.3.517.240	rivelatore di fumo, fotoelettrico  3md		cad.	90,25
B.62.3.517.245	rivelatore di fumo, termovelocimetrico  3md		cad.	76,95
B.62.3.517.250	rivelatore di gas metano  3md		cad.	91,61
B.62.3.517.255	rivelatore di gas GPL  3md		cad.	94,82
B.62.3.517.260	rivelatore di gas CO2  3md		cad.	96,18
B.62.3.517.265	presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, lavoro10 m  3md		cad.	50,82
B.62.3.517.270	presenza persona ad infrarosso passivo 2A, lavoro 10m  3md		cad.	50,41
B.62.3.517.275	ripetitore acustico riv. gas-incendio  2md		cad.	33,58
B.62.3.517.280	tasto falso polo		cad.	0,51
B.62.3.517.285	placca pressofusa metallizzata, vari colori  3 fori		cad.	6,73
B.62.3.517.290	placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori		cad.	9,52
B.62.3.517.295	placca pressofusa metallizzata, vari colori  6 fori		cad.	13,30
B.62.3.517.300	placca pressofusa metallizzata, vari colori  7 fori		cad.	17,29
B.62.3.517.305	placca pressofusa, vari colori  3 fori		cad.	4,81
B.62.3.517.310	placca pressofusa, vari colori  4 fori		cad.	8,47
B.62.3.517.315	placca pressofusa, vari colori  6 fori		cad.	11,83
B.62.3.517.320	placca pressofusa, vari colori  7 fori		cad.	13,30
B.62.3.517.325	placca pressofusa cromata, oro, colori speciali  3 fori		cad.	11,14
B.62.3.517.330	placca pressofusa cromata, oro, colori speciali  4 fori		cad.	15,88
B.62.3.517.335	placca pressofusa cromata, oro, colori speciali  6 fori		cad.	17,29
B.62.3.517.340	placca pressofusa cromata, oro, colori speciali  7 fori		cad.	21,92
B.62.3.517.345	filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V		cad.	21,97
B.62.3.517.350	limitatore di sovratensioni con spia, 250 V		cad.	10,93
B.62.3.517.355	segnalatore di massima corrente, 10÷16 A		cad.	17,50
B.62.3.517.360	relé a tempo 15 min  220 V		cad.	58,66
B.62.3.517.365	relé a tempo elettronico 15 min  220 V  2md		cad.	58,66
B.62.3.517.370	relé monostabile  12 V		cad.	10,61
B.62.3.517.375	relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V		cad.	10,78
B.62.3.517.380	relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md		cad.	9,83
B.62.3.517.385	relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md		cad.	18,34
B.62.3.517.390	relé bistabile di chiamata  3 s, 12 V		cad.	12,99
B.62.3.517.395	supporto in resina  3 fori		cad.	0,63
B.62.3.517.400	supporto in resina  4 fori		cad.	1,51
B.62.3.517.405	supporto in resina  6 fori		cad.	2,97
B.62.3.517.410	supporto in resina  adattatore a scatola rotonda		cad.	0,66
B.62.3.517.415	termostato ambiente  3md		cad.	83,84
B.62.3.517.420	variatore costante di luminosità  500 W  2md		cad.	76,47
B.62.3.517.425	crepuscolare 220 V  10 A  3md		cad.	61,87
B.62.3.517.430	inseritore elettronico a tastiera  3md		cad.	34,38
B.62.3.517.435	orologio digitale  3md		cad.	71,00
B.62.3.517.440	programmatore giornaliero-settimanale  3md		cad.	100,80
B.62.3.580	COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE
Fornitura di collettore per conduttori di protezione e per collegamenti equipotenziali, da montare all'interno di quadri elettrici, costituito da sbarra in ottone, morsetti, coperchio piombabile e supporti.
B.62.3.580.5	sbarra di equipotenzialità da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm²		cad.	7,57
B.62.3.580.10	sbarra di equipotenzialità da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm²		cad.	13,77
B.62.3.584	CORDA RAME NUDA
Fornitura di corda di rame nuda per collegamenti equipotenziali, collegamenti del collettore all'anello dipersore, o per formazione di anello dispersore; formato da fili di diametro 1.8 mm
B.62.3.584.5	sezione 16 mm²		m	0,75
B.62.3.584.10	sezione 25 mm²		m	1,20
B.62.3.584.15	sezione 35 mm²		m	1,63
B.62.3.584.20	sezione 50 mm²		m	2,32
B.62.3.584.25	sezione 70 mm²		m	3,49
B.62.3.586	TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura di tondino in acciaio zincato con rivestimento minimo di zinco di 350 gr/mm² per la formazione di anello dispersore, o di gabbia Faraday, completo di morsettiere per i collegamenti e di staffe di ancoraggio.
B.62.3.586.5	per anello, Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	0,72
B.62.3.586.10	per anello, Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	1,19
B.62.3.586.15	per maglia, Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	0,72
B.62.3.586.20	per maglia, Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	1,19
B.62.3.586.25	per calata, Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	0,72
B.62.3.586.30	per calata, Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	1,19
B.62.3.588	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura di bandella in acciaio zincato con rivestimento minimo di zinco 300 gr/mm², per la formazione di anello dispersore, completo di morsettiere per i collegamenti.
B.62.3.588.5	(20x2.5)mm, (50 mm² )		m	1,60
B.62.3.588.10	(20x3)mm, (60 mm²)		m	2,10
B.62.3.588.15	(25x2)mm, (50 mm²)		m	1,60
B.62.3.588.20	(25x3)mm, (75 mm²)		m	2,26
B.62.3.588.25	(25x4)mm, (100 mm²)		m	3,01
B.62.3.590	BANDELLA IN RAME
Fornitura di bandella in rame per la formazione di anello dispersore, completo di morsettiere per i collegamenti.
B.62.3.590.5	(20x2.5)mm, (50 mm²)		m	2,62
B.62.3.592	DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO
Fornitura di dispersore profilato a croce 50x50x5 in acciaio completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore.
B.62.3.592.5	in acciaio zincato, altezza 1500 mm		cad.	12,35
B.62.3.592.10	in acciaio zincato, altezza 2000 mm		cad.	16,56
B.62.3.592.15	in acciaio/rame, altezza 1500 mm		cad.	12,35
B.62.3.592.20	in acciaio/rame, altezza 2000 mm		cad.	16,56
B.62.3.820	APP. AUTONOMO DI ILLUMIAZIONE DI EMERGENZA, IP65
Fornitura di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente (S.A.) o non permanente, IP65, per installazione fissa a parete o a soffitto, da esterno o da incasso, alimentazione 220 V, 50 Hz, atonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente con flusso nominale sottospecificato, spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento, corpo in resina autoestinguente UL94-V2, schermo in materiale acrilico antiurto, doppio isolamento, supporti di fissaggio, tipo e colore a scelta della D.L.
B.62.3.820.5	350 lm,  8 W, resa 120 lm		cad.	107,70
B.62.3.820.10	1800 lm,  24 W, resa 600 lm		cad.	142,60
B.62.3.820.15	350 lm,  8 W, resa 180 lm S.A.		cad.	136,60
B.62.3.820.20	1800 lm,  24 W, resa 900 lm, S.A.		cad.	182,00
B.62.3.821	APP. AUTONOMO DI ILLUMIAZIONE DI EMERGENZA, IP40
Fornitura di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione non permanente, IP40, per installazione fissa a parete o a soffitto, da esterno o da incasso, alimentazione 220 V, 50 Hz, atonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente con flusso nominale sotto specificato, spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, supporti di fissaggio, tipo e colore a scelta della D.L.
B.62.3.821.5	350 lm,  8 W, resa 120 lm		cad.	83,57
B.62.3.821.10	1150 lm,  18 W, resa 380 lm		cad.	116,20
B.62.3.821.15	1800 lm,  24 W, resa 600 lm		cad.	126,50
B.62.3.821.20	3500 lm,  36 W, resa 1200 lm		cad.	136,00
B.62.3.822	APP. AUTONOMO DI ILLUMIAZIONE USCITA, IP40
Fornitura di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente, IP40, per installazione fissa a parete o a soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz, atonomia di un'ora, per segnalazione uscite, conforme alle norme CEI 64-8/752 '98, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente, spie di segnalazione di funzionamento, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, segnaletica e/o scritta, supporti di fissaggio, tipo e colore a scelta della D.L.
B.62.3.822.10	da parete, 8 W, leggibile a 24 m		cad.	94,24
B.62.3.822.15	da parete, 18 W, leggibile a 32 m		cad.	146,60
B.62.3.822.30	bifacciale, 11 W, leggibile a 24 m		cad.	121,50
B.62.3.835	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65
Fornitura di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP65, per impianti AD-FT, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo anticorrosione, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6mm, parabola con ottica semispeculare, schermo in policarbonato cl. V2 o in vetro temperato spessore 4mm, infrangibile, non combustibile, completo di guarnizione in neoprene, apertura a cerniera, emissione diretta o asimmetrica; completo di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.
B.62.3.835.5	policarbonato, 1x18 W		cad.	27,65
B.62.3.835.10	policarbonato, 1x36 W		cad.	36,16
B.62.3.835.15	policarbonato, 1x58 W		cad.	44,68
B.62.3.835.20	acciaio, 1x18 W		cad.	72,32
B.62.3.835.25	acciaio, 1x36 W		cad.	89,30
B.62.3.835.30	acciaio, 1x58 W		cad.	112,80
B.62.3.835.35	policarbonato, 2x18 W		cad.	37,00
B.62.3.835.40	policarbonato, 2x36 W		cad.	55,29
B.62.3.835.45	policarbonato, 2x58 W		cad.	68,06
B.62.3.835.50	acciaio, 2x18 W		cad.	78,11
B.62.3.835.55	acciaio, 2x36 W		cad.	95,71
B.62.3.835.60	acciaio, 2x58 W		cad.	112,80
B.62.3.837	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP40
Fornitura di apparecchio di illuminazione diretta e indiretta, a plafoniera, IP40, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua; composto da corpo, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm, parabola con ottica speculare, semispeculare o verniciata, emissione diretta-indiretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa, supporti di fissaggio; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.
B.62.3.837.5	acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W		cad.	61,65
B.62.3.837.10	acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W		cad.	87,20
B.62.3.837.15	acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W		cad.	102,10
B.62.3.837.20	acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W		cad.	59,55
B.62.3.837.25	acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W		cad.	180,70
B.62.3.837.30	acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W		cad.	201,90
B.62.3.837.35	sospeso, acciaio verniciato, semindiretta, 2x36 W		cad.	91,45
B.62.3.837.40	sospeso, acciaio verniciato, semindiretta, 2x58 W		cad.	155,30
B.62.3.837.45	acciaio verniciato, speculare, 3x18 W		cad.	125,50
B.62.3.837.50	acciaio verniciato, speculare, 4x18 W		cad.	131,90
B.62.3.837.55	acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W		cad.	144,60
B.62.3.839	APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40
Fornitura di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera da incasso, IP40, per montaggio a controsoffitto in pannelli (600x600)mm² o doghe metalliche passo 100÷300 mm, sia singolo che a fila continua; composto da corpo, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm, parabola con ottica speculare, semispeculare o verniciata, emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile con dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa, supporti di fissaggio; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.
B.62.3.839.5	acciaio verniciato, speculare, 1x18 W		cad.	48,93
B.62.3.839.10	acciaio verniciato, speculare, 1x36 W		cad.	70,17
B.62.3.839.15	acciaio verniciato, speculare, 1x58 W		cad.	82,94
B.62.3.839.20	acciaio verniciato, speculare, 2x18 W		cad.	65,91
B.62.3.839.25	acciaio verniciato, speculare, 2x36 W		cad.	106,40
B.62.3.839.30	acciaio verniciato, speculare, 2x58 W		cad.	127,60
B.62.3.839.35	acciaio verniciato, speculare, 3x18 W		cad.	97,81
B.62.3.839.40	acciaio verniciato, speculare, 4x18 W		cad.	106,40
B.62.3.839.45	acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W		cad.	70,59
B.62.3.841	APP. ILL. FLUORESCENTE, A COMPONIBILITA' LINEARE, IP40
Fornitura di apparecchio di illuminazione diretta, a componibilità lineare per applicazione a sospensione o a parete, sia singolo che a fila continua, adatto per lampade tubolari fluorescenti o altri tipi di lampada, IP40; composto da corpo in alluminio estruso verniciato a fuoco con polveri epossidiche, parabola con ottica speculare, opaca o verniciata, emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di gruppo accenditore rifasato e filtro radio-TV alloggiati all'interno del corpo, tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa, possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nichel-cadmio per l'emergenza, faretto e trasformatore 12 V nel caso di lampade alogene dicroiche, riflettore con vetro frontale filtrante raggi UV e frangiluce direzionale nero nel caso di lampade a ioduri, spazio per passaggio dei cavi alimentazione, accessori di varo tipo quali giunti e/o curve, snodi, terminali, sospensioni elettrificate; lampade, tipo e colore a scelta della D.L.
B.62.3.841.5	tondo, 1x18 W  (Ø 70÷100x700) mm		cad.	28,91
B.62.3.841.10	tondo, 1x36 W  (Ø 70÷100x1300) mm		cad.	40,84
B.62.3.841.15	tondo, 1x58 W  (Ø 70÷100x1600) mm		cad.	46,77
B.62.3.841.20	tondo, compatta 2x18 W  (Ø 100x1100) mm		cad.	62,55
B.62.3.841.25	tondo, alogena dic.12 V, 50 W  (100x400) mm		cad.	66,33
B.62.3.841.30	tondo, joduri 300 W  (Ø 100x400) mm		cad.	71,00
B.62.3.841.35	tondo, emergenza S/C, 1x18 W  (1700) mm		cad.	155,30
B.62.3.841.40	tondo, emergenza S/C, 1x36 W  (2000) mm		cad.	155,30
B.62.3.841.45	tondo 50°, 1x36 W  (Ø 100x1300) mm		cad.	136,20
B.62.3.841.50	tondo 50°, 1x58 W  (Ø 100x1600) mm		cad.	151,00
B.62.3.841.55	piatto,1x18 W  (240x70x1100) mm		cad.	45,94
B.62.3.841.60	piatto,1x36 W  (240x70x1700) mm		cad.	55,29
B.62.3.841.65	piatto,1x58 W  (240x70x2000) mm		cad.	61,24
B.62.3.841.70	piatto, 2x18 W  (240x70x1100) mm		cad.	61,65
B.62.3.841.75	piatto, 2x36 W  (240x70x1700) mm		cad.	80,84
B.62.3.841.80	piatto, 2x58 W  (240x70x2000) mm		cad.	93,56
B.62.3.841.85	piatto, alogena dic.12 V. 50 W  (400) mm		cad.	76,58
B.62.3.841.90	piatto, joduri 300 W  (400) mm		cad.	85,09
B.62.3.841.95	piatto, emergenza S/C, 1x18 W  (1700) mm		cad.	193,60
B.62.3.841.100	piatto, emergenza S/C, 1x18 W  (2000) mm		cad.	193,60
B.62.3.841.105	piatto, asimmetrica, 2x36 W  (240x70x1700) mm		cad.	148,90
B.62.3.841.110	piatto, asimmetrica, 2x58 W  (240x70x1700) mm		cad.	165,90
B.62.3.852	APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO, IP40
Fornitura di apparecchio di illuminazione a soffitto o a parete, IP40, utilizzo diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, vetro diffusore infrangibile e termoresistente, completo di portalampada in porcellana e lampade con eventuale rifasamento, suporti di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.
B.62.3.852.5	tondo,  E27  40÷75 W		cad.	18,87
B.62.3.852.10	tondo,  E27  100 W		cad.	37,00
B.62.3.852.15	tondo,  compatta E27  9÷11 W		cad.	29,43
B.62.3.852.20	tondo,  compatta E27  18 W		cad.	34,80
B.62.3.852.25	tondo,  circolina E27  22 W		cad.	34,80
B.62.3.852.30	tondo,  circolina E27  32÷40 W		cad.	21,97
B.62.3.852.35	ovale,  E27  40÷75 W		cad.	27,02
B.62.3.852.40	ovale,  E27  100 W		cad.	33,80
B.62.3.852.45	ovale,  compatta E27  9÷11 W		cad.	31,74
B.62.3.852.50	ovale,  compatta E27  18 W		cad.	31,54
B.62.3.852.55	applique,  E27  40÷75 W		cad.	50,19
B.62.3.852.60	applique,  E27  100 W		cad.	67,23
B.62.3.852.65	applique,  compatta E27  9÷11 W		cad.	71,43
B.62.3.852.70	applique,  compatta E27  18 W		cad.	74,06
B.62.3.855	APP. ILLUMINANTE, PER ESTERNO, A PROIETTORE, IP55
Fornitura di apparecchio di illuminazione per zone residenziali, IP55, a proiettore orientabile con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a parete, a palo, singolo od accoppiato, composto da corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio purissimo stampato brillantato ed anodizzato a buccia d'arancia, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente od opaco; completo di accenditore rifasato alloggiato all'interno, portalampada in porcellana, lampade, staffe apposite e supporti di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.
B.62.3.855.5	lampada incandescenza  E27  40÷100 W		cad.	12,77
B.62.3.855.10	lampada fluorescente compatta  E27  9÷18 W		cad.	12,77
B.62.3.855.15	lampada a V.M. Hg ad A.P.  E27   50-70-80-125 W		cad.	110,60
B.62.3.855.20	lampada al Na A.P.  E27  70÷100 W		cad.	95,71
B.62.3.856	ACC. APP. ILL. PER ESTERNO,  A PROIETTORE, IP55
Fornitura di accessori per apparecchi di illuminazione per zone residenziali, IP55, a proiettore orientabile; tipi e colori a scelta della D.L.
B.62.3.856.5	palina h. 1500 mm		cad.	62,97
B.62.3.856.10	palina h. 2500 mm		cad.	61,65
B.62.3.856.15	raccordo testa palo Ø 60 mm		cad.	14,45
B.62.3.856.20	mensola 600 mm		cad.	26,64
B.62.3.856.25	paraluce  IP55		cad.	8,52
B.62.3.856.30	griglia di protezione		cad.	18,72
B.62.3.857	APP. ILL. PER ESTERNO, A LAMPIONCIN0, IP55
Fornitura di apparecchi di illuminazione per esterno residenziale, IP55, a lampioncino, da parete o da palo, completo di corpo illuminante in policarbonato trasparente, resistente ad atti vandalici, portalampada in ceramica, lampada vario tipo; tipo e colore a scelta della D.L.
B.62.3.857.5	lampioncino, Ø 250 mm, incandescenza  E27   40÷100 W		cad.	42,52
B.62.3.857.10	lampioncino, Ø 250 mm, compatta E27   9÷24 W		cad.	51,04
B.62.3.857.15	lampioncino, Ø 250 mm, V.M. Hg A.P.  E27   50-80-125 W		cad.	58,71
B.62.3.857.20	lampioncino, Ø 250 mm, Na A.P.  E27   50÷70 W		cad.	70,17
B.62.3.857.25	lampioncino, Ø 500 mm, incandescenza  E27   40÷100 W		cad.	59,55
B.62.3.857.30	lampioncino, Ø 500 mm, compatta E27   9÷24 W		cad.	63,81
B.62.3.857.35	lampioncino, Ø 500 mm, V.M. Hg A.P.  E27   50-80-125 W		cad.	72,32
B.62.3.857.40	lampioncino, Ø 500 mm, Na A.P.  E27   50÷70 W		cad.	76,58
B.62.3.857.45	palina per lampioncino semplice, h. 1500 mm		cad.	20,86
B.62.3.857.50	palina per lampioncino doppio, h. 1500 mm		cad.	42,52
B.62.3.857.55	palina per lampioncino semplice, h. 2500 mm		cad.	83,36
B.62.3.857.60	palina per lampioncino doppio, h. 2500 mm		cad.	99,97
B.62.3.857.65	braccio per lampioncino, semplice		cad.	33,17
B.62.3.857.70	braccio per lampioncino, doppio		cad.	55,29

B.62.4	REVISIONI, RIMOZIONI, RIPRISTINI
Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa specializzata, pertanto, qualora dette opere siano comprese in un progetto da appaltare unitariamente, si riconoscerà una maggiorazione compresa indicativamente tra il 13% ed il 20% per gli oneri derivanti dal subappalto, limitatamente alle sole opere specialistiche.
B.62.4.15	RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO
Rimozione di punto comando o punto presa, conduttori, tubo e scatole, posti sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, entro controsoffittatura o in vista. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.4.15.5	punto comando generico		cad.	8,22
B.62.4.15.10	punto presa serie civile		cad.	8,22
B.62.4.15.15	punto presa IP55		cad.	9,04
B.62.4.15.20	punto presa CEE 17  <= 32 A		cad.	10,28
B.62.4.15.25	punto presa CEE 17  >32 A		cad.	11,51
B.62.4.15.30	punto termostato		cad.	6,17
B.62.4.15.35	punto telefono		cad.	8,22
B.62.4.15.40	punto citofono		cad.	8,22
B.62.4.20	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO
Rimozione e sostituzione di vecchio punto comando o punto presa con tipo a norma CEI, con alveoli protetti, cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica, di linea e/o posa del conduttore di terra; frutti di tipo modulare largo, placca, tipo e colore approvato dalla D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.4.20.5	supporto, da metallo in plastica		cad.	4,93
B.62.4.20.10	frutto e supporto, placca, serie civile		cad.	14,49
B.62.4.20.15	frutto e supporto, placca, serie lusso		cad.	14,49
B.62.4.20.20	frutto, supporto e scatola, placca, serie civile		cad.	14,66
B.62.4.20.25	frutto, supporto e scatola, placca, serie lusso		cad.	14,66
B.62.4.25	RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO
Rimozione e sostituzione di vecchio punto comando o punto presa con tipo a norma CEI, con alveoli protetti, cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, a partire dal quadro di protezione della stessa, suddivisa per i relativi punti utilizzo.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.4.25.5	punto interrotto		cad.	44,11
B.62.4.25.10	punto interrotto bipolare		cad.	58,04
B.62.4.25.15	punto pulsante		cad.	44,64
B.62.4.25.20	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	58,56
B.62.4.30	REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI
Revisione, pulizia e posa di interruttore magnetotermico differenziale, tipo a scatto modulare e/o scatolato e controllo efficenza protezioni impianto, conforme alle prescrizioni CEI 64-8 '98.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione ed eventuale collegamento dei conduttori, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.4.30.5	magn.term. diff. modulare fino a 100 A		cad.	12,33
B.62.4.30.10	magn.term. diff. scatolato fino a 160 A		cad.	18,50
B.62.4.30.15	magn.term. diff. scatolato fino a 400 A		cad.	24,67
B.62.4.30.20	magn.term. diff. scatolato fino a 800 A		cad.	49,34
B.62.4.30.25	magn.term. diff. scatolato fino a 1250 A		cad.	98,67
B.62.4.35	RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO
Rimozione di apparecchiatura da quadro, per riutilizzo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.4.35.5	bipolare, <= 80 A		cad.	12,33
B.62.4.35.10	tetrapolare,  100÷400 A		cad.	18,50
B.62.4.35.15	scatolato, 630÷800 A		cad.	24,67
B.62.4.40	RIMOZIONE APPARECCHIATURA
Rimozione di apparecchiatura varia, comunque posata, per futuro utilizzo. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.4.40.5	apparecchio illuminante ad incandescenza		cad.	10,28
B.62.4.40.10	apparecchio illuminante a fluorescenza		cad.	14,39
B.62.4.40.15	aparecchio illuminante di emergenza		cad.	10,28
B.62.4.40.20	proiettore per esterno, h 3÷7 m		cad.	20,56
B.62.4.40.25	aspiratore		cad.	12,33
B.62.4.45	POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE
Posa in opera di apparecchiatura fornita dal committente, punto di alimentazione escluso o predisposto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.4.45.5	apparecchio illuminante ad incandescenza		cad.	8,22
B.62.4.45.10	apparecchio illuminante a fluorescenza, singolo		cad.	8,22
B.62.4.45.15	apparecchio illuminante a fluorescenza, fila continua		cad.	12,33
B.62.4.45.20	apparecchio illuminante di emergenza		cad.	8,22
B.62.4.45.25	proiettore per interno		cad.	10,28
B.62.4.45.30	proiettore per esterno,  h >3 m		cad.	16,45
B.62.4.45.35	aspiratore		cad.	8,22
B.62.4.50	REVISIONE DI APPARECCHIATURA
Revisione di apparecchiatura, dei collegamenti a terra, con rimozione di controsoffitto e/o smontaggio dell'apparecchio, la posa in opera e collegamento del medesimo alla dorsale di terra esistente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.4.50.5	apparecchio illuminante monolampada		cad.	24,67
B.62.4.50.10	apparecchio illuminante con due o più lampade		cad.	30,83
B.62.4.50.15	apparecchio illuminante emergenza		cad.	12,33
B.62.4.50.20	apparecchio illuminante per esterno		cad.	49,34
B.62.4.105	RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO
Rimozione di quadro elettrico in generale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione e collegamento dei conduttori, la rimozione dell'apparecchiatura di protezione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.4.105.5	armadio, IP40, dim. (1600x600x400) mm		cad.	202,00
B.62.4.105.10	armadio, IP40, dim. (2000x1000x600) mm		cad.	303,00
B.62.4.105.15	armadio componibile, IP40, dim. (400x600x200) mm		cad.	101,00
B.62.4.105.20	armadio componibile, IP40, dim. (1000x600x200) mm		cad.	151,50
B.62.4.105.25	centralino, 1x12 moduli		cad.	50,50
B.62.4.105.30	centralino, 2x12 moduli		cad.	75,75
B.62.4.210	REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
Revisione, controllo, pulizia e/o rimozione con trasporto a deposito di trasformatore di potenza; demolizione, escluso il trasporto di olio usato a recupero controllato. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la revisione e/o la rimozione  ed eventuale collegamento dei conduttori, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.4.210.5	revisione di trasformatore, <=10 kVA		cad.	74,00
B.62.4.210.10	revisione di trasformatore, 12÷100 kVA		cad.	98,67
B.62.4.210.15	revisione di trasformatore, 120÷400 kVA		cad.	148,00
B.62.4.210.20	controllo dielettrico olio trasformatore MT, prelievo e analisi		cad.	197,30
B.62.4.210.25	rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, <=10  kVA		cad.	74,00
B.62.4.210.30	rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, 12÷100 kVA		cad.	98,67
B.62.4.210.35	rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, 120÷400 kVA		cad.	148,00
B.62.4.210.40	rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, <=10 kVA		cad.	197,30
B.62.4.210.45	rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, 12÷100 kVA		cad.	222,00
B.62.4.210.50	rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, 120÷400 kVA		cad.	246,70
B.62.4.210.55	scollegamento e allacciamento bt,  di trasformatore, <=10 kVA		cad.	74,00
B.62.4.210.60	scollegamento e allacciamento MT, di trasformatore, <=100 kVA		cad.	101,00
B.62.4.210.65	scollegamento o allacciamento MT, di trasformatore, 120÷400 kVA		cad.	202,00
B.62.4.210.70	commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore, <=100 kVA		cad.	49,34
B.62.4.210.75	commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore, 120÷400 kVA		cad.	74,00
B.62.4.215	RIMOZIONE APPARECCHIATURA O MATERIALE INQUINANTE
Rimozione di apparecchiatura o materiale inquinante, comunque posati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino e trasporto a recupero controllato, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.4.215.5	rimozione olio usato di trasformatore, <=100 kVA		cad.	189,70
B.62.4.215.10	olio usato di trasformatore, 160 kVA		cad.	240,20
B.62.4.215.15	olio usato di trasformatore, 250 kVA		cad.	290,70
B.62.4.215.20	olio usato di trasformatore, 400 kVA		cad.	341,20
B.62.4.215.25	condensatori rifasamento, <=50 kVA		cad.	50,50
B.62.4.215.30	condensatori rifasamento, 60÷100 kVA		cad.	75,75
B.62.4.215.35	condensatori rifasamento, 120÷300 kVA		cad.	151,50
B.62.4.215.40	accumulatore al piombo, 12 V, <=24 Ah		cad.	29,55
B.62.4.215.45	accumulatore al piombo, 12 V, 32÷60 Ah		cad.	37,87
B.62.4.215.50	accumulatore al piombo, 12 V, 72÷92 Ah		cad.	50,50
B.62.4.215.55	batteria accumulatori al piombo, 24 V, <=60 Ah		cad.	37,87
B.62.4.215.60	batteria accumulatori al piombo, 48 V, <=60 Ah		cad.	42,08
B.62.4.215.65	batteria accumulatori al piombo, 110 V, <=60 Ah		cad.	46,29
B.62.4.215.70	batteria accumulatori al piombo, 110 V,  90÷120 Ah		cad.	50,50
B.62.4.215.75	batteria accumulatori al piombo, 110 V, 150÷240 Ah		cad.	101,00
B.62.4.220	RIMOZIONE DI CABINA ELETTRICA
Rimozione di trasformatore in olio e relative celle di ingresso cavi di MT e di protezione, cavi di collegamento con il quadro generale e di apparecchiatura varia comunque posata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio, deposito a magazzino e/o trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.4.220.5	completa, <=400 kVA		cad.	758,60
B.62.4.230	CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V
Causa il cambio tensione da 220 V a 380 V, verifica degli utilizzatori trifasi esistenti e dei relativi quadri di controllo ed addattamento alla nuova tensione di lavoro.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, allentamento e collegamento dei conduttori, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.4.230.5	per ventilconvettori		cad.	50,50
B.62.4.230.10	per aspiratori		cad.	63,12
B.62.4.230.15	per pompe		cad.	50,50
B.62.4.230.20	per motori da officina		cad.	63,12
B.62.4.230.25	per motori da cucina		cad.	37,87
B.62.4.230.30	per motori da laboratorio		cad.	25,25
B.62.4.230.35	per ascensori		cad.	404,00
B.62.4.230.40	per quadro di controllo		cad.	202,00
B.62.4.230.45	per quadro di zona		cad.	101,00

B.62.6	TUBI PROTETTIVI

B.62.6.10	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO
Fornitura e posa in opera di tubo protetivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, pieghevole, corrugato, autoestinguente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.6.10.5	Ø 16 mm  (conf.100 m)		m	1,47
B.62.6.10.10	Ø 20 mm  (conf.100 m)		m	1,79
B.62.6.10.15	Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	2,07
B.62.6.10.20	Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	2,48
B.62.6.10.25	Ø 40 mm  (conf.25 m)		m	2,89
B.62.6.10.30	Ø 50 mm  (conf.25 m)		m	3,40
B.62.6.10.35	Ø 63 mm  (conf.25 m)		m	4,29
B.62.6.10.40	sovrapprezzo tirafilo  (conf.25÷100 m)		m	0,04
B.62.6.50	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS
Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pieghevole, corrugato, autorinvenente, non autoestinguente, colore arancione per immersione nel calcestruzzo; misura schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.6.50.10	Ø 20 mm  (conf.100 m)		m	1,69
B.62.6.50.15	Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	1,89
B.62.6.50.20	Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	2,31
B.62.6.50.22	Ø 40 mm  (conf.25 m)		m	2,12
B.62.6.50.25	sovrapprezzo tirafilo  (conf.25÷100 m)		m	0,04
B.62.6.60	CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DA INTERRO, MEDIO
Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PE, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; medio, pieghevole, corrugato, non autoestinguente, munito di sonda tiracavo, da interro; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.6.60.3	Ø 40 mm  (conf.50 m)		m	2,26
B.62.6.60.4	Ø 50 mm  (conf.50 m)		m	2,35
B.62.6.60.5	Ø 63 mm  (conf.50 m)		m	2,69
B.62.6.60.10	Ø 75 mm  (conf.50 m)		m	3,16
B.62.6.60.15	Ø 90 mm  (conf.50 m)		m	3,73
B.62.6.60.17	Ø 110 mm  (conf.50 m)		m	3,80
B.62.6.60.20	Ø 125 mm  (conf.25 m)		m	5,05
B.62.6.60.22	Ø 140 mm  (conf.25 m)		m	5,70
B.62.6.60.25	Ø 160 mm  (conf.25 m)		m	6,83
B.62.6.60.30	Ø 200 mm  (conf. 25 m)		m	8,64
B.62.6.70	CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE
Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PE ad alta densità, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pesante, pieghevole, doppia parete, corrugato a spirale esterno, liscio interno, non autoestinguente, munito di sonda tiracavo, da interro; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.6.70.3	Ø 40 mm  (conf.50 m)		m	2,67
B.62.6.70.4	Ø 50 mm  (conf.50 m)		m	2,86
B.62.6.70.5	Ø 63 mm  (conf.50 m)		m	3,06
B.62.6.70.10	Ø 75 mm  (conf.50 m)		m	3,53
B.62.6.70.15	Ø 90 mm  (conf.50 m)		m	4,30
B.62.6.70.17	Ø 110 mm  (conf.50 m)		m	4,81
B.62.6.70.20	Ø 125 mm  (conf.25 m)		m	5,90
B.62.6.70.22	Ø 140 mm  (conf.25 m)		m	6,72
B.62.6.70.25	Ø 160 mm  (conf.25 m)		m	7,63
B.62.6.70.30	Ø 200 mm  (conf. 25 m)		m	9,46
B.62.6.110	TUBO FLESSIBILE IN PVC
Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo,  isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-56 '96 e varianti; flessibile, autoestinguente, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035 (+5°C÷+60°C), o azzurro per alte temperature (-20°C÷+90°C).
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.6.110.5	n/g, Ø 16 mm  (conf.50 m)		m	4,27
B.62.6.110.10	n/g, Ø 20 mm  (conf.50 m)		m	4,87
B.62.6.110.15	n/g, Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	5,88
B.62.6.110.20	n/g, Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	7,16
B.62.6.110.25	blu, Ø 16 mm  (conf.50 m)		m	4,36
B.62.6.110.30	blu, Ø 20 mm  (conf.50 m)		m	4,96
B.62.6.110.35	blu, Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	5,75
B.62.6.110.40	blu, Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	7,25
B.62.6.110.45	blu, Ø 40 mm  (conf.25 m)		m	10,00
B.62.6.110.50	blu, Ø 50 mm  (conf.25 m)		m	12,28
B.62.6.110.55	blu, Ø 60 mm  (conf.25 m)		m	13,49
B.62.6.120	TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO, IP67
Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo, conforme alle prescrizioni CEI 23-56 '96 e varianti; in acciaio zincato a doppia graffatura con rivestimento in resina di polivinile, autoestinguente, flessibile, resistente agli urti, alle intemperie ed agenti chimici, IP67.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.6.120.5	Ø 16 mm  (conf.50 m)		m	5,33
B.62.6.120.10	Ø 20 mm  (conf.50 m)		m	6,48
B.62.6.120.15	Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	7,46
B.62.6.120.20	Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	10,59
B.62.6.210	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55)
Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 e varianti; marchiato, medio, rigido, liscio, autoestinguente, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.6.210.5	Ø 16 mm  (conf.20x3 m)		m	3,75
B.62.6.210.10	Ø 20 mm  (conf.20x3 m)		m	4,32
B.62.6.210.15	Ø 25 mm  (conf.13x3 m)		m	5,05
B.62.6.210.20	Ø 32 mm  (conf.13x3 m)		m	6,27
B.62.6.210.25	Ø 40 mm  (conf.12x3 m)		m	7,95
B.62.6.210.30	Ø 50 mm  (conf.10x3 m)		m	9,76
B.62.6.210.35	Ø 63 mm  (conf.10x3 m)		m	9,06
B.62.6.220	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 e varianti; pesante, rigido, liscio, autoestinguente, atossico in barriere tagliafiamma in caso di incendio, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.6.220.5	Ø 16 mm  (conf.34x3 m)		m	3,80
B.62.6.220.10	Ø 20 mm  (conf.34x3 m)		m	4,38
B.62.6.220.15	Ø 25 mm  (conf.20x3 m)		m	5,11
B.62.6.220.20	Ø 32 mm  (conf.15x3 m)		m	6,29
B.62.6.220.25	Ø 40 mm  (conf.10x3 m)		m	8,06
B.62.6.220.30	Ø 50 mm  (conf.5x3 m)		m	9,78
B.62.6.230	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 e varianti; marchiato, pesante, rigido, liscio, autoestinguente, raccordi ad innesto rapido; IP55 per impianti AD-FT o FE, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, curve, manicotti e raccordi ad innesto rapido ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.6.230.5	Ø 16 mm  (conf.20x3 m)		m	3,85
B.62.6.230.10	Ø 20 mm  (conf.20x3 m)		m	4,43
B.62.6.230.15	Ø 25 mm  (conf.13x3 m)		m	5,20
B.62.6.230.20	Ø 32 mm  (conf.13x3 m)		m	6,40
B.62.6.230.25	Ø 40 mm  (conf.12x3 m)		m	8,21
B.62.6.230.30	Ø 50 mm  (conf.10x3 m)		m	10,04
B.62.6.240	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65
Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 e 23-26 '96; filettato, metrico M 1.5, molto pesante, rigido, liscio, autoestinguente; usato con collanti, IP65, per impianti AD-FT o FE, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.6.240.5	Ø 16 mm  (conf.20x3 m)  sp. 2.5 mm		m	6,08
B.62.6.240.10	Ø 20 mm  (conf.20x3 m)  sp. 2.6 mm		m	6,68
B.62.6.240.15	Ø 25 mm  (conf.15x3 m)  sp. 2.8 mm		m	7,93
B.62.6.240.20	Ø 32 mm  (conf.10x3 m)  sp. 3.1 mm		m	9,28
B.62.6.240.25	Ø 40 mm  (conf.10x3 m)  sp. 3.3 mm		m	12,04
B.62.6.240.30	Ø 50 mm  (conf.5x3 m)  sp. 3.6 mm		m	13,69
B.62.6.260	CAVIDOTTO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, DA INTERRO
Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVCi; marchiato, medio 750 N o pesante 1250 N, rigido, liscio, bicchierato, autoestinguente, nero con striscia elicoidale gialla, per la protezione dei cavi nelle condutture elettriche interrate, conforme alle prescrizioni CEI 23-46 '97 e varianti; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.6.260.5	medio, Ø 50 mm  (conf.3 m)		m	3,08
B.62.6.260.10	medio, Ø 63 mm  (conf.3 m)		m	3,57
B.62.6.260.15	medio, Ø 80 mm  (conf.3 m)		m	4,43
B.62.6.260.20	medio, Ø 100 mm  (conf.3 m)		m	5,68
B.62.6.260.25	medio, Ø 110 mm  (conf.3 m)		m	6,19
B.62.6.260.30	medio, Ø 125 mm  (conf.3 m)		m	7,80
B.62.6.260.35	medio, Ø 160 mm  (conf.3 m)		m	15,26
B.62.6.260.40	pesante, Ø 50 mm  (conf.3 m)		m	3,37
B.62.6.260.45	pesante, Ø 63 mm  (conf.3 m)		m	4,05
B.62.6.260.50	pesante, Ø 80 mm  (conf.3 m)		m	5,07
B.62.6.260.55	pesante, Ø 100 mm  (conf.3 m)		m	6,60
B.62.6.260.60	pesante, Ø 110 mm  (conf.3 m)		m	7,22
B.62.6.260.65	pesante, Ø 125 mm  (conf.3 m)		m	8,95
B.62.6.260.70	pesante, Ø 160 mm  (conf.3 m)		m	17,59
B.62.6.310	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Fornitura e posa in opera di tubo protettivo,  in acciaio zincato filettato, UNI 8424-74 e conforme alle prescrizioni CEI 23-26 '96; IP65, per impianti AD-FT o FE; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.6.310.5	Ø 16 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 12.5 mm		m	9,09
B.62.6.310.10	Ø 20 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 15 mm		m	10,30
B.62.6.310.15	Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm		m	12,85
B.62.6.310.20	Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm		m	15,21
B.62.6.310.25	Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm		m	17,86
B.62.6.310.30	Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm		m	22,48
B.62.6.310.35	Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm		m	27,16
B.62.6.320	TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio smaltato filettato, UNI 8424-74, conforme alle prescrizioni CEI 23-26 '96; IP65, per impianti AD-FT o FE; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.6.320.5	Ø 16 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 12.5 mm		m	9,09
B.62.6.320.10	Ø 20 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 15 mm		m	10,30
B.62.6.320.15	Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm		m	12,85
B.62.6.320.20	Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm		m	15,21
B.62.6.320.25	Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm		m	17,86
B.62.6.320.30	Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm		m	22,48
B.62.6.320.35	Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm		m	27,16

B.62.9	CANALI PVC E SISTEMI, BATTISCOPA

B.62.9.10	CANALINA IN PVC, MARCHIATA
Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido, marchiata, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 evarianti; tipo porta cavi e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa; compreso coperchio, angoli, giunti, con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40, coperchio apribile solo con attrezzo o possibilità di rinforzo con apposite traversine di contenimento cavi fino all'altezza di 2.25 m; dimensioni standard od equivalenti DIN; bianca o grigia RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.9.10.5	dimensioni (15x17) mm  (conf.40x2 m)		m	10,26
B.62.9.10.10	dimensioni (25x30) mm  (conf.54x2 m)		m	11,11
B.62.9.10.30	dimensioni (40x40) mm  (conf.34x2 m)		m	12,33
B.62.9.10.35	dimensioni (60x40) mm  (conf.22x2 m)		m	13,80
B.62.9.10.40	dimensioni (80x40) mm  (conf.16x2 m)		m	16,60
B.62.9.10.45	dimensioni (100x40) mm  (conf.14x2 m)		m	17,44
B.62.9.10.50	dimensioni (120x40) mm  (conf.10x2 m)		m	18,88
B.62.9.10.65	dimensioni (60x60) mm  (conf.16x2 m)		m	14,64
B.62.9.10.70	dimensioni (80x60) mm  (conf.12x2 m)		m	17,65
B.62.9.10.75	dimensioni (100x60) mm  (conf.10x2 m)		m	19,14
B.62.9.10.80	dimensioni (120x60) mm  (conf.8x2 m)		m	20,33
B.62.9.10.85	dimensioni (150x60) mm  (conf.8x2 m)		m	26,43
B.62.9.10.90	dimensioni (200x60) mm  (conf.8x2 m)		m	29,88
B.62.9.10.115	dimensioni (100x80) mm  (conf.8x2 m)		m	22,92
B.62.9.10.120	dimensioni (120x80) mm  (conf.6x2 m)		m	24,71
B.62.9.10.125	dimensioni (150x80) mm  (conf.6x2 m)		m	30,26
B.62.9.10.130	dimensioni (200x80) mm  (conf.6x2 m)		m	34,57
B.62.9.20	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido, con separatori, marchiata, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 e varianti; tipo porta cavi e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa; compreso coperchio, angoli, giunti, con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40, con separatori fissi applicabili, traversine di contenimento cavi, piastre fissaggio componenti interni; bianca o grigia RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.9.20.5	dimensioni (60x40) mm  (conf.22x2 m)  sep.1		m	13,97
B.62.9.20.10	dimensioni ( 80x40) mm  (conf.16x2 m)  sep.1		m	15,44
B.62.9.20.15	dimensioni (100x40) mm  (conf.14x2 m)  sep.2		m	16,44
B.62.9.20.20	dimensioni (120x40) mm  (conf.10x2 m)  sep.3		m	18,06
B.62.9.20.25	dimensioni (60x60) mm  (conf.16x2 m)  sep.1		m	15,88
B.62.9.20.30	dimensioni (80x60) mm  (conf.12x2 m)  sep.1		m	17,39
B.62.9.20.35	dimensioni (100x60) mm  (conf.10x2 m)  sep.2		m	19,89
B.62.9.20.40	dimensioni (120x60) mm  (conf.8x2 m)  sep.3		m	21,63
B.62.9.20.45	dimensioni (150x60) mm  (conf.8x2 m)  sep.4		m	27,95
B.62.9.110	BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI
Fornitura e posa in opera di battiscopa e cornice, canalina in PVC rigido, a più scomparti, marchiato, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 e 23-19 '86; tipo porta utenze e porta apparecchi; compreso coperchio, coperchio di sicurezza,  angoli, giunti, tappi e  con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40; colore: bianco, marron, grigio, beige; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.9.110.5	dimensioni (70x20) mm  (conf.50x2 m, b), scomp.3		m	18,34
B.62.9.110.10	scatola portafrutto, scomp.3		cad.	10,18
B.62.9.110.15	torretta portafrutto, scomp.3		cad.	9,71

B.62.12	PASSERELLE E CATENE FLESSIBILI

B.62.12.10	PASSERELLA IN PVC
Fornitura e posa in opera di passerella in PVC rigido, autoestinguente, forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44, resistente agli agenti chimici, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadrie/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.12.10.5	IP44, dimensioni (100x60) mm		m	25,36
B.62.12.10.10	IP44, dimensioni (200x60) mm		m	33,71
B.62.12.10.15	IP44, dimensioni (300x60) mm		m	45,20
B.62.12.10.20	IP44, dimensioni (400x100) mm		m	65,49
B.62.12.10.25	IP44, dimensioni (500x100) mm		m	74,82
B.62.12.110	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera zincata a caldo per immersione UNI EN 10147 '93, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1.5 mm, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni e separatori, conforme alle prescrizioni CEI 23-31 '97; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazioe.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.12.110.5	aperta, dimensioni (50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	21,72
B.62.12.110.15	aperta, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	26,46
B.62.12.110.20	aperta, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	28,76
B.62.12.110.25	aperta, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	30,85
B.62.12.110.30	aperta, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	37,00
B.62.12.110.35	aperta, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	42,98
B.62.12.110.40	aperta, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	47,27
B.62.12.110.45	aperta, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	48,68
B.62.12.110.50	IP40, dimensioni (50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	26,76
B.62.12.110.60	IP40, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	27,90
B.62.12.110.65	IP40, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	31,00
B.62.12.110.70	IP40, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	33,29
B.62.12.110.75	IP40, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	41,23
B.62.12.110.80	IP40, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	48,01
B.62.12.110.85	IP40, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	52,47
B.62.12.110.90	IP40, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	63,64
B.62.12.110.95	IP44, dimensioni (50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	23,85
B.62.12.110.105	IP44, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	28,25
B.62.12.110.110	IP44, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	31,29
B.62.12.110.115	IP44, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	33,57
B.62.12.110.120	IP44, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	41,61
B.62.12.110.125	IP44, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	48,47
B.62.12.110.130	IP44, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	53,00
B.62.12.110.135	IP44, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	57,66
B.62.12.210	PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA
Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera verniciata, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1,5 mm, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, separatori,conforme alle prescrizioni CEI 23-31 '97; grigio RAL 7035 o blu, colore a scelta della DL; misurazione shematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.12.210.5	aperta, dimensioni (50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	24,84
B.62.12.210.10	aperta, dimensioni (75x75) mm  (conf.8x3 m)		m	25,62
B.62.12.210.15	aperta, dimensioni (100x759 mm  (conf.8x3 m)		m	27,82
B.62.12.210.20	aperta, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	33,34
B.62.12.210.25	aperta, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	33,55
B.62.12.210.30	aperta, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	40,35
B.62.12.210.35	aperta, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	45,46
B.62.12.210.40	aperta, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	54,14
B.62.12.210.45	aperta, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	63,07
B.62.12.210.55	IP40, dimensioni (75x75) mm  (conf.8x3 m)		m	29,10
B.62.12.210.60	IP40, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	31,54
B.62.12.210.65	IP40, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	35,18
B.62.12.210.70	IP40, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	41,50
B.62.12.210.75	IP40, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	46,67
B.62.12.210.80	IP40, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	55,71
B.62.12.210.85	IP40, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	65,70
B.62.12.210.90	IP40, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	69,38
B.62.12.210.100	IP44, dimensioni (75x75) mm  (conf.8x3 m)		m	30,19
B.62.12.210.105	IP44, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	32,62
B.62.12.210.110	IP44, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	36,27
B.62.12.210.115	IP44, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	42,59
B.62.12.210.120	IP44, dimensioni (300x759 mm  (conf.6x3 m)		m	48,84
B.62.12.210.125	IP44, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	55,19
B.62.12.210.130	IP44, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	65,70
B.62.12.210.135	IP44, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	77,26
B.62.12.310	PASSERELLA IN VETRORESINA
Fornitura e posa in opera di passerella in vetroresina, forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, separatori, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.12.310.5	canale liscio, dimensioni (100x80) mm		m	50,87
B.62.12.310.10	canale liscio, dimensioni (200x80) mm		m	64,85
B.62.12.310.15	canale liscio, dimensioni (300x80) mm		m	78,29
B.62.12.310.20	canale liscio, dimensioni (400x80) mm		m	103,50
B.62.12.310.25	canale forato, dimensioni (100x80) mm		m	53,10
B.62.12.310.30	canale forato, dimensioni (200x80) mm		m	65,39
B.62.12.310.35	canale forato, dimensioni (300x80) mm		m	78,80
B.62.12.310.40	canale forato, dimensioni (400x80) mm		m	104,20
B.62.12.410	PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio inox, forata IP40, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, separatori, conforme alle prescrizioni CEI 23-31 '97; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.12.410.10	forata, dimensioni (100x75) mm		m	60,79
B.62.12.410.15	forata, dimensioni (150x75) mm		m	57,30
B.62.12.410.20	forata, dimensioni (200x75) mm		m	77,71
B.62.12.410.25	forata, dimensioni (300x75) mm		m	94,37

B.62.15	CASSETTE E SCATOLE MULTIUSO

B.62.15.10	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi, grigio RAL 7035.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.15.10.5	dimensioni (100x100x50) mm		cad.	10,64
B.62.15.10.10	dimensioni (120x80x50) mm		cad.	10,86
B.62.15.10.15	dimensioni (150x110x70) mm		cad.	11,77
B.62.15.10.20	dimensioni (190x140x70) mm		cad.	18,31
B.62.15.10.25	dimensioni (240x190x90) mm		cad.	21,45
B.62.15.10.30	dimensioni (300x220x120) mm		cad.	28,07
B.62.15.10.35	dimensioni (380x300x120) mm		cad.	33,44
B.62.15.10.40	dimensioni (460x380x120) mm		cad.	41,84
B.62.15.20	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da parete, coperchio a pressione, grado di protezione =>IP44, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi, grigio RAL 7035.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.15.20.5	dimensioni ( Ø 65x35) mm		cad.	3,81
B.62.15.20.10	dimensioni (Ø 80x35) mm		cad.	4,76
B.62.15.20.15	dimensioni (80x80x40) mm		cad.	6,56
B.62.15.40	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.15.40.5	dimensioni (92x92x45) mm		cad.	4,48
B.62.15.40.10	dimensioni (118x96x50) mm		cad.	4,56
B.62.15.40.15	dimensioni (118x96x70) mm		cad.	4,72
B.62.15.40.20	dimensioni (152x98x70) mm		cad.	5,21
B.62.15.40.25	dimensioni (160x130x70) mm		cad.	5,56
B.62.15.40.30	dimensioni (196x152x70) mm		cad.	6,34
B.62.15.40.35	dimensioni (294x152x70) mm		cad.	9,07
B.62.15.40.40	dimensioni (392x152x70) mm		cad.	11,40
B.62.15.40.45	dimensioni (480x160x70) mm		cad.	13,85
B.62.15.40.50	dimensioni (516x202x80) mm		cad.	15,62
B.62.15.40.55	dimensioni (516x294x80) mm		cad.	23,33
B.62.15.110	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55
Fornitura e posa in opera di scatole portafrutto rettangolari, da parete, con coperchio, IP55, in resina antiurto, protezione meccanica contro gli urti IK08, grigio RAL 7035.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.15.110.5	con coperchio, 2 moduli		cad.	8,01
B.62.15.110.10	con coperchio, 3 moduli		cad.	8,96
B.62.15.120	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40
Fornitura e posa in opera di scatole portafrutto rettangolari, da parete, IP40, in resina antiurto, protezione meccanica contro gli urti IK08, grigio RAL 7035.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
B.62.15.120.5	senza coperchio, 2 moduli		cad.	7,30
B.62.15.120.10	senza coperchio, 3 moduli		cad.	8,02
B.62.15.130	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO
Fornitura e posa in opera di cassette per centralini da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.15.130.5	6 moduli		cad.	11,07
B.62.15.130.10	8 moduli		cad.	12,44
B.62.15.130.15	12 moduli		cad.	18,16
B.62.15.130.20	2x8 moduli		cad.	21,53
B.62.15.130.25	2x12 moduli		cad.	24,90
B.62.15.140	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
Fornitura e posa in opera di scatole portafrutto da incasso rettangolari, in polistirolo espanso arancio, antiurto, autoestinguente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.15.140.5	3 moduli, dimensioni (66x104x48) mm		cad.	3,77
B.62.15.140.10	4 moduli, dimensioni (68x128x50) mm		cad.	4,10
B.62.15.140.15	6 moduli, dimensioni (120x104x50) mm		cad.	4,67
B.62.15.140.20	per telefono, dimensioni (68x68x30) mm		cad.	3,77

B.62.18	APPARECCHIATURA DA PAVIMENTO

B.62.18.10	TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40
Fornitura e posa in opera di torretta per distribuzione da pavimento e/o per piani di lavoro, IP40, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK10,  completa di boccole per prelievo di tensioni 12/24 Vc.c., adatta ad accogliere prese ed apparecchiature di comando 10÷16 A, posa verticale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.18.10.5	da pavimento, bifacciale		cad.	37,62
B.62.18.10.10	per piano di lavoro, 6 moduli		cad.	63,83
B.62.18.10.15	per piano di lavoro, 12 moduli		cad.	100,45
B.62.18.20	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40
Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa, IP40, da incasso sottopavimento, per pavimenti modulari sopraelevati od in pavimenti tradizionali, fissata nella soletta in cls. grezzo ed insonorizzato, in lamiera di acciaio zincata con telaio di alluminio regolabile per 25 mm in altezza, dispositivo di livellamento a mezzo di viti inserite nella scatola; o tipo in policarbonato e resina autoestinguente, non regolabile in altezza; pareti pretranciate per l'inserimento dei canali o dell'adattatore per l'entrata tubi; completa di coperchio rinforzato con piastra in acciaio zincato 2 mm,  ribaltabile con bordo di protezione della moquette, PVC o legno, cerniera elastica con apertura del coperchio fino a 180° e chiusura automatica, protezione contro lo strappo e l'eccessiva apertura della cerniera; supporti di fissaggio apparecchi modulari; staffe; uscita cavi a filo del coperchio di chiusura a pavimento, protezione dallo schiacciamento dei fili inavvertitamente sporgenti; adatta per il montaggio ad innesto di vaschette portapparecchi per correnti forti e per telecomunicazioni, tipo modulare, posa orizzontale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.18.20.5	h. variabile  (250x250x50÷75) mm		cad.	83,59
B.62.18.20.10	h. variabile  (250x250x63÷88) mm		cad.	88,52
B.62.18.20.15	h. variabile  (250x250x70÷95) mm		cad.	93,45
B.62.18.20.20	in policarbonato (256x290x93) mm		cad.	58,89
B.62.18.110	VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55
Fornitura e posa in opera di vaschetta da incasso a pavimento, IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK10, con: coperchio rinforzato ribaltabile con bordo di protezione della moquette o PVC, cerniera elastica con apertura del coperchio fino a 180° e chiusura automatica, protezione contro lo strappo e l'eccessiva apertura della cerniera; uscita cavi a filo del coperchio di chiusura a pavimento, protezione dallo schiacciamento dei fili inavvertitamente sporgenti; adatta per il montaggio ad innesto di vaschette porta apparecchi per correnti forti e per telecomunicazioni, tipo modulare, posa orizzontale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.18.110.5	2 scomparti, 260 mm		cad.	204,30
B.62.18.120	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66
Fornitura e posa in opera di pozzetto da pavimento per cavidotto, IP66, in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, autoestinguente e non propagante la fiamma, protezione meccanica contro gli urti IK10, comprensivo di chiusino con guarnizione e chiusura a viti, aperture filettate atte a ricevere diversi raccordi per la connessione dei diversi diametri di cavidotti, possibilità di chiusura dei fori non utilizzati tramite appositi tappini.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.18.120.5	4 aperture  (Ø 370 prof.300) mm		cad.	163,40
B.62.18.120.10	4 aperture  (Ø 370 prof.550) mm		cad.	209,10
B.62.18.120.15	3 aperture  (240x190x120) mm		cad.	38,31
B.62.18.120.20	3 aperture  (340x240x240) mm		cad.	69,17
B.62.18.120.25	4 aperture  (340x240x240) mm		cad.	69,17
B.62.18.120.30	7 aperture  (460x350x350) mm		cad.	166,10
B.62.18.140	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55
Fornitura e posa in opera di pozzetto da pavimento, IP55, in alluminio pressofuso trattato con granigliatura metallica, protezione meccanica contro gli urti IK08,  comprensivo di coperchio antisdrucciolevole con guarnizione e fissato a mezzo viti, entrate ed uscite cavidotti da realizzarsi mediante pressacavi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.18.140.5	3 aperture (250x150x150) mm		cad.	70,09
B.62.18.140.10	3 aperture (250x250x90) mm		cad.	73,75
B.62.18.140.15	3 aperture (250x250x150) mm		cad.	84,72
B.62.18.140.20	4 aperture (400x270x200) mm		cad.	121,30
B.62.18.140.25	6 aperture (400x400x200) mm		cad.	217,40
B.62.18.210	CANALA IN PVC, DUE SCOMPARTI, DA SOTTOPAVIMENTO
Fornitura e posa in opera di canala in PVC rigido, a due scomparti, marchiata, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97; per posa sottopavimento od immersa in cls.; compreso, gomiti, collari di ancoraggio, con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.18.210.5	dimensioni (80x25) mm  (conf.18x2 m)		m	9,15
B.62.18.210.10	dimensioni (100x20÷28) mm  (conf.20x1.8 m)		m	10,67
B.62.18.210.15	dimensioni (170x20÷28) mm  (conf.20x1.8 m)		m	13,14
B.62.18.210.20	dimensioni (250x20÷28) mm  (conf.20x1.8 m)		m	15,30
B.62.18.220	SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC
Fornitura e posa in opera di scatole portafrutto rettangolari, da incasso in canala, ad uso di battiscopa, cornice, pavimento, in PVC antiurto, autoestinguente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.18.220.5	a tre posti		cad.	4,79

B.62.21	CAVI SENZA GUAINA PER BASSA TENSIONE

B.62.21.10	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, H05V-K, PVC
Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, armonizzato HAR, tipo H05V-K; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 300÷500 V, isolato a base di PVC, non propagante la fiamma (CEI 20-35 '99 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.21.10.5	sezione 0.5 mm²		m	0,24
B.62.21.10.10	sezione 0.75 mm²		m	0,35
B.62.21.10.15	sezione 1 mm²		m	0,43
B.62.21.20	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, H07V-K, PVC
Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, armonizzato HAR, tipo H07V-K; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 450÷750 V, isolato a base di PVC, non propagante la fiamma (CEI 20-35 '99 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.21.20.5	sezione 1,5  mm²		m	0,53
B.62.21.20.10	sezione 2,5 mm²		m	0,78
B.62.21.20.15	sezione 4 mm²		m	1,06
B.62.21.20.20	sezione 6 mm²		m	1,36
B.62.21.20.25	sezione 10 mm²		m	1,86
B.62.21.20.30	sezione 16 mm²		m	2,33
B.62.21.20.35	sezione 25 mm²		m	3,22
B.62.21.20.40	sezione 35 mm²		m	3,92
B.62.21.20.45	sezione 50  mm²		m	5,09
B.62.21.20.50	sezione 70 mm²		m	6,55
B.62.21.20.55	sezione 95 mm²		m	8,07
B.62.21.20.60	sezione 120 mm²		m	10,00
B.62.21.20.65	sezione 150 mm²		m	11,55
B.62.21.20.70	sezione 185 mm²		m	13,73
B.62.21.20.75	sezione 240 mm²		m	16,54
B.62.21.60	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07G9-K; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 450÷750 V, isolato a base di PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti), a ridottissima emissione di gas tossici e di fumi ed assenza di acido cloridrico (CEI 20-38 '97 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.21.60.5	sezione 1,5 mm²		m	0,69
B.62.21.60.10	sezione 2,5 mm²		m	0,96
B.62.21.60.15	sezione 4 mm²		m	1,28
B.62.21.60.20	sezione 6 mm²		m	1,64
B.62.21.60.25	sezione 10 mm²		m	2,32
B.62.21.60.30	sezione 16 mm²		m	2,91
B.62.21.60.35	sezione 25 mm²		m	3,97
B.62.21.60.40	sezione 35 mm²		m	5,00
B.62.21.60.45	sezione 50 mm²		m	6,37
B.62.21.60.50	sezione 70 mm²		m	8,33
B.62.21.60.55	sezione 95 mm²		m	10,38
B.62.21.60.60	sezione 120 mm²		m	12,81
B.62.21.60.65	sezione 150 mm²		m	15,07
B.62.21.60.70	sezione 185 mm²		m	17,78
B.62.21.60.75	sezione 240 mm²		m	21,61

B.62.22	CAVI PER BASSA TENSIONE

B.62.22.10	CAVETTO POSA MOBILE, H05VV-F, PLASTIGOMMA
Fornitura e posa in opera di cavetto multipolare flessibile in rame, armonizzato HAR, tipo H05VV-F; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 300÷500 V, isolato a base di PVC con guaina esterna spessore medio in PVC, non propagante la fiamma, temp. caratteristica 60 °C, per posa mobile per interno o in idonea tubazione o canalina predisposte; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.22.10.5	sezione 2x0.75 mm²		m	1,10
B.62.22.10.10	sezione 2x1 mm²		m	1,34
B.62.22.10.15	sezione 2x1.5 mm²		m	1,61
B.62.22.10.20	sezione 2x2. mm²		m	2,01
B.62.22.10.25	sezione 2x4 mm²		m	2,50
B.62.22.10.30	sezione 2+Tx0.75 mm²		m	1,37
B.62.22.10.35	sezione 2+Tx1 mm²		m	1,63
B.62.22.10.40	sezione 2+Tx1.5 mm²		m	1,92
B.62.22.10.45	sezione 2+Tx2.5 mm²		m	2,35
B.62.22.10.50	sezione 2+Tx4 mm²		m	3,02
B.62.22.10.55	sezione 3+Tx0.75 mm²		m	2,07
B.62.22.10.60	sezione 3+Tx1 mm²		m	2,13
B.62.22.10.65	sezione 3+Tx1.5 mm²		m	2,25
B.62.22.10.70	sezione 3+Tx2.5 mm²		m	2,75
B.62.22.10.75	sezione 3+Tx4 mm²		m	3,48
B.62.22.10.80	sezione 4+Tx0.75 mm²		m	1,95
B.62.22.10.85	sezione 4+Tx1 mm²		m	2,24
B.62.22.10.90	sezione 4+Tx1.5 mm²		m	2,60
B.62.22.10.95	sezione 4+Tx2.5 mm²		m	3,20
B.62.22.10.100	sezione 4+Tx4 mm²		m	4,21
B.62.22.20	CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, armonizzato HAR, tipo H07RN-F, (o nazionale, tipo FG1K, FG1OK); conforme alle prescrizioni CEI 20-19 '00 e varianti; 450÷750 V, isolato in gomma con guaina esterna in policloroprene, non propagante la fiamma (CEI 20-35 '99 e varianti), temp. caratteristica 60 °C, per posa mobile o in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.22.20.5	sezione 1x1.5 mm²		m	1,08
B.62.22.20.10	sezione 1x2.5 mm²		m	1,38
B.62.22.20.15	sezione 1x4 mm²		m	1,71
B.62.22.20.20	sezione 1x6 mm²		m	2,07
B.62.22.20.25	sezione 1x10 mm²		m	2,86
B.62.22.20.30	sezione 1x16  mm²		m	3,52
B.62.22.20.35	sezione 1x25 mm²		m	4,67
B.62.22.20.40	sezione 1x35 mm²		m	5,77
B.62.22.20.45	sezione 1x50 mm²		m	7,57
B.62.22.20.50	sezione 1x70  mm²		m	9,72
B.62.22.20.55	sezione 1x95 mm²		m	12,13
B.62.22.20.60	sezione 1x120 mm²		m	14,79
B.62.22.20.65	sezione 1x150 mm²		m	17,25
B.62.22.20.70	sezione 1x185 mm²		m	20,51
B.62.22.20.75	sezione 1x240 mm²		m	24,78
B.62.22.20.95	sezione 2x1 mm²		m	1,77
B.62.22.20.100	sezione 2x1.5 mm²		m	2,09
B.62.22.20.105	sezione 2x2.5 mm²		m	2,57
B.62.22.20.110	sezione 2x4 mm²		m	3,02
B.62.22.20.115	sezione 2x6 mm²		m	3,82
B.62.22.20.120	sezione 2x10 mm²		m	6,37
B.62.22.20.125	sezione 2x16 mm²		m	8,03
B.62.22.20.130	sezione 2x25 mm²		m	10,56
B.62.22.20.135	sezione 2+Tx1 mm²		m	2,11
B.62.22.20.140	sezione 2+Tx1.5 mm²		m	2,46
B.62.22.20.145	sezione 2+Tx2.5 mm²		m	3,02
B.62.22.20.150	sezione 2+Tx4  mm²		m	3,73
B.62.22.20.155	sezione 2+Tx6 mm²		m	4,69
B.62.22.20.160	sezione 2+Tx10 mm²		m	7,86
B.62.22.20.165	sezione 2+Tx16 mm²		m	9,62
B.62.22.20.170	sezione 2+Tx25 mm²		m	13,27
B.62.22.20.175	sezione 2+Tx35 mm²		m	16,57
B.62.22.20.180	sezione 2+Tx50 mm²		m	22,02
B.62.22.20.185	sezione 2+Tx70 mm²		m	28,74
B.62.22.20.190	sezione 2+Tx95 mm²		m	36,53
B.62.22.20.195	sezione 2+Tx120 mm²		m	45,31
B.62.22.20.200	sezione 2+Tx150 mm²		m	55,30
B.62.22.20.205	sezione 2+Tx185 mm²		m	71,38
B.62.22.20.210	sezione 2+Tx240 mm²		m	83,23
B.62.22.20.220	sezione 3+Tx1 mm²		m	2,48
B.62.22.20.225	sezione 3+Tx1.5 mm²		m	2,85
B.62.22.20.230	sezione 3+Tx2.5 mm²		m	3,53
B.62.22.20.235	sezione 3+Tx4 mm²		m	4,29
B.62.22.20.240	sezione 3+Tx6 mm²		m	5,40
B.62.22.20.245	sezione 3+Tx10 mm²		m	9,24
B.62.22.20.250	sezione 3+Tx16 mm²		m	11,65
B.62.22.20.255	sezione 3+Tx25 mm²		m	16,17
B.62.22.20.260	sezione 3+Tx35 mm²		m	20,08
B.62.22.20.265	sezione 3+Tx50 mm²		m	26,76
B.62.22.20.270	sezione 3+Tx70 mm²		m	35,24
B.62.22.20.275	sezione 3+Tx95 mm²		m	45,48
B.62.22.20.280	sezione 3+Tx120 mm²		m	59,10
B.62.22.20.285	sezione 3+Tx150 mm²		m	74,37
B.62.22.20.290	sezione 3+Tx185 mm²		m	84,93
B.62.22.20.295	sezione 3+Tx240 mm²		m	129,00
B.62.22.20.305	sezione 4+Tx1 mm²		m	3,12
B.62.22.20.310	sezione 4+Tx1.5 mm²		m	3,37
B.62.22.20.315	sezione 4+Tx2.5 mm²		m	4,18
B.62.22.20.320	sezione 4+Tx4 mm²		m	5,32
B.62.22.20.325	sezione 4+Tx6 mm²		m	7,19
B.62.22.20.330	sezione 4+Tx10 mm²		m	11,51
B.62.22.20.335	sezione 4+Tx16 mm²		m	15,19
B.62.22.20.340	sezione 4+Tx25 mm²		m	20,25
B.62.22.110	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti, isolato in gommma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti) ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.22.110.5	sezione 1x1.5 mm²		m	1,00
B.62.22.110.10	sezione 1x2.5 mm²		m	1,27
B.62.22.110.15	sezione 1x4 mm²		m	1,57
B.62.22.110.20	sezione 1x6 mm²		m	1,97
B.62.22.110.25	sezione 1x10 mm²		m	2,41
B.62.22.110.30	sezione 1x16 mm²		m	2,92
B.62.22.110.35	sezione 1x25 mm²		m	3,85
B.62.22.110.40	sezione 1x35 mm²		m	4,57
B.62.22.110.45	sezione 1x50 mm²		m	5,82
B.62.22.110.50	sezione 1x70 mm²		m	7,70
B.62.22.110.55	sezione 1x95 mm²		m	9,41
B.62.22.110.60	sezione 1x120 mm²		m	11,56
B.62.22.110.65	sezione 1x150 mm²		m	13,47
B.62.22.110.70	sezione 1x185 mm²		m	16,00
B.62.22.110.75	sezione 1x240 mm²		m	19,72
B.62.22.110.80	sezione 1x300 mm²		m	24,99
B.62.22.110.95	sezione 2x1.5 mm²		m	1,82
B.62.22.110.100	sezione 2x2.5 mm²		m	2,16
B.62.22.110.105	sezione 2x4 mm²		m	2,62
B.62.22.110.110	sezione 2x6 mm²		m	3,13
B.62.22.110.115	sezione 2x10 mm²		m	4,48
B.62.22.110.120	sezione 2x16 mm²		m	5,68
B.62.22.110.125	sezione 2x25 mm²		m	7,38
B.62.22.110.130	sezione 2x35 mm²		m	10,13
B.62.22.110.135	sezione 2x50 mm²		m	13,58
B.62.22.110.145	sezione 2+Tx1.5 mm²		m	2,13
B.62.22.110.150	sezione 2+Tx2.5 mm²		m	2,53
B.62.22.110.155	sezione 2+Tx4 mm²		m	3,08
B.62.22.110.160	sezione 2+Tx6 mm²		m	3,69
B.62.22.110.165	sezione 2+Tx10 mm²		m	5,45
B.62.22.110.170	sezione 2+Tx16 mm²		m	6,93
B.62.22.110.175	sezione 2+Tx25 mm²		m	9,82
B.62.22.110.180	sezione 2+Tx35 mm²		m	12,06
B.62.22.110.185	sezione 2+Tx50 mm²		m	15,83
B.62.22.110.190	sezione 2+Tx70 mm²		m	22,09
B.62.22.110.195	sezione 2+Tx95 mm²		m	26,79
B.62.22.110.200	sezione 2+Tx120 mm²		m	33,33
B.62.22.110.205	sezione 2+Tx150 mm²		m	41,96
B.62.22.110.215	sezione 3+Tx1.5 mm²		m	2,48
B.62.22.110.220	 sezione 3+Tx2.5 mm²		m	2,93
B.62.22.110.225	sezione 3+Tx4 mm²		m	3,61
B.62.22.110.230	sezione 3+Tx6 mm²		m	4,47
B.62.22.110.235	sezione 3+Tx10 mm²		m	6,66
B.62.22.110.240	sezione 3+Tx16 mm²		m	8,52
B.62.22.110.245	sezione 3+Tx25 mm²		m	11,87
B.62.22.110.250	sezione 3x35+1x25 mm²		m	14,07
B.62.22.110.255	sezione 3x50+1x25 mm²		m	17,56
B.62.22.110.260	sezione 3x70+1x35 mm²		m	21,92
B.62.22.110.265	sezione 3x95+1x50 mm²		m	27,97
B.62.22.110.270	sezione 3x120+1x70 mm²		m	36,42
B.62.22.110.275	sezione 3x150+1x95 mm²		m	49,22
B.62.22.110.285	sezione 4+Tx1.5 mm²		m	2,91
B.62.22.110.290	sezione 4+Tx2.5 mm²		m	3,41
B.62.22.110.295	sezione 4+Tx4 mm²		m	4,40
B.62.22.110.300	sezione 4+Tx6 mm²		m	5,40
B.62.22.110.305	sezione 4+Tx10 mm²		m	8,23
B.62.22.110.310	sezione 4+Tx16 mm²		m	10,83
B.62.22.110.315	sezione 4+Tx25 mm²		m	14,62
B.62.22.160	CAVO POSA FISSA, FG10OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG10OM1, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '98; 0.6÷1 kV, isolato in mescola elastomerica di qualità M10, con guaina esterna in materiale termoplastico di qualità M1, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '97), a ridottissima emissione di gas tossici e di fumi ed assenza di acido cloridrico (CEI 20-38 '97), resistente al fuoco CEI 20-36 '98, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; per assicurare i servizi speciali di sicurezza e segnalamento durante e dopo l'incendio; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.22.160.5	sezione 2x1.5 mm²		m	2,20
B.62.22.160.10	sezione 2x2.5 mm²		m	2,60
B.62.22.160.15	sezione 2x4 mm²		m	3,06
B.62.22.160.20	sezione 2x6 mm²		m	3,70
B.62.22.160.25	sezione 2x10 mm²		m	5,28
B.62.22.160.30	sezione 3x1.5 mm²		m	2,58
B.62.22.160.35	sezione 3x2.5 mm²		m	3,05
B.62.22.160.40	sezione 3x4 mm²		m	3,67
B.62.22.160.45	sezione 3x6 mm²		m	4,35
B.62.22.160.50	sezione 3x10 mm²		m	6,50
B.62.22.160.55	sezione 4x1.5 mm²		m	2,99
B.62.22.160.60	sezione 4x2.5 mm²		m	3,55
B.62.22.160.65	sezione 4x4 mm²		m	4,24
B.62.22.160.70	sezione 4x6 mm²		m	5,31
B.62.22.160.75	sezione 5x1.5 mm²		m	3,49
B.62.22.160.80	sezione 5x2.5 mm²		m	4,19
B.62.22.160.85	sezione 5x4 mm²		m	5,12
B.62.22.160.90	sezione 5x6 mm²		m	6,41
B.62.22.160.95	sezione 5x10  mm²		m	9,68
B.62.22.220	CAVO ARMATO, RG5OFR, EPR, O.6÷1 kV
Fornitura e posa in opera di cavo armato multipolare a corda rigida in rame, nazionale, tipo RG5OFR; conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti, 0.6÷1 kV, isolato in gomma etilenpropilenica EPR, armatura a fili e nastratura in acciaio, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti) ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 90 °C, per posa diretta nel terreno; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.22.220.5	sezione 2x1.5 mm²		m	3,23
B.62.22.220.10	sezione 2x2.5 mm²		m	3,78
B.62.22.220.15	sezione 2x4 mm²		m	4,42
B.62.22.220.20	sezione 2x6 mm²		m	5,12
B.62.22.220.25	sezione 2x10 mm²		m	6,88
B.62.22.220.30	sezione 2x16 mm²		m	8,84
B.62.22.220.35	sezione 2x25 mm²		m	12,87
B.62.22.220.40	sezione 2x35 mm²		m	14,69
B.62.22.220.45	sezione 2x50 mm²		m	18,08
B.62.22.220.50	sezione 2x70 mm²		m	25,16
B.62.22.220.55	sezione 2x95 mm²		m	33,18
B.62.22.220.80	sezione 3x1.5 mm²		m	3,64
B.62.22.220.85	sezione 3x2.5 mm²		m	4,24
B.62.22.220.90	sezione 3x4 mm²		m	5,04
B.62.22.220.95	sezione 3x6 mm²		m	5,91
B.62.22.220.100	sezione 3x10 mm²		m	8,36
B.62.22.220.105	sezione 3x16 mm²		m	11,21
B.62.22.220.110	sezione 3x25  mm²		m	15,26
B.62.22.220.115	sezione 3x35 mm²		m	19,20
B.62.22.220.120	sezione 3x50 mm²		m	24,73
B.62.22.220.125	sezione 3x70 mm²		m	31,69
B.62.22.220.130	sezione 3x95 mm²		m	40,70
B.62.22.220.135	sezione 3x120 mm²		m	59,44
B.62.22.220.140	sezione 3x150 mm²		m	36,18
B.62.22.220.145	sezione 3x185 mm²		m	43,99
B.62.22.220.150	sezione 3x240 mm²		m	55,64
B.62.22.220.155	sezione 4x1.5 mm²		m	4,07
B.62.22.220.160	sezione 4x2.5 mm²		m	4,74
B.62.22.220.165	sezione 4x4 mm²		m	5,79
B.62.22.220.170	sezione 4x6 mm²		m	7,04
B.62.22.220.175	sezione 4x10 mm²		m	11,09
B.62.22.220.180	sezione 4x16 mm²		m	13,46
B.62.22.220.185	sezione 4x25 mm²		m	18,15
B.62.22.220.190	sezione 3x35+25 mm²		m	22,42
B.62.22.220.195	sezione 3x50+25 mm²		m	27,86
B.62.22.220.200	sezione 3x70+35 mm²		m	35,66
B.62.22.220.205	sezione 3x95+50 mm²		m	47,63
B.62.22.220.210	sezione 3x120+70 mm²		m	59,51
B.62.22.220.215	sezione 3x150+95 mm²		m	72,59
B.62.22.220.220	sezione 3x185+95 mm²		m	84,68
B.62.22.220.225	sezione 3x240+150 mm²		m	107,30
B.62.22.310	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, PVC
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FROR, 300÷450V; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; ad anime riunite e numerate, per controlli e segnalamenti, isolato a base di PVC con guaina esterna in PVC, non propaganti l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti) ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.22.310.5	sezione 6x1 mm²		m	2,33
B.62.22.310.10	sezione 7x1 mm²		m	2,85
B.62.22.310.15	sezione 8x1 mm²		m	3,15
B.62.22.310.20	sezione 10x1 mm²		m	3,50
B.62.22.310.25	sezione 12x1 mm²		m	3,83
B.62.22.310.30	sezione 14x1 mm²		m	4,51
B.62.22.310.35	sezione 16x1 mm²		m	5,08
B.62.22.310.40	sezione 19x1 mm²		m	5,44
B.62.22.310.45	sezione 24x1 mm²		m	6,67
B.62.22.310.50	sezione 27x1 mm²		m	5,99
B.62.22.310.55	sezione 30x1 mm²		m	6,89
B.62.22.310.60	sezione 33x1 mm²		m	7,46
B.62.22.310.65	sezione 37x1 mm²		m	8,25
B.62.22.310.70	sezione 44x1 mm²		m	8,94
B.62.22.310.75	sezione 48x1 mm²		m	9,72
B.62.22.310.80	sezione 6x1.5 mm²		m	2,94
B.62.22.310.85	sezione 7x1.5 mm²		m	3,25
B.62.22.310.90	sezione 8x1.5 mm²		m	3,68
B.62.22.310.95	sezione 10x1.5 mm²		m	4,05
B.62.22.310.100	sezione 12x1.5 mm²		m	4,44
B.62.22.310.105	sezione 14x1.5 mm²		m	5,25
B.62.22.310.110	sezione 16x1.5 mm²		m	5,91
B.62.22.310.115	sezione 19x1.5 mm²		m	6,68
B.62.22.310.120	sezione 24x1.5 mm²		m	7,84
B.62.22.310.125	sezione 27x1.5 mm²		m	6,99
B.62.22.310.130	sezione 30x1.5 mm²		m	7,89
B.62.22.310.135	sezione 33x1.5 mm²		m	8,46
B.62.22.310.140	sezione 37x1.5 mm²		m	9,09
B.62.22.310.145	sezione 44x1.5 mm²		m	9,93
B.62.22.310.150	sezione 48x1.5 mm²		m	10,61
B.62.22.310.155	sezione 6x2.5 mm²		m	3,47
B.62.22.310.160	sezione 7x2.5 mm²		m	3,89
B.62.22.310.165	sezione 8x2.5 mm²		m	4,32
B.62.22.310.170	sezione 10x2.5 mm²		m	4,98
B.62.22.310.175	sezione 12x2.5 mm²		m	5,42
B.62.22.310.180	sezione 14x2.5 mm²		m	6,44
B.62.22.310.185	sezione 16x2.5 mm²		m	7,04
B.62.22.310.190	sezione 19x2.5 mm²		m	8,51
B.62.22.310.195	sezione 24x2.5 mm²		m	10,17
B.62.22.310.200	sezione 27x2.5 mm²		m	9,88
B.62.22.310.205	sezione 30x2.5 mm²		m	10,56
B.62.22.310.210	sezione 33x2.5 mm²		m	11,41
B.62.22.310.215	sezione 37x2.5 mm²		m	12,56
B.62.22.310.220	sezione 44x2.5 mm²		m	14,08
B.62.22.310.225	sezione 48x2.5 mm²		m	15,56
B.62.22.310.230	sezione 6x4 mm²		m	4,42
B.62.22.310.235	sezione 7x4 mm²		m	4,57
B.62.22.310.240	sezione 8x4 mm²		m	5,05
B.62.22.310.245	sezione 10x4 mm²		m	5,68
B.62.22.310.250	sezione 12x4 mm²		m	6,63
B.62.22.310.255	sezione 14x4 mm²		m	7,04
B.62.22.310.260	sezione 16x4 mm²		m	8,04
B.62.22.310.265	sezione 19x4 mm²		m	9,78
B.62.22.310.270	sezione 24x4 mm²		m	11,99
B.62.22.310.275	sezione 27x4 mm²		m	13,62
B.62.22.310.280	sezione 30x4 mm²		m	15,25
B.62.22.310.285	sezione 33x4 mm²		m	16,29
B.62.22.310.290	sezione 37x4 mm²		m	17,50
B.62.22.310.295	sezione 44x4 mm²		m	21,54
B.62.22.310.300	sezione 48x4 mm²		m	23,23
B.62.22.320	CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
Fornitura e posa in opera di cavetto in rame stagnato, flessibile, schermato, per impianto di controllo o segnalamento, isolato e guaina in PVC, non propagante l'incendio, colore azzurro RAL 5015, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassette di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.22.320.5	sezione 1x1 mm²		m	0,92
B.62.22.320.10	sezione 2x1 mm²		m	1,48
B.62.22.320.15	sezione 3x1 mm²		m	1,80
B.62.22.320.20	sezione 4x1 mm²		m	2,15
B.62.22.320.25	sezione 5x1 mm²		m	2,61
B.62.22.320.30	sezione 6x1 mm²		m	2,99
B.62.22.320.35	sezione 7x1 mm²		m	3,31
B.62.22.320.40	sezione 12x1 mm²		m	4,70
B.62.22.320.45	sezione 18x1 mm²		m	6,14
B.62.22.320.50	sezione 25x1 mm²		m	7,53
B.62.22.320.55	sezione 1x1.5 mm²		m	1,19
B.62.22.320.60	sezione 2x1.5 mm²		m	1,83
B.62.22.320.65	sezione 3x1.5 mm²		m	2,17
B.62.22.320.70	sezione 4x1.5 mm²		m	2,59
B.62.22.320.75	sezione 5x1.5 mm²		m	3,09
B.62.22.320.80	sezione 6x1.5 mm²		m	3,67
B.62.22.320.85	sezione 7x1.5 mm²		m	4,06
B.62.22.320.90	sezione 12x1.5 mm²		m	5,88
B.62.22.320.95	sezione 18x1.5 mm²		m	8,01
B.62.22.320.100	sezione 25x1.5 mm²		m	9,67
B.62.22.360	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
Fornitura e posa in opera di cavo scaldante autoregolante ai polimeri miscelati in grafite, a due conduttori di alimentazione in rame stagnato, flessibile, isolato in fluoropolimero, calza di rame stagnato per protezione meccanica e di messa a terra, a 230 V, 10 o 25 Wm, per temperature di -10 °C o -20 °C, per scivoli, grondaie o tubazioni, posto in opera in cemento o sul tetto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.22.360.5	10 Wm		m	21,68
B.62.22.360.10	25 Wm		m	25,97

B.62.24	CAVI PER MEDIA TENSIONE

B.62.24.10	CAVO RG5H1R, EPR, 15/20 kV
Fornitura e posa in opera di cavo schermato unipolare, nazionale, tipo RG5H1R o multipolare RG5H1OR a corda rigida in rame; 15/20 kV, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti, isolato in gomma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante la fiamma, temp. caratteristica 90 °C, per posa in idonea tubazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, siglatura funzioni, terminali cavo, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.24.10.5	sezione 1x35 mm²		m	11,96
B.62.24.10.10	sezione 1x50 mm²		m	13,18
B.62.24.10.15	sezione 1x70 mm²		m	15,38
B.62.24.10.20	sezione 1x95 mm²		m	18,00
B.62.24.10.25	sezione 1x120 mm²		m	20,58
B.62.24.10.30	sezione 1x150 mm²		m	22,90
B.62.24.10.35	sezione 1x185 mm²		m	26,23
B.62.24.10.40	sezione 1x240 mm²		m	30,98
B.62.24.10.45	sezione 3x35 mm²		m	32,10
B.62.24.10.50	sezione 3x50 mm²		m	35,46
B.62.24.10.55	sezione 3x70 mm²		m	41,32
B.62.24.10.60	sezione 3x95 mm²		m	49,47
B.62.24.10.65	sezione 3x120 mm²		m	57,55
B.62.24.10.70	sezione 3x150 mm²		m	66,01
B.62.24.10.75	sezione 3x185 mm²		m	76,58
B.62.24.20	CAVO ARMATO, RG5H1OZR, EPR, 15/20 kV
Fornitura e posa in opera di cavo armato multipolare a corda rigida in rame, nazionale, tipo RG5H1OZR; 15/20 kV, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti, isolato in gomma etilenpropilenica EPR, armatura a fili e nastratura in acciaio, con guaina esterna in PVC, non propagante la fiamma, temp. caratteristica 90 °C, per posa diretta nel terreno.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, siglatura funzioni, terminali cavo, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.24.20.5	sezione 3x35 mm²		m	38,12
B.62.24.20.10	sezione 3x50 mm²		m	41,71
B.62.24.20.15	sezione 3x70 mm²		m	48,07
B.62.24.20.20	sezione 3x95 mm²		m	57,60
B.62.24.20.25	sezione 3x120 mm²		m	66,05
B.62.24.20.30	sezione 3x150 mm²		m	74,50
B.62.24.20.35	sezione 3x185 mm²		m	86,36

B.62.26	CAVETTI PER IMPIANTI AUSILIARI

B.62.26.10	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
Fornitura e posa in opera di cavetto o cavo telefonico per interni, conforme alle prescrizioni CEI 46-5 '97 e varianti; in rame stagnato, isolato e guaina in PVC, a coppie; posto in opera in idonee tubazioni predisposte, tipo PVC flessibile marchiato pesante, Ø >=32 mm; misurazione schematica fra cassetta TELECOM e cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.26.10.5	sezione 2x0.35 mm², senza guaina		m	0,92
B.62.26.10.10	sezione 2x0.35 mm²		m	0,92
B.62.26.10.15	sezione T+2x0.35 mm²		m	0,92
B.62.26.10.20	sezione 2x2x0.35 mm²		m	0,92
B.62.26.10.25	sezione T+2x2x0.35 mm²		m	0,92
B.62.26.10.30	sezione 5x2x0.35 mm²		m	1,94
B.62.26.10.35	sezione 10x2x0.35 mm²		m	3,02
B.62.26.10.40	sezione 15x2x0.35 mm²		m	2,94
B.62.26.10.45	sezione 20x2x0.35 mm²		m	4,00
B.62.26.10.50	sezione 25x2x0.35 mm²		m	5,05
B.62.26.10.55	sezione 30x2x0.35 mm²		m	5,94
B.62.26.10.60	sezione 50x2x0.35 mm²		m	8,62
B.62.26.10.65	sezione 100x2x0.35 mm²		m	17,34
B.62.26.20	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO
Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per esterno (TE), conforme alle prescrizioni CEI 46-5 '97 e varianti; in rame stagnato, conduttori isolati in polietilene, quarte riunite ad elica e guaina estrna in PVC; posto in opera in idonee tubazioni predisposte, tipo PVC pesante, Ø 100 mm; misurazione schematica fra cassetta TELECOM e cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.26.20.5	TE, sezione 10x2x0.6 mm²		m	4,57
B.62.26.20.10	TE, sezione 15x2x0.6 mm²		m	6,10
B.62.26.20.15	TE, sezione 20x2x0.6 mm²		m	8,67
B.62.26.20.20	TE, sezione 25x2x0.6 mm²		m	9,67
B.62.26.20.25	TE, sezione 30x2x0.6 mm²		m	12,19
B.62.26.20.30	TE, sezione 50x2x0.6 mm²		m	19,29
B.62.26.20.35	TE, sezione 100x2x0.6 mm²		m	34,69
B.62.26.30	CAVETTO FONIA-DATI
Fornitura e posa in opera di cavetto multicoppie, in rame stagnato, flessibile, isolato in propilene, guaina in PVC, non sviluppante fumi e gas tossici; non schermato, a coppie singolarmente attorcigliate ed incollate "UTP",  a passo variabile per eliminare le interferenze, per impianto fonico e di trasmissione dati, atto per trasmissioni ad alta velocità, categoria 5e (migliorato), 350 MHz, cetificato per 100 MHz su distanza <=100 m senza amplificazione; posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale dati e terminale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.26.30.5	coppia attorcigliata variabile, coppie 4		m	1,99
B.62.26.60	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
Fornitura e posa in opera di cavetto multiplo in rame stagnato, rigido, per impianto citofonico o impianto di portiere elettrico, isolato in PVC, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra alimentatore e cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.26.60.5	sezione 2+Tx0.6 mm²		m	1,00
B.62.26.60.10	sezione 2x2+Tx0.6 mm²		m	1,53
B.62.26.60.15	sezione 3x2+Tx0.6 mm²		m	2,05
B.62.26.60.20	sezione 4x2+Tx0.6 mm²		m	2,05
B.62.26.60.25	sezione 5x2+Tx0.6 mm²		m	2,05
B.62.26.60.30	sezione 6x2+Tx0.6 mm²		m	2,57
B.62.26.60.35	sezione 8x2+Tx0.6 mm²		m	3,05
B.62.26.60.40	sezione 11x2+Tx0.6 mm²		m	3,57
B.62.26.70	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC
Fornitura e posa in opera di cavetto schermato multiplo in rame stagnato, rigido, più doppino telefonico e/o cavo coassiale, per impianto videocitofonico o sorveglianza a monitor, isolato in PVC, se interrato a doppia guaina antiroditori, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra alimentatore e cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.26.70.5	sezione (2x1 mm² +10x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm		m	4,10
B.62.26.70.10	sezione (2x1 mm² +12x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm		m	4,10
B.62.26.70.15	sezione (2x1.5 mm² +10x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm		m	5,10
B.62.26.70.20	sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm		m	5,63
B.62.26.110	CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV
Fornitura e posa in opera di cavo coassiale schermato da 75 ohm, per TV; conforme alle prescrizioni CEI 46-17 '98; ad invecchiamento ridotto: conduttore centrale argentato di diametro 1.1 mm, isolante a dielettrico compatto in polietilene - PE di Ø 4.9 mm,  calza argentata, pellicola di Mylar, guaina esterna in PVC, posto in opera entro idonea tubazioone predisposta; misurazione schematica fra centralino TV e cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere, scorta, sfridi ed accesorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.26.110.5	impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz		m	1,52
B.62.26.110.10	impedenza 75 ohm, 8.4 dB/100 m a 800 MHz		m	2,34
B.62.26.210	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
Fornitura e posa in opera di cavetto in rame stagnato, flessibile, schermato, per impianto d'allarme, isolato e guaina in PVC, non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, colore azzurro RAL 5015, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale e cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.26.210.5	sezione 2x0.22 mm²		m	0,81
B.62.26.210.10	sezione 4x0.22 mm²		m	0,86
B.62.26.210.15	sezione 6x0.22 mm²		m	0,90
B.62.26.210.20	sezione 8x0.22 mm²		m	0,97
B.62.26.210.25	sezione 10x0.22 mm²		m	1,02
B.62.26.210.30	sezione 2x0.5 mm²		m	0,88
B.62.26.210.35	sezione 4x0.5 mm²		m	0,94
B.62.26.210.40	sezione 5x0.5 mm²		m	0,94
B.62.26.210.45	sezione 6x0.5 mm²		m	1,17
B.62.26.210.50	sezione 7x0.5 mm²		m	1,21
B.62.26.210.55	sezione 8x0.5  mm²		m	1,23
B.62.26.210.60	sezione 10x0.5 mm²		m	2,49
B.62.26.210.65	sezione 2x0.75 mm²		m	1,12
B.62.26.210.70	sezione 4x0.75 mm²		m	1,15
B.62.26.210.75	sezione 6x0.75 mm²		m	1,20
B.62.26.210.80	sezione 8x0.75 mm²		m	1,46
B.62.26.210.85	sezione 10x0.75 mm²		m	1,54
B.62.26.240	CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC
Fornitura e posa in opera di cavetto schermato in rame stagnato, flessibile, bicolore, per impianto audio, isolato in PVC, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra amplificatore e cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.26.240.5	sezione 2x0.35 mm²		m	0,80
B.62.26.240.10	sezione 2x0.5 mm²		m	0,81
B.62.26.240.15	sezione 2x0.75 mm²		m	0,86
B.62.26.240.20	sezione 2x1 mm²		m	0,89
B.62.26.240.25	sezione 2x1.5 mm²		m	1,17
B.62.26.240.30	sezione 2x2.5 mm²		m	1,34
B.62.26.260	CAVETTO SCHERMATO PER TRASMISSIONE DATI
Fornitura e posa in opera di cavetto multicoppie in rame stagnato, flessibile, a coppie singolarmente schermate a nastro di alluminio, per impianto di trasmissione dati, isolato in polipropilene, od a bassa capacità, per trasmissioni più veloci e su notevoli distanze, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale dati e terminale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.26.260.5	coppie 2		m	1,00
B.62.26.260.10	coppie 4		m	1,53
B.62.26.260.15	coppie 6		m	1,63
B.62.26.260.20	coppie 9		m	2,05
B.62.26.260.25	coppie 12		m	2,57
B.62.26.260.30	coppie 15		m	3,05
B.62.26.260.35	coppie 19		m	3,57
B.62.26.260.40	coppie 27		m	6,10
B.62.26.260.45	bassa capacità, coppie 2		m	1,53
B.62.26.260.50	bassa capacità, coppie 4		m	1,53
B.62.26.260.55	bassa capacità, coppie 6		m	2,05
B.62.26.260.60	bassa capacità, coppie 9		m	2,57
B.62.26.260.65	bassa capacità, coppie 12		m	2,57
B.62.26.260.70	bassa capacità, coppie 15		m	3,57
B.62.26.260.75	bassa capacità, coppie 19		m	4,57
B.62.26.260.80	bassa capacità, coppie 27		m	6,63
B.62.26.270	CAVETTO SCHERMATO PER RETI LOCALI
Fornitura e posa in opera di cavetto coassiale o multicoppia in rame stagnato, flessibile, a coppie singolarmente schermate a nastro di alluminio, per impianto di Rete Locale dati, tipologia bus, ad anello o stella, lunghezza massima 40 m, isolato in polipropilene, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale dati e dispositivi satelliti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.26.270.5	coassiale, impedenza 50 ohm		m	1,53
B.62.26.270.10	coppie 4		m	2,05

B.62.29	QUADRI ELETTRICI, VUOTI

B.62.29.10	ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, DA PARETE, IP66
Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco da parete, modulare, stagno IP66, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in lamiera di acciaio nervato da 1.2 mm, pressopiegata, saldata, trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, completo di guarnizione in resina poliuretanica espansa, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, equipaggiamento interno: panello di fondo, guide porta apparecchiatura, morsettiere, il cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.10.5	vuoto, dimensioni (300x300x200) mm		cad.	218,70
B.62.29.10.10	vuoto, dimensioni (400x300x200) mm		cad.	253,90
B.62.29.10.15	vuoto, dimensioni (500x300x200) mm		cad.	275,40
B.62.29.20	ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, DA PARETE, IP66
Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco da parete, modulare, stagno IP66, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in resina poliestere stratificata, rinforzata con fibre di vetro, protezione meccanica 9, non propagante la fiamma, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, completo di guarnizione in resina poliuretanica espansa, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, equipaggiamento interno: pannello di fondo, guide porta apparecchiatura, morsettiere, il cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.20.5	vuoto, dimensioni (400x300x200) mm		cad.	149,30
B.62.29.20.10	vuoto, dimensioni (600x400x200) mm		cad.	259,10
B.62.29.20.15	vuoto, dimensioni (800x600x300) mm		cad.	413,70
B.62.29.20.20	vuoto, dimensioni (1000x800x300) mm		cad.	660,20
B.62.29.20.25	vuoto, dimensioni (1200x1000x300) mm		cad.	937,70
B.62.29.30	ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP55
Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco, modulare, stagno IP55, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in lamiera di acciaio nervato, spessore 1.5 mm da parete, o 2 mm da pavimento, pressopiegata, saldata, trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, equipaggiamento interno: pannello di fondo, telaio rack, guide porta apparecchiatura, morsettiere, eventuali sbarre in rame, golfari di sollevamento, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.30.5	da parete, vuoto, dimensioni (200x300x200) mm		cad.	190,00
B.62.29.30.10	da parete, vuoto, dimensioni (200x400x200) mm		cad.	193,40
B.62.29.30.15	da parete, vuoto, dimensioni (300x300x200) mm		cad.	196,10
B.62.29.30.20	da parete, vuoto, dimensioni (300x400x200) mm		cad.	210,80
B.62.29.30.25	da parete, vuoto, dimensioni (400x300x200) mm		cad.	235,70
B.62.29.30.30	da parete, vuoto, dimensioni (400x400x200) mm		cad.	239,60
B.62.29.30.35	da parete, vuoto, dimensioni (600x600x300) mm		cad.	304,70
B.62.29.30.40	da parete, vuoto, dimensioni (600x800x300) mm		cad.	397,20
B.62.29.30.45	da parete, vuoto, dimensioni (800x1000x300) mm		cad.	687,00
B.62.29.30.50	da parete, vuoto, dimensioni (800x1200x300) mm		cad.	772,60
B.62.29.30.55	da parete, vuoto, dimensioni (1000x1000x400) mm		cad.	870,40
B.62.29.30.60	da parete, vuoto, dimensioni (1000x1200x400) mm		cad.	915,10
B.62.29.30.65	da parete, vuoto, dimensioni (1200x1000x400) mm		cad.	978,50
B.62.29.30.70	da parete, vuoto, dimensioni (1200x1200x400) mm		cad.	966,20
B.62.29.30.75	da pavimento, vuoto, dimensioni (600x1400x400) mm		cad.	827,40
B.62.29.30.80	da pavimento, vuoto, dimensioni (600x1600x400) mm		cad.	861,00
B.62.29.30.85	da pavimento, vuoto, dimensioni (600x1800x400) mm		cad.	952,00
B.62.29.30.90	da pavimento, vuoto, dimensioni (600x2000x400) mm		cad.	1.548,00
B.62.29.50	ACCESSORI ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP55
Fornitura e posa in opera di accesori per armadio monoblocco, modulare, IP55, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; eseguiti in lamiera di acciaio trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in esecuzione chiusa con coperchio in cristallo e serratura a chiave, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura comando e spie luminose a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.50.5	leggio vuoto, dimensioni (200x600) mm, 2x24 moduli		cad.	73,58
B.62.29.60	ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, IP43
Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco, modulare, IP43, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in resina poliestere stratificata, rinforzata con fibre di vetro, protezione meccanica contro gli urti IK10, non propagante la fiammma, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura, le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.60.5	da parete, vuoto, dimensioni (200x300x200) mm		cad.	54,14
B.62.29.60.10	da parete, vuoto, dimensioni (200x400x200) mm		cad.	82,00
B.62.29.60.15	da parete, vuoto, dimensioni (300x300x200) mm		cad.	96,18
B.62.29.60.20	da parete, vuoto, dimensioni (300x400x200) mm		cad.	105,60
B.62.29.60.25	da parete, vuoto, dimensioni (400x300x200) mm		cad.	105,60
B.62.29.60.30	da parete, vuoto, dimensioni (400x400x200) mm		cad.	144,50
B.62.29.60.35	da parete, vuoto, dimensioni (600x600x300) mm		cad.	201,80
B.62.29.60.40	da parete, vuoto, dimensioni (600x800x300) mm		cad.	356,90
B.62.29.60.45	da parete, vuoto, dimensioni (800x1000x300) mm		cad.	662,20
B.62.29.60.50	da parete, vuoto, dimensioni (800x1200x300) mm		cad.	728,50
B.62.29.60.55	da parete, vuoto, dimensioni (1000x1000x300) mm		cad.	761,00
B.62.29.60.60	da parete, vuoto, dimensioni (1000x1200x300) mm		cad.	794,70
B.62.29.70	ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP40
Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco, modulare, IP40, da parete o da incasso, conforme alle prescrizini CEI 17-13/1 '00 e varianti; in lamiera di acciaio nervato da 1 mm, pressopiegata, saldata, trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, completo di pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura, le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.70.40	vuoto, dimensioni (400x400x200) mm		cad.	231,20
B.62.29.70.45	vuoto, dimensioni (400x600x200) mm		cad.	264,90
B.62.29.70.50	vuoto, dimensioni (400x800x200) mm		cad.	297,50
B.62.29.70.55	vuoto, dimensioni (400x1000x200) mm		cad.	331,20
B.62.29.70.60	vuoto, dimensioni (600x600x200) mm		cad.	299,60
B.62.29.70.65	vuoto, dimensioni (600x800x200) mm		cad.	357,40
B.62.29.70.70	vuoto, dimensioni (600x1000x200) mm		cad.	397,30
B.62.29.70.75	vuoto, dimensioni (600x1200x200) mm		cad.	441,50
B.62.29.110	ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40
Fornitura e posa in opera di armadio componibile, IP40, ad elementi modulari, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in lamiera di acciaio nervato, spessore 1 mm da parete o 2 mm da pavimento, pressopiegata, trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, completo di coperchio superiore, pannello di fondo, zoccolatura di base, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, equipaggiamento interno: pannello di fondo, telaio rack, guida porta apparecchiatura, morsettiere, eventuali sbarre in rame, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.110.55	vuoto, dimensioni (300x1800x400) mm		cad.	1.040,00
B.62.29.110.60	vuoto, dimensioni (300x2000x400) mm		cad.	1.079,00
B.62.29.110.65	vuoto, dimensioni (600x1800x400) mm		cad.	1.111,00
B.62.29.110.70	vuoto, dimensioni (600x2000x400) mm		cad.	1.172,00
B.62.29.110.75	vuoto, dimensioni (800x1800x400) mm		cad.	1.199,00
B.62.29.110.80	vuoto, dimensioni (800x2000x400) mm		cad.	1.258,00
B.62.29.110.85	vuoto, dimensioni (300x1800x600) mm		cad.	1.192,00
B.62.29.110.90	vuoto, dimensioni (300x2000x600) mm		cad.	1.231,00
B.62.29.110.95	vuoto, dimensioni (600x1800x600) mm		cad.	1.258,00
B.62.29.110.100	vuoto, dimensioni (600x2000x600) mm		cad.	1.318,00
B.62.29.110.105	vuoto, dimensioni (800x1800x600) mm		cad.	1.351,00
B.62.29.110.110	vuoto, dimensioni (800x2000x600) mm		cad.	1.411,00
B.62.29.120	ARMADIO COMPONIBILE, IN POLIESTERE, IP40
Fornitura e posa in opera di armadio componibile, IP40, ad elementi modulari, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in resina poliestere, protezione meccanica contro gli urti IK08, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, completo di coperchio superiore, pannello di fondo, zoccolatura di base, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura, le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.120.5	vuoto, dimensioni (400x600x200) mm		cad.	165,60
B.62.29.120.10	vuoto, dimensioni (400x1000x200 mm		cad.	179,70
B.62.29.120.15	vuoto,dimensioni (400x1400x200) mm		cad.	250,20
B.62.29.120.20	vuoto, dimensioni (600x600x200) mm		cad.	269,10
B.62.29.120.25	vuoto, dimensioni (600x1000x200) mm		cad.	320,60
B.62.29.120.30	vuoto, dimensioni (600x1400x200) mm		cad.	457,30
B.62.29.130	ACCESSORI ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40
Fornitura e posa in opera di accesori per armadio componibile, IP40, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in resina poliestere, colore grigio RAL 7035, in esecuzione chiusa; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti difissaggio, le guide porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.130.5	leggio vuoto, dimensioni (200x600) mm, 2x24 moduli		cad.	57,82
B.62.29.140	ACCESSORI ARMADIO COMPONIBILE, IN POLIESTERE, IP40
Fornitura e posa in opera di accesori per armadio componibile, IP40, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in resina poliestere, colore grigio RAL 7035, in esecuzione chiusa; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.140.5	leggio vuoto, dimensioni (200x600) mm, 2x24 moduli		cad.	60,44
B.62.29.230	CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO, IP40
Fornitura e posa in opera di centralino locale da incasso, IP40, in resina autoestinguente, completo di pannello frontale e portellino fumè, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura, morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.230.5	vuoto, 1x4 moduli		cad.	14,20
B.62.29.230.10	vuoto, 1x6 moduli		cad.	19,47
B.62.29.230.15	vuoto, 1x8 moduli		cad.	39,24
B.62.29.230.20	vuoto, 1x12 moduli		cad.	42,86
B.62.29.230.25	vuoto, 2x8 moduli		cad.	52,11
B.62.29.230.30	vuoto, 2x12 moduli		cad.	64,36
B.62.29.230.35	vuoto, 3x12 moduli		cad.	80,22
B.62.29.240	CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA PARETE, IP30
Fornitura e posa in opera di centralino locale da parete, IP30, in resina autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura, morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.240.5	vuoto, 1x4 moduli		cad.	18,02
B.62.29.240.10	vuoto, 1x6 moduli		cad.	22,42
B.62.29.240.15	vuoto, 1x8 moduli		cad.	36,14
B.62.29.240.20	vuoto, 1x12 moduli		cad.	46,13
B.62.29.240.25	vuoto, 2x8 moduli		cad.	54,95
B.62.29.240.30	vuoto, 2x12 moduli		cad.	66,42
B.62.29.240.35	vuoto, 3x12 moduli		cad.	81,40
B.62.29.310	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE
Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP55, da incasso o da parete, in lamiera di acciaio nervato, protezione meccanica contro gli urti IK10, completa di pannello frontale in vetro resistente frangibile con cerniera esterna e chiusura a vite piombabile, guarnizioni di tenuta; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e la guida porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.310.5	vuota, 4 moduli, colore RAL 7035		cad.	40,75
B.62.29.310.10	vuota, 8 moduli, colore RAL 7035		cad.	45,85
B.62.29.310.15	vuota, 4 moduli, rossa per VV.F.		cad.	40,75
B.62.29.310.20	vuota, 8 moduli, rossa per VV.F.		cad.	45,85
B.62.29.320	CASSETTA DI SICUREZZA, IN POLIESTERE, IP55, A VITE
Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP55, da incasso o da parete, in resina poliestere, protezione meccanica contro gli urti IK10, completa di pannello frontale in vetro resistente frangibile con cerniera esterna e chiusura a vite piombabile, guarnizioni di tenuta; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e la guida porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.320.5	vuota, 4 moduli, colore RAL 7035		cad.	41,92
B.62.29.330	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE
Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, da incasso o da parete, in lamiera di acciaio nervato, protezione meccanica contro gli urti IK10, completa di pannello frontale in vetro resistente frangibile con cerniera esterna e chiusura a chiave, guarnizioni di tenuta; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e la guida porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.330.5	vuota, 4 moduli, colore RAL 7035		cad.	31,34
B.62.29.330.10	vuota, 8 moduli, colore RAL 7035		cad.	41,83
B.62.29.330.15	vuota, 4 moduli, rossa per VV.F.		cad.	31,34
B.62.29.330.20	vuota, 8 moduli, rossa per VV.F.		cad.	41,83
B.62.29.340	CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE
Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, protezione meccanica contro gli urti IK10, da incasso o da parete, in resina poliestere, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e la guida porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.340.5	vuota, 4 moduli, colore RAL 7035		cad.	32,91
B.62.29.410	COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP55
Fornitura e posa in opera di colonnina componibile modulare IP55, per esterno, conforme alle prescrizioni CEI 64-8-708 '98, eseguita in resina poliestere stratificata, rinforzata con fibre di vetro, cerniere invisibili e robuste, portello con chiusura a chiave, guarnizioni per la tenuta stagna, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura, morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.410.5	h. 800 mm, vuota, 3x12 moduli		cad.	321,90
B.62.29.410.10	h. 800 mm, con 4 prese		cad.	366,50
B.62.29.420	COLONNINA ESTERNA, IN ALLUMINIO, IP55
Fornitura e posa in opera di colonnina componibile modulare IP55, per esterno, conforme alle prescrizioni CEI 64-8-708 '98; con corpo, cassetta e basamento in lega di alluminio anticorrosivo, pressocolata, portello incernierato con chiusura mediante pomelli a vite antiperdenti in ottone operanti su inserti in ottone e con serratura di sicurezza a cifratura unica, guarnizioni in gomma neoprene alveolare a cellule chiuse; piastra di fondo in lamiera di acciaio tropicalizzato; protezione delle superfici esterne ed interne con vernice epossidica colore grigio RAL 7000; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura , le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.420.5	dimensioni (450x400x250) mm		cad.	440,80
B.62.29.420.10	dimensioni (650x400x250) mm		cad.	485,20
B.62.29.510	TARGHETTE IDENTIFICAZIONE CIRCUITO, DA QUADRO
Fornitura e posa in opera di targhette adesive, da applicare su quadri elettrici, per l'identificazione degli interruttori situati all'interno del quadro stesso.
La scritta dovrà riportare in modo sintetico l'indicazione del circuito collegato all'interruttore corrispondente, dovrà essere facilmente leggibile, composta da caratteri serigrafati antigraffio e resietenti alla maggior parte degli agenti aggressivi.
Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.29.510.5	su interruttori		cad.	1,48

B.62.32	QUADRI ELETTRICI, COMPLETI

B.62.32.5	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE
Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, da incasso o da parete, in lamiera di acciaio nervato, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave e con pulsante incorporato; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intendono compresi, gli oneri per l'allacciamento, la linea di collegamento del pulsante con distanza massima 25 m, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.32.5.5	a contatti NC, 4 md, colore RAL 7035		cad.	105,39
B.62.32.5.10	a contatti NC, 4 md, rossa per VV.F.		cad.	105,39
B.62.32.10	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTORE
Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, da incasso o da parete, in lamiera di acciaio nervato, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave e con interruttore di manovra quadripolare incorporato; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intendono compresi, gli oneri per l'allacciamento, la linea di collegamento del pulsante con distanza massima 25 m, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.32.10.5	di manovra, 4 md, colore RAL 7035		cad.	120,10
B.62.32.10.10	di manovra, 8 md, colore RAL 7035		cad.	130,60
B.62.32.10.15	di manovra, 4 md, rossa per VV.F.		cad.	120,10
B.62.32.15	CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE
Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, protezione meccanica contro gli urti IK10, da incasso o da parete, in resina poliestere, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave e con pulsante incorporato; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intendono compresi, gli oneri per l'allacciamento, la linea di collegamento del pulsante con distanza massima 25 m, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.32.15.5	con pulsante NC, 4md, colore RAL 7035		cad.	106,96
B.62.32.20	CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTOR
Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, protezione meccanica contro gli urti IK10, da incasso o da parete, in resina poliestere, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave ed interruttore di manovra quadripolare; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intendono compresi, gli oneri per l'allacciamento, la linea di collegamento del pulsante con distanza massima 25 m, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.32.20.5	di manovra, 4md, colore RAL 7032		cad.	121,60
B.62.32.25	CENTRALINO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di centralino da parete, per prese preferenziali o privilegiate, IP30, in resina autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, completo di: tubo in PVC, marchiato pesante, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti di cartongesso o controsofittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione (15x17) mm²; conduttori del tipo H07RN-F o antifiamma a seconda dell'ambiente, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; magnetotermico da 2x10÷16 A, tre prese UNEL 2P+Tx16 A; colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al centralino delle prese preferenziali.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.32.25.5	in resina, completo di prese preferenzali, 12 md		cad.	107,20
B.62.32.30	CENTRALNO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, DAL QUADRO
Fornitura e posa in opera di centralino da parete, per prese preferenziali o privilegiate, IP30, in resina autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, completo di: tubo in PVC, marchiato pesante, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti di cartongesso o controsofittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione (15x17) mm²; conduttori del tipo H07RN-F o antifiamma a seconda dell'ambiente, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; magnetotermico da 2x10÷16 A, tre prese UNEL 2P+Tx16 A; colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, a partire dal quadro di protezione della stessa fino al centralino preferenziale, con propria tubazione, scatola di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.32.30.5	in resina, completo di prese preferenzali, 12 md		cad.	115,70

B.62.38	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm

B.62.38.10	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5 kA, C - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.10.5	unipolare  4.5 kA  1md  1x6÷32 A		cad.	18,89
B.62.38.10.10	unipolare + N  4.5 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	20,87
B.62.38.10.15	bipolare  4.5 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	25,12
B.62.38.10.20	bipolare  4. 5 kA  2md  2x40÷63 A		cad.	38,26
B.62.38.10.25	tripolare  4.5 kA  3md  3x6÷32 A		cad.	44,09
B.62.38.10.30	tripolare  4.5 kA  3md  3x40÷63 A		cad.	61,08
B.62.38.10.35	quadripolare  4.5 kA  4md  4x6÷32 A		cad.	55,35
B.62.38.10.40	quadripolare  4.5 kA  4md  4x40÷63 A		cad.	82,17
B.62.38.20	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 6kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.20.5	unipolare  6 kA  1md  1x0.5÷32 A		cad.	18,10
B.62.38.20.10	unipolare  6 kA  1md  1x40÷63 A		cad.	26,29
B.62.38.20.15	unipolare + N  6 kA  2md  2x0.5÷32 A		cad.	30,80
B.62.38.20.20	unipolare + N  6 kA  2md  2x40÷63 A		cad.	47,30
B.62.38.20.25	bipolare  6 kA  2md  2x0.5÷32 A		cad.	34,41
B.62.38.20.30	bipolare  6 kA  2÷2.5md  2x40÷63 A		cad.	52,24
B.62.38.20.35	tripolare  6 kA  3md  3x0.5÷32 A		cad.	51,73
B.62.38.20.40	tripolare  6 kA  3÷4md  3x40÷63 A		cad.	80,35
B.62.38.20.45	quadripolare  6 kA  4md  4x0.5÷32 A		cad.	65,02
B.62.38.20.50	quadripolare  6 kA  4/4.5md  4x40÷63 A		cad.	103,87
B.62.38.30	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 10kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.30.5	unipolare  10 kA  1md  1x6÷32 A		cad.	19,65
B.62.38.30.10	unipolare  10 kA  1md  1x40÷63 A		cad.	29,21
B.62.38.30.15	unipolare + N  10 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	36,06
B.62.38.30.20	unipolare + N  10 kA  2÷2.5md  2x40÷63 A		cad.	50,99
B.62.38.30.25	bipolare  10 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	37,13
B.62.38.30.30	bipolare  10 kA  2÷2.5md  2x40÷63 A		cad.	55,40
B.62.38.30.35	tripolare  10 kA  3md  3x6÷32 A		cad.	58,00
B.62.38.30.40	tripolare  10 kA  3÷4md  3x40÷63 A		cad.	87,23
B.62.38.30.45	quadripolare  10 kA  4md  4x6÷32 A		cad.	74,76
B.62.38.30.50	quadripolare  10 kA  4md  4x40÷63 A		cad.	114,40
B.62.38.30.55	quadripolare  10 kA  4md  4x80÷100 A		cad.	123,90
B.62.38.40	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, D - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 10kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a D (MA-K) con corto circuito Im tra 8÷15 In, per protezione motori (ascensori) o trasformatori, lavoranti in condizioni gravose; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.40.5	tripolare 10 kA  3md  3x6÷32 A		cad.	63,86
B.62.38.40.10	tripolare  10 kA  3÷4md  3x40÷63 A		cad.	91,88
B.62.38.40.15	quadripolare  10 kA  4md  4x6÷32 A		cad.	78,08
B.62.38.40.20	quadripolare  10 kA  4md  4x40÷63 A		cad.	120,20
B.62.38.110	INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, bipolare, 240 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.110.5	Idn 0.01 A  2md  2x16 A		cad.	62,40
B.62.38.110.10	Idn 0.03 A  2md  2x25 A		cad.	44,02
B.62.38.110.15	Idn 0.03 A  2md  2x40 A		cad.	67,66
B.62.38.110.20	Idn 0.03 A  4md  2x63 A		cad.	85,83
B.62.38.110.25	Idn 0.03 A  4md  2x80 A		cad.	108,20
B.62.38.110.30	Idn 0.3÷5 A  2md  2x25 A		cad.	48,50
B.62.38.110.35	Idn 0.3÷5 A  2md  2x40 A		cad.	54,03
B.62.38.110.40	Idn 0.3÷5 A  4md  2x63 A		cad.	83,33
B.62.38.110.45	Idn 0.3 A  4md  2x80 A		cad.	100,92
B.62.38.120	INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, tetrapolare, 415 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte dell'eventuale cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.120.5	Idn 0.03 A  4md  4x25 A		cad.	74,82
B.62.38.120.10	Idn 0.03 A  4md  4x40 A		cad.	87,12
B.62.38.120.15	Idn 0.03 A  4md  4x63 A		cad.	134,80
B.62.38.120.20	Idn 0.03 A  4md  4x80 A		cad.	142,90
B.62.38.120.25	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x25 A		cad.	61,78
B.62.38.120.30	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x40 A		cad.	78,57
B.62.38.120.35	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x63 A		cad.	91,77
B.62.38.120.40	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x80 A		cad.	112,20
B.62.38.120.45	Idn 0.3÷0.5 A  5md  4x100 A		cad.	120,90
B.62.38.130	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms,  6 kA, classe AC  per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.130.2	Idn 0.3÷5 A  2md  2x40 A		cad.	106,10
B.62.38.130.3	Idn 0.3÷5 A  2md  2x40 A		cad.	117,70
B.62.38.130.5	Idn 0.3÷5 A  2md  2x63 A		cad.	90,89
B.62.38.130.10	Idn 0.3÷5 A  3md  3x63 A		cad.	112,20
B.62.38.130.15	Idn 0.3÷5 A  4md  4x63 A		cad.	159,70
B.62.38.140	INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. A - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, bipolare, 240 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A per correnti di guasto di tipo alternato e  con componente pulsante unidirezionale, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.140.5	Idn 0.03 A  2md  2x25 A		cad.	68,46
B.62.38.140.10	Idn 0.03 A  2md  2x40 A		cad.	76,18
B.62.38.140.15	Idn 0.03 A  4md  2x63 A		cad.	113,30
B.62.38.140.20	Idn 0.3÷5 A  2md  2x25 A		cad.	63,12
B.62.38.140.25	Idn 0.3÷5 A  2md  2x40 A		cad.	68,15
B.62.38.140.30	Idn 0.3÷5 A  4md  2x63 A		cad.	106,80
B.62.38.150	INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. A - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, tetrapolare, 415 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A per correnti di guasto di tipo alternato e  con componente pulsante unidirezionale, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.150.5	Idn 0.03 A  4md  4x25 A		cad.	105,10
B.62.38.150.10	Idn 0.03 A  4md  4x40 A		cad.	110,30
B.62.38.150.15	Idn 0.03 A  4md  4x63 A		cad.	182,90
B.62.38.150.20	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x25 A		cad.	86,70
B.62.38.150.25	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x40 A		cad.	97,57
B.62.38.150.30	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x63 A		cad.	133,20
B.62.38.160	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. A - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, classe A per correnti di guasto di tipo alternato e con componente pulsante unidirezionale, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.160.7	quadripolari, Idn 0.3÷5 A  4md  4x25 A		cad.	98,69
B.62.38.160.10	bipolari, Idn 0.3÷5 A  2md  2x40 A		cad.	89,18
B.62.38.160.12	quadripolari, Idn 0.3÷5 A  4md  4x40 A		cad.	117,40
B.62.38.160.15	bipolari, Idn 0.3÷5 A  2md  2x63 A		cad.	88,00
B.62.38.160.17	quadripolari, Idn 0.3÷5 A  4md  4x63 A		cad.	159,80
B.62.38.210	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 1PP+N, 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta sensibilità, un polo protetto con neutro apribile, potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.210.5	Idn 0.03 A  4md  2x10÷25 A		cad.	58,92
B.62.38.220	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, due poli protetti, potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.220.5	Idn 0.03 A  4md  2x6÷32 A		cad.	63,17
B.62.38.220.10	Idn 0.03 A  4md  2x40÷63 A		cad.	78,87
B.62.38.220.15	Idn 0.3 A  4md  2x6÷32 A		cad.	59,61
B.62.38.220.20	Idn 0.3 A  4md  2x40÷63 A		cad.	75,95
B.62.38.230	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.230.5	Idn 0.03 A  6md  4x6÷32 A		cad.	125,10
B.62.38.230.10	Idn 0.03 A  7md  4x40÷63 A		cad.	144,60
B.62.38.230.15	Idn 0.3 A  6md  4x6÷32 A		cad.	103,90
B.62.38.230.20	Idn 0.3 A  7md  4x40÷63 A		cad.	134,90
B.62.38.240	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, due poli protetti, potere di interruzione 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.240.5	Idn 0.01 A  4md  2x6÷16 A		cad.	67,28
B.62.38.240.10	Idn 0.03 A  4md  2x0.5÷32 A		cad.	72,46
B.62.38.240.15	Idn 0.03 A  4÷4.5md  2x40÷63 A		cad.	92,42
B.62.38.240.20	Idn 0.3÷0.5 A  4md  2x0.5÷32 A		cad.	68,89
B.62.38.240.25	Idn 0.3÷0.5 A  4/4.5md  2x40÷63 A		cad.	82,55
B.62.38.250	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 3PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, tre poli protetti, potere di interruzione 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.250.5	Idn 0.03 A  7md  3x6÷32 A		cad.	123,90
B.62.38.250.10	Idn 0.03 A  7md  3x40÷63 A		cad.	163,60
B.62.38.250.15	Idn 0.3÷0.5 A  7md  3x6÷32 A		cad.	102,27
B.62.38.250.20	Idn 0.3÷0.5 A  7md  3x40÷63 A		cad.	141,20
B.62.38.260	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsivee; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.260.5	Idn 0.03 A  7md  4x0.5÷32 A		cad.	134,80
B.62.38.260.10	Idn 0.03 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	178,40
B.62.38.260.15	Idn 0.3÷0.5 A  7md  4x0.5÷32 A		cad.	113,60
B.62.38.260.20	Idn 0.3÷0.5 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	156,60
B.62.38.270	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta, media e bassa sensibilità, due poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.270.5	Idn 0.03 A  4md  2x6÷32 A		cad.	75,18
B.62.38.270.10	Idn 0.03 A  4/4.5md  2x40÷63 A		cad.	84,70
B.62.38.270.15	Idn 0.3÷0.5 A  4md  2x6÷32 A		cad.	70,95
B.62.38.270.20	Idn 0.3÷0.5 A  4÷4.5md  2x40÷63 A		cad.	92,66
B.62.38.270.25	Idn 1÷2 A  4md  2x6÷32 A		cad.	91,98
B.62.38.270.30	Idn 1÷2 A  4md  2x38÷60 A		cad.	95,13
B.62.38.280	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 3PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta sensibilità, tre poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto  circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.280.5	Idn 0.03 A  7md  3x6÷32 A		cad.	130,20
B.62.38.280.10	Idn 0.03 A  7md  3x40÷63 A		cad.	170,50
B.62.38.290	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta, media e bassa sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.290.5	Idn 0.03 A  6md  4x6÷32 A		cad.	144,50
B.62.38.290.10	Idn 0.03 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	188,90
B.62.38.290.15	Idn 0.03 A  7÷8.5md  4x80÷100 A		cad.	144,10
B.62.38.290.20	Idn 0.3÷0.5 A  6md  4x6÷32 A		cad.	147,60
B.62.38.290.25	Idn 0.3÷0.5 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	200,30
B.62.38.290.30	Idn 0.3÷0.5 A  7÷8.5md  4x80÷100 A		cad.	162,90
B.62.38.290.35	Idn 1 A  6md  4x6÷32 A		cad.	169,20
B.62.38.290.40	Idn 1 A  8md  4x40÷63 A		cad.	213,40
B.62.38.290.45	Idn 2 A  6md  4x6÷32 A		cad.	176,60
B.62.38.290.50	Idn 2 A  8md  4x40÷63 A		cad.	219,70
B.62.38.310	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.38.310.5	contatto 1NO+1NA,  5 A 220 V  0.5md		cad.	17,88
B.62.38.310.10	bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac  1md		cad.	23,40
B.62.38.310.15	bobina sgancio a distanza 110÷380 V  1md		cad.	26,37
B.62.38.310.20	interblocco meccanico  1md		cad.	17,16

B.62.41	INTERRUTTORI SCATOLATI

B.62.41.10	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98  e varianti; versione fissa, attacchi anteriori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.41.10.5	pdi 16 kA, 400 V  3x16÷100 A		cad.	131,90
B.62.41.10.10	pdi 16 kA, 400 V  3x125 A		cad.	221,40
B.62.41.10.15	pdi 25 kA, 400 V  3x25÷100 A		cad.	193,60
B.62.41.10.20	pdi 25 kA, 400 V  3x125÷160 A		cad.	307,20
B.62.41.10.25	pdi 36 kA, 400 V  3x63÷250 A		cad.	488,00
B.62.41.10.30	pdi 36 kA, 400 V  3x250÷400 A		cad.	831,60
B.62.41.10.35	pdi 50 kA, 400 V  3x160÷400 A		cad.	1.140,00
B.62.41.10.40	pdi 50 kA, 400 V  3x630 A		cad.	1.395,00
B.62.41.10.45	pdi 50 kA, 400 V  3x800 A		cad.	1.660,00
B.62.41.10.50	pdi 50 kA, 400 V  3x1000 A		cad.	1.862,00
B.62.41.10.55	pdi 50 kA, 400 V  3x1250 A		cad.	1.917,00
B.62.41.10.60	pdi 50 kA, 400 V  3x1600 A		cad.	2.219,00
B.62.41.10.65	pdi 70 kA, 400 V  3x63÷160 A		cad.	543,40
B.62.41.10.70	pdi 70 kA, 400 V  3x100÷250 A		cad.	644,60
B.62.41.10.75	pdi 70 kA, 400 V  3x250÷400 A		cad.	956,90
B.62.41.10.80	pdi 70 kA, 400 V  3x630 A		cad.	1.428,00
B.62.41.10.85	pdi 100 kA, 400,V  3x630 A		cad.	1.845,00
B.62.41.10.90	pdi 100 kA, 400 V  3x800 A		cad.	2.194,00
B.62.41.10.95	pdi 16 kA, 400 V  4x16÷100 A		cad.	160,20
B.62.41.10.100	pdi 16 kA, 400 V  4x125 A		cad.	279,50
B.62.41.10.105	pdi 25 kA, 400 V  4x25÷100 A		cad.	197,50
B.62.41.10.110	pdi 25 kA, 400 V  4x125÷160 A		cad.	394,30
B.62.41.10.115	pdi 36 kA, 400 V  4x63÷250 A		cad.	623,20
B.62.41.10.120	pdi 36 kA, 400 V  4x250÷400 A		cad.	1.055,00
B.62.41.10.125	pdi 50 kA, 400 V  4x160÷400 A		cad.	1.403,00
B.62.41.10.130	pdi 50 kA, 400 V  4x630 A		cad.	1.740,00
B.62.41.10.135	pdi 50 kA, 400 V  4x800 A		cad.	2.156,00
B.62.41.10.140	pdi 50 kA, 400 V  4x1000 A		cad.	2.401,00
B.62.41.10.145	pdi 50 kA, 400 V  4x1250 A		cad.	2.584,00
B.62.41.10.150	pdi 50 kA, 400 V  4x1600 A		cad.	2.827,00
B.62.41.10.155	pdi 70 kA, 400 V  4x63÷160 A		cad.	761,30
B.62.41.10.160	pdi 70 kA, 400 V  4x100÷250 A		cad.	847,90
B.62.41.10.165	pdi 70 kA, 400 V  4x250÷400 A		cad.	1.249,00
B.62.41.10.170	pdi 70 kA, 400 V  4x630 A		cad.	1.853,00
B.62.41.10.175	pdi 100 kA, 400 V  4x630 A		cad.	2.357,00
B.62.41.10.180	pdi 100 kA, 400 V  4x800 A		cad.	2.793,00
B.62.41.20	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO
Fornitura e posa in opera di interruttore magnatotermico differenziale scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98  e varianti; versione fissa, attacchi anteriori, sganciatore elettromagnetico, regolazione Idn  0.03-0.3-0.5-1 A, ritardo intervento 0-0.5-1-2 secondi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.41.20.5	pdi 16 kA, 400 V  4x20÷100 A		cad.	747,20
B.62.41.20.10	pdi 16 kA, 400 V  4x125÷160 A		cad.	893,70
B.62.41.20.15	pdi 36 kA, 400 V  4x63÷250 A		cad.	1.060,00
B.62.41.20.20	pdi 36 kA, 400 V  4x100÷400 A		cad.	1.370,00
B.62.41.30	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO
Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98  e varianti; versione fissa, attacchi anteriori, sganciatore elettromagnetico, regolazione Idn 0.3÷0.5 A, senza regolazione di ritardo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.41.30.5	pdi 16 kA  4x63 A		cad.	229,80
B.62.41.30.10	pdi 16 kA  4x125 A		cad.	295,30
B.62.41.40	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato, conforme alle norme CEI 17-11 '98; versione fissa, attacchi anteriori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.41.40.5	3x125 A		cad.	144,00
B.62.41.40.10	3x160 A		cad.	235,20
B.62.41.40.15	3x250 A		cad.	325,60
B.62.41.40.20	3x400 A		cad.	575,80
B.62.41.40.25	3x630 A		cad.	854,30
B.62.41.40.30	3x800 A		cad.	1.037,00
B.62.41.40.35	3x1000 A		cad.	1.121,00
B.62.41.40.40	3x1250 A		cad.	1.197,00
B.62.41.40.45	3x1600 A		cad.	1.544,00
B.62.41.40.50	4x125 A		cad.	179,90
B.62.41.40.55	4x160 A		cad.	345,90
B.62.41.40.60	4x250 A		cad.	395,30
B.62.41.40.65	4x400 A		cad.	717,30
B.62.41.40.70	4x630 A		cad.	1.068,00
B.62.41.40.75	4x800 A		cad.	1.301,00
B.62.41.40.80	4x1000 A		cad.	1.406,00
B.62.41.40.85	4x1250 A		cad.	1.502,00
B.62.41.40.90	4x1600 A		cad.	1.963,00
B.62.41.50	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI 17-45 '98  e varianti, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.41.50.5	bobina sgancio di apertura, fino a 160 A  24÷400 V		cad.	61,48
B.62.41.50.10	bobina sgancio di apertura, 250÷400 A  24÷400 V		cad.	67,97
B.62.41.50.15	bobina sgancio di apertura, 630÷1600 A  24÷400 V		cad.	76,36
B.62.41.50.20	bobina sgancio di minima V, fino a 160 A  220÷400 V		cad.	75,13
B.62.41.50.25	bobina sgancio di minima V, 250÷400 A  220÷400 V		cad.	82,76
B.62.41.50.30	bobina sgancio di minima V, 630÷1000 A  220÷400 V		cad.	86,87
B.62.41.50.35	contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A  24÷400 V		cad.	48,92
B.62.41.50.40	contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A  24÷400 V		cad.	52,18
B.62.41.50.45	contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 630÷1000 A  24÷400 V		cad.	52,71
B.62.41.50.50	comando elettrico a solenoide, fino a 160 A		cad.	243,80
B.62.41.50.55	comando elettrico a solenoide, 250 A		cad.	328,90
B.62.41.50.60	comando elettrico a solenoide, 300÷400 A		cad.	452,80
B.62.41.50.65	comando elettrico a motore, 630÷1600 A		cad.	45,91
B.62.41.50.70	manovra rotante diretta, fino a 400 A		cad.	43,90
B.62.41.50.75	manovra rotante diretta, 630÷1600 A		cad.	51,97
B.62.41.50.80	manovra rotante su pannello, fino a 400 A		cad.	64,32
B.62.41.50.85	manovra rotante su pannello, 630÷1600 A		cad.	69,33
B.62.41.50.90	manovra rotante con albero prolungato, fino a 400 A		cad.	83,85
B.62.41.50.95	manovra rotante con albero prolungato, 630÷1600 A		cad.	86,44
B.62.41.50.100	manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A		cad.	51,31
B.62.41.50.105	manovra rotante con blocco chiave, 630÷1600 A		cad.	80,43

B.62.44	CONTATTORI, RELE' TERMICI

B.62.44.10	CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di contattore ausiliario, conforme alle norme CEI 17-50 '02; per impiego in AC11, per comando di elettromagneti in corrente alternata e di contattori di potenza, prestazioni: 4 kW in AC3 a 400 V, 10 A in AC11 a 230 V; contatti ausiliari 10 A, 2NO+2NC; corpo in materiale isolante, autoestinguente, forma chiusa e protetti contro i contatti accidentali; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.44.10.5	bobina 24÷48 V		cad.	18,50
B.62.44.10.10	bobina 230÷400 V		cad.	19,45
B.62.44.20	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza tipo resistivo quali riscaldamento, illuminazione, condizionamento elettrico, forni a resistenza, ecc., conforme alle norme CEI 17-50 '02; corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; portate in AC1, sfasamento max 0.95; bobina a 230÷400 V, contatti ausiliariri 1NO+1NC da 20 A.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.44.20.5	2x20 A, 230 V, 4 kW		cad.	23,12
B.62.44.20.10	2x40 A, 230 V, 4 kW		cad.	45,41
B.62.44.20.15	2x63 A, 230 V, 12.5 kW		cad.	73,06
B.62.44.20.20	3x20 A, 400 V, 13 kW		cad.	47,98
B.62.44.20.25	3x40 A, 400 V, 26 kW		cad.	74,64
B.62.44.20.30	3x63 A, 400 V, 40 kW		cad.	87,78
B.62.44.20.35	4x20 A, 400 V, 7.5 kW		cad.	30,59
B.62.44.20.40	4x40 A, 400 V, 15 kW		cad.	63,07
B.62.44.20.45	4x63 A, 400 V, 24 kW		cad.	88,30
B.62.44.20.50	bobina ricambio a 24÷48 Vac		cad.	19,40
B.62.44.20.55	bobina ricambio a 230÷400 Vac		cad.	20,91
B.62.44.30	CONTATTORE DI POTENZA, AC3
Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori con rotore in c.circuito, conforme alle norme CEI 17-50 '02; corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; portate in AC3 a 400 V; bobina a 230÷400 V, contatti ausiliariri 1NO+1NC da 20 A.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.44.30.5	3x9.5 A, 400 V,  4 kW		cad.	21,03
B.62.44.30.10	3x12 A, 400 V, 5.5 kW		cad.	21,44
B.62.44.30.15	3x16 A, 400 V, 7.5 kW		cad.	28,60
B.62.44.30.20	3x23 A, 400 V, 11 kW		cad.	44,89
B.62.44.30.25	3x32 A, 400 V, 15 kW		cad.	56,24
B.62.44.30.30	3x46 A, 400 V, 22 kW		cad.	85,67
B.62.44.30.35	3x63 A, 400 V, 30 kW		cad.	129,90
B.62.44.30.40	3x75 A, 400 V, 37 kW		cad.	151,90
B.62.44.30.45	3x110 A, 400 V, 55 kW		cad.	190,30
B.62.44.30.50	3x180 A, 400 V, 90 kW		cad.	248,60
B.62.44.30.55	3x250 A, 400 V, 132 kW		cad.	447,30
B.62.44.30.60	3x300 A, 400 V, 160 kW		cad.	485,70
B.62.44.30.65	3x400 A, 400 V, 200 kW		cad.	673,30
B.62.44.30.70	3x500 A, 400 V, 280 kW		cad.	1.016,00
B.62.44.30.75	bobina ricambio a 230÷400 Vac, fino a 22 kW		cad.	10,20
B.62.44.30.80	bobina ricambio a 230÷400 Vac, 30÷90 kW		cad.	24,50
B.62.44.30.85	bobina ricambio a 230÷400 Vac, 132÷280 kW		cad.	72,00
B.62.44.70	ACCESSORI PER CONTATTORI
Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, conforme alle norme CEI 17-45 '98  e varianti, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.44.70.5	sganciatore di apertura a lancio di corrente  220 V		cad.	16,82
B.62.44.70.10	sganciatore di minima tensione  220 V		cad.	16,34
B.62.44.70.15	lampada di segnalazione rossa  220 V		cad.	9,98
B.62.44.70.20	contatti ausiliari 1NO+1NC		cad.	6,73
B.62.44.70.25	custodia isolante IP55 per int. salvamotori, con chiave		cad.	13,40
B.62.44.70.30	custodia isolante IP40 da parete		cad.	18,92
B.62.44.70.35	blocco meccanico		cad.	8,77
B.62.44.70.40	rivelatore elettronico mancanza di fase		cad.	7,36
B.62.44.70.45	memoria meccanica 24/400 V		cad.	37,37
B.62.44.70.50	tempo. rit. eccitazione  0.05÷100 s, elettronico		cad.	35,21
B.62.44.70.55	tempo. rit. eccitazione  0.05÷1000 s, elettronico multiscala		cad.	47,09
B.62.44.70.60	tempo. multifunzione-multiscala  0.05÷1000 s, elettronico		cad.	57,82
B.62.44.70.65	temporizzatore rit. eccitazione  0.3÷40 s, pneumatico		cad.	32,17
B.62.44.70.70	temporizzatore rit. eccitazione  10÷80 s, pneumatico		cad.	40,99
B.62.44.70.75	temporizzatore rit. diseccitazione  0.3÷40 s, pneumatico		cad.	39,31
B.62.44.70.80	temporizzatore rit. diseccitazione  10÷80 s, pneumatico		cad.	42,37
B.62.44.110	RELE' TERMICO
Fornitura e posa in opera di relé termico tripolare da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, conforme alle norme CEI 17-45 '98, corpo in materiale isolante , autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.44.110.5	corrente di regolazione 0.1÷15 A		cad.	28,38
B.62.44.110.10	corrente di regolazione 15÷22 A		cad.	37,74
B.62.44.110.15	corrente di regolazione 22÷46 A		cad.	42,83
B.62.44.110.20	corrente di regolazione 46÷63 A		cad.	55,19
B.62.44.110.25	corrente di regolazione 63÷110 A		cad.	69,91
B.62.44.110.30	corrente di regolazione 110÷180 A		cad.	105,60
B.62.44.110.35	corrente di regolazione 180÷300 A		cad.	523,50
B.62.44.110.40	corrente di regolazione 300÷500 A		cad.	657,00
B.62.44.210	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare, conforme alle norme CEI 17-50 '98  e varianti, 100'000 manovre ora in AC3, bobina a 230 V, corpo in materiale isolante, autoestinguente, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, contatti ausiliari 1NO+1NC da 10 A, compreso custodia isolante IP55, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.44.210.5	corrente di regolazione da 1÷6 A		cad.	32,06
B.62.44.210.10	corrente di regolazione da 6÷16 A		cad.	36,06
B.62.44.220	TELEAVVIATORE DIRETTO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di contattore di potenza per teleavviatori diretti, conforme alle norme CEI 17-50 '02, in AC3 a 400 V, bobina 230÷400 V, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetto totalmente contro i contatti accidentali, senza relé termico, contatti ausiliari 2NO+2NC da 10 A, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.44.220.5	3x9 A, 400 V, 4 kW		cad.	48,35
B.62.44.220.10	3x12 A, 400 V, 5.5 kW		cad.	52,14
B.62.44.230	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
Fornitura e posa in opera di contattore di potenza a coppia per teleinvertitori, avviatori interbloccati o per commutazione di rete, con blocco meccanico, conforme alle norme CEI 17-50 '02, portate in AC3 400 V, bobina 230÷400 V, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetto totalmente contro i contatti accidentali, senza relé termico, contatti ausiliari 2NO+2NC da 10 A.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.44.230.5	3x9 A, 400 V, 4 kW		cad.	60,97
B.62.44.230.10	3x12 A, 400 V, 5.5 kW		cad.	62,55
B.62.44.230.15	3x16 A, 400 V, 7.5 kW		cad.	74,64
B.62.44.230.20	3x22 A, 400 V, 11 kW		cad.	131,40
B.62.44.230.25	3x32 A, 400 V, 15,kW		cad.	153,50
B.62.44.230.30	3x45 A, 400 V, 22 kW		cad.	226,50
B.62.44.230.35	3x63 A, 400 V, 30 kW		cad.	320,60
B.62.44.230.40	3x75 A, 400 V, 37 kW		cad.	381,60
B.62.44.230.45	3x110 A, 400 V, 55,kW		cad.	566,00
B.62.44.230.50	3x170 A, 400 V, 90 kW		cad.	820,50
B.62.44.230.55	3x250 A, 400 V, 132 kW		cad.	1.281,00
B.62.44.230.60	3x400 A, 400 V, 200 kW		cad.	1.807,00
B.62.44.230.65	3x630 A, 400 V, 325 kW		cad.	4.256,00
B.62.44.240	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Fornitura e posa in opera di contattore di potenza per teleavviatori interbloccati stella-triangolo, con blocco meccanico, conforme alle norme CEI 17-50 '02, a tre contattori, per motori con rotore in c.circuito, portate in AC3 400 V, bobina 230÷400 V, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetto totalmente contro i contatti accidentali, senza relé termico, contatti ausiliari 2NO+2NC da 10 A.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.44.240.5	Ia <6 In, 3x22 A, 400 V, 11 kW		cad.	168,70
B.62.44.240.10	Ia <6 In, 3x30 A, 400 V, 15 kW		cad.	184,50
B.62.44.240.15	Ia <6 In, 3x60 A, 400 V, 30 kW		cad.	270,20
B.62.44.240.20	Ia <8.4 In, 3x90 A, 400 V, 45 kW		cad.	358,90
B.62.44.240.25	Ia <8.4 In, 3x110 A, 400 V, 55 kW		cad.	468,40
B.62.44.240.30	Ia <8.4 In, 3x150 A, 400 V, 75 kW		cad.	532,00
B.62.44.240.35	Ia <8.4 In, 3x220 A, 400 V, 110 kW		cad.	805,70
B.62.44.240.40	Ia <8.4 In, 3x300 A, 400 V, 160 kW		cad.	1.144,00
B.62.44.240.45	Ia <8.4 In, 3x480 A, 400 V, 250 kW		cad.	1.647,00
B.62.44.240.50	Ia <8.4 In, 3x690 A, 400 V, 385 kW		cad.	2.440,00
B.62.44.240.55	Ia <8.4 In, 3x1090 A, 400 V, 630 kW		cad.	5.417,00

B.62.47	FUSIBILI, PORTAFUSIBILI

B.62.47.10	INTERRUTTORE CON FUSIBILI, AC21, DA PARETE
Fornitura e posa in opera di interruttore con fusibili in corpo ceramico, impiego in categoria AC21, conforme alle prescrizioni CEI 17-11 '98, per montaggio a parete, per protezione cavi e utilizzatori classici.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per l'allacciamento con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.47.10.5	unipolari, 1x16/26 A		cad.	7,89
B.62.47.10.10	unipolari + N, 2x16/26 A		cad.	12,09
B.62.47.10.15	bipolari, 2x16/25 A		cad.	15,76
B.62.47.10.20	bipolari, 2x32/50 A		cad.	16,82
B.62.47.10.25	tripolari, 3x16/32 A		cad.	28,91
B.62.47.10.30	tripolari, 3x50/75 A		cad.	35,21
B.62.47.10.35	quadripolari, 4x16/32 A		cad.	36,79

B.62.50	APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm

B.62.50.10	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra, conforme alle norme CEI 17-11 '98, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.10.5	unipolare  1x16÷32 A  1md		cad.	10,79
B.62.50.10.10	bipolare  2x16÷32 A  1md		cad.	17,37
B.62.50.10.15	bipolare  2x63÷80 A  2÷3md		cad.	34,43
B.62.50.10.20	bipolare  2x100 A  2÷3md		cad.	37,45
B.62.50.10.25	tripolare 3x16÷32 A  1md		cad.	25,56
B.62.50.10.30	tripolare  3x63÷80 A  3md		cad.	55,15
B.62.50.10.35	tripolare  3x100 A  3md		cad.	60,79
B.62.50.10.40	quadripolare  4x16÷32 A  2md		cad.	32,83
B.62.50.10.45	quadripolare  4x63÷80 A  4md		cad.	50,26
B.62.50.10.50	quadripolare  4x100 A  4md		cad.	52,29
B.62.50.20	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili, in materiale infrangibile, isolante autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tensione di utilizzo fino a 600 V, morsetti protetti, sezione nominale 2x10÷25 mm², a gabbia antitranciatura, con estrattore dei fusibili, questi compresi, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.20.5	unipolare  1x<=10 A  1md		cad.	9,37
B.62.50.20.10	unipolare  1x20 A  1md		cad.	9,37
B.62.50.20.15	unipolare  1x25 A  1md		cad.	9,37
B.62.50.20.20	unipolare  1x32 A  1md		cad.	9,41
B.62.50.20.25	unipolare  1x<=10 A  con indic. fusione  1md		cad.	11,43
B.62.50.20.30	unipolare  1x20 A  con indic. fusione  1md		cad.	11,43
B.62.50.20.35	unipolare  1x25 A  con indic. fusione  1md		cad.	11,43
B.62.50.20.40	unipolare  1x32 A  con indic. fusione  1md		cad.	11,47
B.62.50.20.45	bipolare  2x<=10 A  2md		cad.	17,26
B.62.50.20.50	bipolare  2x20 A  2md		cad.	17,26
B.62.50.20.55	bipolare  2x25 A  2md		cad.	17,26
B.62.50.20.60	bipolare  2x32 A  2md		cad.	16,93
B.62.50.20.65	tripolare  3x10 A  3md		cad.	24,48
B.62.50.20.70	tripolare  3x20 A  3md		cad.	24,48
B.62.50.20.75	tripolare  3x25 A  3md		cad.	24,48
B.62.50.20.80	tripolare  3x32 A  3md		cad.	23,92
B.62.50.20.85	tripolare  3x50 A  4.5md		cad.	16,93
B.62.50.20.90	tripolare + N  3x20 A  4md		cad.	32,25
B.62.50.20.95	tripolare + N  3x25 A  4md		cad.	32,25
B.62.50.20.100	tripolare + N  3x32 A  4md		cad.	32,25
B.62.50.20.105	tripolare + N  3x50 A  6md		cad.	16,93
B.62.50.30	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di frutti modulari in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.30.5	interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A		cad.	14,21
B.62.50.30.10	interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A , a chiave		cad.	14,50
B.62.50.30.15	int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A		cad.	19,64
B.62.50.30.20	deviatore, 250 V, 1x16 A		cad.	14,84
B.62.50.30.25	deviatore, 250 V, 2x16 A		cad.	22,76
B.62.50.30.30	commutatore 1-0-2, 250 V, 1x16 A		cad.	13,75
B.62.50.30.35	commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A		cad.	29,04
B.62.50.30.40	commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A, a chiave		cad.	26,65
B.62.50.30.45	pulsante, 16 A, 250 V, 1NO		cad.	12,70
B.62.50.30.50	doppio pulsante, per M/A, 16 A, 250 V, 2NO		cad.	14,60
B.62.50.30.55	pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa		cad.	15,56
B.62.50.30.60	pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde		cad.	15,40
B.62.50.30.65	pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC		cad.	13,37
B.62.50.30.70	pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC, a chiave		cad.	16,79
B.62.50.30.75	spia luminosa, 220 V, rossa		cad.	12,95
B.62.50.30.80	spia luminosa, 220 V, verde		cad.	11,81
B.62.50.30.85	presa 2P+T 10 A		cad.	13,26
B.62.50.30.90	presa 2P+T 16 A		cad.	13,97
B.62.50.30.95	presa 2P+T 10÷16 A		cad.	14,79
B.62.50.30.100	presa 2P+T 10÷16 A, Unel, 3md		cad.	15,40
B.62.50.30.105	suoneria 4 VA, 12 V		cad.	12,95
B.62.50.30.110	suoneria 8 VA, 220 V		cad.	13,15
B.62.50.30.115	ronzatore 4 VA , 12 V		cad.	12,39
B.62.50.30.120	ronzatore 8 VA, 220 V		cad.	12,67
B.62.50.110	VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di variatore elettronico in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.110.5	di intensità, 220 V, 400 W  4md		cad.	61,75
B.62.50.110.10	di intensità, 220 V, 600 W  4md		cad.	70,34
B.62.50.110.15	di intensità, 220 V, 800 W  4md		cad.	83,70
B.62.50.110.20	di intensità, 220 V, 1000 W  4md		cad.	102,63
B.62.50.110.25	di velocità per motore monofase, 220 V, 800 W  4md		cad.	109,30
B.62.50.120	SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di scaricatore ad alta energia di scarica per scariche di origine atmosferica, da porre in entrata edificio o a valle del contatore, completo di: indicazione ottica di fuori servizio e contatti ausiliari per il telesegnalamento del fuori servizio, prova di funzionamento con tasto "test" ad indicazione ottica, parallelo con variatori all'ossido di zinco e scaricatori antideflagranti ad alta capacità di scarica, tempo di intervento <25 ns, basso livello di protezione e tensione di disinnesco 280 V, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.120.5	monofase, 220 V, 20 µs - 100 kA  5md		cad.	101,17
B.62.50.120.10	trifase, 380 V, 20 µs - 100 kA  9md		cad.	200,40
B.62.50.130	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione di origine atmosferica o generata da extracorrente di apertura di carichi fortemente induttivi, con scaricatori verso terra e VDR, da porre a monte di carichi elettrici/elettronici da proteggere, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.130.5	monofase, 220 V, 20 µs - 10 kA  2md		cad.	74,65
B.62.50.130.10	trifase, 380 V, 20 µs - 10 kA  4md		cad.	186,60
B.62.50.130.15	monofase, 12÷60 V, 20 µs - 10 kA  2md		cad.	68,35
B.62.50.130.20	monofase, 42÷150 V, 20 µs - 10 kA  2md		cad.	78,13
B.62.50.140	FILTRO ANTIDISTURBO  - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di filtro antidistrurbo bidirezionale, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.140.5	monofase, 40 A - 380 V  2md		cad.	64,60
B.62.50.210	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di relé di comando versione monostabile, contatti 16 A, 220 V, consumo di ritenuta 5 VA, due o più contatti di scambio, per telecomando di utilizzatori con pulsanti "marcia-arresto", tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.210.5	bobina 24 V  1NO + 1NC  1md		cad.	27,33
B.62.50.210.10	bobina 24 V  2NO+2NC  1md		cad.	37,11
B.62.50.210.15	bobina 24 V  4NO  2md		cad.	29,48
B.62.50.210.20	bobina 220 V  1NO + 1NC  1md		cad.	27,33
B.62.50.210.25	bobina 220 V  2NO+2NC  1md		cad.	37,11
B.62.50.210.30	bobina 220 V  4NO  2md		cad.	29,48
B.62.50.220	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di relé, versione passo-passo, ciclico, contatti 16 A, 220 V, consumo di ritenuta 8 VA, per il comando di lampade da più punti, con pulsante di prova e spia di conferma, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilto EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.220.5	bobina 24 V  1NC  1md		cad.	26,77
B.62.50.220.10	bobina 24 V  2NC  1md		cad.	34,29
B.62.50.220.15	bobina 24 V  2NC+1NO  1md		cad.	43,09
B.62.50.220.20	bobina 24 V  4NO  2md		cad.	46,52
B.62.50.220.25	bobina 220 V  1NC  1md		cad.	25,77
B.62.50.220.30	bobina 220 V  2NC  1md		cad.	34,13
B.62.50.220.35	bobina 220 V  2NC+1NO  1md		cad.	42,04
B.62.50.220.40	bobina 220 V  4NO  2md		cad.	45,70
B.62.50.230	RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di relé di priorità o preferenziale, soglia di intervento 12÷90 A, modificabili mediante spire sul trasformatore toroidale, contatti di potenza di commutazione massimo 2 kW a 220 V, munito di segnalatore luminoso di "linea esclusa", comando alimentato in serie al carico da controllare, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.230.5	Imax intervento 12÷24 A  1NC  1md		cad.	47,30
B.62.50.230.10	Imax intervento 15÷90 A  1NC  3md		cad.	142,80
B.62.50.230.15	Imax intervento 15÷90 A  2NC  gerarchia  3md		cad.	170,20
B.62.50.230.20	Imax intervento 15÷90 A  3NC  gerarchia  3md		cad.	192,50
B.62.50.230.25	Imax intervento 15÷90 A  3NC  a rotazione  3md		cad.	214,50
B.62.50.240	RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di relé di intensità, soglia di intervento 3÷7 A, contatti di potenza di commutazione massimo 2 kW a 220 V, comando alimentato in serie al carico non prioritario da controllare, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.240.5	Imax intervento 3÷7 A  1NC  1md		cad.	51,33
B.62.50.240.10	Imax intervento 3÷7 A  1NO  1md		cad.	57,28
B.62.50.310	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 220 V 50 Hz, contatto di commutazione 2 A, 250 V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022; completo di cellula fotoresistente, dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 15÷50 secondi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.310.5	sensibilità tarabile tra 5÷50 lux  2md		cad.	196,00
B.62.50.310.10	2 regolazioni 5÷50 lux e 50÷2000 lux  3md		cad.	255,60
B.62.50.320	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare programmabile per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, integrato con programmatore di accensione e spegnimento in funzione dell'uso, tensione di funzionamento 220 V, 50 Hz, contatto di commutazione 1 A, 250 V, possibilità di programmazione giornaliera/settimanale con 20 passi di programma, commutazione minima 1 minuto, riserva di carica di 24 ore, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022; completo di cellula fotoresistente, dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 15÷50 secondi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,  la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.320.5	giornaliero-settimanale, 2÷50 lux e 50÷2000 lux  4md		cad.	331,50
B.62.50.330	TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA -  17.5 mm
Fornitura e posa in opera di temporizzatore elettronico per vano scala, regolabile da 30 secondi a 12 minuti, riarmabile, con selettore permanente-temporizzato-escluso, collegamento a 3÷4 conduttori, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.330.5	ad alimentazione diretta  2md		cad.	43,12
B.62.50.330.10	di comando  2md		cad.	27,28
B.62.50.340	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di relé temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, di insegne luminose o di automatismi in genere, regolabile mediante potenziometro, uscita statica di comado bobina di relè o di contattori, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.340.5	con ritardo all'eccitazione da 0.5÷5 s  1md		cad.	45,62
B.62.50.340.10	con ritardo all'eccitazione da 2÷20 s  1md		cad.	44,10
B.62.50.340.15	con ritardo all'eccitazione da 16÷160 s  1md		cad.	44,10
B.62.50.340.20	con ritardo all'eccitazione da 2÷21 min  1md		cad.	44,10
B.62.50.340.25	con ritardo alla diseccitazione da 0.5÷5 s  1md		cad.	56,37
B.62.50.340.30	con ritardo alla diseccitazione da 2÷20 s  1md		cad.	56,37
B.62.50.340.35	con ritardo alla diseccitazione da 16÷160 s  1md		cad.	58,65
B.62.50.340.40	con ritardo alla diseccitazione da 2÷21 min  1md		cad.	58,65
B.62.50.340.45	con temporizzazione da 0.5÷5 s  1md		cad.	62,90
B.62.50.340.50	con temporizzazione da 2÷20 s  1md		cad.	62,90
B.62.50.340.55	con temporizzazione da 16÷160 s  1md		cad.	62,90
B.62.50.340.60	con temporizzazione da 2÷21 min  1md		cad.	62,90
B.62.50.340.65	generatore di impulsi simmetrici da 0.06÷0.6 s  1md		cad.	49,50
B.62.50.340.70	generatore di impulsi simmetrici da 0.25÷2.5 s  1md		cad.	49,50
B.62.50.340.75	generatore di impulsi simmetrici da 2÷20 s  1md		cad.	50,41
B.62.50.340.80	generatore di impulsi simmetrici da 16÷160 s  1md		cad.	50,41
B.62.50.350	INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore a tempo per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici fino a 3 kW, meccanismo al quarzo con riserva di carica di 100 ore, contatto di commutazione 16 A, 250 V, programmabile mediante impostazione di segmenti retrattili, finezza di programmazione 30 minuti, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.350.5	con programmazione giornaliera  2md		cad.	61,67
B.62.50.350.10	con programmazione settimanale  2md		cad.	66,43
B.62.50.350.15	con programmazione giornaliera-settimanale  2md		cad.	108,80
B.62.50.360	INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore a tempo elettronico per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici mediante testi e dialogo con schermo LCD, programmi unici e ripetitivi, visualizzazione e controllo del programma, capacità di programmazione di 24 passi complessivi, possibilità di modifica temporanea dei programmi, riserva di carica di 24 ore, contatto di commutazione 10 A, 250 V, finezza di programmazione 1 minuto, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.360.5	LCD giornaliero, 1 canale  4md		cad.	196,40
B.62.50.360.10	LCD giornaliero, 2 canali  4md		cad.	221,50
B.62.50.360.15	LCD giornaliero-settimanale, 4 canali  6md		cad.	318,20
B.62.50.360.20	LCD giornaliero-annuale, 4 canali  9md		cad.	438,00
B.62.50.370	TERMOSTATO AMBIENTE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di termostato in materiale isolante, infrangibile, autoestingunnte, adatto a consentire il confronto costante tra la temperatura ambiente rilevata da una sonda, questa pure compresa, ed il valore prescelto sulla regolazione, adatto per il comando tramite contattore di potenza di circuiti di riscaldamento, condizionamento, raffreddamento, ecc., completo di diodo luminoso segnalatore dello stato del relè, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Campo di regolazione da 0 ÷ +30 °C, sensibilità 0.5 °C, tensione di funzionamento 220 V, 50 Hz, contatto di commutazione 1 A, 220 V, sonda a termistore 1000 ohm a 25 °C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.370.5	elettromeccanico  2md		cad.	58,19
B.62.50.380	TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di termostato programmabile (cronotermostato) in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, tipo adatto a consentire l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento integrando la funzione di regolazione della temperatura, rilevata da una sonda, questa pure compresa, con quella di programmazione dei tempi di accensione, in funzione dei periodi di presenza; costituito da un programmatore assiociato ad un termostato a tre livelli di regolazione (confort-ridotto-antigelo) che anticipa l'inserimento del riscaldamento in modo da poter raggiungere la temperatura di confort per l'orario programmato.
Possibilità di programmazione settimanale con 20 passi di programma, riserva di marcia minima di 24 ore, commutazione minima 1 minuto, campo di regolazione da 6÷26 °C, 220÷240 V, 50 Hz, contatto di commutazione 10 A a 250 V, sonda a termistore 1000 ohm a 25 °C; tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.380.5	elettromeccanico programmabile giornaliero - 17.5mm		cad.	63,71
B.62.50.380.10	elettromeccanico programmabile giornaliero-settimanale - 17.5mm		cad.	87,49
B.62.50.380.15	elettronico programmabile giornaliero - 17.5mm		cad.	178,50
B.62.50.380.20	elettronico programmabile giornaliero-settimanale - 17.5mm		cad.	218,40
B.62.50.410	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza SELV, conforme prescrizioni CEI 96-2 '95, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.410.5	SELV, 220 V/12-24 V, 8 VA continuo  3md		cad.	25,43
B.62.50.410.10	SELV, 220 V/12-24 V, 16 VA continuo  4md		cad.	28,04
B.62.50.410.15	SELV, 220 V/12-24 V, 25 VA continuo  5md		cad.	30,47
B.62.50.410.20	SELV, 220 V/12-24 V, 40 VA continuo  6md		cad.	47,91
B.62.50.410.25	SELV, 220 V/12-24 V, 60 VA continuo  6md		cad.	52,32
B.62.50.430	TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase per suonerie, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.50.430.5	220 V/12-24 V, 4 VA, servizio continuo  2md		cad.	22,14
B.62.50.430.10	220 V/12-24 V, 8 VA, servizio continuo  3md		cad.	27,59
B.62.50.430.15	220 V/12-24 V, 16 VA, servizio continuo  4md		cad.	27,71

B.62.53	APPARECCHIATURA DI COMANDO

B.62.53.4	PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza, tipo a fungo, per comando blocco immediato linee di alimentazione, con contatti 1NO+1NC, completo di targhetta indicatrice, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.53.4.5	Ø 28 mm, sblocco a rotazione		cad.	22,29
B.62.53.4.10	Ø 40 mm, sblocco a rotazione		cad.	22,44
B.62.53.4.15	Ø 28 mm, sblocco a chiave		cad.	27,53
B.62.53.4.20	Ø 40 mm, sblocco a chiave		cad.	27,84
B.62.53.5	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione, IP55, per installazione su quadro stagno, corpo termoplastico rinforzato, applicabile al frontale ad innesto o a vite, contatti NA o NC 10 A, 380 V accoppiabili a scatto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.53.5.5	spia da quadro, Ø 22 mm		cad.	19,13
B.62.53.5.10	pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm		cad.	18,15
B.62.53.5.15	pulsante protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm		cad.	18,15
B.62.53.5.20	pulsante luminoso protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm		cad.	20,99
B.62.53.5.25	pulsante luminoso protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm		cad.	20,99
B.62.53.5.30	pulsante a fungo da quadro, instabile, Ø 22 mm		cad.	23,35
B.62.53.5.35	pulsante a fungo da quadro, stabile, Ø 22 mm		cad.	29,21
B.62.53.5.40	selettore a manopola da quadro, 0-1, Ø 22 mm		cad.	24,60
B.62.53.5.45	selettore a manopola da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm		cad.	25,66
B.62.53.5.50	selettore luminoso da quadro, 0-1, Ø 22 mm		cad.	26,82
B.62.53.5.55	selettore luminoso da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm		cad.	27,88
B.62.53.5.60	selettore a chiave estraibile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm		cad.	27,63
B.62.53.5.65	selettore a chiave estraibile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm		cad.	28,69
B.62.53.5.70	manipolatore a leva, instabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm		cad.	43,46
B.62.53.5.75	manipolatore a leva, stabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm		cad.	52,04
B.62.53.5.80	manipolatore a leva, instabile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm		cad.	48,45
B.62.53.5.85	manipolatore a leva, stabile, da quadro, 2-0-1 Ø 22 mm		cad.	48,45
B.62.53.5.90	manipolatore a leva, instabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 22 mm		cad.	68,71
B.62.53.5.95	manipolatore a leva, stabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 22 mm		cad.	68,71
B.62.53.310	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE, DA PARETE, IP55
Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare da parete, IP55, per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 220 V 50 Hz, contatto di commutazione 2 A, 250 V, in materiale isolante, autoestinguente, dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 15÷50 secondi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.53.310.5	sensibilità tarabile tra 5÷50 lux		cad.	116,20
B.62.53.370	TERMOSTATO AMBIENTE, DA PARETE
Fornitura e posa in opera di termostato ambiente da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, tipo adatto a consentire l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento integrando la funzione di regolazione della temperatura, a lamina bimetallica, campo di regolazione 6÷26 °C, 220÷240 V, 50 Hz, contatto di commutazione 10 A, 250 V.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.53.370.5	elettromeccanico		cad.	19,97
B.62.53.380	TERMOSTATO PROGRAMMABILE, DA PARETE
Fornitura e posa in opera di termostato programmabile (cronotermostato), da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, tipo adatto a consentire l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento integrando la funzione di regolazione della temperatura, rilevata da una sonda, questa pure compresa, con quella di programmazione dei tempi di accensione, in funzione dei periodi di presenza; costituito da un programmatore assiociato ad un termostato a tre livelli di regolazione (confort-ridotto-antigelo) che anticipa l'inserimento del riscaldamento in modo da poter raggiungere la temperatura di confort per l'orario programmato.
Possibilità di programmazione giornaliera o settimanale fino a passi di programma, senza o con riserva di marcia minima di 24 ore, commutazione minima 1 minuto, campo di regolazione 6÷26°C, 220÷240 V, 50 Hz, contatto di commutazione 10 A, 250 V.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.53.380.5	elettromeccanico giornaliero, 3÷4 fili, senza riserva		cad.	42,65
B.62.53.380.10	elettromeccanico giornaliero, 2 fili, senza riserva		cad.	52,11
B.62.53.380.15	elettronico programmabile giornaliero-settimanale		cad.	92,68
B.62.53.380.20	elettronico digitale giornaliero-settimanale		cad.	144,20

B.62.56	APPARECCHIATURA DI MISURA, DA QUADRO, 17.5 mm

B.62.56.10	AMPEROMETRO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di amperometro per installazione su quadro, per corrente alternata, 50 Hz, completo di TA e scala intercambiabile 100/5, tipo a scatto modulare da 17. mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.56.10.5	digitale  3md		cad.	100,60
B.62.56.10.10	analogico  4md		cad.	68,37
B.62.56.20	VOLTOMETRO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di voltometro per installazione su quadro, per corrente alternata, inserzione diretta, fondo scala 500 V, 50 Hz, fusibile di protezione, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.56.20.5	digitale  3md		cad.	70,15
B.62.56.20.10	analogico  4md		cad.	35,89
B.62.56.30	CONTATORE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di contatore elettronico a 640 impulsi, per installazione su quadro, completo di TA ed eventuale commutatore del rapporto di trasformazione, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.56.30.5	monofase, 220 V, <63 A  3md		cad.	213,90
B.62.56.30.10	monofase, 220 V , >63 A  3md		cad.	221,50
B.62.56.30.15	trifase, 220÷400 V, <80 A  6md		cad.	244,80
B.62.56.30.20	trifase, 220÷400 V , >80 A  6md		cad.	258,40
B.62.56.30.25	conteggio supplementare a distanza,  3md		cad.	94,57
B.62.56.40	CONTAORE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di contaore per installazione su quadro, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.56.40.5	220 V  3md		cad.	35,42
B.62.56.50	COSFIMETRO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di cosfimetro per istallazione su quadro, per corrente alternata 110÷440 V, 50 Hz, inserzione a mezzo di indicazione del cosf positivo o negativo, tipo a scatto modular e da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.56.50.5	monofase digitale  scala 0-1-0  3md		cad.	213,20
B.62.56.50.10	trifase digitale   scala 0-1-0  3md		cad.	218,70
B.62.56.50.15	monofase analogico  scala 0.5-1-0.5  4md		cad.	189,80
B.62.56.50.20	trifase analogico  scala 0.5-1-0.5  4md		cad.	195,30
B.62.56.50.25	monofase analogico  scala 0-1-0  4md		cad.	191,10
B.62.56.50.30	trifase analogico  scala 0-1-0  4md		cad.	201,70
B.62.56.60	FREQUENZIMETRO DIGITALE
Fornitura e posa in opera di frequenzimetro digitale per installazione su quadro, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.56.60.5	digitale  50 Hz		cad.	91,79
B.62.56.80	MISURATORE DI ISOLAMENTO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di misuratore di isolamento per il controllo dello stato di isolamento di reti in b.t., gestite con neutro isolato (IT), IP40, per tensione di rete da controllare da 0/220÷440 V c. a., 50 Hz, scala di regolazione dei valori di intervento da 0÷500 k ohm; dovrà possedere le seguenti caratteristiche: LED di presenza tensione rete, LED segnalazione guasto, selettore soglia di intervento, pulsante di prova, suoneria esterna con possibilità di tacitazione e lampeggiante; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.56.80.5	0÷220 Vac		cad.	539,80
B.62.56.90	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente a barra passante.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.56.90.5	50/5÷150/5, 3 VA, cl.1		cad.	30,45
B.62.56.90.10	200/5÷250/5, 5 VA, cl.1		cad.	31,44
B.62.56.90.15	400/5÷800/5, 8 VA, cl.1		cad.	45,06
B.62.56.90.20	1000/5÷1500/5, 10 VA, cl.1		cad.	53,26
B.62.56.110	COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di commutatore per amperometro per installazione su quadro, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.56.110.5	0-R-S-T  3md		cad.	46,56
B.62.56.120	COMMUTATORE PER VOLTOMETRO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di commutatore per voltometro per installazione su quadro, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.56.120.5	0-RS-RT-ST  3md		cad.	36,15
B.62.56.120.15	RT-ST-RS-0-RN-SN-TN  3md		cad.	45,49
B.62.56.130	COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di commutatore di comando per installazione su quadro, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.56.130.5	0-1  3md		cad.	34,79
B.62.56.130.10	1-2  3md		cad.	36,61
B.62.56.130.15	1-0-2  3md		cad.	45,57

B.62.65	COMANDI CENTRALIZZATI, LUCE

B.62.65.10	PUNTO PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO
Fornitura e posa in opera di punto coppia di doppi pulsanti, da incasso o da quadro, uno per la marcia e uno per l'arresto, per la centralizzazione di comandi di accensione e di spegnimento luci per cappannoni o locali di vaste dimensioni. Ciascuno dei due deve possedere due contatti NA e NC, che invertono la loro posizione all'azionamento per garantire una corretta sequenzialità di comando.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal quadro, con propria tubazione, scatola di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.65.10.5	coppia doppi pulsanti		cad.	59,37
B.62.65.20	RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO
Fornitura e posa in opera di relé passo-passo, da incasso o da quadro, accoppiato ad apparecchio ausiliario sensibile al comando centralizzato, costituito da un contatto di scambio e un diodo protettivo. Il sistema deve consentire sia il comando locale, tramite pulsante, che centralizzato, attraverso l'ausiliario.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.65.20.5	bobina 12÷48 V, 2NC		cad.	53,88
B.62.65.20.10	bobina 220 V, 2NC		cad.	55,24

B.62.68	PRESE E SPINE CEE 17

B.62.68.10	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione su quadro, conforme alle prescrizioni CEI 23-12 '00, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.10.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	13,62
B.62.68.10.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	16,41
B.62.68.10.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	16,18
B.62.68.10.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	19,15
B.62.68.10.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	15,41
B.62.68.10.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	18,40
B.62.68.10.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	18,06
B.62.68.10.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	21,22
B.62.68.10.45	2P+Tx63 A  230 V		cad.	29,74
B.62.68.10.50	3P+Tx63 A  230 V		cad.	36,35
B.62.68.10.55	3P+Tx63 A  400 V		cad.	36,63
B.62.68.10.60	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	46,18
B.62.68.10.65	3P+Tx125 A  230÷400 V		cad.	64,06
B.62.68.20	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione su quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.20.5	2Px16 A  24÷48 V		cad.	11,50
B.62.68.20.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	12,24
B.62.68.20.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	14,75
B.62.68.20.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	15,53
B.62.68.20.25	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	17,95
B.62.68.20.30	2Px32 A  24÷48 V		cad.	13,12
B.62.68.20.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	14,10
B.62.68.20.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	16,39
B.62.68.20.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	16,15
B.62.68.20.50	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	19,06
B.62.68.30	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.30.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	16,03
B.62.68.30.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	18,16
B.62.68.30.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	17,85
B.62.68.30.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	20,05
B.62.68.30.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	20,50
B.62.68.30.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	21,32
B.62.68.30.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	20,75
B.62.68.30.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	22,74
B.62.68.30.45	2P+Tx63 A  230 V		cad.	33,84
B.62.68.30.50	3P+Tx63 A  230 V		cad.	35,91
B.62.68.30.55	3P+Tx63 A  400 V		cad.	37,97
B.62.68.30.60	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	41,34
B.62.68.40	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.40.5	2Px16 A  24÷48 V		cad.	13,14
B.62.68.40.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	13,65
B.62.68.40.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	15,19
B.62.68.40.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	15,13
B.62.68.40.25	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	17,11
B.62.68.40.30	2Px32 A  24÷48 V		cad.	14,00
B.62.68.40.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	13,34
B.62.68.40.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	17,80
B.62.68.40.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	17,49
B.62.68.40.50	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	19,14
B.62.68.50	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.50.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	10,47
B.62.68.50.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	10,81
B.62.68.50.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	12,87
B.62.68.50.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	15,79
B.62.68.50.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	12,26
B.62.68.50.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	15,18
B.62.68.50.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	14,70
B.62.68.50.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	18,10
B.62.68.50.45	2P+Tx63 A  230 V		cad.	26,88
B.62.68.50.50	3P+Tx63 A  230 V		cad.	30,39
B.62.68.50.55	3P+Tx63 A  400 V		cad.	30,67
B.62.68.50.60	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	34,05
B.62.68.60	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.60.5	2Px16 A  24÷48 V		cad.	10,07
B.62.68.60.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	9,54
B.62.68.60.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	11,93
B.62.68.60.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	11,93
B.62.68.60.25	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	14,75
B.62.68.60.30	2Px32 A  24÷48 V		cad.	11,47
B.62.68.60.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	11,04
B.62.68.60.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	13,84
B.62.68.60.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	13,38
B.62.68.60.50	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	16,68
B.62.68.110	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
Fornitura e posa in opera di spine CEE 17 mobili, conforme alle prescrizioni CEI 23-12 '00,     in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.110.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	10,27
B.62.68.110.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	11,13
B.62.68.110.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	12,97
B.62.68.110.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	16,47
B.62.68.110.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	13,05
B.62.68.110.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	15,92
B.62.68.110.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	15,65
B.62.68.110.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	18,66
B.62.68.110.45	2P+Tx63 A  230 V		cad.	21,16
B.62.68.110.50	3P+Tx63 A  230 V		cad.	26,16
B.62.68.110.55	3P+Tx63 A  400 V		cad.	28,63
B.62.68.110.60	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	32,03
B.62.68.120	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
Fornitura e posa in opera di spine CEE 17 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.120.5	2Px16 A  24÷48 V		cad.	10,05
B.62.68.120.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	9,11
B.62.68.120.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	11,47
B.62.68.120.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	11,45
B.62.68.120.25	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	14,09
B.62.68.120.30	2Px32 A  24÷48 V		cad.	10,07
B.62.68.120.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	10,46
B.62.68.120.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	13,22
B.62.68.120.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	12,84
B.62.68.120.50	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	17,91
B.62.68.130	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67
Fornitura e posa in opera di spine CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.130.5	2P+Tx63 A  230 V		cad.	29,14
B.62.68.130.10	3P+Tx63 A  230 V		cad.	33,07
B.62.68.130.15	3P+Tx63 A  400 V		cad.	33,23
B.62.68.130.20	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	36,73
B.62.68.130.25	3P+Tx125 A  230÷400 V		cad.	57,19
B.62.68.140	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
Fornitura e posa in opera di spine CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.140.5	2Px16 A  24÷48 V		cad.	11,97
B.62.68.140.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	13,44
B.62.68.140.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	15,00
B.62.68.140.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	14,94
B.62.68.140.25	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	17,11
B.62.68.140.30	2Px32 A  24÷48 V		cad.	12,81
B.62.68.140.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	16,04
B.62.68.140.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	17,65
B.62.68.140.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	17,33
B.62.68.140.50	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	19,43
B.62.68.150	SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67
Fornitura e posa in opera di sdoppiatore multipolare, presa e spina per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.150.5	12P+Tx16 A  230 V		cad.	20,92
B.62.68.150.10	12P+Tx16 A  230 V		cad.	18,18
B.62.68.160	SDOPPIATORE MULTIPOLARE CEE 17, DA PARETE, IP44
Fornitura e posa in opera di sdoppiatore multipolare, CEE 17, presa e spina per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.160.5	12P+Tx16 A  230 V		cad.	19,04
B.62.68.160.10	12P+Tx16 A  230 V		cad.	17,39
B.62.68.210	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67
Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, senza protezione di sovracorrente, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.210.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	27,94
B.62.68.210.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	31,46
B.62.68.210.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	30,88
B.62.68.210.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	32,91
B.62.68.210.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	30,23
B.62.68.210.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	33,40
B.62.68.210.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	34,65
B.62.68.210.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	37,38
B.62.68.220	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44
Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, senza protezione di sovracorrente, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.220.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	24,71
B.62.68.220.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	25,94
B.62.68.220.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	25,94
B.62.68.220.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	28,75
B.62.68.220.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	26,32
B.62.68.220.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	28,32
B.62.68.220.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	29,49
B.62.68.220.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	32,67
B.62.68.230	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67
Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, predisposte per protezione magnetotermica, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.230.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	34,13
B.62.68.230.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	37,97
B.62.68.230.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	37,35
B.62.68.230.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	40,91
B.62.68.230.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	41,14
B.62.68.230.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	44,90
B.62.68.230.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	44,08
B.62.68.230.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	48,12
B.62.68.230.45	3P+Tx63 A  400 V		cad.	81,40
B.62.68.230.50	3P+N+Tx63 A  230÷400V		cad.	88,15
B.62.68.240	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44
Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, predisposte per protezione magnetotermica, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.240.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	32,54
B.62.68.240.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	35,73
B.62.68.240.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	42,01
B.62.68.240.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	35,42
B.62.68.240.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	46,30
B.62.68.240.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	49,48
B.62.68.240.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	48,69
B.62.68.240.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	58,93
B.62.68.240.45	3P+Tx63 A  400 V		cad.	74,81
B.62.68.240.50	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	89,34
B.62.68.250	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67
Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.250.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	35,31
B.62.68.250.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	42,00
B.62.68.250.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	41,05
B.62.68.250.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	44,12
B.62.68.250.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	44,24
B.62.68.250.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	53,35
B.62.68.250.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	51,83
B.62.68.250.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	55,16
B.62.68.250.45	3P+Tx63 A  400 V		cad.	91,36
B.62.68.250.50	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	95,17
B.62.68.260	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44
Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.260.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	29,18
B.62.68.260.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	34,17
B.62.68.260.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	34,13
B.62.68.260.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	38,09
B.62.68.260.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	38,78
B.62.68.260.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	46,96
B.62.68.260.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	46,10
B.62.68.260.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	50,90
B.62.68.260.45	3P+Tx63 A  400 V		cad.	85,32
B.62.68.260.50	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	90,89
B.62.68.270	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67
Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, con magnetotermico incorporato, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.270.5	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	96,96
B.62.68.270.10	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	100,88
B.62.68.270.15	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	128,80
B.62.68.280	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44
Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, con magnetotermico incorporato, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.280.5	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	95,01
B.62.68.280.10	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	99,71
B.62.68.280.15	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	126,90
B.62.68.310	PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44
Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 a bassissima tensione con gruppo trasformatore di isolamento incorporato, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.310.5	2Px16 A  230/24 V  100 VA		cad.	86,99
B.62.68.310.10	2Px16 A  230/24 V  160 VA		cad.	91,30
B.62.68.410	QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67
Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.410.5	con 3 prese,  2P÷3P+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	220,70
B.62.68.410.10	con 3 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A,  230÷400 V		cad.	262,80
B.62.68.410.15	con 2 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V		cad.	389,00
B.62.68.420	QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44
Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.420.5	con 3 prese,  2P÷3P+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	218,10
B.62.68.420.10	con 3 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A,  230÷400 V		cad.	254,90
B.62.68.420.15	con 2 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V		cad.	381,00
B.62.68.450	QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17
Fornitura e posa in opera di quadretto base di distribuzione per prese CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP65, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.68.450.5	base moduli con cassette di smistamento per 1 presa 16-32 A e trafo		cad.	20,44
B.62.68.450.10	base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A e trafo		cad.	26,24
B.62.68.450.15	base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A e trafo		cad.	34,55
B.62.68.450.20	base moduli con cassette smismistamento per 1 presa interbl. 63 A e trafo		cad.	19,23

B.62.72	APPARECCHI UTILIZZATORI

B.62.72.10	ASPIRATORE BASE
Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, portata d'aria necessaria a garantire 15 ricambi ora, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; avviamento a piacere con pulsante e timer istantaneo separato, accessibile, di durata fra 3÷20 minuti; pulsante e timer computati a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.72.10.5	portata di 90 m³/h  35 W		cad.	46,66
B.62.72.10.10	portata di 170 m³/h  45 W		cad.	53,12
B.62.72.10.15	portata di 270 m³/h  80 W		cad.	84,48
B.62.72.10.20	portata di 400 m³/h  95 W		cad.	112,70
B.62.72.10.25	assiale portata di 460 m³/h  65 W		cad.	136,80
B.62.72.20	ASPIRATORE CON TIMER
Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, portata d'aria necessaria a garantire 15 ricambi ora, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm, avviamento con l'accensione della luce del locale, fermata ritardata di 3÷20 minuti dallo spegnimento della luce.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.72.20.5	portata di 90 m³/h  35 W, timer 3÷20 min		cad.	64,55
B.62.72.20.10	portata di 170 m³/h  45 W, timer 2÷20 min		cad.	71,41
B.62.72.20.15	portata di 270 m³/h  80 W, timer 3÷20 min		cad.	86,54
B.62.72.20.20	portata di 400 m³/h  95 W, timer 3÷20 min		cad.	143,50
B.62.72.40	VENTILATORE AGITATORE, DA SOFFITTO
Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz, portata d'aria 10'000 m³/h, velocità max. 270 giri al minuto, compreso comando a distanza a 5 velocità.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.72.40.5	65 W, 5 velocità		cad.	85,23
B.62.72.210	ASCIUGAMANI
Fornitura e posa in opera di apparecchio asciugamani per intallazione fissa a parete, spegnimento automatico con temporizzazione a taratura variabile 20÷30 s, 220 V, 50 Hz, portata d'aria 150 m³/h, termostato di sicurezza, termofusibile di protezione, pressione sonora <65 dB, a doppio isolamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.72.210.5	1600 W, attivazione a pulsante		cad.	105,90
B.62.72.210.10	2000 W, attivazione a pulsante		cad.	114,20
B.62.72.210.15	1600 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm		cad.	134,10
B.62.72.210.20	2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm		cad.	142,90
B.62.72.220	ASCIUGACAPELLI
Fornitura e posa in opera di apparecchio asciugacapelli per intallazione fissa a parete, spegnimento automatico con temporizzazione incorporata a taratura variabile, 1÷2 minuti, 220 V, 50 Hz, in esecuzione a doppio isolamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.72.220.5	casco, 800 W, attivazione a pulsante		cad.	78,84
B.62.72.220.10	casco, 1200 W, attivazione a pulsante		cad.	88,31
B.62.72.220.15	casco, 800 W, attivazione a raggi infrarossi		cad.	99,34
B.62.72.220.20	casco, 1200 W, attivazione a raggi infrarossi		cad.	108,30
B.62.72.220.25	phone, 800 W, attivazione a pulsante		cad.	88,31
B.62.72.230	DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE
Fornitura e posa in opera di distributore automatico di sapone liquido di qualsiasi tipo, per intallazione fissa a parete, a raggi infrarossi campo di azione 10 cm, dotato di regolazione dell'ampiezza di sensibilità dei sensori e della quantità di liquido da erogare, sistema visivo e spia luminosa segnalanti la mancanza di liquido, antigocciolamento, 9 W, 220 V, 50 Hz, IP44, a doppio isolamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.72.230.5	a raggi infrarossi		cad.	98,06
B.62.72.310	PIASTRA SCALDANTE
Fornitura e posa in opera di piastra scaldante da parete, alimentazione 220V, 50Hz; termostato regolabile e termostato di sicurezza; comandi luminosi incorporati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.72.310.5	da parete, 1000 W		cad.	141,90

B.62.75	PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE

B.62.75.10	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm²  e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.75.10.5	punto interrotto		cad.	27,41
B.62.75.10.10	punto interrotto con spia		cad.	30,47
B.62.75.10.15	punto interrotto bipolare		cad.	41,35
B.62.75.10.20	punto interrotto bipolare con chiave		cad.	54,74
B.62.75.10.25	punto interrotto bipolare con spia		cad.	43,20
B.62.75.10.30	punto deviato		cad.	34,00
B.62.75.10.35	punto deviato con spia		cad.	37,94
B.62.75.10.40	punto deviato con chiave		cad.	56,05
B.62.75.10.45	punto invertito		cad.	42,83
B.62.75.10.50	punto commutato  1-0-2		cad.	35,88
B.62.75.10.55	punto pulsante		cad.	27,94
B.62.75.10.60	punto doppio pulsante		cad.	35,66
B.62.75.10.65	punto pulsante con spia		cad.	31,65
B.62.75.10.70	punto pulsante con chiave		cad.	36,50
B.62.75.10.75	punto pulsante con tirante		cad.	30,55
B.62.75.10.80	punto spia		cad.	27,17
B.62.75.10.85	punto doppia spia		cad.	34,14
B.62.75.10.87	punto magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md		cad.	55,71
B.62.75.10.88	punto magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md		cad.	109,80
B.62.75.10.90	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	59,73
B.62.75.10.95	punto presa 2P+T 10 A		cad.	33,41
B.62.75.10.100	punto presa 2P+T 16 A		cad.	41,45
B.62.75.10.105	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	41,87
B.62.75.10.110	punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL		cad.	45,88
B.62.75.10.115	punto presa 2P+T 20 A		cad.	45,22
B.62.75.10.120	punto presa interbloccato 2P+T, 10÷16 A, con bipolare  2md		cad.	44,53
B.62.75.10.125	punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP  1md		cad.	72,60
B.62.75.10.130	punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md		cad.	127,00
B.62.75.10.135	punto portafusibile 16 A  1PP		cad.	34,29
B.62.75.10.140	punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V		cad.	60,13
B.62.75.10.145	punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata		cad.	22,16
B.62.75.10.150	punto uscita 2P+T 10 A		cad.	26,88
B.62.75.10.155	punto uscita 2P+T 16 A		cad.	39,68
B.62.75.10.160	punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A		cad.	28,13
B.62.75.10.165	punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A		cad.	35,63
B.62.75.10.170	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	16,59
B.62.75.10.175	punto vuoto predisposto per futuri utililizzi		cad.	11,05
B.62.75.10.180	punto ronzatore 220 V		cad.	31,69
B.62.75.10.185	punto suoneria 220 V		cad.	33,89
B.62.75.10.190	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	58,75
B.62.75.10.195	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	29,26
B.62.75.10.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md		cad.	98,39
B.62.75.10.205	punto filtro antidisturbo monofase 3 A,  250 V		cad.	34,43
B.62.75.10.210	punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V		cad.	24,05
B.62.75.10.215	punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A		cad.	29,83
B.62.75.10.220	punto relé a tempo 15 min,  220 V		cad.	77,94
B.62.75.10.225	punto relé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md		cad.	85,27
B.62.75.10.230	punto relé monostabile, bobina 220 V		cad.	42,76
B.62.75.10.235	punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V		cad.	32,13
B.62.75.10.240	punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md		cad.	37,01
B.62.75.10.245	punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md		cad.	43,19
B.62.75.10.250	punto variatore costante di luminosità  500 W  2md		cad.	50,30
B.62.75.10.255	punto crepuscolare 220 V, 10 A  3md		cad.	98,25
B.62.75.10.260	punto presa 2P+T 10-16 A, UNEL, per battiscopa		cad.	45,67
B.62.75.20	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.75.20.5	punto interrotto		cad.	35,88
B.62.75.20.10	punto interrotto con spia		cad.	38,94
B.62.75.20.15	punto interrotto bipolare		cad.	49,82
B.62.75.20.20	punto interrotto bipolare con chiave		cad.	63,21
B.62.75.20.25	punto interrotto bipolare con spia		cad.	51,67
B.62.75.20.30	punto deviato		cad.	42,47
B.62.75.20.35	punto deviato con spia		cad.	46,41
B.62.75.20.40	punto deviato con chiave		cad.	64,52
B.62.75.20.45	punto invertito		cad.	51,30
B.62.75.20.50	punto commutato  1-0-2		cad.	44,35
B.62.75.20.55	punto pulsante		cad.	36,41
B.62.75.20.60	punto doppio pulsante		cad.	44,13
B.62.75.20.65	punto pulsante con spia		cad.	40,12
B.62.75.20.70	punto pulsante con chiave		cad.	44,97
B.62.75.20.75	punto pulsante con tirante		cad.	39,02
B.62.75.20.80	punto spia		cad.	35,64
B.62.75.20.85	punto doppia spia		cad.	42,61
B.62.75.20.87	magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP  1md		cad.	62,55
B.62.75.20.88	magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md		cad.	117,20
B.62.75.20.90	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	68,20
B.62.75.20.95	punto presa 2P+T 10 A		cad.	41,88
B.62.75.20.100	punto presa 2P+T 16 A		cad.	49,92
B.62.75.20.105	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	50,34
B.62.75.20.110	punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL		cad.	54,35
B.62.75.20.115	punto presa 2P+T 20 A		cad.	53,69
B.62.75.20.120	punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare  2md		cad.	53,00
B.62.75.20.125	punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP  1md		cad.	81,07
B.62.75.20.130	punto presa 2P+T, 10÷16 A  con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md		cad.	135,50
B.62.75.20.135	punto portafusibile 16 A  1PP		cad.	42,76
B.62.75.20.140	punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V		cad.	68,60
B.62.75.20.145	punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata		cad.	30,63
B.62.75.20.150	punto uscita 2P+T 10 A		cad.	40,65
B.62.75.20.155	punto uscita 2P+T 16 A		cad.	48,15
B.62.75.20.160	punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A		cad.	36,60
B.62.75.20.165	punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A		cad.	44,10
B.62.75.20.170	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	25,06
B.62.75.20.175	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	19,52
B.62.75.20.180	punto ronzatore 220 V		cad.	40,16
B.62.75.20.185	punto suoneria 220 V		cad.	42,36
B.62.75.20.190	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	67,22
B.62.75.20.195	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	37,73
B.62.75.20.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md		cad.	106,90
B.62.75.20.205	punto filtro antidisturbo monofase 3 A,  250 V		cad.	42,90
B.62.75.20.210	punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V		cad.	32,52
B.62.75.20.215	punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A		cad.	38,30
B.62.75.20.220	punto relé a tempo 15 min,  220 V		cad.	86,41
B.62.75.20.225	punto relé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md		cad.	93,74
B.62.75.20.230	punto relé monostabile, 220 V		cad.	51,23
B.62.75.20.235	punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V		cad.	40,60
B.62.75.20.240	punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md		cad.	45,48
B.62.75.20.245	punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md		cad.	51,66
B.62.75.20.250	punto variatore costante di luminosità 500 W  2md		cad.	58,77
B.62.75.20.255	punto crepuscolare 220 V,  10 A  3md		cad.	106,70
B.62.75.20.260	punto presa 2P+T 10-16 A,  UNEL,  per battiscopa		cad.	54,14
B.62.75.30	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V  >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.75.30.5	punto interrotto		cad.	29,32
B.62.75.30.10	punto interrotto con spia		cad.	32,81
B.62.75.30.15	punto interrotto bipolare		cad.	44,15
B.62.75.30.20	punto interrotto bipolare con chiave		cad.	62,39
B.62.75.30.25	punto interrotto bipolare con spia		cad.	45,06
B.62.75.30.30	punto deviato		cad.	36,13
B.62.75.30.35	punto deviato con spia		cad.	38,29
B.62.75.30.40	punto deviato con chiave		cad.	64,14
B.62.75.30.45	punto invertito		cad.	45,24
B.62.75.30.50	punto commutato  1-0-2		cad.	39,62
B.62.75.30.55	punto pulsante		cad.	29,97
B.62.75.30.60	punto doppio pulsante		cad.	38,48
B.62.75.30.65	punto pulsante con spia		cad.	34,70
B.62.75.30.70	punto pulsante con chiave		cad.	36,52
B.62.75.30.75	punto pulsante con tirante		cad.	31,99
B.62.75.30.80	punto spia		cad.	30,03
B.62.75.30.85	punto doppia spia		cad.	37,79
B.62.75.30.87	magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP  2md		cad.	53,61
B.62.75.30.88	magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md		cad.	99,87
B.62.75.30.90	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	84,17
B.62.75.30.95	punto presa 2P+T 10 A		cad.	34,90
B.62.75.30.100	punto presa 2P+T 16 A		cad.	43,25
B.62.75.30.105	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	43,55
B.62.75.30.110	punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL		cad.	50,55
B.62.75.30.115	punto presa 2P+T 20 A		cad.	46,30
B.62.75.30.120	punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare  2md		cad.	48,22
B.62.75.30.125	punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 12md		cad.	76,08
B.62.75.30.130	punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md		cad.	117,60
B.62.75.30.135	punto portafusibile 16 A  1PP		cad.	37,59
B.62.75.30.140	punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V		cad.	72,14
B.62.75.30.145	punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata		cad.	20,15
B.62.75.30.150	punto uscita 2P+T 10 A		cad.	33,27
B.62.75.30.155	punto uscita 2P+T 16 A		cad.	40,77
B.62.75.30.160	punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A		cad.	29,20
B.62.75.30.165	punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A		cad.	36,70
B.62.75.30.170	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	13,43
B.62.75.30.175	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	11,05
B.62.75.30.180	punto ronzatore 220 V		cad.	38,99
B.62.75.30.185	punto suoneria 220 V		cad.	42,15
B.62.75.30.190	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	59,48
B.62.75.30.195	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	41,87
B.62.75.30.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md		cad.	84,62
B.62.75.30.205	punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V		cad.	37,31
B.62.75.30.210	punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V		cad.	26,26
B.62.75.30.215	punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A		cad.	32,83
B.62.75.30.220	punto relé a tempo 15 min,  220 V		cad.	84,50
B.62.75.30.225	punto reé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md		cad.	87,42
B.62.75.30.230	punto relé monostabile, bobina 220 V		cad.	36,57
B.62.75.30.235	punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V		cad.	36,71
B.62.75.30.240	punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md		cad.	38,70
B.62.75.30.245	punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md		cad.	47,17
B.62.75.30.250	punto variatore costante di luminosità  500 W  2md		cad.	106,10
B.62.75.30.255	punto crepuscolare 220 V, 10 A  3md		cad.	106,20
B.62.75.30.260	punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON-OFF  3md		cad.	96,18
B.62.75.30.265	punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF  3md		cad.	112,20
B.62.75.30.270	punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali ON-OFF  3md		cad.	145,50
B.62.75.40	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.75.40.5	punto interrotto		cad.	37,79
B.62.75.40.10	punto interrotto con spia		cad.	41,28
B.62.75.40.15	punto interrotto bipolare		cad.	52,62
B.62.75.40.20	punto interrotto bipolare con chiave		cad.	70,86
B.62.75.40.25	punto interrotto bipolare con spia		cad.	53,53
B.62.75.40.30	punto deviato		cad.	44,60
B.62.75.40.35	punto deviato con spia		cad.	46,76
B.62.75.40.40	punto deviato con chiave		cad.	72,61
B.62.75.40.45	punto invertito		cad.	53,71
B.62.75.40.50	punto commutato  1-0-2		cad.	48,09
B.62.75.40.55	punto pulsante		cad.	38,44
B.62.75.40.60	punto doppio pulsante		cad.	46,95
B.62.75.40.65	punto pulsante con spia		cad.	43,17
B.62.75.40.70	punto pulsante con chiave		cad.	44,99
B.62.75.40.75	punto pulsante con tirante		cad.	40,46
B.62.75.40.80	punto spia		cad.	38,50
B.62.75.40.85	punto doppia spia		cad.	46,26
B.62.75.40.87	magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 2md		cad.	66,22
B.62.75.40.88	magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 1PP  2md		cad.	107,80
B.62.75.40.90	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	92,64
B.62.75.40.95	punto presa 2P+T 10 A		cad.	43,37
B.62.75.40.100	punto presa 2P+T 16 A		cad.	51,72
B.62.75.40.105	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	52,02
B.62.75.40.110	punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL		cad.	59,02
B.62.75.40.115	punto presa 2P+T 20 A		cad.	54,77
B.62.75.40.120	punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A, con bipolare  2md		cad.	56,69
B.62.75.40.125	punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md		cad.	84,55
B.62.75.40.130	punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md		cad.	126,10
B.62.75.40.135	punto portafusibile 16 A  1PP		cad.	46,06
B.62.75.40.140	punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V		cad.	80,61
B.62.75.40.145	punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata		cad.	28,62
B.62.75.40.150	punto uscita 2P+T 10 A		cad.	41,74
B.62.75.40.155	punto uscita 2P+T 16 A		cad.	49,24
B.62.75.40.160	punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A		cad.	37,67
B.62.75.40.165	punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A		cad.	45,17
B.62.75.40.170	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	21,90
B.62.75.40.175	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	19,52
B.62.75.40.180	punto ronzatore 220 V		cad.	47,46
B.62.75.40.185	punto suoneria 220 V		cad.	60,69
B.62.75.40.190	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	67,95
B.62.75.40.195	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	50,34
B.62.75.40.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md		cad.	93,09
B.62.75.40.205	punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V		cad.	45,78
B.62.75.40.210	punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V		cad.	34,73
B.62.75.40.215	punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A		cad.	41,30
B.62.75.40.220	punto relé a tempo 15 min,  220 V		cad.	92,97
B.62.75.40.225	punto relé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md		cad.	95,89
B.62.75.40.230	punto relé monostabile, bobina 220 V		cad.	45,04
B.62.75.40.235	punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V		cad.	45,18
B.62.75.40.240	punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md		cad.	47,17
B.62.75.40.245	punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md		cad.	55,64
B.62.75.40.250	punto variatore costante di luminosità 500 W  2md		cad.	114,60
B.62.75.40.255	punto crepuscolare 220 V, 10 A  3md		cad.	114,70
B.62.75.40.260	punto ricevitore infrarosso, 1 canale  3md		cad.	104,65
B.62.75.40.265	punto ricevitore infrarosso, 2 canali  3md		cad.	120,70
B.62.75.40.270	punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali  3md		cad.	154,00
B.62.75.50	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari stagni da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.75.50.5	punto interrotto		cad.	43,55
B.62.75.50.10	punto interrotto bipolare		cad.	49,01
B.62.75.50.15	punto interrotto bipolare con spia		cad.	50,86
B.62.75.50.20	punto deviato		cad.	50,14
B.62.75.50.25	punto commutato  1-0-2		cad.	52,01
B.62.75.50.30	punto pulsante		cad.	44,08
B.62.75.50.35	punto pulsante con spia		cad.	47,79
B.62.75.50.40	punto pulsante con spia rossa (marcia)		cad.	47,79
B.62.75.50.45	punto pulsante con spia verde (arresto)		cad.	47,79
B.62.75.50.50	punto spia		cad.	43,30
B.62.75.50.55	punto doppia spia		cad.	50,27
B.62.75.50.60	punto presa 2P+T 10 A		cad.	49,54
B.62.75.50.65	punto presa 2P+T 16 A		cad.	57,59
B.62.75.50.70	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	58,01
B.62.75.50.75	punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL		cad.	60,17
B.62.75.50.80	punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A		cad.	58,82
B.62.75.50.85	punto presa CEE 17, 2P+T 16 A		cad.	75,18
B.62.75.50.90	punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A		cad.	75,18
B.62.75.50.95	punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A  230 V		cad.	86,94
B.62.75.50.100	punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A  400 V		cad.	86,34
B.62.75.50.105	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata		cad.	34,61
B.62.75.50.110	punto uscita 2P+T 10 A		cad.	60,22
B.62.75.50.115	punto uscita 2P+T 16 A		cad.	67,72
B.62.75.50.120	punto uscita 3P+T 10 A  (aerotermi)		cad.	86,72
B.62.75.50.125	punto uscita 3P+T 16 A  (aerotermi)		cad.	106,72
B.62.75.50.130	punto uscita 2x3P+T 10 A  (aerotermi 2 velocità)		cad.	118,50
B.62.75.50.135	punto uscita 2x3P+T 16 A  (motori 2 velocità)		cad.	153,50
B.62.75.50.140	punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A		cad.	44,26
B.62.75.50.145	punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A		cad.	51,76
B.62.75.50.150	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	49,54
B.62.75.50.155	punto suoneria 220 V		cad.	50,03
B.62.75.50.160	punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V		cad.	48,27
B.62.75.60	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari stagni da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con iastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con tubatura o canala, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.75.60.5	punto interrotto		cad.	58,27
B.62.75.60.10	punto interrotto bipolare		cad.	63,73
B.62.75.60.15	punto interrotto bipolare con spia		cad.	65,58
B.62.75.60.20	punto deviato		cad.	61,68
B.62.75.60.25	punto commutato  1-0-2		cad.	67,79
B.62.75.60.30	punto pulsante		cad.	56,68
B.62.75.60.35	punto pulsante con spia		cad.	60,39
B.62.75.60.40	punto pulsante con spia rossa (marcia)		cad.	60,39
B.62.75.60.45	punto pulsante con spia verde (arresto)		cad.	60,39
B.62.75.60.50	punto spia		cad.	55,90
B.62.75.60.55	punto doppia spia		cad.	57,57
B.62.75.60.60	punto presa 2P+T 10 A		cad.	67,08
B.62.75.60.65	punto presa 2P+T 16 A		cad.	67,63
B.62.75.60.70	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	68,05
B.62.75.60.75	punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL		cad.	70,21
B.62.75.60.80	punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A		cad.	68,86
B.62.75.60.85	punto presa CEE 17, 2P+T 16 A		cad.	85,22
B.62.75.60.90	punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A		cad.	85,22
B.62.75.60.95	punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A,  230 V		cad.	95,42
B.62.75.60.100	punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A,  400 V		cad.	94,82
B.62.75.60.105	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata		cad.	49,33
B.62.75.60.110	punto uscita 2P+T 10 A		cad.	71,76
B.62.75.60.115	punto uscita 2P+T 16 A		cad.	77,76
B.62.75.60.120	punto uscita 3P+T 10 A  (aerotermi)		cad.	76,00
B.62.75.60.125	punto uscita 3P+T 16 A  (aerotermi)		cad.	84,00
B.62.75.60.130	punto uscita 2x3P+T 10 A  (aerotermi 2 velocità)		cad.	96,14
B.62.75.60.135	punto uscita 2x3P+T 16 A  (motori 2 velocità)		cad.	113,60
B.62.75.60.140	punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A		cad.	58,98
B.62.75.60.145	punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A		cad.	66,48
B.62.75.60.150	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	64,26
B.62.75.60.155	punto suoneria 220 V		cad.	66,87
B.62.75.60.160	punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V		cad.	65,11
B.62.75.70	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa "DA QUADRO", con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.75.70.5	punto interrotto		cad.	29,75
B.62.75.70.10	punto interrotto bipolare		cad.	31,26
B.62.75.70.15	punto interrotto con spia		cad.	32,83
B.62.75.70.20	punto interrotto bipolare con spia		cad.	33,53
B.62.75.70.25	punto deviato		cad.	45,70
B.62.75.70.30	punto commutato  1-0-2		cad.	35,95
B.62.75.70.35	punto pulsante		cad.	28,65
B.62.75.70.40	punto pulsante con spia		cad.	31,93
B.62.75.70.45	punto pulsante con spia rossa (marcia)		cad.	31,93
B.62.75.70.50	punto pulsante con spia verde (arresto)		cad.	31,76
B.62.75.70.55	punto spia		cad.	24,79
B.62.75.70.60	punto doppia spia		cad.	30,07
B.62.75.70.65	punto presa 2P+T 10 A		cad.	27,98
B.62.75.70.70	punto presa 2P+T 16 A		cad.	28,69
B.62.75.70.75	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	29,51
B.62.75.70.80	punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL		cad.	30,12
B.62.75.70.85	punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL, accoppiata		cad.	15,40
B.62.75.70.90	punto suoneria 220 V		cad.	27,87
B.62.75.70.95	punto ronzatore 220 V		cad.	27,39
B.62.75.70.100	punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V		cad.	41,86
B.62.75.70.170	quota parte linea di distribuzione		cad.	14,72
B.62.75.110	PUNTO LUCE
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione;  morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.75.110.5	singolo		cad.	29,28
B.62.75.110.10	singolo faro su edificio, per luce esterna		cad.	52,92
B.62.75.110.15	singolo, a vista, IP55		cad.	53,12
B.62.75.110.20	trave luminosa, un' accensione		cad.	22,05
B.62.75.110.25	binario, doppia accensione		cad.	23,60
B.62.75.110.30	collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo		cad.	14,64
B.62.75.120	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M.
Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: tubo in PVC, marchiato, pesante, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07V-K, cavo H07RN-F o antifiamma a seconda dell'ambiente, sezione >=1.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione.
Il prezzo si intende dal quadro di protezione della linea dorsale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.75.120.20	asiugacapelli  2+Tx4 mm²		cad.	126,00
B.62.75.120.25	linea  2+Tx1.5 mm²		cad.	87,84
B.62.75.120.30	linea  2+Tx2.5 mm²		cad.	105,84
B.62.75.120.35	linea  2+Tx4 mm²		cad.	126,00
B.62.75.120.40	linea  3+Tx1.5 mm²		cad.	100,56
B.62.75.120.45	linea  3+Tx2.5 mm²		cad.	124,60
B.62.75.120.50	linea  3+Tx4 mm²		cad.	151,40
B.62.75.120.55	linea  3+Tx6 mm²		cad.	180,20
B.62.75.120.60	linea  3+Tx10 mm²		cad.	228,20
B.62.75.120.65	linea  3+Tx16 mm²		cad.	273,40
B.62.75.120.70	linea  3+Tx25 mm²		cad.	358,80
B.62.75.120.75	linea  3+Tx35 mm²		cad.	426,00
B.62.75.120.80	linea  3+Tx50 mm²		cad.	538,30
B.62.75.120.115	aerotermo  6+Tx1.5 mm²		cad.	138,70
B.62.75.120.120	aerotermo  6+Tx2.5 mm²		cad.	180,70
B.62.75.120.125	ventilconvettore  2+Tx1.5 mm²		cad.	43,92
B.62.75.120.130	termostato o sonda  2x1.5 mm²		cad.	37,56
B.62.75.120.135	centralino TV  2x1.5 mm²		cad.	75,12
B.62.75.120.140	centralino TV  2x1.5 mm²  con due prese 2+Tx10 A		cad.	75,12
B.62.75.120.145	centralino  6+Tx2.5 mm²		cad.	180,70
B.62.75.120.150	predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo,  Ø 20 mm		cad.	40,56
B.62.75.120.155	predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo,  Ø 25 mm		cad.	52,92
B.62.75.120.160	predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo,  Ø 32 mm		cad.	67,92
B.62.75.120.165	da binario elettrificato, 2P+T 10 A (tubo in PVC)		cad.	29,28
B.62.75.120.170	da binario elettrificato, 2P+T 16 A		cad.	35,28
B.62.75.120.175	da binario elettrificato, 3P+T 16 A		cad.	41,52

B.62.78	BINARI ELETTRIFICATI

B.62.78.10	BINARI ELETTRIFICATI
Fornitura e posa in opera di binario elettrificato in alluminio estruso, conforme alle prescrizioni CEI 34-17 '97; inclusi pezzi speciali, alimentatore, accoppiatori, curve di derivazione a T e/o X, accessori di fissaggio; alimentazione 220÷380 V, 2x16 A o per bassa tensione 12 V, 25 A; tipo e colore a scelta della DL.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.78.10.5	standart,, 400 V, 16 A, 4 accensioni,  1 m		cad.	55,19
B.62.78.10.10	standart,, 400 V, 16 A, 4 accensioni,  2 m		cad.	62,55
B.62.78.10.15	standart,, 400 V, 16 A, 4 accensioni,  3 m		cad.	74,11
B.62.78.10.20	standart, 400 V,  16 A, 4 accensioni,  4 m		cad.	90,93
B.62.78.10.25	bassa tensione, 12 V, 25 A,  1 m		cad.	128,70
B.62.78.10.30	bassa tensione, 12 V, 25 A,  2 m		cad.	140,90
B.62.78.10.35	bassa tensione, 12 V, 25 A,  3 m		cad.	149,80

B.62.80	CONDOTTI SBARRE ELETTRIFICATE

B.62.80.5	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/2 '00, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.80.5.5	in alluminio, 3P+N+T, 100 A		m	131,10
B.62.80.5.10	in alluminio, 3P+N+T, 160 A		m	134,40
B.62.80.5.15	in alluminio, 3P+N+T, 250 A		m	168,30
B.62.80.5.20	in alluminio, 3P+N+T, 400 A		m	257,30
B.62.80.5.25	in alluminio, 3P+N+T, 500 A		m	282,70
B.62.80.5.30	in alluminio, 3P+N+T, 750 A		m	347,70
B.62.80.5.35	in alluminio, 3P+N+T, 900 A		m	383,60
B.62.80.5.40	in alluminio, 3P+N+T, 1000 A, (6x110 ) mm		m	356,60
B.62.80.5.80	in rame, 3P+N+T, 160 A		m	153,40
B.62.80.5.85	in rame, 3P+N+T, 250 A		m	174,20
B.62.80.5.90	in rame, 3P+N+T, 400 A		m	239,60
B.62.80.5.95	in rame, 3P+N+T, 500 A		m	280,40
B.62.80.5.100	in rame, 3P+N+T, 750 A		m	347,00
B.62.80.5.105	in rame, 3P+N+T, 900 A		m	368,20
B.62.80.5.110	in rame, 3P+N+T, 1000 A, (6x110) mm		m	400,90
B.62.80.10	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55
Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.80.10.5	in alluminio 3P+N+T, 100 A		cad.	153,70
B.62.80.10.10	in alluminio 3P+N+T, 160 A		cad.	235,30
B.62.80.10.15	in alluminio 3P+N+T, 250 A		cad.	237,50
B.62.80.10.20	in alluminio 3P+N+T, 400 A		cad.	419,50
B.62.80.10.25	in alluminio 3P+N+T, 500 A		cad.	419,50
B.62.80.10.30	in alluminio 3P+N+T, 750 A		cad.	625,60
B.62.80.10.35	in alluminio 3P+N+T, 900 A		cad.	634,70
B.62.80.10.40	in alluminio 3P+N+T, 1000 A		cad.	658,90
B.62.80.10.80	in rame 3P+N+T, 160 A		cad.	385,00
B.62.80.10.85	in rame 3P+N+T, 250 A		cad.	412,00
B.62.80.10.90	in rame 3P+N+T, 400 A		cad.	444,10
B.62.80.10.95	in rame 3P+N+T, 500 A		cad.	531,30
B.62.80.10.100	in rame 3P+N+T, 750 A		cad.	595,60
B.62.80.10.105	in rame 3P+N+T, 900 A		cad.	684,80
B.62.80.10.110	in rame 3P+N+T, 1000 A		cad.	748,50
B.62.80.15	TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55
Fornitura e posa in opera di testata di chiusura, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.80.15.5	100÷500 A		cad.	49,43
B.62.80.15.10	750÷1600 A		cad.	60,79
B.62.80.15.15	2000÷4000 A		cad.	66,71
B.62.80.20	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.80.20.5	unificata		cad.	64,92
B.62.80.20.10	3P+N+T, 36÷63 A		cad.	196,70
B.62.80.20.15	3P+N+T, 125 A		cad.	305,80
B.62.80.20.20	3P+N+T, 250 A		cad.	393,90
B.62.80.20.25	3P+N+T, 400 A		cad.	562,90
B.62.80.60	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55
Fornitura e posa in opera di condotto sbarra per distribuzione luce, IP55, conforme alle prescizioni CEI 17-13/2 '00, con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/od orizzontali; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di condottosbarra; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete, di spine per il collegamento in numero di minimo 2 ogni 3 m e dei ganci per la sospensione delle lampade. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.80.60.5	2P+N+T, 20 A		m	96,40
B.62.80.60.10	3P+N+T, 20 A		m	98,62
B.62.80.60.15	3P+N+T, 25 A		m	98,97
B.62.80.60.20	3P+N+T, 40/63 A		m	102,85
B.62.80.60.25	2x(3P+N+T), 25 A		m	107,80
B.62.80.65	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40
Fornitura e posa in opera di condotto sbarra per distribuzione luce, IP40, conforme alle prescizioni CEI 17-13/2 '00, con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/od orizzontali; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di condottosbarra; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete, di spine per il collegamento in numero di minimo 2 ogni 3 m e dei ganci per la sospensione delle lampade. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.80.65.5	2P+N+T, 20 A		m	95,85
B.62.80.65.10	3P+N+T, 20 A		m	98,62
B.62.80.65.15	3P+N+T, 25 A		m	97,94
B.62.80.65.20	3P+N+T, 40/63 A		m	102,42
B.62.80.65.25	2x(3P+N+T), 25 A		m	107,80
B.62.80.70	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra per condotto sbarra distribuzione luce con struttura in lamiera di acciaio zincata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.80.70.5	di alimentazione, IP 40, 2P+N+T, 20 A		cad.	59,70
B.62.80.70.10	di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 20 A		cad.	83,53
B.62.80.70.15	di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 25 A		cad.	83,53
B.62.80.70.20	di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A		cad.	86,71
B.62.80.70.25	di alimentazione, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A		cad.	101,78
B.62.80.70.30	di alimentazione, IP 55, 2P+N+T, 20 A		cad.	61,65
B.62.80.70.35	di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 20 A		cad.	84,64
B.62.80.70.40	di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 25 A		cad.	84,64
B.62.80.70.45	di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A		cad.	87,45
B.62.80.70.50	di alimentazione, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A		cad.	104,35
B.62.80.70.55	di chiusura, IP 40, 2P+N+T, 20 A		cad.	53,64
B.62.80.70.60	di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 20 A		cad.	81,98
B.62.80.70.65	di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 25 A		cad.	75,76
B.62.80.70.70	di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A		cad.	75,87
B.62.80.70.75	di chiusura, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A		cad.	86,45
B.62.80.70.80	di chiusura, IP 55, 2P+N+T, 20 A		cad.	56,68
B.62.80.70.85	di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 20 A		cad.	78,11
B.62.80.70.90	di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 25 A		cad.	78,81
B.62.80.70.95	di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A		cad.	78,92
B.62.80.70.100	di chiusura, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A		cad.	89,93

B.62.82	BARRIERE TAGLIA FIAMMA

B.62.82.10	SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO
Fornitura e posa in opera di sacchetti in tessuto di fibra di vetro rinforzata contenenti agenti espansivi solidi, materiali vetrificanti, ritardanti di fiamma specifici, insensibili all'umidità e atossici, per barriera tagliafiamma in aperture, cunicoli, cavedi, che mettono in comunicazione locali diversi, CEI 64-8/527.2 '98.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.82.10.5	REI 180  (120x250x40) mm		cad.	18,66
B.62.82.10.10	REI 180  (120x320x40) mm		cad.	22,91
B.62.82.20	STUCCO SIGILLANTE ANTIFIAMMA
Fornitura e posa in opera di stucco per antipropagazione del calore, autoestinguente, atossico e inalterabile; iniettabile o colabile, per la perfetta sigillatura degli attraversamenti di cavidotti orrizzontali e/o verticali.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.82.20.5	per orizzontale  REI 180		kg	26,93
B.62.82.20.10	per verticale  REI 180		kg	26,93
B.62.82.30	GUAINA ELASTOMERICA ANTIFIAMMA
Fornitura e posa in opera di guaina in striscie a base di elastomeri, autoestinguente e atossica, per la perfetta fasciatura di cavi e guarnitura di spazi attrezzati per il passaggio degli stessi sia in orrizzontale che in verticale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.82.30.5	REI 180  (500x120x10) mm		cad.	28,56

B.62.84	TRASFORMATORI DI BASSA TENSIONE

B.62.84.10	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando, IP00, classe di isolamento E, tensione primaria 220/380 V 50 Hz, esecuzione aperta, completo di calotte coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.84.10.5	50 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (8x7x9) cm		cad.	36,27
B.62.84.10.10	75 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm		cad.	36,79
B.62.84.10.15	100 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (9x8x10) cm		cad.	39,94
B.62.84.10.20	150 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x9x10) cm		cad.	42,05
B.62.84.10.25	200 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x10x10) cm		cad.	46,25
B.62.84.10.30	300 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm		cad.	53,08
B.62.84.10.35	400 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm		cad.	61,50
B.62.84.10.40	500 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm		cad.	78,84
B.62.84.10.45	750 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (15x13x16) cm		cad.	115,60
B.62.84.110	TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA
Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento e di sicurezza (per tensione secondaria inferiore a 50 V), IP20, classe di isolamento E, conforme alle prescrizioni CEI 96-2 '95, tensione primaria 220÷380V ±10% per consentire una precisa calibratura della tensione secondaria, servizio continuo al 100% del carico, tensione di isolamento superiore a 4 kV, completo di calotte coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.84.110.5	75VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x8x9) cm		cad.	45,73
B.62.84.110.10	100 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x9x9) cm		cad.	46,77
B.62.84.110.15	150 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x9x11) cm		cad.	53,08
B.62.84.110.20	250 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x11) cm		cad.	59,39
B.62.84.110.25	300 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm		cad.	70,44
B.62.84.110.30	500 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm		cad.	90,93
B.62.84.110.35	600 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (15x12x16) cm		cad.	112,00
B.62.84.110.40	800 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (16x13x16) cm		cad.	120,90
B.62.84.110.45	1000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x15x16) cm		cad.	172,40
B.62.84.110.50	1500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x12x18) cm		cad.	224,40
B.62.84.110.55	2000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x13x18) cm		cad.	273,40

B.62.87	IMPIANTO DI TERRA

B.62.87.5	PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto collegamento equipotenziale al conduttore di protezione di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, ispezionabile, completo di: conduttore di sezione >=2.5 mm² protetto o >=4 mm² non protetto; tubazioni rigide o flessibili; scatola ispezionabile; morsettiere a serraggio indiretto od a più vie, o collari di collegamento.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino alla massa metallica, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.87.5.1	linea 6 m,  2.5 mm²		cad.	43,54
B.62.87.5.5	linea 12 m,  4 mm²		cad.	25,66
B.62.87.5.10	linea 12 m,  6 mm²		cad.	29,26
B.62.87.5.15	linea 12 m,  10 mm²		cad.	35,26
B.62.87.5.20	linea 12 m,  16 mm²		cad.	40,90
B.62.87.5.25	linea 12 m,  25 mm²		cad.	51,58
B.62.87.5.30	linea 12 m,  35 mm²		cad.	59,98
B.62.87.5.35	linea 24 m,  4 mm²		cad.	38,38
B.62.87.5.40	linea 24 m,  6 mm²		cad.	45,58
B.62.87.5.45	linea 24 m,  10 mm²		cad.	57,58
B.62.87.5.50	linea 24 m,  16 mm²		cad.	68,86
B.62.87.5.55	linea 24 m,  25 mm²		cad.	90,22
B.62.87.5.60	linea 24 m,  35 mm²		cad.	107,00
B.62.87.10	PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE
Fornitura e posa in opera di punto collegamento equipotenziale al conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, completo di: conduttore di sezione >=2.5 mm² protetto o >=4 mm² non protetto; tubazioni rigide o flessibili; morsettiere a serraggio indiretto od a più vie, o collari di collegamento; eventuale dispositivo di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione, se trattasi di conduttore di terra.
Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.87.10.1	linea 8 m,  2.5 mm²		cad.	53,74
B.62.87.10.5	linea 14 m,  4 mm²		cad.	36,42
B.62.87.10.10	linea 14 m,  6 mm²		cad.	39,48
B.62.87.10.15	linea 14 m,  10 mm²		cad.	49,08
B.62.87.10.20	linea 14 m,  16 mm²		cad.	54,20
B.62.87.10.25	linea 14 m,  25 mm²		cad.	66,66
B.62.87.10.30	linea 14 m,  35 mm²		cad.	76,46
B.62.87.10.35	linea 14 m,  50 mm²		cad.	92,84
B.62.87.10.40	punto equipotenziale di massa estranea, al dispersore, linea 12 m,  50 mm²		cad.	68,62
B.62.87.15	PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL C.A.
Fornitura e posa in opera di punto collegamento di terra ai ferri dell'armatura del cemento armato, eseguito prima dell'elevazione dei pilastri o delle fondazioni, conforme alle prescrizioni CEI 64-12 '98, costituito di piatta in acciaio zincata, spessore >=3 mm e sezione 100 mm², bloccata con bulloni adeguati e/o saldata con brasatura forte ad almeno quattro tondini dell'armatura di Ø >=12 mm; inoltre alla piatta dovrà essere fissato e saldato un tondino in acciaio zincato, Ø >=12 mm, lunghezza <6 m, o piastra con lato 100x100 mm e foro filettato di Ø >=11 mm, predisposti per il collegamento futuro nel pozzetto all'impianto di terra; dovrà essere comprensivo di un dispositivo adeguato di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessrio per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.87.15.5	a tondino, linea 6 m		cad.	68,31
B.62.87.15.10	a piastra		cad.	131,30
B.62.87.30	COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA QUADRO
Fornitura e posa in opera di collettore per conduttori di protezione e per collegamenti equipotenziali, da montare all'interno di quadri elettrici, costituito da barra in ottone, morsetti, coperchio piombabile e supporti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessrio per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.87.30.5	da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm²		cad.	23,71
B.62.87.30.10	da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm²		cad.	29,89
B.62.87.35	COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI
Fornitura e posa in opera di collettore per conduttori di protezione e per collegamenti equipotenziali, costituito da piastra in ottone, morsetti, coperchio piombabile e supporti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessrio per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.87.35.5	da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm²		cad.	54,05
B.62.87.50	CORDA RAME NUDA
Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per collegamenti equipotenziali, collegamenti del collettore all'anello dipersore, o per formazione di anello dispersore; formato da fili di Ø 1.8 mm.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.87.50.5	sezione 16 mm²		m	2,69
B.62.87.50.10	sezione 25 mm²		m	3,54
B.62.87.50.15	sezione 35 mm²		m	4,17
B.62.87.50.20	sezione 50 mm²		m	5,27
B.62.87.50.25	sezione 70 mm²		m	6,86
B.62.87.55	TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di tondino in acciaio zincato con rivestimento minimo di zinco di 350 gr/m²  o spessore 50 µm, per la formazione di anello dispersore, completo di morsettiere per i collegamenti, posto in opera entro scavo predisposto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.87.55.5	Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	5,21
B.62.87.55.10	Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	6,93
B.62.87.60	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato con rivestimento minimo di zinco 300 gr/m²  o spessore 42 µm, per la formazione di anello dispersore, completo di morsettiere per i collegamenti, posto in opera in scavo predisposto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.87.60.5	(20x2.5) mm,  (50 mm²)		m	5,69
B.62.87.60.10	(20x3) mm,  (60 mm²)		m	6,18
B.62.87.60.15	(25x2) mm,  (50 mm²)		m	5,69
B.62.87.60.20	(25x3) mm,  (75 mm²)		m	6,74
B.62.87.60.25	(25x4) mm,  (100 mm²)		m	8,33
B.62.87.65	BANDELLA IN RAME
Fornitura e posa in opera di bandella in rame per la formazione di anello dispersore, completo di morsettiere per i collegamenti, posto in opera in scavo predisposto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.87.65.5	(20x2.5) mm,  (50mm²)		m	6,70
B.62.87.80	DISPERSORE PROFILATO A CROCE
Fornitura e posa in opera di dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio o in rame, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.87.80.5	in acciaio zincato, altezza 1500 mm		cad.	28,47
B.62.87.80.10	in acciaio zincato, altezza 2000 mm		cad.	32,67
B.62.87.80.15	in acciaio/rame, altezza 1500 mm		cad.	28,47
B.62.87.80.20	in acciaio/rame, altezza 2000 mm		cad.	32,67
B.62.87.85	DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di dispersore di profondità componibile in acciaio, completo di giunti, testate, collare e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.87.85.5	in acciaio zincato, 1500 mm, Ø 20 mm		cad.	25,95
B.62.87.85.10	in acciaio/rame, 1500 mm, Ø 20 mm		cad.	25,63
B.62.87.85.15	in acciaio inox, 1500 mm, Ø 20 mm		cad.	28,24
B.62.87.85.20	in acciaio, tubolare, 1500 mm, Ø 30 mm		cad.	86,81
B.62.87.90	DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di dispersore a piastra componibile in acciaio, spessore 5 mm, completo di giunti, collare e collegamento all'anello dispersore, posto in opera con terra acida.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.87.90.5	in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm		cad.	104,60

B.62.90	IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

B.62.90.10	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
Fornitura e posa in opera di tondino in rame o in acciaio zincato con rivestimento minimo di zinco di 350 gr/m²  o spessore di 50 µm, per la formazione di impianto di protezione delle strutture contro i fulmini di tipo a gabbia di Faraday, completo di supporti e/o di staffe di ancoraggio alle pareti ed al tetto, curve di raccordo ad ampio raggio, morsettiere, cavallotti completi di capicorda e bulloni di fissaggio per il collegamento di eventuali masse metalliche all'esterno dell'edificio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.90.10.5	per maglia, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	14,35
B.62.90.10.10	per maglia, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	14,83
B.62.90.10.15	per maglia, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	15,65
B.62.90.10.20	per maglia, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	15,88
B.62.90.10.25	per discesa, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	16,55
B.62.90.10.30	per discesa, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	17,04
B.62.90.10.35	per discesa, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	17,99
B.62.90.10.40	per discesa, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	18,26
B.62.90.50	BARRA DI ADDUZIONE
Fornitura e posa in opera di barra metallica di adduzione in rame o in acciaio zincato del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini ed all'anello dispersore di terra, morsetti di sezionamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.90.50.5	in acciaio zincato, lunghezza 1500 mm		cad.	30,70
B.62.90.50.10	in acciaio zincato, lunghezza 2000 mm		cad.	33,76
B.62.90.50.15	in rame, lunghezza 1500 mm		cad.	124,80
B.62.90.50.20	in rame, lunghezza 2000 mm		cad.	154,20
B.62.90.60	ASTA DI CAPTAZIONE
Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.90.60.5	in acciaio zincato, altezza 500 mm		cad.	24,80
B.62.90.60.10	in acciaio zincato, altezza 1000 mm		cad.	27,86
B.62.90.60.15	in acciaio zincato, altezza 1500 mm		cad.	31,15
B.62.90.60.20	in alluminio, altezza 1500 mm		cad.	36,47
B.62.90.60.25	in rame, altezza 1500 mm		cad.	39,87

B.62.93	GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' E SOCCORSO

B.62.93.10	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA'
Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità per energia elettrica senza interruzioni, conforme alle prescrizioni di sicurezza CEI 74-2 '02, rete costante, stabile e filtrata, onda sinusoidale, per PC, cos phi 0.8; costituito da converter, inverter, commutatore statico automatico tempo zero, batterie al piombo ermetiche senza manutenzione, autonomia 15 minuti, protezioni magnetotermiche e fusbili in ingresso, uscita e batterie; commutazione su rete in sovraccarico e spegnimento automatico in corto circuito; rumorosità a 1 m, <30 dB; batterie poste in apositi contenitori in locale asciutto e ventilato, conforme le prescrizioni CEI 21-31 '00.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.93.10.5	monofase, 300 VA,  220/220 V		cad.	486,20
B.62.93.10.10	monofase, 500 VA,  220/220 V		cad.	1.113,00
B.62.93.10.15	monofase, 1000 VA,  220/220 V		cad.	1.309,00
B.62.93.10.20	monofase, 2000 VA,  220/220 V		cad.	1.897,00
B.62.93.10.25	monofase, 3000 VA,  220÷380/220 V		cad.	3.230,00
B.62.93.10.30	monofase, 4000 VA,  220÷380/220 V		cad.	4.778,00
B.62.93.10.35	monofase, 5000 VA,  220÷380/220 V		cad.	5.621,00
B.62.93.10.40	monofase, 7.5 kVA,  220÷380/220 V		cad.	8.522,00
B.62.93.10.45	monofase, 10 kVA,  220÷380/220 V		cad.	9.698,00
B.62.93.10.50	monofase, 12 kVA,  380/220 V		cad.	10.184,00
B.62.93.10.55	monofase, 15 kVA,  380/220 V		cad.	14.637,00
B.62.93.10.60	trifase, 7.5 kVA,  380/220÷380 V		cad.	9.306,00
B.62.93.10.65	trifase, 10 kVA  380/220÷380 V		cad.	10.564,00
B.62.93.10.70	trifase, 12.5 kVA,  380/220÷380 V		cad.	11.180,00
B.62.93.10.75	trifase, 15 kVA,  380/220÷380 V		cad.	11.897,00
B.62.93.10.80	trifase, 20 kVA,  380/220÷380 V		cad.	13.151,00
B.62.93.10.85	trifase, 25 kVA,  380/220÷380 V		cad.	15.491,00
B.62.93.10.90	trifase, 30 kVA,  380/220÷380 V		cad.	18.075,00

B.62.96	IMPIANTO PER GRUPPO ELETTROGENO

B.62.96.10	GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO
Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno in servizio continuo avente le seguenti caratteristiche:
- potenza resa in servizio continuo a cos phi 0.8,
- in emergenza sovraccaricabilità per  1 h +10%,
- tensione nominale 380/220 V a 50 Hz,
- velocità nominale 1500 giri/min.
Il gruppo sarà costituito dai seguenti elementi:
Un generatore trifase autoeccitato, autoregolato, senza spazzole, aventi le seguenti caratteristiche:
- velocità di rotazione 1500 giri/min,
- tensione nominale 400 V a 50 Hz,
- collegamento a stella con neutro accessibile,
- regolazione automatica della tensione,
- precisione tensione in regime statico <4%,
- distorsioni armoniche <5%,
- ventilazione forzata con ventola calettata sull'albero,
- rotore dotato di gabbia smorzatrice,
- classe di isolamento H o F, IP23.
Un motore diesel a iniezione diretta, 4 tempi, completo di:
- sistema di lubrificazione forzata con elettropompa, filtri a cartuccia, valvole di regolazione;
- sistema di alimentazione gasolio con pompa da cisterna di stoccaggio a serbatoio giornaliero a distanza <15 m, filtri a cartuccia, pompa di iniezione, raccordi per disaerazione, elettromagnete o elettrovalvola d'arresto esterna, raccordi di mandata e rifiuto motore diesel, raccordo di drenaggio, galleggiante con controllo segnalazione di riserva;
- sistema di aspirazione aria filtri a secco o a bagno d'olio per ambienti chiusi;
- sistema di scarico dei gas combusti con tronchetti flessibili e marmitta di tipo industriale;
- sistema di arresto automatico per bassa pressione olio e/o alta temperatura motore;
- sistema di avviamento manuale per manutenzione, completo di motorino, batterie e caricabatterie.
Accoppiamento motore-generatore con monoblocco diretto a mezzo giunto elastico flangiato, protetto meccanicamente.
Basamento portante costituito in profilati di acciaio elettrosaldato, completo di traverse d'appoggio, golfari di sollevamento e supporti antivibranti in gomma antiolio per l'ancoraggio del gruppo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.96.10.5	trifase, 380/220 V,  10 kVA		cad.	7.168,00
B.62.96.10.10	trifase, 380/220 V,  20 kVA		cad.	9.099,00
B.62.96.10.15	trifase, 380/220 V,  40 kVA		cad.	10.705,00
B.62.96.10.20	trifase, 380/220 V,  60 kVA		cad.	13.383,00
B.62.96.10.25	trifase, 380/220 V,  80 kVA		cad.	14.988,00
B.62.96.10.30	trifase, 380/220 V,  100 kVA		cad.	18.735,00
B.62.96.10.35	trifase, 380/220 V,  140 kVA		cad.	24.833,00
B.62.96.10.40	trifase, 380/220 V,  180 kVA		cad.	30.352,00
B.62.96.10.45	trifase, 380/220 V,  230 kVA		cad.	35.870,00
B.62.96.10.50	trifase, 380/220 V,  300 kVA		cad.	41.388,00
B.62.96.20	QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO
Fornitura e posa in opera di quadro gruppo elettrogeno per l'avviamento automatico al mancare della rete principale, completo di protezioni, coppia contattori di scambio rete con interblocco meccanico, ritardatori al ritorno rete, dispositivi di comando e di controllo e linee di connessione tra gruppo e quadro di scambio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.96.20.5	trifase, 10 kVA		cad.	776,30
B.62.96.20.10	trifase, 20÷40 kVA		cad.	1.183,00
B.62.96.20.15	trifase, 60÷100 kVA		cad.	1.739,00
B.62.96.20.20	trifase, 140÷180 kVA		cad.	2.207,00
B.62.96.20.25	trifase, 230÷300 kVA		cad.	2.707,00
B.62.96.50	COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO
Fornitura e posa in opera di cofanatura insonorizzata per gruppo elettrogeno tale da contenere la rumorosità entro valori di 60÷65 dB a 7 m.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.96.50.5	da 140 kVA		cad.	6.617,00
B.62.96.50.10	da 180 kVA		cad.	6.691,00
B.62.96.50.15	da 230 kVA		cad.	7.226,00
B.62.96.50.20	da 300 kVA		cad.	7.494,00
B.62.96.60	IMPIANTO DI TERRA PER LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
Fornitura e posa in opera di impianto di terra all'interno di locale gruppo elettrogeno con collegamento al collettore di terra di tutte le parti metalliche come previsto dalle norme, mediante barre di rame da 40 mm² o corda flessibile da 25 mm² per le parti mobili; costituito da:
- nodo di terra,
- collegamento sezionabile del nodo stesso al dispersore di terra nel pozzetto all' esterno della cabina, realizzato con conduttore in corda di rame della sezione di 95 mm²,
- collegamento ai ferri dell'armatura delle strutture in cemento armato nei punti indicati dalla D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.96.60.5	<= 100 kVA		cad.	162,90
B.62.96.60.10	da 110÷400 kVA		cad.	257,60

B.62.97	IMPIANTO DI  RIFASAMENTO

B.62.97.10	CENTRALE DI RIFASAMENTO AUTOMATICO A GRADINI
Fornitura e posa in opera di centrale di rifasamento automatico a gradini, IP31, 500 V, completa di: centralina automatica di rilevamento; sezionatore generale con fusibili di protezione e contattori di inserzione adeguati con protezioni; batterie di condensatori a basse perdite in polipropilene metallizzato ed olio biodegradabile, non tossico, con dispositivo antiscoppio; cosfimetro con relativo TA.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.97.10.5	a 5 gradini, 60 kVAR		cad.	1.795,00
B.62.97.10.10	a 5 gradini, 80 kVAR		cad.	2.161,00
B.62.97.10.15	a 5 gradini, 100 kVAR		cad.	2.344,00
B.62.97.10.20	a 5 gradini, 250 kVAR		cad.	4.951,00
B.62.97.10.25	a 5 gradini, 300 kVAR		cad.	5.637,00

B.62.99	IMPIANTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE

B.62.99.10	CABINA DI TRASFORMAZIONE PREFABBRICATA IN C.A.V.
Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato, costruita ed assemblata con pannelli di calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore minimo di 8 cm, in conformità alle leggi vigenti in materia di costruzioni prefabbricate in cemento, possibilità di finitura esterna in ghiaino lavato, rivestimento al quarzo e/o finiture similari, completa di sottostante vasca di contenimento cavi dell'altezza minima di 0.7 m, in comunicazione con i vani superiori tramite bottola per l'accesso o aperture per i passaggi cavo tra le varie sezioni di MT e bt, con possibilità di avere più partenze ed arrivi cavo; pavimentazione interna alla cabina realizzata in cemento lisciato o con finiture similari; porte di accesso realizzate in vetroresina, alluminio anodizzato, o in lamiera di acciaio zincato a caldo, protette contro gli archi interni in comformità a quanto prescritto dalla pubblicazione IEC 298 appendice A, dimensioni variabili con minimo di (1.1x2.2) m, con possibilità di inserimento di aperture di ventilazione; serratura di sicurezza con almeno due punti di blocco.
Le aperture di ventilazione saranno poste in maniera tale da ottimizzare il raffreddamento dell'apparecchiatura installata, con possibilità di avere un sistema di ventilazione sopratetto a tutta circonferenza.
L'armatura del calcestruzzo e tutte le parti metalliche dovranno essere collegate tra di loro mediante saldature, con possibilità di collegamento ad un anello di terra esterno.
Nel prezzo sono compresi e compensati la fornitura delle pratiche amministrative di concessione edlizia, calcoli di verifica statica, schizzi degli scavi, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.10.5	a tre scomparti ENEL+MISURE+TRAFO, dim. (7.5x3x2.5) m + 0.7 m		cad.	10.827,00
B.62.99.110	CELLA DI INGRESSO CAVI MT
Fornitura e posa in opera di cella d'ingresso cavi di media tensione, conforme alle prescrizioni CEI 17-6 '98 e varianti, minimo IP31, costituita da armadio in lamiera d'acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, dimensioni esterne pari a:
- larghezza   700 mm,
- altezza    2200 mm,
- profondità 1150 mm;
completa della seguente apparecchiatura:
- sistema di barre principali,
- attacchi per uscita in cavo, supporto termunali,
- sinottico con schema elettrico,
- oblò di ispezione, illuminazione interno cella,
- rsistenza anticondensa e trattamento di tropicalizzazione, 220 V, 60 W;
- interruttore di manovra-sezionatore rotativo di linea a tre posizioni, corrente nominale 400 A, tensione nominale 24 kV, CEI 17-9 '98 e varianti, completo di:
- sezionatore di terra, CEI 17-4 '98, blocco porta e blocco a chiave sul sezionatore di terra,
- comando manuale, predisposto per la motorizzazione,
- cella morsettiera circuiti ausiliari,
- 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.110.5	normale, dim. (700x2200x1150) mm		cad.	3.942,00
B.62.99.120	CELLA RISALITA SBARRE MT
Fornitura e posa in opera di cella risalita sbarre di media tensione costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, con dimensioni esterne idicative di:
- larghezza   700 mm,
- altezza    2200 mm,
- profondità 1150 mm;
completa della seguente apparecchiatura:
- sistema di barre principali,
- cella morsettiera circuiti ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.120.5	normale, dim. (700x2200x1150) mm		cad.	1.840,00
B.62.99.130	CELLA FUSIBILI MT
Fornitura e posa in opera di cella fusibili sul lato MT, per protezione di ogni trasformatore, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, con dimensioni esterne idicative di:
- larghezza   700 mm,
- altezza    2200 mm,
- profondità 1150 mm;
completa della seguente apparecchiatura:
- sistema di barre principali,
- attacchi per uscita in cavo, supporto terminali,
- sinottico con schema elettrico,
- oblò di ispezione, illuminazione interno cella,
- resistenza anticondensa e trattamento di tropicalizzazione, 200 V, 60 W;
- interruttore di manovra-sezionatore rotativo di linea a tre posizioni, corrente nominale 400 A, tensione nominale 24 kV, CEI 17-9 '98 e varianti, completo di:
- sezionatore di terra a monte e a valle dei fusibili con blocco porta e blocco a chiave,
- comando manuale, predisposto per la motorizzazione,
- 3 fusibili, tensione nominale 24 kV, corrente indicativa di 50 A, pdi 16 kA a 24 kV,
- sganciatore di apertura, alla fusione di almeno uno di essi,
- cella morsettiera circuiti ausiliari,
- 3 derivatori capacitivi con lampada di presenza tensione,
- contatti ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.130.5	normale, dim. (700x2200x1150) mm		cad.	4.573,00
B.62.99.140	CELLA INTERRUTTORE GENERALE MT
Fornitura e posa in opera di cella interruttore generle MT per protezione trasformatore, conforme alle prescrizioni CEI 17-6 '98 e varianti, minimo IP31, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, con dimensioni esterne indicative di:
- larghezza   900 mm,
- altezza    2200 mm,
- profondità 1150 mm;
completa della seguente apparecchiatura:
- sistema di barre principali,
- attacchi per uscita in cavo, supporto terminali,
- sinottico con schema elettrico,
- oblò di ispezione, illuminazione interno cella,
- resistenza anticondensa e trattamento di tropicalizzazione, 220 V, 60 W;
- interruttore di manovra-sezionatore rotativo di linea a tre posizioni, corrente nominale 400 A, tensione nominale 24 kV, CEI 17-9 '98 e varianti, completo di sezionatore di terra a monte e a valle dell'interruttore generale, a comando manuale con blocco porta, predisposto per la motorizzazione;
- interruttore automatico magnetotermico a volume d'olio ridotto con relè indiretti, corrente nominale 400 A, tensione nominale 24 kV, pdi 16 kA a 24 kV, CEI 17-9 '98 e varianti, dotato di bobina di apertura a lancio di corrente, contatti ausiliari, completo di:
- comando manuale, predisposto per la motorizzazione,
- blocco a chiave sul sezionatore rotativo di linea in posizione di chiuso,
- blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra,
- blocco a chiave sull'interruttore generale in posizione di aperto,
- cella morsettiera circuiti ausiliari,
- 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione,
- contatti ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.140.5	normale, dim. (900x2200x1150) mm		cad.	6.044,00
B.62.99.210	CELLA DI INGRESSO CAVI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA
Fornitura e posa in opera di cella d'ingresso cavi di media tensione per interruttore di manovra all'esafluoruro, compatta, conforme alle prescrizioni CEI 17-6 '98 e varianti, minimo IP31, costituita da armadio in lamiera d'acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, dimensioni esterne indicativa di:
- larghezza   375 mm,
- altezza    1600 mm,
- profondità  840 mm;
completa della seguente apparecchiatura:
- sistema di barre principali, 
- attacchi per uscita in cavo, supporto terminali,
- sinottico con schema elettrico,
- oblò di ispezione, illuminazione interno cella;
- interuttore di manovra-sezionatore rotativo di linea a tre posizioni, isolato in SF6, corrente nominale 400 A, pdi 16 kA, tensione nominale 24 kV, completo di:
- sganciatore di apertura, 
- sezionatore di terra, CEI 17-4 '98, con blocco porta e blocco a chiave,
- comando manuale, predispsto per la motorizzazione,
- cella morsettiera circuiti ausiliari,
- 3 derivatori capacitivi con lampada di presenza tensione,
- contatti ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.210.5	compatta, dim. (375x1600x840) mm		cad.	3.814,00
B.62.99.220	CELLA RISALITA SBARRE MT, COMPATTA
Fornitura e posa in opera di cella risalita sbarre di media tensione costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, compatta, per sistemi componibili SF6, con dimensioni esterne idicative di:
- larghezza   375 mm,
- altezza    1600 mm,
- profondità  840 mm;
completa della seguente apparecchiatura:
- sistema di barre principali,
- cella morsettiera circuiti ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.220.5	compatta, dim. (375x1600x840) mm		cad.	1.674,00
B.62.99.230	CELLA FUSIBILI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA
Fornitura e posa in opera di cella fusibili sul lato MT, per protezione di ogni trasformatore, con interruttore di manovra all'esafluoruro, minimo IP32, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, con dimensioni esterne idicative di:
- larghezza   375 mm,
- altezza    1600 mm,
- profondità  840 mm;
completa della seguente apparecchiatura:
- sistema di barre principali,
- attacchi per uscita in cavo, supporto terminali,
- sinottico con schema elettrico,
- oblò di ispezione, illuminazione interno cella,
- resistenza anticondensa e trattamento di tropicalizzazione, 220 V, 60 W;
- interruttore di manovra-sezionatore rotativo a tre posizioni, tipo SF6, corrente nominale 400 A, tensione nominale 24 kV, CEI 17-9 '98 e varianti, completo di: 
- sezionatore di terra a monte e a valle dei fusibili con blocco porta e blocco a chiave,
- comando manuale, predisposto per la motorizzazione,
- 3 fusibili, tensione nominale 24 kV, corrente indicativa di 50 A, pdi 16 kA a 24 kV,
- sganciatore di apertura, alla fusione di almeno uno di essi,
- cella morsettiere circuiti ausiliari,
- 3 derivatori capacitivi con lampada di presenza tensione,
- contatti ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.230.5	compatta, dim. (375x1600x840) mm		cad.	4.521,00
B.62.99.240	CELLA INT. GENERALE MT, ESAFLUORURO, COMPATTA
Fornitura e posa in opera di cella interruttore generle MT all'esafluoruro, per protezione trasformatore, compatta, conforme alle prescrizioni CEI 17-6 '98 e varianti, minimo IP31, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, con dimensioni esterne indicative di:
- larghezza   750 mm,
- altezza    1600 mm,
- profondità  840 mm;
completa della seguente apparecchiatura:
- sistema di barre principali,
- attacchi per uscita cavi,
- sinottico con schema elettrico,
- oblò di ispezione, illuminazione interno cella,
- resistenza anticondensa e trattamento di tropicalizzazione, 220 V, 60 W;
- interruttore di manovra-sezionatore rotativo di linea a tre posizioni, tipo SF6, corrente nominale 400 A, tensione nominale 24 kV, CEI 17-9 '98 e varianti, completo di sezionatore di terra a monte e a valle dell'interruttore generale, a comando manuale, predisposto per la motorizzazione;
- interruttore generale in SF6 con protezione amperometrica, relè elettronico con relativi rivelatori di corrente, tensione nominale 24 kV, corrente nominale 400÷600 A, pdi 16 kA a 24 kV, CEI 17-9 '98 e varianti, completo di:
- comando manuale con blocco porta, predisposto per la motorizzazione,
- blocco a chiave sul sezionatore rotativo di linea in posizione di chiuso,
- blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, 
- blocco a chiave sull'interruttore generale in posizione di aperto,
- cella morsettiera circuiti ausiliari,
- 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione,
- contatti ausiliari;
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.240.5	compatta, dim. (750x1600x840) mm		cad.	12.087,00
B.62.99.310	TRASFORMATORE MT IN OLIO
Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in olio, conforme alle prescrizioni CEI 14-13 '98 e varianti successive, avente le seguenti caratteristiche:
- isolamento in olio siliconico o minerale esente da PCB,
- raffreddamento in aria naturale,
- avvolgimenti in rame o in alluminio,
- commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 5÷20 kV ±2x2.5%,
- tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz,
- schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti esterni,
- tensione di c.c. 4%, a basse perdite, serie ENEL;
completo della seguente apparecchiatura:
- sistema di rifasamento fisso, con condensatori trifasi antiscoppio di adeguata capacità, muniti di resistenza di autoscarica, contenuti entro quadro metallico IP31, alloggiato dentro la cella del relativo trasformatore,
- golfari di sollevamento, anelli di traino, rulli di scorrimento orientabili, due morsetti di terra,
- cofano di contenimento in lamiera di acciaio verniciata a fuoco con polveri epossidiche, tipo ad aletta a riempimento integrale con coperchio imbullonato,
- targa caratteristiche su ambo i lati,
- termocopie, lampade di segnalazione e valvola di scoppio,
- connettori elastici ad innesto sui terminali MT, e cuffie di protezione dei morsetti sul lato bt.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.310.5	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  25 kVA		cad.	3.063,00
B.62.99.310.10	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  50 kVA		cad.	3.795,00
B.62.99.310.15	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  63 kVA		cad.	4.021,00
B.62.99.310.20	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  80 kVA		cad.	4.344,00
B.62.99.310.25	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA		cad.	5.228,00
B.62.99.310.30	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  125 kVA		cad.	5.571,00
B.62.99.310.35	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA		cad.	5.822,00
B.62.99.310.40	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  200 kVA		cad.	6.760,00
B.62.99.310.45	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA		cad.	7.172,00
B.62.99.310.50	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  315 kVA		cad.	7.721,00
B.62.99.310.55	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA		cad.	9.352,00
B.62.99.310.60	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  500 kVA		cad.	10.153,00
B.62.99.310.65	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  630 kVA		cad.	10.885,00
B.62.99.310.70	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  25 kVA		cad.	3.411,00
B.62.99.310.75	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  50 kVA		cad.	4.420,00
B.62.99.310.80	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  63 kVA		cad.	4.733,00
B.62.99.310.85	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  80k VA		cad.	5.178,00
B.62.99.310.90	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA		cad.	6.183,00
B.62.99.310.95	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  125 kVA		cad.	6.657,00
B.62.99.310.100	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA		cad.	7.004,00
B.62.99.310.105	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  200 kVA		cad.	8.081,00
B.62.99.310.110	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA		cad.	8.649,00
B.62.99.310.115	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  315 kVA		cad.	9.406,00
B.62.99.310.120	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA		cad.	11.316,00
B.62.99.310.125	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  500 kVA		cad.	12.421,00
B.62.99.310.130	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  630 kVA		cad.	13.162,00
B.62.99.320	TRASFORMATORE MT IN ARIA
Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in aria, conforme alle prescrizioni CEI 14-12 '98, con le seguenti caratteristiche:
- isolamento classe H,
- raffreddamento in aria naturale,
- avvolgimenti in rame o in alluminio,
- commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 5÷20 kV ±2x2.5%,
- tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz,
- schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti,
- tensione di c.c. 5%, a basse perdite;
completo della seguente apparecchiatura:
- sistema di rifasamento fisso, con condensatori trifasi antiscoppio di adeguata capacità, muniti di resistenza di autoscarica, contenuti entro quadro metallico IP31, alloggiato dentro la cella del relativo trasformatore,
- golfari di sollevamento, anelli di traino, rulli di scorrimento orientabili, due morsetti di terra,
- targa caratteristiche su ambo i lati,
- termocoppie e lampade di segnalazione,
- connettori elastici ad innesto sui terminali MT, e cuffie di protezione dei morsetti sul lato bt.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.320.5	in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  50 kVA		cad.	3.312,00
B.62.99.320.10	in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA		cad.	4.573,00
B.62.99.320.15	in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA		cad.	5.256,00
B.62.99.320.20	in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA		cad.	6.517,00
B.62.99.320.25	in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA		cad.	7.280,00
B.62.99.330	TRASFORMATORE MT IN RESINA
Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI 14-12 '98, con le seguenti caratteristiche:
- isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.F1, F2, C2,
- raffreddamento in aria naturale,
- avvolgimenti in rame,
- commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 5÷20 kV ±2x2.5%,
- tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz,
- schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti,
- tensione di c.c. 6%, a basse perdite;
- completo della seguente apparecchiatura:
- sistema di rifasamento fisso, con condensatori trifasi antiscoppio di adeguata capacità, muniti di resistenza di autoscarica, contenuti entro quadro metallico IP31, alloggiato dentro la cella del relativo trasformatore,
- golfari di sollevamento, anelli di traino, rulloi di scorrimento orientabili, due morsetti di terra, supporti antivibranti,
- targa caratteristiche su ambo i lati,
- centralina elettronica di controllo temperature ed uscite a due soglie per allarme e sgancio, sonde e lampade di segnalazione,
- connettori elastici ad innesto sui terminali MT, e cuffie di protezione dei morsetti sul lato bt.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.330.5	in resina epossidica, 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA		cad.	4.730,00
B.62.99.330.10	in resina epossidica, 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA		cad.	5.440,00
B.62.99.330.15	in resina epossidica, 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA		cad.	6.517,00
B.62.99.330.20	in resina epossidica, 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA		cad.	7.989,00
B.62.99.330.25	in resina epossidica, 5÷20 kV/230÷400 V  500 kVA		cad.	8.725,00
B.62.99.330.30	in resina epossidica, 5÷20 kV/230÷400 V  630 kVA		cad.	9.461,00
B.62.99.340	SOVRAPPREZZO PER INTERRUTTORE V.O.R.
Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di interruttore a volume d'olio ridotto (V.O.R.) anzichè interruttore di manovra-sezionatore.
Nel prezzo si intente compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla variante ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.340.5	400÷630 A,  16 kA,  24 kV		cad.	1.209,00
B.62.99.350	SOVRAPPREZZO PER INTERRUTTORE SF6
Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di interruttore all'esafluoruro SF6 anzichè interruttore a volume d'olio ridotto. 
Nel prezzo si intente compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla variante ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.350.5	400÷630 A,  16 kA,  24 kV		cad.	2.734,00
B.62.99.360	SOVRAPPREZZO PER MOTORIZZAZIONE INTERRUTTORI
Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di motorizzazione interruttore generale, completo di:
- motore-motoriduttore con contatto di fine corsa,
- relè di antirichiusura,
- sganciatore di chiusura,
- sganciatore di apertura,
- blocco a chiave,
- contatti ausiliari.
Nel prezzo si intente compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla variante ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.360.5	per interruttore generale da 400A, 16 kA,  24 kV		cad.	1.209,00
B.62.99.410	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN OLIO, MT
Fornitura e posa in opera di cella di contenimento trasformatore in olio, MT, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, con dimensioni esterne indicative di:
- larghezza  1600 mm,
- altezza    2200 mm,
- profondità 1150 mm,
con apertura frontale a doppio battente ed ante dotate di griglie antitopo per l'areazione del trasformatore.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.410.5	dim. (1600x2200x1150) mm		cad.	1.851,00
B.62.99.430	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA, MT
Fornitura e posa in opera di cella di contenimento trasformatore in resina, MT, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, non smontabile, con dimensioni esterne indicative di:
- larghezza  1600 mm,
- altezza    1600 mm,
- profondità  920 mm,
dotata di pannello imbullonato sul lato MT, 2 piastreisolanti con pressacavi sul lato MT e bt, poste sul tetto dell'armadio per il passaggio dei cavi e griglieantitopo per l'areazione del trasformatore.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.430.5	dim. (1600x1600x920) mm		cad.	1.682,00
B.62.99.510	IMP. LUCE E F.M. PER CABINA ELETTRICA
Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione, forza motrice  e di emergenza all'interno di cabina elettrica MT/bt, IP55, costituito da:
- 2 prese CEE 17 con interruttore magnetotermico e blocco meccanico, di cui una 2P+T 220 V e l'altra 3P+T 380 V,
- 3 corpi illuminanti con schermo protettivo antiurto e lampada fluorescente da 58 W ed interruttori di comando,
- 2 apparecchi autonomi di illuminazione di emergenza in mancanza di tensione con accumulatori al Ni-Cd ricaricabili, autonomia 3 ore, lampada fluorescente da 11 W,
- 2 corpi illuminanti con schermo protettivo antiurto e lampada ad incandescenza da 60 W ed interuttori di comando,
- impianto di emergenza composto da pulsante posto entro cassetta metallica con serratura a chiave, sistemata all'esterno dell'edificio e collegamento del pulsante stesso alla bobina di sgancio dell'interruttore generale di ingresso,
- linea di alimentazione con cavo non propagante l'incendio, di 2.5 mm² , posto entro tubo PVC rigido marchiato pesante.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.510.5	230÷400 V,  15 kA		cad.	630,80
B.62.99.520	COLLEGAMENTI MT/bt
Fornitura e posa in opera di collegamenti MT/bt fino al quadro generale di bt, costituiti da:
- sbarre in tondo di rame, Ø 8-10 mm verniciate,
- isolatori 20 kV per supporto sbarre,
- cavi unipolari MT in rame da 25 mm² , tensione nominale 20 kV, schermato e sotto guaina G5H1R/32,
- terminali unipolari per cavo 20 kV in isolamento solido, grado di isolamento 40 kV, per interni, di sezione adatta per ciascuna fase,
- doppi cavi unipolari bt per collegamento dei trasformatori al Q.G. bt, di sezione adeguata per ciascuna fase, distanza dal trasformatore almeno 12 cm.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.520.5	3x16 mm²/4x95 mm²		cad.	789,40
B.62.99.520.10	3x25 mm²/4x150 mm²		cad.	852,50
B.62.99.520.15	3x35 mm²/4x185 mm²		cad.	900,40
B.62.99.520.20	3x35 mm²/4x240 mm²		cad.	933,40
B.62.99.530	IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA
Fornitura e posa in opera di impianto di terra all'interno di cabina elettrica MT/bt con collegamento al collettore di terra di tutte le parti metalliche come previsto dalle norme, mediante barre di rame da 50 mm²  o corda flessibile da 25 mm²  per le parti mobili, costituito da:
- piastra equipotenziale o nodo in rame (350x100x10) mm, dove saranno collegati le carcasse dei trasformatori, i relativi centro stella e gli equipotenziali vari di cabina,
- i conduttori ed i collegamenti suddetti, tutti di adeguate sezioni,
- collegamento sezionabile del nodo stesso al dispersore di terra nel pozzetto all'esterno della cabina, realizzato con conduttore in corda di rame della sezione di 95 mm²,
- rete metallica del basamento, lato maglia 1 m, Ø 8 mm, con appositi dispersori interni e/o esterni, collegamento elettrosaldato ai ferri dell'armatura delle strutture in cemento armato in almeno due punti della cabina, affinchè il valore della resistenza di terra risulti adeguato alla corrente di guasto a terra ed al tempo di eliminazione del guasto, conforme alle prescrizioni CEI 11-1 '99 e varianti,
- collegamento conduttore di terra per scaricatori MT, indipendente, nel pozzetto all'esterno della cabina. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.530.5	barre rame da 50 mm²		cad.	382,40
B.62.99.540	CARTELLI ED ATTREZZI
Fornitura e posa in opera di cartelli ed atrezzi per cabina elettrica:
- vietato l'accesso alle persone non autorizzate,
- vietato usare l'acqua o sostanze conduttrici per spegnere gli incendi,
- pericolo di morte con teschio,
- colorazione dei conduttori,
- norme per il pronto soccorso,
- cartelli indicatori di linea, guanti,
- tappeti isolanti a 24 kV della larghezza di 0.5 m, da posarsi anteriormente al Q.MT.,
- estintore omologato  per classe E, con polvere o CO2,,
- lampada portatile del tipo ad accumulatori ricaricabili, completa di staffe di sostegno fissata a parete,
- schemi elettrici posti in cornice sotto vetro,
- tabella per le verifiche dell'impianto di terra.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.62.99.540.5	per dotazione completa della cabina		cad.	315,50

B.64	OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA

B.64.10	IMPIANTO PER TELEFONO, DATI, INTERNET

B.64.10.10	APPARECCHIO TELEFONICO PRINCIPALE
Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico principale da parete o  da tavolo, a tastiera, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvato dalla D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.10.5	da tavolo		cad.	76,92
B.64.10.20	APPARECCHIO TELEFONICO ADDIZIONALE
Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico addizionale da parete o da tavolo, a tastiera decadica con tasto di terra, tasti a grande superficie, suoneria di tipo elettronico bitonale con regolatore esterno di volume a tre livelli, compresi cordoni di microtelefono e di linea con innesti modulari miniaturizzati, tipo e colore approvato dalla D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.20.5	da tavolo		cad.	76,92
B.64.10.30	APPARECCHIO TELEFONICO CON RISPONDITORE
Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico con risponditore a sintesi vocale incorporato, da tavolo, a tastiera, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvato dalla D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.30.5	da tavolo		cad.	94,55
B.64.10.40	APPARECCHIO TELEFONICO MULTIFUNZIONE
Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico multifunzione da tavolo, caratterizzato da display per memorizzazione numeri telefonici e tastiera alfanumerica a 16 caratteri, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvato dalla D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere del collegamento tra gli apparecchi al sistema e ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.40.5	da tavolo		cad.	292,50
B.64.10.50	APPARECCHIO TELEFONICO SENZA FILI
Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico senza fili da tavolo, a tastiera, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvato dalla D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.50.5	da tavolo		cad.	943,20
B.64.10.60	SEGRETERIA TELEFONICA
Fornitura e posa in opera di segreteria telefonica da tavolo, alimentazione 220 V, microfono incorporato, autodiagnosi dei guasti principali, omologata TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvato dalla D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.60.5	nastro tipo continuo		cad.	421,90
B.64.10.110	CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI
Fornitura e posa in opera di centralino telefonico per impianti intercomunicanti con piu' linee derivate interne e il collegamento di una o piu' linee esterne, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvati dalla D.L.
Prestazioni: comunicazioni interne ed esterne, capolinea commutabile, richiamata, controllo della selezione, emergenza.
Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.110.5	fino a numeri 6 interni e 2 esterni		cad.	970,40
B.64.10.110.10	fino a numeri 6 interni e 3 esterni		cad.	2.894,00
B.64.10.110.15	fino a numeri 12 interni e 6 esterni		cad.	3.312,00
B.64.10.110.20	fino a numeri 16 interni e 8 esterni		cad.	5.344,00
B.64.10.110.25	fino a numeri 24 interni e 6 esterni		cad.	4.294,00
B.64.10.120	CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI
Fornitura e posa in opera di centralino telefonico per impianti con piu' linee derivate interne ed il collegamento di piu' linee esterne, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvati dalla D.L.
Prestazioni: selezione interna multifrequenza, accesso differenziato a fasci di linee 
esterne, annuncio su altoparlante di gruppi di apparecchi, tasti chiamata differenziata e diretta, classificazione delle derivazioni, richiamata alternata, servizio notte, telediagnostica; possibilita' di  ricercapersone, di documentazione addebiti su stampante e di elaborazione.
Completo di eventuale permutatore modulare per rete fonia-dati numerici RFD, batteria in tampone autonomia 12 ore.
Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.120.5	fino a numeri 24 interni  e 8 esterni		cad.	7.585,00
B.64.10.120.10	fino a numeri 32 interni  e 12 esterni		cad.	8.839,00
B.64.10.120.15	fino a numeri 64 interni  e 12 esterni		cad.	9.216,00
B.64.10.120.20	fino a numeri 80 interni  e 16 esterni		cad.	9.676,00
B.64.10.120.25	fino a numeri 206 interni  e 32 est.		cad.	32.672,00
B.64.10.120.30	fino a numeri 208 interni  e 44 est.		cad.	38.254,00
B.64.10.210	COMBINATORE TELEFONICO
Fornitura e posa in opera di apparecchio combinatore telefonico atto a ricevere uno o piu' segnali in entrata ed effettuare la chiamata del numero telefonico prestabilito con avviso di venuta anomalia.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.210.5	a due entrate		cad.	180,40
B.64.10.220	CUPOLINO PER POSTO TELEFONICO PUBBLICO
Fornitura e posa in opera di posto telefonico pubblico costituito da cupolino normalizzato TELECOM in policarbonato con trattamento fonoassorbente, predisposto per l'installazione dell'apparecchio telefonico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.220.5	semisferico		cad.	297,50
B.64.10.230	CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI
Fornitura e posa in opera di cassetta telefonica di distribuzione ai piani, completa di morsettiere a pressione multiple di 10 coppie, di striscie numerate interne e coperchio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.230.5	morsettiere, 10 coppie		cad.	80,90
B.64.10.230.10	morsettiere, 20 coppie		cad.	94,61
B.64.10.230.15	morsettiere, 30 coppie		cad.	121,00
B.64.10.230.20	morsettiere, 40 coppie		cad.	121,00
B.64.10.240	SUPPORTO TELESCOPICO GIREVOLE
Fornitura e posa in opera di supporto telescopico girevole e regolabile in altezza da installare a parete per il supporto di apparecchi telefonici da tavolo, piastrra di fissaggio compresa.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.240.5	regolabile in altezza		cad.	65,85
B.64.10.260	PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono da incasso o da parete, comprensivo di linea telefonica di alimentazione con cavetto 2x0.35+T e canala o tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto e frutto a scelta della DL.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.260.5	per presa telefono		cad.	34,18
B.64.10.260.10	per uscita, impianto telefono		cad.	28,98
B.64.10.260.15	per uscita suoneria supplementare		cad.	30,22
B.64.10.270	PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO
Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono per impianti con centralino interno, da incasso o da parete, comprensivo di linea telefonica di alimentazione con cavetto 2x0.35+T e canala o tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto e frutto a scelta della DL.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione, eventuale canala di dorsale esclusa.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.270.5	per presa		cad.	44,90
B.64.10.270.10	per uscita, impianto telefono		cad.	39,70
B.64.10.270.15	per uscita, suoneria supplementere		cad.	40,93
B.64.10.280	PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA TELECOM
Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono da incasso o da parete, comprensivo di linea telefonica di alimentazione con cavetto 2x0.35+T e canala o tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola porta frutto e frutto a scelta della DL.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla cassetta TELECOM, con propria tubazione, scatola di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.280.5	per  presa		cad.	44,90
B.64.10.280.10	per uscita, impianto telefono		cad.	39,70
B.64.10.280.15	per uscita, dal box TELECOM di piano		cad.	39,70
B.64.10.280.20	per uscita, suoneria supplementare		cad.	39,70
B.64.10.310	CENTRALE PER RETE FONIA-DATI, IMPIANTI INTERNI
Fornitura e posa in opera di centrale per rete fonia-dati, per collegamenti analogici e diretti numerici per impianti con piu' linee derivate interne ed il collegamento di piu' linee esterne, omologato TELECOM, attivazione esclusa.
Prestazioni: selezione interna multifrequenza, accesso differenziato a fasci di linee esterne, annuncio su altoparlante di gruppi di apparecchi, tasti chiamata differenziata e diretta, classificazione delle derivazioni, richiamata alternata, servizio notte, telediagnostica; possibilita' di  ricercapersone, di documentazione addebiti su stampante e di elaborazione.
Dovrà essere completa di piastre per le varie funzioni sopra menzionate e per giunzione verso altre sedi; adatte per rete fonia-dati numerici RFD, maglia o punto-punto, a media ed alta velocita', attraverso un circuito utente con cavetto a quattro coppie, categoria 5e.
Inoltre dovrà possedere:
- permutatore modulare con morsettiere a pressione, multiple, per montaggio cavetti 4cp;
- apparato di multiplazione a schede e di tipo modulare espandibile ed intercambiabile;
- apparato per linee dedicate dati ad alta velocita';
- batteria in tampone, per 70 Ah;
- telefono supplementare per chiamata in caso di guasti.
Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.310.5	con 100 interni a 4 coppie, 16 esterni		cad.	47.269,00
B.64.10.361	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e
Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono-dati, con centrale interna, da incasso o da parete, conforme alle norme EN 50167, comprensivo di linea telefono-dati di alimentazione con cavetto non schermato o schermato (UTP o FTP), cat. 5e (migliorato), a 4 coppie singolarmente attorcigliate ed incollate, testato a 100 ohm - 200 MHz, certificato per frequenza di esercizio di 100 MHz su 100 m; canala o tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto e frutto a scelta della DL.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'armadio rack, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione, canala di dorsale esclusa.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.361.5	presa singola telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	60,13
B.64.10.361.10	gruppo costituito da due prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	100,40
B.64.10.361.15	gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	135,00
B.64.10.361.20	gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	165,00
B.64.10.365	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6
Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono-dati, con centrale interna, da incasso o da parete, conforme alle norme EN 50167, comprensivo di linea telefono-dati di alimentazione con cavetto non schermato o schermato (UTP o FTP), cat. 6, a 4 coppie singolarmente attorcigliate ed incollate, testato a 100 ohm - 250 MHz, certificato per frequenza di esercizio di 200 MHz su 100 m; canala o tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto e frutto a scelta della DL.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'armadio rack, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione, canala di dorsale esclusa.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.365.5	presa singola telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	65,13
B.64.10.365.10	gruppo costituito da due prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	110,40
B.64.10.365.15	gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	150,00
B.64.10.365.20	gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	185,00
B.64.10.370	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 7
Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono-dati, con centrale interna, da incasso o da parete, conforme alle norme EN 50167, comprensivo di linea telefono-dati di alimentazione con cavetto a doppio schermo S-STP, cat. 7, a 4 coppie singolarmente attorcigliate ed incollate, testato a 100 ohm - 600 MHz, certificato per frequenza di esercizio di 600 MHz su 100 m; canala o tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto e frutto a scelta della DL.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'armadio rack, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione, canala di dorsale esclusa.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.370.5	presa singola telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	80,00
B.64.10.370.10	gruppo costituito da due prese telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	140,00
B.64.10.370.15	gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	195,00
B.64.10.370.20	gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	245,00
B.64.10.380	ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO - DATI
Fornitura e posa in opera di armadio modulare  in lamiera di acciaio, a rack 19",  per rete fonia-dati, IP40, verniciato con polveri epossidiche, telaio interno a 19" regolabile in profondità, pannelli laterali e posteriore smontabili per accedere ai pannelli di cablaggio, porta anteriore trasparente, chiusura a chiave, tetto con forature laterali per la ventilazione, colore a scelta della DL. 
Il prezzo si intende compreso di:
- barra di alimentazione a 19";
- 6  permutatori a 24 prese Rj45;
- 5 guide permutatori orizzontali;
- 47 kit fonia e 47 kit dati, di cavetti attestati;
- spazio per apparecchiatura attiva per 47 postazioni;
- ripiani per consentire l'appoggio di apparati attivi.
Il cablaggio dovrà essere realizzato con cavetto UTP categoria uguale o superiore a quella dei punti telefono-dati installati, conforme alle morme EN 50173, tutto il sistema dovrà essere certificato secondo le indicazioni dettate dalla classe D della mormativa ISO/IEC 11801; si richiede inoltre che tutti i componenti del cablaggio (pannelli, frutti, cavi, patch, ...) siano prodotti da un unico costruttore, e che siano comunque certificati e garantiti anche dal costruttore stesso.
Il prezzo si intende compreso di 42 unità modulari, coppia canala per la gestione dei cavi, canalina a 6 prese UNEL ed interruttore luminoso, supporto pan punch 19", pannello passapermute, pannello di permutazione 24 porte RJ45, i patch cord, connettore telefonico UTP 110 4 pair, kit ruote.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.380.5	armadio a rack, completo per telefono-dati  800x1200x800		cad.	1.640,00
B.64.10.380.10	armadio a rack, completo per telefono-dati  800x2000x800		cad.	2.440,00
B.64.10.385	SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"
Fornitura e posa in opera di accessori per armadio a rack 19", per rete telefono-dati, con pannelli di permutazione con 24 prese RJ45, per gestire delle riserve e completamento del quadro.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.385.5	pannello di permutazione 24 porte RJ45, Cat 5e		cad.	69,00
B.64.10.385.10	pannello di permutazione 24 porte RJ45, Cat 6		cad.	72,00
B.64.10.385.15	pannello di permutazione 24 porte RJ45, Cat 7		cad.	75,00
B.64.10.385.25	pannello passapermute 1U, 19", colore nero		cad.	59,00
B.64.10.390	COLLAUDO IMPIANTO TELEFONO-DATI E CERTIFICAZIONE PUNTI
Al termina dei lavori dell'impianto telefono-dati la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test dei singoli punti e le misurazioni necessarie  per il collaudo tecnico dell'impianto e per dare la certificazione e la garanzia che l'impianto è perfettamente funzionante.
B.64.10.390.5	collaudo		cad.	209,87
B.64.10.395	DORSALE DI EDIFICIO, FONIA IN RAME
Fornitura e posa in opera di cavo in rame a coppie, cavo UTP o FTP, per impianti di trasmissione telefono-dati in dorsali di edificio, conforme alle norme EN 50169, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale dati e sottoquadri.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.395.5	antiroditore, cat 5e		m	3,00
B.64.10.395.10	antiroditore, cat 6		m	3,30
B.64.10.395.15	antiroditore, cat 7		m	3,80
B.64.10.396	DORSALE DI CAMPUS, FONIA IN RAME
Fornitura e posa in opera di cavo in rame a coppie, cavo UTP o FTP, per impianti di trasmissione telefono-dati in dorsali di campus, conforme alle norme EN 50169, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale dati e sottoquadri.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.396.5	antiroditore, cat. 5e		m	4,00
B.64.10.396.10	antiroditore, cat. 6		m	4,30
B.64.10.396.15	antiroditore, cat. 7		m	4,80
B.64.10.397	DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA
Fornitura e posa in opera di cavo fibra ottica multi mode (MM), per impianti di trasmissione telefono-dati in dorsali di edificio, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale dati e sottoquadri.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.397.5	1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm		m	5,00
B.64.10.398	DORSALE DI CAMPUS, IN FIBRA OTTICA
Fornitura e posa in opera di cavo fibra ottica multi mode (MM), per impianti di trasmissione telefono-dati, in dorsali di campus, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale dati e sottoquadri.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.398.5	antiroditore, 1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm		m	6,00
B.64.10.400	SOVRAPPREZZO ACCESSORI DI COLLEGAMENTO, PER CAVO FIBRA OTTICA
Fornitura e posa in opera di accessori per armadio a rack 19", per rete telefono-dati, per il collegamento fra due armadi con la fibra ottica tramite:
12 connettori MM ST Ceramic, 0.9 mm,
2 cassetti ottici 1HE, vuoto, nero,
6 moduli ciechi, nero,
2 moduli portabussole  a 6 bussole ST MM, nero,
certificazione fibra.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.400.5	accessori di collegamento fra due armadi, con cavo in fibra ottica		cad.	295,00
B.64.10.410	ROUTER PER RETE INTERNET
Fornitura e posa in opera di router per rete internet.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.410.5	ad 1 porta Ethernet		cad.	260,10
B.64.10.460	PUNTO PRESA INTERNET, DALL'ARMADIO A RACK
Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per rete INTERNET, comprensivo di cavo coassiale argentato a bassa capacità, da 50 o 75 ohm e tubazione in PVC Ø 20 mm e connettore EDP RG58.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'armadio rack, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.10.460.5	per presa EDP RG58		cad.	50,73

B.64.15	IMPIANTO ANTENNA PER TV

B.64.15.10	PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV
Fornitura e posa in opera di palo telescopico per antenna TV in acciaio prezincato a fuoco, 
 inferiore 32 mm con spessore 2 mm, Ø superiore 25 mm con spessore 1 mm, completo di idonei supporti di base ed eventuali tiranti, collegato a terra con discesa esterna da 35 mm²., secondo le prescrizioni CEI 81-1 '98 se necessario, discesa non computata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.10.5	altezza fino a 4 m		cad.	67,74
B.64.15.10.10	altezza fino a 5 m		cad.	77,25
B.64.15.20	ANTENNA TV
Fornitura e posa di antenna TV in alluminio 99.5% al magnesio, impedenza di uscita 75 ohm, completa di idonei riflettori a cortina o a diedro.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.20.5	VHF, 6 elementi		cad.	53,70
B.64.15.20.10	VHF, 11 elementi		cad.	65,12
B.64.15.20.15	UHF banda 4, 7 elementi		cad.	56,68
B.64.15.20.20	UHF banda 5, 7 elementi		cad.	58,29
B.64.15.20.25	UHF banda 4, 10 elementi		cad.	53,76
B.64.15.20.30	UHF banda 5, 10 elementi		cad.	52,95
B.64.15.20.35	UHF banda 4, 20 elementi		cad.	57,97
B.64.15.20.40	UHF banda 5, 20 elementi		cad.	56,76
B.64.15.20.45	UHF banda 4÷5, 7 elementi		cad.	67,56
B.64.15.20.50	UHF banda 4÷5, 10 elementi		cad.	82,64
B.64.15.30	PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA TV
Fornitura e posa di preamplificatore di antenna TV.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.30.5	a banda larga		cad.	41,45
B.64.15.40	PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV
Fornitura e posa in opera di partitori e/o divisori per impianto centralizzato di antenna TV.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.40.5	a 2 uscite		cad.	22,18
B.64.15.40.10	a 3 uscite		cad.	22,41
B.64.15.40.15	a 4 uscite		cad.	23,12
B.64.15.110	CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV
Fornitura e posa in opera di centralino per impianto TV a tre ingressi autoalimentati, per amplificazione a larga banda con VHF e UHF separate, completo di attenuatori da 0÷20 dB su ogni ingresso, derivatore a 4 uscite, con eventuali preamplificatori, miscelatori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.110.5	amplificazione minima 25 dB		cad.	122,80
B.64.15.110.10	amplificazione minima 35 dB		cad.	141,60
B.64.15.120	BASE SUPPORTO UNIVERSALE PER CENTRALE TV
Fornitura e posa in opera di base di supporto universale per centrale amplificatrice TV, per amplificazione a larga banda con VHF e UHF separate, completo di attenuatori da 0÷20 dB su ogni ingresso, derivatore a 4 uscite, con eventuali preamplificatori, miscelatori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.120.5	6 moduli		cad.	58,63
B.64.15.130	MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV
Fornitura e posa in opera di modulo amplificatore finale VHF/UHF per centrale amplificatrice TV.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.130.5	VHF		cad.	62,48
B.64.15.130.10	UHF		cad.	119,40
B.64.15.140	MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV
Fornitura e posa in opera di modulo filtro attivo VHF o UHF a 4 celle per centrale amplificatrice TV.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.140.5	VHF, 4 celle		cad.	46,71
B.64.15.140.10	UHF, 4 celle		cad.	48,52
B.64.15.150	MODULO ALIMENTATORE, PER CENTRALE TV
Fornitura e posa in opera di modulo alimentatore stabilizzato per centrale amplificatrice TV.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.150.5	stabilizzato		cad.	59,06
B.64.15.210	ANTENNA PARABOLICA, TV
Fornitura e posa in opera di antenna parabolica, per ricezione segnale TV via satellite, in acciaio od alluminio, completa di polarizzatore ed idonei attacchi e/o supporti. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.210.5	a doppio fuoco, Ø 68 cm		cad.	190,60
B.64.15.210.10	a doppio fuoco, Ø 85 cm		cad.	305,40
B.64.15.210.15	a doppio fuoco, Ø 120 cm		cad.	470,00
B.64.15.220	RICEVITORE TV,  DA SATELLITE
Fornitura e posa in opera di ricevitore da satellite, audio stereo, con canali programmabili, 900÷2150 Hz, convertitore universale e telecomando compreso.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.220.5	analogico, per impianto singolo, fisso, 400 canali		cad.	479,90
B.64.15.221	CENTRALE MODULARE PROGRAMMABILE DI RICEZIONE TV, DA SATELLITE
Fornitura e posa in opera di sistema modulare programmabile di ricezione TV, da satellite, 900÷2150 Hz, completa di: alimentatore modulare, moduli ricevitori, un convertitore universale a 4 uscite per impianti centralizzati 1^ IF e multiswitch, due amplificatori di linea di antenna, due alimentatori per i convertitori, due miscelatori dei segnali TV con i segnali  da satellite.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.221.5	digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali		cad.	837,00
B.64.15.230	DISTRIBUTORE, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA
Fornitura e posa in opera di distributore passante o terminale per televisione satellite, in impianti centralizzati, posto in scatola derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.230.5	distributore passante a 2 vie ed a 4 derivazioni		cad.	35,00
B.64.15.230.10	distributore terminale a 2 vie ed a 4 derivazioni		cad.	42,00
B.64.15.235	AMPLIFICATORE DI LINEA, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA
Fornitura e posa di amplificatore di linea per impianti TV satellite, in impianti centralizzati, a molte utenze.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.235.5	per impianti con molte utenze		cad.	90,00
B.64.15.260	PUNTO PRESA TV, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per televisione, comprensivo di cavo coassiale argentato da 75 ohm e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto, frutto.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.260.5	per presa di derivazione		cad.	67,55
B.64.15.260.10	per presa passante		cad.	69,36
B.64.15.270	PUNTO PRESA TV, DAL CENTRALINO
Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per televisione, comprensivo di cavo coassiale argentato da 75 ohm e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafruto, frutto.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.15.270.5	per presa di derivazione		cad.	72,04
B.64.15.270.10	per presa passante		cad.	73,85

B.64.20	IMPIANTO PER CITOFONO, VIDEOCITOFONO

B.64.20.10	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO
Fornitura e posa in opera di pulsantiera da incasso o da parete per posto di chiamata esterno completa di gruppo fonico con regolatore di guadagno, contenitore da incasso o da parete, eventuale tettuccio antipioggia, dispositivo di illuminazione pulsanti e cartellini, completo di lampade.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.20.10.5	a 1 pulsante		cad.	75,44
B.64.20.10.10	a 2 pulsanti		cad.	76,66
B.64.20.10.15	a 3 pulsanti		cad.	87,32
B.64.20.10.20	a 4 pulsanti		cad.	88,74
B.64.20.10.25	per 6 pulsanti, su 2 file		cad.	100,87
B.64.20.10.30	per 8 pulsanti, su 2 file		cad.	103,70
B.64.20.15	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO
Fornitura e posa in opera di pulsantiera da incasso o da parete per posto di chiamata esterno, tipo antivandalismo, completa di gruppo fonico con regolatore di guadagno, contenitore da incasso o da parete, eventuale tettuccio antipioggia, dispositivo di illuminazione pulsanti e cartellini, completo di lampade.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.20.15.5	a 1 pulsante		cad.	154,60
B.64.20.15.10	a 2 pulsanti		cad.	170,40
B.64.20.15.15	a 3 pulsanti		cad.	183,40
B.64.20.15.20	a 4 pulsanti		cad.	190,10
B.64.20.15.25	6 pulsanti, su 2 file		cad.	203,10
B.64.20.15.30	8 pulsanti, su 2 file		cad.	218,90
B.64.20.20	CITOFONO PER POSTO INTERNO
Fornitura e posa in opera di citofono per posto interno da parete o da tavolo, completo di ronzatore e tasti di servizio, per impianti di portiere elettrico e/o centralino di portineria con o senza posto esterno, intercomunicazione con o senza posto esterno, tipo e colore approvati dalla D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.20.20.5	a 1 tasto + apriporta		cad.	29,53
B.64.20.20.10	a 5 tasti + apriporta		cad.	50,46
B.64.20.20.15	a 9 tasti + apriporta		cad.	63,08
B.64.20.20.20	intercomunicanti a 7 tasti + 1 di chiamata		cad.	86,61
B.64.20.20.25	intercom.selettivi a 7 tasti + 1 di chiamata + apriporta e PE		cad.	93,71
B.64.20.30	ALIMENTATORE PER CITOFONO
Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti citofonici, tensione di ingresso 220 V, 50 Hz, completo di trasformatore autoprotetto da cortocircuiti e sovraccarichi, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.20.30.5	30 VA		cad.	60,74
B.64.20.40	COMMUTATORE SU CITOFONO
Fornitura e posa in opera di commutatore per l'esclusione di uno o più posti esterni.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.20.40.5	a due posti esterni		cad.	50,35
B.64.20.40.10	a tre posti esterni		cad.	63,08
B.64.20.50	CENTRALINO CITOFONICO
Fornitura e posa in opera di centralino citofonico da tavolo con possibilità di chiamata selettiva su apparecchi derivati in conversazione segreta, completo di indicatore delle chiamate tramite ronzatore e LED, tipo e colore approvato dalla D.L.
Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.20.50.5	fino a 12 derivati		cad.	300,50
B.64.20.50.10	fino a 18 derivati		cad.	397,50
B.64.20.50.15	fino a 24 derivati		cad.	428,80
B.64.20.50.20	fino a 30 derivati		cad.	492,70
B.64.20.50.25	fino a 40 derivati		cad.	578,40
B.64.20.60	PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto uscita per impianto citofono, da incasso o da parete, comprensivo di cavetto citofonico 3x2+Tx0.6 mm² e tubazione in PVC Ø 25 mm, scatola portafrutto, frutto.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.20.60.5	per chiamata interna		cad.	28,80
B.64.20.60.10	per chiamata esterna		cad.	34,85
B.64.20.70	PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, DALL'ALIMENTATORE
Fornitura e posa in opera di punto uscita per citofono, da incasso o da parete, comprensivo di cavetto citofonico 3x2+Tx0.6 mm² e tubazione in PVC Ø 25 mm, scatola fruto, frutto.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'alimentatore, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.20.70.5	per chiamata interna		cad.	30,48
B.64.20.70.10	per chiamata esterna		cad.	35,74
B.64.20.110	POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO
Fornitura e posa in opera di pulsantiera da incasso o da parete per posto di chiamata esterno con videocitofono, tipo antivandalismo, completa di: modulo di chiamata con tastiera a membrana, con possibilità di estensione numerica di funzioni e/o tastiera alfanumerica; modulo audio completo di altoparlante, microfono, preamplificatore con regolatore di guadagno, pulsanti di servizi ausiliari; modulo video con obiettivo a focale fissa, gruppo di riscaldamento per evitare l'appannamento del vetrino, microinterruttore per la segnalazione di un'eventuale apertura; contenitore da incasso o da parete, eventuale tettuccio antipioggia, dispositivo di illuminazione pulsanti e cartellini.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.20.110.5	a 2 pulsanti		cad.	631,20
B.64.20.110.10	a 4 pulsanti		cad.	646,30
B.64.20.120	VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO
Fornitura e posa in opera di videocitofono, da parete o da tavolo, per posto di chiamata interno, completa di: monitor 5", schermo fumé; comandi per luce scale, apriporta, suoneria e tasti di servizio, intercomunicante fino a 3 unità; commutatore video.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.20.120.5	a 4 pulsanti		cad.	246,90
B.64.20.130	ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO
Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti videocitofonici, tensione di ingresso 220 V, 50 Hz, completo di trasformatore autoprotetto da cortocircuiti e sovraccarichi, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.20.130.5	30 VA		cad.	92,15
B.64.20.130.10	60 VA		cad.	130,60
B.64.20.130.15	120 VA		cad.	144,80
B.64.20.140	COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO
Fornitura e posa in opera di commutatore per l'esclusione di un o più posti esterni.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.20.140.5	a due posti esterni		cad.	126,60
B.64.20.140.10	a tre posti esterni		cad.	168,20
B.64.20.170	PUNTO USCITA, IMP. VIDEOCITOFONO, DALL'ALIMENTATORE
Fornitura e posa in opera di punto uscita per videocitofono, da incasso o da parete, comprensivo di cavetto videocitofonico a 12 conduttori più doppino telefonico, con doppia guaina, adatto per interramento con schermo antiroditori, Ø 16 mm, e tubazione in PVC Ø 32 mm, scatola portafrutto, frutto.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'alimentatore, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.20.170.5	per chiamata interna		cad.	65,70
B.64.20.170.10	per chiamata esterna, max. 25 m		cad.	95,13
B.64.20.170.15	per chiamata esterna, max. 75 m		cad.	259,10

B.64.25	IMPIANTO DI SEGNALAZIONE ORARIO

B.64.25.10	OROLOGIO AUTONOMO
Fornitura e posa in opera di orologio autonomo, lettura a 20 m, completo di supporti per il montaggio, tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.25.10.5	analogico, Ø 300 mm, da parete		cad.	157,00
B.64.25.10.10	analogico, Ø 400 mm, da parete		cad.	167,50
B.64.25.10.15	analogico, Ø 300 mm, a bandiera		cad.	265,70
B.64.25.10.20	analogico, Ø 400 mm, a bandiera		cad.	278,30
B.64.25.10.25	digitale a cartelle, (300x150x150) mm, da parete		cad.	223,90
B.64.25.10.30	digitale a cartelle, (300x150x150) mm, 2 facce		cad.	252,30
B.64.25.10.35	digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete		cad.	240,60
B.64.25.10.40	digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce		cad.	274,10
B.64.25.10.45	digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete		cad.	252,30
B.64.25.10.50	digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150 )mm, da parete		cad.	362,70
B.64.25.10.55	digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete		cad.	177,90
B.64.25.10.60	digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete		cad.	269,90
B.64.25.10.65	lavagna luminosa per scritte mobili, a LED, (600x250x50) mm		cad.	470,60
B.64.25.20	OROLOGIO DERIVATO
Fornitura e posa in opera di orologio derivato ricevitore del segnale in partenza dall'orologio pilota per impianto di segnalazione oraria, lettura a 20 m, completo di supporti per il montaggio, tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.25.20.5	analogico, Ø 300 mm, da parete		cad.	134,00
B.64.25.20.10	analogico, Ø 400 mm, da parete		cad.	147,00
B.64.25.20.15	analogico, Ø 300 mm, a bandiera		cad.	236,40
B.64.25.20.20	analogico, Ø 400 mm, a bandiera		cad.	245,60
B.64.25.20.25	digitale a cartelle (300x150x150) mm, da parete		cad.	336,80
B.64.25.20.30	digitale a cartelle (300x150x150) mm, 2 facce		cad.	361,90
B.64.25.20.35	digitale a cartelle, data,  (300x300x100) mm,  da parete		cad.	351,40
B.64.25.20.40	digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce		cad.	395,30
B.64.25.20.45	digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete		cad.	192,50
B.64.25.20.50	digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm, da parete		cad.	309,60
B.64.25.20.55	digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete		cad.	175,80
B.64.25.20.60	digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete		cad.	269,30
B.64.25.30	OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA
Fornitura e posa in opera di orologio pilota al quarzo, alimentazione 220 V, 50 Hz, completo di batterie di sicurezza con autonomia di 5 giorni, rimessa all'ora automatica di tutti gli orologi derivati dopo un'interruzione di corrente, circuito di comando ad impulsi invertiti a 24 Vcc, possibilità di regolazione dell'impulso del suono da 5÷30 secondi, programmazione giornaliera e settimanale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla rete predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.25.30.5	elettromeccanico, da parete		cad.	1.039,00
B.64.25.30.10	elettronico, da parete		cad.	642,00
B.64.25.30.15	programmabile modulare, da quadro - 17.5 mm		cad.	670,90
B.64.25.40	SUONERIA A CAMPANA
Fornitura e posa in opera di campana di segnalazione, in bronzo, alimentazione 12÷24 V, 50 Hz, completa di supporti per il montaggio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.25.40.5	Ø 80 mm		cad.	49,13
B.64.25.40.10	Ø 100 mm		cad.	57,49
B.64.25.40.15	Ø 120 mm		cad.	62,93
B.64.25.40.20	Ø 140 mm		cad.	73,88
B.64.25.60	PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso per impianto segnalazione orario, comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.25.60.5	per orologio		cad.	25,71
B.64.25.60.10	per campana		cad.	27,80
B.64.25.70	PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO PILOTA
Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso per impianto segnalazione orario, comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'orologio pilota, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.  
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.25.70.5	per orologio derivato		cad.	29,90
B.64.25.70.10	per campana		cad.	34,91

B.64.30	IMPIANTO PER DISABILI, RICHIESTA UDIENZA, CHIAMATE

B.64.30.10	PUNTO CHIAMATA, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto chiamata da parete o da tavolo; per aule, bagni per disabili e similari, completo di: scatola portafrutti, supporto isolante, placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico quali relè di chiamata, annullamento, suoneria e spia di conferma, 24 V; passacavo e cavetto nel caso di punti da tavolo.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto di chiamata, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.30.10.5	da incasso, per disabili		cad.	81,47
B.64.30.10.10	da incasso, per aula		cad.	76,22
B.64.30.10.15	da incasso, per segreteria		cad.	55,19
B.64.30.10.20	da incasso, per direzione		cad.	55,19
B.64.30.10.25	da tavolo		cad.	86,73
B.64.30.20	PUNTO CHIAMATA, DAL PRESIDIO PRINCIPALE
Fornitura e posa in opera di punto chiamata da parete o da tavolo; per aule, bagni per disabili e similari, completo di: scatola portafrutti, supporto isolante, placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico quali relè di chiamata, annullamento, suoneria e spia di conferma, 24 V; passacavo e cavetto nel caso di punti da tavolo.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal presidio principale, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.30.20.5	da incasso, per disabili		cad.	81,47
B.64.30.20.10	da incasso, per aula		cad.	81,47
B.64.30.20.15	da incasso, per segreteria		cad.	60,44
B.64.30.20.20	da incasso, per direzione		cad.	60,44
B.64.30.20.25	da tavolo		cad.	91,98
B.64.30.30	PUNTO SEGNALAZIONE OTTICA-ACUSTICA, FUORI PORTA
Fornitura e posa in opera di punto segnalazione centralizzata ottica ed acustica delle chiamate da aule, bagni per disabili o similari, da parete o da tavolo, posto fuori porta o ripetitore in posto presidiato; completo di: scatola portafrutti, supporto isolante, placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico quali relè bistabile, ronzatore e spie luminose con indicatori grafici del tipo di chiamata, 24 V; passacavo e cavetto nel caso di punti da tavolo.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto di segnalazione, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'alimentatore ed eventuale batteria in tampone predisposti, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.30.30.5	a 2 segnalazioni di chiamata, disabili		cad.	84,09
B.64.30.30.10	a 4 segnalazioni di chiamata, disabili		cad.	94,61
B.64.30.30.15	a 8 segnalazioni di chiamata, disabili		cad.	105,10
B.64.30.30.20	a 12 segnalazioni di chiamata, disabili		cad.	136,70
B.64.30.30.25	a 16 segnalazioni di chiamata, disabili		cad.	147,20
B.64.30.30.30	a 20 segnalazioni di chiamata, disabili		cad.	168,20
B.64.30.110	PUNTO QUADRO SEGNALAZIONE LIBERO-OCCUPATO, FUORI PORTA
Fornitura e posa in opera di punto singolo o di quadro da incasso, posto fuori porta, per segnalazione di libero-occupato, tipo richiesta di udienza serie normale, completo di: scatola portafrutti modulare in polistirolo antiurto arancione per frutti componibili, 24 V; supporto isolante in policarbonato infrangibile autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico. Ogni segnalazione sarà eseguita con doppia spia a diversa colorazione o grafica a scelta della D.L. con eventuale pulsante di richiesta di udienza.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto-quadro segnalazione; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.30.110.5	punto singolo, per presidenza		cad.	63,07
B.64.30.110.10	punto singolo con pulsante di richiesta		cad.	70,95
B.64.30.110.15	quadro con 2 segnalazioni		cad.	86,73
B.64.30.110.20	quadro con 2 segnalazioni e pulsanti richiesta		cad.	94,61
B.64.30.110.25	quadro con 4 segnalazioni		cad.	107,80
B.64.30.110.30	quadro con 4 segnalazioni e pulsanti richiesta		cad.	118,30
B.64.30.110.35	quadro con 6 segnalazioni		cad.	131,40
B.64.30.110.40	quadro con 6 segnalazioni e pulsanti richiesta		cad.	84,09
B.64.30.120	PUNTO COMANDO SEGNALAZIONE LIBERO-OCCUPATO, DI STANZA
Fornitura e posa in opera di punto, da incasso o da tavolo, posto in presidenza o sala udienze, per comando segnalazione libero-occupato completo di: scatola portafrutti per frutti componibili, 24 V; supporto isolante; placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico, quali interruttore bipolare per l'attivazione, doppia spia di conferma del segnale a diversa colorazione o grafica a scelta della D.L., deviatore di comando ed eventuale ronzatore.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto di comando segnalazione, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.30.120.5	da incasso		cad.	65,70
B.64.30.120.10	da tavolo		cad.	89,35
B.64.30.120.15	da incasso, con ronzatore		cad.	78,84
B.64.30.120.20	da tavolo, con ronzatore		cad.	97,23
B.64.30.130	PUNTO RICHIESTA UDIENZA, COMPLETO
Fornitura e posa in opera di punto di richiesta udienza, per comando segnalazione libero-occupato completo di: pulsantiera da tavolo portafrutti a quattro campi per frutti componibili, placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico, alimentatore 220/24 V e pannello indicatore fuori porta con pulsante di chiamata; con propria tubazione, scatola di derivazione e linea di alimentazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di allacciamento ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.30.130.5	da incasso		cad.	184,00
B.64.30.130.10	da tavolo		cad.	186,50
B.64.30.130.15	da incasso, con ronzatore		cad.	194,50
B.64.30.130.20	da tavolo, con ronzatore		cad.	199,80
B.64.30.210	PUNTO CHIAMATA CON TARGA ILLUMINATA, VANO SCALA
Fornitura e posa in opera di punto chiamata da incasso per vano scala, con pulsante e targa portanome illuminati.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto di chiamata, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.30.210.5	da incasso		cad.	31,54
B.64.30.260	QUADRO CHIAMATA A CARTELLINI LUMINOSI
Fornitura e posa in opera di quadretto di indicazione di chiamata a cartellini luminosi, da incasso, frontale in alluminio anodizzato, alimentazione 12÷24 V; completo di alimentatore e relative protezioni, lampade di ripetizione chiamate, suoneria di avviso chiamata, relè ausiliari, serie ed intermittenza necessari ed eventuale pulsante di annullamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di allacciamento ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.30.260.5	per 6 chiamate		cad.	199,80
B.64.30.260.10	per 12 chiamate		cad.	386,30
B.64.30.260.15	per 24 chiamate		cad.	625,50
B.64.30.260.20	per 48 chiamate		cad.	1.080,00
B.64.30.265	PUNTO CARTELLINI LUMINOSI, DAL CENTRALINO
Fornitura e posa in opera di punto per impianto a cartellini luminosi completo di: scatola portafrutti, supporto isolante, placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico quali pulsante, lampade di segnalazione.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal centralino cartellini, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.30.265.5	per pulsante di chiamata		cad.	34,16
B.64.30.265.10	per pulsante annullamento + iack		cad.	42,05
B.64.30.265.15	per spia e ronzatore conferma		cad.	44,68
B.64.30.265.20	per spia conferma fuori porta		cad.	28,91
B.64.30.265.25	per lampade di direzione		cad.	36,79

B.64.35	IMPIANTO PER CHIAMATA DEGENTE - INFERMIERA

B.64.35.10	PUNTO ATTACCO IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERA
Fornitura e posa in opera di punto attacco per impianto di chiamata, compreso allacciamento alla centralina di reparto ed al posto principale, eseguito con linea "bus", costituito da cavo schermato 4x2x0.6 mm², più linea di alimentazione in cavo 2P+Tx2.5 mm², entro canalizzazione in doppio tubo in PVC flessibile corrugato marchiato, pesante, Ø 25 mm, compensato nel prezzo fino alla scatola di derivazione del singolo ambiente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.35.10.5	con cavo schermato 4x2x0.6 mm²		cad.	39,42
B.64.35.20	PUNTO PRESA AD INNESTO PER TASTIERA PENSILE
Fornitura e posa in opera di punto presa ad innesto per tastiera pensile per montaggio al letto, in scatola di Ø 60 mm o nella trave attrezzata gia predisposta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di allacciamento al terminale di comunicazione come da schemi allegati ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.35.20.5	per presa a 28 poli		cad.	78,84
B.64.35.30	PUNTO POSTO CAMERA CON CHIAMATA WC
Fornitura e posa in opera di punto posto camera di degenza con chiamata w.c. annessa, costituito da:
- terminale di comunicazione per camera di degenza con colloquio dal letto e colloquio secondario compreso altoparlante e microfono, predisposto per montaggio in propria scatola da incasso, questa compresa.
- tastiera di chiamata infermiera e medico, presenza e annullamento chiamata.
- tasti a tirante per w.c. e doccia con annullamento chiamata all'interno del servizio.
- lampada di segnalazione fermo porta a tre luci.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati la "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale gestione chiamate, con propria tubazione , scatole di derivazione e linea di alimentazione; l'onere di allacciamento come da schemi allegati ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.35.30.5	a 24 Vdc		cad.	840,90
B.64.35.40	TESTIERA-LETTO PENSILE DI CHIAMATA CON PERELLA
Fornitura e posa in opera di testiera pensile di chiamata dal letto completa di cordone e spina con tasto a perella.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.35.40.5	a 24 Vdc		cad.	47,30
B.64.35.50	TESTIERA-LETTO PENSILE DI CHIAMATA
Fornitura e posa in opera di testiera pensile di chiamata dal letto completa di cordone e spina con:
- tasto di chiamata con luce di tranquillizzazione.
- tasto accensione luce lettura.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.35.50.5	a 24 Vdc		cad.	57,82
B.64.35.60	TESTIERA PENSILE CON COLLOQUIO DISCRETO
Fornitura e posa in opera di testiera pensile di comando e servizio al letto per colloquio discreto e amplificato "a mani libere" quando è affiancata al supporto, a ricezione programmi radio, completa di cordone e spina con:
- tasto di chamata con LED rosso di controllo.
- tasto luminoso per comando luce lettura.
- tasto per accensione TV.
- selettore programmi radio 1÷5.
- potenziometro per la regolazione volume.
- altoparlante e microfono.
- supporto a muro con magnete.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.35.60.5	a 24 Vdc		cad.	220,70
B.64.35.70	IMPIANTO TESTA LETTO ATTREZZATO, IP40
Fornitura e posa in opera di testa letto attrezzato per ospedali e case di riposo, IP40, in alluminio estruso satinato ossidato, atto ad accogliere una grande vastità di servizi, composto da elemento base portante da parete, staffe, giunti, apparecchi illuminanti notturno 5 W, lettura 18 W a luce concentrata orientabile per visita medica, illuminazione generale indiretta 58 W, scatola prese gas, possibilità di gancio scorrevole per flebo o altri componenti elettrici particolari tipo interfono, supporto a 12 fori per frutti elettrici componibili, con due prese 10 A +T UNEL installate, presa telefonica, audio e pulsantiera comandi luce e chiamata; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.35.70.5	ad 1 posto letto completo e cablato, IP40  1600 mm		cad.	525,60
B.64.35.70.10	a 2 posti letto completi e cablati, IP40  3200 mm		cad.	998,70
B.64.35.70.15	a 3 posti letto completi e cablati, IP40  4800 mm		cad.	1.472,00
B.64.35.80	PUNTO FONICO PER TESTA-LETTO, DALL'AMPLIFICATORE
Fornitura e posa in opera di punto di allacciamento fonico al singolo apparecchio testa-letto o di altro locale, realizzato con cavetto schermato (5x2) da 1 mm², posto entro tubo in PVC flessibile corrugato pesante di Ø 25 mm, compreso il trasformatore adattatore di impedenza di potenza adeguata, uno per ogni stanza o locale servito.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'amplificatore audio, con propria tubazione, scatola di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.35.80.5	a 24 Vdc		cad.	68,33
B.64.35.110	GRUPPO ALIMENTATORE TERMINALI
Fornitura e posa in opera di gruppo alimentatore da 10 A adatto ad alimentare fino a 25 terminali di comunicazione per le apparecchiature di cui alle voci precedenti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di allacciamento ai terminali di comunicazione sddetti ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.35.110.5	a 24 Vdc		cad.	1.156,00
B.64.35.120	CENTRALE DI GESTIONE CHIAMATE CON COMPUTER-MONITOR
Fornitura e posa in opera di centrale per la gestione chiamate o posto principale di controllo e colloquio attrezzato con computer, monitor monocromatico a fosfori verdi, tastiera di gestione da tavolo con spina e cavo di raccordo a otto tasti funzione e tastiera decimale per l'impostazione  del numero di camera e letto, microtelefno, tre ingressi di allarme con indicazione di priorità, due uscite libere da potenziale, amplificatore, elettronica di gestione e microprocessore per massimo 125 terminali, unità di raccordo.
Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.35.120.5	a 220 Vac, uscita 24 Vdc		cad.	15.768,00
B.64.35.130	PUNTO POSTO CAPOSALA, CON COLLOQUIO
Fornitura e posa in opera di punto posto unità di servizio per locale sussidiario caposala, con possibilità di colloquio secondario, completo di altoparlante e microfono e dispositivo di commutazione delle chiamate verso altre unità, costituito da:
- terminale di comunicazione.
- tastiera di controllo secondario con microtelefono.
- modulo di informazione con display.
- lampada di segnalazione a due luci.
- selettore radio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati la "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale gestione chiamate, con propria tubazione , scatole di derivazione e linea di alimentazione; l'onere di allacciamento come da schemi allegati ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.35.130.5	per unità sussidiaria		cad.	1.104,00
B.64.35.140	PUNTO POSTO AMBULATORIO O LOCALE COMUNE
Fornitura e posa in opera di punto posto ambulatorio o locale comune, costituito da:
- terminale di comunicazione per locali di servizio comuni con funzioni di colloquio secondario compreso altoparlante e microfono, predisposti per installazione in propria scatola da incasso, questa compresa.
- tastiera di chiamata infermiera e presenza con annullo chiamata.
- lampada di segnalazione fuori porta ad un campo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati la "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale gestione chiamate, con propria tubazione , scatole di derivazione e linea di alimentazione; l'onere di allacciamento come da schemi allegati ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.35.140.5	a 24 Vdc		cad.	735,80
B.64.35.160	PUNTO POSTO WC O BAGNO COMUNE
Fornitura e posa in opera di punto posto w.c. o bagno comune costituito da:
- terminale di comunicazione per locali di servizio comune con funzioni di colloquio secondario compreso altoparlante e microfono, predisposto per l'installazione in propria scatola da incasso, questa compresa.
- tirante di chiamata w.c. o vasca da bagno.
- combinazione di annullo.
- lampada di segnalazione fuori porta ad un campo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati la "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale gestione chiamate, con propria tubazione , scatole di derivazione e linea di alimentazione; l'onere di allacciamento come da schemi allegati ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.35.160.5	a 24 Vdc		cad.	735,80
B.64.35.170	PUNTO LAMPADA DIREZIONALE
Fornitura e posa in opera di punto lampada di segnalazione direzionale a due campi, posta sulla biforcazione di corridoi.
Nel prezzo si intende compreso l'onere di allacciamento alla linea "bus" ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.35.170.5	a 24 Vdc		cad.	57,82

B.64.40	IMPIANTO PER  DIFFUSIONE AUDIO, RICERCAPERSONE

B.64.40.10	ARMADIO A RACK 19", PER APPARECCHIATURA AUDIO
Fornitura e posa di armadio a rack standard 19", in lamiera pressopiegata e trattata anticorosione, mediante passivazione e verniciaturea con polveri epossidiche al forno; in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave; completo di: barra alimentazione 19" con prese UNEL, ripiani per appoggio apparecchiatura modulare in armadio, guide ripiani; colore grigio RAL 7035.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.40.10.5	per 4 unità modulari		cad.	170,90
B.64.40.10.10	per 8 unità modulari		cad.	199,80
B.64.40.10.15	per 16 unità modulari		cad.	324,90
B.64.40.10.20	per 24 unità modulari		cad.	487,30
B.64.40.20	MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA AUDIO MONO
Fornitura e posa in opera di unità modulare amplificatrice di potenza audio mono, in entrata impedenza 10 k ohm, in uscita 4-6-16 ohm con trasformatore incorporato a 100 V e 50 V, 20 HZ÷20 kHz, distorsione 0.1%; alimentazione 220 Vac/12 Vdc; indicatori a LED: di intervento protezioni alimentazione e di potenza di uscita, di presenza segnale e di raggiungimento di livello di picco; connettori adeguati sia in entrata che in uscita.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.40.20.5	25 W RMS		cad.	341,10
B.64.40.20.10	50 W RMS		cad.	431,00
B.64.40.20.15	100 W RMS		cad.	578,20
B.64.40.20.20	200 W RMS		cad.	909,30
B.64.40.30	MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA AUDIO STEREO
Fornitura e posa in opera di unità modulare amplificatrice di potenza audio stereo, in entrata impedenza 10 k ohm, in uscita 4 ohm, 20 HZ÷20 kHz, distorsione 0.1%; alimentazione 220 Vac/12 Vdc; indicatori a LED: di intervento delle protezioni di alimentazione e della potenza di uscita, di presenza segnale e di raggiungimento del livello di picco; connettori adeguati sia in entrata che in uscita.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.40.30.5	25+25 W RMS		cad.	496,70
B.64.40.30.10	50+50 W RMS		cad.	579,80
B.64.40.30.15	100+100 W RMS		cad.	735,80
B.64.40.30.20	200+200 W RMS		cad.	1.051,00
B.64.40.30.25	250+250 W RMS		cad.	1.566,00
B.64.40.30.30	400+400 W RMS		cad.	1.903,00
B.64.40.40	MODULO MIXER AUDIO
Fornitura e posa in opera di unità modulare mixer audio, controllo del livello di ingresso e ritorno effetti, ingressi multicanale con conettori jack Ø 6.3 mm, 20 HZ÷20 kHz, distorsione 0.01%. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.40.40.5	mono 4 ingressi		cad.	345,80
B.64.40.40.10	stereo  4 ingressi		cad.	514,00
B.64.40.40.15	stereo  4÷8 ingressi		cad.	652,80
B.64.40.50	MODULO EQUALIZZATORE AUDIO
Fornitura e posa in opera di unità modulare equalizzatore audio, a 10 bande, esaltazione o attenuazione ±dB, LED di picco per l'indicazione della saturazione in ingresso o uscita, controllo del livello di ingresso, conettori jack Ø 6.3 mm, 20 HZ÷20 kHz, distorsione 0.2%. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.40.50.5	ad 1 canale		cad.	398,40
B.64.40.50.10	paragrafico 2 canali		cad.	406,80
B.64.40.60	MODULO SINTONIZZATORE AM-FM STEREO
Fornitura e posa in opera di unità modulare di sitonia AM-FM stereo, digitale, display per indicazione di frequenza e ricerca automatica delle stazioni. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.40.60.5	digitale		cad.	284,40
B.64.40.70	MODULO RICEVITORE PER RADIOMICROFONI
Fornitura e posa in opera di unità modulare di ricezione FM per radiomicrofoni, banda VHF 170÷210 MHz, supereterodina al quarzo, tre uscite audio 50÷600 ohm, potenza 450 mW, alimentazione in AC e in DC, indicatori dello stato di carica delle batterie, del livello RF e uscita per cuffie; saranno compresi l'antenna fissa con eventuale divisore per il sistema multicanale e gli adattatori per il montaggio a rack.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.40.70.5	a canale singolo		cad.	227,60
B.64.40.70.10	a 2 canali		cad.	345,80
B.64.40.70.15	a 4 canali		cad.	654,90
B.64.40.80	MODULO REGISTRATORE AUTOREVERSE
Fornitura e posa in opera di registratore a doppia cassetta a due motori, comandi full logic, autoreverse, registrazione ed ascolto continui bidirezionali, registrazione contemporanea e bidirezionale delle due cassette, Sync reverse, selettore automatico del nastro, Dolby B, C  e HX PRO, duplicazione a velocità doppia, ingressi microfono e linea, CPS, controllo della velocità del nastro (+/- 6%).
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.40.80.5	duplicatore		cad.	380,00
B.64.40.90	MODULO LETTORE COMPACT DISK
Fornitura e posa in opera di unità modulare di lettura compact disk, programmabile per 20 brani, display per brano tempo e ripetizione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.40.90.5	20 brani		cad.	578,20
B.64.40.110	DIFFUSORE SONORO
Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro da incasso o da parete, di formato quadrato o rotondo, dimensioni 135÷300 mm, risposta 70÷10'000 Hz, impedenza 16-24-32-40-48-56 ohm o 1.6-2.5-3.3-5 k ohm, con trasformatore di linea incorporato, per impianti a tensione costante.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.
B.64.40.110.5	3÷6 W RMS,  16÷56 ohm		cad.	45,21
B.64.40.110.10	3÷6 W RMS,  1.6÷5 k ohm		cad.	45,21
B.64.40.110.15	10/20 W RMS  1.6÷5 k ohm, cilindrico, prese multiple		cad.	102,50
B.64.40.120	COLONNA SONORA
Fornitura e posa in opera di colonna sonora da 4÷25 W RMS, risposta 150÷10'000 Hz, impedenza 0.5-1-2 k ohm, 100 V.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.
B.64.40.120.5	4 W RMS		cad.	142,50
B.64.40.120.10	10 W RMS		cad.	170,90
B.64.40.120.15	20 W RMS		cad.	199,20
B.64.40.120.20	25 W RMS		cad.	227,60
B.64.40.130	DIFFUSORE SONORO A TROMBA, DA ESTERNO
Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro a tromba 6÷50 W RMS, risposta 150÷8'000 Hz, impedenza 16 ohm, 100 V, angolo dispersione 80÷100°.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.
B.64.40.130.5	6 W RMS		cad.	96,18
B.64.40.130.10	10 W RMS		cad.	101,40
B.64.40.130.15	20 W RMS		cad.	109,30
B.64.40.130.20	30 W RMS		cad.	119,90
B.64.40.130.25	50 W RMS		cad.	144,50
B.64.40.140	TRASDUTTORI SONORI A PANNELLO PIATTO
Fornitura e posa in opera di trasduttore sonoro a pannello piatto, risposta 40÷19'000 Hz, impedenza 8 ohm, 100 V, angolo dispersione 180°÷360°, a controsoffitto sp. <25 mm, a parete o sospeso, sensibilità 1 W/m, 92 dB s.p.l.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.
B.64.40.140.5	20 W RMS, a filo pannello		cad.	87,78
B.64.40.140.10	75 W RMS, a 2 driver		cad.	144,00
B.64.40.140.15	120 W RMS, a 2 driver		cad.	172,40
B.64.40.140.20	200 W RMS, a 2 driver		cad.	208,10
B.64.40.160	ACCESSORI PER DIFFUSORI SONORI
Fornitura e posa in opera di accessorio per diffusore sonoro.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.
B.64.40.160.5	trasformatore, 100 V,  4/8 ohm o 1/8 k ohm,  <6 W		cad.	39,94
B.64.40.160.10	trasformatore, 100 V,  4/8 ohm o 1/8 k ohm,  10 W		cad.	45,73
B.64.40.160.15	trasformatore, 100 V,  4/8 ohm o 1/8 k ohm,  20 W		cad.	48,35
B.64.40.160.20	trasformatore, 100 V,  4/8 ohm o 1/8 k ohm,  30 W		cad.	51,51
B.64.40.160.25	trasformatore, 100 V,  4/8 ohm o 1/8 k ohm,  50 W		cad.	63,07
B.64.40.160.30	attenuatore,  100 V, 4 W, con priorità		cad.	45,94
B.64.40.210	MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE
Fornitura e posa in opera di microfono dinamico unidirezionale, risposta 30÷18'000 Hz, compreso snodo, interruttore e prolunga.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.
B.64.40.210.5	impedenza 250 ohm		cad.	116,10
B.64.40.220	MICROFONO A CONDENSATORE UNIDIREZIONALE
Fornitura e posa in opera di microfono a condensatore o cardioide unidirezionale, risposta 30÷20'000 Hz, compresi asta flessibile di 480 mm, interruttore, attacco da banco e prolunga XLR3, anello luminoso, con preamplificatore interno.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.
B.64.40.220.5	impedenza >=250 ohm		cad.	202,90
B.64.40.220.10	impedenza >=250 ohm, a pila 1.5 V		cad.	318,00
B.64.40.230	ACCESSORI PER MICROFONI
Fornitura e posa in opera di accessorio per microfono.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.
B.64.40.230.5	braccio flessibile		cad.	84,09
B.64.40.230.10	base da tavolo, antivibrazioni, attacco con presa XLR3 con 2 m cavo.		cad.	99,87
B.64.40.230.15	base da tavolo, 1+6 tasti selezione, antivibrazioni, attacco con presa XLR3 con 2 m cavo.		cad.	124,10
B.64.40.230.20	asta a giraffa, da pavimento, basamento circolare anticaduta, pinza reggimicrofono		cad.	136,70
B.64.40.240	RADIOMICROFONO
Fornitura e posa in opera di radiomicrofono dinamico unidirezionale, banda VHF 170÷210 MHz, controllato al quarzo, possibilità varie portanti, risposta 50÷15'000 Hz, doppio LED indicazione stato, autonomia 30 ore, potenza 10 mW, distanza impiego in ambienti chiusi 30 m.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.
B.64.40.240.5	unidirezionale, ad impugnatura		cad.	210,30
B.64.40.240.10	unidirezionale, fermacravatta		cad.	310,10
B.64.40.260	PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto uscita per impianto di diffusione sonora, da incasso, con cavetto 2x1 mm², posato entro tubo in PVC flessibile corrugato pesante Ø 2 mm, scatola portafrutto, frutto.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.
B.64.40.260.5	per diffusore sonoro		cad.	29,43
B.64.40.270	PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, DALL'AMPLIFICATORE
Fornitura e posa in opera di punto uscita per impianto di diffusione sonora, da incasso, con cavetto 2x1 mm², posto entro tubo in PVC flessibile corrugato pesante di Ø 20 mm, scatola portafrutto, frutto.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'amplificatore audio, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.
B.64.40.270.5	per diffusore sonoro		cad.	35,21
B.64.40.270.10	per microfono		cad.	37,84
B.64.40.310	SISTEMA RICERCAPERSONE CON TRASMETTITORE, FM
Fornitura e posa in opera di sistema centralizzato di ricercapersone con trasmissione digitale in FM, 26.xxx MHz, composto da:
- trasmettitore 5 W regolabili con alimentatore antiblack-out,
- antenna in fibra di vetro con cavo coassiale,
- tastiera ad alte prestazioni,
- interfaccia connessione ad altro sistema chiamata, 
- interfaccia per più contatti di allarme,
- stampante di sistema con interfaccia,
- pacchetto software per la gestione allarmi, completo di accessori, collaudo e addestramento all'uso.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.
B.64.40.310.5	a 32 contatti di allarme		cad.	8.526,00
B.64.40.320	RICEVITORE RICERCAPERSONE, FM
Fornitura e posa in opera di ricevitore ricercapersone FM, 26.xxx MHz, completo di batterie ricaricabili, avente le seguenti funzioni:
- segnalazione acustica a 9 toni diversi,
- segnalazione ottica,
- programmazione indirizzi via software,
- messaggio digitale a 10 cifre,
- memorizzazione 5 messaggi digitali,
- possibilità di ulteriori programmazioni locali.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.
B.64.40.320.5	a display digitale		cad.	315,40
B.64.40.330	CARICA BATTERIE MULTIPLO, PER RICEVITORI
Fornitura e posa in opera di caricabatterie multiplo per ricevitori ricercapersone con espansione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.40.330.5	per 5 ricevitori		cad.	305,90
B.64.40.410	SISTEMA INTERFONICO, A VIVA VOCE
Fornitura e posa in opera di sistema interfonico a viva voce, per comunicare con il personale di sportello ed il cliente, posto in luogo rumoroso, senza il bisogno di azionare pulsanti o microtelefoni, con possibilità di selezionare il modo di funzionamento diretto, commutato, volume forzato, basato su due linee foniche operatore -  utente, completo di:  unità di amplificazione e controllo per la gestione dei segnali, composta da deviatori con relative spie luminose a LED per consentire l'impostazione di 4 modi diversi di funzionamento in base alla rumorosità sia lato utente che operatore, deviatori sulle due linee per selezionare i modi diretto con linea inserita o indipendente, o commutato uno alla volta, deviatori sulle due linee per volume forzato (+10dB), regolazione dei volumi di ascolto, soglia di regolazione di ciascun microfono; diffusori acustici in contentore plastico adeguato; base microfonica in materiale pressofuso con microfono per postazione operatore a condensatore unidirezionale, con pulsanti per attivare le linee operatore - utente; microfono per postazione utente, in materiale plastico, dimensioni ridotte, per posa sospesa, cavo schermato per il collegamentio con l'unità di amplificazione; canalette, cavetti ed allacciamento compresi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.
B.64.40.410.5	220 Vac, 50 Hz		cad.	630,80

B.64.45	IMPIANTO PER ALLARME, IN CASO DI INCENDIO, DI PERICOLO

B.64.45.10	PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO
Fornitura e posa in opera di pulsante per segnalazione d'allarme in caso di incendio ad azionamento automatico alla rottura del vetro della cassetta sicurezza, da parete o da incasso, composto da pulsante NC, cassa di contenimento, scritte di avviso in lingua italiana, tipo modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.45.10.5	sotto vetro		cad.	81,32
B.64.45.30	SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO
Fornitura e posa in opera di sirena piezoelettrica da interno, per montaggio sporgente, funzionante a 12 Vcc, 200 mA. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.45.30.5	potenza acustica 98 dB		cad.	75,90
B.64.45.30.10	potenza acustica 105 dB		cad.	81,58
B.64.45.30.15	potenza acustica 115 dB		cad.	93,73
B.64.45.40	SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO
Fornitura e posa in opera di sirena piezoelettrica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, in contenitore metallico verniciato e trattato anticorrosione, con retina antischiuma, antimanomissione e antistrappo;
dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
- alimentazione ricarica batterie 13.5 V,
- programmazione modulazione e tempi di suonata, 
- capacità batterie alloggiabile 6 Ah,
- lampada di segnalazione intervento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.45.40.5	potenza acustica 115 dB		cad.	146,50
B.64.45.50	ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME
Fornitura e posa in opera di alimentatore per circuito segnalazione d'allarme antincendio costituito da trasformatore 220/12 V, raddrizzatore, batteria di accumulatori al nichel-cadmio, collegata in tampone, relè bistabile con autonomia di funzionamento in allarme per due ore, tipo a scatto modulare 17,5 mm su profilato EN 50022. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.45.50.5	12 Vdc,  24 Ah		cad.	239,60
B.64.45.50.10	12 Vdc,  240 Ah		cad.	300,30
B.64.45.60	PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete per impianto segnalazione d'allarmme in caso di incendio, comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm², non propagante l'incendio e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.45.60.5	per pulsante segnalazione d'allarme		cad.	22,18
B.64.45.60.10	per sirena piezoelettrica		cad.	33,82
B.64.45.70	PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL PRESIDIO
Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete per impianto segnalazione d'allarmme in caso di incendio, comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm², non propagante l'incendio e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal posto presidiato principale, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.45.70.5	per pulsante segnalazione d'allarme		cad.	33,82
B.64.45.70.10	per sirena piezoelettrica		cad.	45,46

B.64.50	IMPIANTO DI SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

B.64.50.10	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA
Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico di temperatura, differenziale, incremento 6 °C a minuto primo, soglia fissa di intervento a 57 °C, completo di Led per la segnalazione di avvenuto intervento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.50.10.5	a 3 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto		cad.	97,24
B.64.50.10.10	a 3 fili, 12÷24 Vdc, da incasso		cad.	129,30
B.64.50.20	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE ANALOGICA
Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico di temperatura, differenziale, incremento 6 °C a minuto primo, soglia fissa di intervento a 57 °C, da soffitto o da incasso, di tipo analogico adatto per l'inserimento in una linea principale di un modulo con tecnica digitale "bus", con le seguenti caratteristiche:
- sicura reazione alla temperatura,
- rivelazione della grandezza caratteristica dell'incendio e trasferimento del relativo valore di misura elettrico alla centrale,
- adeguamento alla soglia di allarme alle caratteristiche ambientali,
- segnalazione dello stato del sensore,
- identificazione del sensore in centrale in caso di allarme o di guasto,
- possibilità di attivare sulla stessa linea fino a 3 moduli di comando,
- funzionamento con tecnica di trasmissione ad impulsi.
Nel prezzo si intende compreso e compensata la fornitura e la posa dello zoccolo di base, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.50.20.5	a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico		cad.	102,28
B.64.50.30	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
Fornitura e posa in opera di rivelatore fotoelettrico di fumo a riflessione di luce o ad effetto Tyndall, completo di LED per la segnalazione di funzionamento e di avvenuto intervento, di zoccolo con protezione contro la rimozione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.50.30.5	a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto		cad.	108,90
B.64.50.30.10	a 4 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto		cad.	116,70
B.64.50.30.15	a 2 fili, 12÷24 Vdc, da incasso		cad.	124,90
B.64.50.30.20	a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso		cad.	130,40
B.64.50.30.25	zoccolo standard, con relé		cad.	50,60
B.64.50.40	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE ANALOGICA
Fornitura e posa in opera di rivelatore fotoelettrico di fumo a riflessione di luce o ad effetto Tyndall, da soffitto o da incasso, di tipo analogico adatto per l'inserimento in una linea principale di un modulo con tecnica digitale "bus", con le seguenti caratteristiche:
- sicura reazione al fumo,
- rivelazione della grandezza caratteristica dell'incendio e trasferimento del relativo valore di misura elettrico alla centrale,
- adeguamento alla soglia di allarme alle caratteristiche ambientali,
- segnalazione dello stato del sensore,
- identificazione del sensore in centrale in caso di allarme o di guasto,
- possibilità di attivare sulla stessa linea fino a 3 moduli di comando,
- funzionamento con tecnica di trasmissione ad impulsi.
Nel prezzo si intende compreso e compensata la fornitura e la posa dello zoccolo di base, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.50.40.5	a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico		cad.	125,10
B.64.50.50	RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI
Fornitura e posa in opera di rivelatore optoelettronico a raggi infrarossi per la rilevazione lineare di fumo, basato sul principio dell'oscuramento, composto da un trasmettitore a luce infrarossa modulata e da un ricevitore opposto per grandi distanze, o da un ricetrasmettitore e riflettore per medie distanze, con le seguenti caratteristiche:
 - insensibile alla luce ambiente,
 - insensibile all'attraversamento momentaneo di un corpo opaco, ritardo d'intervento 5 sec,
 - elevata sensibilità al fumo anche a bassa densità, al fuoco e al calore,
 - temperatura di funzionamento <60 °C,
 - grado di protezione IP65,
 - protezione contro l'inversione di polarità,
 - orientabilità ±15 °C in tutte le direzioni,
 - regolazione della soglia di preallarme, di allarme e della sensibilità,
 - LED di controllo degli stati di preallarme e di allarme,
 - gruppo ottico interno per l'allineamento col raggio trasmesso,
 - contatti separati dei relè di preallarme e di allarme,
 - circuiti di uscita per il collegamento remoto di LED per stato relè di preallarme.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.50.50.5	a barriera, 12÷24 Vdc, TX e RX, portata 100 m		cad.	389,70
B.64.50.50.10	a barriera, 12÷24 Vdc, TX-RX e riflettore, portata 50 m		cad.	357,70
B.64.50.110	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO
Fornitura e posa in opera di centrale a microprocessore per la segnalazione automatica di allarme in caso di incendio, certificata ed eseguita secondo le norme vigenti, costituita da:
FUNZIONI:
- identificazione del singolo rivelatore in allarme con relativa visualizzazione,
- ripetuto controllo della segnalazione per evitare falsi allarmi,
- predisposizione del sistema per segnalazioni manuali tramite appositi pulsanti,
- possibilità di segnalazione di preallarme nelle zone presidiate o di allarme diretto in caso di mancanza di presidio, 
- presenza di adeguati canali di comando per gli avvisatori acustici ed ottici di allarme,
- segnalazione di manomissione o rimozione del rivelatore e/o dei cavi,
- segnalazione di batteria scarica,
- sistema di diagnosi per l'autocontrollo della centrale e di tutte le linee.
DATI TECNICI:
- alimentazione 220 Vac, 50 Hz,
- autonomia di 24 ore.
  Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.50.110.5	a 1 zona, 1 canale		cad.	784,90
B.64.50.110.10	a 2 zone, 2 canali		cad.	944,90
B.64.50.110.15	a 4 zone, 4 canali		cad.	1.288,00
B.64.50.120	CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO
Fornitura e posa in opera di centrale analogica a microprocessore, per interpretazione segnali in arrivo ed elaborazione, per la segnalazione automatica di allarme in caso di incendio, con trasmissione in tecnica digitale, certificata ed eseguita secondo le norme vigenti, tipo modulare, costituita da:
- struttura meccanica di dimensioni 500x750x350mm,
- alimentatore 2.5 A,
- unità centrale senza stampante, 
- cestello porta moduli 11-42,
- 4 moduli analogici,
- una piastra di base,
- una piastra morsetti,
- una piastra di copertura,
- 2 confezioni di tappi,
- 2 batterie ermetiche ricaricabili 12 Vdc, 15 Ah.
UNITA' CENTRALE - FUNZIONI:
L'unità centrale deve essere gestita da un microprocessore.
Le funzioni principali che la centrale deve esplicare sono le seguenti:
- indirizzamento del tipo di modulo per ogni rispettiva posizione,
- associazione di zona di rivelazione con linee di comando, (es. la zona 1 comanda la linea 2),
- programmazione di 2 zone dipendenti o di 2 rivelatori della stessa zona dipendenti,
- suddivisione di rivelatori di una zona principale in 4 zone logiche,
- possibilità di inserimento di moduli di comando e indicazioni parallele dei sensori su una linea principale,
- regolazione delle diverse sensibilità dei singoli sensori,
- possibilità di interrogazione dei sensori per una manutenzione mirata,
- possibilità di programmazione della memorizzazione intermedia,
- possibilità di programmazione del comando porte taglia fuoco per ogni zona,
- tempo programmabile per l'attivazione delle segnalazioni e dei comandi,
- programmazione degli allarmi,
- possibilità di controllo e prova di ogni zona senza influenzare le altre zone attive,
La programmazione della centrale deve avvenire tramite semplici inserimenti di codici numerici usando la tastiera come elemento di inserimento dati ed il display come visualizzatore colloquio uomo-macchina.
La centrale deve inoltre avere la possibilità di inserire e disinserire zone e moduli di comando tramite un programmatore orario con 8 canali ed ognuno con 8 programmazioni temporali libere. I moduli di rivelazione devono avere uscite parallele per la ripetizione degli allarmi.
DATI TECNICI:
L'unità centrale a 19" deve contenere, nella parte centrale, un display a cristalli liquidi 16x2 caratteri alfanumerici e una tastiera operativa per la programmazione o l'inserimento dei dati specifici dell'impianto e la segnalazioni collettive del sistema. Deve avere le prese di connessione per l'inserimento di 4 linee di rivelazione e di comando e 2 moduli di interfaccia seriale RS422 per il collegamento con sistemi di gestione centralizzati.
Le unità 19" per i moduli devono contenere:
- 8 moduli per tecnica STI oppure
- 16 moduli di rivelazione per tecnica tradizionale a  4 o a 2 fili.
I moduli devono poter essere combinati anche in modo misto - tradizionale e digitale - e con moduli di comando a linea controllata e non controllata.
Ogni modulo di rivelazione incendio con tecnica tradizionale deve essere equipaggiata con non più di 2 circuiti di zona.
Ogni zona collettiva deve gestire un numero di rivelatori non superiori a 30.
Ogni modulo di rivelazione incendio con tecnica digitale e con identificazione singola del sensore, deve avere un microprocessore di gestione e non più di 4 circuiti di zona. Ogni circuito di zona deve avere la possibilità di essere suddiviso in 4 zone logiche.
Ogni singola zona principale deve gestire un numero di sensori non superiori a 32 unità.
Ciascun modulo di zona deve funzionare in modo indipendente al fine di mantnere un funzionamento autonomo anche in caso di avaria di uno degli altri moduli.
I moduli di comando con linee  sorvegliate devono essere equipaggiati con non più di due circuiti di comando e la linea di collegamento tra il modulo e l'organo di comando deve essere supervisionato per taglio e cto-cto.
I moduli per linee di comando non sorvegliate devono essere equipaggiati con 8 elementi di comando e le linee protette ognuna con fusibile e con massima potenza commutabile del relé di 300 W.
Deve essere possibile l'inserimento di un modulo per la ripetizione delle 12 segnalazioni collettive della centrale.
Ogni segnalazione deve avere disponibile un contatto di scambio libero da potenziale.
INDICAZIONI ED ELEMENTI DI SERVIZIO:
Gli elementi di servizio e le segnalazioni ottiche devono essere protette dalla porta di chiusura della centrale.
Gli elementi di segnalazione devono essere almeno i seguenti:
- 8 LED per le segnalazioni collettive di allarme e di guasto del sistema,
- LED di segnalazione allarme, guasto, zona esclusa per ogni zona sul modulo di rivelazione o di comando DIN 14675.
- Display  a LCD sull'unità centrale, indicante con testo in chiaro, incendio, guasto zona di rivelazione, singolo rivelatore in allarme e luogo di provenienza delle segnalazioni.
La tastiera di programmazione deve essere composta dai seguenti elementi:
- una tastiera per la programmazione, messa in funzione, prova e gestione delle zone della centrale,
- 2 tasti per la prova di contatto a terra del gruppo e di alimentazione primaria.
Devono inoltre essere presenti le seguenti indicazioni:
- Numero di allarmi generali registrati da un contatore non azzerabile,
- Numero di allarmi per ogni zona leggibile sul display, 
- 1 contatto-porta necessario per escludere, nel momento dell'apertura della porta, le linee di comando,
- 1 interruttore che deve impedire le variazioni del programma non autorizzate.
GRUPPO DI ALIMENTAZIONE:
Il gruppo deve alimentare la centrale e le apparecchiature periferiche con il necessario sistema di tensioni.
Il gruppo deve caricare in parallelo le batterie in rapporto alla temperatura di funzionamento-sonda nel vano della centrale.
Un circuito automatico di prova deve misurare ogni 10 minuti per 150 ms l'invecchiamento delle batterie sotto carica.
  Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.50.120.5	a 4 zone, 4 canali		cad.	7.958,00
B.64.50.210	LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME
Fornitura e posa in opera di lampada ripetitrice di allarme in caso di incendio, da collegare in derivazione ad un sensore e cassa di contenimento compresa.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.50.210.5	12÷24 Vdc, 3 W		cad.	35,96
B.64.50.220	SIRENA PIEZOELETTRICA, CON LAMPEGGIATORE
Fornitura e posa in opera di sirena piezoelettrica per interno o per esterno IP55, con lampeggiatore collegato all'attuatore normale d'allarme.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.50.220.5	12÷24 Vdc, 3 W		cad.	86,49
B.64.50.230	PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO -
Fornitura e posa in opera di pannello avvisatore o ripetitore di reparto di allarme in atto, con indicazioni luminose a LED e ronzatore, completo di cassetta da incasso.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.50.230.5	a LED		cad.	84,89
B.64.50.230.10	24 Vdc		cad.	94,61
B.64.50.310	FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, AUTONOMO
Fornitura e posa in opera di fermoporta elettromagnetico per porte compartimentali, compreso di controplacca per mantenere aperte le porte in condizione di quiete, da parete, da soffitto o da incasso, completo di rivelatore di fumo con almentazione autonoma e locale del sistema.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.50.310.5	24 Vac		cad.	248,50
B.64.50.320	PUNTO FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, DALLA CENTRALE
Fornitura e posa in opera di punto fermoporta elettromagnetico per porte compartimentali, per impianto centralizzato, compreso di controplcca per mantenere aperte le porte in condizione di quiete, da parete, da soffitto o da incasso. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione ed allacciamento compreso.
Inoltre nnel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.50.320.5	a 24 Vac		cad.	103,22
B.64.50.410	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm², non propagante l'incendio, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi; tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.50.410.5	per rivelatore fumo		cad.	22,02
B.64.50.410.10	per rivelatore termovelocimetrico		cad.	22,02
B.64.50.410.15	per lampada ripet. allarme		cad.	19,11
B.64.50.410.20	per sirena e lampeggiatore		cad.	33,66
B.64.50.410.25	per avvisatore ripet. allarme		cad.	48,21
B.64.50.410.30	per fermoporta elettromagnetico		cad.	33,66
B.64.50.420	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE
Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm², non propagante l'incendio, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi; tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.50.420.5	per rivelatore fumo		cad.	36,57
B.64.50.420.10	per rivelatore termovelocimetrico		cad.	36,57
B.64.50.420.15	per lampada ripetitrice allarme		cad.	33,66
B.64.50.420.20	per sirena e lampeggiatore		cad.	48,21
B.64.50.420.25	per avvisatore ripetitore allarme		cad.	62,76
B.64.50.420.30	per fermoporta elettromagnetico		cad.	48,21

B.64.55	IMPIANTO DI SICUREZZA CONTRO FUGHE DI GAS

B.64.55.10	RIVELATORE DI GAS
Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas a principio catalitico a pellistore; conforme la direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n", a due soglie di intervento ben definite con opportune tolleranze mediante taratura iniziale, la seconda soglia non modificabile da parte dell'utente; completo di Led per corretta alimentazione e per la segnalazione di avvenuto intervento; istruzioni leggibili: nome del costruttore, tipo di gas rivelato e segnalato, grado IP55; fornito di foglio istruzioni contenente almeno le seguenti informazioni: istruzioni sul posizionamento, interventi da porre in atto in caso di allarme.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.55.10.5	per metano, 12÷24 Vdc		cad.	73,77
B.64.55.10.10	per metano, 220Vac		cad.	74,97
B.64.55.10.15	per GPL, 12÷24Vcc		cad.	71,74
B.64.55.10.20	per GPL, 220 Vac		cad.	77,82
B.64.55.10.25	per monossido di carbonio CO, 12÷24 Vdc		cad.	102,51
B.64.55.10.30	per monossido di carbonio CO, 220 Vac		cad.	109,00
B.64.55.110	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS
Fornitura e posa in opera di centrale per la segnalazione automatica di fughe di gas completa di:
FUNZIONI
- ingressi per rivelatori di vario tipo,
- uscite con relè ermetico per comando aspiratori, elettrovalvole, allarme acustico,
- segnalazione di preallarme, segnalazione ottica ed acustica di guasto centrale e interruzione di alimentazione,
- possibilità di intervento immediato o ritardato, continuo o inpulsivo,
- segnalazione di manomissione o rimozione dei rivelatori.
DATI TECNICI
- alimentatore 220 Vac ±10%, 50 Hz, 13 Vdc,
- capacità batteria alloggiabile 2 Ah,
- relè di uscita non alimentato.
  Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.55.110.5	a zone, in-out  2-2		cad.	607,60
B.64.55.110.10	per comando elettrovalvola o relé		cad.	164,70
B.64.55.320	PUNTO USCITA, IMPIANTO FUGHE GAS, DALLA CENTRALE
Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete, per impianto segnalazione automatica d'allarme in caso di fughe di gas, comprensivo di cavetto schermato (2x2) da 0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.55.320.5	per uscita, rivelatore gas		cad.	36,57
B.64.55.320.10	per uscita, elettrovalvola gas		cad.	33,66

B.64.60	IMPIANTO DI SICUREZZA PER SEGNALAZIONE INTRUSIONE

B.64.60.10	RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO
Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico, da incasso o a giorno, per antifurto, contatto NC con magnete vicino, due fili per il contatto e due per l'antimanomissione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.60.10.5	a reed		cad.	30,48
B.64.60.20	RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO
Fornitura e posa in opera di rivelatore passivo ad infrarosso, focalizzazione con lente di Fresnel, completo di antisabotaggio, contatti di protezione contro l'apertura e la rimozione e LED di segnalazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.60.20.5	volumetrico 90°, 3 livelli, 14 fasci, azione 12 m		cad.	118,30
B.64.60.20.10	volumetrico 90°, 4 livelli, 24 fasci, azione 12 m		cad.	145,70
B.64.60.20.15	volumetrico per corridoio, 5°, 2 livelli, 8 fasci, azione 25 m		cad.	121,90
B.64.60.20.20	orientabile tipo tenda o cortina 90°, azione 12 m		cad.	149,40
B.64.60.20.25	orientabile tipo tenda, per esterno, azione 100 m		cad.	182,80
B.64.60.30	RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO
Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia, conforme alle prescrizioni CEI 79-2 '98, per antifurto, completo di antisabotaggio, contatti di protezione contro l'apertura e la rimozione e LED di segnalazione: alimentazione, avvenuto intervento e manomissione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.60.30.5	a doppia tecnologia, orientabile,  azione 12 m		cad.	226,70
B.64.60.110	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO
Fornitura e posa in opera di centrale per la segnalazione automatica antifurto di piccole o medie dimensioni, certificata ed eseguita secondo le norme vigenti CEI 79-2/3 '98, completa di:
FUNZIONI:
- ingressi quali inseritore chiavi, contatti infrarosso, magnetici, piezoelettrici;
- uscite per sirene piezoelettriche normali e autoalimentate, con controllo separato del tempo di entrata/uscita e di ritardo/durata dell'allarme, con possibilità di allarme acustico e di segnalazione ottica intermittente;
- segnalazione di manomissione o rimozione dei rivelatori,
- monitoraggio stato della batteria,
- possibilita di esclusione di singole zone;
DATI TECNICI:
- alimentatore 220 Vac ±10%, 50 Hz, 13 Vdc
- capacità batteria alloggiabile 6 Ah
- relè di uscita 6 A, 24 Vdc
- contenitore a portello antistrappo, micro di protezione, greca antiperforazione e sigillo di chiusura.
  Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.60.110.5	piccola, zone in-out 3-2		cad.	725,30
B.64.60.120	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO, PROGRAMMABILE
Fornitura e posa in opera di centrale per la segnalazione automatica antifurto programmabile, certificata ed eseguita secondo le norme vigenti CEI 79-2 '98, completa di:
FUNZIONI:
- ingressi estendibili in numero, quali inseritore chiavi, contatti infrarosso, magnetici, piezoelettrici, inerziali, a doppia tecnologia, a radio microonde;
- uscite per sirene piezoelettriche normali e autoalimentate, con controllo separato del tempo di entrata/uscita e di ritardo/durata dell'allarme, con possibilità di allarme acustico e di segnalazione ottica intermittente; programmatore telefonico per 5 numeri;
- possibilità di programmazione delle funzioni e dell'orario settimanale con display a 4 cifre;
- segnalazione di manomissione o rimozione dei rivelatori,
- monitoraggio stato della batteria,
- possibilita di esclusione di singole zone.
- possibilità di combinatore telefonico e/o inserimento trasmettitore "Ronda".
- registrazione in chiaro di tutti gli eventi su carta, con memoria degli ultimi 1000, con possibilità di ristampa dall'ora e giorno desiderati;
DATI TECNICI:
- alimentatore 220 Vac ±10%, 50 Hz, 13 Vdc
- capacità batteria alloggiabile 6 Ah
- memoria almeno 16 kB RAM, 8 kB EEPROM,
- relè di uscita 6 A 24 Vdc
- contenitore a portello antistrappo, micro di protezione, greca antiperforazione e sigillo di chiusura.
  Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.60.120.5	grande, zone in-out 4÷8-4		cad.	1.933,00
B.64.60.120.10	grande, zone in-out 8÷20-4		cad.	3.183,00
B.64.60.310	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete, per impianto segnalazione automatica d'allarme in caso di furto, comprensivo di cavetto schermato (2x2) da 0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.60.310.5	per uscita, rivelatore antifurto		cad.	33,66
B.64.60.310.10	per uscita, contatto reed		cad.	33,66
B.64.60.320	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE
Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete, per impianto segnalazione automatica d'allarme in caso di furto, comprensivo di cavetto schermato (2x2) da 0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.60.320.5	per uscita, rivelatore antifurto		cad.	48,21
B.64.60.320.10	per uscita, contatto reed		cad.	48,21

B.64.65	IMPIANTO DI SORVEGLIANZA, A MONITOR

B.64.65.10	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO-NERO
Fornitura e posa in opera di telecamera a circuito chiuso, ad alta risoluzione, regolazione automatica del livello di luminosità se all'esterno, con obiettivo di serie grandangolare di qualità e diaframma automatico, ad ottiche passive autoiris 6 mm, per intero e/o esterno, con sensore CCD da 604 x 576 pixel di 1 lux, fotosensibilità 2.5÷30.000 lux, uscita audio e video, prese per cavo di sistema, microfono elettrete incorporato, installabile su bandeggi telecomandati, alimentazione da rete, completa di custodia, staffa di montaggio ed adattatori di rete.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.10.5	da interno, bianconero, obiettivo da 90°, 60°, 30°		cad.	746,30
B.64.65.10.10	da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 60°		cad.	800,00
B.64.65.10.15	da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 10°		cad.	871,80
B.64.65.20	MONITOR DI SISTEMA
Fornitura e posa in opera di monitor di sistema per sorveglianza 12", da tavolo, 220 Vac, 20 W, regolazione frontale di luminosità e contrasto, audio e microfoni incorporati, indicatore di acceso; alimentazione telecamera, ingressi e uscite di sistema: audio/video telecamera, interfono, prese allarme e relé di attivazione dispositivi collegati, VBS, suoneria allarme per 15 s, suoneria chiamata per 2 s; comprensivo dei moduli: attivazione dispositivi collegati, allarme, interfonico ed interfacciamento telecamera.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.20.5	in bianconero 12"		cad.	997,20
B.64.65.20.10	a colori 12"		cad.	1.191,00
B.64.65.30	MONITOR SUPPLEMENTARE
Fornitura e posa in opera di monitor  5"-12",17" 19", da tavolo, 230 Vac, 155 W, regolazione frontale di luminosità e contrasto, audio incorporato, indicatore di acceso; 2 ingressi videocomposito ed audio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.30.5	in bianconero 5"		cad.	142,50
B.64.65.30.10	in bianconero 12"		cad.	197,30
B.64.65.30.15	a colori 5"		cad.	318,80
B.64.65.30.20	a colori 12"		cad.	361,60
B.64.65.40	SELETTORE CICLICO, INTERFACCIA TELECAMERE
Fornitura e posa in opera di selettore ciclico per interfaca telecamere, a 4 ingressi telecamere ed allarme, 1 uscita videoregistratore, regolatore del tempo di scansione, funzionamento manuale e automatico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.40.5	a 4+4 ingressi		cad.	608,90
B.64.65.50	PERSONAL COMPUTER
Fornitura e posa in opera di personal computer, CPU PENTUM, 800 MHz, RAM 128 MB, Hard Disk 40 Gb, scheda SVGA ATI 32 Mb, scheda audio, lettore CD 48x, Windows 2000, completo di accessori d'uso, personalizzazioni, software dedicato e addestramento all'uso.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.50.5	128 MB		cad.	999,10
B.64.65.60	MULTIPLEXER VIDEO, REGISTRAZIONE DIGITALE SU HARD DISK
Fornitura e posa in opera di multiplexer per videocontrollo a colori che consenta: la gestione della videoregistrazione su hard disk, rimovibile, 40 Gb, indipendente dalla modalità visualizzazione (multiscreen - quad split - picture in picture - zoom digitale), la registrazione con maggiore frequenza delle telecamere interessate da movimento ed il controllo delle uscite di allarmi a relé logica allarmi e perdita video; memoria video ad alta risoluzione; uscite video composito e S-VHS per monitor principale e videoregistratore; ingressi video in loop con autoterminazione; porta seriale RS-232 per colloquio con PC; da tavolo, completo di accessori per l'inserimento a rack; 230 Vac, 12 Vdc.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.60.5	16 canali		cad.	3.491,36
B.64.65.65	TASTIERA PER MULTIPLEXER
Fornitura e posa in opera di tastiera remota per invio segnali al multiplexer video colore a 16 telecamere, per la gestione e visione a distanza.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.65.5	tastiera remota per multiplexer		cad.	847,90
B.64.65.70	RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO
Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia, conforme alle prescrizioni CEI 79-2 '98, per antifurto, completo di antisabotaggio, contatti di protezione contro l'apertura e la rimozione, LED di segnalazione: di alimentazione, di avvenuto intervento e di manomissione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.70.5	a doppia tecnologia, orientabile,  azione 12 m		cad.	213,97
B.64.65.80	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE
Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete, per impianto segnalazione automatica d'allarme in caso di furto, comprensivo di cavetto schermato (2x2) da 0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.80.5	per uscita, rivelatore antifurto		cad.	39,57
B.64.65.90	REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI SORVEGLIANZA
Fornitura e posa di:
connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;
programmazione apparecchiatura;
taratura e collaudo impianto di sorveglianza.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.90.5	per impianto di sorveglianza, a monitor		cad.	350,00
B.64.65.95	FORMAZIONE DEL PERSONALE, GESTORE DELL'IMPIANTO DI SORVEGLIANZA
Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie  per dare l'impianto di sorveglianza perfettamente funzionante.
Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente  e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.
B.64.65.95.5	formazione per impianto di sorvegliaza, a monitor		cad.	209,87
B.64.65.110	SISTEMA CONTROLLO ACCESSI A "LOOP"
Fornitura e posa in opera di controllo accessi e porte autochiudenti con sistema a "loop", conforme alle prescrizioni CEI 79-4 '97, composto da: lettore loop da stendere intorno all'accesso, controllore, interfaccia per il collegamento al sistema cercapersone, alimentatore di sistema, 1 uscita per collegamento stampante, 1 uscita relé di allarme, atto a riconoscere fino a 500 tessere.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.110.5	fino a 500 tessere		cad.	2.612,00
B.64.65.120	TESSERA "CARD"
Fornitura e posa in opera di tessera "card" ultrapiatta, programmabile via software e riconoscibile dal sistema.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.120.5	programmabile		cad.	22,74
B.64.65.130	BRACCIALE DI IDENTIFICAZIONE
Fornitura e posa in opera di bracciale di identificazione in materiale plastico ad uso medico, programmabile via software e riconoscibile dal sistema.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.130.5	programmabile		cad.	27,44
B.64.65.210	VIDEOREGISTRATORE, DI SORVEGLIANZA
Fornitura e posa in opera di videoregistratore per la sorveglianza continua degli eventi dal monitor di sistema; 8 velocità di registrazione, tra 3 ore di registrazione fino a 720 ore su una sola cassetta VHS E 180; guida veloce per riavvolgimento e recupero in modalità "tempo alla rovescia", separazione immagini per un'eventuale valutazione con qualità di immagine costante; facile programmazione per mezzo di menu a video. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.210.5	per 720 h		cad.	420,50
B.64.65.320	PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE
Fornitura e posa in opera di punto uscita di impianto di sorveglianza a monitor, da incasso o da parete, completo di cavo videocitofonico a (4x2) da 0.6 mm² conduttori più coassiale 75 ohm e tubazione in PVC Ø 25 mm, scatola frutto, frutto.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale chiamate, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di distribuzione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.320.5	per monitor		cad.	44,75
B.64.65.320.10	per loop		cad.	49,46
B.64.65.320.15	per telecamera, linea max. 25 m		cad.	58,57
B.64.65.320.20	per telecamera, linea max.100 m		cad.	213,20
B.64.65.320.25	per telecamera, linea max. 300 m		cad.	605,20
B.64.65.330	PUNTO  ALLARME
Fornitura e posa in opera di punto allarme, completo di tubo protetto, cavetto schermato, scatola frutto, frutto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.65.330.5	per suoneria		cad.	89,17

B.64.70	IMPIANTO CON GESTIONE CENTRALIZZATA

B.64.70.10	MONITOR COLORE
Fornitura e posa in opera di monitor  colore 12",17" 19", da tavolo, 230 Vac, 155 W, regolazione frontale di luminosità e contrasto, audio incorporato, indicatore di acceso; 2 ingressi videocomposito ed audio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.70.10.5	a 14"		cad.	590,10
B.64.70.20	STAMPANTE
Fornitura e posa in opera di stampante, 80 colonne, 196 caratteri secondo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.70.20.5	a 24 aghi		cad.	361,30
B.64.70.20.10	a laser jet in bianconero		cad.	420,50
B.64.70.30	PERSONAL COMPUTER, COMPLETO
Fornitura e posa in opera di personal computer, CPU PENTUM, 800 MHz, RAM 128 MB, Hard Disk 40 Gb, scheda SVGA ATI 32 Mb, scheda audio, lettore CD 48x, Windows 2000, completo di accessori d'uso, personalizzazioni, software dedicato e addestramento all'uso.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.70.30.5	80 MB		cad.	2.955,00
B.64.70.50	UNITA' CENTRALE, GESTIONE CENTRALIZZATA
Fornitura e posa in opera di unità centrale per la gestione fino ad un massimo di 254 unità modulari, utilizzate in impianti con gestione centralizzata (BUS), per il comando e segnalazione di: allarmi di vario tipo, chiamate per bagni (disabili), comando luce, consenso quadri elettrici, controllo porte e finestre, impostazione e regolazione temperatura, gestione utenze, stampa storico degli eventi e future facili espansioni. Alimentazione a 24 Vdc, uscita a relé per la segnalazione di anomalia del sistema, possibilità di collegamento con altre unità centrali e dotata inoltre di un'uscita  di tipo  seriale RS232 o RS485 per l'interfacciamento con altri dispositivi; possibilità di programmare  la centrale  per svolgere  oltre le normali funzioni logiche AND, OR, NAND, NOR, ecc., funzioni del tipo passo-passo, temporizzazioni, timer giornaliero e/o settimanale fino ad un massimo di 16 canali, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.70.50.5	unità centrale, 24 Vdc		cad.	485,47
B.64.70.55	MODULO ATTUATORE IN-OUT, GESTIONE CENTRALIZZATA
Fornitura e posa in opera di modulo attuatore in-out per la gestione di ingressi e uscite in impianti con gestione centralizzata (BUS), alimentazione a 24 Vdc direttamente dal BUS o da alimentatore separato a seconda delle esigenze installative, dotato di ingressi optoisolati, analogici (comandanti) e uscite analogiche, a transistor, a relé (esecutori) per il controllo di apparecchiatura con potenza massima di 8 A, 250 V, resistivi, possibilità di verificare lo stato degli ingressi e delle uscite tramite una serie di diodi LED, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.70.55.5	modulo interfaccia, 5 entrate, 4 uscite		cad.	413,17
B.64.70.55.10	modulo interfaccia, 2 entrate, 2 uscite		cad.	196,25
B.64.70.55.15	modulo interfaccia, 4 entrate optoisolatori		cad.	196,25
B.64.70.55.20	modulo interfaccia, 1 entrata opto, 1 entrata badge , 2 uscite		cad.	289,22
B.64.70.60	PROGRAMMATORE, GESTIONE CENTRALIZZATA
Fornitura di strumento digitale per la programmazione e diagnostica di impianti con gestione centralizzata (BUS), alimentazione a 24 Vdc, grado di protezione IP20, tastiera numerica e tasti funzione per l'immissione dei comandi di programmazione, display LCD per la visualizzazione dei dati su due righe con lunghezza massima di 16 caratteri per riga, puntale per la programmazione dei moduli tramite i "touch-point" e possibilità di scollegare l'apparecchio dall'impianto al termine della programmazione, manuale di istruzioni dello strumento e dettagliata descrizione della sequenza di operazioni necessarie per la programmazione dell'impianto con lo stesso.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.70.60.5	digitale LCD, a puntale		cad.	353,77
B.64.70.65	ALIMENTATORE, GESTIONE CENTRALIZZATA
Fornitura e posa in opera di alimentatore modulare, stabilizzato per alimentare impianti funzionanti a tensione di sicurezza 12/24 Vdc, tensione di ingresso 220 V, 50 Hz, completo di trasformatore autoprotetto da cortocircuiti e sovraccarichi, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
B.64.70.65.5	230 Vac - 12/24 Vdc, 4.5 A		cad.	134,28
B.64.70.70	TRASPONDER, GESTIONE CENTRALIZZATA
Fornitura e posa in opera di trasponder (identificatore di prossimità, elettronico passivo) ad inserimento scatola 503, per impianti con gestione centralizzata. Questo sistema dovrà abilitare l'elettroserratura identificata, alla quale in fase di registrazione è stato associato un numero di serie ed abilitare gli accessi a fascie preferenziali al fine di agevolare l'accesso delle persone nella struttura e nella propria stanza.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.70.70.5	trasponder		cad.	175,60
B.64.70.75	SONDE TEMPERATURA CON POTENZIOMETRO, GESTIONE CENTRALIZZATA
Fornitura e posa in opera di sonde per temperatura con potenziometro, per impianti a gestione centralizzata, al fine di ridurre gli sprechi energetici.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.70.75.5	termostato sonda più potenziometro		cad.	92,96
B.64.70.80	BADGE,  PER LETTORE A TRASPONDER
Fornitura e posa in opera di badge (tessera magnetica a scorrimento), in PVC con logo monocolore per lettori a trasponder, per impianti a gestione centralizzata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.70.80.5	tessera in PVC con logo monocolore		cad.	13,94
B.64.70.90	INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL' IMP. GESTIONE CENTRALIZZATA
Fornitura e posa di cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura e cablaggio del sistema.
Al termine dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla programmazione della centrale e dei relativi moduli attuatori, inserendo, tramite apposito strumento programmatore o collegamento a personal computer, tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, nonché ad effettuare la prima accensione dello stesso, verificando che tutto funzioni correttamente, compresa la verifica dell'apparecchiatura collegata alla centrale (rivelatori, ingresso-uscita moduli attuatori, ecc.), effettuando inoltre tutti i test e le misurazioni necessarie per dare l'imppianto di gestione centralizzata perfettamente funzionante.
Il prezzo si intende compreso e compensato del rilascio  di eventuale software  con licenza d'uso e manuale necessari per la gestione e supervisione dell'impianto inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
B.64.70.90.5	fino a 100 unità periferiche modulari		cad.	3.400,00
B.64.70.95	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL'IMP. GESTIONE CENTRALIZZATA
Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie  per dare l'impianto di gestione centralizzata perfettamente funzionante.
Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente  e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.
B.64.70.95.5	formazione impianto gestione centralizzata		cad.	350,00

B.64.71	IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - SCHERMI ELETTRONICI

B.64.71.10	CENTRALE IMPIANTI SCHERMI ELETTRONICI
Fornitura e posa in opera di centrale programmabile per impianti a shermi elettronici segnapunti a cartelle od a "macroled", per palestre o sale consigliari, completa di:
FUNZIONI:
- adatta per la programmazione e controllo tabellone segnapunti per tennis, basket, volley, ecc.
- cronometro multifunzione, pausa,
- indicazione maglia per 10 giocatori,
- possibilita' di stampa dati.
DATI TECNICI:
- alimentazione 220 Vac, 50 Hz,
- batteria di sicurezza con autonomia di 30 min.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla rete predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.71.10.5	per tabellone segnapunti a cartelle, (3000x1500x150) mm		cad.	1.935,00
B.64.71.20	TABELLONE SEGNAPUNTI
Fornitura e posa in opera di tabellone segnapunti a cartelle od a "macroled", completo di:
FUNZIONI:
- adatto per tennis, basket, volley, ecc.
- cronometro multifunzione, pausa,
- indicazione n° maglia per 10 giocatori.
DATI TECNICI:
- alimentazione 220 Vac, 50 Hz,
 - batterie di sicurezza con autonomia di 30 min,
- telaio in alluminio anodizzato,
- fondo nero inalterabile,
- altezza display 250 mm,
- collegamenti fra centrale e tabellone.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla rete predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.71.20.5	a cartelle, (3000x1500x150) mm		cad.	1.935,00
B.64.71.20.10	a macroled, (3000x1500x150) mm		cad.	2.496,00

B.64.72	IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - AUDIO

B.64.72.11	PROCESSORE,  PER EFFETTI AUDIO
Fornitura e posa in opera di processore digitale con DSP a 24 Bit-100 Mhz, stereofonico, configurabile tramite software Windows 95-98, dispone dei seguenti moduli ad architettura variabile: equalizzatore grafico 1/3 ottava o parametrico a 30 bande, controllo del guadagno (livellatore, compressore, limitatore e "soft gate") utile per la soppressione di "feedback" e rumori di fondo, unità di "delay", 16 memorie richiamabili esternamente di tutte le funzioni (volumi compresi), crossover elettronico monofonico 2 vie, ingressi ed uscite con morsetti tipo Euroblock, connettore per porta seriale DB9, sia in ingresso che in uscita, per collegamento con altre apparecchiature.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.11.5	a 16 memorie		cad.	1.835,00
B.64.72.20	EQUALIZZATORE GREAFICO AMBIENTALE STEREO
Fornitura e posa in opera di Equalizzatore Grafico Ambientale Stereo, 31+31 bande, con intervallo di 1/3 di ottava per la banda passante da 20 Hz a 20 kHz, regolazione effetti ±12dB, completo di filtro passa-basso a 40 Hz, ingressi ed uscite bilanciati elettronicamente, connettori Jack e Xrl.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.20.5	a 31+31 bande		cad.	442,60
B.64.72.30	ANALIZZATORE DI SPETTRO
Fornitura e posa in opera di: analizzatore di spettro in tempo reale 32 bande RMS, 1/3 di ottava, 4 canali; multiplexer, composto da scheda, 16 bit, corredata di n° 4 microfoni completi di capsule 1/4"; cavi di connessione; n° 4 supporti microfono, con n° 4 treppiedi; box/kit di controllo microfoni e relativo programma di gestione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.30.5	in tempo reale, 32 bande		cad.	3.486,00
B.64.72.35	MIXER, AUDIO
Fornitura e posa in opera di mixer automatico a controllo digitale; 8 ingressi micro/linea con alimentazione phantom, guadagno, filtro HPF, livello e automatizzazione regolabili singolarmente; 2 ingressi AUX; 2 bus di uscita bilanciati con possibilità di programmazione differente degli ingressi pre e post automazione; programmazione totale in ambiente WINDOWS95/98; 8 uscite logiche programmabili e ritardabili (per videoconferenza); 8 ingressi logici per controlli a distanza e 16 memorie di programmazione; espansione in/out per altre unità; tempi di attacco e rilascio programmabili.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.35.5	a 16 memorie		cad.	2.090,00
B.64.72.40	AMPLIFICATORE FINALE STEREO
Fornitura e posa in opera di amplificatore finale stereo professionale, alimentazione switching ad elevata dinamica e corrente, slew rate maggiore di 40 V/µs, risposta in frequenza (0, -3 dB) 2 Hz, 40 kHz, protezione elettronica ai cortocircuiti, ventilazione forzata silenziosa, potenza 2 x 350 W su 4 ohm, 2 x 200 Wsu 8 ohm, peso 4,7 kg, 1 unità rack.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.40.5	2 mono da 300 W, su 4 ohm		cad.	694,00
B.64.72.50	QUADRO CONNESSIONI AUDIO E VIDEO
Fornitura e posa di quadro connessioni audio/video, video PC/LAN/telefono, realizzato su misura in Regia con rack di contenimento apparecchiature, in accordo con le specifiche fornite dalla D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.50.5	per connessioni		cad.	328,00
B.64.72.60	CROSSOVER, ELETTRONICO
Fornitura e posa in opera di crossover (filtro audio elettronico), a 2 vie stereo, selettore per uscita mono sui bassi, regolazione della frequenza a scatti tramite schede, ingressi e uscite bilanciate, regolazione livello uscite.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.60.5	a 2 vie stereo		cad.	119,00
B.64.72.70	DIFFUSORE SONORO
Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro professionale di piccole dimensioni, a due vie, interamente caricato a tromba, passivo, ad elevata direttività ed efficienza, dispersione (HxV) 90°x 50°, 2 woofer da 6,5" raffreddati a ferrofluido, 1 driver da 1", circuitazione di protezione degli altoparlanti, risposta in frequenza 100-19.000 Hz, efficienza (1 W/1 m) 103,1 dB SPL, potenza 300 W.
Cassa trapezoidale in multistrato di betulla per uso marino, dimensioni L front.(L post.) x P x H: 280 (170) x 290 x 520 mm, verniciatura antigraffio nero o bianco, a scelta della D.L., con griglia frontale dello stesso colore.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.70.5	a due vie, trapezioidale		cad.	1.173,00
B.64.72.80	SUBWOOFER
Fornitura e posa in opera di subwoofer (altoparlante per la riproduzione di note molto basse), caricato in reflex con 1 woofer da 15" a lunga escursione, potenza 300 W musicali, con crossover per medioalto, risposta in frequenza 40-150 Hz, peso 35 Kg.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.80.5	da 300 W		cad.	665,00
B.64.72.90	RADIOMICROFONO, A MANO
Fornitura e posa in opera di radiomicrofono UHF, con trasmettitore ad impugnatura a mano, capsula microfonica  dinamica, cardioide, sensibilità 1.5 mV/Pa, trasmettitore con potenza d'uscita RF 30 mW, autonomia maggiore di 8 h, ricevitore  UHF, regolazione uscita audio da 0 a -40 dB, n° di canali 1280, preselezioni 4, modulazione a banda larga FM, risposta in frequenza 60-18.000 Hz, gamma dinamica maggiore di 110 dB.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.90.5	UHF, multicanale		cad.	556,00
B.64.72.91	RADIOMICROFONO, LAVALIER
Fornitura e posa in opera di radiomicrofono con trasmettitore del tipo Lavalier, capsula microfonica a condensatore, cardioide, sensibilità 40 mV/Pa, trasmettitore da tasca, potenza d'uscita RF 30 mW, autonomia maggiore di 8 h, ricevitore UHF, regolazione uscita audio da 0 a -40 dB, n° di canali 1280, preselezioni 4, modulazione a banda larga FM, risposta in frequenza 60-18.000 Hz, gamma dinamica maggiore di 110 dB. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.91.5	da tasca		cad.	570,00
B.64.72.95	PREAMPLIFICATORE PER MICROFONO
Fornitura e posa in opera di preamplificatore con paginazione per inserire un segnale microfonico su una linea musicale con abbassamento automatico della linea, mixing regolabile, 1 ingresso su XLR3 micro/linea con alimentazione "phantom", 1 ingresso linea stereo su RCA, regolazione dei parametri di: soglia, profondità, tenuta e rilascio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.95.5	a 2 ingressi		cad.	260,00
B.64.72.100	ARMADIO A RACK 19", 42 UNITA'
Fornitura e posa di armadio a rack standard 19", da 42 U, in lamiera pressopiegata e trattata anticorosione, mediante passivazione e verniciaturea con polveri epossidiche al forno; in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave; completo di: barra alimentazione 19" con 6 prese UNEL, ripiani per appoggio apparecchiatura modulare in armadio, guide ripiani; colore grigio RAL 7035.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.100.5	da pavimento		cad.	780,00
B.64.72.100.10	su ruote piroettanti		cad.	879,00
B.64.72.205	REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO
Fornitura e posa di:
connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;
cavi di collegamento fra quadro a rack di palco con quadro regia;
programmazione apparecchiatura;
taratura e collaudo impianto audio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.205.5	per impianto audio		cad.	2.593,00
B.64.72.210	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL' IMPIANTO AUDIO
Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie  per dare l'impianto audio perfettamente funzionante.
Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente  e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.
B.64.72.210.5	formazione per impianto audio		cad.	200,00
B.64.72.305	UNITA' DI TRASMISSIONE INFRAROSSO, IMP. TRADUZIONE SIMULTANEA
Fornitura e posa in opera di unità di trasmissione infrarossi via cavo completa di 5 schede canale per la trasmissione di 4 lingue + originale o 5 lingue, il sistema comprende anche regia traduttori con intercomunicazione, parla piano, allarme, commutazione canali/lingue, regolazioni sensibilità, preascolto in cuffia, espandibile.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.305.5	a 5 schede canale		cad.	4.131,00
B.64.72.310	STAZIONE INTERPRETE, IMP. TRADUZIONE SIMULTANEA
Fornitura e posa in opera di stazione interprete per traduzione simultanea, a 9 canali di ingresso, tipo portatile o incassabile nel piano di lavoro. Regolazione del volume e toni separati, comprensivo di tutte le funzioni di gestione operatore; presa XLR3 per microfono.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.310.5	a 9 canali		cad.	754,00
B.64.72.315	CUFFIA
Fornitura e posa in opera di cuffia ultraleggera per operatore traduzione simultanea.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.315.5	ultra leggera		cad.	19,00
B.64.72.320	RADIATORE A RAGGI INFRAROSSI
Fornitura e posa in opera di pannello radiatore raggi infrarossi ad alta potenza regolabile da 2,4 a 24 W, con incorporato l'alimentatore, ingresso BNC, colore nero o bianco a richiesta della DL.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.320.5	24 W		cad.	2.789,00
B.64.72.330	RICEVITORE PORTATILE, PER TRADUZIONE SIMULTANEA
Fornitura e posa in opera di ricevitore portatile per traduzione simultanea all'infrarosso ad alta sensibilità, 6 canali, funzione di squelch dinamico (per ridurre disturbi noiosi alla trasmissione della parola), segnalazione fine batteria, disattivazione automatica in assenza di operatività, 400 ore di autonomia con batteria alcalina, 800 ore con batteria al litio.
Completo di cuffia ultraleggera per ricevitore, 600 ohm, potenza 100 mW, SPL 86 dB a 1 KHz, banda passante 35-16.000 Hz, peso 55 g, cavo da 1,5 m con jack da 3,5 mm
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.330.5	a 6 canali		cad.	153,00
B.64.72.345	REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO TRADUZIONE
Fornitura e posa di:
connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;
cavi di collegamento fra quadro a rack di palco con quadro regia;
programmazione apparecchiatura;
taratura e collaudo impianto traduzione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.345.5	impianto traduzione		cad.	1.704,00
B.64.72.350	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL' IMPIANTO TRADUZIONE
Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie  per dare l'impianto traduzione perfettamente funzionante.
Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente  e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.
B.64.72.350.5	formazione per impianto traduzione		cad.	220,00
B.64.72.410	UNITA' DI CONTROLLO VOTATORI, PRINCIPALE
Fornitura e posa in opera di unità di controllo principale capace di pilotare fino a 4000 votatori alla velocità massima di 100 votatori al secondo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.410.5	unità principale per 110 votatori		cad.	2.042,00
B.64.72.415	UNITA' DI CONTROLLO VOTATORI, SECONDARIA
Fornitura e posa in opera di unità di controllo secondaria capace di pilotare fino a 4000 votatori alla velocità massima di 100 votatori al secondo, fornita come unità di scorta in caso di malfunzionamenti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.415.5	unità secondaria per 110 votatori		cad.	763,00
B.64.72.430	PROGRAMMA MOSTRA VOTO
Fornitura e posa in opera di programma mostra voto, "software Show Vote 97 STANDARD", per Windows 95/98 + Office 2000.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.430.5	programma standard		cad.	1.018,00
B.64.72.435	CHIAVE HARDWARE, MOSTRA VOTO, IN AGGIUNTA
Fornitura e posa in opera di chiave hardware per programma mostra voto per software Show Vote 97, aggiuntiva alla prima.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.435.5	chiave in aggiunta		cad.	204,00
B.64.72.440	VALIGIA DI TRASPORTO RICETRASMETTITORI, PER VOTAZIONE
Fornitura e posa in opera di valigia di trasporto, in legno, bordata in alluminio, capace di contenere 50 apparecchi ricetrasmettitori portatili, per votazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.440.5	valigia in alluminio		cad.	301,00
B.64.72.450	RICETRASMETTITORE PORTATILE, PER VOTAZIONE
Fornitura e posa in opera di apparecchio ricetrasmettittore portatile, con tastiera a 10 tasti, capacità di votazioni con più cifre (scelte multiple), comprese batterie alcaline da 9 V.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.450.5	a 10 canali		cad.	200,00
B.64.72.490	REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO VOTAZIONE
Fornitura e posa di:
connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;
cavi di collegamento fra quadro a rack di palco con quadro regia;
programmazione apparecchiatura;
taratura e collaudo impianto per votazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.490.5	realizzazione impianto votazione		cad.	2.240,00
B.64.72.495	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL' IMPIANTO VOTAZIONE
Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie  per dare l'impianto per votazione perfettamente funzionante.
Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente  e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.
B.64.72.495.5	formazione impianto votazione		cad.	220,00
B.64.72.505	SISTEMA CONTROLLO REMOTO AUDIOVISIVO
Fornitura e posa in opera di sistema di controllo remoto composto da: centrale di controllo dell' impianto audiovisivo con possibilità di espansione per il controllo dell'illuminazione sala, riscaldamento e condizionamento dei locali ecc.; dispone di: 8 porte IR/RS232, 6 porte RS 232/422/485 bidirezionali, 8 relay programmabili, 8 porte in/out logiche. Con l' inserimento di scheda opzionale il sistema può essere controllato via LAN dai computer locali e via internet per controllo remoto;  pannello di controllo LCD SmarTouch a toni di grigio da 5,7", comunicazione RF unidirezionale; ricevitore RF una via; docking station-base di ricarica batteria.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.505.5	centrale di controllo remoto		cad.	3.597,00
B.64.72.506	PANNELLO DI CONTROLLO, TOUCHSCREEN
Fornitura e posa di pannello di controllo LCD a colori da 6", tipo SmarTouch STX 1550C, comunicazione RF bidirezionale; possibilità di inserire icone personalizzate, ricevitore RF una via; copertura di ambiente totale, con feedback reale; grafica realizzabile con VisionTools Pro; completo di base di ricarica batteria.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.506.5	pannello di controllo remoto		cad.	2.780,00
B.64.72.507	MODULO INTERFACCIA, DI ESPANSIONE
Fornitura e posa di modulo interfaccia di espansione, dotato di relé, montato in quadro elettrico su rotaia DIN.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.507.5	ad 8 relé, 16 A, 230 Vca		cad.	330,00
B.64.72.510	EMETTITORE IR, PER CONTROLLO REMOTO AUDIOVISIVO
Fornitura e posa in opera di emettitore IR, ad infrarosso, per controllo remoto audiovisivo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.510.5	ad infrarosso		cad.	57,00
B.64.72.545	REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMP. CONTROLLO REMOTO AUDIOVISIVO
Fornitura e posa di:
connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;
cavi di collegamento fra quadro a rack di palco con quadro regia;
programmazione apparecchiatura;
taratura e collaudo impianto contollo remoto audiovisivo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.72.545.5	per sistema di controllo remoto audiovisivo		cad.	4.750,00
B.64.72.550	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL' IMPIANTO CONTROLLO REMOTO
Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie  per dare l'impianto di controllo remoto audiovisivo perfettamente funzionante.
Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente  e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.
B.64.72.550.5	formazione per impianto controllo remoto audiovisivo		cad.	380,00

B.64.73	IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - VIDEO

B.64.73.10	MATRICE AUDIO - VIDEO
Fornitura e posa in opera di matrice audio/video, 8 ingressi e 8 uscite, possibilità di commutazioni audio e video indipendenti, 10 preset memorizzabili, larghezza di banda video >200 MHz, controllo via tastiera frontale e seriale RS-232 o RS-485.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.10.5	8 ingressi, 8 uscite		cad.	997,00
B.64.73.15	LETTORE - CONVERTITORE, VIDEO
Fornitura e posa in opera di lettore DVD, CD, Video CD, Pickup laser a doppio raggio, Uscita digitale Dolby Digital, Virtual Dolby Surround, Convertitore D/A a 10 bit, Convertitore D/A audio 96 kHz/24 bit, uscita video RGBS, risposta in frequenza 4Hz-22 kHz (fs 96 kHz), rapporto S/R: migliore di 115 dB, gamma dinamica: migliore di 102 dB, THD 0,002%.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.15.5	risposta da 4 Hz a 22 Hz		cad.	406,00
B.64.73.20	DISTRIBUTORE - AMPLIFICATORE, VIDEO
Fornitura e posa in opera di distributore/amplificatore VGA-XGA con ingresso e uscita audio, compensazione fino 80 m di cavo RGBHV, aggancio segnali con frequenza orizzontale da 15 a 135 kHz e verticale da 30 a 170 Hz, controllo di livello e peaking, installabile sotto piano con apposite staffe.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
B.64.73.20.5	compensazione fino ad 80 m cavo		cad.	515,00
B.64.73.25	MOLTIPLICATORE DI LINEE, VIDEO
Fornitura e posa in opera di moltiplicatore di linee per segnali video e switcher a 4 ingressi con audio associato, menu OSD, preselezioni richiamabili, controllo da tastiera centrale e via seriale RS232.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.25.5	a 4 ingressi		cad.	383,00
B.64.73.30	CENTRALINA MIXER CONTROLLO VIDEO
Fornitura e posa in opera di centralina mixer di controllo video.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.30.5	a 2 uscite video composito, 2 stereo		cad.	1.287,00
B.64.73.35	DECODIFICATORE PER VIDEOCONFERENZA
Fornitura e posa in opera di decodificatore, per videoconferenza conforme allo standard H 320 (videoconferenza attraverso le linee ISDN) 384 kbps, su 3 accessi base ISDN (BRI), predisposto H 323 (videoconferenza attraverso le reti IP), possibilità di chiamate Multi Punto (fino a 4 siti contemporaneamente), sistema da appoggio e da rack, standard video supportati H 263, H 261, microfono incorporato, standard audio supportati: G 711, G 722, G 728, audio digitale con cancellazione dell'eco.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.35.5	decodificatore standard		cad.	10.365,00
B.64.73.40	TELECAMERA, TVCC
Fornitura e posa in opera di telecamera TVCC, con uscite PAL Y/C e videocomposito, versione per montaggio a soffitto, risoluzione 440.000 pixel effettivi  => 400 linee TV, rapporto S/N 48 dB, zoom ottico 16x (focale 4 - 64 mm), min. illuminazione 6 lux, autofocus, autoiris, con brandeggio orizzontale/verticale integrato, (pan: +/- 170°, tilt: - 90° a + 10°), controllo via RS-232C, controllo elettronico dello zoom 8x.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.40.5	CCD da ¼", zoom ottico 16x, per comunicazione		cad.	1.270,00
B.64.73.40.10	CCD da ½", zoom ottico 8x, per ripresa documenti		cad.	1.570,00
B.64.73.41	LAMPADE AUTOBILANCIAMENTO DEL BIANCO
Fornitura e posa in opera di due lampade laterali (fluorescenti da 6 W), per l'illuminazione superiore, autobilanciamento del bianco ed una lampada sul retro (da 6 W), per il retroilluminamento del piano di lavoro (dimensioni del piano di lavoro: 393 x 295 mm), quali accessori della telecamera per documenti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.41.5	2 lampade fluorescenti, 6W		cad.	620,00
B.64.73.45	MONITOR A COLORI,  A CATODO
Fornitura e posa in opera di monitor a colori di preview a catodo, compatibile PAL/NTSC, 2 ingressi passanti video e audio, risoluzione orizzontale 550 linee TV, diffusore audio 1W.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.45.5	da 17"		cad.	770,00
B.64.73.46	MONITOR A COLORI, A LCD
Fornitura e posa in opera di monitor a colori, ad LCD TFT, risoluzione 1024x768, 16,7 milioni di colori; contrasto 200:1, Hub USB, diffusori incorporati, interfaccia analogica, peso 4,6 kg
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.46.5	a 15"		cad.	1.430,00
B.64.73.50	SCHERMO PER VIDEOPROIEZIONE
Fornitura e posa in opera di schermo per videoproiezione, motorizzato, con cassonetto in alluminio colore bianco, nero, anodizzato a scelta, tela bianco neve certificata ignifuga M1, motoriduttore incorporato omologato IMQ e CE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.50.5	schermo video, dimensioni (7x5) m.		cad.	624,00
B.64.73.55	CENTRALINA INTERFACCIA SCHERMO
Fornitura e posa in opera di centralina di interfacciamento per l' azionamento sali/scendi dello schermo avvolgibile con il sistema di controllo radiocomandabile.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.55.5	interfaccia		cad.	43,00
B.64.73.60	VIDEOPROIETTORE
Fornitura e posa in opera di videoproiettore a 3 pannelli LCD a matrice attiva da 1,3", 2.359.296 pixel, dimensioni immagine proiettata min/max 31/400", multistandard (PAL, SECAM, NTSC); luminosità 3000 ANSI Lumen, uniformità luminosa 90%, rapporto di contrasto 700:1, ottica motorizzata, regolazione zoom, fuoco e shift verticale da telecomando, correzione trapezio digitale +/- 30°; ingressi video composito, risoluzione orizzontale 800 linee TV, ingressi PC HDB15, 5xBNC e DVI, uscita PC 5xBNC, frequenza orizzontale 15-100 kHz, risoluzione 1024x768 reale 1280x1024 compressa; zoom digitale di migliore qualità video, tecnologia DRIT per riproduzione ottimale segnali compressi ed espansi, telecomando con puntatore laser con funzioni di mouse, audio incorporato 2+2W, Peso 8,9 kg; predisposto per retroproiezione e montaggio a soffitto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.60.5	a tre panelli LCD		cad.	10.690,00
B.64.73.65	STAFFA/SUPPORTO, VIDEOPROIETTORE
Fornitura e posa in opera di staffa di supporto per montaggio a soffitto videoproiettore, realizzat su misura per aggancio a travatura soffitto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.65.5	da soffitto		cad.	202,00
B.64.73.66	PUNTO PER VIDEO PROIETTORE
Fornitura e posa in opera di punto per video proiettore, da incasso o da parete, comprensivo di cavetto di alimentazione e cavo scart per i segnali, tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto. 
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla quadro rack della centrale di controllo, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.66.5	per video proiettore		cad.	58,00
B.64.73.70	PROIETTORE PER DIAPOSITIVE
Fornitura e posa in opera di proiettore per diapositive professionale, controllo tramite microprocessore, predisposto per caricatori circolari da 80 e 140 dispositive, disattivazione lampada in assenza di diapositive, doppia lampada con cambio lampada automatico in caso di bruciatura, spie di segnalazione guasto lampada, autofocus (con possibilità di disinserimento), timer incorporato per proiezioni continue con 11 impostazioni di tempo da 1 a 60 s, controllo P-Bus via seriale da sistema di controllo per comando remoto delle funzioni.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.70.5	controllo a microprocessore		cad.	1.475,00
B.64.73.75	OTTICA ZOOM PER PROIETTORE DIAPOSITIVE
Fornitura e posa in opera di ottica zoom per posizionamento del proiettore diapositive in Regia, innesto a cremagliera.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.75.5	innesto a cremaliera		cad.	1.002,00
B.64.73.90	REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO
Fornitura e posa di:
connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;
cavi di collegamento fra quadro a rack di palco con quadro regia;
programmazione apparecchiatura;
taratura e collaudo impianto video.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.73.90.5	per impianto video		cad.	2.308,00
B.64.73.95	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL' IMPIANTO VIDEO
Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie  per dare l'impianto video perfettamente funzionante.
Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente  e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.
B.64.73.95.5	formazione per impianto video		cad.	190,00

B.64.74	IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - LUCI

B.64.74.10	FARO TEATRALE SPOT, LENTE PIANO-CONVESSA
Fornitura e posa in opera di faro teatrale spot antialo con lente piano-convessa, a fascio di luce regolabile, completo di cavo e spina CEE 17, telaio con rete di protezione, telaio portafiltro, lampada alogena da 1'000 W e paraluce composto di 4 alette, compreso gancio e cordino di sicurezza.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.74.10.5	antialo, 1000 W		cad.	152,50
B.64.74.20	FARO TEATRALE SPOT, LENTE FRESNEL
Fornitura e posa in opera di faro teatrale spot antialo con lente Fresnel, a fascio di luce regolabile, completo di cavo e spina CEE 17, telaio con rete di protezione, telaio portafiltro, lampada alogena da 1'000 W e paraluce composto di 4 alette, compreso gancio e cordino di sicurezza.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.74.20.5	antialo, 1000 W		cad.	162,90
B.64.74.30	FARO DIFFUSORE CON RIBALTINE
Fornitura e posa in opera di diffusore/ribaltina a fascio di luce asimmetrico, completo di cavo e spina CEE 17, telaio con rete di protezione, telaio portafiltro e lampada alogena lineare da 500 W.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.74.30.5	a fascio di luce asimmetrico, 500 W		cad.	134,50
B.64.74.40	APPARECCHIO TESTE CAMBIA COLORE
Fornitura e posa in opera di apparecchio teste cambia colore, 6 filtri, motorizzato, da applicarsi sui sopraelencati fari, con comando da regia.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.74.40.5	a 6 filtri, motorizzato		cad.	1.256,00
B.64.74.50	FARO SAGOMATORE PROFESSIONALE
Fornitura e posa in opera di faro sagomatore professionale in alluminio pressofuso ed estruso o di pari prestazioni in lamiera di acciaio nervata ed alettata, con microswitch di sicurezza parte elettrica completamente estraibile, forcella bilanciabile e frizionata, maniglia posteriore isolante, completi di diaframma iride con black-out portaglobo, lamelle sagomatrici, telaio portacolore, rete di sicurezza, gancio, cordino di sicurezza e lampada specchiata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.74.50.5	Gy9.5, 1000 W		cad.	499,30
B.64.74.50.10	Gy16, 2000 W		cad.	762,20
B.64.74.60	FARO SEGUIPERSONA
Fornitura e posa in opera di faro seguipersona sagomatore con regolazione variabile da 9÷15 circa, completo di: portalampada con regolazione micrometrica della centratura, diaframma iride in acciaio inox ad alta temperatura; lamelle sagomatrici in acciaio inox 
brunito antiriflesso con impugnatura in materiale isolante; ottica con riflettore ellittico in alluminio purissimo lucidato e brillantato, lenti in vetro temperato resistente al calore; zoom con meccanismo di avanzamento differenziato delle lenti per mantenere l'immagine 
sempre a fuoco tramite comando monoleva con scorrimento su guida di acciaio; testa cambiacolore a 6 colori; perno portafaro; lampada 1'200 W MSR; staffa di sospensione imperniata sul baricentro del faro e perfettamente bilanciata a qualsiasi inclinazione, 
con disco di frizione e manopola di bloccaggio per puntamento fisso; stativo telescopico chiudibile ad ombrello, altezza minima 900 mm e massima 1500 mm.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.74.60.5	sagomatore, 1200 W MRS		cad.	2.207,00
B.64.74.110	UNITA' DI POTENZA PER DIMMRER LUCI
Fornitura e posa in opera di apparecchio unità di potenza digitale, per dimmer luci americane teatro, apparato a multiplazione  a schede e tipo modulare espandibile ed intercambiabile.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.74.110.5	da 2.2 kW,  230 Vac, 50 Hz, 6 canali		cad.	690,10
B.64.74.115	UNITA' DI POTENZA PER DIMMRER LUCI, PROGRAMMABILI
Fornitura e posa in opera di dimmer luci Auditorium, per inserimento nelle reti con sistema di controllo remoto diretto a RF, 4 canali dimmerabili con la potenza massima di 2300 VA per canale (totale 9,2 kW), programmazione e installazione inclusi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
B.64.74.115.5	a 4 canali		cad.	2.727,00
B.64.74.150	MIXER LUCI-MASTER PROGRAMMABILE
Fornitura e posa in opera di mixer luci 24 canali indipendenti, 2 master per le scene memorizzate, 24 pagine di 24 scene ciascuna, completamente programmabili, temporizzatore di transfert, flash su ogni canale e flash generale; il tutto predisposto per essere modularmente espansibile a ulteriori canali e collegamenti remoti attraverso PC.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.74.150.5	a 24 canali indipendenti, 2 master		cad.	1.156,00

B.64.75	IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - ATTREZZATURA

B.64.75.10	AMERICANA DI SOSPENSIONE, LEGGERA
Fornitura e posa in opera di americana di sospensione, leggera, lunga 7 m circa, costituita da traliccio metallico colore nero opaco a sezione triangolare o quadrangolare con lati da 150 mm circa, ancorata al soffitto tramite idonei agganci, completa di canaletta di dimensioni adeguate per le linee di alimentazione, cavi antifiamma per alimentazione n°  5 faretti orientabili da 50 W.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.75.10.5	lunga 7 m		cad.	367,90
B.64.75.20	AMERICANA DI SOSPENSIONE, PESANTE
Fornitura e posa in opera di americana di sospensione , pesante, lunga 7 m circa, costituita da traliccio metallico colore nero opaco a sezione triangolare o quadrangolare con lato da 300 mm circa, ancorata alle 3 travi in legno esistenti tramite idonei agganci, completa di canaletta di 
dimensioni adeguate per le linee di alimentazione, cavi antifiamma per alimentazione n°  8 fari da 2'000 W caduno, di n°  8 prese CEE 17  atte all'alimentazione dei proiettori, spina ILME con adeguato numero di canali, cavo di massa antifiamma separato, portata utile 
totale dell'americana 250 kg.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.75.20.5	lunga 7 m		cad.	1.419,00
B.64.75.110	ARGANO MANUALE PERE AMERICANE, COMPLETO
Fornitura e posa in opera di complesso di traino meccanico per americane di palcoscenico, composto da:
 - argano manuale con trasmissione a vite senza fine del tipo a sicurezza irreversibile completo di tamburo per l'avvolgimento della fune di traino principale e 
leva di manovra regolabile;
 - gruppo di n°  4 pulegge in ghisa su doppio cuscinetto stagno radiale a sfere di rotazione, tornite e montate su albero in acciaio fissato su staffe metalliche verniciate per il fissaggio all'intradosso dei tagli della graticcia in modo che le funi di manovra scorrano sotto il piano di camminamento, con puleggia principale portante di diam. primitivo 120 mm e tre pulegge 
secondarie per l'accompagnamento delle funi provenienti dalle altre pulegge, complete di distanziali contro lo scavallamento delle funi in caso di allentamento delle funi stesse;
- gruppo di 1 puleggia di raccolta in ghisa su doppio cuscinetto stagno, radiale a sfere di 
rotazione, tornita e montata su albero in acciaio fissato su staffe metalliche verniciate per il fissaggio all'intradosso dei tagli della graticcia, con puleggia principale portante a 4 gole, di Ø primitivo 120 mm per il rinvio al gruppo argano delle funi provenienti dalle pulegge di raccolta e completa di distanziali contro lo scavallamento delle funi in caso di allentamento delle funi stesse;
- gruppo di 1 puleggia di raccolta in ghisa su doppio cuscinetto stagno, radiale a sfere di rotazione, tornita e montata su albero in acciaio fissato su staffe metalliche verniciate per il fissaggio alla muratura in apposita posizione, con puleggia principale portante di Ø primitivo 120 mm per il rinvio al gruppo argano della fune di traino e completa di distanziali contro lo scavallamento delle funi in caso di allentamento delle funi stesse;
- funi di manovra in acciaio lucido antigirevoli, previste in numero di 4, con diam. 4  mm cadauna, carico di rottura 1'130 kg e lunghezza media 18 m, per complessivi 72 m di fune per il sistema di tiro, complete di morsetti di serraggio, redance di curvatura, tenditori di regolazione e altri accessori di montaggio;
- fune principale di traino in acciaio lucido antigirevole, con Ø 7 mm, carico di rottura 3'450 kg e lunghezza media 12 m per sistema di tiro, completa di morsetti di serraggio, redance di curvatura, tenditori di regolazione e altri accessori di montaggio;
- pettine di raccolta e collegamento tra le funi di manovra e la fune di traino, in acciaio, completo di givolare e di sistema di guida contro le torsioni accidentali.
Portata utile del complesso di traino 500 kg.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.75.110.5	completo, per palcoscenico		cad.	3.100,00

B.64.85	PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTI AUSILIARI

B.64.85.10	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V-K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.85.10.5	punto pulsante		cad.	25,94
B.64.85.10.10	punto doppio pulsante		cad.	28,36
B.64.85.10.15	punto pulsante con spia		cad.	29,65
B.64.85.10.20	punto pulsante con chiave		cad.	34,50
B.64.85.10.25	punto pulsante con tirante		cad.	28,55
B.64.85.10.30	punto pulsante con targhetta portanome illuminabile 12 V, 3 W,  2md		cad.	37,84
B.64.85.10.35	punto richiesta udienza, esterno		cad.	93,56
B.64.85.10.40	punto richiesta udienza, interno		cad.	109,30
B.64.85.10.45	punto spia		cad.	25,17
B.64.85.10.50	punto doppia spia		cad.	26,84
B.64.85.10.55	punto lampada segnapasso orientabile  12÷24 V, 3 W,  3md		cad.	38,27
B.64.85.10.60	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	57,73
B.64.85.10.65	punto uscita 12/48 V		cad.	24,88
B.64.85.10.70	punto trasformatore di sicurezza 220/12 V,  2 VA		cad.	39,48
B.64.85.10.75	punto trasformatore di sicurezza 220 V  (rasoio)		cad.	57,82
B.64.85.10.80	punto trasformatore suoneria 220/12÷24 V,  8 VA		cad.	32,06
B.64.85.10.85	punto presa telefono		cad.	25,23
B.64.85.10.90	punto presa 2P, >=48 V		cad.	30,16
B.64.85.10.95	punto presa TV derivazione		cad.	33,12
B.64.85.10.100	punto presa TV passante		cad.	31,01
B.64.85.10.105	punto presa citofono		cad.	33,12
B.64.85.10.110	punto presa audio irreversibile		cad.	23,55
B.64.85.10.115	punto presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	32,06
B.64.85.10.120	punto presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	33,12
B.64.85.10.125	punto presa filodiffusione		cad.	31,06
B.64.85.10.130	punto presa telefonica-dati, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	36,79
B.64.85.10.135	punto utilizzo senza frutto 12÷48 V		cad.	25,13
B.64.85.10.140	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	16,59
B.64.85.10.145	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	11,05
B.64.85.10.150	punto ronzatore 12÷48 V		cad.	29,69
B.64.85.10.155	punto suoneria 12÷48 V		cad.	31,89
B.64.85.10.160	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	56,75
B.64.85.10.165	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	27,26
B.64.85.10.170	punto suoneria ausiliaria allarme, 5s, 12÷24 V, 80 dB  2md		cad.	37,32
B.64.85.10.175	punto rivelatore di fumo, fotoelettrico  3md		cad.	159,30
B.64.85.10.180	punto rivelatore di fumo, termovelocimetrico  3md		cad.	137,70
B.64.85.10.185	punto rivelatore di gas metano  3md		cad.	108,30
B.64.85.10.190	punto rivelatore di gas GPL  3md		cad.	118,30
B.64.85.10.195	punto rivelatore di gas CO2  3md		cad.	89,87
B.64.85.10.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m  3md		cad.	96,39
B.64.85.10.205	punto presenza persona ad infrarosso passivo 2 A, 20 m  3md		cad.	164,60
B.64.85.10.210	punto ripetitore acustico riv. gas/incendio  2md		cad.	92,51
B.64.85.10.215	punto relè a tempo elettronico 15 min. 12 V  2md		cad.	24,73
B.64.85.10.220	punto relè monostabile, bobina 24 V		cad.	40,76
B.64.85.10.225	punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V		cad.	30,13
B.64.85.10.230	punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V		cad.	35,01
B.64.85.10.235	punto termostato  3md		cad.	35,21
B.64.85.10.240	punto inseritore elettronico a tastiera  3md		cad.	119,30
B.64.85.10.245	punto orologio digitale  3md		cad.	86,20
B.64.85.10.250	punto programmatore giornaliero-settimanale 3md		cad.	141,40
B.64.85.20	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V-K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a bassissima tensione, partendo dal relativo dispositivo di alimentazione principale, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.85.20.5	punto pulsante		cad.	30,48
B.64.85.20.10	punto doppio pulsante		cad.	34,69
B.64.85.20.15	punto pulsante con spia		cad.	33,12
B.64.85.20.20	punto pulsante con chiave		cad.	44,68
B.64.85.20.25	punto pulsante con tirante		cad.	28,91
B.64.85.20.30	punto pulsante con targhetta portanome illuminabile 12 V, 3 W  2md		cad.	45,26
B.64.85.20.35	punto richiesta udienza, esterno		cad.	99,87
B.64.85.20.40	punto richiesta udienza, interno		cad.	112,00
B.64.85.20.45	punto spia		cad.	25,23
B.64.85.20.50	punto doppia spia		cad.	29,96
B.64.85.20.55	punto lampada segnapasso orientabile  12÷24 V, 3 W  3md		cad.	44,68
B.64.85.20.60	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	62,02
B.64.85.20.65	punto uscita 12/48 V		cad.	31,54
B.64.85.20.70	punto trasformatore di sicurezza 220/12 V,  2 VA		cad.	44,68
B.64.85.20.75	punto trasformatore di sicurezza 220 V  (rasoio)		cad.	59,39
B.64.85.20.80	punto trasformatore suoneria 220/12÷24 V, 8 VA		cad.	37,47
B.64.85.20.85	punto presa telefono		cad.	28,91
B.64.85.20.90	punto presa 2P, >=48 V		cad.	28,91
B.64.85.20.95	punto presa TV derivazione		cad.	30,48
B.64.85.20.100	punto presa TV passante		cad.	34,69
B.64.85.20.105	punto presa citofono		cad.	38,90
B.64.85.20.110	punto presa audio irreversibile		cad.	28,91
B.64.85.20.115	punto presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	36,79
B.64.85.20.120	punto presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	38,90
B.64.85.20.125	punto presa filodiffusione		cad.	36,27
B.64.85.20.130	punto presa telefonica-dati, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	42,57
B.64.85.20.135	punto utilizzo senza frutto 12÷48 V		cad.	21,54
B.64.85.20.140	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	16,82
B.64.85.20.145	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	16,29
B.64.85.20.150	punto ronzatore 12÷48 V		cad.	35,21
B.64.85.20.155	punto suoneria 12÷48 V		cad.	36,27
B.64.85.20.160	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	52,56
B.64.85.20.165	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	62,55
B.64.85.20.170	punto suoneria ausiliaria allarme, 5 s, 12÷24 V, 80 dB  2md		cad.	46,25
B.64.85.20.175	punto rivelatore di fumo, fotoelettrico  3md		cad.	159,30
B.64.85.20.180	punto rivelatore di fumo, termovelocimetricoo  3md		cad.	140,90
B.64.85.20.185	punto rivelatore di gas metano  3md		cad.	113,60
B.64.85.20.190	punto rivelatore di gas GPL  3md		cad.	124,10
B.64.85.20.195	punto rivelatore di gas CO2  3md		cad.	149,80
B.64.85.20.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m  3md		cad.	150,30
B.64.85.20.205	punto presenza persona ad infrarosso passivo 2 A, 20 m  3md		cad.	168,20
B.64.85.20.210	punto ripetitore acustico riv. gas/incendio  2md		cad.	87,78
B.64.85.20.215	punto relè a tempo elettronico 15 min, 12 V  2md		cad.	74,64
B.64.85.20.220	punto relè monostabile, bobina 24 V		cad.	40,99
B.64.85.20.225	punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V		cad.	41,10
B.64.85.20.230	punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V		cad.	55,71
B.64.85.20.235	punto termostato  3md		cad.	40,99
B.64.85.20.240	punto inseritore elettronico a tastiera  3md		cad.	120,40
B.64.85.20.245	punto orologio digitale  3md		cad.	87,78
B.64.85.20.250	punto programmatore giornaliero-settimanale 3md		cad.	143,00
B.64.85.30	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V-K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusioneantiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.85.30.5	punto pulsante		cad.	31,64
B.64.85.30.10	punto doppio pulsante		cad.	35,21
B.64.85.30.15	punto pulsante con spia		cad.	34,16
B.64.85.30.20	punto pulsante con chiave		cad.	44,89
B.64.85.30.25	punto pulsante con tirante		cad.	29,59
B.64.85.30.30	punto pulsante con targhetta portanome illuminabile 12 V, 3 W  2md		cad.	44,63
B.64.85.30.35	punto richiesta udienza, esterno		cad.	98,29
B.64.85.30.40	punto richiesta udienza, interno		cad.	109,80
B.64.85.30.45	punto spia		cad.	24,60
B.64.85.30.50	punto doppia spia		cad.	26,54
B.64.85.30.55	punto lampada segnapasso orientabile  12÷24V  3W  3md		cad.	44,89
B.64.85.30.60	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	62,02
B.64.85.30.65	punto uscita 12/48 V		cad.	29,59
B.64.85.30.70	punto trasformatore di sicurezza 220/12 V, 2 VA		cad.	45,31
B.64.85.30.75	punto trasformatore di sicurezza 220 V  (rasoio)		cad.	59,92
B.64.85.30.80	punto trasformatore suoneria 220/12÷24 V, 8 VA		cad.	37,74
B.64.85.30.85	punto presa telefono		cad.	31,64
B.64.85.30.90	punto presa 2P, >=48 V		cad.	29,59
B.64.85.30.95	punto presa TV derivazione		cad.	32,22
B.64.85.30.100	punto presa TV passante		cad.	36,74
B.64.85.30.105	punto presa citofono		cad.	40,31
B.64.85.30.110	punto presa audio irreversibile		cad.	29,59
B.64.85.30.115	punto presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	37,74
B.64.85.30.120	punto presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	39,79
B.64.85.30.125	punto presa filodiffusione		cad.	38,27
B.64.85.30.130	punto presa trasmissione-dati, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	48,46
B.64.85.30.135	punto utilizzo senza frutto 12÷48 V		cad.	17,87
B.64.85.30.140	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	22,44
B.64.85.30.145	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	13,77
B.64.85.30.150	punto ronzatore 12÷48 V		cad.	35,74
B.64.85.30.155	punto suoneria 12÷48 V		cad.	36,74
B.64.85.30.160	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	53,61
B.64.85.30.165	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	62,02
B.64.85.30.170	punto suoneria ausiliaria allarme, 5 s, 12÷24 V, 80 dB  2md		cad.	46,94
B.64.85.30.175	punto rivelatore di fumo, fotoelettrico  3md		cad.	157,10
B.64.85.30.180	punto rivelatore di fumo, termovelocimetrico  3md		cad.	139,30
B.64.85.30.185	punto rivelatore di gas metano  3md		cad.	113,60
B.64.85.30.190	punto rivelatore di gas GPL  3md		cad.	121,90
B.64.85.30.195	punto rivelatore di gas CO2  3md		cad.	148,20
B.64.85.30.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m  3md		cad.	148,80
B.64.85.30.205	punto presenza persona ad infrarosso passivo 2 A, 20 m  3md		cad.	166,60
B.64.85.30.210	punto ripetitore acustico riv. gas/incendio  2md		cad.	87,25
B.64.85.30.215	punto relè a tempo elettronico 15 min, 12 V  2md		cad.	7,78
B.64.85.30.220	punto relè monostabile, bobina 24 V		cad.	41,79
B.64.85.30.225	punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V		cad.	41,84
B.64.85.30.230	punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V		cad.	55,71
B.64.85.30.235	punto termostato  3md		cad.	42,05
B.64.85.30.240	punto inseritore elettronico a tastiera  3md		cad.	118,80
B.64.85.30.245	punto orologio digitale  3md		cad.	87,25
B.64.85.30.250	punto programmatore giornaliero-settimanale 3md		cad.	140,90
B.64.85.40	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V-K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a bassissima tensione, partendo dal relatrivo dispositivo di alimentazione principale, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.85.40.5	punto pulsante		cad.	39,42
B.64.85.40.10	punto doppio pulsante		cad.	41,52
B.64.85.40.15	punto pulsante con spia		cad.	41,10
B.64.85.40.20	punto pulsante con chiave		cad.	51,51
B.64.85.40.25	punto pulsante con tirante		cad.	36,90
B.64.85.40.30	punto pulsante con targhetta portanome illuminabile 12 V, 3 W  2md		cad.	51,51
B.64.85.40.35	punto richiesta udienza, esterno		cad.	104,10
B.64.85.40.40	punto richiesta udienza, interno		cad.	110,40
B.64.85.40.45	punto spia		cad.	30,48
B.64.85.40.50	punto doppia spia		cad.	34,69
B.64.85.40.55	punto lampada segnapasso orientabile  12÷24 V, 3 W  3md		cad.	51,51
B.64.85.40.60	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	67,80
B.64.85.40.65	punto uscita 12/48 V		cad.	36,27
B.64.85.40.70	punto trasformatore di sicurezza 220/12 V, 2 VA		cad.	51,51
B.64.85.40.75	punto trasformatore di sicurezza 220 V  (rasoio)		cad.	71,48
B.64.85.40.80	punto trasformatore suoneria 220/12÷24 V, 8 VA		cad.	45,36
B.64.85.40.85	punto presa telefono		cad.	36,27
B.64.85.40.90	punto presa 2P, >=48 V		cad.	36,27
B.64.85.40.95	punto presa TV derivazione		cad.	36,27
B.64.85.40.100	punto presa TV passante		cad.	42,05
B.64.85.40.105	punto presa citofono		cad.	44,68
B.64.85.40.110	punto presa audio irreversibile		cad.	36,27
B.64.85.40.115	punto presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	44,68
B.64.85.40.120	punto presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	46,25
B.64.85.40.125	punto presa filodiffusione		cad.	43,10
B.64.85.40.130	punto presa telefono-dati, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	54,66
B.64.85.40.135	punto utilizzo senza frutto 12÷48 V		cad.	21,54
B.64.85.40.140	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	23,65
B.64.85.40.145	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	16,29
B.64.85.40.150	punto ronzatore 12÷48 V		cad.	42,05
B.64.85.40.155	punto suoneria 12÷48 V		cad.	43,68
B.64.85.40.160	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	59,39
B.64.85.40.165	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	66,75
B.64.85.40.170	punto suoneria ausiliaria allarme, 5 s, 12÷24 V, 80 dB  2md		cad.	53,08
B.64.85.40.175	punto rivelatore di fumo, fotoelettrico  3md		cad.	166,10
B.64.85.40.180	punto rivelatore di fumo, termovelocimetricoo  3md		cad.	149,30
B.64.85.40.185	punto rivelatore di gas metano  3md		cad.	120,90
B.64.85.40.190	punto rivelatore di gas GPL  3md		cad.	129,90
B.64.85.40.195	punto rivelatore di gas CO2  3md		cad.	157,10
B.64.85.40.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m  3md		cad.	158,30
B.64.85.40.205	punto presenza persona ad infrarosso passivo 2 A, 20 m  3md		cad.	143,00
B.64.85.40.210	punto ripetitore acustico riv. gas/incendio  2md		cad.	93,03
B.64.85.40.215	punto relè a tempo elettronico 15 min, 12 V  2md		cad.	79,89
B.64.85.40.220	punto relè monostabile, bobina 24 V		cad.	48,35
B.64.85.40.225	punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V		cad.	48,35
B.64.85.40.230	punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V		cad.	62,55
B.64.85.40.235	punto termostato  3md		cad.	48,35
B.64.85.40.240	punto inseritore elettronico a tastiera  3md		cad.	125,60
B.64.85.40.245	punto orologio digitale  3md		cad.	93,03
B.64.85.40.250	punto programmatore giornaliero-settimanale 3md		cad.	148,20

B.64.90	ACCUMULATORI

B.64.90.10	ACCUMULATORE IN TAMPONE
Fornitura e posa in opera di accumulatore con alimentatore in tampone per centrale elettronica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.90.10.5	12 Vdc, 24 Ah		cad.	183,20
B.64.90.20	CARICA ACCUMULATORI
Fornitura e posa in opera di carica accumulatori 12/24 Vdc, alimentazione 220 V 50 Hz.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.90.20.5	monofase, 5 A		cad.	92,20
B.64.90.30	ACCUMULATORI AL PIOMBO
Fornitura e posa in opera di batterie di accumulatori al piombo, contenitore in propilene, comprensivo del riempitmento con soluzione di acido solforico e della carica, conforme alle prescizioni CEI 21-6/3 '98.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.64.90.30.5	12 Vdc, 12 Ah		cad.	33,67
B.64.90.30.10	12 Vdc, 24 Ah		cad.	43,27
B.64.90.30.15	12 Vdc, 32 Ah		cad.	59,72
B.64.90.30.20	12 Vdc, 48 Ah		cad.	78,84
B.64.90.30.25	12 Vdc, 60 Ah		cad.	98,14
B.64.90.30.30	12 Vdc, 72 Ah		cad.	106,80
B.64.90.30.35	12 Vdc, 84 Ah		cad.	121,50
B.64.90.30.40	12 Vdc, 96 Ah		cad.	134,00

B.66	APPARECCHI DI  ILLUMINANZIONE

B.66.10	IMPIANTO PER LUCE DI SICUREZZA

B.66.10.10	APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65
Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente (S.A.) o non permanente, IP65, per installazione fissa a parete, a soffitto o da incasso, adatto anche per esterno, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente con flusso nominale sotto specificato, spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento, corpo in resina autoestinguente UL94-V2, schermo in materiale acrilico antiurto, doppio isolamento, tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.10.5	350 lm, 8  W, resa 120 lm		cad.	122,20
B.66.10.10.10	1150 lm, 18 W, resa 380 lm		cad.	96,69
B.66.10.10.15	1800 lm, 24 W, resa 600 lm		cad.	157,10
B.66.10.10.20	350 lm, 8 W, resa 120 lm, autodiagnosi		cad.	160,70
B.66.10.10.25	1150 lm, 18 W, resa 380 lm, autodiagnosi		cad.	193,10
B.66.10.10.30	1800 lm, 24 W, resa 600 lm, autodiagnosi		cad.	197,90
B.66.10.10.35	350 lm, 8 W, resa 180 lm, S.A.		cad.	151,10
B.66.10.10.40	1150 lm, 18 W, resa 550 lm, S.A.		cad.	133,90
B.66.10.10.45	1800 lm, 24 W, resa 900 lm, S.A.		cad.	196,50
B.66.10.10.50	350 lm, 8 W, S.A., resa 180 lm, autodiagnosi		cad.	202,90
B.66.10.10.55	1150 lm, 18 W, S.A., resa 550 lm, autodiagnosi		cad.	240,10
B.66.10.20	APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP40
Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione non permanente, IP40, per installazione fissa a parete, a soffitto o da incasso, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile in 12 ore, al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente con flusso nominale sotto specificato, spie di segnalazione di funzionamento, malfunzionamento per lampade con autodiagnosi, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.20.5	350 lm, 8 W, resa 120 lm		cad.	98,19
B.66.10.20.10	1150 lm, 18 W, resa 380 lm		cad.	130,80
B.66.10.20.15	1800 lm, 24 W, resa 600 lm		cad.	141,00
B.66.10.20.20	3500 lm, 36 W, resa 1200 lm		cad.	150,50
B.66.10.20.25	350 lm, 8 W, resa 120 lm, autodiagnosi		cad.	123,50
B.66.10.20.30	1150 lm, 18 W, resa 380 lm, autodiagnosi		cad.	160,30
B.66.10.20.35	350 lm, 8 W, resa 120 lm, centralizzato		cad.	121,80
B.66.10.20.40	1150 lm, 18 W, resa 380 lm, centralizzato		cad.	158,60
B.66.10.20.45	1800 lm, 24 W, resa 600 lm, centralizzato		cad.	176,20
B.66.10.30	APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE USCITA, IP40
Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente, IP40, per installazione fissa a parete, a soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di un'ora, per segnalazione uscite, conforme alle norme CEI 64-8/752 '98, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente, spia di segnalazione di funzionamento, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, segnaletica e/o scritta, tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.30.5	da parete, 8 W, leggibile a 24 m		cad.	108,80
B.66.10.30.10	da parete, 18 W, leggibile a 32 m		cad.	161,10
B.66.10.30.15	bifacciale, 11 W, leggibile a 24 m		cad.	136,00
B.66.10.40	APP. AUTONOMO DI ILL. DI EMERGENZA, S.A., IP40
Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente (S.A.), IP40, per installazione fissa a parete, a soffitto o da incasso, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio ad alta temperatura, completo di lampada fluorescente con flusso nominale sotto specificato, spia di segnalazione di funzionamento, malfunzionamento per lampade con autodiagnosi, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.40.5	350 lm, 8 W, resa 180 lm, S.A.		cad.	120,10
B.66.10.40.10	1150 lm, 18 W, resa 550 lm, S.A.		cad.	148,60
B.66.10.40.15	1800 lm, 24 W, resa 900 lm, S.A.		cad.	153,00
B.66.10.40.20	350 lm, 8 W, resa 180 lm, S.A., autodiagnosi		cad.	180,60
B.66.10.40.25	1150 lm, 18 W, resa 550 lm, S.A., autodiagnosi		cad.	219,40
B.66.10.40.30	350 lm, 8 W, resa 180 lm, S.A., centralizzato		cad.	136,00
B.66.10.40.35	1150 lm, 18 W, resa 550 lm, S.A., centralizzato		cad.	194,70
B.66.10.40.40	1800 lm, 24 W, resa 900 lm, S.A., centralizzato		cad.	190,40
B.66.10.50	APP. ILL. EMERGENZA IN ZONE AD ALTO RISCHIO
Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza, alimentazione 220 V, 50 Hz, per illuminazione di zone di lavoro ad alto rischio, 20 lux,  (D.L. 626/94), intervento <=0.5 s, autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada alogena, spia di segnalazione di funzionamento, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, segnaletica e/o scritta, possibilità di controllo centralizzato, tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.50.5	sul lavoro, 2x80 lm, 2x5 W, IP65		cad.	103,40
B.66.10.50.10	sul lavoro, 2x200 lm, 2x10 W, IP65		cad.	125,60
B.66.10.50.15	sul lavoro, 2x200 lm, 2x10 W, IP65, mobile		cad.	132,30
B.66.10.110	TELECOMANDO PER LUCI EMERGENZA
Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di gestione di singoli apparecchi e dell'intero impianto luce emergenza normali o autodiagnosi, usando una linea a 2 fili, 4 fili per lampade sempre accese, possibilità di gestione di più apparecchi telecomando per grossi impianti a più linee;
- possibilità di inibizione della luce di emergenza con lampade autonome, per salvaguardarle in ambienti stagionali fuori servizio, con predisposizione automatica dell'impianto di sicurezza al ritorno della rete, conforme alla norma CEI 64-8/752.35.1 '98;
  FUNZIONI:
- azzerramento, sincronizzazione e richiesta immediata dei test funzionali e di autonomia,
- inibizione dell'impianto,
- inibizione dei test automatici;
  DATI TECNICI:
- alimentazione 220 V, 50 Hz, 
- gestione massima 100 lampade, 440 W, linea 1'000 m,
- segnalazione di guasto di una o più lampade,
- autonomia 24 h,
- tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.110.5	normali		cad.	65,96
B.66.10.110.10	con autodiagnosi		cad.	157,70
B.66.10.120	CENTRALE DI CONTROLLO L. EMERGENZA, AUTOALIMENTATE
Fornitura e posa in opera di centrale di controllo a microprocessore in grado di effettuare test periodici di autocontrollo, di funzionamento e di autonomia dei singoli apparecchi e dell'intero impianto luce emergenza con lampade autonome sempre accese o non, dotate di integratore funzioni e fotocircuito; saranno compresi:
  FUNZIONI:
- colloquio tipo sequenziale sullo stato di ogni singolo apparecchio ed dell'impianto,
- verifiche di funzionamento programmate preordinate per giorni, commutando in emergenza l'impianto per qualche minuto, visualizzazione immediata su display e stampa dati: giorno, ora, tipologia del guasto ed identificazione dell'apparecchio,
- verifiche di autonomia programmate preordinate per settimane, per ogni singolo apparecchio, visualizzazione immediata, stampa dati ed identificazione dell'apparecchio,
  DATI TECNICI:
- display LCD per visualizzare immediatamente l'esito dei test,
- stampante alfanumerica per registrare tutti i dati,
- inclusa un interfaccia, amplificatrice di segnali,
- alimentazione 220 V, 50 Hz,
- gestione 96 o più lampade,
- collegamenti per i segnali cavo a 2 fili,
- gli apparecchi illuminanti di emergenza dovranno avere incorporato il circuito integratore funzioni, i LED segnalazione malfunzionamenti ed il fotocircuito.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.120.5	a display LCD, gestione 96 o più apparecchi		cad.	1.551,00
B.66.10.120.10	sovrapprezzo per interfaccia amplificatrice		cad.	170,90
B.66.10.130	CENTRALE CONTROLLO L. EMERGENZA, CON SOCCORRITORE
Fornitura e posa in opera di centrale di controllo a microprocessore in grado di effettuare test periodici di autocontrollo, di funzionamento e di autonomia dei singoli apparecchi e dell'intero impianto luce emergenza con corpi illuminanti standard anche già in opera, dotandole di fotocircuito, utilizzando uno o più soccorritori come sistema centralizzato di erogazione di energia, ad una linea di alimentazione ed una di controllo, max. 500 m.
La centrale sarà costituita dalla seguente apparecchiatura:
  l'unità centrale; uno o più soccorritori onda sinusoidale, computati a parte; uno o più quadri amministratori di energia erogata dai soccorritori, computati a parte; un fotocircuito per ogni plafoniera di emergenza, computati a parte.
  L'UNITA' CENTRALE, computer composto da tastiera, display e stampante:
  FUNZIONI:
- colloquio tipo sequenziale sullo stato di ogni singolo apparecchio ed dell'impianto, lasciando l'autonomia a ciascun apparecchio,
- verifiche di funzionamento programmate preordinate per giorni, commutando in emergenza l'impianto per qualche minuto,
- verifiche di autonomia programmate mensili, per ogni singolo apparecchio o per gli accumulatori, fino alla salvaguardia,
- memorizzazione di tutti gli eventi in emergenza e dei parametri elettrici,
- visualizzazione, su display, stampa risultati con tipologia del guasto, indicazione data orario ed identificazione dell'apparecchio,
- programmazione dell'inibizione dei soccorritori in orari di chiusura,
- possibilità di simulazione di mancanza di rete,
- possibilità di collegamento ad altri sistemi computerizzati tipo seriale.
  DATI TECNICI:
- display LCD, 16 righe x 40 caratteri,
- stampante alfanumerica per registrare tutti i dati,
- alimentazione 220 V, 50 Hz, 50 VA,
- tastiera a 58 tasti,
- memorizzazione ultimi 500 eventi,
- autonomia 10 h,
- orologio interno programmato per 80 anni.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.130.5	per 96 o più apparecchi		cad.	3.048,00
B.66.10.140	QUADRO AMMINISTRATORE ENERGIA IMP. L. SICUREZZA, CON SOCCORRITORE
Fornitura e posa in opera di quadro amministratore dell'energia erogata dai soccorritori per impianto luce di sicurezza e/o di emergenza, IP55.
   FUNZIONI:
- suddividere l'energia sulle varie linee di carico,
- determinare su ciascuna linea l'autonomia,
- stabilire per ciascuna linea la funzione di solo emergenza o di sempre accesa,
- comando d'intervento per mancanza di rete locale.
  DATI TECNICI:
- alimentazione 48 Vdc  25 W,
- numero linee in uscita 8,
- potenza massima uscita 1500 W,
- linee di alimentazione lampade con cavi resistenti al fuoco,
- collegamento facoltativo fino a 100 fotocircuiti per 100 lampade numerabili.
Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.140.5	per 96 o più lampade		cad.	2.549,00
B.66.10.150	FOTOCIRCUITO, IMP. CENTRALIZZATO, CON SOCCORRITORE
Fornitura e posa in opera di apparecchio a fotocircuito da inserire in corpi illuminanti standart da destinare come app. illuminazione di emergenza, per il loro controllo dalla centrale con soccorritore tramite segnale bus su doppino; spia di segnalazione di funzionamento, 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.150.5	per lampade standard in emergenza		cad.	45,21
B.66.10.210	SOCCORRITORE
Fornitura e posa in opera di soccorritore con uscita 220÷380 Vca, 50 Hz, ad onda sinusoidale stabilizzata, per alimentare utenze privilegiate normalmente connesse alla tensione di rete anche durante le interruzioni della stessa o diminuzioni di tensione inferiore al 20%; completo di batterie senza manutenzione, carica automatica, voltometro, indicazioni di carica e scarica anche a distanza e relative protezioni.
Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.210.5	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 1 h, 1000 W		cad.	4.503,00
B.66.10.210.10	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 1 h, 2000 W		cad.	5.485,00
B.66.10.210.15	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 1 h, 4000 W		cad.	6.466,00
B.66.10.210.20	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 1 h, 6000 W		cad.	6.894,00
B.66.10.210.25	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 3 h, 1000 W		cad.	4.579,00
B.66.10.210.30	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 3 h, 2000 W		cad.	5.560,00
B.66.10.210.35	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 3 h, 4000 W		cad.	7.226,00
B.66.10.210.40	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 3 h  6000 W		cad.	10.350,00
B.66.10.210.45	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 1 h, 1000 W		cad.	4.604,00
B.66.10.210.50	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 1 h, 2000 W		cad.	5.619,00
B.66.10.210.55	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 1 h, 4000 W		cad.	7.574,00
B.66.10.210.60	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 1 h, 6000 W		cad.	8.303,00
B.66.10.210.65	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 3 h, 1000 W		cad.	5.435,00
B.66.10.210.70	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 3 h, 2000 W		cad.	7.146,00
B.66.10.210.75	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 3 h, 4000 W		cad.	9.964,00
B.66.10.210.80	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 3 h, 6000 W		cad.	12.355,00
B.66.10.210.85	uscita 380 Vac, senza manutenzione, 2 h, 7.5 kW		cad.	8.553,00
B.66.10.210.90	uscita 380 Vac, senza manutenzione, 2 h, 10 kW		cad.	9.745,00
B.66.10.210.95	kit  1 armadio portabatterie		cad.	504,00
B.66.10.210.100	kit  3 armadi portabatterie		cad.	1.512,00
B.66.10.220	ALIMENTATORE IN TAMPONE
Fornitura e posa in opera di alimentatore in tampone  per faretti di emergenza, segnalazione uscita, segnagradini, circuiti ausiliari, autonomia 1 ora; completo di batterie senza manutenzione in armadio contenitore, carica automatica, voltometro, indicazioni di carica e scarica anche a distanza e relative protezioni.
Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.220.5	12÷24 Vdc, 75 W		cad.	207,10
B.66.10.220.10	12÷24 Vdc, 150 W		cad.	240,60
B.66.10.220.15	12÷24 Vdc, 300 W		cad.	271,90
B.66.10.220.20	12÷24 Vdc, 600 W		cad.	309,10
B.66.10.220.25	12÷24 Vdc, 900 W		cad.	340,90
B.66.10.250	TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA
Fornitura e posa in opera di targhette segnalazione delle vie di fuga, secondo le tabelle UNI-ISO, adesive, in vinile o in policarbonato secondo l'ambiente, serigrafate antigraffio e resistenti alla maggior parte degli agenti aggressivi.
Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.250.5	vinile,  (150x220) mm, visibilità 6 m		cad.	5,40
B.66.10.250.10	vinile,  (240x345) mm, visibilità 10 m		cad.	7,28
B.66.10.250.15	policarbonato, (150x220) mm, visibilità 6 m		cad.	8,75
B.66.10.250.20	policarbonato, (240x345) mm, visibilità 10 m		cad.	11,26
B.66.10.310	PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5 mm² e conduttore di protezione.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.310.5	indipendente		cad.	14,11
B.66.10.320	PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; cavo non propagante l'incendio, sezione 1.5 mm² e conduttore di protezione.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale di controllo, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e di controllo.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.320.5	con telecomando		cad.	26,90
B.66.10.320.10	autodiagnosi-centralizzato		cad.	26,90
B.66.10.320.15	centralizzato con soccorritore		cad.	19,08
B.66.10.330	PUNTO SEGNAGRADINI - SEGNAPASSO
Fornitura e posa in opera di punto luce segnagradino, o segnapasso, non abbagliante, in ambiente di pubblico spettacolo, atto a sopportare urti notevol; completo di apparecchio segnapasso, segnagradino.
Nel prezzo si intende comperensivo di "QUOTA PARTE" dlinea di distribuzione a partire dall'alimentatore in tampone, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.330.5	per segnagradino 24 V, 3 W		cad.	38,28
B.66.10.330.10	per segnapasso 24 V, 3 W		cad.	38,28
B.66.10.340	PUNTO LUCE DI SERVIZIO PALCO
Fornitura e posa in opera di punto luce di servizio generico o palco teatro, IP44, formato da portalampada a luce bianca e/o blu, non abbagliante, atto a sopportare urti notevoli.
Nel prezzo si intende comperensivo di "QUOTA PARTE" dlinea di distribuzione a partire dal quadro di zona, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.10.340.5	per servizio palco, luce bianco/blu, (5+5) W		cad.	61,40
B.66.10.340.10	per servizio generico, blu, 5 W		cad.	57,19

B.66.20	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - CIVILE

B.66.20.10	APP. ILL. FLUORECSENTE, DA SOFFITTO, IP65
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP65, per impianti AD-FT, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo anticorrosione, in acciaio o policarbonato, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6mm, parabola con ottica semispeculare, schermo in policarbonato cl. V2 o in vetro temperato spessore 4mm, infrangibile, non combustibile, completo di guarnizione in neoprene, apertura a cerniera, emissione diretta o asimmetrica; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.10.5	in policarbonato, 1x18 W		cad.	44,91
B.66.20.10.10	in policarbonato, 1x36 W		cad.	55,02
B.66.20.10.15	in policarbonato, 1x58 W		cad.	66,82
B.66.20.10.20	in acciaio, 1x18 W		cad.	89,50
B.66.20.10.25	in acciaio, 1x36 W		cad.	108,10
B.66.20.10.30	in acciaio, 1x58 W		cad.	134,80
B.66.20.10.35	in acciaio, vetro, asimmetrico, 1x36 W		cad.	152,70
B.66.20.10.40	in acciaio, vetro, asimmetrico, 1x58 W		cad.	183,60
B.66.20.10.45	in acciaio, policarbonato, asimmetrico, 1x36 W		cad.	81,77
B.66.20.10.50	in acciaio, policarbonato, asimmetrico, 1x58 W		cad.	95,27
B.66.20.10.55	in policarbonato, 2x18 W		cad.	61,91
B.66.20.10.60	in policarbonato, 2x36 W		cad.	81,71
B.66.20.10.65	in policarbonato, 2x58 W		cad.	99,40
B.66.20.10.70	in acciaio, 2x18 W		cad.	102,94
B.66.20.10.75	in acciaio, 2x36 W		cad.	122,10
B.66.20.10.80	in acciaio, 2x58 W		cad.	144,00
B.66.20.10.85	in policarbonato, tubolare rapido, 1x18 W		cad.	50,01
B.66.20.10.90	in policarbonato, tubolare rapido, 1x36 W		cad.	57,13
B.66.20.10.95	in policarbonato, tubolare rapido, 1x58 W		cad.	66,39
B.66.20.10.100	in policarbonato, tubolare rapido, 2x18 W		cad.	65,32
B.66.20.10.105	in policarbonato, tubolare rapido, 2x36 W		cad.	77,46
B.66.20.10.110	in policarbonato, tubolare rapido, 2x58 W		cad.	91,76
B.66.20.20	APP. ILL. FLUORECSENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, IP40, tipo industria, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo in acciaio o policarbonato, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm; schermo in policarbonato o in vetro temperato spessore 4 mm, infrangibile, non combustibile; parabola con ottica semispeculare o verniciata; griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, o tubo di protezione antiabbagliamento in policarbonato trasparente, antipolvere, infrangibile; emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; con sezionatore se di tipo rapido; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.20.20	in acciaio, semispeculare, 1x18 W		cad.	79,09
B.66.20.20.25	in acciaio, semispeculare, 1x36 W		cad.	89,62
B.66.20.20.30	in acciaio, semispeculare, 1x58 W		cad.	99,52
B.66.20.20.50	in acciaio, semispeculare, 2x18 W		cad.	88,04
B.66.20.20.55	in acciaio, semispeculare, 2x36 W		cad.	103,15
B.66.20.20.60	in acciaio, semispeculare, 2x58 W		cad.	115,50
B.66.20.20.65	in policarbonato, tubolare rapido, 1x18 W		cad.	31,32
B.66.20.20.70	in policarbonato, tubolare rapido, 1x36 W		cad.	33,35
B.66.20.20.75	in policarbonato, tubolare rapido, 1x58 W		cad.	39,22
B.66.20.20.80	in policarbonato, tubolare rapido, 2x18 W		cad.	40,26
B.66.20.20.85	in policarbonato, tubolare rapido, 2x36 W		cad.	46,89
B.66.20.20.90	in policarbonato, tubolare rapido, 2x58 W		cad.	50,23
B.66.20.30	APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta e indiretta, a plafoniera, IP40, per montaggio sporgente a soffitto, a parete, in struttura per canali luminosi, o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua; composto da corpo, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6mm, parabola con ottica speculare, semispeculare o verniciata, emissione diretta-indiretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, snodi ed elementi distanziatori,  l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.30.5	in struttura, acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W		cad.	61,38
B.66.20.30.10	in struttura, acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W		cad.	69,79
B.66.20.30.15	in acciaio verniciato, speculare, 1x18 W		cad.	78,89
B.66.20.30.20	in acciaio verniciato, speculare, 1x36 W		cad.	106,00
B.66.20.30.25	in acciaio verniciato, speculare, 1x58 W		cad.	124,20
B.66.20.30.30	in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x36 W		cad.	108,10
B.66.20.30.35	in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x58 W		cad.	120,70
B.66.20.30.40	sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 1x36 W		cad.	125,10
B.66.20.30.45	sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 1x58 W		cad.	145,40
B.66.20.30.50	in acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W		cad.	100,11
B.66.20.30.55	in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W		cad.	135,70
B.66.20.30.60	in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W		cad.	160,20
B.66.20.30.65	in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x36 W		cad.	108,10
B.66.20.30.70	in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x58 W		cad.	128,40
B.66.20.30.75	in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x36 W		cad.	96,62
B.66.20.30.80	in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x58 W		cad.	106,70
B.66.20.30.85	sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 1x36 W		cad.	117,40
B.66.20.30.90	sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 1x58 W		cad.	137,70
B.66.20.30.95	sospeso, in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W		cad.	115,30
B.66.20.30.100	sospeso, in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W		cad.	133,50
B.66.20.30.105	in acciaio verniciato, speculare, 2x18 W		cad.	103,50
B.66.20.30.110	in acciaio verniciato, speculare, 2x36 W		cad.	145,40
B.66.20.30.115	in acciaio verniciato, speculare, 2x58 W		cad.	173,70
B.66.20.30.120	in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x36 W		cad.	139,90
B.66.20.30.125	in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x58 W		cad.	176,30
B.66.20.30.130	sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 2x36 W		cad.	117,80
B.66.20.30.135	sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 2x58 W		cad.	186,50
B.66.20.30.140	in acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W		cad.	84,43
B.66.20.30.145	in acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W		cad.	207,00
B.66.20.30.150	in acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W		cad.	233,00
B.66.20.30.155	sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 2x36 W		cad.	136,10
B.66.20.30.160	sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 2x58 W		cad.	158,90
B.66.20.30.165	in acciaio verniciato, speculare, 3x18 W		cad.	157,90
B.66.20.30.170	in acciaio verniciato, speculare, 3x36 W		cad.	240,10
B.66.20.30.175	in acciaio verniciato, speculare, 3x58 W		cad.	291,20
B.66.20.30.180	in acciaio verniciato, semispeculare, 3x18 W		cad.	166,40
B.66.20.30.185	in acciaio verniciato, semispeculare, 3x36 W		cad.	252,80
B.66.20.30.190	in acciaio verniciato, semispeculare, 3x58 W		cad.	316,70
B.66.20.30.195	in acciaio verniciato, speculare, 4x18 W		cad.	172,00
B.66.20.30.200	in acciaio verniciato, speculare, 4x36 W		cad.	268,90
B.66.20.30.205	in acciaio verniciato, speculare, 4x58 W		cad.	330,20
B.66.20.30.210	in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x36 W		cad.	226,80
B.66.20.30.215	in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x58 W		cad.	287,70
B.66.20.30.220	sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 4x36 W		cad.	241,30
B.66.20.30.225	sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 4x58 W		cad.	308,90
B.66.20.30.230	in acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W		cad.	184,70
B.66.20.30.235	in acciaio verniciato, semispeculare, 4x36 W		cad.	288,00
B.66.20.30.240	in acciaio verniciato, semispeculare, 4x58 W		cad.	347,20
B.66.20.40	STRUTTURA PER CANALI LUMINOSI
Fornitura e posa in opera di struttura precablata per canali luminosi continui, discontinui, a reticoli, calate verticali; possibilità di inserire altre utilità e di avere due vani laterali completamente liberi per il trasporto cavi; struttura in lamiera rullata, zincata a caldo e verniciata bianca; completa di accessori di vario tipo quali giunti, terminali, coperchi, sospensioni; tipo e colore a scelta della DL.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.40.5	singola,  1 m		cad.	25,28
B.66.20.40.10	singola,  2 m		cad.	37,63
B.66.20.40.15	singola,  3 m		cad.	55,82
B.66.20.40.20	doppia,  1 m		cad.	34,38
B.66.20.40.25	doppia,  2 m		cad.	62,70
B.66.20.40.30	doppia,  3 m		cad.	93,09
B.66.20.41	CANALA PORTACAVI ED APPARECCHI ILLUMINANTI
Fornitura e posa in opera di canala portacavi ed apparecchi illuminanti, a fila continua, discontinua, a reticoli, calate verticali; possibilità di inserire altre utilità, vano libero per il trasporto cavi; struttura in lamiera rullata, zincata a caldo e verniciata bianca; completa di accessori di vario tipo quali giunti, terminali, coperchi, sospensioni; tipo e colore a scelta della DL.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.41.5	(60x40) mm		m	7,89
B.66.20.42	SOVRAPPREZZO ACCESSORIO DISTANZIATORE
Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di accessorio per canali luminosi a fila continua; possibilità di inserire altre utilità, vano libero per il trasporto cavi; tipo e colore a scelta della DL.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.42.5	monolampada, (300x200) mm		cad.	31,54
B.66.20.42.10	monolampada, (600x200) mm		cad.	36,79
B.66.20.42.15	monolampada, (1200x200) mm		cad.	47,30
B.66.20.42.20	monolampada, (1500x200) mm		cad.	52,56
B.66.20.42.55	bilampada, (300x300) mm		cad.	47,30
B.66.20.42.60	bilampada, (600x300) mm		cad.	52,56
B.66.20.42.65	bilampada, (1200x300) mm		cad.	57,82
B.66.20.42.70	bilampada, (1500x300) mm		cad.	63,08
B.66.20.50	APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera da incasso, IP40, per montaggio a controsoffitto in pannelli (600x600) mm² con eventuale tubo da 36 W ridotto a 1m, o doghe metalliche passo 100÷300 mm, sia singolo che a fila continua; composto da corpo, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm, parabola con ottica speculare, semispeculare o verniciata, emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, staffe di fissaggio al controsoffitto, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.50.5	in acciaio verniciato, speculare, 1x18 W		cad.	66,14
B.66.20.50.10	in acciaio verniciato, speculare,  1x36 W		cad.	88,98
B.66.20.50.15	in acciaio verniciato, speculare, 1x58 W		cad.	105,00
B.66.20.50.20	in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x36 W		cad.	96,21
B.66.20.50.25	in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x58 W		cad.	112,30
B.66.20.50.30	in acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W		cad.	61,47
B.66.20.50.35	in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W		cad.	76,67
B.66.20.50.40	in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W		cad.	92,30
B.66.20.50.45	in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x36 W		cad.	83,04
B.66.20.50.50	in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x58 W		cad.	96,55
B.66.20.50.55	in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x36 W		cad.	77,09
B.66.20.50.60	in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x58 W		cad.	92,30
B.66.20.50.65	in acciaio verniciato, verniciata, 1x36 W		cad.	64,78
B.66.20.50.70	in acciaio verniciato, verniciata, 1x58 W		cad.	81,25
B.66.20.50.75	in acciaio verniciato, speculare, 2x18 W		cad.	90,79
B.66.20.50.80	in acciaio verniciato, speculare, 2x36 W		cad.	132,70
B.66.20.50.85	in acciaio verniciato, speculare, 2x58 W		cad.	158,90
B.66.20.50.90	in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x36 W		cad.	140,30
B.66.20.50.95	in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x58 W		cad.	160,10
B.66.20.50.100	in acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W		cad.	75,93
B.66.20.50.105	in acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W		cad.	102,94
B.66.20.50.110	in acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W		cad.	125,70
B.66.20.50.115	in acciaio verniciato, semis.asimmetrica, 2x36 W		cad.	118,20
B.66.20.50.120	in acciaio verniciato, semis.asimmetrica, 2x58 W		cad.	142,30
B.66.20.50.125	in acciaio verniciato, speculare, 3x18 W		cad.	130,30
B.66.20.50.130	in acciaio verniciato, speculare, 3x36 W		cad.	208,20
B.66.20.50.135	in acciaio verniciato, speculare, 3x58 W		cad.	248,80
B.66.20.50.140	in acciaio verniciato, semispeculare, 3x18 W		cad.	104,80
B.66.20.50.145	in acciaio verniciato, semispeculare, 3x36 W		cad.	159,40
B.66.20.50.150	in acciaio verniciato, semispeculare, 3x58 W		cad.	193,60
B.66.20.50.155	in acciaio verniciato, speculare, 4x18 W		cad.	146,50
B.66.20.50.160	in acciaio verniciato, speculare, 4x36 W		cad.	237,00
B.66.20.50.165	in acciaio verniciato, speculare, 4x58 W		cad.	287,70
B.66.20.50.170	in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x36 W		cad.	215,80
B.66.20.50.175	in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x58 W		cad.	264,40
B.66.20.50.180	in acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W		cad.	110,80
B.66.20.50.185	in acciaio verniciato, semispeculare, 4x36 W		cad.	173,30
B.66.20.50.190	in acciaio verniciato, semispeculare, 4x58 W		cad.	208,60
B.66.20.120	APP. ILL. FLUORESCENTE, A COMPONIBILITA' LINEARE, IP40
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a componibilità lineare per applicazione a sospensione o a parete, sia singolo che a fila continua, adatto per lampade tubolari fluorescenti o altri tipi di lampada, IP40; composto da corpo in alluminio estruso verniciato a fuoco con polveri epossidiche, parabola con ottica speculare, opaca o verniciata, emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento e filtro radio-TV alloggiati all'interno del corpo, tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa, possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nichel-cadmio per l'emergenza, faretto e trasformatore 12 V nel caso di lampade alogene dicroiche, riflettore con vetro frontale filtrante raggi UV e frangiluce direzionale nero nel caso di lampade a ioduri, spazio per passaggio dei cavi alimentazione, accessori di varo tipo quali giunti e/o curve, snodi, terminali, sospensioni elettrificate; lampade, tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necesario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, giunti, testate, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.120.5	tondo, 1x18 W  (Ø 70÷100x700) mm		cad.	46,19
B.66.20.120.10	tondo, 1x36 W  (Ø 70÷100x1300) mm		cad.	59,69
B.66.20.120.15	tondo, 1x58 W  (Ø 70÷100x1600) mm		cad.	68,95
B.66.20.120.20	tondo, compatta, 2x18 W  (Ø 100x1100) mm		cad.	94,60
B.66.20.120.25	tondo, alogena dicroica, 12 V, 50 W  (Ø 100x400) mm		cad.	79,25
B.66.20.120.30	tondo, joduri, 70 W   (Ø 100x400) mm		cad.	83,92
B.66.20.120.35	tondo, emergenza S/C, 1x18 W   (Ø 100x1700) mm		cad.	176,50
B.66.20.120.40	tondo, emergenza S/C, 1x36 W   (Ø 100x2000) mm		cad.	176,40
B.66.20.120.45	tondo 50°, 1x36 W  (Ø 100x1300) mm		cad.	154,80
B.66.20.120.50	tondo 50°, 1x58 W  (Ø 100x1600) mm		cad.	173,00
B.66.20.120.55	piatto, 1x18 W  (240x70x1100) mm		cad.	63,18
B.66.20.120.60	piatto, 1x36 W  (240x70x1700) mm		cad.	74,12
B.66.20.120.65	piatto, 1x58 W  (240x70x2000) mm		cad.	83,38
B.66.20.120.70	piatto, 2x18 W  (240x70x1100) mm		cad.	86,56
B.66.20.120.75	piatto, 2x36 W  (240x70x1700) mm		cad.	107,20
B.66.20.120.80	piatto, 2x58 W  (240x70x2000) mm		cad.	124,90
B.66.20.120.85	piatto, alogena dicroica, 12 V, 50 W  (240x70x400) mm		cad.	91,12
B.66.20.120.90	piatto,  joduri, 300 W  (240x70x400) mm		cad.	99,62
B.66.20.120.95	piatto, emergenza S/C, 1x18 W   (240x70x1700) mm		cad.	218,90
B.66.20.120.100	piatto, emergenza S/C, 1x18,W   (240x70x2000 mm		cad.	222,10
B.66.20.120.105	piatto, asimmetrica, 2x36 W  (240x70x1700) mm		cad.	175,10
B.66.20.120.110	piatto, asimmetrica, 2x58 W  (240x70x1700) mm		cad.	197,10
B.66.20.140	ACCESSORI PER APP. ILL. FLUORESCENTI, A COMPONIBILITA' LINEARE
Fornitura e posa in opera di accessori per apparecchi di illuminazione a componibilità lineare in alluminio estruso, per applicazione a sospensione o a parete, per completamento installazione; accessori di vario tipo quali giunti, curve, snodi, terminali, sospensioni.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.140.5	giunto a L, tondo		cad.	10,37
B.66.20.140.10	giunto a T, tondo		cad.	10,79
B.66.20.140.15	giunto a croce, piatto (240x70) mm		cad.	12,92
B.66.20.140.20	giunto multifunzionale, tondo		cad.	18,01
B.66.20.140.25	curva 90°, tondo		cad.	25,66
B.66.20.140.30	giunto a L, piatto (240x70) mm		cad.	19,29
B.66.20.140.35	giunto a T, piatto (240x70) mm		cad.	27,78
B.66.20.140.40	curva 90°, piatto (240x70) mm		cad.	19,29
B.66.20.140.45	snodo 135°, tondo		cad.	18,01
B.66.20.140.50	snodo 90°, tondo		cad.	18,01
B.66.20.140.55	snodo 180°, tondo		cad.	18,01
B.66.20.140.60	terminale		cad.	9,74
B.66.20.140.65	sospensione semplice		cad.	10,58
B.66.20.140.70	sospensione elettrificata		cad.	15,88
B.66.20.140.75	modulo scrivania 3 prese 10 A		cad.	63,67
B.66.20.140.80	modulo scritta luminosa		cad.	97,86
B.66.20.140.85	modulo scritta semplice		cad.	63,03
B.66.20.140.90	distanziatore  (Ø 100x1000) mm		cad.	30,33
B.66.20.140.95	modulo strutturale tondo/ovale  500 mm		cad.	29,48
B.66.20.140.100	modulo strutturale tondo/ovale  1000 mm		cad.	44,76
B.66.20.140.105	modulo strutturale tondo/ovale  2000 mm		cad.	71,94
B.66.20.140.110	modulo strutturale quadro  500 mm		cad.	42,01
B.66.20.140.115	modulo strutturale quadro  1000 mm		cad.	62,60
B.66.20.140.120	modulo strutturale quadro  2000 mm		cad.	102,09
B.66.20.140.125	modulo strutturale piatto  500 mm		cad.	53,26
B.66.20.140.130	modulo strutturale piatto  1000 mm		cad.	87,23
B.66.20.140.135	modulo strutturale piatto  2000 mm		cad.	138,20
B.66.20.150	APP. ILLUMINANTI A SISTEMA MODULARE, IP20
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, sistema modulare per applicazione a sospensione, sia singolo che a fila continua, adatto per lampade tubolari fluorescenti, IP20; composto da elementi base sospesi ad una o più uscite, rigidi, a più uscite, lampade completamente a vista, protezione lampade con tubo in policarbonato trasparente, tubo passacavo metallico; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento e filtro radio-TV alloggiati all'interno delle sospensioni, tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa, possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nichel-cadmio per l'emergenza; lampade, tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, giunti, testate, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.150.5	elemento sospensione, da 1÷4 uscite		cad.	59,72
B.66.20.150.10	1x36 W		cad.	91,11
B.66.20.150.15	1x58 W		cad.	100,37
B.66.20.150.20	2x36 W		cad.	115,70
B.66.20.150.25	2x58 W		cad.	128,30
B.66.20.150.30	emergenza S/C  1x36 W		cad.	233,70
B.66.20.150.35	emergenza S/C  1x58 W		cad.	252,30
B.66.20.210	SOVRAPPREZZO PER INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di inverter o gruppo alimentatore-reattore e accumulatore ermetico per illuminazione permanente ed in emergenza con resa 30-40%, autoconsumo 10 VA, autonomia minima di un'ora a 36 W, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti in genere, possibilità di inibizione dell'emergenza con comando unificato, completo di batterie al nichel-cadmio con dispositivo per il mantenimento di carica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.210.5	per tubi fluorescenti fino a 24 W, non permanente		cad.	75,60
B.66.20.210.10	per tubi fluorescenti fino a 24 W, permanente		cad.	75,60
B.66.20.210.15	per tubi fluorescenti fino a 65 W, non permanente		cad.	108,80
B.66.20.210.20	per tubi fluorescenti fino a 65 W, permanente		cad.	108,80
B.66.20.220	SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO AD ALTA FREQUENZA
Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di reattore elettronico ad alta frequenza per illuminazione permanente, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti fluorescenti in genere, filtro antidisturbo incorporato, disinserimento automatico dei tubi difettosi; vantaggi: accensione immediata, maggiore efficenza luminosa dopo alcuni minuti, risparmio di energia, flusso luminoso più stabile, doppia durata della lampada, riduzione disturbi elettromagnetici.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.220.5	alimentazione 220 V, per tubi fluorescenti da 18 W		cad.	55,35
B.66.20.220.10	alimentazione 220 V, per tubi fluorescenti da 2x18 W		cad.	62,99
B.66.20.220.15	alimentazione 220 V, per tubi fluorescenti da 36 W		cad.	55,35
B.66.20.220.20	alimentazione 220 V, per tubi fluorescenti da 2x36 W		cad.	62,79
B.66.20.220.25	alimentazione 220 V, per tubi fluorescenti da 58 W		cad.	55,35
B.66.20.220.30	alimentazione.220 V, per tubi fluorescenti da 2x58 W		cad.	62,99
B.66.20.220.35	alimentazione 12 V, per tubi fluorescenti fino a 36 W		cad.	59,67
B.66.20.220.40	alimentazione 24 V, per tubi fluorescenti fino a 36 W		cad.	59,67
B.66.20.220.45	alimentazione 220 V, per lampade V.M. Hg A.P.  70 W		cad.	55,35
B.66.20.230	SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO VARIABILE AD ALTA FREQUENZA
Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di reattore elettronico variabile ad alta frequenza per illuminazione permanente, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti fluorescenti in genere, filtro antidisturbo incorporato, disinserimento automatico dei tubi difettosi, tipo regolabile con campo di variazione fino al 10% o 1% del valore nominale del flusso emesso dalle lampade; vantaggi: accensione immediata, maggiore efficenza luminosa dopo alcuni minuti, risparmio di energia, flusso luminoso più stabile, doppia durata della lampada, riduzione disturbi elettromagnetici.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.230.5	alimentazione 220 V, regolabile al 10%, fluo. 1x18 W		cad.	87,69
B.66.20.230.10	alimentazione 220 V, regolabile al 10%, fluo. 1x36 W		cad.	87,69
B.66.20.230.15	alimentazione 220 V, regolabile al 10%, fluo. 1x58 W		cad.	87,69
B.66.20.230.20	alimentazione 220 V, regolabile all'1%, fluo. 1x18 W		cad.	102,59
B.66.20.230.25	alimentazione 220 V, regolabile all'1%, fluo. 1x36 W		cad.	102,59
B.66.20.230.30	alimentazione 220 V, regolabile all'1%, fluo. 1x58 W		cad.	102,59
B.66.20.235	SOVRAPPREZZO PER FOTOCELLULA
Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di fotocellula sensore di luce per il controllo automatico degli impianti di illuminazione di interni. Completa di spia rossa a LED, sensibilità 200 - 2000 lux, 10 mA a 12 Vdc, munita di 3 m di cavetto ed i connettore modulare.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetto di alimentazione, staffe di fissaggio, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.235.5	fotocellula dimmerabile		cad.	56,00
B.66.20.240	TRASFORMATORE ELETTRONICO PER ALOGENE
Fornitura e posa in opera di trasformatore elettronico ad alta frequenza per illuminazione permanente con lampade alogene a bassissima tensione, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti fluorescenti in genere, filtro antidisturbo incorporato, 220/12-24 V, possibilità di regolazione di luminosità con potenziometro esterno., 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.240.5	12 V,  60 VA		cad.	43,92
B.66.20.240.10	12 V, 100 VA		cad.	48,58
B.66.20.240.15	24 V,  60 VA		cad.	43,92
B.66.20.240.20	24 V, 100 VA		cad.	48,58
B.66.20.250	ALIMENTATORE PER TUBI FLUORESCENTI, ALIM. A BASSISSIMA TENSIONE
Fornitura e posa in opera di alimentatore (convertitore) ad alta frequenza per tubi fluorescenti con linea di alimentazione a bassissima tensione per motivi di sicurezza, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti fluorescenti in genere, filtro antidisturbo incorporato, alimentazione 12÷48 V continua o alternata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.250.5	12 V,  8 W		cad.	71,23
B.66.20.250.10	24 V,  8 W		cad.	59,86
B.66.20.250.15	48 V,  8 W		cad.	96,71
B.66.20.250.20	12 V,  2x8 W		cad.	81,03
B.66.20.250.25	24 V,  2x8 W		cad.	81,03
B.66.20.250.30	48 V,  2x8 W		cad.	96,71
B.66.20.250.35	12 V,  18 W		cad.	81,03
B.66.20.250.40	24 V,  18 W		cad.	81,03
B.66.20.250.45	48 V,  18 W		cad.	96,71
B.66.20.310	APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO, IP55
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a soffitto o a parete, stagno IP55, utilizzo diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, composto da corpo e telaio in pressofusione in lega leggera verniciato con polveri epossidiche, schermo riflettore in alluminio speculare, guarnizione in neoprene, vetro diffusore infrangibile e termoresistente a disegno ottico, rete metallica di protezione, completo di portalampada in porcellana e lampade; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.310.5	tondo, E27, 40÷75 W		cad.	22,16
B.66.20.310.10	tondo, E27, 100 W		cad.	27,26
B.66.20.310.15	tondo, compatta, E27,  9÷11 W		cad.	30,91
B.66.20.310.20	tondo, compatta, E27, 18 W		cad.	37,10
B.66.20.310.25	ovale, E27, 40÷75 W		cad.	23,92
B.66.20.310.30	ovale, E27, 100 W		cad.	29,81
B.66.20.310.35	ovale, compatta, E27,  9÷11 W		cad.	31,26
B.66.20.310.40	ovale, compatta, E27, 18 W		cad.	32,94
B.66.20.310.45	a triangolo, grande,  E27, 150 W		cad.	46,35
B.66.20.310.50	a triangolo, grande, compatta, 18 W		cad.	61,91
B.66.20.320	APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO, IP40
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a soffitto o a parete, IP40, utilizzo diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, vetro diffusore infrangibile e termoresistente, completo di portalampada in porcellana e lampade con eventuale rifasamento; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.320.5	tondo,  E27,  40÷75 W		cad.	27,47
B.66.20.320.10	tondo,  E27,  100 W		cad.	45,53
B.66.20.320.15	tondo, compatta, E27,  9÷11 W		cad.	37,96
B.66.20.320.20	tondo, compatta, E27, 18 W		cad.	43,37
B.66.20.320.25	tondo, circolina, E27,  22 W		cad.	30,55
B.66.20.320.30	tondo, circolina, E27,  32÷40 W		cad.	35,59
B.66.20.320.35	ovale,  E27,  40÷75 W		cad.	42,33
B.66.20.320.40	ovale,  E27,  100 W		cad.	40,27
B.66.20.320.45	ovale, compatta, E27,  9÷11 W		cad.	40,12
B.66.20.320.50	ovale, compatta, E27,  18 W		cad.	62,57
B.66.20.320.55	applique,  E27,  40÷75,W		cad.	58,71
B.66.20.320.60	applique,  E27,  100 W		cad.	75,70
B.66.20.330	APP. ILLUMINANTE PER INTERNO,  A PROIETTORE, IP23
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno, IP23, a proiettore orientabile, a incasso, sospeso, su binario o a parete, con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio singolo od accoppiato, composto da corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, emissione diretta, indiretta o asimmetrica, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente od opaco antiabbagliamento e filtro U.V.; completo di portalampada in porcellana, lampada, alimentatore, accenditore e condensatore di rifasamento; possibilità di inserimento di reattore elettronico e/o funzionamento in emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetto di alimentazione, staffe di fissaggio, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.330.5	faretto, da incasso, compatta, 220 V, 2G11,  18 W		cad.	47,30
B.66.20.330.10	da incasso, alogena, 220 V,  R7s-15,  100÷300 W		cad.	76,22
B.66.20.330.15	da incasso, alogena, 220 V,  R7s-15,  300÷500 W		cad.	89,35
B.66.20.330.20	da incasso, V.M. Hg A.P.,  R7s-15,  70 W		cad.	170,90
B.66.20.330.25	da incasso, V.M. Hg A.P.,  R7s-15,  150 W		cad.	199,80
B.66.20.330.30	da parete, alogena, 220 V,  R7s-15,  100÷300 W		cad.	89,35
B.66.20.330.35	da parete, alogena, 220 V,  R7s-15,  300÷500 W		cad.	99,87
B.66.20.330.40	da parete, V.M. Hg A.P.,  R7s-15,  70 W		cad.	189,20
B.66.20.330.45	da parete, V.M. Hg A.P.,  R7s-15,  150 W		cad.	212,90
B.66.20.330.50	da parete, alogena, 220 V,  70÷150 W, lusso		cad.	312,70
B.66.20.330.55	da parete, alogena, 220 V,  70÷150 W + 8 W emergenza, lusso		cad.	325,90
B.66.20.330.60	da parete, alogena, 220 V,  250÷400 W, lusso		cad.	331,20
B.66.20.330.65	da parete, alogena, 220 V,  150W + 300 W, lusso		cad.	336,40
B.66.20.330.70	da parete, sodio, 220 V,  70 W, lusso		cad.	302,30
B.66.20.330.75	da parete, sodio, 220 V,  250÷400 W, lusso		cad.	302,30
B.66.20.330.80	da parete, ioduri, 220 V,  70÷150 W, lusso		cad.	294,30
B.66.20.330.85	da parete, ioduri, 220 V,  250÷400 W, lusso		cad.	299,60
B.66.20.340	APP. ILLUMINANTE AD ALOGENI, A FARETTO, IP20
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno a bassissima tensione 12-24 V ad alogeni, IP20, a faretto orientabile, a incasso, sospeso, su binario o a parete, con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, composto da corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, ad alto smaltimento termico, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato oro/argento, fascio stretto, medio o largo, o con ottica dicroica, filtro U.V.; con o senza trasformatore incorporato, condensatore di rifasamento; possibilità di inserimento di reattore elettronico e/o funzionamento in emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetto di alimentazione, staffe di fissaggio, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.20.340.5	orientabile, 12÷24 V,  GY6.35,  50 W		cad.	55,19
B.66.20.340.10	orientabile dicroica 35÷48 mm, 12÷24 V,  GZ4,  50 W		cad.	68,33
B.66.20.340.15	orientabile, 51 mm, 12÷24 V,  GX5.3,  20 W		cad.	68,33
B.66.20.340.20	orientabile, 70 mm,  12÷24 V,  BA15d,  50÷75 W		cad.	76,22
B.66.20.340.25	orientabile, 111 mm,  12÷24 V,  G53,  75 W		cad.	76,22
B.66.20.340.30	orientabile, con trafo 12÷24 V,  GY6.35,  50 W		cad.	105,10
B.66.20.340.35	orientabile, dicroica 35÷48 mm, con trafo 12÷24 V,  GZ4,  50 W		cad.	120,90
B.66.20.340.40	orientabile, 51 mm, con trafo 12÷24 V,  GX5.3,  20 W		cad.	120,90
B.66.20.340.45	orientabile, 70 mm, con trafo 12÷24 V,  BA15d,  50÷70 W		cad.	123,60
B.66.20.340.50	orientabile, 111 mm, con trafo 12÷24 V,  G53,  75 W		cad.	128,70
B.66.20.340.55	da incasso orientabile, 12÷24 V,  GY6.35,  50 W		cad.	28,91
B.66.20.340.60	da incasso orientabile, 51 mm 12÷24 V,  GX5.3,  20÷50 W		cad.	34,16
B.66.20.340.65	da incasso orientabile, 70 mm , 12-24 V,  BA15d,  50 W		cad.	39,42
B.66.20.340.70	da incasso orientabile, 111 mm,  12÷24 V,  G53,  75 W		cad.	55,19

B.66.30	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - RESIDENZIALE

B.66.30.10	APP. ILLUMINANTE PER ESTERNO, A PROIETTORE, IP55
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per zone residenziali, IP55, a proiettore orientabile con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a parete, a palo, singolo od accoppiato, composto da corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio purissimo stampato brillantato ed anodizzato a buccia d'arancia, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente od opaco; completo di alimentatore, accenditore e condensatore di rifasamento alloggiati all'interno, portalampada in porcellana, lampada, cavetto di alimentazione e staffe di fissaggio apposite; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.30.10.5	proiettore con lampada incandescenza, E27, 40÷100 W		cad.	29,95
B.66.30.10.10	proiettore con lampada fluorescente compatta, E27, 9÷18 W		cad.	29,95
B.66.30.10.15	proiettore con lampada fluo compatta, E27, 9÷18 W + inverter		cad.	117,00
B.66.30.10.20	proiettore con lampada a V.M. Hg ad A.P., E27,  50-70-80-125 W		cad.	131,80
B.66.30.10.25	proiettore con lampada al Na A.P., E27, 70-100 W		cad.	117,00
B.66.30.10.30	palo, alluminio estruso,  h. 1500 mm		cad.	131,90
B.66.30.10.35	palo, alluminio estruso,  h. 2500 mm		cad.	187,10
B.66.30.10.40	palo, acciaio,  h. 1500 mm		cad.	75,86
B.66.30.10.45	palo, acciaio,  h. 2500 mm		cad.	78,79
B.66.30.10.50	raccordo testa palo,  60 mm		cad.	23,04
B.66.30.10.55	braccio da parete, alluminio estruso, <=600 mm		cad.	35,43
B.66.30.10.60	doppio braccio da palo, alluminio estruso		cad.	57,60
B.66.30.10.65	paraluce		cad.	12,98
B.66.30.10.70	griglia di protezione		cad.	21,12
B.66.30.20	APP. ILLUMINANTE PER ESTERNO, A LAMPIONCINO, IP55
Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione per esterno residenziale, IP55, a lampioncino, da parete o da palo, costituito da corpo illuminante in policarbonato trasparente, resistente ad atti vandalici, portalampada in ceramica, lampada vario tipo, eventuale alimentatore e condensatore di rifasamento; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.30.20.5	diffusore Ø 250 mm, incandescenza, E27, 40 W		cad.	55,47
B.66.30.20.10	diffusore Ø 250 mm, compatta, E27, 9÷24 W		cad.	63,96
B.66.30.20.15	diffusore Ø 250 mm, V.M. Hg A.P., E27, 50-80 W		cad.	71,61
B.66.30.20.20	diffusore Ø 250 mm, Na A.P., E27, 50 W		cad.	83,07
B.66.30.20.25	diffusore Ø 500 mm, incandescenza, E27, 40÷100 W		cad.	72,46
B.66.30.20.30	diffusore Ø 500 mm, compatta, E27, 9÷24 W		cad.	76,71
B.66.30.20.35	diffusore Ø 500 mm, V.M. Hg A.P., E27, 50-80-125 W		cad.	85,20
B.66.30.20.40	diffusore Ø 500 mm, Na A.P., E27, 50-70 W		cad.	89,44
B.66.30.20.45	palo, alluminio estruso,  h. <=1500 mm		cad.	125,80
B.66.30.20.50	palo, alluminio estruso,  h. <=2500 mm		cad.	223,20
B.66.30.20.55	palo, ABS rinforzata,  h. <=1500 mm		cad.	33,82
B.66.30.20.60	palo, ABS rinforzata,  h. <=2500 mm		cad.	59,68
B.66.30.20.65	palo, acciaio,  h. <=1500 mm		cad.	96,24
B.66.30.20.70	palo, acciaio,  h. <=2500 mm		cad.	117,00
B.66.30.20.75	braccio, da parete, alluminio estruso		cad.	46,12
B.66.30.20.80	doppio braccio da palo, alluminio estruso		cad.	68,21

B.66.40	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - ARTISTICI

B.66.40.10	APP. ILLUMINANTE, IN STILE, IP20
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno, IP20, approvazione I.M.Q., in stile ed unico, per sospensione, da soffitto, da parete diritta o ad angolo, da tavolo o da terra; completo di lampada ad alogeni, ad emissione diretta e indiretta; realizzato in metallo verniciato con finiture in nichel, od in metallo antichizzato; riflettore laccato in nichel, orientabile mediante snodi, con cavetto elettrico passante all'interno; vetro trasparente di protezione lampada e filtro U.V., o vetro bianco con incalmo di colori ; regolabile in altezza con eventuali aste telescopiche; variatore di intensità; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, staffe di fissaggio, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.40.10.5	da soffitto,  220 V,  E27,  100 W		cad.	218,10
B.66.40.10.10	da soffitto,  220 V,  R7s,  100 W		cad.	220,70
B.66.40.10.15	a sospensione, h. regolabile,  220 V,  E27,  300 W		cad.	247,00
B.66.40.10.20	a sospensione, h. regolabile,  220 V,  R7s,  300 W		cad.	249,60
B.66.40.10.25	da parete, orientabile,  220 V,  E27,  300 W		cad.	273,40
B.66.40.10.30	da parete, orientabile,  220 V,  R7s,  300 W		cad.	275,90
B.66.40.10.35	da angolo parete, orientabile,  220 V,  E27,  300 W		cad.	286,50
B.66.40.10.40	da tavolo, regolabile,  220 V,  R7s,  100 W		cad.	220,70
B.66.40.10.45	da terra, altezza regolabile,  220 V,  R7s,  450 W		cad.	304,90

B.66.50	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - PALESTRE, CAPANNONI

B.66.50.10	APP. ILLUMINANTE, PER PALESTRA, IP23
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno di palestre, IP23, per montaggio a soffitto o da parete, orientabile, completo di: corpo in lamiera di acciaio stampato verniciata a fuoco, fascio stretto o asimmetrico, provvisto di alettetura per il raffreddamento, vano lampada in esecuzione aperta in cui sono alloggiati lo specchio in alluminio purissimo in esecuzione martellata, vano portaccessori separato dal vano lampada, ventilato; protetto da un coperchio in chiusura, accessori elettrici montati e connessi su piastra estraibile, in esecuzione rifasata; griglia protezione frangiluce antiabbagliamento in lamiera d'acciaio verniciata in bianco montata su telaio completo di cerniere, dispositivo di chiusura, equipaggiabile con schermo trasparente in mekralon; portalampada, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, lampada e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.50.10.5	proiettore, fisso, lampada V.M. Hg A.P., E27, 250÷400 W		cad.	37,84
B.66.50.10.10	proiettore, orientabile, lampada V.M. Hg A.P., TS Fc2, 250÷400 W		cad.	305,80
B.66.50.10.15	proiettore, orientabile, lampada alogena,  220 V,  R7s-15,  300÷500 W		cad.	212,40
B.66.50.10.20	proiettore, orientabile, lampada V.M. Hg A.P.,  E27,  125 W		cad.	178,40
B.66.50.110	APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO CAPANNONI, IP23
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno di capannoni, IP23, a riflettore con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a soffitto, completo di: corpo in acciaio stampato verniciatura per cataforesi, piastra portaccessori in acciaio zincato, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato 99.85%, bloccacavo, schermo di protezione e minimo abbagliamento; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, lampada e staffe di fissaggio ; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.50.110.5	proiettore, lampada V.M. Hg  A.P.,  E40,  250 W		cad.	182,70
B.66.50.110.10	proiettore, lampada V.M. Hg  A.P.,  E40,  400 W		cad.	195,40
B.66.50.110.15	proiettore, lampada V.M. Hg  A.P.,  E40,  700÷1000 W		cad.	412,00
B.66.50.110.20	proiettore, lampada V.M. Hg  A.P., TS  Fc2,  360 W		cad.	237,90
B.66.50.110.25	proiettore, lampada Na A.P.,  E40,   250 W		cad.	184,80
B.66.50.110.30	proiettore, lampada Na A.P.,  E40,  400 W		cad.	208,20
B.66.50.110.35	proiettore, lampada Na A.P.,  E40,  1000 W		cad.	433,20

B.66.60	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - PER ESTERNI

B.66.60.10	APP. ILLUMINANTE, PER MONUMENTI, IP67
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per monumenti, IP67, a proiettore orientabile con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a parete, a palo o a terra, singolo od accoppiato, completo di: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, fascio largo, stretto o asimmetrico, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato antivandalo trasparente od opaco antiabbagliante; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, lampada e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.60.10.5	proiettore asimmetrico, lampada V.M. Hg A.P.,  E40,  250 W		cad.	187,10
B.66.60.10.10	proiettore asimmetrico, lampada V.M. Hg A.P.,  E40,   400 W		cad.	201,90
B.66.60.10.15	proiettore asimmetrico, lampada Na A.P.,  Fc2,   250 W		cad.	193,40
B.66.60.10.20	proiettore asimmetrico, lampada Na A.P.,  Fc2,  400 W		cad.	218,90
B.66.60.110	APP. ILLUMINANTE, PER GRANDI SUPERFICI, IP55
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per grandi superfici, IP55, a proiettore orientabile con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a parete, a palo, singolo od accoppiato, completo di: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, fascio largo, stretto o asimmetrico, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente od opaco; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, lampade e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.60.110.5	proiettore, lampada incandescenza,  E27,  100 W		cad.	80,92
B.66.60.110.10	proiettore, lampada fluorescente, 2G13-56,  40-56 W		cad.	104,30
B.66.60.110.15	proiettore, lampada alogena, 220 V,  R7s,   75÷150 W		cad.	206,20
B.66.60.110.20	proiettore, lampada alogena, 220 V,  Fc2,   250÷360 W		cad.	265,60
B.66.60.110.25	proiettore, lampada alogena, 220 V,  E40,   360÷1000 W		cad.	303,80
B.66.60.110.30	proiettore, lampada V.M. Hg A.P.,  E40,  250÷400 W		cad.	201,90
B.66.60.110.35	proiettore, lampada V.M. Hg A.P.,  E40,  500÷1000 W		cad.	269,80
B.66.60.110.40	proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS  Fc2,   360 W		cad.	257,10
B.66.60.110.45	proiettore, lampada Na A.P.,  Fc2,  250÷400 W		cad.	299,60
B.66.60.110.50	proiettore, lampada Na A.P.,  E40,  400÷1000 W		cad.	350,50
B.66.60.210	APP. ILLUMINANTE, PER CAMPI SPORTIVI, IP65
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per campi sportivi, IP65, a proiettore orientabile con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a parete, a palo, singolo od accoppiato, completo di: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, fascio largo, stretto o asimmetrico, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente od opaco; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, lampade e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.60.210.5	proiettore, lampada alogena, 220 V,  Fc2,   250÷360 W		cad.	191,30
B.66.60.210.10	proiettore, lampada alogena, 220 V,  E40,   360÷1000 W		cad.	356,90
B.66.60.210.15	proiettore, lampada alogena, 220 V,  E40,   2000 W		cad.	371,70
B.66.60.210.20	proiettore, lampada V.M. Hg A.P.,  E40,   400 W		cad.	214,60
B.66.60.210.25	proiettore, lampada V.M. Hg A.P.,  E40,   700-1000 W		cad.	322,90
B.66.60.210.30	proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS  Fc2,   360 W		cad.	250,70
B.66.60.210.35	proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS  Fc2,   1000 W		cad.	286,80
B.66.60.210.40	proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS  Fc2,   2000 W		cad.	454,50
B.66.60.310	APP. ILLUMINANTE, PER STRADE, IP55
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per testa palo o a sbraccio di Ø 60 cm, o sospese su strada, IP55, con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio singolo od accoppiato, completo di: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, parabola riflettente di alluminio 99.8%, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile per l'apertura superiore verso il retro, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente, infrangibile; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore condensatore di rifasamento, lampada e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.60.310.5	proiettore, lampada  V.M. Hg A.P.,  E27,   80-100 W		cad.	136,10
B.66.60.310.10	proiettore, lampada V.M. Hg A.P.,  E27,   125÷250 W		cad.	161,60
B.66.60.310.15	proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS  R7s,   150 W		cad.	191,30
B.66.60.310.20	proiettore, lampada Na A.P.,  E27,   70-100 W		cad.	195,50
B.66.60.310.25	proiettore, lampada Na A.P.,  E40,   150÷250 W		cad.	212,50

B.66.70	IMPIANTO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA

B.66.70.220	POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO, IP55
Fornitura e posa in opera di pozzetto, per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra, con guarnizione e coperchio a viti, IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica 9, con appositi passacavi, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere, resistenza a carico maggiore di 12 kg/cm².
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, massetto di sottofondo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.70.220.5	palo/luce,  (210x260x145 ) mm		cad.	28,91
B.66.70.220.10	derivazione,  (265x365x255) mm		cad.	48,35
B.66.70.220.15	senza fondo,  (265x365x255) mm		cad.	34,16
B.66.70.310	PALI DI SOSTEGNO PER APPARECCHI ILLUMINANTI
Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto, (per altezza totale 10 m, altezza fuori terra 9 m, Ø base 115 mm, Ø testa 60 mm,) in acciaio zincato a caldo, con bullone di terra da 12 mm, foro per passaggio cavi ed asola con portello, fissaggio palo nel plinto, morsettiera, nonchè collegamento a terra del palo con corda nuda di rame da 35 mm², erezione palo, atto a ricevere l'apparecchio illuminante.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.70.310.5	altezza fuori terra 5 m		cad.	252,30
B.66.70.310.10	altezza fuori terra 7 m		cad.	273,40
B.66.70.310.15	altezza fuori terra 9 m		cad.	299,60

B.66.80	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - USI SPECIALI

B.66.80.10	APP. ILLUMINANTE, PER ESTERNO ELIPORTI, IP55
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illumunazione per segnalazione ostacolo esterno di eliporti, IP55, a proiettore orientabile con possibilità di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a terra o sopra terrazzo, completo di: corpo in allumunio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato a luce rossa; portalampada in porcellana, lampada e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.66.80.10.5	proiettore, lampada incandescenza,  E27,  100 W,  24 V		cad.	170,00
B.66.80.10.10	proiettore, lampada alogena,  G6.35,  50 W,  24 V		cad.	140,30

B.72	OPERE DA TERMOIDRAULICO

B.72.6	MATERIALI A PIE' D'OPERA

B.72.6.1	TUBAZIONI NERE UNI 8863-S
Fornitura in cantiere di tubazioni nere UNI 8863-S, serie media, rispondenti allle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti.
B.72.6.1.1	serie media		kg	1,49
B.72.6.3	TUBAZIONI NERE CATRAMATE UNI 8863-S
Fornitura in cantiere di tubazioni nere catramate UNI 8863-S, serie media, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti.
B.72.6.3.1	serie leggera		kg	1,71
B.72.6.3.3	serie pesante		kg	2,27
B.72.6.5	TUBAZIONI NERE UNI 8863-S  - RIVEST. POLIETILENE
Fornitura in cantiere di tubazioni nere UNI 8863-S, serie media, con rivestimento in polietilene, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.5.1	serie leggera		kg	2,27
B.72.6.7	TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S
Fornitura in cantiere di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.7.1	serie media		kg	1,82
B.72.6.9	TUB. ZINCATE UNI 8863-5745-S   RIVEST. POLIETILENE
Fornitura in cantiere di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, con rivestimento in polietilene, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.9.1	serie leggera		kg	2,81
B.72.6.11	TUBAZIONI IN P.E. AD ALTA DENSITA' PN 10
Fornitura in cantiere di tubazioni in polietilene ad alta densita', colore nero, per condotte di fluidi in pressione rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanita' con circolare n° 102 del 2/12/78. Pressione nominale 10 bar.Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.11.1	diametro 16 mm		m	0,56
B.72.6.11.3	diametro 20 mm		m	0,56
B.72.6.11.5	diametro 25 mm		m	0,56
B.72.6.11.7	diametro 32 mm		m	1,15
B.72.6.11.9	diametro 40 mm		m	1,71
B.72.6.11.11	diametro 50 mm		m	2,81
B.72.6.11.13	diametro 63 mm		m	4,52
B.72.6.11.15	diametro 75 mm		m	6,24
B.72.6.11.17	diametro 90 mm		m	9,05
B.72.6.11.19	diametro 110 mm		m	13,58
B.72.6.13	TUBAZIONI IN RAME PREISOLATE
Fornitura in cantiere di tubazioni in rame preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.13.1	diametro 10x1 mm		m	1,15
B.72.6.13.3	diametro 12x1 mm		m	1,15
B.72.6.13.5	diametro 14x1 mm		m	1,15
B.72.6.13.7	diametro 16x1 mm		m	1,71
B.72.6.13.9	diametro 18x1 mm		m	1,71
B.72.6.13.11	diametro 20x1 mm		m	1,71
B.72.6.13.13	diametro 22x1 mm		m	2,27
B.72.6.15	TUBAZIONI PVC SERIE PESANTE UNI 5443-64 TIPO 302
Fornitura in cantiere di tubazioni PVC serie pesante UNI 5443-64 tipo 302, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.15.1	diametro 32 mm		m	1,15
B.72.6.15.3	diametro 40 mm		m	1,71
B.72.6.15.5	diametro 50 mm		m	1,71
B.72.6.15.7	diametro 63 mm		m	2,27
B.72.6.15.9	diametro 75 mm		m	2,81
B.72.6.15.11	diametro 82 mm		m	3,42
B.72.6.15.13	diametro 100 mm		m	3,98
B.72.6.15.15	diametro 110 mm		m	3,98
B.72.6.15.17	diametro 125 mm		m	4,52
B.72.6.15.19	diametro 140 mm		m	5,08
B.72.6.15.21	diametro 160 mm		m	6,24
B.72.6.15.23	diametro 200 mm		m	9,61
B.72.6.15.25	diametro 250 mm		m	14,13
B.72.6.17	TUBAZIONI IN POLIETILENE DURO PER SCARICHI
Fornitura in cantiere di tubazioni in polietilene duro per scarichi, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.17.1	diametro 32 mm		m	1,15
B.72.6.17.3	diametro 40 mm		m	1,71
B.72.6.17.5	diametro 50 mm		m	1,71
B.72.6.17.7	diametro 63 mm		m	2,27
B.72.6.17.9	diametro 75 mm		m	2,81
B.72.6.17.11	diametro 90 mm		m	3,98
B.72.6.17.13	diametro 110 mm		m	5,69
B.72.6.17.15	diametro 125 mm		m	7,95
B.72.6.17.17	diametro 160 mm		m	12,47
B.72.6.17.19	diametro 200 mm		m	15,84
B.72.6.19	TUBAZIONI NERE PREISOLATE UNI 8863-S
Fornitura in cantiere di tubazioni nere preisolate UNI 8863-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.19.1	diametro 1/2"		m	15,84
B.72.6.19.3	diametro 3/4"		m	17,01
B.72.6.19.5	diametro 1"		m	17,55
B.72.6.19.7	diametro 1"1/4		m	22,07
B.72.6.19.9	diametro 1"1/2		m	23,78
B.72.6.19.11	diametro 2"		m	26,59
B.72.6.19.13	diametro 2"1/2		m	30,57
B.72.6.19.15	diametro 3"		m	36,20
B.72.6.19.17	DN 100		m	48,07
B.72.6.19.19	DN 125		m	53,21
B.72.6.19.21	DN 150		m	67,88
B.72.6.19.23	DN 200		m	97,68
B.72.6.19.25	DN 250		m	140,80
B.72.6.19.27	DN 300		m	173,30
B.72.6.21	CURVE A 45. PER TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863-S
Fornitura in cantiere di curve a 45. per tubazioni nere preisolate UNI 8863-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.21.1	diametro 1/2"		cad.	42,99
B.72.6.21.3	diametro 3/4"		cad.	44,70
B.72.6.21.5	diametro 1"		cad.	48,07
B.72.6.21.7	diametro 1"1/4		cad.	58,50
B.72.6.21.9	diametro 1"1/2		cad.	59,61
B.72.6.21.11	diametro 2"		cad.	70,09
B.72.6.21.13	diametro 2"1/2		cad.	83,34
B.72.6.21.15	diametro 3"		cad.	99,89
B.72.6.21.17	DN 100		cad.	112,60
B.72.6.21.19	DN 125		cad.	142,40
B.72.6.21.21	DN 150		cad.	174,90
B.72.6.21.23	DN 200		cad.	391,80
B.72.6.21.25	DN 250		cad.	612,60
B.72.6.21.27	DN 300		cad.	778,10
B.72.6.23	CURVE A 90. PER TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863-S
Fornitura in cantiere di curve a 90. per tubazioni nere preisolate UNI 8863-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.23.1	diametro 1/2"		cad.	37,91
B.72.6.23.3	diametro 3/4"		cad.	39,62
B.72.6.23.5	diametro 1"		cad.	41,89
B.72.6.23.7	diametro 1"1/4		cad.	48,07
B.72.6.23.9	diametro 1"1/2		cad.	50,94
B.72.6.23.11	diametro 2"		cad.	62,36
B.72.6.23.13	diametro 2"1/2		cad.	72,85
B.72.6.23.15	diametro 3"		cad.	88,86
B.72.6.23.17	DN 100		cad.	128,00
B.72.6.23.19	DN 125		cad.	162,80
B.72.6.23.21	DN 150		cad.	202,50
B.72.6.23.23	DN 200		cad.	368,10
B.72.6.23.25	DN 250		cad.	550,80
B.72.6.23.27	DN 300		cad.	695,40
B.72.6.25	GIUNTI UNIONE TUBAZIONI PREISOLATE
Fornitura in cantiere di giunti d'unione per tubazioni preisolate, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.25.1	diametro 1/2"		cad.	30,57
B.72.6.25.3	diametro 3/4"		cad.	30,57
B.72.6.25.5	diametro 1"		cad.	30,57
B.72.6.25.7	diametro 1"1/4		cad.	35,10
B.72.6.25.9	diametro 1"1/2		cad.	35,10
B.72.6.25.11	diametro 2"		cad.	37,91
B.72.6.25.13	diametro 2"1/2		cad.	42,45
B.72.6.25.15	diametro 3"		cad.	45,26
B.72.6.25.17	DN 100		cad.	52,05
B.72.6.25.19	DN 125		cad.	64,02
B.72.6.25.21	DN 150		cad.	79,47
B.72.6.25.23	DN 200		cad.	97,14
B.72.6.25.25	DN 250		cad.	153,50
B.72.6.25.27	DN 300		cad.	177,70
B.72.6.27	DIRAMAZIONI A "T" TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863
Fornitura in cantiere di diramazioni a "T" per tubazioni interrate preisolate UNI 8863-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.27.1	tubazione da 1/2" diramazione da 1/2"		cad.	94,37
B.72.6.27.3	tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"		cad.	96,02
B.72.6.27.5	tubazione da 1" diramazione da 1"		cad.	98,79
B.72.6.27.7	tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4		cad.	113,70
B.72.6.27.9	tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2		cad.	115,90
B.72.6.27.11	tubazione da 2" diramazione da 2"		cad.	133,50
B.72.6.27.13	tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2		cad.	166,10
B.72.6.27.15	tubazione da 3" diramazione da 3"		cad.	188,80
B.72.6.27.17	tubazione da DN 100 diramazione da DN 100		cad.	232,30
B.72.6.27.19	tubazione da DN 125 diramazione da DN 125		cad.	316,80
B.72.6.27.21	tubazione da DN 150 diramazione da DN 150		cad.	381,30
B.72.6.27.23	tubazione da DN 200 diramazione da DN 200		cad.	607,10
B.72.6.27.25	tubazione da DN 250 diramazione da DN 250		cad.	1.838,00
B.72.6.27.27	tubazione da DN 300 diramazione da DN 300		cad.	2.390,00
B.72.6.29	GIUNTI DILATAZIONE TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863-S
Fornitura in cantiere di giunti di dilatazione per tubazioni nere preisolate UNI 8863-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.29.1	diametro 1"1/4		cad.	667,80
B.72.6.29.3	diametro 1"1/2		cad.	667,80
B.72.6.29.5	diametro 2"		cad.	739,60
B.72.6.29.7	diametro 2"1/2		cad.	816,80
B.72.6.29.9	diametro 3"		cad.	1.005,00
B.72.6.29.11	DN 100		cad.	1.126,00
B.72.6.29.13	DN 125		cad.	1.501,00
B.72.6.29.15	DN 150		cad.	1.727,00
B.72.6.29.17	DN 200		cad.	2.296,00
B.72.6.29.19	DN 250		cad.	3.196,00
B.72.6.29.21	DN 300		cad.	4.012,00
B.72.6.31	TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S
Fornitura in cantiere di tubazioni zincate preisolate UNI 8863-5745-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.31.1	diametro 3/4"		m	17,55
B.72.6.31.3	diametro 1"		m	19,25
B.72.6.31.5	diametro 1"1/4		m	24,34
B.72.6.31.7	diametro 1"1/2		m	25,44
B.72.6.31.9	diametro 2"		m	31,67
B.72.6.31.11	diametro 2"1/2		m	37,36
B.72.6.31.13	diametro 3"		m	52,05
B.72.6.33	CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S
Fornitura in cantiere di curve a 45.-90. per tubazioni zincate preisolate UNI 8863-5745-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.33.1	diametro 3/4"		cad.	52,59
B.72.6.33.3	diametro 1"		cad.	59,61
B.72.6.33.5	diametro 1"1/4		cad.	66,23
B.72.6.33.7	diametro 1"1/2		cad.	70,09
B.72.6.33.9	diametro 2"		cad.	81,68
B.72.6.33.11	diametro 2"1/2		cad.	102,10
B.72.6.33.13	diametro 3"		cad.	116,40
B.72.6.35	DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S
Fornitura in cantiere di diramazioni a "T" per tubazioni interrate preisolate UNI 8863-5745-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.35.1	tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"		cad.	102,10
B.72.6.35.3	tubazione da 1" diramazione da 1"		cad.	107,10
B.72.6.35.5	tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4		cad.	119,80
B.72.6.35.7	tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2		cad.	127,50
B.72.6.35.9	tubazione da 2" diramazione da 2"		cad.	142,40
B.72.6.35.11	tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2		cad.	174,90
B.72.6.35.13	tubazione da 3" diramazione da 3"		cad.	212,50
B.72.6.37	COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN PVC
Fornitura in cantiere di lana di vetro con rivestimento in pvc per le tubazioni dell'impianto di riscaldamento, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.37.1	diametro 3/4"		m	3,26
B.72.6.37.3	diametro 1"		m	4,30
B.72.6.37.5	diametro 1"1/4		m	4,30
B.72.6.37.7	diametro 1"1/2		m	4,30
B.72.6.37.9	diametro 2"		m	6,99
B.72.6.37.11	diametro 2"1/2		m	6,99
B.72.6.37.13	diametro 3"		m	6,99
B.72.6.37.15	DN 100		m	8,62
B.72.6.37.17	DN 125		m	11,30
B.72.6.37.19	DN 150		m	11,30
B.72.6.37.21	DN 200		m	12,41
B.72.6.37.23	DN 250		m	14,03
B.72.6.37.25	DN 300		m	16,71
B.72.6.39	COIB. IN POLIETILENE ESPANSO CON BARRIERA VAPORE
Fornitura in cantiere di coibentazione in polietilene espanso con barriera al vapore, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.39.1	diametro 1/2"		m	0,53
B.72.6.39.3	diametro 3/4"		m	1,10
B.72.6.39.5	diametro 1"		m	1,10
B.72.6.39.7	diametro 1"1/4		m	1,10
B.72.6.39.9	diametro 1"1/2		m	1,63
B.72.6.39.11	diametro 2"		m	2,16
B.72.6.39.13	diametro 2"1/2		m	2,16
B.72.6.39.15	diametro 3"		m	2,68
B.72.6.39.17	DN 100		m	3,79
B.72.6.39.19	DN 125		m	4,83
B.72.6.41	COIBENTAZ. IN POLISTIROLO ESPANSO RIVESTIMENTO PVC
Fornitura in cantiere di coibentazione in polistirolo espanso con rivestimento in pvc, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.41.1	diametro 1/2"		m	3,79
B.72.6.41.3	diametro 3/4"		m	3,79
B.72.6.41.5	diametro 1"		m	4,30
B.72.6.41.7	diametro 1"1/4		m	4,30
B.72.6.41.9	diametro 1"1/2		m	5,41
B.72.6.41.11	diametro 2"		m	5,94
B.72.6.41.13	diametro 2"1/2		m	7,57
B.72.6.41.15	diametro 3"		m	9,15
B.72.6.41.17	DN 100		m	10,25
B.72.6.43	LANA DI VETRO PER ISOLAZIONE TUBAZIONI
Fornitura in cantiere di lana di vetro per l'isolazione delle tubazioni, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.43.1	densita' >60 kg/m3 - spessore 5 cm		m²	2,16
B.72.6.45	VALVOLA A SFERA OT58 A PASSAGGIO TOTALE
Fornitura in cantiere di valvola a sfera OT58 a passaggio totale, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.45.1	diametro 1/2"		cad.	4,83
B.72.6.45.3	diametro 3/4"		cad.	7,57
B.72.6.45.5	diametro 1"		cad.	8,09
B.72.6.45.7	diametro 1"1/4		cad.	16,19
B.72.6.45.9	diametro 1"1/2		cad.	21,03
B.72.6.45.11	diametro 2"		cad.	35,01
B.72.6.45.13	diametro 2"1/2		cad.	86,20
B.72.6.47	VALVOLA A FARFALLA IN GHISA
Fornitura in cantiere di valvola a farfalla in ghisa, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.47.1	diametro 3"		cad.	104,60
B.72.6.47.3	DN 100		cad.	128,70
B.72.6.47.5	DN 125		cad.	147,20
B.72.6.47.7	DN 150		cad.	156,60
B.72.6.47.9	DN 200		cad.	287,50
B.72.6.49	VALVOLA DI NON RITORNO IN BRONZO PN16
Fornitura in cantiere di valvola di non ritorno in bronzo, pressione nominale 16 bar, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.49.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	3,26
B.72.6.49.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	4,83
B.72.6.49.5	attacchi diametro 1"		cad.	6,99
B.72.6.49.7	attacchi diametro 1"1/4		cad.	9,72
B.72.6.49.9	attacchi diametro 1"1/2		cad.	13,45
B.72.6.49.11	attacchi diametro 2"		cad.	17,77
B.72.6.49.13	attacchi diametro 2"1/2		cad.	36,64
B.72.6.49.15	attacchi diametro 3"		cad.	51,72
B.72.6.49.17	attacchi DN 100		cad.	86,20
B.72.6.51	RUBINETTO A MASCHIO CON PORTAGOMMA
Fornitura in cantiere di rubinetto a maschio con portagomma, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.51.1	diametro 1/2"		cad.	4,30
B.72.6.51.3	diametro 3/4"		cad.	6,46
B.72.6.53	BARILOTTO SFOGO ARIA A GALLEGGIANTE
Fornitura in cantiere di barilotto di sfogo aria a galleggiante, rispondente alle migliori caratteristiche del mercato ed alle norme vigenti.
B.72.6.53.1	con volume < 0.10 l.		cad.	4,83
B.72.6.53.3	con volume > 0.10 l.		cad.	98,81
B.72.6.55	VALVOLA E DETENTORE PER RADIATORI
Fornitura in cantiere di gruppo valvola e detentore per radiatori, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.55.1	diametro 1/2"		cad.	10,25
B.72.6.55.3	diametro 3/4"		cad.	18,87
B.72.6.57	VALVOLA DI SFIATO CON VOLANTINO PER RADIATORI
Fornitura in cantiere di valvola di sfiato con volantino per radiatori, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.57.1	diametro 1/4"		cad.	1,10
B.72.6.59	VALVOLA TERMOSTATICA A QUATTRO VIE PER RADIATORI
Fornitura di valvola termostatica a quattro vie per radiatori completa di testa termostatica, tipo antivandalo, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.59.1	diametro 1/2"		cad.	32,85
B.72.6.59.3	diametro 3/4"		cad.	36,11
B.72.6.61	RUBINETTO A PASSO RAPIDO
Fornitura in cantiere di rubinetto a passo rapido, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
B.72.6.61.1	diametro 3/4"		cad.	15,08
B.72.6.63	TERMOSTATO
Fornitura in cantiere di termostato delle migliori marche esistenti in commercio.
B.72.6.63.1	ad immersione		cad.	19,40
B.72.6.63.3	a bracciale		cad.	12,41
B.72.6.63.5	ambiente		cad.	15,61

B.72.8	LAVORI COMPIUTI - CALDAIE E GRUPPI TERMICI

B.72.8.27	GRUPPO TERMICO A GAS A/R CON BRUCIATORE CERAMICO
Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa, a gas, ad alto rendimento, con bruciatore ceramico avente le seguenti caratteristiche:
- mantello esterno in lamiera di acciaio zincato e verniciato a forno;
- materassino in lana minerale da 20 mm sul corpo in ghisa ed all'interno delle mantellature;
- omologazione ai sensi della Legge 308 29/05/1982;
- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991;
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.
I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.
- apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal certificato di omologazione;
- quadro elettrico di cadaia;
- camera di combustione in ghisa, ad elementi a simmetria circolare, con tiranti in acciaio e anelli di tenuta in elastomero speciale;
 - elementi anteriore e posteriore a totale circolazione d'acqua;
- bruciatore a gas con testa in fibra ceramica, premiscelazione del gas con l'aria comburente, rampa gas a norma UNI 8042, trasformatore di accensione ad alta tensione, dispositivo automatico di comando gas, dispositivo di ionizzazione, pressostato di controllo pressione aria nel corpo del ventilatore, rele' di ripristino, flangia di raccordo con guarnizione isolante, cuffia di protezione.
Sono compresi nel prezzo il vaso di espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta in caldaia, gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.8.27.1	Potenzialita' utile nominale 20-25 kW		cad.	2.586,00
B.72.8.27.3	Potenzialita' utile nominale 26-30 kW		cad.	2.696,00
B.72.8.27.5	Potenzialita' utile nominale 31-40 kW		cad.	2.802,00
B.72.8.27.7	Potenzialita' utile nominale 41-45 kW		cad.	2.912,00
B.72.8.27.9	Potenzialita' utile nominale 46-50 kW		cad.	3.069,00
B.72.8.27.11	Potenzialita' utile nominale 51-60 kW		cad.	3.232,00
B.72.8.27.13	Potenzialita' utile nominale 61-70 kW		cad.	3.448,00
B.72.8.27.15	Potenzialita' utile nominale 71-75 kW		cad.	3.611,00
B.72.8.27.17	Potenzialita' utile nominale 76-80 kW		cad.	3.774,00
B.72.8.27.19	Potenzialita' utile nominale 140-160 kW ( bruciatore bistadio )		cad.	9.750,00
B.72.8.27.21	Potenzialita' utile nominale 161-200 kW ( bruciatore bistadio )		cad.	10.612,00
B.72.8.27.23	Potenzialita' utile nominale 201-250 kW ( bruciatore bistadio )		cad.	11.747,00
B.72.8.27.25	Potenzialita' utile nominale 251-300 kW ( bruciatore bistadio )		cad.	13.146,00
B.72.8.27.27	Potenzialita' utile nominale 301-350 kW ( bruciatore bistadio )		cad.	14.171,00
B.72.8.27.29	Potenzialita' utile nominale 351-400 kW ( bruciatore bistadio )		cad.	14.654,00
B.72.8.29	GRUPPO TERMICO A GAS A/R CON BRUCIATORE CERAMICO MODULANTE
Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa, a gas, ad alto rendimento, con bruciatore ceramico avente le seguenti caratteristiche:
- mantello esterno in lamiera di acciaio zincato e verniciato a forno;
- materassino in lana minerale da 20 mm sul corpo in ghisa ed all'interno delle mantellature;
- omologazione ai sensi della Legge 308 29/05/1982;
- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991;
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.
I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.
- apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal certificato di omologazione;
- quadro elettrico di cadaia;
- camera di combustione in ghisa, ad elementi a simmetria circolare, con tiranti in acciaio e anelli di tenuta in elastomero speciale;
 - elementi anteriore e posteriore a totale circolazione d'acqua;
- bruciatore a gas con testa in fibra ceramica, premiscelazione del gas con l'aria comburente, rampa gas a norma UNI 8042, trasformatore di accensione ad alta tensione, dispositivo automatico di comando gas, dispositivo di ionizzazione, pressostato di controllo pressione aria nel corpo del ventilatore, rele' di ripristino, flangia di raccordo con guarnizione isolante, cuffia di protezione;
- regolazione elettronica modulante completa di sonda di temperatura esterna con elemento sensibile NTC, campo di misura -35 / +35°C, per la regolazione della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna.
Sono compresi nel prezzo il vaso di espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta in caldaia, gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.8.29.1	Potenzialita' utile nominale 20-25 kW		cad.	2.965,00
B.72.8.29.3	Potenzialita' utile nominale 26-30 kW		cad.	3.232,00
B.72.8.29.5	Potenzialita' utile nominale 31-40 kW		cad.	3.395,00
B.72.8.29.7	Potenzialita' utile nominale 41-45 kW		cad.	3.664,00
B.72.8.29.9	Potenzialita' utile nominale 46-50 kW		cad.	3.827,00
B.72.8.40	CALDAIA PRESS. AD ALTO RENDIMENTO A TEMP. COSTANTE GAS/GASOLIO
Fornitura e posa in opera di caldaia pressurizzata ad alto rendimento, a temperatura costante, avente le seguenti caratteristiche:
- mantello esterno in lamiera d'acciaio;
- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;
- portellone isolato con materiale ceramico;
- funzionamento con bruciatori bistadio o modulanti
- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.
La caldaia inoltre dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:
- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;
- conformità alla Legge 10 del 9 gennaio 1991.
- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE
- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
L'accoppiamento con il bruciatore dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.
Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato 
E. La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Funzionamento a gasolio, gas metano o GPL. 
La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista)
- dimensioni
- contenuto d'acqua
- contropressione in camera di combustione
B.72.8.40.1	potenza nominale 115 kW		cad.	3.221,00
B.72.8.40.3	potenza nominale 205 kW		cad.	3.974,00
B.72.8.40.5	potenza nominale 250 kW		cad.	5.274,00
B.72.8.40.7	potenza nominale 350 kW		cad.	5.495,00
B.72.8.40.9	potenza nominale 425 kW		cad.	6.162,00
B.72.8.40.11	potenza nominale 581 kW		cad.	7.687,00
B.72.8.40.13	potenza nominale 705 kW		cad.	8.064,00
B.72.8.40.15	potenza nominale 930 kW		cad.	10.953,00
B.72.8.40.17	potenza nominale 1'155 kW		cad.	12.042,00
B.72.8.45	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO TEMPERATURA SCORREVOLE
Fornitura e posa in opera di caldaia a gas pressurizzata ad alto rendimento a temperatura scorrevole, in acciaio o ghisa avente le seguenti caratteristiche:
- mantello esterno in lamiera d'acciaio;
- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;
- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.
- limite inferiore di temperatura dell'acqua di ritorno in caldaia: £ 40°C.
La caldaia inoltre dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:
- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
- conformità alla Legge 10 del 9 gennaio 1991.
- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE
- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
L'accoppiamento con il bruciatore dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.
Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.
La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Funzionamento a gas metano o GPL.
La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista)
- dimensioni
- contenuto d'acqua
- contropressione in camera di combustione
B.72.8.45.1	potenza nominale 8 kW		cad.	1.549,00
B.72.8.45.3	potenza nominale 15 kW		cad.	1.795,00
B.72.8.45.5	potenza nominale 21 kW		cad.	1.936,00
B.72.8.45.7	potenza nominale 23 kW		cad.	2.039,00
B.72.8.45.9	potenza nominale 26 kW		cad.	2.199,00
B.72.8.45.11	potenza nominale 30 kW		cad.	2.218,00
B.72.8.45.13	potenza nominale 39 kW		cad.	2.378,00
B.72.8.45.15	potenza nominale 46 kW		cad.	2.560,00
B.72.8.45.17	potenza nominale 54 kW		cad.	2.865,00
B.72.8.45.19	potenza nominale 62 kW		cad.	3.683,00
B.72.8.45.21	potenza nominale 105 kW		cad.	4.399,00
B.72.8.45.23	potenza nominale 150 kW		cad.	4.735,00
B.72.8.45.25	potenza nominale 180 kW		cad.	4.834,00
B.72.8.45.27	potenza nominale 240 kW		cad.	5.550,00
B.72.8.45.29	potenza nominale 300 kW		cad.	7.462,00
B.72.8.45.31	potenza nominale 350 kW		cad.	9.452,00
B.72.8.45.33	potenza nominale 400 kW		cad.	9.557,00
B.72.8.45.35	potenza nominale 450 kW		cad.	11.190,00
B.72.8.45.37	potenza nominale 500 kW		cad.	12.072,00
B.72.8.45.39	potenza nominale 600 kW		cad.	15.451,00
B.72.8.45.41	potenza nominale 670 kW		cad.	16.422,00
B.72.8.45.43	potenza nominale 740 kW		cad.	17.410,00
B.72.8.45.45	potenza nominale 810 kW		cad.	17.924,00
B.72.8.45.47	potenza nominale 880 kW		cad.	18.965,00
B.72.8.45.49	potenza nominale 950 kW		cad.	19.674,00
B.72.8.45.51	potenza nominale 1.020 kW		cad.	21.428,00
B.72.8.45.53	potenza nominale 1.100 kW		cad.	21.888,00
B.72.8.45.55	potenza nominale 1.200 kW		cad.	23.388,00
B.72.8.50	CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
Fornitura e posa in opera di caldaia a gas pressurizzata a condensazione, collaudata secondo norme DIN 4702, per impianti di riscaldamento ad acqua calda fino a 90°C. Funzionamento con temperatura acqua di caldaia scorrevole, proporzionalmente ridotta, senza limite di temperatura inferiore, con superfici di scambio termico in acciaio inossidabile o acciaio nobile.
Caldaia con camera di combustione in acciaio inossidabile, posta nella parte alta, raffreddata ad acqua. Superfici di scambio per convenzione verticali in acciaio inossidabile realizzate nella parte bassa della caldaia. Corpo caldaia in acciaio secondo norme DIN 17100 e DIN 17177.
La pressione d'esercizio dovrà essere di almeno 3 bar.
Tutte le parti interessate dai gas di scarico, come camera di combustione, condotti uscita fumo e cassetta raccolta fumi sono in acciaio inossidabile. La superficie di scambio è costituita da condotti gas di scarico ad unico strato con scanalature incrociate o da tubi a sezione elicoidale. 
Isolamento termico integrale a diretto contatto del corpo caldaia, costituito da un materassino di materiale isolante di notevole spessore, rinforzato con tessuto di fibra di vetro.
La caldaia verrà fornita con portina per montaggio bruciatore ruotabile a destra o a sinistra; controflange con bulloni e guarnizioni su tutti gli attacchi, mantello isolante.
La caldaia sarà completa di:
- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
- conformità alla Legge 10 del 9 gennaio 1991.
- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE
- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi".
L'accoppiamento con il bruciatore dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.
Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.
La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.
Il grado di rendimento stagionale dovrà essere pari ad almeno il 106 % sul potere calorifero inferiore.
Si dovrà inoltre soddisfare, in abbinamento con il bruciatore, i valori limite di NOx e CO previsti per la concessione del marchio ecologico "Angelo blu".
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista)
- dimensioni
- contenuto d'acqua
- contropressione in camera di combustione
B.72.8.50.1	potenza nominale 40 kW		cad.	5.882,00
B.72.8.50.3	potenza nominale 65 kW		cad.	6.945,00
B.72.8.50.5	potenza nominale 90 kW		cad.	7.393,00
B.72.8.50.7	potenza nominale 120 kW		cad.	9.358,00
B.72.8.50.9	potenza nominale 160 kW		cad.	11.831,00
B.72.8.50.11	potenza nominale 200 kW		cad.	14.784,00
B.72.8.50.13	potenza nominale 250 kW		cad.	16.123,00
B.72.8.50.15	potenza nominale 310 kW		cad.	18.120,00
B.72.8.50.17	potenza nominale 400 kW		cad.	19.678,00
B.72.8.50.19	potenza nominale 510 kW		cad.	22.225,00
B.72.8.50.21	potenza nominale 640 kW		cad.	24.992,00
B.72.8.50.23	potenza nominale 720 kW		cad.	30.882,00
B.72.8.50.25	potenza nominale 895 kW		cad.	35.400,00
B.72.8.55	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO
Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione a basamento a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno, costruito in acciaio ed avente le seguenti caratteristiche:
- mantello in lamiera d'acciaio;
- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;
- scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio o in lega di alluminio o in lega "Alufer".
- camera di combustione verticale e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile;
- bruciatore modulante a premiscelazione, tipo a irraggiamento o a tappeto o cilindrico;
- accensione elettronica (senza fiamma pilota);
- valvola di sicurezza e regolazione gas;
- pressostato gas e pressostato aria;
- ventilatore per adduzione aria comburente;
- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.
La caldaia sarà completa di:
- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
- conformità alla Legge 10 del 9 gennaio 1991.
- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE
- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.
Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.
La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Funzionamento a gas metano o GPL.
La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista)
- dimensioni
- contenuto d'acqua
B.72.8.55.1	potenza nominale 20 kW		cad.	3.925,00
B.72.8.55.3	potenza nominale 30 kW		cad.	4.341,00
B.72.8.55.5	potenza nominale 40 kW		cad.	6.095,00
B.72.8.55.7	potenza nominale 50 kW		cad.	6.323,00
B.72.8.55.9	potenza nominale 60 kW		cad.	6.748,00
B.72.8.55.11	potenza nominale 90 kW		cad.	7.881,00
B.72.8.55.13	potenza nominale 120 kW		cad.	9.844,00
B.72.8.55.15	potenza nominale 160 kW		cad.	11.304,00
B.72.8.55.17	potenza nominale 200 kW		cad.	16.342,00
B.72.8.55.19	potenza nominale 240 kW		cad.	19.328,00
B.72.8.60	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON BOLLITORE 60 L
Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione murale a camera stagna e tiraggio forzato (tipo "C", come definito dalla UNI-CIG 7129/92 per potenze inferiori ai 34 kW), a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno.
Il gruppo termico dovrà essere compreso di bollitore per riscaldamento di acqua calda sanitaria con scambiatore di calore incorporato, della capacità di almeno 60 l, in acciaio. 
Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- mantello esterno in lamiera d'acciaio;
- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;
- scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio o alluminio o acciaio inox.
- camera di combustione e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile;
- bruciatore modulante a premiscelazione a bassa emissione di sostanze inquinanti o bruciatore modulante a irraggiamento o bruciatore ceramico a premiscelazione;
- accensione elettronica (senza fiamma pilota);
- valvola di sicurezza e regolazione gas;
- pressostato gas e pressostato aria;
- ventilatore per adduzione aria comburente;
- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.
La caldaia sarà completa di:
- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
- conformità alla Legge 10 del 9 gennaio 1991.
- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE
- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi".
Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.
Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E. La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Funzionamento a gas metano o GPL.
La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista)
- dimensioni
- contenuto d'acqua
B.72.8.60.1	potenza nominale 15 kW		cad.	2.669,00
B.72.8.60.3	potenza nominale 20 kW		cad.	2.911,00
B.72.8.60.5	potenza nominale 25 kW		cad.	3.098,00
B.72.8.60.7	potenza nominale 34 kW		cad.	3.387,00
B.72.8.60.9	potenza nominale 40 kW		cad.	3.826,00
B.72.8.60.11	potenza nominale 60 kW		cad.	3.971,00
B.72.8.65	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione murale a camera stagna e tiraggio forzato (tipo "C", come definito dalla UNI-CIG 7129/92 per potenze inferiori ai 34 kW), a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno. 
Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- mantello esterno in lamiera d'acciaio;
- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;
- scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio o alluminio o acciaio inox.
- camera di combustione e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile;
- bruciatore modulante a premiscelazione a bassa emissione di sostanze inquinanti o bruciatore modulante a irraggiamento o bruciatore ceramico a premiscelazione;
- accensione elettronica (senza fiamma pilota);
- valvola di sicurezza e regolazione gas;
- pressostato gas e pressostato aria;
- ventilatore per adduzione aria comburente;
- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.
La caldaia sarà completa di:
- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
- conformità alla Legge 10 del 9 gennaio 1991.
- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE
- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi".
Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.
La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Funzionamento a gas metano o GPL.
La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista)
- dimensioni
- contenuto d'acqua
B.72.8.65.1	potenza nominale 15 kW		cad.	2.305,00
B.72.8.65.3	potenza nominale 20 kW		cad.	2.506,00
B.72.8.65.5	potenza nominale 25 kW		cad.	2.878,00
B.72.8.65.7	potenza nominale 34 kW		cad.	3.139,00
B.72.8.65.9	potenza nominale 43 kW		cad.	3.419,00
B.72.8.65.11	potenza nominale 60 kW		cad.	3.655,00
B.72.8.70	GRUPPO TERMICO TIPO "C" MURALE CON BOLLITORE 60 L
Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a camera stagna e tiraggio forzato compreso di bollitore per riscaldamento di acqua calda sanitaria con scambiatore di calore incorporato, della capacità di almeno 60 l, in acciaio. 
Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:
avente le seguenti caratteristiche:
- bruciatore atmosferico in acciaio inox;
- accensione elettronica (senza fiamma pilota);
- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;
- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;
- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.
- allacciamento caldaia costituito da tubi telescopici in rame con relativi raccordi a compressione per termo e sanitario, flessibile inox omologato per il gas, rubinetto gas e rubinetto entrata acqua sanitaria;
- rendimento minimo sul potere calorifico inferiore maggiore al 90 % .Il gruppo termico dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:
- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
- conformità alla Legge 10 del 9 gennaio 1991.
- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE
- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi".
Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.
Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.
La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Funzionamento a gas metano o GPL.
La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista)
- dimensioni
- contenuto d'acqua
B.72.8.70.1	potenza nominale 20 kW		cad.	2.110,00
B.72.8.70.3	potenza nominale 25 kW		cad.	2.416,00
B.72.8.70.5	potenza nominale 34 kW		cad.	2.428,00
B.72.8.75	GRUPPO TERMICO TIPO "C" MURALE
Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a camera stagna e tiraggio forzato avente le seguenti caratteristiche:
- bruciatore atmosferico in acciaio inox;
- accensione elettronica (senza fiamma pilota);
- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;
- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;
- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.
- allacciamento caldaia costituito da tubi telescopici in rame con relativi raccordi a compressione per termo e sanitario, flessibile inox omologato per il gas, rubinetto gas e rubinetto entrata acqua sanitaria;
- rendimento minimo sul potere calorifico inferiore maggiore al 90 % .Il gruppo termico dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:
- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;
- conformità alla Legge 10 del 9 gennaio 1991.
- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE
- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi".
Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.
Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.
La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Funzionamento a gas metano o GPL.
La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista)
- dimensioni
- contenuto d'acqua
B.72.8.75.1	potenza nominale 15 kW		cad.	1.870,00
B.72.8.75.3	potenza nominale 20 kW		cad.	1.973,00
B.72.8.75.5	potenza nominale 25 kW		cad.	2.026,00
B.72.8.75.7	potenza nominale 34 kW		cad.	2.149,00
B.72.8.80	GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE  CON BOLLITORE 130 L
Fornitura e posa in opera di gruppo termico in acciaio funzionamento gasolio ad alto rendimento, a temperatura scorrevole. Il gruppo termico dovrà essere compreso di bollitore per riscaldamento di acqua calda sanitaria con scambiatore di calore incorporato, della capacità di almeno 130 l, in acciaio. 
Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 avente le seguenti caratteristiche:
- mantello esterno in lamiera d'acciaio;
- materassino in lana minerale di adeguato spessore;
- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.
- omologazione ai sensi della Legge 308 29/05/1982;
- apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal certificato di omologazione;
- quadro elettrico di caldaia;
- camera di combustione in acciaio inox;
- bruciatore ad aria soffiata, monostadio, motore a corrente alternata con ventola, serranda chiusura aria, trasformatore d'accensione, porta ugelli con elettrodi d'accensione, ugello per la relativa potenzialità di caldaia, pompa gasolio, apparecchiatura di comando, flangia e boccaglio bruciatore, elettrovalvola di intercettazione del combustibile, filtro di linea, cuffia di protezione.
Il gruppo termico dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:
- omologazione ai sensi della Legge 308 del 29 maggio 1982;
- conformità alla Legge 10 del 9 gennaio 1991.
- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE
- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi".
Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.
Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.
La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Funzionamento a gasolio.
La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista)
- dimensioni
- contenuto d'acqua
- contropressione in camera di combustione
B.72.8.80.1	potenza nominale 17 kW		cad.	4.228,00
B.72.8.80.3	potenza nominale 20 kW		cad.	4.303,00
B.72.8.80.5	potenza nominale 25 kW		cad.	4.866,00
B.72.8.80.7	potenza nominale 32 kW		cad.	5.670,00
B.72.8.80.9	potenza nominale 50 kW		cad.	6.071,00
B.72.8.80.11	potenza nominale 60 kW		cad.	8.668,00
B.72.8.85	GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE
Fornitura e posa in opera di gruppo termico in acciaio funzionamento gasolio ad alto rendimento, a temperatura scorrevole avente le seguenti caratteristiche:
Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- mantello esterno in lamiera d'acciaio;
- materassino in lana minerale di adeguato spessore;
- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.
- omologazione ai sensi della Legge 308 29/05/1982;
- apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal certificato di omologazione;
- quadro elettrico di caldaia;
- camera di combustione in acciaio inox;
- bruciatore ad aria soffiata, monostadio, motore a corrente alternata con ventola, serranda chiusura aria, trasformatore d'accensione, porta ugelli con elettrodi d'accensione, ugello per la relativa potenzialità di caldaia, pompa gasolio, apparecchiatura di comando, flangia e boccaglio bruciatore, elettrovalvola di intercettazione del combustibile, filtro di linea, cuffia di protezione.
Il gruppo termico dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:
- omologazione ai sensi della Legge 308 del 29 maggio 1982;
- conformità alla Legge 10 del 9 gennaio 1991.
- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE
- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi".
Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.
La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Funzionamento a gasolio.
La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista)
- dimensioni
- contenuto d'acqua
- contropressione in camera di combustione
B.72.8.85.1	potenza nominale 17 kW		cad.	2.393,00
B.72.8.85.3	potenza nominale 20 kW		cad.	2.817,00
B.72.8.85.5	potenza nominale 25 kW		cad.	2.911,00
B.72.8.85.7	potenza nominale 32 kW		cad.	2.949,00
B.72.8.85.9	potenza nominale 50 kW		cad.	4.292,00
B.72.8.85.11	potenza nominale 60 kW		cad.	4.668,00

B.72.10	LAVORI COMPIUTI - APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE

B.72.10.1	SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE
Fornitura e posa in opera di neutralizzatore della condensa omologato TUV, per neutralizzazione PH secondo DIN 4702, composto da recipiente in materiale plastico, pompa di scarico, sonda di livello per blocco bruciatore ed inizio fase di neutralizzazione, con possibilità di by-passare il sistema e scaricare direttamente la condensa, completa di modulo elettronico di funzionamento da posizionarsi nel quadro elettrico o sul quadro di comando caldaia, collegamento alla caldaia ed alla rete di scarico, agente neutralizzante, collegamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.10.1.1	Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW		cad.	447,00
B.72.10.1.3	Neutralizzatore condense acide per caldaie da 170 a 900 kW		cad.	1.318,00
B.72.10.3	APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT. < 500000 Kcal
Fornitura e posa in opera di apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal D.M. 1.12.1975 e dalle relative "Specifiche Tecniche", per potenzialita' inferiori a 500.000 kcal/h, omologate secondo le norme ISPESL e costituite da:
- valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata, corredata di verbale di taratura al banco, completa di tubazione e convogliatore di scarico;
- valvola di intercettazione del combustibile a sicurezza positiva, corredata di verbale di taratura al banco, completa di elemento sensibile e capillare di collegamento;
- pressostato di blocco a riarmo manuale con contatti argentati a doppia interruzione, potere di rottura contatti 2 HP a 220/380 V;
- termostato di regolazione ad immersione a reinserimento automatico, campo di regolazione da 30 a 90 °.C e differenziale inferiore ai 4°.C;
- termostato di blocco ad immersione a reinserimento manuale e potenziale di intervento fisso;
- indicatore di pressione con fondo scala compreso tra 1,25 e 2 volte la pressione massima di esercizio dell'impianto completo di tubo ammortizzatore e rubinetto portatermometro;
- pozzetto portatermometro ad immersione;
- termometri ad immersione con scala fino a 120 °C, da applicarsi sulla mandata di ogni caldaia.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.10.3.1			cad.	485,10
B.72.10.5	APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT. > 500000 Kcal
Fornitura e posa in opera di apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal D.M. 1.12.1975 e dalle relative "Specifiche Tecniche", per potenzialita' superiori a 500.000 kcal/h, omologate secondo le norme ISPESL e costituite da:
- n° 2 valvole di sicurezza a membrana, qualificate e tarate, corredate di verbale di taratura al banco, complete di tubazione e convogliatore di scarico;
- valvola di intercettazione del combustibile a sicurezza positiva, corredata di verbale di taratura al banco, completa di elemento sensibile e capillare di collegamento;
- pressostato di blocco a riarmo manuale con contatti argentati a doppia interruzione, potere di rottura contatti 2 HP a 220/380 V;
- termostato di regolazione ad immersione a reinserimento automatico, campo di regolazione da 30 a 90 °C e differenziale inferiore ai 4°C;
- termostato di blocco ad immersione a reinserimento manuale e potenziale di intervento fisso;
- indicatore di pressione con fondo scala compreso tra 1,25 e 2 volte la pressione massima di esercizio dell'impianto completo di tubo ammortizzatore e rubinetto portatermometro;
- pozzetto portatermometro ad immersione;
- termometri ad immersione con scala fino a 120°C, da applicarsi sulla mandata di ogni caldaia.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.10.5.1			cad.	756,90
B.72.10.7	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO
Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti di riscaldamento in lamiera di acciaio avente le seguenti caratteristiche:
- membrana in gomma sintetica;
- precarica in aria o azoto di 1.5 kg/cm2;
- pressione massima d'esercizio 5 bar fino a 200 litri, 6 bar oltre i 200 litri;
- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.);
- temperatura massima 99 °C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento all'impianto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.10.7.1	capacità    12 l.		cad.	97,52
B.72.10.7.3	capacità    24 l.		cad.	102,54
B.72.10.7.5	capacità    35 l.		cad.	162,00
B.72.10.7.7	capacità    50 l.		cad.	193,80
B.72.10.7.9	capacità    80 l.		cad.	232,90
B.72.10.7.11	capacità   105 l.		cad.	249,80
B.72.10.7.13	capacità   150 l.		cad.	309,50
B.72.10.7.15	capacità   200 l.		cad.	329,10
B.72.10.7.17	capacità   250 l.		cad.	377,20
B.72.10.7.19	capacità   300 l.		cad.	484,20
B.72.10.7.21	capacità   500 l.		cad.	710,10
B.72.10.9	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI
Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti idrosanitari in lamiera di acciaio avente le seguenti caratteristiche:
- membrana in gomma sintetica atossica (D.M.21.3.1973) ed intercambiabile;
- precarica in aria o azoto di 2 bar;
- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.);
- temperatura d'esercizio -10 , +50 °C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento all'impianto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.10.9.1	capacità   100 l.		cad.	341,90
B.72.10.9.3	capacità   200 l.		cad.	486,10
B.72.10.9.5	capacità   300 l.		cad.	615,80
B.72.10.9.7	capacità   500 l.		cad.	865,00
B.72.10.11	VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA I.S.P.E.S.L.
Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata a banco secondo la normativa vigente, certificata dall'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.), costituita da:
- corpo e calotta in ottone OT58;
- manopola per lo scarico manuale in resina antiurto;
- pressione nominale PN = 10 bar;
- sovrapressione max. 10%;
- scarico di chiusura max. 20%;
- temperatura max. 140°C;
- attacchi F/F con uscita maggiorata.
Ogni valvola dovrà essere corredata del verbale di taratura a banco in originale.
Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.10.11.1	valvola di sicurezza  2.25/6 bar   1/2" x 3/4"    205 / 442 Kg/h		cad.	61,16
B.72.10.11.3	valvola di sicurezza  2.25/6 bar   3/4" x 1"      412 / 887 Kg/h		cad.	71,74
B.72.10.11.5	valvola di sicurezza  2.25/6 bar     1" x 1"1/4   571 /1230 Kg/h		cad.	107,40
B.72.10.13	VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA I.S.P.E.S.L
Fornitura e posa in opera di valvola di scarico termico qualificata e tarata a banco, ad azione positiva con riarmo manuale e segnale ottico.
Ogni valvola sarà corredata da verbale di taratura a banco in originale, secondo le norme dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.).
Temperatura di taratura 95°C.
Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.10.13.1	valvola scarico termico Kcal/h 176775  7071 l/h    1"1/4Mx1"1/4F		cad.	205,90
B.72.10.13.3	valvola scarico termico Kcal/h 350000 14000 l/h    1"1/2Mx1"1/2F		cad.	286,30
B.72.10.15	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE I.S.P.E.S.L.  OTTONE
Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile (gasolio, olio combustibile, gas) ad azione positiva con riarmo manuale, omologata e tarata a banco e costituita da:
- corpo in ottone OT58;
- molle in acciaio inox;
- guarnizioni NBR;
- attacco guaina sensore 3/4" M;
- temperatura di taratura 97°C /- 3°C;
- temperatura max. lato sensore 120°C;
- temperatura max. lato valvola  85°C;
- pressione di esercizio max. 6 bar;
- lunghezza capillare 5000 mm;
- attacchi filettati F/F.
Ogni valvola dovrà essere corredata di verbale di taratura a banco in originale secondo le norme dell'Ente di competenza (ex ISPESL).
Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.10.15.1	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.  1/2"		cad.	181,80
B.72.10.15.3	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.  3/4"		cad.	233,90
B.72.10.17	VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE I.S.P.E.S.L. ALLUMINIO FILETT.
Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile (gasolio, olio combustibile, gas) ad azione positiva con riarmo manuale, omologata e tarata a banco e costituita da:
- corpo in alluminio;
- molle in acciaio inox;
- guarnizioni NBR;
- attacco guaina sensore 3/4" M;
- temperatura di taratura 97°C +/- 3°C;
- temperatura max. lato sensore 120°C;
- temperatura max. lato valvola  85°C;
- pressione di esercizio max. 6 bar;
- lunghezza capillare 5000 mm;
- attacchi filettati F/F.
Ogni valvola dovrà essere corredata di verbale di taratura a banco in originale secondo le norme dell'Ente di competenza (ex ISPESL).
Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.10.17.1	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.    1"		cad.	284,90
B.72.10.17.3	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.    1"1/4		cad.	328,20
B.72.10.17.5	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.    1"1/2		cad.	387,40
B.72.10.17.7	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.    2"		cad.	446,30
B.72.10.19	VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE I.S.P.E.S.L.  ALLUMINIO FLANG.
Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile (gasolio, olio combustibile, gas) ad azione positiva con riarmo manuale, omologata e tarata a banco e costituita da:
- corpo in alluminio;
- molle in acciaio inox;
- guarnizioni NBR;- attacco guaina sensore 3/4" M;
- temperatura di taratura 97°C +/- 3°C;
- temperatura max. lato sensore 120.C;
- temperatura max. lato valvola  85°C;
- pressione di esercizio max. 6 bar;
- lunghezza capillare 5000 mm;
- attacchi flangiati PN16 UNI 2223;
- coppia di controflange complete di bulloneria.
Ogni valvola dovrà essere corredata di verbale di taratura a banco in originale secondo le norme dell'Ente di competenza (ex ISPESL).
Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.10.19.1	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.    2"1/2 (DN 65)		cad.	737,90
B.72.10.19.3	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.    3"    (DN 80)		cad.	910,70
B.72.10.21	PRESSOSTATO DI SICUREZZA
Fornitura e posa in opera di pressostato di sicurezza per impianti di riscaldamento a riarmo manuale, omologato dall'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.).
Campo di taratura 1-5 bar; pressione max ammessa 14 bar;temperatura max del fluido 95°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in guaina filettata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.10.21.1	pressostato di sicurezza		cad.	55,48
B.72.10.23	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE
Fornitura e posa in opera di termostato di regolazione ad immersione a reinserimento automatico, campo di regolazione da 30 a 90°C, differenziale inferiore ai 4°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in guaina filettata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.10.23.1	termostato di regolazione		cad.	52,14
B.72.10.25	TERMOSTATO DI SICUREZZA
Fornitura e posa in opera di termostato di sicurezza ad immersione a reinserimento manuale e potenziale di intervento fisso.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in guaina filettata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.10.25.1	termostato di sicurezza		cad.	54,49
B.72.10.27	FLUSSOSTATO
Fornitura e posa in opera di flussostato per il controllo del flusso dell'aria o dell'acqua in canali d'aria o tubazioni avente le seguenti caratteristiche:
- paletta in acciaio inox per aria, in bronzo fosforoso o in acciaio inox per acqua (in funzione della temperatura del fluido), per tubazioni da 1" a 8";
- attacchi 1" NTP maschio;
- interruttore micro SPDT (in deviazione) portata dei contatti 15 A 220V ca;
- grado di protezione IP 43 (aria o acqua), IP 66 (acqua).
Completo di collegamenti elettrici e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.10.27.1	Per acqua IP 43		cad.	130,10
B.72.10.27.3	Per acqua IP 67		cad.	140,10
B.72.10.27.5	Per aria IP 43		cad.	164,40

B.72.12	LAVORI COMPIUTI - BOLLITORI

B.72.12.2	BOLLITORE AD ACCUMULO INOX
Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo inox con una serpentina di scambio per produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaie; il bollitore risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:
- serbatoio a pressione in acciaio inossidabile AISI 316;
- scambiatore tubolare in acciaio inossidabile AISI 316;
- isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;
- termometro;
- valvole di sfiato;
- sacrico con attacco portagomma;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.12.2.10	capacità 200 l		a corpo	1.877,00
B.72.12.2.15	capacità 300 l		a corpo	2.322,00
B.72.12.2.20	capacità 500 l		a corpo	2.713,00
B.72.12.2.25	capacità 800 l		a corpo	3.851,00
B.72.12.2.30	capacità 1000 l		a corpo	4.419,00
B.72.12.2.35	capacità 2000 l		a corpo	7.168,00
B.72.12.2.40	capacità 3000 l		a corpo	9.179,00
B.72.12.2.45	capacità 4000 l		a corpo	11.978,00
B.72.12.4	BOLLITORE AD INTERCAPEDINE INOX
Fornitura e posa in opera di bollitore ad intercapedine inox per la produzione di acqua calda ad uso sanitario in combinazione con caldaie; il bollitore risponderà al D.M. 1.12.1975 (ANCC) sarà completo di:
- serbatoio a pressione in acciaio inossidabile AISI 316 a totale superficie di scambio;
- contenitore acqua termo in acciaio zincato;
- isolamento termico in poliuretano espanso con rivestimento in PVC o in lamiera;
- termometro;
- termostato;
- valvole di sfiato;
- rubinetto di scarico con portagomma.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.12.4.10	capacita' di accumulo 150 l.		cad.	1.393,00
B.72.12.4.15	capacita' di accumulo 200 l.		cad.	1.550,00
B.72.12.4.20	capacita' di accumulo 250 l.		cad.	1.707,00
B.72.12.4.25	capacita' di accumulo 350 l.		cad.	2.441,00
B.72.12.4.30	capacita' di accumulo 500 l.		cad.	3.053,00
B.72.12.4.35	capacita' di accumulo 800 l.		cad.	4.030,00
B.72.12.6	BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO
Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo, vetrificato, con una serpentina di scambio per produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaie; il bollitore risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:
- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato;
- scambiatore tubolare in acciaio vetrificato;
- isolamento in poliuretano espanso e rivestimento esterno; 
- termometro;
- termostato;
- valvole di sfiato;
- rubinetto di scarico con potagomma.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.12.6.10	capacita' di accumulo 200 l.		cad.	1.161,00
B.72.12.6.15	capacita' di accumulo 300 l.		cad.	1.539,00
B.72.12.6.20	capacita' di accumulo 500 l.		cad.	1.793,00
B.72.12.6.25	capacita' di accumulo 800 l.		cad.	2.200,00
B.72.12.6.30	capacita' di accumulo 1000 l.		cad.	2.469,00
B.72.12.6.35	capacita' di accumulo 2000 l.		cad.	3.667,00
B.72.12.6.40	capacita' di accumulo 3000 l.		cad.	4.490,00
B.72.12.6.45	capacita' di accumulo 4000 l.		cad.	5.699,00
B.72.12.9	PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA
Fornitura e posa in opera di produttore acqua calda vetrificato, a fuoco diretto, completo di:
- bruciatore ad aria soffiata per la produzione di acqua calda ad uso sanitario provvisto dei dispositivi automatici previsti dal punto 5.1 della Circolare n° 68 del 25 novembre 1969 "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete";
- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato;
- isolamento in lana di vetro di adeguato spessore e densità;
- mantello esterno verniciato;
- termostato di esercizio;
- termostato di sicurezza a riarmo manuale;
- termometro;
- rubinetti di scarico.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli attacchi alla rete idrico-sanitaria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gasolio, gas metano o GPL.
B.72.12.9.1	capacita' 300 l.		cad.	4.129,00
B.72.12.9.3	capacita' 500 l.		cad.	4.366,00
B.72.12.9.5	capacita' 600 l.		cad.	4.887,00
B.72.12.9.7	capacita' 800 l.		cad.	5.523,00
B.72.12.9.9	capacita' 1000 l.		cad.	5.993,00
B.72.12.14	BOLLITORE SOLARE AD ACCUMULO CON INTEGRAZIONE
Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo in acciaio zincato a bagno caldo, verticale, corredato da due scambiatori funzionanti rispettivamente uno per il circuito solare e uno per quello termo; il bollitore risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:
- serbatoio a pressione in acciaio zincato;
- n° 2 scambiatori in rame o acciaio inox, pressione d'esercizio 6 kg/cm2;
- isolamento in lana di roccia ad alta densità 60 kg/m3 con copertura esterna in P.V.C.;
- termometro;
- termostato;
- valvole di scarico;
- rubinetto di scarico con portagomma;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario, di riscaldamento e pannelli solari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.12.14.10	capacita' 200 l.		cad.	1.730,00
B.72.12.14.15	capacita' 300 l.		cad.	1.973,00
B.72.12.14.20	capacita' 500 l.		cad.	2.309,00
B.72.12.14.25	capacita' 800 l.		cad.	2.967,00
B.72.12.14.30	capacita' 1000 l.		cad.	3.349,00
B.72.12.14.35	capacita' 2000 l.		cad.	5.033,00
B.72.12.14.40	capacita' 3000 l.		cad.	6.100,00
B.72.12.14.45	capacita' 4000 l.		cad.	8.527,00
B.72.12.16	BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO
Fornitura e posa in opera di boiler elettrico ad accumulo in vetro porcellanato completo di :
- termostato azionabile dall'esterno;
- valvola di sicurezza tarata a 8 ate;
- anodo di magnesio estruso; - isolamento termico in poliuretano.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettrica ed all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
B.72.12.16.10	capacità di accumulo 10 l.		cad.	191,40
B.72.12.16.15	capacità di accumulo 15 l.		cad.	207,90
B.72.12.16.20	capacità di accumulo 30 l.		cad.	224,30
B.72.12.16.25	capacità di accumulo 50 l.		cad.	293,20
B.72.12.16.30	capacità di accumulo 80 l.		cad.	294,40
B.72.12.16.35	capacità di accumulo 100 l.		cad.	357,00
B.72.12.17	SERBATOIO AD ACCUMULO INOX COIBENTATO
Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo coibentato in acciaio inossidabile per acqua ad uso sanitario; il serbatoio risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:
- serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316;
- isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;
- manometro;
- valvola di sicurezza tarata a 6 ate;
- rubinetto di scarico con portagomma.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.12.17.1	Capacità 200 l.		cad.	1.297,00
B.72.12.17.3	Capacità 500 l.		cad.	2.042,00
B.72.12.17.5	Capacità 800 l.		cad.	2.834,00
B.72.12.17.7	Capacità 1000 l.		cad.	3.249,00
B.72.12.17.9	Capacità 1400 l.		cad.	4.102,00
B.72.12.17.11	Capacità 2000 l.		cad.	5.367,00
B.72.12.17.13	Capacità 3000 l.		cad.	6.960,00
B.72.12.17.15	Capacità 4000 l.		cad.	9.571,00
B.72.12.19	SERBATOIO AD ACCUMULO ZINCATO NON COIBENTATO
Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo in acciaio zincato, non coibentato, per una pressione d'esercizio di 6 kg/cm2.Il serbatoio risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di rubinetto di scarico con portagomma.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.12.19.1	capacita' di accumulo  200 l.		cad.	628,00
B.72.12.19.3	capacita' di accumulo  300 l.		cad.	707,70
B.72.12.19.5	capacita' di accumulo  500 l.		cad.	860,80
B.72.12.19.7	capacita' di accumulo  1000 l.		cad.	1.164,00
B.72.12.19.9	capacita' di accumulo  2000 l.		cad.	1.863,00
B.72.12.19.11	capacita' di accumulo  3000 l.		cad.	2.291,00
B.72.12.19.13	capacita' di accumulo  4000 l.		cad.	3.358,00
B.72.12.22	BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo coibentato in acciaio zincato completo di: 
- scambiatore in rame;
- isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;
- termometro;
- rubinetto di scarico 1/2" con portagomma.
Pressione di esercizio primario/secondario 6 bar.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.12.22.10	Capacità 200 l.		cad.	1.133,00
B.72.12.22.15	Capacità 300 l.		cad.	1.287,00
B.72.12.22.20	Capacità 500 l.		cad.	1.521,00
B.72.12.22.25	Capacità 800 l.		cad.	1.951,00
B.72.12.22.30	Capacità 1000 l.		cad.	2.175,00
B.72.12.22.35	Capacità 2000 l.		cad.	3.386,00
B.72.12.22.40	Capacità 3000 l.		cad.	4.208,00
B.72.12.22.45	Capacità 4000 l.		cad.	5.558,00
B.72.12.22.46	Capacità 5000 l.		cad.	6.534,00
B.72.12.23	SERBATOIO AD ACCUMULO ZINCATO COIBENTATO
Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo coibentato in acciaio zincato completo di:
- isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;
- boccaporto;
- termometro;
- rubinetto di scarico 1/2" con portagomma.
Pressione di esercizio primario/secondario 6 bar.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.12.23.1	Capacità 200 l		cad.	794,90
B.72.12.23.3	Capacità 300 l		cad.	934,10
B.72.12.23.5	Capacità 500 l		cad.	1.153,00
B.72.12.23.7	Capacità 800 l		cad.	1.429,00
B.72.12.23.9	Capacità 1000 l		cad.	1.608,00
B.72.12.23.11	Capacità 1500 l		cad.	2.027,00
B.72.12.23.13	Capacità 2000 l		cad.	2.387,00
B.72.12.23.15	Capacità 3000 l		cad.	2.993,00
B.72.12.23.17	Capacità 5000 l		cad.	4.526,00
B.72.12.25	SCALDA ACQUA A GAS
Fornitura e posa in opera di scalda acqua a gas con bruciatore atmosferico costituito da:
- serbatoio vetrificato con anodo di magnesio per protezione catodica;
- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;
- regolatore di pressione gas;
- cappa antirigurgito;
- dispositivo di accensione piezoelettrica;
- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica o lana di vetro;
- mantellatura esterna in lamiera di acciaio fosfatata e verniciata a fuoco;
- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;
- pressione massima di esercizio 8 bar.
Completo di allacciamento alla rete idrica, a quella del gas, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.12.25.1	capacita'  115 l		cad.	1.146,00
B.72.12.25.3	capacita'  155 l		cad.	1.217,00
B.72.12.25.5	capacita'  200 l		cad.	1.268,00
B.72.12.25.7	capacita'  280 l		cad.	1.769,00
B.72.12.25.9	capacita'  380 l		cad.	2.431,00
B.72.12.27	SCALDA ACQUA A GAS CON CAMERA DI COMBUSTIONE SOSP.
Fornitura e posa in opera di scalda acqua a gas con bruciatore atmosferico costituito da:
- camera di combustione sospesa dal fondo del serbatoio e completamente immersa nell'acqua;
- serbatoio vetrificato con anodo di magnesio per protezione catodica;
- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;
- regolatore di pressione gas;
- cappa antirigurgito;
- dispositivo di accensione piezoelettrica;
- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica;
- mantellatura esterna in lamiera di acciaio fosfatata e verniciata a fuoco;
- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;
- pressione massima di esercizio 8 bar.
Completo di allacciamento alla rete idrica, a quella del gas, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.12.27.1	Capacità 112 l.		cad.	1.274,00
B.72.12.27.3	Capacità 145 l.		cad.	1.361,00
B.72.12.29	SCALDA ACQUA A GAS CON FOCOLARE STAGNO
Fornitura e posa in opera di scalda acqua a gas con focolare stagno atmosferico costituito da:
- camera di combustione stagna sospesa dal fondo del serbatoio e completamente immersa nell'acqua;
- serbatoio vetrificato con anodo di magnesio per protezione catodica;
- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;
- regolatore di pressione gas;
- cappa antirigurgito;
- dispositivo di accensione piezoelettrica;
- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica;
- mantellatura esterna in lamiera di acciaio fosfatata e verniciata a fuoco;
- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;
- pressione massima di esercizio 8 bar.La combustione dovrà avvenire in camera stagna, prelevando l'aria comburente direttamente dall'esterno ed evacuando contemporaneamente i fumi della combustione mediante presa coassiale.
Completo di allacciamento alla rete idrica, a quella del gas, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.12.29.1	Capacità 112 l.  Potenza al focolare 7.4 kW		cad.	1.540,00
B.72.12.29.3	Capacità 145 l. Potenza al focolare 8.2 kW		cad.	1.582,00
B.72.12.31	SCALDA ACQUA INDUSTRIALI A GAS
Fornitura e posa in opera di scalda acqua industriale a gas a fuoco diretto costituito da:
- cappa orientabile;
- camera di combustione resistente alle alte temperature, in fibra ceramica in alluminio silicato;
- serbatoio in lamiera di acciaio pesante, vetrificata, con anodi di magnesio per protezione catodica;
- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;
- termostato di sicurezza;
- regolatore di pressione gas;
- sensori della temperatura;
- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica;
- mantellatura esterna in lamiera di acciaio e verniciata a fuoco;
- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;
- n° 2 aperture d'ispezione e pulizia;
- pressione massima di esercizio 10 bar;
- accensione piezoelettrica;
- alimentazione elettrica con corrente monofase 220V/50 Hz.
Completo di allacciamento alla rete idrica, alla rete elettrica, a quella del gas, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.12.31.1	Cap. l. 340 pot. foc. 36 kW, tempo di riscald. salto 50°C 38 min.		cad.	4.565,00
B.72.12.31.3	Cap. l. 380 pot. foc. 48 kW, tempo di riscald. salto 50°C 31 min.		cad.	4.924,00
B.72.12.31.5	Cap. l. 320 pot. foc. 61 kW, tempo di riscald. salto 50°C 22 min.		cad.	5.268,00
B.72.12.31.7	Cap. l. 380 pot. foc. 61 kW, tempo di riscald. salto 50°C 26 min.		cad.	5.465,00
B.72.12.31.9	Cap. l. 285 pot. foc. 85 kW, tempo di riscald. salto 50°C 14 min.		cad.	7.172,00
B.72.12.31.11	Cap. l. 260 pot. foc.110 kW, tempo di riscald. salto 50°C 10 min.		cad.	7.781,00
B.72.12.33	SCALDA ACQUA IND. A GAS CON OROLOGIO E SERRANDA
Fornitura e posa in opera di scalda acqua industriale a gas a fuoco diretto costituito da:
- cappa orientabile;
- camera di combustione resistente alle alte temperature, in fibra ceramica in alluminio silicato;
- serbatoio in lamiera di acciaio pesante, vetrificata, con anodi di magnesio per protezione catodica;
- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;
- termostato di sicurezza;
- regolatore di pressione gas;
- sensori della temperatura;
- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica;
- mantellatura esterna in lamiera di acciaio e verniciata a fuoco;
- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;
- n° 2 aperture d'ispezione e pulizia;
- pressione massima di esercizio 10 bar;
- orologio programmatore settimanale;
- serranda motorizzata sull'uscita fumi;
- accensione piezoelettrica;
- alimentazione elettrica con corrente monofase 220V/50 Hz.
Completo di allacciamento alla rete idrica, alla rete elettrica, a quella del gas, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.12.33.1	Cap. l. 340 pot. foc. 36 kW, tempo di riscald. salto 50°C 38 min.		cad.	4.970,00
B.72.12.33.3	Cap. l. 380 pot. foc. 48 kW, tempo di riscald. salto 50°C 31 min.		cad.	5.344,00
B.72.12.33.5	Cap. l. 320 pot. foc. 61 kW, tempo di riscald. salto 50°C 22 min.		cad.	5.669,00
B.72.12.33.7	Cap. l. 380 pot. foc. 61 kW, tempo di riscald. salto 50°C 26 min.		cad.	5.868,00
B.72.12.33.9	Cap. l. 285 pot. foc. 85 kW, tempo di riscald. salto 50°C 14 min.		cad.	7.573,00
B.72.12.33.11	Cap. l. 260 pot. foc.110 kW, tempo di riscald. salto 50°C 10 min.		cad.	8.523,00
B.72.12.35	SCALDA ACQUA A FUOCO DIRETTO GAS/GASOLIO
Fornitura e posa in opera di scalda acqua a gas/gasolioa a fuoco diretto costituito da:
- camera di combustione resistente alle alte temperature, in fibra ceramica in alluminio silicato;
- serbatoio in lamiera di acciaio pesante, vetrificata, con anodi di magnesio per protezione catodica;
- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;
- termostato di sicurezza;
- regolatore di pressione gas;
- sensori della temperatura;
- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica;
- mantellatura esterna in lamiera di acciaio e verniciata a fuoco;
- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;
- spia di sorveglianza fiamma;
- n° 2 aperture d'ispezione e pulizia;
- piastra per montaggio bruciatore;
- pressione massima di esercizio 10 bar;
- alimentazione elettrica con corrente monofase 220V/50 Hz.
Completo di allacciamento alla rete idrica, alla rete elettrica, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dal prezzo è escluso il bruciatore.
Funzionamento gas/gasolio.
B.72.12.35.1	Cap. l. 322 pot. foc. 58 kW, tempo di riscald. salto 50°C 24 min.		cad.	3.292,00
B.72.12.35.3	Cap. l. 322 pot. foc. 72 kW, tempo di riscald. salto 50° 20 min.		cad.	3.751,00
B.72.12.35.5	Cap. l. 318 pot. foc. 92 kW, tempo di riscald. salto 50°C 15 min.		cad.	4.090,00
B.72.12.35.7	Cap. l. 282 pot. foc.113 kW, tempo di riscald. salto 50°C 11 min.		cad.	4.334,00
B.72.12.35.9	Cap. l. 282 pot. foc.133 kW, tempo di riscald. salto 50°C 10 min.		cad.	4.775,00
B.72.12.35.11	Cap. l. 259 pot. foc. 205 kW, tempo di riscald. salto 50°C 6 min.		cad.	5.138,00
B.72.12.37	PRODUTTORE DI ACQUA CALDA A FUOCO INDIRETTO
Fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sanitaria del tipo ad accumulo a ricarica rapida con scambio a fuoco indiretto costituito da:
- scambiatore di calore sanitario in acciaio inox, di tipo anulare con pareti interne ed esterne ondulate su tutta la superficie di scambio;
- intercapedine d'acqua per evitare il diretto contato fiamma/parete dello scambiatore, comprensiva di collegamento di un'eventuale circuito di riscaldamento;
- tubi di fumo in acciaio dotati di turbolatori di acciaio speciale;
- isolamento termico in poliuretano rigido esente da C.F.C.;
- pompa di carico circuito primario;
- camera di combustione a raffreddamento ad acqua;
- bruciatore a gas atmosferico in acciaio inox con sicurezza a termocoppia ed accensione mediante piezoelettrico;
- termostato di regolazione;
- termostato limite;
- termostato di sicurezza a riarmo manuale;
- vaso di espansione e valvola di sicurezza del circuito primario;
- orologio programmatore di carico con ottimizzatore;
- flussostato da montare sull'ingresso acqua fredda per l'attivazione del bruciatore non appena avviene uno spillamento di circa 10 litri;
- relè di priorità di acqua calda in caso di utilizzo del circuito di riscaldamento;
- mantello esterno in lamiera verniciata a forno.
Il produttore di acqua calda dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e relativo Regolamento d'attuazione e sarà completo di allacciamenti elettrici, idraulici, cablaggi ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
B.72.12.37.1	Potenza utile kW  30, spillam. a 45°C = 760 l/h con Tr 90°C Tacq.10°C		cad.	3.455,00
B.72.12.39	PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO
Fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sanitaria del tipo ad accumulo a ricarica rapida con scambio a fuoco indiretto costituito da:
- scambiatore di calore sanitario in acciaio inox, di tipo anulare con pareti interne ed esterne ondulate su tutta la superficie di scambio;
- intercapedine d'acqua per evitare il diretto contato fiamma/parete dello scambiatore, comprensiva di collegamento di un'eventuale circuito di riscaldamento;
- tubi di fumo in acciaio dotati di turbolatori di acciaio speciale;
- isolamento termico in poliuretano rigido esente da C.F.C.;
- pompa di carico circuito primario;
- camera di combustione a raffreddamento ad acqua;
- portello d'ispezione con predisposizione per il montaggio bruciatore a gas soffiato e/o gasolio;
- termostato di regolazione;
- termostato limite;
- termostato di sicurezza a riarmo manuale;
- vaso di espansione e valvola di sicurezza del circuito primario;
- orologio programmatore di carico con ottimizzatore;
- flussostato da montare sull'ingresso acqua fredda per l'attivazione del bruciatore non appena avviene uno spillamento di circa 10 litri;0
- relè di priorità di acqua calda in caso di utilizzo del circuito di riscaldamento;
- mantello esterno in lamiera verniciata a forno.
Il produttore di acqua calda dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e relativo Regolamento d'attuazione e sarà completo di allacciamenti elettrici, idraulici, alla linea di alimentazione del combustibile, cablaggi ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.12.39.3	Pot. utile 32 kW, spillam. a 45°C= 780 l/h con Tr 90°C Tacq.10°C,		cad.	3.271,00
B.72.12.39.7	Pot. utile 63 kW, spillam. a 45°C= 1500 l/h con Tr 90°C Tacq.10°C		cad.	3.741,00
B.72.12.39.9	Pot. utile 92 kW, spillam. a 45°C= 2200 l/h con Tr 90°C Tacq.10°C		cad.	4.567,00
B.72.12.39.11	Pot. utile 116 kW, spillam. a 45°C= 1500 l/h con Tr 90°C Tacq.10°C		cad.	6.545,00
B.72.12.39.13	Pot. utile 154 kW, spillam. a 45°C= 2200 l/h con Tr 90°C Tacq.10°C		cad.	7.147,00
B.72.12.42	PRODUTTORE ACQUA CALDA A FUOCO INDIRETTO A GAS
Fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sanitaria del tipo ad accumulo a ricarica rapida con scambio a fuoco indiretto costituito da:
- scambiatore di calore sanitario in acciaio inox, di tipo anulare con pareti interne ed esterne ondulate su tutta la superficie di scambio;
- intercapedine d'acqua per evitare il diretto contato fiamma/parete dello scambiatore, comprensiva di collegamento di un'eventuale circuito di riscaldamento;
- tubi di fumo in acciaio dotati di turbolatori di acciaio speciale;
- isolamento termico in poliuretano rigido esente da C.F.C.;
- pompa di carico circuito primario;
- camera di combustione a raffreddamento ad acqua;
- bruciatore stagno a gas premiscelato con rampa in acciaio inox a sez. circolare, camera di miscelazione gas/aria alimentata da ventilatore;
- accensione di tipo elettronico con controllo di fiamma a ionizzazione;
- valvola gas a doppio solenoide;
- apparecchiatura elettronica di sicurezza e comando valvola;
- pressostato aria; - pannello di comando con predisposizione per termoregolazione climatica;
- valvola miscelatrice a tre vie motorizzata;
- termostato di regolazione;
- termostato limite;
- termostato di sicurezza a riarmo manuale;
- vaso di espansione e valvola di sicurezza del circuito primario;
- orologio programmatore di carico con ottimizzatore;
- flussostato da montare sull'ingresso acqua fredda per l'attivazione del bruciatore non appena avviene uno spillamento di circa 10 litri;
- relè di priorità di acqua calda in caso di utilizzo del circuito di riscaldamento;
- mantello esterno in lamiera verniciata a forno.
Il produttore di acqua calda dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e relativo Regolamento d'attuazione, non dovrà superare i seguenti limiti di emissione di gas combusti in atmosfera:NOx 60 mg/KW/hCO 40 mg/KW/h e sarà completo di allacciamenti elettrici, idraulici, alla linea di alimentazione del combustibile, cablaggi ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.12.42.10	Capacità accumulo 151 l - Potenzilità 68 kW		cad.	5.613,00
B.72.12.42.15	Capacità accumulo 352 l - potenzialità 85 kW		cad.	6.249,00
B.72.12.43	BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO
Fornitura e posa in opera di bollitore in acciaio inox a riscaldamento indiretto costituito da:
- bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria in acciaio inox 18/10 ondulato su tutta l'altezza del cilindro;
- scambiatore di calore a superficie interamente riscaldata del tipo a recipienti integrati;
- coibentazione in schiuma poliuratanica esente da C.F.C;
- termostato di comando;
- mantello esterno in vinile;
- valvola di spurgo aria;
- attacchi ingresso/uscita sanitario 3/4";
- attacchi ingresso/uscita primario 1"1/4;
- valvola di sicurezza tarata 8 bar diam 3/4" completa di valvola di non ritorno e rubinetto d'arresto;
- vaso di espansione a membrana di capacità adeguata;
- pressione di esercizio circuito primario max 3 bar;
- pressione di esercizio circuito secondario max 10 bar;
- temperatura max. 110°C.
Completo di allacciamenti elettrici, idrici ed alla rete di scarico, cablaggi, supporti murali, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Le prestazioni del bollitore saranno riferite alle seguenti condizioni:
- temperatura fluido primario 85°C;
- alimentazione da acquedotto 10°C;
- temperatura di spillamento 45°C;
- bollitore montato in posizione verticale
B.72.12.43.1	Capacita' 110 l Spillamento 560 l/h Port. primario 2.1 mc/h		cad.	804,80
B.72.12.43.3	Capacita' 140 l Spillamento 760 l/h Port. primario 2.6 mc/h		cad.	871,90
B.72.12.43.5	Capacita' 180 l Spillamento 770 l/h Port. primario 3.5 mc/h		cad.	937,70
B.72.12.43.7	Capacita' 230 l Spillamento 1300 l/h Port. primario 4.2 mc/h		cad.	1.207,00
B.72.12.43.9	Capacita' 270 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5 mc/h		cad.	1.358,00
B.72.12.43.11	Capacita' 800 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5 mc/h		cad.	3.215,00
B.72.12.43.13	Capacita' 1000 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5 mc/h		cad.	3.514,00
B.72.12.45	BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO + ELETTRICO
Fornitura e posa in opera di bollitore in acciaio inox a riscaldamento indiretto costituito da:
- bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria in acciaio inox 18/10 ondulato su tutta l'altezza del cilindro;
- scambiatore di calore a superficie interamente riscaldata del tipo a recipienti integrati;
- coibentazione in schiuma poliuratanica esente da C.F.C;
- termostato di comando;
- mantello esterno in vinile;
- valvola di spurgo aria;
- attacchi ingresso/uscita sanitario 3/4";
- attacchi ingresso/uscita primario 1"1/4;
- valvola di sicurezza tarata 8 bar diam 3/4" completa di valvola di non ritorno e rubinetto d'arresto;
- vaso di espansione a membrana di capacità adeguata;
- resistenza elettrica in acciaio inox a riscaldamento indiretto pot. 2.2 KW;
- commutatore estate inverno;
- pressione di esercizio circuito primario max 3 bar;
- pressione di esercizio circuito secondario max 10 bar;
- temperatura max. 110°C.
Completo di allacciamenti elettrici, idrici ed alla rete di scarico, cablaggi, supporti murali, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Le prestazioni del bollitore saranno riferite alle seguenti condizioni:
- temperatura fluido primario 85°C;
- alimentazione da acquedotto 10°C;
- temperatura di spillamento  45°C;
- bollitore montato in posizione verticale.
B.72.12.45.1	Capacita' 100 l Spillamento 560 l/h Port. primario 2.1 mc/h		cad.	883,30
B.72.12.45.3	Capacita' 130 l Spillamento 760 l/h Port. primario 2.6 mc/h		cad.	927,60
B.72.12.45.5	Capacita' 160 l Spillamento 770 l/h Port. primario 3.5 mc/h		cad.	980,70
B.72.12.45.7	Capacita' 200 l Spillamento 1300 l/h Port. primario 4.2 mc/h		cad.	1.201,00
B.72.12.45.9	Capacita' 240 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5 mc/h		cad.	1.272,00

B.72.14	LAVORI COMPIUTI - SCAMBIATORI DI CALORE

B.72.14.1	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI 1/2"
Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore  a piastre a flussi incrociati per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria costituito da:
- telaio con guide e tiranti;
- piastre modulari in acciaio inox Aisi 316 L;
- guarnizioni senza incollaggio per temperature fino a 140.C;
- raccordi in acciaio verniciato da 1/2" maschio;
- pressione esercizio 8 bar;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.14.1.1	15 piastre		a corpo	332,10
B.72.14.1.3	17 piastre		a corpo	352,70
B.72.14.1.5	19 piastre		a corpo	373,30
B.72.14.1.7	21 piastre		a corpo	394,80
B.72.14.1.9	23 piastre		a corpo	419,50
B.72.14.1.11	25 piastre		a corpo	440,50
B.72.14.1.13	27 piastre		a corpo	461,10
B.72.14.1.15	29 piastre		a corpo	486,30
B.72.14.1.17	31 piastre		a corpo	507,40
B.72.14.1.19	33 piastre		a corpo	527,90
B.72.14.1.21	35 piastre		a corpo	549,40
B.72.14.3	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI 1"
Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore  a piastre a flussi incrociati per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria costituito da:
- telaio con guide e tiranti;
- piastre modulari in acciaio inox Aisi 316 L;
- guarnizioni senza incollaggio per temperature fino a 140°C;
- raccordi in acciaio verniciato da 1" femmina;
- pressione esercizio 10 bar;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.14.3.1	 7 piastre		a corpo	420,60
B.72.14.3.3	 9 piastre		a corpo	458,70
B.72.14.3.5	11 piastre		a corpo	498,10
B.72.14.3.7	13 piastre		a corpo	537,40
B.72.14.3.9	15 piastre		a corpo	573,40
B.72.14.3.11	17 piastre		a corpo	613,10
B.72.14.3.13	19 piastre		a corpo	660,80
B.72.14.3.15	21 piastre		a corpo	697,80
B.72.14.3.17	23 piastre		a corpo	738,40
B.72.14.3.19	25 piastre		a corpo	784,60
B.72.14.3.21	27 piastre		a corpo	828,50
B.72.14.3.23	29 piastre		a corpo	872,90
B.72.14.3.25	31 piastre		a corpo	918,90
B.72.14.3.27	33 piastre		a corpo	962,10
B.72.14.3.29	35 piastre		a corpo	998,60
B.72.14.3.31	37 piastre		a corpo	1.047,00
B.72.14.3.33	39 piastre		a corpo	1.088,00
B.72.14.3.35	41 piastre		a corpo	1.125,00
B.72.14.3.37	43 piastre		a corpo	1.170,00
B.72.14.3.39	45 piastre		a corpo	1.213,00
B.72.14.5	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI 2"
Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore  a piastre a flussi incrociati per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria costituito da:
- telaio con guide e tiranti;
- piastre modulari in acciaio inox Aisi 316 L;
- guarnizioni senza incollaggio per temperature fino a 140°C;
- raccordi in acciaio verniciato da 2" maschio;
- pressione esercizio 10 bar;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.14.5.1	 7 piastre		a corpo	1.129,00
B.72.14.5.3	 9 piastre		a corpo	1.194,00
B.72.14.5.5	11 piastre		a corpo	1.273,00
B.72.14.5.7	13 piastre		a corpo	1.356,00
B.72.14.5.9	15 piastre		a corpo	1.438,00
B.72.14.5.11	17 piastre		a corpo	1.520,00
B.72.14.5.13	19 piastre		a corpo	1.607,00
B.72.14.5.15	21 piastre		a corpo	1.689,00
B.72.14.5.17	23 piastre		a corpo	1.771,00
B.72.14.5.19	25 piastre		a corpo	1.856,00
B.72.14.5.21	27 piastre		a corpo	1.938,00
B.72.14.5.23	29 piastre		a corpo	2.034,00
B.72.14.5.25	31 piastre		a corpo	2.089,00
B.72.14.5.27	33 piastre		a corpo	2.203,00
B.72.14.5.29	35 piastre		a corpo	2.288,00
B.72.14.5.31	37 piastre		a corpo	2.376,00
B.72.14.5.33	39 piastre		a corpo	2.456,00
B.72.14.5.35	41 piastre		a corpo	2.536,00
B.72.14.5.37	43 piastre		a corpo	2.626,00
B.72.14.5.39	45 piastre		a corpo	2.708,00
B.72.14.5.41	47 piastre		a corpo	2.791,00
B.72.14.5.43	49 piastre		a corpo	2.869,00

B.72.16	LAVORI COMPIUTI - BRUCIATORI

B.72.16.1	BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio monostadio monoblocco, funzionante con il principio della polverizzazione in pressione, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:
- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;
- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;
- elettromotore;
- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo) con filtro e regolatore di pressione incorporato;
- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;
- tubo del bruciatore con turbolatore;
- serranda aria a gravità con chiusura totale in sosta;
- dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione;
- rilevatore di fiamma;
- flangia di raccordo con guarnizione isolante;
- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici.
Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.
Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- potenza termica nominale:
- portata gas:
B.72.16.1.10	Potenzialità da 32 kW a 56 kW		cad.	772,60
B.72.16.1.15	Potenzialità da 60 kW a 118 kW		cad.	810,40
B.72.16.1.20	Potenzialità da 89 kW a 172 kW		cad.	982,10
B.72.16.1.25	Potenzialità da 119 kW a 213 kW		cad.	1.064,00
B.72.16.3	BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA EMISSIONE
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio monostadio monoblocco, a basse emissioni inquinanti, funzionante con il principio della polverizzazione in pressione, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:
- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;
- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;
- elettromotore;
- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo) con filtro e regolatore di pressione incorporato;
- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;
- testa di combustione completa di disco di turbolenza in acciaio inossidabile stampato e di boccaglio in acciaio refrattario caraterizzato da una corona di asole perpendicolari all'asse che permettono il ricircolo dei fumi al suo interno;
- serranda aria a gravità con chiusura totale in sosta;
- dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione;
- rilevatore di fiamma;
- flangia di raccordo con guarnizione isolante;
- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici.
Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.
Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- potenza termica nominale:
- portata gas:
B.72.16.3.10	Potenzialità da 18 kW a 36 kW		cad.	1.163,00
B.72.16.3.15	Potenzialità da 32 kW a 60 kW		cad.	1.327,00
B.72.16.3.20	Potenzialità da 65 kW a 106 kW		cad.	1.843,00
B.72.16.5	BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio a due stadi monoblocco, funzionante con il principio della polverizzazione in pressione, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:
- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;
- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;
- elettromotore;
- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo) con filtro e regolatore di pressione incorporato;
- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;
- valvole di chiusura elettromagnetiche per 1° e 2° stadio;
- tubo del bruciatore con turbolatore;
- martinetto idraulico a doppio effetto con dispositivo di apertura della serranda aria in 1. e 2. stadio e chiusura in sosta;
- dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione;
- rilevatore di fiamma;
- flangia di raccordo con guarnizione isolante;
- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici.
Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.
Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- potenza termica nominale:
- portata gas:
B.72.16.5.10	Potenzialità da 178 kW a 332 kW		cad.	1.505,00
B.72.16.5.15	Potenzialità da 237 kW a 450 kW		cad.	2.164,00
B.72.16.5.20	Potenzialità da 331 kW a 593 kW		cad.	2.479,00
B.72.16.5.25	Potenzialità da 711 kW a 1186 kW		cad.	3.416,00
B.72.16.5.30	Potenzialità da 948 kW a 1540 kW		cad.	3.854,00
B.72.16.9	BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio modulante monoblocco funzionante con il principio della polverizzazione in pressione per caldaie in pressione o in depressione costituito da:
- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;
- ventilatore a grande portata;
- motore;
- pompa per l'olio con regolatore incorporato;
- tubo del bruciatore con turbolatore;
- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;
- sistema di regolazione modulante (kit di modulazione) con motore, regolatore di portata, segmento di trasmissione e serrande per l'aria;
- dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione;
- valvole elettromagnetiche di chiusura;
- rilevatore di fiamma;
- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici.
- flangia di raccordo con guarnizione isolante.
Il bruciatore dovrà  essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.
Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica massima assorbita:
- potenza termica nominale:
- portata gas:
B.72.16.9.10	Potenzialità da 178 kW a 332 kW		cad.	4.864,00
B.72.16.9.15	Potenzialità da 236 kW a 450 kW		cad.	5.550,00
B.72.16.9.20	Potenzialità da 331 kW a 593 kW		cad.	5.960,00
B.72.16.9.25	Potenzialità da 474 kW a 1660 kW		cad.	8.503,00
B.72.16.9.30	Potenzialità da 712 kW a 2135 kW		cad.	9.296,00
B.72.16.11	BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas monostadio monoblocco per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da:
- corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serranda dell'aria servoazionata con chiusura automatica in caso di spegnimento del bruciatore per impedire l'entrata di aria fredda nella camera di combustione;
- cofano in materiale sintetico resistente ai colpi con foro per il pulsante di sblocco;
- flangia di raccordo con guarnizione isolante;
- elettromotore;
- ventilatore ad alto rendimento;
- tubo bruciatore con disco turbolatore;
- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;
- rampa gas secondo certificazione CE;
- trasformatore d'accensione ad alta tensione;
- rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione;
- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;
- apparecchiatura ciclica di comando e controllo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.
Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- potenza termica nominale:
- portata gas:
B.72.16.11.15	Potenzialità da 17 kW a 43 kW		cad.	1.015,20
B.72.16.11.20	Potenzialità da 31 kW a 50 kW		cad.	1.197,00
B.72.16.11.25	Potenzialità da 65 kW a 90 kW		cad.	1.584,00
B.72.16.11.30	Potenzialità da 110 kW a 200 kW		cad.	1.765,00
B.72.16.11.35	Potenzialità da 110 kW a 246 kW		cad.	1.978,00
B.72.16.11.40	Potenzialità da 163 kW a 338 kW		cad.	2.189,00
B.72.16.11.45	Potenzialità da 232 kW a 465 kW		cad.	3.324,00
B.72.16.13	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas a due stadi monoblocco per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da:
- corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serrande dell'aria srrvoazionate con chiusura automatica in caso di spegnimento del bruciatore per impedire l'entrata di aria fredda nella camera di combustione;
- cofano in materiale sintetico resistente ai colpi con foro per il pulsante di sblocco;
- flangia di raccordo con guarnizione isolante;
- elettromotore;
- ventilatore ad alto rendimento;
- tubo bruciatore con disco turbolatore;
- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;
- rampa gas secondo certificazione CE;
- trasformatore d'accensione ad alta tensione;
- rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione;
- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;
- apparecchiatura ciclica di comando e controllo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.
Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- potenza termica nominale:
- portata gas:
B.72.16.13.20	potenzialità da 16 a 42 kW		cad.	1.420,00
B.72.16.13.25	potenzialità da 35 a 56 kW		cad.	1.502,00
B.72.16.13.30	potenzialità da 80 a 160 kW		cad.	2.145,00
B.72.16.13.35	potenzialità da 110 a 246 kW		cad.	2.334,00
B.72.16.13.40	potenzialità da 90 a 325 kW		cad.	3.164,00
B.72.16.13.45	potenzialità da 185 a 425 kW		cad.	3.867,00
B.72.16.13.50	potenzialità da 248 a 738 kW		cad.	4.842,00
B.72.16.13.55	potenzialità da 280 a 995 kW		cad.	5.754,00
B.72.16.13.60	potenzialità da 350 a 1200 kW		cad.	6.697,00
B.72.16.13.65	potenzialità da 490 a 2290 kW		cad.	8.757,00
B.72.16.15	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas a due stadi progressivi e modulante, monoblocco, per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da:
- corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serrande dell'aria servoazionate con chiusura automatica in caso di spegnimento del bruciatore per impedire l'entrata di aria fredda nella camera di combustione;
- cofano in materiale sintetico resistente ai colpi con foro per il pulsante di sblocco;
- flangia di raccordo con guarnizione isolante;
- elettromotore;
- ventilatore ad alto rendimento;
- tubo bruciatore con disco turbolatore;
- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;
- rampa gas secondo certificazione CE;
- sistema di regolazione modulante (kit di modulazione) con gestione combinata gas/aria, completo di sonda di temperatura/pressione;
- trasformatore d'accensione ad alta tensione;
- rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione;
- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;
- teleruttore e relè termico;
- apparecchiatura ciclica di comando e controllo;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.
Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica massima assorbita:
- potenza termica nominale:
- portata gas:
B.72.16.15.10	Potenza max fino a 325 kW		cad.	3.470,00
B.72.16.15.15	Potenza max fino a 440 kW		cad.	3.965,00
B.72.16.15.20	Potenza max fino a 580 kW		cad.	4.403,00
B.72.16.15.25	Potenza max fino a 820 kW		cad.	5.372,00
B.72.16.15.30	Potenza max fino a 1170 kW		cad.	5.863,00
B.72.16.15.35	Potenza max fino a 1520 kW		cad.	6.847,00
B.72.16.15.40	Potenza max fino a 1760 kW		cad.	7.934,00
B.72.16.15.45	Potenza max fino a 2210 kW		cad.	9.398,00
B.72.16.15.50	Potenza max fino a 3490 kW		cad.	11.738,00
B.72.16.15.55	Potenza max fino a 4890 kW		cad.	13.763,00
B.72.16.15.60	Potenza max fino a 5550 kW		cad.	18.261,00
B.72.16.15.65	Potenza max fino a 7330 kW		cad.	18.581,00
B.72.16.15.70	Potenza max fino a 10500 kW		cad.	28.916,00
B.72.16.18	BRUCIATORE BISTADIO PER NAFTA DESOLFORATA CON KIT DI CIRCOLAZIONE
Fornitura e posa in opera di bruciatore bistadio per nafta desolforata, adatto per abbinamento con caldaie pressurizzate in acciaio o in ghisa e completo di kit di circolazione combustibile.
Il bruciatore sarà costituito da:
- struttura portante in alluminio o lamiera di acciaio;
- cofano in materiale fonoassorbente;
- guide scorrevoli e basculanti;
- flangia di fissaggio alla caldaia;
- testa di combustione con relativa vite di regolazione;
- fotoresistenza per il controllo di fiamma;
- visore di fiamma;
- servomotore serranda aria;
- ventilatore con pale rovesce;
- pannello di alimentazione elettrica e regolazione comprendente: led panel, contattore motore e relè termico con pulsante di sblocco, condensatore motore, apparecchiatura elettrica con spia di blocco e pulsante di sblocco, interruttori elettrici per comando manuale acceso/spento e 1°/2° stadio, spina di connessione;
Il kit di circolazione combustibile sarà costituito da:
- pompa ad ingranaggi, completa di contattore con relè termico di comando;
- valvola di prelavaggio;
- serbatoio preriscaldatore;
- resistenze autoregolanti di preriscaldo;
- regolatore di pressione anello combustibile;
- degasatore per combustibile, completo di valvola di scarico gas;
- filtro a pettine di mandata per combustibile;
- filtro a pettine in aspirazione pompa;
- termostato elettronico completo di trasformatore di alimentazione;
- termoresistenza Pt 100, completa di contattore di comando;
- manometri per la misura delle pressioni del combustibile;
- termostato di massima, termostato di minima, termostato di massima con pulsante di riarmo;
- pressostato di controllo pressione combustibile.
Tutti i componenti del bruciatore a contatto con il combustibile dovranno essere idonei per il funzionamento con olii combustibili tradizionali o desolforati.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'ugello, per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- potenza termica nominale:
- portata gas:
B.72.16.18.1	Portata 20/40-70 kg/h Viscosità fino a 7 °E a 50°C		cad.	5.876,00
B.72.16.18.3	Portata 30/60-100 kg/h Viscosità fino a 7 °E a 50°C		cad.	6.320,00
B.72.16.18.5	Portata 40/80-130 kg/h Viscosità fino a 7 °E a 50°C		cad.	6.803,00
B.72.16.20	BRUCIATORE MODULANTE PER NAFTA DESOLFORATA
Fornitura e posa in opera di bruciatore bistadio progressivo, idoneo al funzionamento modulante mediante kit di modulazione, adatto per nafta desolforata e densa (fino a 50°E) e per abbinamento con caldaie pressurizzate in acciaio o in ghisa, costituito da:
- carcassa in lega leggera;
- guide scorrevoli;
- flangia di fissaggio alla caldaia;
- testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile;
- fotoresistenza per il controllo di fiamma;
- visore di fiamma;
- servomotore variatore di portata per la serranda aria e per il regolatore di portata della nafta;
- ventilatore centrifugo;
- pompa ad ingranaggi;
- motore per l'azionamento del ventilatore e della pompa;
- apparecchiatura ciclica di comando e controllo del bruciatore;
- preriscaldatore elettrico di tipo rapido;
- filtro con termometro sul preriscaldatore;
- manometri per la misura delle pressioni del combustibile;
- termostati di regolazione, di minima e di massima;
- pressostato di controllo pressione combustibile;
- sistema di preriscaldo adatto per funzionamento con nafta densa;
- kit elettronico di modulazione completo di sonda di temperatura;
- cuffia afonica.
Tutti i componenti del bruciatore a contatto con il combustibile dovranno essere idonei per il funzionamento con olii combustibili tradizionali o desolforati. Il bruciatore dovrà essere adatto per funzionamento con nafte dense (fino a 50°E a 50°C).
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'ugello, per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica massima assorbita:
- potenza termica nominale:
- portata gas:
B.72.16.20.1	portata 50-200 kg/h viscosità fino a 50°E a 50°C - t.c. o t.l.		cad.	10.919,00
B.72.16.20.3	portata 60-300 kg/h viscosità  fino a 50°E a 50°C - t.c. o t.l.		cad.	12.597,00
B.72.16.20.5	portata 100-450 kg/h viscosità fino a 50°E a 50°C - t.c. o t.l.		cad.	14.662,00
B.72.16.22	ELETTROMPOMPA AD INGRANAGGI PER OLIO COMBUSTIBILE - 1400 GIRI/MIN
Fornitura e posa in opera di elettropompa ad ingranaggi monoblocco, adatta per la circolazione di nafta,  necessaria per garantire la circolazione dell'olio fra la cisterna del combustibile ed il bruciatore, avente le seguenti caratteristiche e componenti:
- corpo pompa in ghisa;
- ingranaggi in acciaio 18NCD5 cementato e temperato, dotati di denti rettificati e a profilo corretto ed elicoidale, in modo da assicurare una marcia silenziosa;
- albero in acciaio temperato e rettificato ad elevata resistenza, direttamente accoppiato al motore;
- motore asincrono trifase 4 poli con rotore a gabbia (o monofase completo di condensatore permanentemente inserito), dotato di ventilazione esterna;
- valvola di by-pass per regolazione portata;
- attacchi in linea filettati;
- velocità di rotazione: 1400 giri/min.;
- temperatura di esercizio: sino a 105°C;
- pressione statica: sino a 5 bar;
- viscosità del liquido pompato a 1400 giri/min: sino a 20°E;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle tubazioni di circolazione del combustibile, per i collegamenti elettrici e per quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.16.22.1	200 l/h; 50 m c.a.		cad.	838,60
B.72.16.22.3	400 l/h; 50 m c.a.		cad.	874,90
B.72.16.22.5	650 l/h; 50 m c.a.		cad.	936,00
B.72.16.22.7	1000 l/h; 50 m c.a.		cad.	1.042,00
B.72.16.22.9	1300 l/h; 50 m c.a.		cad.	1.304,00
B.72.16.22.11	2000 l/h; 50 m c.a.		cad.	1.584,00
B.72.16.22.13	2400 l/h; 50 m c.a.		cad.	1.675,00
B.72.16.24	FILTRO A CARTUCCIA PER OLIO COMBUSTIBILE
Fornitura e posa in opera di filtro a cartuccia per olio combustibile, da installare sulla tubazione di alimentazione del bruciatore e adatto per  nafta desolforata.
Per utilizzo di olii di viscosità massima di 7°E a 50°C, il filtro dovrà essere dotato di resistenza termostatica.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle tubazioni di circolazione del combustibile e per quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.16.24.1	diametro 3/4"		cad.	281,80
B.72.16.26	FILTRO AUTOPULENTE PER OLIO COMBUSTIBILE
Fornitura e posa in opera di filtro a pettine autopulente per olio combustibile, completo di resistenza termostatica, da installare sul circuito per il mantenimento in circolazione dell'olio fra la cisterna ed il bruciatore, adatto per funzionamento con olii combustibili desolforati e di viscosità fino a 50°E a 50°C.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle tubazioni di circolazione del combustibile, per il collegamento elettrico della resistenza e per quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.16.26.1	diametro 1"		cad.	364,10
B.72.16.26.3	diametro 1"1/2		cad.	985,40
B.72.16.28	VALVOLA DI SFIORO PER OLIO COMBUSTIBILE
Fornitura e posa in opera di valvola di sfioro per olio combustibile, per la regolazione della pressione sull'anello di circolazione del combustibile, completa di 4 attacchi filettati e di manometro di misura della pressione, adatto per funzionamento con olii combustibili desolforati.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle tubazioni di circolazione del combustibile e per quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.16.28.1	diametro 3/4"		cad.	319,50
B.72.16.28.3	diametro 1"		cad.	336,70
B.72.16.30	DEGASATORE PER OLIO COMBUSTIBILE
Fornitura e posa in opera di barilotto degasatore per olio combustibile, da installare sul circuito per il mantenimento in circolazione dell'olio fra la cisterna ed il bruciatore, adatto per funzionamento con olii combustibili desolforati, completo di attacchi filettati per il collegamento all'anello di circolazione combustibile ed al circuito di alimentazione al bruciatore, di rubinetto di spurgo, nonché di valvola di sfiato manuale.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle tubazioni di circolazione del combustibile e alle tubazioni di alimentazione del bruciatore e per quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.16.30.1	portata max fino a 200 kg/h		cad.	409,70
B.72.16.30.3	portata max  > 200 kg/h		cad.	520,90
B.72.16.32	PRESSOSTATO PER OLIO COMBUSTIBILE
Fornitura e posa in opera di pressostato per olio combustibile, da installare sul circuito per il mantenimento in circolazione dell'olio fra la cisterna ed il bruciatore o sulla tubazione di alimentazione del bruciatore, adatto per funzionamento con olii combustibili desolforati, campo di taratura minimo 0,7-4 bar.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'installazione sulla tubazione di circolazione del combustibile e per quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.16.32.1			cad.	68,57
B.72.16.35	BRUCIATORE A GASOLIO A DUE STADI CON PROGRAMMATORE DIGITALE
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio a due stadi monoblocco, funzionante con il principio della polverizzazione in pressione, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:
- cofano esterno fonoassorbente con vano di aspirazione aria insonorizzato;
- vano regolazione aria con serranda aria regolabile manualmente;
- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;
- elettromotore;
- pompa per la pressione dell'olio;
- valvole elettromagnetiche per 1° e 2° stadio;
- canna portaugelli con due ugelli, elettrodi di accensione e deflettore regolabile manualmente;
- tubo del bruciatore;
- servocomando elettrico per la regolazione della serranda aria (con chiusura in sosta) e per la contemporanea variazione della posizione della canna portaugelli e del deflettore nella testa di combustione;
- dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione;
- rilevatore di fiamma;
- flangia di raccordo con guarnizione isolante;
- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici, protezione di minima tensione.
- programmatore digitale che consenta di gestire la taratura  dei parametri di funzionamento del bruciatore e di leggerne i parametri di combustione, dotato della possibilità di collegamento con un sistema di comunicazione seriale, per la lettura/impostazione remota;
Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.
Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- potenza termica nominale:
- portata gas:
B.72.16.35.1	Potenzialità da 72 kW a 215 kW		cad.	2.148,00
B.72.16.35.3	Potenzialità da 120 kW a 355 kW		cad.	2.733,00
B.72.16.37	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI CON PROGRAMMATORE DIGITALE
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas a due stadi monoblocco per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da:
- cofano esterno fonoassorbente con vano di aspirazione aria insonorizzato;
- ventilatore ad alto rendimento;
- elettromotore;
- Sistema di regolazione combinata aria/gas, mediante servocomandi elettrici per la regolazione della serranda aria (con chiusura in sosta) e per la contemporanea regolazione della farfalla gas;
- tubo del bruciatore con deflettore regolabile;
- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione;
- rampa gas secondo certificazione CE;
- trasformatore d'accensione ad alta tensione;
- rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione;
- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;
- apparecchiatura ciclica di comando e controllo.
- flangia di raccordo con guarnizione isolante;
- programmatore digitale che consenta di gestire la taratura dei parametri di funzionamento del bruciatore e di leggerne i parametri di combustione, dotato della possibilità di collegamento con un sistema di comunicazione seriale, per la lettura/impostazione remota;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.
Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- potenza termica nominale:
- portata gas:
B.72.16.37.1	Potenzialità da 25 kW a 90 kW		cad.	2.334,00
B.72.16.37.3	Potenzialità da 30 kW a 160 kW		cad.	2.566,00
B.72.16.39	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRES. MODUL. CON PROGRAM. DIGIT.
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas a due stadi progressivi e modulante, monoblocco, per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da:
- cofano esterno fonoassorbente con vano di aspirazione aria insonorizzato;
- ventilatore ad alto rendimento;
- elettromotore;
- Sistema di regolazione combinata aria/gas, mediante servocomandi elettrici per la regolazione della serranda aria (con chiusura in sosta) e per la contemporanea regolazione della farfalla gas;
- tubo del bruciatore con deflettore regolabile;
- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione;
- rampa gas secondo certificazione CE;
- trasformatore d'accensione ad alta tensione;
- sistema di regolazione modulante (kit di modulazione) con gestione combinata gas/aria, completo di sonda di temperatura/pressione;
- rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione;
- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;
- apparecchiatura ciclica di comando e controllo.
- flangia di raccordo con guarnizione isolante;
- programmatore digitale che consenta di gestire la taratura dei parametri di funzionamento del bruciatore e di leggerne i parametri di combustione, dotato della possibilità di collegamento con un sistema di comunicazione seriale, per la lettura/impostazione remota;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.
Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- potenza termica nominale:
- portata gas:
B.72.16.39.1	Potenzialità da 40 kW a 350 kW		cad.	3.699,00
B.72.16.39.3	Potenzialità da 55  kW a 550 kW		cad.	4.460,00
B.72.16.45	BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO MONOSTADIO
Fornitura e posa in opera di bruciatore misto per funzionamento a gas o a gasolio, monostadio monoblocco, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:
- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;
- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;
- flangia di raccordo con guarnizione isolante;
- elettromotore;
- tubo del bruciatore con turbolatore;
- rilevatore di fiamma idoneo per fiamma gas e gasolio;
- serranda aria a gravità con chiusura totale in sosta;
- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico.
- trasformatore d'accensione ad alta tensione;
- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo ) con filtro e regolatore di pressione incorporato;
- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;
- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;
- rampa gas secondo certificazione CE;
- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;
Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.
Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- potenza termica nominale:
- portata gas:
B.72.16.45.1	Potenzialità da 38 kW a 67 kW		cad.	2.676,00
B.72.16.45.3	Potenzialità da 58 kW a 85 kW		cad.	2.831,00
B.72.16.45.5	Potenzialità da 108 kW a 197 kW		cad.	2.979,00
B.72.16.47	BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Fornitura e posa in opera di bruciatore misto per funzionamento a gas o a gasolio,  a due stadi monoblocco, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:
- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;
- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;
- flangia di raccordo con guarnizione isolante;
- elettromotore;
- tubo del bruciatore con turbolatore;
- rilevatore di fiamma idoneo per fiamma gas e gasolio;
- serranda aria con dispositivo di apertura in 1° e 2° stadio e chiusura in sosta;
- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico.
- trasformatore d'accensione ad alta tensione;
- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo ) con filtro e regolatore di pressione incorporato;
- valvole di chiusura elettromagnetiche per 1° e 2° stadio;
- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;
- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;
- rampa gas secondo certificazione CE;
- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;
Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.
Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- potenza termica nominale:
- portata gas:
B.72.16.47.1	Potenzialità da 163 kW a 325 kW		cad.	4.233,00
B.72.16.47.3	Potenzialità da 232 kW a 438 kW		cad.	6.024,00
B.72.16.47.5	Potenzialità da 290 kW a 581 kW		cad.	6.922,00
B.72.16.47.7	Potenzialità da 465 kW a 814 kW		cad.	8.296,00
B.72.16.47.9	Potenzialità da 698 kW a 1163 kW		cad.	9.998,00
B.72.16.47.11	Potenzialità da 930 kW a 1364 kW		cad.	10.503,00
B.72.16.47.13	Potenzialità da 688 kW a 1981 kW		cad.	13.302,00
B.72.16.47.15	Potenzialità da 1127 kW a 3380 kW		cad.	17.379,00
B.72.16.47.17	Potenzialità da 1304 kW a 3878 kW		cad.	17.768,00
B.72.16.49	BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI PROGRESSIVI E MODULANTI
Fornitura e posa in opera di bruciatore misto per funzionamento a gas o a gasolio,  a due stadi progressivi modulante, monoblocco, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:
- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;
- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;
- flangia di raccordo con guarnizione isolante;
- elettromotore;
- tubo del bruciatore con turbolatore;
- rilevatore di fiamma idoneo per fiamma gas e gasolio;
- serranda aria con dispositivo di chiusura in sosta;
- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico.
- trasformatore d'accensione ad alta tensione;
- sistema di regolazione modulante (kit di modulazione) per funzioamento a gasolio e gas; con attuazione su: regolatore di portata gas/gasolio, serrande di regolazione portata aria;
- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo ) con filtro e regolatore di pressione incorporato;
- valvole di chiusura elettromagnetiche gasolio;
- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;
- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;
- rampa gas secondo certificazione CE;
- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;
Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.
Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- potenza termica nominale:
- portata gas:
B.72.16.49.1	Potenzialità da 348 kW a 916 kW		cad.	13.345,00
B.72.16.49.3	Potenzialità da 814 kW a 1628 kW		cad.	15.405,00
B.72.16.49.5	Potenzialità da 1163 kW a 2325 kW		cad.	16.825,00
B.72.16.49.7	Potenzialità da 1744 kW a 3488 kW		cad.	18.030,00
B.72.16.49.9	Potenzialità da 2325 kW a 5000 kW		cad.	18.467,00
B.72.16.49.11	Potenzialità da 2430 kW a 7316 kW		cad.	23.309,00
B.72.16.49.13	Potenzialità da 2500 kW a 10500 kW		cad.	37.395,00

B.72.18	LAVORI COMPIUTI - TUBI FUMO, COLLETTORI, CAMINI

B.72.18.1	RACCORDO CALDAIA-CAMINO  (RIVEST. IN ALLUMINIO)
Fornitura e posa in opera di raccordo caldaia - camino in lamiera zincata avente le seguenti caratteristiche:
- tubo in lamiera zincata dello spessore minimo di 3 mm;
- coibentazione in lana minerale avente spessore e conduttivita' tale che la temperatura delle superfici esterne non sia in alcun punto superiore ai 50.C ;
- rivestimento esterno in lamierino di 6alluminio dello spessore di 6/10 di mm;
Il raccordo verra' flangiato a  20 cm dall'imbocco del camino e sara' dotato di bocchette di ispezione laterale per la pulizia con portello a doppia tenuta d'aria, foro prelievo fumi e placca con termometro indicatore della temperatura.
Nel prezzo si intende compreso e compensato qualsiasi onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.18.1.1	diametro 125 mm.		m	43,10
B.72.18.1.3	diametro 150 mm.		m	48,51
B.72.18.1.5	diametro 200 mm.		m	67,28
B.72.18.1.7	diametro 300 mm.		m	86,20
B.72.18.1.9	diametro 400 mm.		m	107,80
B.72.18.1.11	diametro 500 mm.		m	140,30
B.72.18.1.13	diametro 600 mm.		m	178,20
B.72.18.3	COLLETTORE FUMI
Fornitura e posa in opera di collettore fumi in lamiera zincata avente le seguenti caratteristiche:
- tubo in lamiera zincata dello spessore minimo di 3 mm;
- coibentazione in lana minerale con foglio di alluminio trapuntato, avente uno spessore e conduttivita' tale che la temperatura delle superfici esterne non sia in alcun punto superiore ai 50.C;
Il collettore sara' dotato di bocchette di ispezione laterale per la pulizia con portello a doppia tenuta d'aria, foro prelievo fumi e placca con termometro indicatore della temperatura. 
Il raccordo verra' flangiato a 20 cm dall'imbocco della canna fumaria.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alle caldaie ed alle canne fumarie mediante condotto in lamiera zincata, spessore minimo 3 mm, rivestito in lana minerale con foglio di alluminio trapuntato con caratteristiche analoghe a quelle del collettore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.18.3.1	per il collegamento di n. 2 caldaie		a corpo	134,50
B.72.18.3.3	per il collegamento di n. 3 caldaie		a corpo	188,70
B.72.18.3.5	per il collegamento di n. 4 caldaie		a corpo	269,60
B.72.18.3.7	per il collegamento di n. 5 caldaie		a corpo	485,10
B.72.18.5	CAMINO IN REFRATTARIO PER COMBUSTIBILE GASSOSO
Fornitura e posa in opera di camino in refrattario certificato secondo normativa UNI vigente, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche funzionanti a combustibile gassoso.
Il camino sara' costituito da:
- zoccolo di base per la raccolta e scarico condensa;
- sportello di ispezione in acciaio inox;
- allacciamento alla caldaia;
- camicia in conglomerato cementizio vibrocompresso alleggerito;
- involucro interno, a contatto con i fumi, in materiale refrattario a sezione circolare, certificato e sottoposto a controllo di qualita'; l'innesto dei singoli elementi avverra' "a bicchiere" e sara' sigillato con specifico sigillante antiacido per refrattario, in modo da garantire la perfetta impermeabilita' ai gas ed alle eventuali condense;
- coibentazione mediante cellule d'aria statiche ottenute con il posizionamento di cordoli in lana minerale con guaina;
- ispezione a tetto con portello in acciaio inox;
- manicotto terminale di protezione in acciaio inox;
- piastra di chiusura in c. a.;
- collegamento caldaia camino in acciaio inox doppia parete (interna AISI 316, esterna AISI 304) spessore minimo 0,4 mm, coibentato con lana minerale di spessore e densita' adeguata, completo di ispezione con fori regolamentari e termometro.
L'intero sistema dovra' soddisfare le seguenti richieste:
- conducibilita' termica secondo normativa UNI 9731;
- dichiarazione del costruttore che tutta la produzione risponde al campione provato, del quale vengono presentati i certificati;
- i giunti e gli accessori, se metallici, devono essere in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.
Sara' cura della Ditta installatrice fornire, prima della messa in opera del camino, i seguenti certificati:
 - calcolo e dimensionamento del camino nel suo insieme secondo normativa UNI 9615/90;
- certificato di impermeabilita' ai gas;
- certificato di resistenza al calore ed alla corrosione;
- determinazione della conduttanza lineare;
-attestazione sulla qualita' e garanzia di durata dei materiali che devono essere conformi alla Legge 1083/71 (sicurezza gas combustibile);
- dichiarazione di conformita' alle norme ai sensi della Legge 46/90.
Sono compresi nel prezzo i ponteggi, i mezzi di sollevamento, gli ancoraggi alle strutture ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.18.5.1	A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo	   
B.72.18.5.3	diametro interno 12 cm. esterno  25 x 25 cm.		m	59,39
B.72.18.5.5	diametro interno 14 cm. esterno  29 x 29 cm.		m	64,64
B.72.18.5.7	diametro interno 16 cm. esterno  30 x 30 cm.		m	69,91
B.72.18.5.9	diametro interno 18 cm. esterno  35 x 35 cm.		m	75,69
B.72.18.5.11	diametro interno 20 cm. esterno  37 x 37 cm.		m	86,20
B.72.18.5.13	diametro interno 25 cm. esterno  46 x 46 cm.		m	113,00
B.72.18.5.15	diametro interno 30 cm. esterno  52 x 52 cm.		m	167,10
B.72.18.5.17	diametro interno 35 cm. esterno  59 x 59 cm.		m	188,70
B.72.18.5.19	diametro interno 40 cm. esterno  64 x 64 cm.		m	237,00
B.72.18.5.21	diametro interno 45 cm. esterno  73 x 73 cm.		m	431,00
B.72.18.5.23	diametro interno 50 cm. esterno  78 x 78 cm.		m	490,40
B.72.18.5.25	diametro interno 55 cm. esterno  84 x 84 cm.		m	593,90
B.72.18.5.27	diametro interno 60 cm. esterno  90 x 90 cm.		m	646,50
B.72.18.5.29	diametro interno 65 cm. esterno  97 x 97 cm.		m	914,50
B.72.18.5.31	diametro interno 70 cm. esterno 103 x 103 cm.		m	1.025,00
B.72.18.5.33	diametro interno 75 cm. solo refrattario		m	972,40
B.72.18.5.35	diametro interno 80 cm. solo refrattario		m	1.188,00
B.72.18.5.37	diametro interno 90 cm. solo refrattario		m	1.293,00
B.72.18.7	CAMINO IN REFRATTARIO PER COMBUSTIBILE LIQUIDO
Fornitura e posa in opera di camino in refrattario certificato secondo normativa UNI vigente, per caldaie pressurizzate funzionanti a combustibile liquido.
Il camino sara' costituito da:
- camera di raccolta con portello in acciaio inox a tenuta per l'ispezione;
- piastra portante;
- ispezione in acciaio inox con fori regolamentari e termometro (nel caso di generatore con potenzialita' al focolare > 500.000 Kcal/h andra' collocata un'ulteriore ispezione provvista di fori e termometro alla sommita' del camino, ad una distanza di 5 diametri dalla bocca e comunque non inferiore a 1,5 m);
- allacciamento alla caldaia;- camicia in conglomerato cementizio vibrocompresso alleggerito;
- involucro interno, a contatto con i fumi, in materiale refrattario a sezione circolare, certificato e sottoposto a controllo di qualita'; l'innesto dei singoli elementi avverra' "a bicchiere" e sara' sigillato con specifico sigillante antiacido per refrattario, in modo da garantire la perfetta impermeabilita' ai gas ed alle eventuali condense;
- coibentazione mediante cellule d'aria statiche ottenute con il posizionamento di cordoli in lana minerale con guaina;
- ispezione a tetto con portello in acciaio inox;
- manicotto terminale di protezione in acciaio inox;
- piastra di chiusura in c. a.;
- collegamento caldaia camino in acciaio inox doppia parete (interna AISI 316, esterna AISI 304) spessore minimo 0,4 mm, coibentato con lana minerale di spessore e densita' adeguata, completo di ispezione con fori regolamentari e termometro.
L'intero sistema dovra' soddisfare le seguenti richieste:
- conducibilita' termica secondo normativa UNI 9731;
- conformita' alla Legge 13 luglio 1966 n° 615 e relativo regolamento di esecuzione;
- dichiarazione del costruttore che tutta la produzione risponde al campione provato, del quale vengono presentati i certificati;
- i giunti e gli accessori, se metallici, devono essere in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.
Sara' cura della Ditta installatrice fornire, prima della messa in opera del camino, i seguenti certificati:
 - calcolo e dimensionamento del camino nel suo insieme secondo normativa UNI 9615/90;
- certificato di impermeabilita' ai gas;- certificato di resistenza al calore ed alla corrosione;
- determinazione della conduttanza lineare;
- dichiarazione di conformita' alle norme ai sensi della Legge 46/90.
Sono compresi nel prezzo i ponteggi, i mezzi di sollevamento, gli ancoraggi alle strutture ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.18.7.1	A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo	   
B.72.18.7.3	diametro interno 12 cm. esterno  25 x 25 cm.		m	59,39
B.72.18.7.5	diametro interno 14 cm. esterno  29 x 29 cm.		m	64,64
B.72.18.7.7	diametro interno 16 cm. esterno  30 x 30 cm.		m	69,91
B.72.18.7.9	diametro interno 18 cm. esterno  35 x 35 cm.		m	75,69
B.72.18.7.11	diametro interno 20 cm. esterno  37 x 37 cm.		m	86,20
B.72.18.7.13	diametro interno 25 cm. esterno  46 x 46 cm.		m	113,00
B.72.18.7.15	diametro interno 30 cm. esterno  52 x 52 cm.		m	167,10
B.72.18.7.17	diametro interno 35 cm. esterno  59 x 59 cm.		m	188,70
B.72.18.7.19	diametro interno 40 cm. esterno  64 x 64 cm.		m	237,00
B.72.18.7.21	diametro interno 45 cm. esterno  73 x 73 cm.		m	431,00
B.72.18.7.23	diametro interno 50 cm. esterno  78 x 78 cm.		m	485,10
B.72.18.7.25	diametro interno 55 cm. esterno  84 x 84 cm.		m	593,90
B.72.18.7.27	diametro interno 60 cm. esterno  90 x 90 cm.		m	646,50
B.72.18.7.29	diametro interno 65 cm. esterno  97 x 97 cm.		m	914,50
B.72.18.7.31	diametro interno 70 cm. esterno 103 x 103 cm.		m	1.025,00
B.72.18.7.33	diametro interno 75 cm. solo refrattario		m	972,40
B.72.18.7.35	diametro interno 80 cm. solo refrattario		m	1.130,00
B.72.18.7.37	diametro interno 90 cm. solo refrattario		m	1.293,00
B.72.18.9	CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAMENTO FIBROCERAM.
Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete costruito in acciaio inox austenitico testato come da Norme Din 17007, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas.Il camino sara' costituito da:
- parete interna in acciaio inox AISI 316 TI dello spessore di 0,40 mm, saldato internamente su tutta la lunghezza;
- parete esterna in acciaio inox Aisi 304 L dello spessore di 0,40 - 0,50 mm, saldato interamente su tutta la lunghezza;
- coibentazione termica costituita da 37,5 mm di isolante fibroceramico con conducibilita' termica di 0,0565 W/mK alla temperatura di 100 .C, omogeneo e senza fenditure, con punto di fusione  a 1700 gradi.
Le pareti interne ed esterne sono completamente separate l'una dall'altra anche sulle congiunzioni, in modo da ottenere continuita' d'isolamento e bassa temperatura sulla parete esterna.
Sara' inoltre completo di pezzi speciali ed accessori secondo normativa vigente, compresa camera di raccolta, scarico condense e terminale antintemperie.
Il camino sara' vincolato alla parte o al traliccio a mezzo di apposite staffe ed ancorato alla base tramite relativa piastra.
Il camino sara' corredato di certificazione ed omologazione per tutti i componenti e per l'intero sistema in conformita' delle Norme Din 18160 parte 1, dimensionamento secondo normativa UNI 9615/90; sara' corredato inoltre di dichiarazione di conformita' alle norme ai sensi della Legge 46/90.
Nel prezzo e' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel caso di ancoraggio a traliccio, e' da intendersi escluso dal prezzo la fornitura e posa in opera del traliccio stesso.
B.72.18.9.1	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm.		m	210,30
B.72.18.9.3	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm.		m	242,30
B.72.18.9.5	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm.		m	280,20
B.72.18.9.7	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm.		m	328,50
B.72.18.9.9	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm.		m	425,70
B.72.18.9.11	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm.		m	463,60
B.72.18.9.13	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm.		m	525,60
B.72.18.9.15	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm.		m	599,20
B.72.18.9.17	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 450 mm.		m	678,00
B.72.18.9.19	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 500 mm.		m	714,80
B.72.18.9.21	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 600 mm.		m	872,50
B.72.18.11	CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE
Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete costruito in acciaio inossidabile di tipo austenitico di prima scelta, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas, costituito da:
- camicia interna in acciaio inox AISI 316, spessore 0,4/0,6 mm, con giunzione longitudinale saldata;
- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con spessore di 50 mm;
- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore 0,6 mm.
Il camino sara' fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro esterno; sistema di fissaggio tra gli elementi mediante fascetta a due gole a doppio effetto meccanico, serrate con bulloneria in acciaio inox.
Il camino sara' completo di accessori e dai pezzi speciali previsti dalle normative vigenti e dalla buona tecnica ivi compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio del camino a parete e/o a traliccio o palo di sostegno.
Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento, la verifica del dimensionamento, secondo le prescrizioni della norma UNI 9615/90; dovra' inoltre essere prodotta la certificazione e l'omologazione per tutti i componenti del sistema e la dichiarazione di conformita' alle norme ai sensi della Legge 46/90.
Nel caso di ancoraggio a traliccio, e' da intendersi escluso dal prezzo la fornitura e posa in opera del traliccio stesso.
B.72.18.11.1	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  130 mm.		m	183,40
B.72.18.11.3	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  150 mm.		m	215,60
B.72.18.11.5	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  180 mm.		m	253,30
B.72.18.11.7	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  200 mm.		m	301,80
B.72.18.11.9	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  250 mm.		m	393,10
B.72.18.11.11	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  300 mm.		m	436,30
B.72.18.11.13	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  350 mm.		m	500,90
B.72.18.11.15	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  400 mm.		m	572,90
B.72.18.11.17	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  450 mm.		m	651,70
B.72.18.11.19	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  500 mm.		m	688,60
B.72.18.11.21	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  550 mm.		m	793,70
B.72.18.11.23	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  600 mm.		m	846,20
B.72.18.11.25	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  650 mm.		m	951,40
B.72.18.11.27	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  700 mm.		m	1.035,00
B.72.18.11.29	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  750 mm.		m	1.114,00
B.72.18.11.31	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  800 mm.		m	1.167,00
B.72.18.11.33	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  850 mm.		m	1.251,00
B.72.18.11.35	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  900 mm.		m	1.330,00
B.72.18.11.37	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  950 mm.		m	1.387,00
B.72.18.11.39	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 1000 mm.		m	1.472,00
B.72.18.13	CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE
Fornitura e posa in opera di camino in acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 0,6 mm, monoparete, ad elementi prefabbricati, adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti, ridimensionamento, costituito da:
- singoli elementi con saldatura continua longitudinale ed attacchi a bicchiere;
- fascetta coprigiunto applicata sui punti di giunzione per garantire una buona tenuta ai gas e contribuire alla stabilita' della canna fumaria;
- elemento a T per il collegamento ai tubi di fumo;
- ispezione completa di portello, vasca di raccolta condensa con scarico in inox 1/2";
- distanziatori e supporti intermedi per la dilatazione;- piastra di copertura con boccaglio;
- terminale parapioggia;
- coppelle isolanti.Il condotto fumi a parete liscia, realizzato con elementi modulari e dimensionato secondo normativa UNI 9615, dovra' garantire un rapido riscaldamento della canna fumaria e quindi un ottimo tiraggio, evitando il pericolo di condensa dei fumi.Il camino dovra' essere dotato di certificazione di collaudo secondo normativa DIN ed essere insensibile agli acidi secondo DIN 17007.
All'atto della posa in opera l'installatore dovra' produrre il certificato di conformita' dei materiali secondo quanto stabilito dalla Legge 46/90 ed il calcolo dei camini secondo UNI 9615.
Adatto per combustibili liquidi e gassosi, temperatura massima dei fumi 550°C.
Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.18.13.1	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 350 mm		m	194,00
B.72.18.13.3	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 400 mm		m	220,70
B.72.18.13.5	A forfait secondo lo schema allegato		a corpo	   
B.72.18.15	CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Fornitura e posa in opera di camino in acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 0,6 mm, monoparete, ad elementi prefabbricati, adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti, ridimensionamento, costituito da:
- singoli elementi con saldatura continua longitudinale ed attacchi a bicchiere;
- attacco rapido di sicurezza per la giunzione tra elementi,in grado di garantire una buona tenuta ai gas e contribuire alla stabilita' della canna fumaria;
- elemento a T per il collegamento ai tubi di fumo;
- ispezione completa di portello, vasca di raccolta condensa con scarico in inox 1/2";
- distanziatori e supporti intermedi per la dilatazione;
- piastra di copertura con boccaglio;
- terminale parapioggia;
- coppelle isolanti.Il condotto fumi a parete liscia, realizzato con elementi modulari e dimensionato secondo normativa UNI 9615, dovra' garantire un rapido riscaldamento della canna fumaria e quindi un ottimo tiraggio, evitando il pericolo di condensa dei fumi.
Il camino dovra' essere dotato di certificazione di collaudo secondo normativa DIN ed essere insensibile agli acidi secondo DIN 17007.
All'atto della posa in opera l'installatore dovra' produrre il certificato di conformita' dei materiali secondo quanto stabilito dalla Legge 46/90 ed il calcolo dei camini secondo UNI 9615.
Adatto per combustibili liquidi e gassosi, temperatura massima dei fumi 550°C.
Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.18.15.1	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 113 mm		m	75,69
B.72.18.15.3	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 120 mm		m	80,94
B.72.18.15.5	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 130 mm		m	86,20
B.72.18.15.7	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 150 mm		m	91,45
B.72.18.15.9	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 180 mm		m	113,00
B.72.18.15.11	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 200 mm		m	134,50
B.72.18.15.13	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 250 mm		m	150,80
B.72.18.15.15	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 300 mm		m	177,70
B.72.18.15.17	A forfait secondo lo schema allegato		a corpo	   
B.72.18.17	TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL. FIBRO.
Fornitura e posa in opera di tubo fumi a doppia parete costruito in acciaio inox austenitico testato come da Norme Din 17007, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas.Il tubo fumi sara' costituito da:
- parete interna in acciaio inox AISI 316 TI dello spessore di 0,40 mm, saldato internamente su tutta la lunghezza;
- parete esterna in acciaio inox Aisi 304 L dello spessore di 0,40 - 0,50 mm, saldato interamente su tutta la lunghezza;
- coibentazione termica costituita da 37,5 mm di isolante fibroceramico con conducibilita' termica di 0,0565 W/mK alla temperatura di 100°.C, omogeneo e senza fenditure, con punto di fusione  a 1700 gradi.
Le pareti interne ed esterne sono completamente separate l'una dall'altra anche sulle congiunzioni, in modo da ottenere continuita' d'isolamento e bassa temperatura sulla parete esterna.
Sara' inoltre completo di pezzi speciali ed accessori secondo normativa vigente.
Il tubo fumi avra' pendenza minima del 5%, e la sua superficie esterna non dovra' in alcun punto superare i 50°C.
Il tubo fumi sara' corredato di certificazione ed omologazione per tutti i componenti e per l'intero sistema in conformita' delle Norme Din 18160 parte 1, dimensionamento secondo normativa UNI 9615/90; sara' corredato inoltre di dichiarazione di conformita' alle norme ai sensi della Legge 46/90.
Nel prezzo e' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.18.17.1	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm.		m	161,90
B.72.18.17.3	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm.		m	188,70
B.72.18.17.5	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm.		m	226,50
B.72.18.17.7	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm.		m	269,60
B.72.18.17.9	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm.		m	371,60
B.72.18.17.11	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm.		m	409,40
B.72.18.17.13	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm.		m	474,20
B.72.18.17.15	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm.		m	541,40
B.72.18.17.17	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 450 mm.		m	625,50
B.72.18.17.19	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 500 mm.		m	662,20
B.72.18.17.21	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 600 mm.		m	814,70
B.72.18.17.23	A forfait secondo lo schema d'impianto.		a corpo	   
B.72.18.19	TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.
Fornitura e posa in opera di tubo fumi a doppia parete costruito in acciaio inossidabile di tipo austenitico di prima scelta, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas, costituito da:
- camicia interna in acciaio inox AISI 316, spessore 0,4/0,6 mm, con giunzione longitudinale saldata;
- coibentazione i6n lana minerale ad alta densita' con spessore di 50 mm;
- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore 0,6 mm.Il tubo fumi sara' fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro interno; sistema di fissaggio tra gli elementi mediante fascetta a due gole a doppio effetto meccanico, serrate con bulloneria in acciaio inox.
Il tubo fumi avra' pendenza minima del 5% e la sua superficie esterna non dovra' in alcun punto superare i 50°C.
Sara' completo di accessori e dai pezzi speciali previsti dalle normative vigenti e dalla buona tecnica ivi compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio.
Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento, la verifica del dimensionamento, secondo le prescrizioni della norma UNI 9615/90; dovra' inoltre essere prodotta la certificazione e l'omologazione per tutti i componenti del sistema e la dichiarazione di conformita' alle norme ai sensi della Legge 46/90.
B.72.18.19.1	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  130 mm.		m	129,40
B.72.18.19.3	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  150 mm.		m	161,90
B.72.18.19.5	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  180 mm.		m	199,20
B.72.18.19.7	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  200 mm.		m	242,30
B.72.18.19.9	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  250 mm.		m	339,50
B.72.18.19.11	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  300 mm.		m	382,70
B.72.18.19.13	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  350 mm.		m	447,30
B.72.18.19.15	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  400 mm.		m	517,20
B.72.18.19.17	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  450 mm.		m	599,20
B.72.18.19.19	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  500 mm.		m	636,00
B.72.18.19.21	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  550 mm.		m	735,80
B.72.18.19.23	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  600 mm.		m	788,40
B.72.18.19.25	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  650 mm.		m	898,80
B.72.18.19.27	Tubo Fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  700 mm.		m	982,90
B.72.18.19.29	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  750 mm.		m	1.062,00
B.72.18.19.31	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  800 mm.		m	1.114,00
B.72.18.19.33	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  850 mm.		m	1.199,00
B.72.18.19.35	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  900 mm.		m	1.277,00
B.72.18.19.37	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  950 mm.		m	1.330,00
B.72.18.19.39	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 1000 mm.		m	1.419,00
B.72.18.19.41	A forfait secondo lo schema d'impianto.		a corpo	   
B.72.18.21	TRALICCIO DI SOSTEGNO CAMINI IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di traliccio di sostegno per camini, costruito con sezione di base triangolare utilizzando, per i montanti diagonali e verticali, profili tubolari in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore derivante da calcolo.
L'ancoraggio a terra sara' ottenuto con l'applicazione, alla base, di flange con relativi fazzoletti di rinforzo e il fissaggio deve avvenire tramite tirafondi inseriti nel plinto di fondazione. 
L'estremita' superiore dei montanti verticali sara' rifinita con calotte sferiche di chiusura.
Nel caso in cui, per problemi di movimentazione e trasporto, si rendesse necessaria la suddivisione in piu' tratte, l'unione delle stesse avverra' tramite innesto del tipo maschio/femmina, serrato con bulloneria adeguata.
La finitura esterna del traliccio deve essere eseguita mediante zincatura in bagno elettrolitico "a caldo", con finitura ulteriore della struttura mediante verniciatura epossidica, con colore a scelta della D.L., previo trattamento di lavaggio e primerizzazione.
Nel prezzo sono compresi i calcoli statici della struttura, firmati da tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; nolo di ponteggi, mezzi di sollevamento, energia elettrica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.18.21.1	Traliccio per camini con diametro interno di  130 mm.		m	140,30
B.72.18.21.3	Traliccio per camini con diametro interno di  150 mm.		m	161,90
B.72.18.21.5	Traliccio per camini con diametro interno di  180 mm.		m	194,00
B.72.18.21.7	Traliccio per camini con diametro interno di  200 mm.		m	215,60
B.72.18.21.9	Traliccio per camini con diametro interno di  250 mm.		m	269,60
B.72.18.21.11	Traliccio per camini con diametro interno di  300 mm.		m	328,50
B.72.18.21.13	Traliccio per camini con diametro interno di  350 mm.		m	382,70
B.72.18.21.15	Traliccio per camini con diametro interno di  400 mm.		m	436,30
B.72.18.21.17	Traliccio per camini con diametro interno di  450 mm.		m	490,40
B.72.18.21.19	Traliccio per camini con diametro interno di  500 mm.		m	546,60
B.72.18.21.21	Traliccio per camini con diametro interno di  550 mm.		m	599,20
B.72.18.21.23	Traliccio per camini con diametro interno di  600 mm.		m	651,70
B.72.18.21.25	Traliccio per camini con diametro interno di  650 mm.		m	704,40
B.72.18.21.27	Traliccio per camini con diametro interno di  700 mm.		m	762,20
B.72.18.21.29	Traliccio per camini con diametro interno di  750 mm.		m	814,70
B.72.18.21.31	Traliccio per camini con diametro interno di  800 mm.		m	872,50
B.72.18.21.33	Traliccio per camini con diametro interno di  850 mm.		m	925,10
B.72.18.21.35	Traliccio per camini con diametro interno di  900 mm.		m	982,90
B.72.18.21.37	Traliccio per camini con diametro interno di  950 mm.		m	1.035,00
B.72.18.21.39	Traliccio per camini con diametro interno di 1000 mm.		m	1.088,00
B.72.18.23	SOSTEGNO A PALO PER CAMINI IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di sostegno a palo per camini, costruito con profilo tubolare in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore derivante da calcolo.
L'ancoraggio a terra sara' ottenuto con l'applicazione, alla base, di flange con relativi fazzoletti di rinforzo e il fissaggio deve avvenire tramite tirafondi inseriti nel plinto di fondazione. 
L'estremita' superiore del palo sara' rifinita con calotta sferica di chiusura.
Nel caso in cui, per problemi di movimentazione e trasporto, si rendesse necessaria la suddivisione in piu' tratte, l'unione delle stesse avverra' tramite innesto del tipo maschio/femmina, serrato con bulloneria adeguata.
La finitura esterna del palo di sostegno deve essere eseguita mediante zincatura in bagno elettrolitico "a caldo", con finitura ulteriore della struttura mediante verniciatura epossidica, con colore a scelta della D.L., previo trattamento di lavaggio e primerizzazione.
Nel prezzo sono compresi i calcoli statici della struttura, firmati da tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; nolo di ponteggi, mezzi di sollevamento, energia elettrica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.18.23.1	Palo per camini con diametro interno di  130 mm.		m	86,20
B.72.18.23.3	Palo per camini con diametro interno di  150 mm.		m	113,00
B.72.18.23.5	Palo per camini con diametro interno di  180 mm.		m	137,20
B.72.18.23.7	Palo per camini con diametro interno di  200 mm.		m	167,10
B.72.18.23.9	Palo per camini con diametro interno di  250 mm.		m	191,30
B.72.18.23.11	Palo per camini con diametro interno di  300 mm.		m	220,70
B.72.18.23.13	Palo per camini con diametro interno di  350 mm.		m	248,10
B.72.18.23.15	Palo per camini con diametro interno di  400 mm.		m	274,90
B.72.18.23.17	Palo per camini con diametro interno di  450 mm.		m	301,80
B.72.18.23.19	Palo per camini con diametro interno di  500 mm.		m	328,50
B.72.18.23.21	Palo per camini con diametro interno di  550 mm.		m	355,80
B.72.18.23.23	Palo per camini con diametro interno di  600 mm.		m	382,70
B.72.18.23.25	Palo per camini con diametro interno di  650 mm.		m	409,40
B.72.18.23.27	Palo per camini con diametro interno di  700 mm.		m	436,30
B.72.18.23.29	Palo per camini con diametro interno di  750 mm.		m	463,60
B.72.18.23.31	Palo per camini con diametro interno di  800 mm.		m	490,40
B.72.18.23.33	Palo per camini con diametro interno di  850 mm.		m	517,20
B.72.18.23.35	Palo per camini con diametro interno di  900 mm.		m	546,60
B.72.18.23.37	Palo per camini con diametro interno di  950 mm.		m	572,90
B.72.18.23.39	Palo per camini con diametro interno di 1000 mm.		m	599,20
B.72.18.25	CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW
Fornitura e posa in opera di camino concentrico per adduzione aria comburente e scarico fumi per caldaie murali e/o basamento ad alto rendimento e/o condensazione, con potenzialita' fino a 35 KW, costituito da:
- tubo esterno per adduzione aria comburente diametro 125 mm in lamiera zincata verniciata;
- accoppiamento tra i raccordi del tipo ad innesto con guarnizione esterna in silicone e fascetta di bloccaggio;
- tubo interno per lo scarico dei prodotti della combustione diametro 80 mm in lega di alluminio;
- accoppiamento tra i raccordi con guarnizione interna in silicone;
- curve concentriche a 90. C;
- raccordo a " T " per l'ispezione;
- raccordo per attraversamento muro/solaio completo di piastra;
- raccordo per lo scarico condensa;
- terminale per installazione a tetto;
- scossalina per terminale a tetto;
- temperatura massima fumi 160°C.
Il camino sara' completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a regola d'arte.
B.72.18.25.1	camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 3		a corpo	646,50
B.72.18.25.3	camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 5		a corpo	725,30
B.72.18.25.5	camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 7		a corpo	783,10
B.72.18.25.7	camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 10		a corpo	862,00

B.72.20	LAVORI COMPIUTI - COLLETTORI

B.72.20.1	COLLETTORE DI MISCELAZIONE
Fornitura e posa in opera di collettore di miscelazione in tubo nero UNI 8863 - S serie leggera, completo di fondi di chiusura, mensole di sostegno, barilotto automatico di sfogo aria della capacita' minima di 0,33 l., intercettato da valvole a sfera, con sfogo manuale dell'aria ed attacchi a saldare e rubinetto di scarico con portagomma.
La velocita' del fluido all'interno del collettore non dovra' superare 0,1 m/sec. in modo che lo stesso serva da degasificatore statico. 
Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.20.1.1			a corpo	   
B.72.20.3	COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Fornitura e posa in opera di gruppo collettori nella centrale termica e/o in sottostazioni, necessario per l'alimentazione dei vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI 8863 - S serie media, completo di fondi di chiusura, mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, pezzi speciali, materiale di saldatura, guarnizioni, ecc.
Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato la coloritura a due mani con antiruggine di primaria marca ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.20.3.1	Collettore diametro 1"1/2		m	72,53
B.72.20.3.3	Collettore diametro 2"		m	78,31
B.72.20.3.5	Collettore diametro 2"1/2		m	88,82
B.72.20.3.7	Collettore diametro 3"		m	99,87
B.72.20.3.9	Collettore De/Di 94.5/102 mm.		m	105,10
B.72.20.3.11	Collettore De/Di  133/125 mm.		m	113,00
B.72.20.3.13	Collettore De/Di  140/132 mm.		m	118,80
B.72.20.3.15	Collettore De/Di  159/150 mm.		m	150,80
B.72.20.3.17	Collettore De/Di  168/159 mm.		m	156,10
B.72.20.3.19	Collettore De/Di  194/183 mm.		m	188,70
B.72.20.3.21	Collettore De/Di  219/207 mm.		m	258,60
B.72.20.3.23	Collettore De/Di  245/232 mm.		m	296,50
B.72.20.3.25	Collettore De/Di  273/260 mm.		m	323,20
B.72.20.3.27	Collettore De/Di  324/310 mm.		m	404,20
B.72.20.3.29	Collettore De/Di  356/340 mm.		m	452,60
B.72.20.5	COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLETO
Fornitura e posa in opera di gruppo collettori nella centrale termica, necessario per l'alimentazione dei vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI 8863 - S serie leggera, completo di fondi di chiusura, mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, valvole a sfera d'intercettazione, valvole di non ritorno, tubazioni di collegamento alla/e caldaia/e e/o al bollitore, barilotti di sfogo aria della capacita' minima di 0,33 l., rubinetti di scarico, termometri 0-120°C sulle mandate e sui ritorni di ogni circuito. 
Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.20.5.1	A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo	   
B.72.20.7	COLLETTORI PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
Fornitura e posa in opera di collettore per impianto idrico sanitario prodotto a partire da barra estrusa sagomata in ottone OT58 UNI 5705-65 completo di attacchi femmina ai due estremi, uscite filettate maschio, adatte per l'alloggiamento degli adattatori per tubi in rame e/o plastica, tappo terminale, valvola a sfera cromata con maniglia a farfalla, passaggio a norma UNI.
Nel prezzo si intende compreso la fornitura e la posa in opera di zanche metalliche per l'alloggiamento in cassetta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.20.7.1	3/4" x 12 n. 2 attacchi		cad.	32,32
B.72.20.7.3	3/4" x 12 n. 3 attacchi		cad.	37,74
B.72.20.7.5	3/4" x 12 n. 4 attacchi		cad.	43,10
B.72.20.7.7	3/4" x 12 n. 5 attacchi		cad.	48,51
B.72.20.7.9	3/4" x 12 n. 6 attacchi		cad.	54,14
B.72.20.7.11	3/4" x 12 n. 7 attacchi		cad.	59,39
B.72.20.7.13	3/4" x 12 n. 8 attacchi		cad.	64,64
B.72.20.7.15	3/4" x 12 n. 9 attacchi		cad.	69,91
B.72.20.7.17	3/4" x 12 n.10 attacchi		cad.	75,69
B.72.20.7.19	3/4" x 18 n. 2 attacchi		cad.	37,74
B.72.20.7.21	3/4" x 18 n. 3 attacchi		cad.	43,10
B.72.20.7.23	3/4" x 18 n. 4 attacchi		cad.	48,51
B.72.20.7.25	3/4" x 18 n. 5 attacchi		cad.	54,14
B.72.20.7.27	3/4" x 18 n. 6 attacchi		cad.	59,39
B.72.20.7.29	3/4" x 18 n. 7 attacchi		cad.	64,64
B.72.20.7.31	3/4" x 18 n. 8 attacchi		cad.	69,91
B.72.20.7.33	3/4" x 18 n. 9 attacchi		cad.	80,94
B.72.20.7.35	3/4" x 18 n.10 attacchi		cad.	102,50
B.72.20.7.37	  1" x 16 n. 2 attacchi		cad.	43,10
B.72.20.7.39	  1" x 16 n. 3 attacchi		cad.	48,51
B.72.20.7.41	  1" x 16 n. 4 attacchi		cad.	54,14
B.72.20.7.43	  1" x 16 n. 5 attacchi		cad.	64,64
B.72.20.7.45	  1" x 16 n. 6 attacchi		cad.	69,91
B.72.20.7.47	  1" x 16 n. 7 attacchi		cad.	80,94
B.72.20.7.49	  1" x 16 n. 8 attacchi		cad.	86,20
B.72.20.7.51	  1" x 16 n. 9 attacchi		cad.	102,50
B.72.20.7.53	  1" x 16 n.10 attacchi		cad.	107,80
B.72.20.7.55	  1" x 18 n. 2 attacchi		cad.	43,10
B.72.20.7.57	  1" x 18 n. 3 attacchi		cad.	54,14
B.72.20.7.59	  1" x 18 n. 4 attacchi		cad.	59,39
B.72.20.7.61	  1" x 18 n. 5 attacchi		cad.	69,91
B.72.20.7.63	  1" x 18 n. 6 attacchi		cad.	75,69
B.72.20.7.65	  1" x 18 n. 7 attacchi		cad.	86,20
B.72.20.7.67	  1" x 18 n. 8 attacchi		cad.	97,24
B.72.20.7.69	  1" x 18 n. 9 attacchi		cad.	102,50
B.72.20.7.71	  1" x 18 n.10 attacchi		cad.	113,00
B.72.20.9	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito da:
- valvole di mandata con regolazione micrometrica;
- detentori di ritorno termostatizzabili;
- termometro di mandata collettore;
- n° 2 barilotti automatici di sfogo aria;
- attacchi collettore;
- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilita' di installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;
- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata;
- valvola di intercettazione e taratura;
- misuratore di portata per ogni singolo circuito.
Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.20.9.1	Collettore con  2 circuiti 1"x18		cad.	341,10
B.72.20.9.3	Collettore con  3 circuiti 1"x18		cad.	373,20
B.72.20.9.5	Collettore con  4 circuiti 1"x18		cad.	405,80
B.72.20.9.7	Collettore con  5 circuiti 1"x18		cad.	454,10
B.72.20.9.9	Collettore con  6 circuiti 1"x18		cad.	486,70
B.72.20.9.11	Collettore con  7 circuiti 1"x18		cad.	521,40
B.72.20.9.13	Collettore con  8 circuiti 1"x18		cad.	593,90
B.72.20.9.15	Collettore con  9 circuiti 1"x18		cad.	625,50
B.72.20.9.17	Collettore con 10 circuiti 1"x18		cad.	693,80
B.72.20.9.19	Collettore con 11 circuiti 1"x18		cad.	730,60
B.72.20.9.21	Collettore con 12 circuiti 1"x18		cad.	762,20
B.72.20.9.23	Collettore con  2 circuiti 1"1/4x18		cad.	347,40
B.72.20.9.25	Collettore con  3 circuiti 1"1/4x18		cad.	382,70
B.72.20.9.27	Collettore con  4 circuiti 1"1/4x18		cad.	416,90
B.72.20.9.29	Collettore con  5 circuiti 1"1/4x18		cad.	468,40
B.72.20.9.31	Collettore con  6 circuiti 1"1/4x18		cad.	502,40
B.72.20.9.33	Collettore con  7 circuiti 1"1/4x18		cad.	541,40
B.72.20.9.35	Collettore con  8 circuiti 1"1/4x18		cad.	615,00
B.72.20.9.37	Collettore con  9 circuiti 1"1/4x18		cad.	646,50
B.72.20.9.39	Collettore con 10 circuiti 1"1/4x18		cad.	720,10
B.72.20.9.41	Collettore con 11 circuiti 1"1/4x18		cad.	756,90
B.72.20.9.43	Collettore con 12 circuiti 1"1/4x18		cad.	798,90
B.72.20.11	COLLETTORE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ACQUA FREDDA
Fornitura e posa in opera di collettore impianto idrico-sanitario in tubo di acciaio zincato UNI 8863-5745-S serie leggera, completo di fondi di chiusura, raccordi e tronchetti di partenza dei singoli circuiti.Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.20.11.1	A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo	   
B.72.20.13	COLLETTORE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ACQUA CALDA
Fornitura e posa in opera di collettore impianto idrico-sanitario in tubo di acciaio zincato UNI 8863-5745-S serie leggera, completo di fondi di chiusura, raccordi e tronchetti di partenza dei singoli circuiti.Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.20.13.1	A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo	   
B.72.20.15	COLLETTORE IMPIANTO ANTINCENDIO
Fornitura e posa in opera di collettore impianto antincendio in tubo di acciaio zincato UNI 8863-5745-S serie leggera, completo di fondi di chiusura, raccordi e tronchetti di partenza dei singoli circuiti.Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.20.15.1	A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo	   
B.72.20.17	COLLETTORE BOMBOLE GAS
Fornitura e posa in opera di collettore bombole gas eseguito in tubo di acciaio zincato UNI 8863-5745-S serie leggera, completo di valvole regolamentari di intercettazione, manometro, attacchi per bombole GPL.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.20.17.1	n.2 attacchi		cad.	86,20
B.72.20.17.3	n.4 attacchi		cad.	161,90
B.72.20.17.5	n.6 attacchi		cad.	242,30
B.72.20.17.7	n.8 attacchi		cad.	285,40
B.72.20.17.9	n.10 attacchi		cad.	361,10

B.72.22	LAVORI COMPIUTI - ELETTROPOMPE

B.72.22.30	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 1400 Giri/min.. - CLASSE H
Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:
- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione del circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;
- motore 1x230 V o 3x400 V;
- dispositivo di protezione termica;
- girante in acciaio inox;
- sistema di equilibratura idraulica della girante;
- isolamento avvolgimenti motore classe H;
- tubo separatore in acciaio inox privo di guarnizioni tra motore e corpo pompa;
- filtro sull'aspirazione;
La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- grado di protezione (IP…):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:	
- portata di progetto:
- prevalenza di progetto:
B.72.22.30.1	portata 0,8/5 mc/h; prevalenza 1,4/0,3 m c.a.		cad.	535,50
B.72.22.30.3	portata 1/7 mc/h; prevalenza 2,5/0,6 m c.a.		cad.	583,30
B.72.22.30.5	portata 1,8/10,4 mc/h; prevalenza 3,2/0,8 m c.a.		cad.	642,60
B.72.22.30.7	portata 2,2/12 mc/h; prevalenza 3,6/0,8 m c.a.		cad.	675,40
B.72.22.30.9	portata 2,2/12,8 mc/h; prevalenza 3,5/1 m c.a.		cad.	675,40
B.72.22.30.11	portata 2/12,6 mc/h; prevalenza 1,7/0,5 m c.a.		cad.	743,80
B.72.22.30.13	portata 2,3/17 mc/h; prevalenza 4,4/1,4 m c.a.		cad.	946,60
B.72.22.30.15	portata 3,5/21 mc/h; prevalenza 5,5/1,5 m c.a.		cad.	991,80
B.72.22.30.17	portata 5/35 mc/h; prevalenza 4,2/1,2 m c.a.		cad.	1.073,00
B.72.22.30.19	portata 7/41 mc/h; prevalenza 5,6/1,4 m c.a.		cad.	1.316,00
B.72.22.30.21	portata 7/45 mc/h; prevalenza 7/2,1 m c.a.		cad.	1.349,00
B.72.22.30.23	portata 10/60 mc/h; prevalenza 5,5/1,5 m c.a.		cad.	1.493,00
B.72.22.30.25	portata 10/68 mc/h; prevalenza 8/2 m c.a.		cad.	1.845,00
B.72.22.30.27	portata 17/105 mc/h; prevalenza 4,8/1,2 m c.a.		cad.	1.764,00
B.72.22.30.29	portata 22/125 mc/h; prevalenza 7,8/2 m c.a.		cad.	2.317,00
B.72.22.30.31	portata 22/134 mc/h; prevalenza 10,8/3 m c.a.		cad.	3.089,00
B.72.22.35	ELETTROPOMPA CENTRIGUGA 1400 Giri/min. - CLASSE F
Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:
- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione del circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;
- motore 1x230 V o 3x400 V;
- dispositivo di protezione termica;
- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;
- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;
- albero in acciaio o in materiale ceramico;
- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.
La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP   ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:	
- prevalenza di progetto:
B.72.22.35.1	portata 0,2/3 mc/h; prevalenza 1,8/0,8 m c.a.		cad.	270,30
B.72.22.35.3	portata 0,9/3,6 mc/h; prevalenza 2,0/1,0 m c.a.		cad.	345,80
B.72.22.35.5	portata 1,3/5,6 mc/h; prevalenza 1,8/1,5 m c.a.		cad.	420,00
B.72.22.35.7	portata 2,5/10,0 mc/h, prevalenza 3,0/0,9 m.c.a.		cad.	609,90
B.72.22.35.9	portata 3,0/15,0 mc/h; prevalenza 2,4/1,5 m c.a.		cad.	751,00
B.72.22.35.11	portata 6/21 mc/h, prevalenza 2,5/0,8 m c.a.		cad.	815,00
B.72.22.35.13	portata 6/21 mc/h; prevalenza 5,0/2,5 m c.a.		cad.	925,00
B.72.22.35.15	portata  10,0/35,0 mc/h; prevalenza 2,6/1,5 m c.a.		cad.	973,70
B.72.22.35.17	portata 6,0/29,0; prevalenza 5,0/3,9 m  c.a.		cad.	1.120,00
B.72.22.35.19	portata 12,0/43,0; prevalenza 5,2/1,9 m c.a.		cad.	1.145,00
B.72.22.35.21	portata 15,0/50,0 mc/h; prevalenza 6,0/4,0 m c.a.		cad.	1.322,00
B.72.22.35.23	portata 20,0/70,0 mc/h; prevalenza 4,0/3,5 m c.a.		cad.	1.470,00
B.72.22.40	ELETTROPOMPA DI RICIRCOLO ACQUA SANITARIA
Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore) per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria, con motore a 2800 giri massimi al minuto, dotata di attacchi filettati e completa di:
- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;
- motore 1x230 V o 3x400 V;
- dispositivo di protezione termica;
- corpo pompa in acciaio inox o in bronzo-ottone;
- girante in polipropoilene o in materiale composito resistente alla corrosione;
- albero in acciaio o in materiale ceramico;
- circuito idraulico di raffreddamento studiato per evitare il deposito di calcare;
- coppia di bocchettoni.
La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP   ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:	
- prevalenza di progetto:
B.72.22.40.1	portata 0,0/0,48 mc/h; prevalenza 1,2/0,1 m c.a.		cad.	273,30
B.72.22.40.3	portata 0,08/0,6 mc/h; prevalenza 1,2/0,35 m c.a.		cad.	287,20
B.72.22.40.5	portata 0,4/1,6 mc/h; prevalenza 0,65/0,3 m c.a.		cad.	304,10
B.72.22.40.7	portata 0,6/2,5 mc/h; prevalenza 2,22/0,7 m c.a.		cad.	339,20
B.72.22.40.9	portata 1,0/3,8 mc/h; prevalenza 4,8/1,5 m c.a.		cad.	387,80
B.72.22.40.11	portata 2,5/8,0 mc/h; prevalenza 5,5/1,5 m c.a.		cad.	484,00
B.72.22.45	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ACQUA REFRIGERATA 1400 Giri/min.
Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, tipo silenziosissimo, adatta per funzionamento con acqua refrigerata, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti e completa di:
- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;
- motore 1x230 V o 3x400 V;
- dispositivo di protezione termica;
- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;
- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;
- albero in acciaio o in materiale ceramico;
- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.
La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP   ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:	
- prevalenza di progetto:
B.72.22.45.1	portata 0,8/3,0 mc/h; prevalenza 1,9/0,8 m c.a.		cad.	277,20
B.72.22.45.3	portata 0,0/4,0 mc/h; prevalenza 0,8/0,1 m c.a.		cad.	462,40
B.72.22.45.5	portata 0,8/3,6 mc/h; prevalenza 4,1/1,0 m c.a.		cad.	264,90
B.72.22.45.7	portata 0,0/7,5 mc/h; prevalenza 0,8/0,1 m c.a.		cad.	464,90
B.72.22.45.9	portata1,8/7,5 mc/h; prevalenza 7,0/1,8 m c.a.		cad.	382,50
B.72.22.45.11	portata 0,0/12,0 mc/h; prevalenza 0,75/0,1 m c.a.		cad.	495,70
B.72.22.45.13	portata 2,5/10,5 mc/h; prevalenza 6,2/1,5 m c.a.		cad.	410,00
B.72.22.45.15	portata 0,0/15,0 mc/h; prevalenza 0,9/0,1 m c.a.		cad.	618,70
B.72.22.45.17	portata 3,0/15,5 mc/h; prevalenza 2,4/0,4 m c.a.		cad.	652,50
B.72.22.45.19	portata 0,0/33,0 mc/h; prevalenza 1,3/0,6 m c.a.		cad.	970,00
B.72.22.45.21	portata 10,0/46,0 mc/h; prevalenza 10,0/2,0 m c.a.		cad.	1.134,00
B.72.22.45.23	portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 5,3/1,1 m c.a.		cad.	1.228,00
B.72.22.50	ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE
Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), a portata variabile tramite la regolazione elettronica della velocità di rotazione della girante, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:
- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione del circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;
- motore 1x230 V o 3x400 V;
- dispositivo di protezione termica;
- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;
- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;
- albero in acciaio o in materiale ceramico;
- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.
- regolatore elettronico della velocità di rotazione della girante, completo di manopola di regolazione, convertitore di frequenza, trasduttore di pressione;
La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica a velocità massima dovrà essere classificabile tra quelle piatte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP   ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:
- prevalenza di progetto:
B.72.22.50.1	portata 0,0/3,2 mc/h; prevalenza 2,8/1,2 m c.a.		cad.	290,40
B.72.22.50.3	portata 0,0/3,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.		cad.	316,40
B.72.22.50.5	portata 0,0/6,3 mc/h; prevalenza 6,9/1,0 m c.a.		cad.	479,10
B.72.22.50.7	portata 0,0/9,2 mc/h; prevalenza 7,0/1,0 m.c.a.		cad.	596,70
B.72.22.50.9	portata 0,0/9,5 mc/h; prevalenza 4,0/1,0 m c.a.		cad.	582,20
B.72.22.50.11	portata 0,0/15,0 mc/h; prevalenza 9,5/1,2 m c.a.		cad.	902,70
B.72.22.50.13	portata 0,0/22,0 mc/h; prevalenza 5,7/1,0 m c.a.		cad.	1.085,00
B.72.22.50.15	portata 0,0/25,0 mc/h; prevalenza 9,0/1,2 m c.a.		cad.	1.223,00
B.72.22.50.17	portata 0,0/27,5 mc/h; prevalenza 5,7/1,0 m c.a.		cad.	1.216,00
B.72.22.50.19	portata 0,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,5/1,0 m c.a.		cad.	1.815,00
B.72.22.50.21	portata 0,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,5/1,0 m c.a.		cad.	1.855,00
B.72.22.55	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar
Fornitura e posa in opera di elettropompa "in line", monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.
L'elettropompa è costituita da:
- corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro;
- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;
- albero rotore in acciaio inox;
- tenuta meccanica;
- bocche di mandata e aspirazione in line;
- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;
- velocità 1450 g/min;
- tensione trifase 230-400 V, 50Hz;
- indice di protezione minimo: IP54;
- temperatura del fluido da -10 a +110°C;
- pressione di esercizio 10 bar.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP   ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:
- prevalenza di progetto:
B.72.22.55.1	portata 1,5/6,2 mc/h; prevalenza 2,3/2,0 m c.a.		cad.	508,70
B.72.22.55.3	portata 1,0/6,8 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a.		cad.	528,80
B.72.22.55.5	portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,3 m c.a.		cad.	663,10
B.72.22.55.7	portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,8 m c.a.		cad.	717,20
B.72.22.55.9	portata 15,0/52,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,5 m c.a.		cad.	641,50
B.72.22.55.11	portata 15,0/60,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,5 m c.a.		cad.	795,30
B.72.22.55.13	portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 7,5/4,3 m c.a.		cad.	840,90
B.72.22.60	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
Fornitura e posa in opera di elettropompa "in line", monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.
L'elettropompa è costituita da:
- corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro;
- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;
- albero rotore in acciaio inox;
- tenuta meccanica;
- bocche di mandata e aspirazione in line;
- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;
- velocità 1450 g/min;
- tensione trifase 230-380/380-600 V, 50Hz;
- indice di protezione minimo: IP54;
- temperatura del fluido da -10 a +130°C;
- pressione di esercizio 16 bar.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP   ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:	
- prevalenza di progetto:
B.72.22.60.1	portata 1,5/8,2 mc/h; prevalenza 6,0/3,2 m c.a.		cad.	724,10
B.72.22.60.3	portata 2,0/10,0 mc/h; prevalenza 8,5/3,8 m c.a.		cad.	784,80
B.72.22.60.5	portata 2,5/12,5 mc/h; prevalenza 14,0/7,5 m c.a.		cad.	814,70
B.72.22.60.7	portata 3,0/18,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,1 m c.a.		cad.	878,20
B.72.22.60.9	portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,5 m c.a.		cad.	949,20
B.72.22.60.11	portata 4,0/24,0 mc/h; prevalenza 13,5/5,0 m c.a.		cad.	1.044,00
B.72.22.60.13	portata 5,0/35,0 mc/h; prevalenza 6,0/2,2 m c.a.		cad.	896,30
B.72.22.60.15	portata 6,0/35,0 mc/h; prevalenza 9,8/4,8 m c.a.		cad.	1.081,00
B.72.22.60.17	portata 10,0/46,0 mc/h; prevalenza 14,0/6,5 m c.a.		cad.	1.186,00
B.72.22.60.19	portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,2 m c.a.		cad.	1.080,00
B.72.22.60.21	portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 9,8/5,0 m c.a.		cad.	1.268,00
B.72.22.60.23	portata 20,0/90,0 mc/h; prevalenza 15,0/8,5 m c.a.		cad.	1.531,00
B.72.22.60.25	portata 0,0/120,0 mc/h; prevalenza 17,0/5,0 m c.a.		cad.	1.971,00
B.72.22.60.27	portata 0,0/180,0 mc/h; prevalenza 17,5/6,0 m c.a.		cad.	2.958,00
B.72.22.60.29	portata 0,0/380,0 mc/h; prevalenza 26,5/11,5 m c.a.		cad.	4.917,00
B.72.22.60.31	portata 0,0/600,0 mc/h; prevalenza 32,5/27,5 m c.a.		cad.	8.269,00
B.72.22.65	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar
Fornitura e posa in opera di elettropompe "in line", gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.
L'elettropompa è costituita da:
- corpo unico con aspirazione-mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;
- separazione idraulica delle due pompe mediante clapet;
- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;
- albero rotore in acciaio inox;
- tenuta meccanica;
- bocche di mandata e aspirazione in line;
- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;
- velocità 1450 g/min;
- tensione trifase 230-400 V, 50Hz;
- indice di protezione minimo: IP54;
- temperatura del fluido da -10 a +110°C;
- pressione di esercizio 10 bar.
- possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP   ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:
- prevalenza di progetto:
B.72.22.65.1	portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,2/1,0 m c.a.		cad.	827,70
B.72.22.65.3	portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 7,5/1,8 m c.a.		cad.	894,10
B.72.22.65.5	portata 1,0/13,5 mc/h; prevalenza 2,1/0,8 m c.a.		cad.	956,30
B.72.22.65.7	portata 1,0/16,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,5 m c.a.		cad.	937,20
B.72.22.65.9	portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 2,5 m c.a.		cad.	1.042,00
B.72.22.65.11	portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,2 m c.a.		cad.	1.119,00
B.72.22.65.13	portata 2,5/30,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,8 m c.a.		cad.	1.320,00
B.72.22.65.15	portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,0 m c.a.		cad.	1.241,00
B.72.22.65.17	portata 0,0/45,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a.		cad.	1.090,00
B.72.22.65.19	portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,0 m c.a.		cad.	1.300,00
B.72.22.65.21	portata 0,0/65,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a.		cad.	1.359,00
B.72.22.70	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
Fornitura e posa in opera di elettropompe "in line", gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.
L'elettropompa è costituita da:
- corpo unico con aspirazione-mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;
- separazione idraulica delle due pompe mediante clapet;
- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;
- albero rotore in acciaio inox;
- tenuta meccanica;
- bocche di mandata e aspirazione in line;
- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;
- velocità 1450 g/min;
- tensione trifase 230-380/380-600 V, 50Hz;
- indice di protezione minimo: IP54;
- temperatura del fluido da -10 a +130°C;
- pressione di esercizio 16 bar.
- possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP   ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:
- prevalenza di progetto:
B.72.22.70.1	portata 1,2/8,0 mc/h; prevalenza 6,2/3,2 m c.a.		cad.	1.515,00
B.72.22.70.3	portata 1,5/10,0 mc/h; prevalenza 8,2/4,8 m c.a.		cad.	1.640,00
B.72.22.70.5	portata 1,8/13,5 mc/h; prevalenza 13,5/6,5 m c.a.		cad.	1.691,00
B.72.22.70.7	portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a.		cad.	1.759,00
B.72.22.70.9	portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,1 m c.a.		cad.	1.969,00
B.72.22.70.11	portata 3,5/25,5 mc/h; prevalenza 13,0/5,0 m c.a.		cad.	2.135,00
B.72.22.70.13	portata 7,5/51,0 mc/h; prevalenza 5,3/3,5 m c.a.		cad.	1.904,00
B.72.22.70.15	portata 10,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,2/6,2 m c.a.		cad.	2.363,00
B.72.22.70.17	portata 12,0/81,0 mc/h; prevalenza 13,5/9,0 m c.a.		cad.	2.550,00
B.72.22.70.19	portata 15,0/110,0 mc/h; prevalenza 6,3/3,7 m c.a.		cad.	2.219,00
B.72.22.70.21	portata 20,0/135,0 mc/h; prevalenza 9,5/5,5 m c.a.		cad.	2.889,00
B.72.22.70.23	portata 25,0/170,0 mc/h; prevalenza 14,2/9,0 m c.a.		cad.	3.797,00
B.72.22.70.29	portata 20,0/195,0 mc/h; prevalenza 19,5/8,0 m c.a.		cad.	5.851,00
B.72.22.70.31	portata 50,0/340,0 mc/h; prevalenza 22,0/7,0 m c.a.		cad.	7.167,00
B.72.22.70.33	portata 50,0/420,0 mc/h; prevalenza 25,5/10,0 m c.a.		cad.	8.561,00
B.72.22.70.35	portata 50,0/560,0 mc/h; prevalenza 26,0/9,0 m c.a.		cad.	12.100,00
B.72.22.70.37	portata 50,0/590,0 mc/h; prevalenza 31,0/16,0 m c.a.		cad.	14.640,00
B.72.22.75	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA GEMELLARE 1400 Giri/min.
Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare, a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:
- flangia cieca per i corpi pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione dei circolatori senza interrompere il funzionamento dell'impianto;
- motore 1x230 V o 3x400 V;
- dispositivo di protezione termica;
- corpo unico e separazione idraulica delle due pompe tramite una valvola di commutazione che viene azionata direttamente dal flusso dell'acqua;
- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;
- giranti in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;
- alberi in acciaio o in materiale ceramico;
- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.
La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP   ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:	
- prevalenza di progetto:
B.72.22.75.1	portata 2,2/10,0 mc/h; prevalenza 2,3/1,0 m c.a.		cad.	992,80
B.72.22.75.3	portata 4,0/11,0 mc/h; prevalenza 2,4/1,0 m c.a.		cad.	1.286,00
B.72.22.75.5	portata 4,5/18 mc/h; prevalenza 3,7/1,0 m c.a.		cad.	1.312,00
B.72.22.75.7	portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 7,0/2,3 m c.a.		cad.	1.823,00
B.72.22.75.9	portata 4,5/20,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,5 m c.a.		cad.	1.457,00
B.72.22.75.11	portata 6,0/29,0 mc/h; prevalenza 4,9/1,5 m c.a.		cad.	1.595,00
B.72.22.75.13	portata 0,0/37,0 mc/h; prevalenza 8,0/2,8 m c.a.		cad.	1.642,00
B.72.22.75.15	portata 7,0/33,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,5 m c.a.		cad.	1.666,00
B.72.22.75.17	portata 10,0/37,0 mc/h; prevalenza 5,1/2,0 m c.a.		cad.	1.824,00
B.72.22.75.19	portata 0,0/48,0 mc/h; prevalenza 7,5/3,0 m c.a.		cad.	2.384,00
B.72.22.75.21	portata 10,0/52,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,6 m c.a.		cad.	2.003,00
B.72.22.75.23	portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 5,8/3,2 m c.a.		cad.	2.441,00
B.72.22.75.25	portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 3,8/0,8 m c.a.		cad.	2.483,00
B.72.22.80	ELETTROPOMPA CENTRIGUGA 2900 Giri/min.
Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 2900 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:
- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione del circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;
- motore 1x230 V o 3x400 V;
- dispositivo di protezione termica;
- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;
- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;
- albero in acciaio o in materiale ceramico;
- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.
La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP    ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:	
-  prevalenza di progetto:
B.72.22.80.1	portata 0,0/3,2 mc/h; prevalenza 4,2/3,1 m c.a.		cad.	233,60
B.72.22.80.3	portata 0,0/3,5 mc/h; prevalenza 5,5/1,5 m c.a.		cad.	261,00
B.72.22.80.5	portata 0,0/5,0 mc/h; prevalenza 6,8/1,2 m c.a.		cad.	290,40
B.72.22.80.7	portata 3,0/6,8 mc/h; prevalenza 5,0/1,2 m c.a.		cad.	449,40
B.72.22.80.9	portata 3,0/11,0 mc/h; prevalenza 9,2/2,0 m c.a.		cad.	541,50
B.72.22.80.11	portata 0,0/12,5 mc/h; prevalenza 4,0/1,2 m c.a.		cad.	487,40
B.72.22.80.13	portata 4,0/17,0 mc/h; prevalenza 6,0/1,5 m c.a.		cad.	573,10
B.72.22.80.15	portata 4,0/18,5 mc/h; prevalenza 9,0/1,8 m c.a.		cad.	658,20
B.72.22.80.17	portata 6,0/23,0 mc/h; prevalenza 4,8/1,2 m c.a.		cad.	720,60
B.72.22.80.19	portata 0,0/27,0 mc/h; prevalenza 7,5/1,3 m c.a.		cad.	720,90
B.72.22.80.21	portata 6,0/30,0 mc/h; prevalenza 9,1/2,5 m c.a.		cad.	832,80
B.72.22.80.23	portata 8,0/33,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,5 m c.a.		cad.	831,60
B.72.22.80.25	portata 10,0/42,0 mc/h; prevalenza 8,9/2,0 m c.a.		cad.	958,50
B.72.22.80.27	portata 10,0/48,0 mc/h; prevalenza 13,0/3,0 m c.a.		cad.	1.009,70
B.72.22.80.29	portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 6,6/1,2 m c.a.		cad.	1.131,00
B.72.22.80.31	portata 14,0/53,0 mc/h; prevalenza 10,0/5,8 m c.a.		cad.	1.163,00
B.72.22.80.33	portata 0,0/53,0 mc/h; prevalenza 10,0/5,8 m c.a.		cad.	1.276,00
B.72.22.85	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA GEMELLARE 2900 Giri/min.
Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare, a rotore bagnato (circolatore), con motore a 2900 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:
- flangia cieca per i corpi pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione dei circolatori senza interrompere il funzionamento dell'impianto;
- motore 1x230 V o 3x400 V;
- dispositivo di protezione termica;
- corpo unico e separazione idraulica delle due pompe tramite una valvola di commutazione che viene azionata direttamente dal flusso dell'acqua;
- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;
- giranti in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;
- alberi in acciaio o in materiale ceramico;
- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.
La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP    ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:	
- prevalenza di progetto:
B.72.22.85.1	portata 0,0/3,2 mc/h; prevalenza 3,8/0,5 m c.a.		cad.	431,50
B.72.22.85.3	portata 0,0/3,7 mc/h; prevalenza 5,0/1,2 m c.a.		cad.	458,50
B.72.22.85.5	portata 0,0/7,1 mc/h; prevalenza 6,8/1,2 m c.a.		cad.	612,30
B.72.22.85.7	portata 4,0/17,5 mc/h; prevalenza 6,0/1,2 m c.a.		cad.	1.004,80
B.72.22.85.9	portata 4,0/16,0 mc/h; prevalenza 9,0/1,8 m c.a.		cad.	1.168,00
B.72.22.85.11	portata 6,0/24,0 mc/h; prevalenza 5,8/1,2 m c.a.		cad.	1.253,00
B.72.22.85.13	portata 6,0/27,0 mc/h; prevalenza 9,1/2,2 m c.a.		cad.	1.466,00
B.72.22.85.15	portata 9,0/36,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,2 m c.a.		cad.	1.561,00
B.72.22.85.17	portata 10,0/42,0 mc/h; prevalenza 10,0/2,0 m c.a.		cad.	1.677,00
B.72.22.85.19	portata 14,0/65,0 mc/h; prevalenza 9,5/2,5 m c.a.		cad.	2.047,00
B.72.22.90	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ACQUA REFRIGERATA 2800 Giri/min.
Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 2800 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, adatta per funzionamento con acqua refrigerata, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti e completa di:
- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;
- motore 1x230 V o 3x400 V;
- dispositivo di protezione termica;
- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;
- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;
- albero in acciaio o in materiale ceramico;
- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.
La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP   ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:
- prevalenza di progetto:
B.72.22.90.1	portata 0,0/3,2 mc/h; prevalenza 4,2/3,1 m c.a.		cad.	233,60
B.72.22.90.3	portata 0,0/3,5 mc/h; prevalenza 5,5/1,5 m c.a.		cad.	261,00
B.72.22.90.5	portata 0,0/5,0 mc/h; prevalenza 6,8/1,2 m c.a.		cad.	290,40
B.72.22.90.7	portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 7,0/0,8 m c.a.		cad.	382,10
B.72.22.90.9	portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 7,0/0,8 m c.a.		cad.	390,40
B.72.22.90.11	portata 3,0/11,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,0 m c.a.		cad.	505,50
B.72.22.90.13	portata 0,0/12,5 mc/h; prevalenza 4,0/1,2 m c.a.		cad.	487,40
B.72.22.90.15	portata 4,0/17,0 mc/h; prevalenza 6,0/1,5 m c.a.		cad.	573,10
B.72.22.90.17	portata 4,0/18,5 mc/h; prevalenza 9,0/1,8 m c.a.		cad.	658,20
B.72.22.90.19	portata 6,0/23,0 mc/h; prevalenza 4,8/1,2 m c.a.		cad.	720,60
B.72.22.90.21	portata 0,0/27,0 mc/h; prevalenza 7,5/1,3 m c.a.		cad.	720,90
B.72.22.90.23	portata 6,0/30,0 mc/h; prevalenza 9,1/2,5 m c.a.		cad.	832,80
B.72.22.90.25	portata 8,0/33,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,5 m c.a.		cad.	831,60
B.72.22.90.27	portata 10,0/42,0 mc/h; prevalenza 8,9/2,0 m c.a.		cad.	958,50
B.72.22.90.29	portata 10,0/48,0 mc/h; prevalenza 13,0/3,0 m c.a.		cad.	1.009,70
B.72.22.90.31	portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 6,6/1,2 m c.a.		cad.	1.131,00
B.72.22.90.33	portata 14,0/53,0 mc/h; prevalenza 10,0/5,8 m c.a.		cad.	1.163,00
B.72.22.90.35	portata 0,0/53,0 mc/h; prevalenza 10,0/5,8 m c.a.		cad.	1.276,00
B.72.22.95	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar
Fornitura e posa in opera di elettropompa "in line", monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.
L'elettropompa è costituita da:
- corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro;
- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;
- albero rotore in acciaio inox;
- tenuta meccanica;
- bocche di mandata e aspirazione in line;
- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;
- velocità 2800 g/min;
- tensione trifase 230-400 V, 50Hz;
- indice di protezione minimo: IP54;
- temperatura del fluido da -10 a +110°C;
- pressione di esercizio 10 bar.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):	
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP  ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:	
- prevalenza di progetto:
B.72.22.95.1	portata 0,0/19,5 mc/h; prevalenza 11,8/4,0 m c.a.		cad.	562,40
B.72.22.95.3	portata 0,0/32,0 mc/h; prevalenza 13,5/4,0 m c.a.		cad.	730,20
B.72.22.95.5	portata 0,0/54,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a.		cad.	863,00
B.72.22.95.7	portata 0,0/78,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a.		cad.	1.060,00
B.72.22.100	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar
Fornitura e posa in opera di elettropompa "in line", monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.
L'elettropompa è costituita da:
- corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro;
- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;
- albero rotore in acciaio inox;
- tenuta meccanica;
- bocche di mandata e aspirazione in line;
- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;
- velocità 2800 g/min;
- tensione trifase 230-380/380-600 V, 50Hz;
- indice di protezione minimo: IP54;
- temperatura del fluido da -10 a +130°C;
- pressione di esercizio 16 bar.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):	
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP  ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:	
- prevalenza di progetto:
B.72.22.100.1	portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 25,5/13,0 m c.a.		cad.	912,50
B.72.22.100.3	portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 35,0/19,0 m c.a.		cad.	1.081,00
B.72.22.100.5	portata 5,0/26,5 mc/h; prevalenza 57,0/32,0 m c.a.		cad.	1.425,00
B.72.22.100.7	portata 5,0/55,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a.		cad.	1.030,10
B.72.22.100.9	portata 7,5/37,5 mc/h; prevalenza 35,0/20,0 m c.a.		cad.	1.432,00
B.72.22.100.11	portata 7,5/47,5 mc/h; prevalenza 53,0/22,0 m c.a.		cad.	1.497,00
B.72.22.100.13	portata 12,5/75,0 mc/h; prevalenza 22,5/13,5 m c.a.		cad.	1.166,00
B.72.22.100.15	portata 12,5/70,0 mc/h; prevalenza 36,0/16,5 m c.a.		cad.	1.702,00
B.72.22.100.17	portata 20,0/85,0 mc/h; prevalenza 58,0/35,0 m c.a.		cad.	2.669,00
B.72.22.100.19	portata 30,0/130,0 mc/h; prevalenza 24,0/12,5 m c.a.		cad.	1.621,00
B.72.22.100.21	portata 30,0/150,0 mc/h; prevalenza 40,0/21,0 m c.a.		cad.	2.736,00
B.72.22.100.23	portata 40,0/180,0 mc/h; prevalenza 60,0/35,0 m c.a.		cad.	4.365,00
B.72.22.105	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar
Fornitura e posa in opera di elettropompe "in line", gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.
L'elettropompa è costituita da:
- corpo unico con aspirazione-mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;
- separazione idraulica delle due pompe mediante clapet;
- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;
- albero rotore in acciaio inox;
- tenuta meccanica;
- bocche di mandata e aspirazione in line;
- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;
- velocità 2800 g/min;
- tensione trifase 230-400 V, 50Hz;
- indice di protezione minimo: IP54;
- temperatura del fluido da -10 a +110°C;
- pressione di esercizio 10 bar.
- possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP   ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:
- prevalenza di progetto:
B.72.22.105.1	portata 0,0/20,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a.		cad.	979,30
B.72.22.105.3	portata 0,0/30,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a.		cad.	1.267,00
B.72.22.105.5	portata 0,0/52,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a.		cad.	1.535,00
B.72.22.105.7	portata 0,0/70,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a.		cad.	1.855,00
B.72.22.110	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar
Fornitura e posa in opera di elettropompe "in line", gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.
L'elettropompa è costituita da:
- corpo unico con aspirazione-mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;
- separazione idraulica delle due pompe mediante clapet;
- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;
- albero rotore in acciaio inox;
- tenuta meccanica;
- bocche di mandata e aspirazione in line;
- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;
- velocità 2800 g/min;
- tensione trifase 230-380/380-600 V, 50Hz;
- indice di protezione minimo: IP54;
- temperatura del fluido da -10 a +130°C;
- pressione di esercizio 16 bar.
- possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):	
- potenza elettrica assorbita:
- tensione di alimentazione:
- classe di isolamento avv. motore:
- grado di protezione (IP   ):
- temp. min/max fluido pompato:
- pressione massima di esercizio:
- velocità massima di rotazione:
- diametro nominale attacchi:
- portata di progetto:	
- prevalenza di progetto:
B.72.22.110.1	portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 24,5/11,5 m c.a.		cad.	2.067,00
B.72.22.110.3	portata 3,0/22,5 mc/h; prevalenza 36,0/17,0 m c.a.		cad.	2.491,00
B.72.22.110.5	portata 4,0/30,0 mc/h; prevalenza 56,5/23,0 m c.a.		cad.	3.455,00
B.72.22.110.7	portata 7,0/52,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a.		cad.	2.460,00
B.72.22.110.9	portata 6,0/45,0 mc/h; prevalenza 34,5/15,0 m c.a.		cad.	3.736,00
B.72.22.110.11	portata 8,0/50,0 mc/h; prevalenza 52,0/22,0 m c.a.		cad.	4.005,00
B.72.22.110.13	portata 10,0/82,0 mc/h; prevalenza 22,5/9,5 m c.a.		cad.	2.580,00
B.72.22.110.15	portata 10,0/80,0 mc/h; prevalenza 34,0/19,5 m c.a.		cad.	3.494,00
B.72.22.110.17	portata 18,0/105,0 mc/h; prevalenza 48,0/25,0 m c.a.		cad.	4.867,00
B.72.22.110.19	portata 18,0/135,0 mc/h; prevalenza 22,0/8,5 m c.a.		cad.	3.370,00
B.72.22.110.21	portata 20,0/140,0 mc/h; prevalenza 40,0/25,0 m c.a.		cad.	4.870,00
B.72.22.110.23	portata 25,0/200,0 mc/h; prevalenza 61,0/36,0 m c.a.		cad.	7.634,00
B.72.22.115	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
Fornitura e posa in opera di elettrompompa completamente sommergibile con giranti radiali oppure semiassiali sovrapposte, adatta per il pompaggio di acqua da pozzi e sorgenti profonde con contenuto di sabbia massimo 60 mg/mc e per profondità di immersione fino a 200 m. Costituita da:
- corpo pompa in acciaio inox AISI 303;
- cestello di aspirazione in acciaio inox AISI 304;
- corpo motore in acciaio inox AISI 304;
- albero in acciaio inox AISI 304;
- giranti e corpi stadio in materiale sintetico.
Tutti i componenti a contatto con l'acqua devono essere resistenti alla corrosione. Adatta per montaggio in posizione orizzontale o verticale con valvola di ritegno incorporata, completa di cavo di collegamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla tubazione di eduzione ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione dei lavori di scavo e sistemazione del pozzo.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza nominale motore:
- tensione di alimentazione:
- grado di protezione (IP   ):
- velocità di rotazione:
- contenuto di sabbia massimo (mg/mc)
- diametro elettropompa:
- diametro bocca premente:
- portata di progetto:	
- prevalenza di progetto:
B.72.22.115.1	portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 60/15 m.c.a.		cad.	553,50
B.72.22.115.3	portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 77/25 m.c.a.		cad.	580,40
B.72.22.115.5	portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 105/30 m.c.a.		cad.	676,50
B.72.22.115.7	portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 128/43 m.c.a.		cad.	732,40
B.72.22.115.9	portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 150/50 m.c.a.		cad.	773,10
B.72.22.115.11	portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 210/65 m.c.a.		cad.	942,10
B.72.22.115.13	portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 275/100 m.c.a.		cad.	1.081,00
B.72.22.115.15	portata 0/5 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a.		cad.	542,70
B.72.22.115.17	portata 0/5 mc/h; prevalenza 50/15 m.c.a.		cad.	569,60
B.72.22.115.19	portata 0/5 mc/h; prevalenza 70/25 m.c.a.		cad.	603,90
B.72.22.115.21	portata 0/5 mc/h; prevalenza 100/30 m.c.a.		cad.	656,40
B.72.22.115.23	portata 0/5 mc/h; prevalenza 130/40 m.c.a.		cad.	812,70
B.72.22.115.25	portata 0/5 mc/h; prevalenza 190/60 m.c.a.		cad.	977,40
B.72.22.115.27	portata 0/5 mc/h; prevalenza 250/75 m.c.a.		cad.	1.011,20
B.72.22.115.29	portata 0/5 mc/h; prevalenza 290/90 m.c.a.		cad.	1.145,00
B.72.22.115.31	portata 0/5 mc/h; prevalenza 320/100 m.c.a.		cad.	1.101,00
B.72.22.115.33	portata 0/12 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a.		cad.	551,50
B.72.22.115.35	portata 0/12 mc/h; prevalenza 40/12 m.c.a.		cad.	663,20
B.72.22.115.37	portata 0/12 mc/h; prevalenza 52/15 m.c.a.		cad.	755,80
B.72.22.115.39	portata 0/12 mc/h; prevalenza 85/20 m.c.a.		cad.	912,10
B.72.22.115.41	portata 0/20 mc/h; prevalenza 40/17 m.c.a.		cad.	771,00
B.72.22.115.43	portata 0/20 mc/h; prevalenza 55/20 m.c.a.		cad.	926,30

B.72.24	LAVORI COMPIUTI - FILTRI, RIDUTTORI DI PRESSIONE - SCONNETTORI

B.72.24.1	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE
Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ottone OT58, adatto per una pressione di 16 bar e munito di organo per la regolazione della pressione in uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro in acciaio inox con tazza in ottone e attacchi di ingresso ed uscita a bocchettone.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.24.1.1	attacchi diametro 1/2" filettati		cad.	54,14
B.72.24.1.3	attacchi diametro 3/4" filettati		cad.	59,39
B.72.24.1.5	attacchi diametro 1" filettati		cad.	75,69
B.72.24.1.7	attacchi diametro 1"1/4 filettati		cad.	107,80
B.72.24.1.9	attacchi diametro 1"1/2 filettati		cad.	167,10
B.72.24.1.11	attacchi diametro 2" filettati		cad.	210,30
B.72.24.3	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA
Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ghisa, adatto per una pressione di 16 bar e munito di organo per la regolazione della pressione in uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro in acciaio inox con tazza in ottone, manometri e attacchi flangiati di ingresso ed uscita a bocchettone.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.24.3.1	attacchi DN 65		cad.	1.014,00
B.72.24.3.3	attacchi DN 80		cad.	1.314,00
B.72.24.3.5	attacchi DN 100		cad.	1.583,00
B.72.24.3.7	attacchi DN 125		cad.	2.943,00
B.72.24.3.9	attacchi DN 150		cad.	3.300,00
B.72.24.5	GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO
Fornitura e posa in opera di gruppo riempimento automatico costituito da:
- corpo valvola, asta, otturatore e particolari interni in ottono OT58;- molla in acciaio;
- membrana e guarnizioni in EP80;
- sistema di riduzione automatica della pressione con pressione max. a monte di 10 kg/cm2 e pressione ridotta regolabile da 0.3 a 4 kg/cm2;
- valvola di ritegno per impedire che l'aumento della pressione nell'impianto o la riduzione di pressione nell'acquedotto provochino un ritorno di fluido nella rete idrica di alimentazione;
- filtro a cestello estraibile in acciaio inox o in bronzo sinterizzato adatto a trattenere le impurita' con dimensioni superiori a 70 micron;
- saracinesche per l'intercettazione del filtro;
- manometro.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.24.5.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	72,53
B.72.24.5.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	88,82
B.72.24.5.5	attacchi diametro 1"		cad.	105,10
B.72.24.7	FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
Fornitura e posa in opera di filtro liquido termovettore costituito da:
- corpo in ghisa grigia;
- coperchio in acciaio rivestito sia all'interno che all'esterno in materiale sintetico;
- filtro doppio in acciaio inox 18/8 con magliature da 0.5 mm.
La distanza minima tra l'asse della tubazione ed ogni ostacolo deve essere minimo 1,00 m per consentire l'estrazione del cestello di filtraggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli attacchi flangiati con guarnizione completi di controflangia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.24.7.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	6,46
B.72.24.7.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	8,62
B.72.24.7.5	attacchi diametro 1"		cad.	11,30
B.72.24.7.7	attacchi diametro 1"1/4		cad.	19,40
B.72.24.7.9	attacchi diametro 1"1/2		cad.	22,07
B.72.24.7.11	attacchi diametro 2"		cad.	38,78
B.72.24.7.13	attacchi diametro 2"1/2		cad.	63,60
B.72.24.7.15	attacchi diametro 3"		cad.	139,30
B.72.24.7.17	attacchi DN 100		cad.	221,90
B.72.24.7.19	attacchi DN 125		cad.	310,60
B.72.24.7.21	attacchi DN 150		cad.	444,10
B.72.24.7.23	attacchi DN 200		cad.	777,90
B.72.24.9	FILTRO FINE ACQUA SANITARIA
Fornitura e posa in opera di filtro fine acqua sanitaria con corpo e raccordi filettati in ottone, tazza del filtro in materiale sintetico, filtro fine in acciaio inox da 100 micromillimetri, completo di attacco per manometro.Pressione massima d'esercizio 16 bar, temperatura acqua 40.C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.24.9.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	8,09
B.72.24.9.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	11,30
B.72.24.9.5	attacchi diametro 1"		cad.	14,03
B.72.24.9.7	attacchi diametro 1"1/4		cad.	19,40
B.72.24.9.9	attacchi diametro 1"1/2		cad.	25,33
B.72.24.9.11	attacchi diametro 2"		cad.	41,47
B.72.24.9.13	attacchi diametro 2"1/2		cad.	75,69
B.72.24.9.15	attacchi diametro 3"		cad.	155,10
B.72.24.9.17	attacchi DN 100		cad.	243,80
B.72.24.11	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2
Fornitura e posa in opera di filtro autopulente per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare, con un comando manuale, un meccanismo di controlavaggio per la pulizia della cartuccia sporca o intasata.Costituito da:
- corpo in resina acetalica;
- comando cilindrico per il controlavaggio automatico del filtro;
- contenitore trasparente infrangibile;
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 con grado di filtrazione 50 micron;
- testata in ottone ruotabile di 360°, dotata di codoli e dadi in ottone;
- deviatore di flusso per la fase di controlavaggio;
- guidavalvola e valvola di fondo per garantire la perfetta ed ermetica chiusura del flusso dopo il controlavaggio;
- scarico di fondo;
- pressione di esercizio fino a 10 bar;
- temperatura massima acqua 40°C;
- controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21-12-1990.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto compreso n° 2 valvole a sfera per l'intercettazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.24.11.1	Portata  2.4 mc/h  diametro attacchi  3/4"		cad.	188,70
B.72.24.11.3	Portata  3.6 mc/h  diametro attacchi    1"		cad.	210,80
B.72.24.11.5	Portata  5.4 mc/h  diametro attacchi 1"1/4		cad.	250,20
B.72.24.11.7	Portata  7.2 mc/h  diametro attacchi 1"1/2		cad.	310,60
B.72.24.13	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE  2" - DN 80
Fornitura e posa in opera di filtro autopulente per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare, con un comando manuale, un meccanismo di controlavaggio per la pulizia della cartuccia sporca o intasata.Costituito da:
- corpo in ottone;
- comando cilindrico per il controlavaggio automatico del filtro;
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 con grado di filtrazione 50 micron;
- deviatore di flusso per la fase di controlavaggio;
- guidavalvola e valvola di fondo per garantire la perfetta ed ermetica chiusura del flusso dopo il controlavaggio;
- n° 2 manometri di controllo;
- scarico di fondo;
- pressione di esercizio fino a 10 bar;
- temperatura massima acqua 40°C;
- controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21-12-1990.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto compreso n° 2 valvole a sfera per l'intercettazione, controflange e bulloni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.24.13.1	Portata   15 mc/h  diametro attacchi    2"		cad.	1.146,00
B.72.24.13.3	Portata   25 mc/h  diametro attacchi DN 65		cad.	1.456,00
B.72.24.13.5	Portata   50 mc/h  diametro attacchi DN 80		cad.	2.118,00
B.72.24.15	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO
Fornitura e posa in opera di filtro autopulente automatico per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare un meccanismo di controlavaggio automatico nel caso di cartuccia sporca o intasata.
Costituito da:
- corpo in resina acetalica;
- contenitore trasparente infrangibile;
- testata in ottone ruotabile di 360. dotata di codolo e dadi in ottone;
- motoriduttore 24 V cc;
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 grado di filtrazione 89 micron;
- pressione di esercizio fino a 10 bar;
- controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;
- timer elettronico;
- trasformatore a spina costruito a norme CEI 14/6;
- manometro differenziale;
- sistema integrato da un programma a tempo (schedina elettronica) che inserisce automaticamente un controlavaggio ogni 8 giorni.Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21-12-90.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto, n° 2 valvole a sfera di intercettazione, collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.24.15.1	Portata   2.4 mc/h  diametro attacchi   3/4"		cad.	678,00
B.72.24.15.3	Portata   3.6 mc/h  diametro attacchi     1"		cad.	725,30
B.72.24.15.5	Portata   5.4 mc/h  diametro attacchi  1"1/4		cad.	919,80
B.72.24.15.7	Portata   7.2 mc/h  diametro attacchi  1"1/2		cad.	1.030,00
B.72.24.17	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO
Fornitura e posa in opera di filtro autopulente automatico per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare un meccanismo di controlavaggio automatico nel caso di cartuccia sporca o intasata.
Costituito da:
- corpo in ottone;
- motoriduttore 24 V cc;
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 grado di filtrazione 89 micron;
- pressione di esercizio fino a 10 bar;
- controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;
- timer elettronico;
- trasformatore a spina costruito a norme CEI 14/6;
- manometro differenziale;
- sistema integrato da un programma a tempo (schedina elettronica) che inserisce automaticamente un controlavaggio ogni 8 giorni.Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21-12-90.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto, n° 2 valvole a sfera di intercettazione, controflange e bulloni, collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.24.17.1	Portata    15 mc/h  diametro attacchi     2"		cad.	1.872,00
B.72.24.17.3	Portata    25 mc/h  diametro attacchi  DN 65		cad.	2.265,00
B.72.24.17.5	Portata    50 mc/h  diametro attacchi  DN 80		cad.	3.380,00
B.72.24.19	FILTRO IN OTTONE PN 16
Fornitura e posa in opera di filtro in ottone PN 16 costituito da:
- corpo e tappo in ottone secondo UNI 5705 e UNI 5035;
- guarnizione in fibra termoresistente;
- filtro inclinato in acciaio inox AISI 304;
- temperatura di esercizio 0 - 100°C.
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.24.19.1	Filtro in ottone PN 16   diametro 1/4"     DN   8		cad.	2,68
B.72.24.19.3	Filtro in ottone PN 16   diametro 3/8"     DN  10		cad.	2,68
B.72.24.19.5	Filtro in ottone PN 16   diametro 1/2"     DN  15		cad.	3,26
B.72.24.19.7	Filtro in ottone PN 16   diametro 3/4"     DN  20		cad.	3,79
B.72.24.19.9	Filtro in ottone PN 16   diametro   1"     DN  25		cad.	5,41
B.72.24.19.11	Filtro in ottone PN 16   diametro   1"1/4  DN  32		cad.	8,62
B.72.24.19.13	Filtro in ottone PN 16   diametro   1"1/2  DN  40		cad.	11,30
B.72.24.19.15	Filtro in ottone PN 16   diametro   2"     DN  50		cad.	17,24
B.72.24.21	FILTRO IN BRONZO PN 20
Fornitura e posa in opera di filtro in bronzo PN 20 costituito da:
- corpo in bronzo secondo UNI 7013;
- tappo in ottone secondo UNI 5705;
- guarnizione in fibra termoresistente;
- filtro inclinato in acciaio inox AISI 304;
- temperatura di esercizio 0 - 100°C.
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.24.21.1	Filtro in bronzo PN 20   diametro 3/8"     DN  10		cad.	4,30
B.72.24.21.3	Filtro in bronzo PN 20   diametro 1/2"     DN  15		cad.	4,83
B.72.24.21.5	Filtro in bronzo PN 20   diametro 3/4"     DN  20		cad.	6,99
B.72.24.21.7	Filtro in bronzo PN 20   diametro   1"     DN  25		cad.	9,15
B.72.24.21.9	Filtro in bronzo PN 20   diametro   1"1/4  DN  32		cad.	13,45
B.72.24.21.11	Filtro in bronzo PN 20   diametro   1"1/2  DN  40		cad.	16,19
B.72.24.21.13	Filtro in bronzo PN 20   diametro   2"     DN  50		cad.	26,39
B.72.24.21.15	Filtro in bronzo PN 20   diametro   2"1/2  DN  65		cad.	40,94
B.72.24.21.17	Filtro in bronzo PN 20   diametro   3"     DN  80		cad.	62,02
B.72.24.21.19	Filtro in bronzo PN 20   diametro   4"     DN 100		cad.	115,60
B.72.24.23	AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE
Fornitura e posa in opera di ammortizzatore colpi d'ariete in tubo zincato, altezza 1,00 m, completo di attacco ed isolazione anticondensa.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.24.23.1	attacco diametro 1/2"		cad.	22,07
B.72.24.23.3	attacco diametro 3/4"		cad.	30,69
B.72.24.23.5	attacco diametro 1"		cad.	33,43
B.72.24.23.7	attacco diametro 1"1/4		cad.	44,20
B.72.24.23.9	attacco diametro 1"1/2		cad.	47,40
B.72.24.23.11	attacco diametro 2"		cad.	53,08
B.72.24.25	SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI
Fornitura e posa in opera di sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157, costituito da corpo in ottone stampato o in bronzo, provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, molle, sedi e viti in acciaio inox, guarnizioni e parti in gomma realizzate in materiale omologato per uso alimentare, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione. Pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima di esercizio 65°C. Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacchi filettati.
B.72.24.25.1	diametro attacchi: 3/4"		cad.	286,20
B.72.24.25.3	diametro attacchi: 1"		cad.	350,30
B.72.24.25.5	diametro attacchi:1"1/4		cad.	400,50
B.72.24.25.7	diametro attacchi:1"1/2		cad.	654,20
B.72.24.25.9	diametro attacchi:2"		cad.	689,40
B.72.24.27	SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI
Fornitura e posa in opera di sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157, costituito da corpo in bronzo o in ghisa rivestita con resine epossidiche, provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, molle in acciaio inox, guarnizioni e parti in gomma realizzate in materiale omologato per uso alimentare, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione. Pressione massima di esercizio 10 bar o superiore, temperatura massima di esercizio 60°C o superiore. Sono compresi nel prezzo le flange e le controflange, gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacchi flangiati.
B.72.24.27.1	diametro attacchi: DN 65		cad.	1.430,00
B.72.24.27.3	diametro attacchi: DN 80		cad.	1.553,00
B.72.24.27.5	diametro attacchi: DN 100		cad.	2.539,00
B.72.24.27.7	diametro attacchi: DN 150		cad.	6.400,00
B.72.24.27.9	diametro attacchi: DN 200		cad.	13.278,00
B.72.24.27.11	diametro attacchi: DN 250		cad.	16.661,00
B.72.24.29	GRUPPO SCONNETORE COMPLETO
Fornitura e posa in opera di gruppo sconnettore completo, a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157 costituito da:
- filtro: in ottone per attacchi filettati (fino a 2"); in ghisa per attacchi flangiati; maglia in acciaio inox;
- corpo: in ottone per attacchi filettati (fino a 2"); in ghisa per attacchi flangiati; provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, guarnizioni e parti in gomma realizzate in materiale omologato per uso alimentare, molle in acciaio inox, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione;
- valvole manuali di intercettazione filettate (fino a 2") o flangiate. Sono compresi nel prezzo le flange e le controflange, gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.24.29.1	diametro attacchi: 1"		cad.	457,10
B.72.24.29.3	diametro attacchi: 1"1/4		cad.	535,30
B.72.24.29.5	diametro attacchi: 1"1/2		cad.	864,20
B.72.24.29.7	diametro attacchi: 2"		cad.	950,40
B.72.24.29.9	in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 65		cad.	2.096,00
B.72.24.29.11	in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 80		cad.	2.448,00
B.72.24.29.13	in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 100		cad.	3.477,00
B.72.24.29.15	in ghisa - diametro attacchi: DN 150		cad.	6.718,00
B.72.24.29.17	in ghisa - diametro attacchi: DN 200		cad.	12.429,00
B.72.24.29.19	in ghisa - diametro attacchi: DN 250		cad.	18.502,00
B.72.24.29.21	in bronzo - diametro attacchi: DN 150		cad.	8.588,00
B.72.24.29.23	in bronzo - diametro attacchi: DN 200		cad.	17.008,00
B.72.24.29.25	in bronzo - diametro attacchi: DN 250		cad.	22.721,00

B.72.26	LAVORI COMPIUTI - APP. DI SFOGO ARIA

B.72.26.6	BARILOTTO AUTOMATICO SFOGO ARIA
Fornitura e posa in opera di barilotto automatico sfogo aria di elevata portata, capacità minima 0,2 lt, con corpo e coperchio in ghisa o in ottone stampato a caldo, meccanismi interni e galleggiante in acciaio inox o in materiale comunque resistente alla corrosione, filtro incorporato, dispositivo superiore di sfogo e convogliamento aria, attacchi manicotti filettati gas.
Pressione massima d'esercizio 12 bar o superiore, temperatura massima acqua 115°C o superiore.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.26.6.1			cad.	201,00
B.72.26.9	VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
Fornitura e posa in opera di valvola sfoga aria automatica avente le seguenti caratteristiche:
- corpo e coperchio in ottone;
- valvolina dii sfogo aria;
- galleggiante in polipropilene;
- temperatura max. d'esecizio 115°C;
- pressione max. d'esercizio 6 kg/cm2.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in opera e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.26.9.1			cad.	26,82
B.72.26.11	DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO
Fornitura e posa in opera di disareatore rapido automatico esente da manutenzione, con corpo in ottone, galleggiante in polipropilene, valvola di sfiato esente da perdite, camera d'aria di forma tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato, attacco manicotto filettato gas da ½". Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.26.11.1	diametro attacchi 1/2"		cad.	59,38
B.72.26.13	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA ATTACCHI FILETTATI
Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da:
- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle microbolle d'aria dal flusso dell'acqua nell'impianto tramite la creazione di moti vorticosi;
- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato;
- attacchi filettati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto;
- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il riempimento dell'impianto;
- tappo di scarico sul fondo.
Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C o superiore. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.26.13.1	diametro attacchi 3/4"		cad.	116,80
B.72.26.13.3	diametro attacchi 1"		cad.	122,20
B.72.26.13.5	diametro attacchi 1"1/4		cad.	144,00
B.72.26.13.7	diametro attacchi 1"1/2		cad.	158,30
B.72.26.15	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA CON ATTACCHI FLANGIATI
Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da:
- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle microbolle d'aria dal flusso dell'acqua nell'impianto tramite la creazione di moti vorticosi;
- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato;
- attacchi flangiati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto;
- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il riempimento dell'impianto;
- tappo di scarico sul fondo.
Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C o superiore. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le flange e controflange, per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.26.15.1	diametro attacchi: DN50		cad.	764,40
B.72.26.15.3	diametro attacchi: DN65		cad.	827,10
B.72.26.15.5	diametro attacchi: DN80		cad.	1.261,00
B.72.26.15.7	diametro attacchi: DN100		cad.	1.309,00
B.72.26.15.9	diametro attacchi: DN125		cad.	1.955,00
B.72.26.15.11	diametro attacchi: DN150		cad.	2.036,00
B.72.26.15.13	diametro attacchi: DN200		cad.	2.951,00
B.72.26.15.15	diametro attacchi: DN250		cad.	6.342,00
B.72.26.15.17	diametro attacchi: DN300		cad.	11.248,00
B.72.26.17	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FILETTATI
Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria/defangatore, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da:
- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle microbolle d'aria e delle impurità presenti nell'acqua dell'impianto tramite la creazione di moti vorticosi;
- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato;
- rubinetto di fondo per l'evacuazione delle impurità;
- attacchi filettati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto;
- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il riempimento dell'impianto.
Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C o superiore. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.26.17.1	diametro attacchi 3/4"		cad.	135,20
B.72.26.17.3	diametro attacchi 1"		cad.	140,60
B.72.26.19	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI
Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria/defangatore, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da:
- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle microbolle d'aria e delle impurità presenti nell'acqua dell'impianto tramite la creazione di moti vorticosi;
- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato;
- rubinetto di fondo per l'evacuazione delle impurità;
- attacchi flangiati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto;
- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il riempimento dell'impianto.
Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C o superiore. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le flange e controflange, per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.26.19.1	diametro attacchi: DN50		cad.	850,10
B.72.26.19.3	diametro attacchi: DN65		cad.	933,90
B.72.26.19.5	diametro attacchi: DN80		cad.	1.215,00
B.72.26.19.7	diametro attacchi: DN100		cad.	1.271,00
B.72.26.19.9	diametro attacchi: DN125		cad.	2.187,00
B.72.26.19.11	diametro attacchi: DN150		cad.	2.281,00
B.72.26.19.13	diametro attacchi: DN200		cad.	3.741,00
B.72.26.19.15	diametro attacchi: DN250		cad.	8.388,00
B.72.26.19.17	diametro attacchi: DN300		cad.	14.591,00

B.72.28	LAVORI COMPIUTI - APP. DI REGOLAZIONE/CONTABILIZZAZIONE

B.72.28.1	REGOLATORE CLIMATICO CON TERMOSONDA AMBIENTE
Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. per la regolazione climatica o ambiente costituito da regolatore elettronico completo di:
- orologio al quarzo settimanale;
- termosonda ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2,00 m a valle della valvola miscelatrice;
- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3,00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre.
- termosonda ambiente con due cursori uno per il campo di regolazione di temperatura e l'altro per la commutazione di tre programmi;Il regolatore elettronico avra' le seguenti funzioni:
- curva di taratura con campo adatto per tutti i tipi di impianto e di zona climatica;
- commutazione per il comando di bruciatori o servocomandi elettrici;
- selettore di programma per riscaldamento escluso, funzionamento antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.1.1	Regolatore climatico con termosonda ambiente		cad.	830,40
B.72.28.3	REGOLATORE CLIMATICO (sonda di minima)
Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. costituito da regolatore elettronico completo di:
- termosonda ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2,00 m a valle della valvola miscelatrice;
- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3,00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre.
- termosonda ad immersione per il limite di minima temperatura di ritorno in caldaia, completa di guaina;
- termostato limite antigelo esterno.
Il regolatore climatico avra' le seguenti funzioni:
- selettore di programma per riscaldamento escluso,funzionamento antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale;
- curva di regolazione leggibile e tarabile per qualunque zona climatica e qualunque tipo di corpo scaldante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.3.1	Regolatore climatico con sonda di minima		cad.	1.277,00
B.72.28.5	REGOLATORE CLIMATICO CON REGOLATORE DI SEQUENZA
Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. costituito da regolatore elettronico completo di:
- orologio al quarzo settimanale;
- termosonda di mandata ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2.00 m a valle della valvola miscelatrice;
- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3.00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre;
- termosonda ad immersione per il limite di minima temperatura di ritorno in caldaia, completa di guaina;
- termosonda ambiente da installare nel locale piu' sfavorito.
Il regolatore elettronico avra' le seguenti funzioni:
- selettore di programma per riscaldamento escluso, funzione antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale;
- curva di regolazione leggibile e tarabile direttamente, con pendenza regolabile per qualunque zona climatica e qualunque tipo di corpo scaldante;
- protezione delle pompe contro il blocco meccanico;
- comando temporaneo di 1 o 2 generatori.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.5.1	Regolatore climatico con regolatore di sequenza		cad.	1.387,00
B.72.28.7	REGOLAZIONE CIRCUITO RADIATORI E SEQUENZA CALDAIE
Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione per il controllo e comando del circuito radiatori e della sequenza caldaie.
Composto da regolatore climatico a microprocessore del tipo digitale con ottimizzazione degli orari di avviamento e di arresto, comando a tre punti o diretto.
Possibilita' di programmazione dei vari regimi di funzionamento; programma settimanale /giornaliero; funzione ECO; curva di regolazione autoadattante; limite di minima e di massima della temperatura di mandata; limite della temperatura ambiente.
Deve essere possibile il comando della pompa di circolazione con arresto ritardato e funzionamento periodico anche durante il periodo estivo per evitare il grippaggio della stessa. 
Per evitare il bloccaggio deve essere possibile il funzionamento periodico della valvola di regolazione.
Commutazione automatica da ora solare a ora legale; possibilita' di programmare la data di avviamento e di arresto dell'impianto; predisposto per la telegestione a distanza a mezzo di linea telefonica.
Completo di:
- sottomodulo ad innesto per il comando in sequenza delle caldaie in funzione della temperatura di mandata;
- programmatore di sequenza per il comando delle caldaie e delle relative valvole;
- sottomodulo ad innesto per il conteggio delle ore di funzionamento delle caldaie e del rilevamento della temperatura generale dei fumi con possibilita' di memorizzazione della temperatura massima giornaliera;
- sottomodulo ad innesto per il comando delle pompe primarie di tipo gemellare, con inversione automatica della priorita' in base alle ore di funzionamento o in caso di blocco.
Deve essere compresa inoltre la fornitura e la posa in opera di:
- sonda di temperatura ambiente da posizionare in ambiente campione a circa 1,6 mt da terra;
- sonda di temperatura esterna da posizionare sulla parete a nord del fabbricato;
- sonda di temperatura di mandata per la regolazione in sequenza delle caldaie, di tipo ad immersione con guaina;
- sonda di temperatura di mandata per il circuito radiatori, posizionata a 50 cm circa a valle delle pompe di circolazione, del tipo ad immersione con guaina;
- sonda di temperatura fumi, da posizionare dopo la congiunzione delle uscite fumi delle caldaie.
Deve essere compresa inoltre la messa in servizio ed il collaudo del sistema di regolazione descritto.
B.72.28.7.1	Regolazione circuito radiatori e sequenza caldaie		a corpo	2.775,00
B.72.28.9	REGOLAZIONE CIRCUITO PANNELLI A PAVIMENTO
Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione per il controllo e comando del circuito a pannelli a pavimento della palestra e del convitto.
Composto da regolatore climatico a microprocessore del tipo digitale con ottimizzazione degli orari di avviamento e di arresto, comando a tre punti o diretto. 
Possibilita' di programmazione dei vari regimi di funzionamento; programma settimanale/giornaliero; funzione ECO; curva di regolazione autoaddatante; limite di minima e di massima della temperatura di mandata; limite della temperatura ambiente.
Deve essere possibile il comando della pompa di circolazione con arresto ritardato e funzionamento periodico anche durante il periodo estivo per evitare il grippaggio della stessa. 
Per evitare il bloccaggio deve essere possibile il funzionamento periodico della valvola di regolazione.
Commutazione automatica da ora solare a ora legale; possibilita' di programmare la data di avviamento e di arresto dell'impianto; predisposto per la telegestione a distanza a mezzo di linea telefonica.
Completo di:
- sottomodulo ad innesto per il comando del secondo circuito di regolazione e della relativa pompa;
- sottomodulo ad innesto per il collegamento con telecomando ambiente.
Deve essere compresa inoltre la fornitura e la posa in opera di:
- sonda di temperatura ambiente completa di cursori con cui deve essere possibile la modifica dei programmi e degli orari di funzionamento;
- sonde di temperatura di mandata per la rilevazione della temperatura dei circuiti a pannelli, posizionate a 50 cm circa a valle delle pompe di circolazione, del tipo ad immersione con guaina;
- termostati di sicurezza del tipo ad immersione con regolazione sotto coperchio.
Deve essere compresa inoltre la messa in servizio ed il collaudo del sistema di regolazione descritto.
B.72.28.9.1	Regolazione circuito pannelli a pavimento		a corpo	2.023,00
B.72.28.11	REGOLATORE CLIMATICO CON OTTIMIZZATORE
Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. costituito da pannello elettronico a micro processore con ottimizzatore completo di:
- orologio digitale programmabile;- termosonda di mandata ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2.00 m a valle della valvola miscelatrice;
- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3.00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre;
- termosonda ad immersione per il limite di minima temperatura di ritorno in caldaia, completa di guaina;
- termosonda ambiente da installare nel locale piu' sfavorito;Il regolatore elettronico avra' le seguenti funzioni:
- selettore di programma per riscaldamento escluso, funzione antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale;
- curva di regolazione tarabile con variazione della pendenza e del ponto d'origine;
- ottimizzatore degli orari di avviamento e di arresto;
- regolazione della costante di tempo del fabbricato;
- limiti di massima temperatura ambiente e di minima temperatura di ritorno;
- commutazione automatica estate-inverno;
- totalizzazione dei gradi-giorno;
- marcia periodica delle pompe e dei dispositivi di regolazione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.11.1	Regolatore climatico con ottimizzatore		cad.	1.777,00
B.72.28.13	REGOLATORE DI SEQUENZA
Fornitura e posa in opera di regolatore di sequenza automatica per caldaie in funzione del carico, di tipo elettronico con inseritore digitale a gradini e con numero di inserzioni pari al numero dei bruciatori o al numero degli stadi dei medesimi (qualora siano previsti bruciatori a stadi), scala di regolazione da 0 a 130°C, sonda di temperatura del tipo ad immersione, completo di valvole a farfalla motorizzate con chiusura ritardata di 3 minuti rispetto allo spegnimento del bruciatore, fornite nei diametri risultanti da calcolo e complete di leva manuale e di doppio O-ring di tenuta sullo stelo di acciaio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.13.1	regolatore a due gradini		cad.	2.166,00
B.72.28.13.3	regolatore a quattro gradini		cad.	2.943,00
B.72.28.13.5	regolatore a sei gradini		cad.	4.941,00
B.72.28.15	SISTEMA DIGITALE DI CONTROLLO E REGOLAZIONE
Fornitura e posa in opera di sistema a microprocessore per il controllo e la regolazione digitale degli impianti di riscaldamento e condizionamento costituito da:
- sottostazione per macchine di processo primario realizzate con sistema modulare, costituite da moduli di funzione e da un'unita' intelligente espandibile fino a 32 Kbyte, consentendo la gestione dei "punti di informazione". 
Il sistema e' montato su zoccoli ad innesto rapido, dimensionato per conduttori tradizionali e sara' installato su quadro elettrico;
- moduli di funzione (ingresso/uscita) costituenti l'interfaccia verso gli impianti. 
Svolgeranno le seguenti funzioni di base: ingressi digitali per le segnalazioni di stato; ingressi digitali con funzioni di totalizzazione; ingressi analogici con funzione di misura; uscite digitali con funzione di comando delle varie apparecchiature servite; uscite analogico/digitali con funzione di posizionamento, completi di selettori per il posizionamento manuale degli organi controllati;
- bus trasmissione dati per il collegamento fino a 30 unita' periferiche con l'unita' centrale, principio di trasmissione RS 485 con velocita' di 93.75 KBd, con possibilita' di scambio dati tra le periferie anche in assenza delle unita' centrali.
Il sistema dovra' avere la possibilita' di dialogare da una sottostazione periferica con l'intero impianto mediante schede magnetiche preprogrammate o mediante altro sistema di facile utilizzo; dovra' inoltre avere la possibilita' di connessione con eventale P.C. per il controllo e la supervisione dell'intero impianto. 
Andra' inoltre installato, in zona presidiata (portineria, ecc.) un sistema di segnalazione anomalie e/o guasti degli impianti gestiti.Le sottostazioni dovranno avere un numero adeguato di ingressi/uscite, con possibilita' di nuovi collegamenti. 
Dovranno garantire la gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento ed in particolare la regolazione climatica della temperatura dell'acqua di mandata dell'impianto di riscaldamento in funzione della temperatura esterna secondo quanto stabilito dalla L.10/91 e successivo regolamento d'attuazione.
Sono compresi gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il collegamento di tutte le apparecchiature servite ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.15.1	Regolazione e controllo impianti di riscaldamento e condizionam.		a corpo	   
B.72.28.17	APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E REGOLAZIONE
Fornitura e posa in opera di apparecchiature per il controllo e la regolazione degli impianti di termoventilazione e condizionamento costituite da:
- sonde ad immersione complete di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua;
- termostati di regolazione;
- termosonde da canale;
- sonde di umidita' a canale;
- termostati antigelo;
- servocomandi completi di contatti per il comando delle serrande U.T.A.;
- sonde di temperatura ambiente;
- termostati tarati a 65°C per l'intercettazione dei motori e delle serrande delle U.T.A.
Complete di custodie di contenimento, staffe e viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.17.1	Apparecchiature di controllo e regolazione su campo		a corpo	   
B.72.28.19	REGOLAZIONE CIRCUITO ACQUA DI TORRE
fornitura e posa in opera di regolazione circuito acqua di torre costituito da:
- valvola miscelatrice a tre vie, corpo in ghisa PN10 attacchi flangiati, otturatore, sede, e stelo in acciaio inox, guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring, completo di raschiatore per lo sporco, autorita' maggiore o uguale a 0,5, caratteristica equipercentuale;
- servocomando elettroidraulico con dispositivo di ritorno di emergenza in chiusura in mancanza di tensione, completo di indicatore di posizione e staffa di accoppiamento al corpo valvola, comando manuale a manopola tensione di alimentazione 24 volt. e collegamenti elettrici-.
Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.19.1	Regolazione circuito acqua di torre		a corpo	   
B.72.28.21	UNITA' PERIFERICHE AUTONOME A MICROPROCESSORE
Fornitura e posa in opera di unita' periferiche autonome a microprocessore (multiregolatore) per il controllo e la regolazione di caldaie, gruppi frigo multipli, impianti di condizionamento, circuiti di illuminazione.
Il multiregolatore dovra' essere dotato di una flessibilita' hardware e software tali da poter essere adattato a qualsiasi processo nell'ambito delle applicazioni per cui e' stato progettato.
Oltre alla flessibilita' di utilizzo, lo strumento dovra' essere dotato di un bus di comunicazione che permetta di collegare il multiregolatore a moduli di espansione degli ingressi e delle uscite. 
Dovra' inoltre essere possibile il collegamento ad un sistema di supervisione.
Le funzioni che dovranno essere garantite nel funzionamento in modo autonomo sono le seguenti:
- Limiti di Alta e di Bassa;
- Costanti di filtro;
- Estrazione di radice quadrata;
- Regolazione PID;
- Inseritore a gradini;
- Media;
- Selezione di Minima o Massima;
- Entalpia;
- Selezione Logica;
- Formula di calcolo;
- Comparazione Logica;
- Funzione Segmentata;
- Temporizzatore;
- Contatore ore di funzionamento;
- Totalizzatore;
- And, Or, Not;
- Funzioni PLC;
- Calendario festivita' annuale ad Orario;
- Orari di marcia/arresto per i giorni normali e le festivita';
- Avviamento ed arresto ottimale.
Il multiregolatore sara' installato all'inerno di un quadro elettrico oppure direttamente sull'apparecchiatura controllata usando una guida DIN.
** INGRESSI **
Vi dovranno essere almeno 8 ingressi per le variabili analogiche ed altrettanti per quelle logiche.
Gli ingressi analogici dovranno essere in grado di accettare segnali provenienti da sonde attive e sonde passive (resistive).
A livello software, dovra' essere possibile definite i campi di lavoro dei vari ingressi, onde permettere l'impiego di qualsiasi sonda presente sul mercato, avente le caratteristiche sopra specificate.
Gli ingressi logici dovranno accettare contatti privi di tensione.
Ingressi Analogici:
- 0-10  Vcc (300 Kohm)- 0-20  mA  (100 Kohm)- 1000  ohm nichel e 1000 ohm platino
Ingressi Bianari:
- Contatti puliti.
** USCITE **
Dovranno essere disponibili almeno 8 uscite analogiche e 6 digitali.
Le uscite digitali dovranno poter essere configurate, mediante software, in funzione delle esigenze applicative, per comandare almeno 3 motori reversibili o 6 utenze on/off o un mix delle due soluzioni.
Uscite Binarie:
- Triac 24  Vca   0.5 A- Rele'  250 Vca     5 A
Uscite Analogiche:
- 0-10    Vcc (10 mA max)- 0/4-20  mA
** MODULI DI ESPANSIONE **
Per aumentare le possibilita' di input/output della periferica dovra' essere possibile il colleganebto tramite bus di moduli periferici di espansione.tali moduli potranno essere montati sulla stessa barra DIN del multiregolatore, o ad una distanza di 1000 m. 
I moduli di espansione saranno a loro volta costruiti in modo tale da permettere l'espansione modulare in funzione della tipologia di ingressi/uscite richieste.
Dovranno essere disponibili le seguenti tipologie:
1) 6 ingressi analogici   2 uscite   analogiche
2) 8 uscite   digitali (triacs)
3) 4 ingressi digitali   4 uscite   digitali (triacs)
4) 8 ingressi digitali
5) 4 uscite   digitali (rele')
** SONDE ED ATTUATORI **
Il multiregolatore ed i moduli di espansione saranno interfacciabili con una serie di sensori, attuatori, valvole e serrande necessarie per completare il sistema di regolazione. 
Gli ingressi analogici possono accettare segnali provenienti da trasmettitori con uscita 0-10 Vcc o passiva, o segnali 4/20 mA provenienti da trasmettitori di standard industriale.
Le uscite dovranno pilotare attuatori di tipo proporzionale (0-10 Vcc) o reversibile, oppure stadi di riscaldamento e raffreddamento o circuiti di illuminazione. 
Mediante l'uso di trasduttori esterni sara' possibile comandare anche trasduttori pneumatici.
** SEMPLICITA' DI CONFIGURAZIONE **
Il multiregolatore non dovra' essere programmato nel senso tradizionale della parola, ma di essere predisposto mediante un software grafico di configurazione. 
I dati relativi al multiregolatore verranno caricati in memoria RAM con batteria tampone, mentre i parametri dei moduli di derivazione verranno salvati in EEPROM.
** DISPLAY **
I parametri operativi e i valori degli ingressi e delle uscite potranno essere visualizzati sul display incorporato.
Sara' possibile, con apposita chiave hardware, comandare le uscite manualmente o modificare i parametri operativi impostati.
** INTERFACCIA LOCALE OPERATORE **
Il display sull'unita' periferica dovra' essere in grado di fornire le seguenti informazioni:
- indicazione del numero dell'ingresso analogico o digitale che si sta, al momento, visualizzando;
- indicazione dei dati del programma a tempo;- indicazione del valore numerico degli ingressi ed uscite analogiche e stato, on/off, degli ingressi e uscite digitali;
- indicazione, a mezzo LED, dell'unita' di misura (C, F, %);
- indicazione, a mezzo LED, della variabile visualizzata (ingresso analogico, ingresso digitale, uscita, setpoint effettivo, regolazione in manuale, ingresso analogico in allarme).
** TASTIERA SULLA PERIFERICA **
Dovra' essere tale da permettere le seguenti operazioni:
- selezione dell'ora e del calendario;
- selezione delle funzioni di tempo;
- selezione degli ingressi analogici e digitali;
- selezione dei moduli di uscita;
- selezione di informazioni ausiliarie relative agli ingressi analogici, ai moduli di uscita ed al setpoint effettivo dei moduli di regolazione;
- messa in manuale del modulo di regolazione;
- variazione delle soglie di allarme relative all'ingresso selezionato;
- variazione dei parametri relativi ai moduli di controllo (set-point effettivo, banda proporzionale, tempo integrale e derivativo, occupato/non occupato, giorno/notte).
La possibilita' di variazione di questi parametri dovra' essere protetta mediante una chiave hardware da inserire sulla periferica.
** UTILIZZO IN RETE **
Il multiregolatore dovra' avere la possibilita' di inserirsi in una rete di supervisione. 
Ogni regolatore potra' essere collegato al bus del sistema. 
L'eventuale inserimento in rete dovra' implementare programmi di gestione energetica e di supervisione, quali andamento di tendenza, archivio storico, interblocchi ed altri. L'inserimento in una rete di supervisione non dovra' richiedere alcuna modifica all'hardware installato per il funzionamento in modo autonomo.
Sono compresi gli allacciamenti ed i cablaggi alle apparecchiature in campo, la verifica di funzionamento, il collaudo della regolazione e la messa in funzione dell'intero sistema.
B.72.28.21.1	UNITA' PERIFERICHE AUTONOME A MICROPROCESSORE		a corpo	   
B.72.28.23	TERMOSTATO AMBIENTE
Fornitura e posa in opera di termostato ambiente adatto per il comando di pompe di circolazione e di valvole di zona, dotato di blocco della regolazione sulla temperatura prefissata dall'utente, avente un differenziale di commutazione pari a +/- 1°C, campo di regolazione da 0 a 30°C, portata dei contatti 16 A a 250 V, grado di protezione IP 20.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.23.1	Termostato ambiente		cad.	33,43
B.72.28.25	CRONOTERMOSTATO
Fornitura e posa in opera di cronotermostato con orologio programmatore al quarzo con riserva di carica, adatto per il comando di pompe di circolazione e di valvole di zona on-off, avente le seguenti caratteristiche:
- funzionamento elettronico;
- temperatura diurna e notturna regolabile per +6 .C e +26°C;
- differenza di commutazione minore di +/- 0,2°C;
- commutatore di selezione programmi a tre posizioni;
- riserva di carica per almeno 30 ore;
- programma settimanale.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.25.1	Cronotermostato con funzione antigelo		cad.	116,10
B.72.28.27	CRONOTERMOSTATO DIGITALE
Fornitura e posa in opera di cronotermostato con orologio programmatore al quarzo con riserva di carica, adatto per il comando di pompe di circolazione e di valvole di zona on-off, avente le seguenti caratteristiche:
- funzionamento elettronico;
- display a cristalli liquidi;
- temperatura diurna e notturna regolabile per +5 .C e +30°C;
- differenza di commutazione minore di +/- 0,2°C;
- termometro digitale;
- commutatore di selezione programmi a tastiera;
- riserva di carica per almeno 24 ore;
- programma giornaliero e settimanale.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.27.1	Cronotermostato digitale con funzione antigelo		cad.	133,00
B.72.28.29	VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata PN 6 da 3/4" a 1"1/4, PN 16 da DN 40 a DN 200 avente le seguenti caratteristiche:
- corpo valvola in ghisa;
- farfalla e stelo in acciaio AISI 316;
- trafilamento massimo = 0.1 % del kvs;
- attacchi filettati da 3/4" a 1"1/4;
- attacchi flangiati da DN 40 a DN 200;
- corsa 90°.
Il servocomando elettromeccanico con comando a tre punti con motore reversibile composto da gruppo di ingranaggi riduttori e bronzine autolubrificanti, fine corsa elettrici per il comando automatico, arresti meccanici per il comando manuale, contatti e staffa di accoppiamento al corpo valvola. 
Tempo di corsa per 90° = 125 secondi.
Nel prezzo si intendono comprese le controflange ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valvola di intercettazione (ON-OFF).
B.72.28.29.1	Attacchi filettati diametro   3/4"  PN 6      kvs   11 mc/h		cad.	388,50
B.72.28.29.3	Attacchi filettati diametro     1"  PN 6      kvs   19 mc/h		cad.	400,00
B.72.28.29.5	Attacchi filettati diametro  1"1/4  PN 6      kvs   30 mc/h		cad.	410,50
B.72.28.29.7	Attacchi flangiati          DN  40  PN 16     kvs   50 mc/h		cad.	427,30
B.72.28.29.9	Attacchi flangiati          DN  50  PN 16     kvs   80 mc/h		cad.	427,30
B.72.28.29.11	Attacchi flangiati          DN  65  PN 16     kvs  200 mc/h		cad.	449,40
B.72.28.29.13	Attacchi flangiati          DN  80  PN 16     kvs  400 mc/h		cad.	482,50
B.72.28.29.15	Attacchi flangiati          DN 100  PN 16     kvs  760 mc/h		cad.	510,90
B.72.28.29.17	Attacchi flangiati          DN 125  PN 16     kvs 1000 mc/h		cad.	630,80
B.72.28.29.19	Attacchi flangiati          DN 150  PN 16     kvs 2100 mc/h		cad.	725,30
B.72.28.29.21	Attacchi flangiati          DN 200  PN 16     kvs 4000 mc/h		cad.	793,70
B.72.28.31	VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA TENUTA IN CHIUSURA
Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata PN 16, con tenuta in chiusura avente le seguenti caratteristiche:
- corpo valvola in ghisa;
- farfalla e stelo in acciaio AISI 316;
- trafilamento massimo = 0.1 % del kvs;
- attacchi flangiati;
- guarnizione di tenuta in chiusura in EPDM;
- corsa 90°.
Il servocomando elettromeccanico con comando a tre punti con motore reversibile composto da gruppo di ingranaggi riduttori e bronzine autolubrificanti, fine corsa elettrici per il comando automatico, arresti meccanici per il comando manuale, contatti e staffa di accoppiamento al corpo valvola. 
Tempo di corsa per 90° = 125 secondi.
Nel prezzo si intendono comprese le controflange, bulloni ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valvola di intercettazione (ON-OFF).
B.72.28.31.1	Valvola a farfalla a tenuta PN 16  DN  40      kvs   50 mc/h		cad.	667,50
B.72.28.31.3	Valvola a farfalla a tenuta PN 16  DN  50      kvs   80 mc/h		cad.	683,30
B.72.28.31.5	Valvola a farfalla a tenuta PN 16  DN  65      kvs  200 mc/h		cad.	704,40
B.72.28.31.7	Valvola a farfalla a tenuta PN 16  DN  80      kvs  400 mc/h		cad.	720,10
B.72.28.31.9	Valvola a farfalla a tenuta PN 16  DN 100      kvs  760 mc/h		cad.	767,40
B.72.28.31.11	Valvola a farfalla a tenuta PN 16  DN 125      kvs 1000 mc/h		cad.	904,00
B.72.28.31.13	Valvola a farfalla a tenuta PN 16  DN 150      kvs 2100 mc/h		cad.	1.051,00
B.72.28.31.15	Valvola a farfalla a tenuta PN 16  DN 200      kvs 4000 mc/h		cad.	1.136,00
B.72.28.33	VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10
Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie PN 6/10 per la regolazione degli impianti di riscaldamento, con comando da regolatore di sequenza.
Corpo in ghisa con attacchi filettati da 3/4" a 1"1/2, flangiati dal 2", settore interno in bronzo; stelo in acciaio inox con guarnizione di tenuta con doppio anello o-ring.
Deve garantire una caratteristica di regolazione di tipo lineare con un trafilamento non superiore a:DN 20......100 = 0.1 % del kvsDN 125 e 150   = 0.5 % del kvs.
Completa di servocomando elettromeccanico con staffa di accoppiamento al corpo valvola, del tipo con motore sincrono reversibile e gruppo ingranaggi di riduzione autolubrificanti di lunga durata, esenti da manutenzione. 
Tempo della corsa 30 secondi. 
Deve essere possibile il funzionamento manuale senza l'intervento a mezzo di atrezzi. 
Deve essere compresa una coppia di contatti ausiliari con intervento selezionabile in qualsiasi posizione della valvola.
Grado di protezione minimo richiesto IP 44; coppia di spunto minimo di 12 Nm ed una coppia nominale di 10 Nm.
Completa di collegamenti elettrici e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valvola di regolazione degli impianti di riscaldamento (temp. max 110°C).
B.72.28.33.1	Attacco filettato DN  20  PN 10 kvs  6.3 mc/h		cad.	388,50
B.72.28.33.3	Attacco filettato DN  25  PN 10 kvs   10 mc/h		cad.	388,50
B.72.28.33.5	Attacco filettato DN  32  PN 10 kvs   16 mc/h		cad.	388,50
B.72.28.33.7	Attacco flangiato DN  40  PN  6 kvs   25 mc/h		cad.	472,00
B.72.28.33.9	Attacco flangiato DN  50  PN  6 kvs   40 mc/h		cad.	472,00
B.72.28.33.11	Attacco flangiato DN  65  PN  6 kvs   63 mc/h		cad.	504,60
B.72.28.33.13	Attacco flangiato DN  80  PN  6 kvs  100 mc/h		cad.	604,40
B.72.28.33.15	Attacco flangiato DN 100  PN  6 kvs  160 mc/h		cad.	683,30
B.72.28.33.17	Attacco flangiato DN 125  PN  6 kvs  550 mc/h		cad.	1.125,00
B.72.28.33.19	Attacco flangiato DN 150  PN  6 kvs  820 mc/h		cad.	1.419,00
B.72.28.35	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore  (stelo, spillo), costituita da:
- corpo in ghisa;
- otturatore in ottone fino a DN  80  PN 6/10;
- otturatore in bronzo            DN 100 PN 6/10;
- otturatore in acciaio inox                  PN 16;
- sede e stelo in acciaio inox;
- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;
- attacchi flangiati;
- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;
- coppia contatti ausiliari;
- comando manuale a manopola o a leva;
- tensione di alimentazione 220 V - 24 V.
La valvola dovra' avere un'autorita' maggiore o uguale a 0,5 e caratteristica equipercentuale.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valvola di regolazione o intercettazione (ON-OFF).
B.72.28.35.1	Valvola 2 vie     PN  6       DN  20     kvs    5 mc/h		cad.	662,20
B.72.28.35.3	Valvola 2 vie     PN  6       DN  25     kvs  7.5 mc/h		cad.	662,20
B.72.28.35.5	Valvola 2 vie     PN  6       DN  32     kvs   12 mc/h		cad.	699,10
B.72.28.35.7	Valvola 2 vie     PN  6       DN  40     kvs   19 mc/h		cad.	699,10
B.72.28.35.9	Valvola 2 vie     PN  6       DN  50     kvs   31 mc/h		cad.	730,60
B.72.28.35.11	Valvola 2 vie     PN  6       DN  65     kvs   49 mc/h		cad.	788,40
B.72.28.35.13	Valvola 2 vie     PN  6       DN  80     kvs   78 mc/h		cad.	940,90
B.72.28.35.15	Valvola 2 vie     PN  6       DN 100     kvs  124 mc/h		cad.	1.161,00
B.72.28.35.17	Valvola 3 vie     PN  6       DN  20     kvs    5 mc/h		cad.	630,80
B.72.28.35.19	Valvola 3 vie     PN  6       DN  25     kvs  7.5 mc/h		cad.	630,80
B.72.28.35.21	Valvola 3 vie     PN  6       DN  32     kvs   12 mc/h		cad.	678,00
B.72.28.35.23	Valvola 3 vie     PN  6       DN  40     kvs   19 mc/h		cad.	678,00
B.72.28.35.25	Valvola 3 vie     PN  6       DN  50     kvs   31 mc/h		cad.	704,40
B.72.28.35.27	Valvola 3 vie     PN  6       DN  65     kvs   49 mc/h		cad.	783,10
B.72.28.35.29	Valvola 3 vie     PN  6       DN  80     kvs   78 mc/h		cad.	904,00
B.72.28.35.31	Valvola 3 vie     PN  6       DN 100     kvs  124 mc/h		cad.	1.093,00
B.72.28.35.33	Valvola 2 vie     PN 10       DN  20     kvs    5 mc/h		cad.	678,00
B.72.28.35.35	Valvola 2 vie     PN 10       DN  25     kvs  7.5 mc/h		cad.	678,00
B.72.28.35.37	Valvola 2 vie     PN 10       DN  32     kvs   12 mc/h		cad.	730,60
B.72.28.35.39	Valvola 2 vie     PN 10       DN  40     kvs   19 mc/h		cad.	730,60
B.72.28.35.41	Valvola 2 vie     PN 10       DN  50     kvs   31 mc/h		cad.	772,60
B.72.28.35.43	Valvola 2 vie     PN 10       DN  65     kvs   49 mc/h		cad.	967,10
B.72.28.35.45	Valvola 2 vie     PN 10       DN  80     kvs   78 mc/h		cad.	1.041,00
B.72.28.35.47	Valvola 2 vie     PN 10       DN 100     kvs  124 mc/h		cad.	1.224,00
B.72.28.35.49	Valvola 2 vie     PN 10       DN 125     kvs  200 mc/h		cad.	1.456,00
B.72.28.35.51	Valvola 2 vie     PN 10       DN 150     kvs  300 mc/h		cad.	1.714,00
B.72.28.35.53	Valvola 3 vie     PN 10       DN  20     kvs    5 mc/h		cad.	662,20
B.72.28.35.55	Valvola 3 vie     PN 10       DN  25     kvs  7.5 mc/h		cad.	662,20
B.72.28.35.57	Valvola 3 vie     PN 10       DN  32     kvs   12 mc/h		cad.	720,10
B.72.28.35.59	Valvola 3 vie     PN 10       DN  40     kvs   19 mc/h		cad.	720,10
B.72.28.35.61	Valvola 3 vie     PN 10       DN  50     kvs   31 mc/h		cad.	751,60
B.72.28.35.63	Valvola 3 vie     PN 10       DN  65     kvs   49 mc/h		cad.	925,10
B.72.28.35.65	Valvola 3 vie     PN 10       DN  80     kvs   78 mc/h		cad.	1.025,00
B.72.28.35.67	Valvola 3 vie     PN 10       DN 100     kvs  124 mc/h		cad.	1.193,00
B.72.28.35.69	Valvola 3 vie     PN 10       DN 125     kvs  200 mc/h		cad.	1.403,00
B.72.28.35.71	Valvola 3 vie     PN 10       DN 150     kvs  300 mc/h		cad.	1.661,00
B.72.28.35.73	Valvola 2 vie     PN 16       DN  50     kvs   31 mc/h		cad.	1.056,00
B.72.28.35.75	Valvola 2 vie     PN 16       DN  65     kvs   49 mc/h		cad.	1.277,00
B.72.28.35.77	Valvola 2 vie     PN 16       DN  80     kvs   78 mc/h		cad.	1.472,00
B.72.28.35.79	Valvola 2 vie     PN 16       DN 100     kvs  124 mc/h		cad.	1.614,00
B.72.28.35.81	Valvola 2 vie     PN 16       DN 125     kvs  200 mc/h		cad.	2.418,00
B.72.28.35.83	Valvola 2 vie     PN 16       DN 150     kvs  300 mc/h		cad.	3.069,00
B.72.28.35.85	Valvola 3 vie     PN 16       DN  10     kvs  1.9 mc/h		cad.	835,70
B.72.28.35.87	Valvola 3 vie     PN 16       DN  15     kvs    3 mc/h		cad.	835,70
B.72.28.35.89	Valvola 3 vie     PN 16       DN  20     kvs    5 mc/h		cad.	867,30
B.72.28.35.91	Valvola 3 vie     PN 16       DN  25     kvs  7.5 mc/h		cad.	867,30
B.72.28.35.93	Valvola 3 vie     PN 16       DN  32     kvs   12 mc/h		cad.	951,40
B.72.28.35.95	Valvola 3 vie     PN 16       DN  40     kvs   19 mc/h		cad.	951,40
B.72.28.35.97	Valvola 3 vie     PN 16       DN  50     kvs   31 mc/h		cad.	1.272,00
B.72.28.35.99	Valvola 3 vie     PN 16       DN  65     kvs   49 mc/h		cad.	1.498,00
B.72.28.35.101	Valvola 3 vie     PN 16       DN  80     kvs   78 mc/h		cad.	1.766,00
B.72.28.35.103	Valvola 3 vie     PN 16       DN 100     kvs  124 mc/h		cad.	2.086,00
B.72.28.35.105	Valvola 3 vie     PN 16       DN 125     kvs  200 mc/h		cad.	2.681,00
B.72.28.35.107	Valvola 3 vie     PN 16       DN 150     kvs  300 mc/h		cad.	3.664,00
B.72.28.37	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore  (stelo, spillo), costituita da:
- corpo in bronzo;
- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;
- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;
- attacchi filettati;
- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;
- coppia contatti ausiliari;
- comando manuale a manopola o a leva;- tensione di alimentazione 220 V - 24 V;
- trafilamento = 0.2 % del kvs.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valvola di regolazione ed intercettazione (ON-OFF).
B.72.28.37.1	Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/2.5   kvs 0.63 mc/h		cad.	688,60
B.72.28.37.3	Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/4     kvs    1 mc/h		cad.	688,60
B.72.28.37.5	Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/6     kvs  1.6 mc/h		cad.	688,60
B.72.28.37.7	Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/10    kvs  2.5 mc/h		cad.	688,60
B.72.28.37.9	Valvola 2 vie     PN 16       DN   15       kvs    4 mc/h		cad.	688,60
B.72.28.37.11	Valvola 2 vie     PN 16       DN   20       kvs  6.3 mc/h		cad.	699,10
B.72.28.37.13	Valvola 2 vie     PN 16       DN   25       kvs   10 mc/h		cad.	725,30
B.72.28.37.15	Valvola 2 vie     PN 16       DN   32       kvs   16 mc/h		cad.	756,90
B.72.28.37.17	Valvola 2 vie     PN 16       DN   40       kvs   25 mc/h		cad.	798,90
B.72.28.37.19	Valvola 2 vie     PN 16       DN   50       kvs   40 mc/h		cad.	888,30
B.72.28.37.21	Valvola 3 vie     PN 16       DN 15/6       kvs  1.6 mc/h		cad.	762,20
B.72.28.37.23	Valvola 3 vie     PN 16       DN 15/10      kvs  2.5 mc/h		cad.	762,20
B.72.28.37.25	Valvola 3 vie     PN 16       DN    15      kvs    4 mc/h		cad.	735,80
B.72.28.37.27	Valvola 3 vie     PN 16       DN    20      kvs  6.3 mc/h		cad.	783,10
B.72.28.37.29	Valvola 3 vie     PN 16       DN    25      kvs   10 mc/h		cad.	820,00
B.72.28.37.31	Valvola 3 vie     PN 16       DN    32      kvs   16 mc/h		cad.	814,70
B.72.28.37.33	Valvola 3 vie     PN 16       DN    40      kvs   25 mc/h		cad.	867,30
B.72.28.37.35	Valvola 3 vie     PN 16       DN    50      kvs   40 mc/h		cad.	951,40
B.72.28.37.37	Valvola 3 vie     PN 16       DN    15     kvs   4 mc/h a tenuta		cad.	798,90
B.72.28.37.39	Valvola 3 vie     PN 16       DN    20     kvs 6.3 mc/h a tenuta		cad.	820,00
B.72.28.37.41	Valvola 3 vie     PN 16       DN    25     kvs  10 mc/h a tenuta		cad.	872,50
B.72.28.37.43	Valvola 3 vie     PN 16       DN    32     kvs  16 mc/h a tenuta		cad.	893,50
B.72.28.37.45	Valvola 3 vie     PN 16       DN    40     kvs  25 mc/h a tenuta		cad.	977,60
B.72.28.37.47	Valvola 3 vie     PN 16       DN    50     kvs  40 mc/h a tenuta		cad.	1.035,00
B.72.28.39	VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT.PN25
Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata in ghisa sferoidale ad otturatore  (stelo, spillo) PN 25, costituita da:
- corpo in ghisa sferoidale;
- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;
- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;
- attacchi flangiati;
- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;
- coppia contatti ausiliari;
- comando manuale a manopola o a leva;
- tensione di alimentazione 220 V - 24 V;
- trafilamento = 0.2 % del kvs.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valvola di regolazione o intercettazione (ON-OFF).
B.72.28.39.1	Valvola 2 vie     PN 25       DN  15     kvs 0.16-4   mc/h		cad.	783,10
B.72.28.39.3	Valvola 2 vie     PN 25       DN  25     kvs  6.3-10  mc/h		cad.	830,40
B.72.28.39.5	Valvola 2 vie     PN 25       DN  40     kvs 12.5-25  mc/h		cad.	914,50
B.72.28.41	VALVOLA MOTORIZZATA IN ACCIAIO AD OTTURATORE PN 40
Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata in acciaio ad otturatore  (stelo, spillo) PN 40, costituita da:
- corpo in acciaio;
- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;
- guarnizione di tenuta dello stelo i teflon con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;
- attacchi flangiati;
- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;
- coppia contatti ausiliari;
- comando manuale a manopola o a leva;
- tensione di alimentazione 220 V - 24 V;
- trafilamento = 0.2 % del kvs.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valvola di regolazione o intercettazione (ON-OFF).
B.72.28.41.1	Valvola 2 vie     PN 40       DN  15/1   kvs 0.19  mc/h		cad.	1.525,00
B.72.28.41.3	Valvola 2 vie     PN 40       DN  15/1.5 kvs 0.30  mc/h		cad.	1.525,00
B.72.28.41.5	Valvola 2 vie     PN 40       DN  15/2.5 kvs 0.45  mc/h		cad.	1.525,00
B.72.28.41.7	Valvola 2 vie     PN 40       DN  15/4   kvs 0.70  mc/h		cad.	1.525,00
B.72.28.41.9	Valvola 2 vie     PN 40       DN  15/6   kvs 1.2   mc/h		cad.	1.525,00
B.72.28.41.11	Valvola 2 vie     PN 40       DN  15/10  kvs 1.9   mc/h		cad.	1.525,00
B.72.28.41.13	Valvola 2 vie     PN 40       DN  15     kvs   3   mc/h		cad.	1.525,00
B.72.28.41.15	Valvola 2 vie     PN 40       DN  25/20  kvs   5   mc/h		cad.	1.682,00
B.72.28.41.17	Valvola 2 vie     PN 40       DN  25     kvs 7.5   mc/h		cad.	1.682,00
B.72.28.41.19	Valvola 2 vie     PN 40       DN  40/32  kvs  12   mc/h		cad.	1.682,00
B.72.28.41.21	Valvola 2 vie     PN 40       DN  40     kvs  19   mc/h		cad.	1.682,00
B.72.28.41.23	Valvola 2 vie     PN 40       DN  50     kvs  31   mc/h		cad.	2.086,00
B.72.28.41.25	Valvola 2 vie     PN 40       DN  65     kvs  49   mc/h		cad.	2.260,00
B.72.28.41.27	Valvola 2 vie     PN 40       DN  80     kvs  78   mc/h		cad.	2.639,00
B.72.28.41.29	Valvola 2 vie     PN 40       DN 100     kvs 124   mc/h		cad.	3.832,00
B.72.28.41.31	Valvola 2 vie     PN 40       DN 125     kvs 200   mc/h		cad.	5.440,00
B.72.28.41.33	Valvola 2 vie     PN 40       DN 150     kvs 300   mc/h		cad.	5.876,00
B.72.28.41.35	Valvola 3 vie     PN 40       DN  15/10  kvs 1.9   mc/h		cad.	1.551,00
B.72.28.41.37	Valvola 3 vie     PN 40       DN  15     kvs   3   mc/h		cad.	1.551,00
B.72.28.41.39	Valvola 3 vie     PN 40       DN  25/20  kvs   5   mc/h		cad.	1.709,00
B.72.28.41.41	Valvola 3 vie     PN 40       DN  25     kvs 7.5   mc/h		cad.	1.709,00
B.72.28.41.43	Valvola 3 vie     PN 40       DN  40/32  kvs  12   mc/h		cad.	2.176,00
B.72.28.41.45	Valvola 3 vie     PN 40       DN  40     kvs  19   mc/h		cad.	2.176,00
B.72.28.41.47	Valvola 3 vie     PN 40       DN  50     kvs  31   mc/h		cad.	2.418,00
B.72.28.41.49	Valvola 3 vie     PN 40       DN  65     kvs  49   mc/h		cad.	2.702,00
B.72.28.41.51	Valvola 3 vie     PN 40       DN  80     kvs  78   mc/h		cad.	2.985,00
B.72.28.41.53	Valvola 3 vie     PN 40       DN 100     kvs 124   mc/h		cad.	4.237,00
B.72.28.41.55	Valvola 3 vie     PN 40       DN 125     kvs 200   mc/h		cad.	5.771,00
B.72.28.41.57	Valvola 3 vie     PN 40       DN 150     kvs 300   mc/h		cad.	6.371,00
B.72.28.43	VALVOLA DI ZONA A TRE VIE
Fornitura e posa in opera di valvola di zona a tre vie on-off elettrotermica avente la seguenti caratteristiche:
- corpo in bronzo DIN 1705;
- otturatore in ottone;
- anelli di tenuta in O-RING.- by-pass tarabile;
- servomotore di tipo elettromagnetico- azionamento elettrico a 24V-50Hz;Il sistema termostato- valvola di zona deve garantire una escursione massima della temperatura ambiente pari a +/- 0.5 gradi C.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.43.1	attacchi diametro 1/2" comando elettrotermico		cad.	144,50
B.72.28.43.3	attacchi diametro 3/4" comando elettrotermico		cad.	144,50
B.72.28.43.5	attacchi diametro 1" comando elettrotermico		cad.	171,90
B.72.28.43.7	attacchi diametro 1"1/4 motorizzata a pistone		cad.	260,70
B.72.28.43.9	attacchi diametro 1"1/2 motorizzata a pistone		cad.	272,20
B.72.28.43.11	attacchi diametro 2" motorizzata a pistone		cad.	305,40
B.72.28.45	VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE
Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice termostatica a tre vie costituita da:
- corpo e coperchio in ottone forgiato OT 58 cromato internamente ed esternamente;
- elemento termostatico a dilatazione di solido;
- molle in acciaio inox;
- tenuta verso l'esterno mediante anelli  O-ring in E.P.;
- otturatore in ottone cromato;
- dispositivo antincrostazione dell'asta di spinta dell'elemento termostatico mediante anelli O-ring in E.P.;
- dispositivo di blocco del volantino nella posizione di taratura desiderata;
- scostamento sui valori nominali di taratura per variazioni dell'acqua del primario da 90°C a 50°C +/- 2°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.45.1	attacchi diametro 3/4"		cad.	525,60
B.72.28.45.3	attacchi diametro 1"		cad.	551,90
B.72.28.47	UNITA' CENTRALE DI COMANDO E REGOLAZIONE
Fornitura e posa in opera di unita' centrale di comando e regolazione per la gestione giornaliera e settimanale della temperatura estiva/invernale costituito da:
- coperchio frontale di protezione, corpo contenitore e coperchio posteriore in ABS;
- membrana tastiera in policarbonato;
- display con indicazioni grafiche, digitali e segnalazioni varie circa lo stato delle batterie, i giorni della settimana, l'ora, la temperatura, le zone e segnalazioni di supporto alla programmazione;
- alimentazione a batterie con autonomia di almeno due anni;
- temperatura di funzionamento 0°C-60°C;
- programmi di funzionamento estivo/invernale predefiniti dal costruttore;
- programmi di funzionamento estivo/invernale programmabili dall'utente;
- programma antigelo.
Sono compresi nel prezzo le viti ed i tasselli di fissaggio, i collegamenti ed i cablaggi con altre apparecchiature ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavori finito a regola d'arte.
B.72.28.47.1	Unita' di comando trasmissione via cavo max 10 locali		cad.	323,20
B.72.28.47.3	Unita' di comando trasmissione via onde radio max 10 locali		cad.	388,00
B.72.28.47.5	Unita' di comando trasmissione via cavo max 100 locali		cad.	956,60
B.72.28.49	REGOLATORE VIA CAVO PER RADIATORE
Fornitura e posa in opera di regolatore via cavo per radiatore costituito da:
- motoriduttore miniaturizzato governato da microprocessore;
- interfaccia di linea seriale;
- sensore di temperatura NTC, sensibilita' +/-0.5°C;
- campo di funzionamento 0/50°C;
- alimentazione da linea seriale;
- sez. conduttori linea seriale 0.25 mmq;
- corpo, base e coperchio in ABS;
- membrana frontale in policarbonato;
- ghiera di fissaggio in ottone OT58 UNI 5705/65;
- corpo valvola, dado e raccordo sferico in OT58;
- vitone, asta di comando, vite di regolazione e grano di blocco otturatore in OT 58;
- otturatore a tenuta morbida;
- doppia tenuta verso l'esterno mediante guarnizioni O-Ring;
- guarnizione piana di tenuta;
- anello antifrizione in PTFE;
- anello elastico di blocco in bronzo fosforoso;
- raccordo sferico a doppia tenuta, metallica e morbida;
- meccanismo del corpo valvola a doppio regolaggio con regolazione micrometrica per limitazione di alzata dell'otturatore;
- tipo diritto/squadra con attacchi 1/2" per tubo di ferro, tubo di rame, tubo di plastica.
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti, i cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.49.1	Regolatore via cavo con valvola 1/2"		cad.	124,10
B.72.28.51	REGOLATORE TRASMISS. VIA ONDE RADIO PER RADIATORE
Fornitura e posa in opera di regolatore a trasmissione via onde radio per radiatore costituito da:
- motoriduttore miniaturizzato governato da microprocessore;
- trasmettitore quarzato 306 MHz;
- portata trasmettitore, riferita all'unita' centrale, 30 ml;
- sensore di temperatura NTC, sensibilita' +/-0.5°C;
- campo di funzionamento 0/50°C;
- alimentazione a batterie con durata minima di un anno;
- corpo, base, coperchio e copripile in ABS;
- ghiera di fissaggio in ottone OT58 UNI 5705/65;
- corpo valvola, dado e raccordo sferico in OT58;
- vitone, asta di comando, vite di regolazione e grano di blocco otturatore in OT 58;
- otturatore a tenuta morbida;
- doppia tenuta verso l'esterno mediante guarnizioni O-Ring;
- guarnizione piana di tenuta;
- anello antifrizione in PTFE;
- anello elastico di blocco in bronzo fosforoso;
- raccordo sferico a doppia tenuta, metallica e morbida;
- meccanismo del corpo valvola a doppio regolaggio con regolazione micrometrica per limitazione di alzata dell'otturatore;
- PN 10, tipo diritto/squadra con attacchi 1/2" per tubo di ferro, tubo di rame, tubo di plastica.
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti, i cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.51.1	Regolatore a trasmissione via onde radio con valvola 1/2"		cad.	161,90
B.72.28.53	REGOLATORE PER FAN-COIL
Fornitura e posa in opera di regolatore per fan-coil costituito da:
- microprocessore per la lettura periodica della sonda ambiente e sulla base del programma di temperatura ricevuto dall'unita' centrale, determina lo stato di funzionamento del fancoil;
- sonda di temperatura ambiente campo 0-50°C precisione +/- 0.5°C;
- sonda di consenso al ventilatore con temp. di consenso nella funzione riscaldam. > 40.°C con temp. di consenso nella funzione estiva < 25°C, precisione +/- 0.5°C;
- interfaccia di linea seriale per la comunicazione dei dati all'unita' centrale, sez. minima conduttori 0.25 mmq, portata linea di comunicazione 100 ml;
- uscita di potenza per il ventilatore 2A/220 Vac con sezione cavi di collegamento 2.5 mmq;
- corpo scatola e copripresa in ABS;
- membrana frontale in policarbonato.
E' compresa nel prezzo la scatola di derivazione, i collegamenti elettrici ed i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio, cavi di collegamento al fancoil ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.53.1	Regolatore per fan coil ad una velocita'		cad.	129,40
B.72.28.53.3	Regolatore per fan coil a  tre velocita'		cad.	145,60
B.72.28.55	ALIMENTATORE PER IMPIANTI VIA CAVO
Fornitura e posa in opera di alimentatore per impianti via cavo costituito da:
- corpo scatola in ABS;
- membrana frontale in policarbonato;
- alimentazione 220 Vac 3VA;
- fusibile di protezione 220 Vac 0.1 A;
- temperatura di funzionamento 0-50°C;
- numero max. elementi collegabili 30;
- portata comunicazione linea seriale 100 ml;
- segnalazione acustica per batteria in esaurimento e linea in cortocircuito;
- indicatori a led per presenza di rete, linea libera;
- batteria tampone per garantire un'autonomia settimanale al sistema;
- montaggio in scatola di derivazione standard.
Completo di scatola di derivazione, collegamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.55.1	Alimentatore per impianti via cavo		cad.	137,20
B.72.28.57	SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE PER FAN-COIL
Fornitura e posa in opera di sensore di temperatura ambiente per fan-coil costituito da:
- coperchio e base di fissaggio in ABS;
- spinotto bipolare a 90. con corpo in ABS e spine in ottone nichelato diam. 2.2 mm;
- cavetto bipolare schermato;
- corpo sonda in nylon C/V con NTC incorporato;
- campo di funzionamento 0-50°C;
- precisione +/- 0.5°C;
- elemento sensibile NTC.
Completo di viti e tasselli di fissaggio, allacciamenti e cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.57.1	Sensore di temperatura per fan-coil con cavo da ml. 3		cad.	22,65
B.72.28.57.3	Sensore di temperatura per fan-coil con cavo da ml. 6		cad.	28,54
B.72.28.59	SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE FAN-COIL/RADIATORI
Fornitura e posa in opera di sensore di temperatura ambiente adatto per fan-coil e/o radiatori e costituito da:
- zoccolo di fissaggio e coperchio in ABS;
- membrana frontale in policarbonato;
- elemento termosensibile precisione +/- 0.5°C;
- campo di funzionamento 0-50°C;
- alimentazione da linea seriale;
- sezione min. conduttori di linea seriale 0.25 mmq;
- portata comunicazione linea seriale 100 ml;
- display per la visualizzazione dei dati;
- tasto per la lettura della temperatura ambiente;
- tasto per la lettura e l'impostazione del numero di zona.
Sono compresi gli allacciamenti elettrici, i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.59.1	Sensore di temperatura ambiente per fan-coil e radiatori		cad.	105,60
B.72.28.61	SENSORE DI TEMPERATURA VIA ONDE RADIO
Fornitura e posa in opera di sensore di temperatura ambiente adatto per fan-coil e/o radiatori, con trasmissione dati via onde radio e costituito da:
- zoccolo di fissaggio e coperchio in ABS;
- membrana frontale in policarbonato;
- elemento termosensibile precisione +/- 0.5°C;
- campo di funzionamento 0-50°C;
- alimentazione a batteria della durata minima di due anni;
- microprocessore;
- trasmettitore quarzato 306 MHz;
- portata del trasmettitore riferita al regolatore 30 ml;
- display per la visualizzazione dei dati;
- tasto per la lettura della temperatura ambiente;
- tasto per la lettura e l'impostazione del numero di zona.
Sono compresi i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.61.1	Sensore di temperatura ambiente trasmissione via onde radio		cad.	140,30
B.72.28.63	REGOLATORE DI CALDAIA
Fornitura e posa in opera di regolatore per piccole caldaie in impianti a riscaldamento autonomo costituito da:
- corpo scatola in ABS;
- membrana frontale in policarbonato;
- microprocessore;
- interfaccia di linea seriale per la comunicazione dei dati;
- uscita di potenza per l'azionamento ON/OFF della caldaia 2A 220 Vac;
- contatto di potenza per la regolazione della temperatura dell'acqua di caldaia in serie al termostato di caldaia 2A 220 Vac;
- sonda di temperatura per il rilevamento della temperatura dell'acqua di mandata;
- presa di corrente con interruttore a fusibile da 4 A per alimentazione caldaia;
- campo di regolazione temp. acqua 50/70°C;
- sensibilita' +/- 0.5°C;
- sez. conduttori linea seriale min. 0.25 mmq;
- sez. cavi di collegamento linee di potenza max. 2.5 mmq;
- portata di comunicazione linea seriale max. 100 ml.
Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.63.1	Regolatore per piccole caldaie in impianti a riscald. autonomo		cad.	145,60
B.72.28.65	REGOLATORE DI CALDAIA AD ONDE RADIO
Fornitura e posa in opera di regolatore per piccole caldaie in impianti a riscaldamento autonomo con trasmissione dati ad onde radio costituito da:
- corpo scatola in ABS;
- membrana frontale in policarbonato;
- microprocessore;
- ricetrasmettitore dati quarzato 306 MHz;
- portata trasmettitore riferita all'unita' centrale 30 ml;
- uscita di potenza per l'azionamento ON/OFF della caldaia 2A 220 Vac;
- contatto di potenza per la regolazione della temperatura dell'acqua di caldaia in serie al termostato di caldaia 2A 220 Vac;
- sonda di temperatura per il rilevamento della temperatura dell'acqua di mandata;
- presa di corrente con interruttore a fusibile da 4 A per alimentazione caldaia;
- campo di regolazione temp. acqua 50/70.C;
- sensibilita' +/- 0.5°C;
- sez. cavi di collegamento linee di potenza max. 2.5 mmq;
Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.65.1	Regolatore per piccole caldaie ad onde radio		cad.	226,50
B.72.28.67	INTERFACCIA
Fornitura e posa in opera di interfaccia che permette la comunicazione dei dati tra un sistema realizzato via cavo ed un'unita' centrale a radiofrequanza costituito da:
- zoccolo di fissaggio e coperchio in ABS;
- membrana frontale in policarbonato;
- alimentazione da linea seriale piu' batterie;
- temperatura di funzionamento 0/50°C;
- portata comunicazione linea seriale riferita all'unita' centrale 100 ml;
- portata trasmettitore riferita all'unita' centrale 30 ml;
- trasmettitore quarzato  306 MHz;
- tasto per assegnazione codice di riconoscimento impianto;
- spia a led per segnalazioni inerenti lo scambio dei dati tra unita' centrale e i dispositivi regolatori dell'impianto.
Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.67.1	Interfaccia di comunicazione dati		cad.	124,10
B.72.28.69	CONTACALORIE
Fornitura e posa in opera di contacalorie multiplo per montaggio compatto o a parete, unita' di calcolo con microprocessore, abbinabile a contatori d'acqua, elettronica a tecnica avanzata, con funzioni di autocontrollo e controllo degli stati di sicurezza, campo di misurazione 0.C.....200°C; unita' di misura MWh e m3; indicatore delle ore di funzionamento, indicatore guasti, custodia in materiale plastico.
Completo di coppia di sonde ad immersione PT 500 da 34 mm, cavo 2 ml, coppia di guaine ad immersione da 34 mm, allacciamento compatto al contalitri o a parete mediante viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso il contalitri.
B.72.28.69.1	Contacalorie con batteria autonomia 5+1 anni		cad.	231,80
B.72.28.69.3	Contacalorie con alimentazione da rete 220 V		cad.	248,10
B.72.28.69.5	Contacalorie con batteria autonomia 5+1 anni con EEPROM		cad.	274,90
B.72.28.69.7	Contacalorie con alimentazione da rete 220 V con EEPROM		cad.	291,20
B.72.28.69.9	Contacalorie con batteria auton. 5+1 anni, EEPROM, uscita dati		cad.	312,70
B.72.28.69.11	Contacalorie con alimentazione rete 220 V, EEPROM, uscita dati		cad.	323,20
B.72.28.71	CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
Fornitura e posa in opera di misuratore di contatore acqua ad impulsi costituito da contatore volumetrico a turbina multigetto con datore di impulsi, montaggio verticale e/o orizzontale, temperatura massima d'esercizio 120°C, PN 16, attacchi filettati da DN 15 a DN 40, attacchi flangiati da DN 50 a DN 200, completo di bochettoni e/o flange e controflange, bulloneria ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.71.1	Contalitri acqua ad impulsi DN  15  Q = 0.6 mc/h   10 l/min		cad.	107,80
B.72.28.71.3	Contalitri acqua ad impulsi DN  20  Q = 1.5 mc/h   25 l/min		cad.	124,10
B.72.28.71.5	Contalitri acqua ad impulsi DN  20  Q = 2.5 mc/h   41 l/min		cad.	140,30
B.72.28.71.7	Contalitri acqua ad impulsi DN  25  Q = 3.5 mc/h   58 l/min		cad.	248,10
B.72.28.71.9	Contalitri acqua ad impulsi DN  25  Q =   6 mc/h   100 l/min		cad.	263,90
B.72.28.71.11	Contalitri acqua ad impulsi DN  40  Q =  10 mc/h  166 l/min		cad.	485,10
B.72.28.71.13	Contalitri acqua ad impulsi DN  50  Q =  15 mc/h  250 l/min		cad.	809,50
B.72.28.71.15	Contalitri acqua ad impulsi DN  65  Q =  25 mc/h  416 l/min		cad.	915,60
B.72.28.71.17	Contalitri acqua ad impulsi DN  80  Q =  40 mc/h  666 l/min		cad.	1.130,00
B.72.28.71.19	Contalitri acqua ad impulsi DN 100  Q =  60 mc/h  1000 l/min		cad.	1.241,00
B.72.28.71.21	Contalitri acqua ad impulsi DN 125  Q =  85 mc/h  1416 l/min		cad.	1.456,00
B.72.28.71.23	Contalitri acqua ad impulsi DN 150  Q = 150 mc/h 2500 l/min		cad.	1.777,00
B.72.28.71.25	Contalitri acqua ad impulsi DN 200  Q = 250 mc/h 4166 l/min		cad.	2.207,00
B.72.28.73	UNITA' CENTRALE CONTAB. CALORE REGOLAZ. TEMPERATURA
Fornitura e posa in opera di unita' centrale per la regolazione della temperatura ambiente e la contabilizzazione dell'energia termica erogata ad ogni unita' abitativa.
L'unita' e' dotata di microprocessore per la gestione del protocollo di comunicazione con le altre apparecchiature del sistema e con l'eventuale centro di telecontrollo.
L'unita' sara' in grado di visualizzare per ogni unita' abitativa:
- temperatura ambiente;
- ciclo termico selezionato;
- consumi espressi in millesimi;
- temperatura dell'acqua di mandata e ritorno;
- salto termico e portata.
Dovra' garantire le seguenti funzioni:
- memorizzazione fino a dieci diversi andamenti di temperatura;
- calcolare, per ogni utenza di riscaldamento, i consumi di energia termica espressi in millesimi;
- acquisire dati dalle varie apparecchiature facenti parte del sistema e trasmettere lo stato di aperto/chiuso delle valvole;
- diagnosticare lo stato di funzionamento delle unita' del sistema;
- gestire il display e i tasti funzionali utilizzati dall'operatore per la verifica dei parametri delle singole utenze di riscaldamento;
- lettura dei consumi di energia termica per ogni utenza di riscaldamento;
- gestire lo scambio dei dati, attraverso la rete telefonica, con il centro di controllo remoto.
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.73.1	Unita' centrale di contabilizzazione e regolazione temperatura		cad.	2.103,00
B.72.28.75	UNITA' DI PROGRAMMAZIONE
Fornitura e posa di unita' di programmazione da installare al posto del termostato ambiente.
L'unita' consentira' all'utente di selezionare il ciclo termico che piu' si adatta alle sue esigenze, con possibilita' di variare +/- la temperatura impostata dal ciclo.
I cicli di funzionamento sono memorizzati nell'unita' centrale, sono comuni a tutti gli utenti e sono modificabili in qualsiasi momento.
Completa di sonda di temperatura ambiente, manopola di selezione temperatura/cicli di funzionamento, collegamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.75.1	Unita' di programmazione		cad.	98,29
B.72.28.77	UNITA' DI APPARTAMENTO
Fornitura e posa in opera di unita' di appartamento completa di cinque ingressi analogici per l'acquisizione della temperatura ambiente, della curva di temperatura prescelta, della temperatura di mandata ritorno impianto, della portata.
Sara' dotata di sonde termometriche e di uscita di potenza per il comando della valvola di zona o delle valvole installate sui radiatori o la marcia/arresto deiventilatori in impianti a fan-coil.
Collegamento per la trasmissione dati all'unita' centrale mediante linea elettrica bipolare di alimentazione.
E' compreso nel prezzo l'allacciamento elettrico, il cablaggio, viti e tasseli di fissaggio ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.77.1	Unita' di appartamento		cad.	388,00
B.72.28.79	INTERFACCIA RETE ELETTRICA
Fornitura e posa in opera di interfaccia della rete elettrica che permette alle unita' di appartamento ed alle unita' di misura di utilizzare la linea elettrica di alimentazione delle valvole per la trasmissione dei segnali.
Ogni interfaccia dovra' gestire almeno 16 unita' di appartamento.
Completa di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.79.1	Interfaccia rete elettrica		cad.	442,00
B.72.28.81	UNITA' DI MISURA
Fornitura e posa in opera di unita' di misura da installarsi in centrale termica e dotata di cinque ingressi analogici e dovra' rilevare le temperature dell'acqua di mandata e dell'acqua di ritorno, la temperatura esterna e gli stati di funzionamento degli organi di centrale.
Completa di sonde di temperatura sulla mandata e ritorno dell'acqua di caldaia, sonda di temperatura esterna, allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.81.1	Unita' di misura		cad.	420,50
B.72.28.83	MODEM CON INTERFACCIA
Fornitura e posa in opera di modem con interfaccia per il collegamento tra il sistema di contabilizzazione e misurazione di energia termica ed uno o piu' centri servizi ed avente le seguenti caratteristiche minime:
- 4 ingressi analogici per l'acquisizione di misure di temperatura;
- 8 ingressi digitali per l'acquisizione di segnali di allarme;
- 1 uscita digitale comandata da un orologio settimanale, programmabile dal centro;
- possibilita' di associare ad ogni ingresso digitale un numero telefonico diverso;
- orologio hardware (anno, mese, giorno, ora, minuti);
- batteria tampone al litio per il mantenimento dei dati.
Dovra' essere inoltre in grado di accettare comandi a tempo (comandi che diventano attivi solo quando l'orologio della periferica e' uguale al tempo associato al comando).
Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.83.1	Modem con intefaccia		cad.	1.078,00
B.72.28.85	VALVOLA A SFERA A TRE VIE CON ATTUATORE
Fornitura e posa in opera di valvola di zona a tre vie con attuatore per impianti a zone ed avente la seguenti caratteristiche:
- corpo in bronzo DIN 1705;
- otturatore in ottone;
- anelli di tenuta in O-RING.
- servomotore di tipo elettromagnetico
- azionamento elettrico a 24V-50Hz.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.85.1	attacchi diametro 1/2" comando elettrotermico		cad.	144,50
B.72.28.85.3	Valvola a sfera a tre vie con attuatore 24 V diam. 3/4"		cad.	140,30
B.72.28.87	VALVOLE CON ATTUATORE PER IMPIANTI A COLONNE
Fornitura e posa in opera di valvole con attuatore per impianti a colonne costituito da:
- comando elettrotermico azionato da termostato ad espansione di cera direttamente comandato da una resistenza PTC;
- tipo normalmente chiuso;
- campo di funzionamento 0/50°C;
- alimentazione elettrica 24 V;
- tempo di intervento apertura/chiusura 120/180 sec.;
- corpo in OT 58;
- vitone, asta di comando, vite di regolazione e grano di blocco otturatore in OT 58;
- otturatore a tenuta morbida;
- doppia tenuta verso l'esterno mediante guarnizioni O-Ring;
- guarnizione piana di tenuta;
- anello antifrizione in PTFE;
- anello elastico di blocco in bronzo fosforoso;
- raccordo sferico a doppia tenuta, metallica e morbida;
- meccanismo del corpo valvola a doppio regolaggio con regolazione micrometrica per limitazione di alzata dell'otturatore;
- tipo diritto/squadra con attacchi 1/2" per tubo di ferro, tubo di rame, tubo di plastica.
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti, i cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.87.1	Valvola con attuatore per impianti a colonne		cad.	64,64
B.72.28.89	SOFTWARE DEDICATO AL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE
Fornitura di software dedicato al sistema di contabilizzazione da installare su personal computer ed avente le seguenti caratteristiche:
- programma applicativo con interfaccia Windows;
- visualizzazione e modifica della temperatura ambiente di ogni zona;
- lettura del consumo di calore di ogni zona;
- diagnostica dei guasti del sistema e delle apparecchiature collegate;
- configurazione utente;
- definizione dei parametri da richiedere all'unita' periferica
- settare le soglie di allarme;
- inviare comandi a tempo e nuovi numeri telefonici;
- configurare la frequenza di verifica e settare la soglia di batteria scarica;
- esaminare i dati delle chiamate di un particolare utente, effettuate fino a quel momento;
- esaminare i comandi a tempo inviati ad un particolare utente fino a quel momento;
- esaminare i dati dell'ultima chiamata effettuata da ogni utente;
- elenco degli allarmi e loro stato;
- verifica unita' periferiche;
- archivio stati di allarme;
- stampe e tariffazione dei consumi per ogni singolo utente.
Il software sara' espandibile a piu' utenze successive e dovra' essere in grado di ricevere gli aggiornamenti di eventuali nuove release.
Nel prezzo e' compreso il corso d'istruzione per un operatore, i manuali utente, il supporto tecnico da parte della Ditta fornitrice e la garanzia di un anno dalla data di installazione del software.
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.89.1	Software dedicato al sistema di contabilizzazione		a corpo	3.558,00
B.72.28.91	MISURATORE DI ENERGIA TERMICA
Fornitura e posa in opera di misuratore di energia termica costituito da:
- contatore volumetrico a turbina multigetto con datore di impulsi e sonda di ritorno incorporata;
- apparato elettronico per montaggio a parete con diodo luminoso per indicazione del flusso con conduttore per trasmissione di impulso e conduttori per trasmissione di temperatura di mandata e ritorno;
- sonda temperatura di mandata e ritorno;
- pressione nominale bar 10;
- collegamento alla rete 220 V con alimentatore.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gruppo di montaggio completo di saracinesca unica di intercettazione di ingresso ed uscita del fluido termovettore e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.28.91.1	attacchi flangiati DN 50		cad.	2.276,00

B.72.30	LAVORI COMPIUTI - APP. DI MISURAZIONE

B.72.30.1	TERMOMETRO AD IMMERSIONE
Fornitura e posa in opera di termometro ad immersione con scala 0-120 °C, completo di pozzetto portatermometro ed attacco filettato sulle tubazioni.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.30.1.1	temperatura 0 °C + 120 °C		cad.	44,56
B.72.30.2	MANOMETRO ISPESL CON RUBINETTO PER MANOMETRO CAMPIONE
Fornitura e posa in opera di manometro conforme alle norme I.S.P.E.S.L., da installarsi sulla tubazione di mandata della caldaia, completo di rubinetto e attacco flangiato per manometro campione e di lancetta di riferimento. Attacco radiale o assiale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.30.2.1	4 o 6 bar, attacco radiale		cad.	40,17
B.72.30.3	MANOMETRO
Fornitura e posa in opera di manometro, da installarsi sulle tubazioni o sui collettori dell'impianto, completo di lancetta di riferimento. Attacco radiale o assiale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.30.3.5	4 bar, attacco radiale		cad.	33,89
B.72.30.3.10	6 bar, attacco radiale		cad.	33,89
B.72.30.3.15	10 bar, attacco radiale		cad.	33,89
B.72.30.3.20	4 bar, attacco assiale		cad.	27,65
B.72.30.3.25	6 bar, attacco assiale		cad.	27,65
B.72.30.3.30	10 bar, attacco assiale		cad.	28,32
B.72.30.3.35	16 bar, attacco assiale		cad.	28,35
B.72.30.3.40	25 bar, attacco assiale		cad.	28,35
B.72.30.9	POZZETTO PORTATERMOMETRO
Fornitura e posa in opera di pozzetto per l?applicazione del termometro di controllo ISPESL. 
Costituito in OT 58 D.10 mm, attacco da 1/2".
Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.30.9.1			cad.	16,88
B.72.30.13	CONTATORE A QUADRANTE
Fornitura e posa in opera di contatore a quadrante.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.30.13.1	diametro attacchi: 1/2"		cad.	59,18
B.72.30.13.3	diametro attacchi: 3/4"		cad.	64,96
B.72.30.13.5	diametro attacchi: 1"		cad.	87,66
B.72.30.13.7	diametro attacchi: 1"1/4		cad.	116,20
B.72.30.13.9	diametro attacchi: 1"1/2		cad.	215,90
B.72.30.13.11	diametro attacchi: 2"		cad.	341,70
B.72.30.13.13	diametro attacchi: 2"1/2		cad.	428,30
B.72.30.13.15	diametro attacchi: 3"		cad.	502,80
B.72.30.15	ATTACCHI CONTATORE
Posa in oper di contatore impianto idrico-sanitario fornito dalla locale Azienda erogatrice.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione deglòi attacchi flangiati o filettati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.30.15.1	diametro attacchi: 1/2"		cad.	42,72
B.72.30.15.3	diametro attacchi: 3/4"		cad.	42,72
B.72.30.15.5	diametro attacchi: 1"		cad.	42,72
B.72.30.15.7	diametro attacchi: 1"1/4		cad.	45,52
B.72.30.15.9	diametro attacchi: 1"1/2		cad.	45,52
B.72.30.15.11	diametro attacchi: 2"		cad.	62,70
B.72.30.15.13	diametro attacchi: 2"1/2		cad.	73,88
B.72.30.15.15	diametro attacchi: 3"		cad.	96,25
B.72.30.15.17	diametro attacchi: DN 100		cad.	168,90
B.72.30.19	TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
Fornitura e posa in opera di tronchetto flangiato misuratore di portata in acciaio, avente le seguenti caratteristiche:
-campo di lavoro adatto alla portata del circuito servito;
-diaframma caratterizzato da un profilo autopulente, monoblocco, atto a consentire, base perdite di carico;
-completo di rubinetti di attacco per manometro differenziale, controflange, bulloni e guarnizioni.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.30.19.1	diametro attacchi: 3/4"		cad.	96,50
B.72.30.19.3	diametro attacchi: 1"		cad.	106,40
B.72.30.19.5	diametro attacchi: DN 32		cad.	208,50
B.72.30.19.7	diametro attacchi: DN 40		cad.	226,00
B.72.30.19.9	diametro attacchi: DN 50		cad.	265,00
B.72.30.19.11	diametro attacchi: DN 65		cad.	337,50
B.72.30.19.13	diametro attacchi: DN 80		cad.	429,20
B.72.30.19.15	diametro attacchi: DN 100		cad.	620,60
B.72.30.19.17	diametro attacchi: DN 125		cad.	1.846,00
B.72.30.19.19	diametro attacchi: DN 150		cad.	2.150,00
B.72.30.19.21	diametro attacchi: DN 175		cad.	2.610,00
B.72.30.19.23	diametro attacchi: DN 200		cad.	2.830,00
B.72.30.19.25	diametro attacchi: DN 250		cad.	3.807,00
B.72.30.19.27	diametro attacchi: DN 300		cad.	4.927,00
B.72.30.27	ATTACCHI CONTATORE GAS
Fornitura e posa in opera di attacchi contatore gas fornito dalla locale azienda erogatrice completi di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 UNI 5705-65, del tipo regolamentare per intercettazione tubazioni gas.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.30.27.1	Attacchi diametro 3/4" con due valvole a sfera passaggio totale		a corpo	58,89
B.72.30.27.3	Attacchi diametro   1" con due valvole a sfera passaggio totale		a corpo	66,37
B.72.30.27.5	Attacchi diametro   1"1/2 con due valvole a sfera passaggio tot.		a corpo	93,86
B.72.30.27.7	Attacchi diametro   2" con due valvole a sfera passaggio totale		a corpo	139,70
B.72.30.27.9	Attacchi diametro   2"1/2 con due valvole a sfera passaggio tot.		a corpo	200,40
B.72.30.27.11	Attacchi diametro   3" con due valvole a sfera passaggio totale		a corpo	270,30

B.72.32	LAVORI COMPIUTI - APP. CONTROLLO COMBUSTIBILE

B.72.32.1	FILTRO PER GASOLIO
Fornitura e posa in opera di filtro per gasolio a due vie (aspirazione e ritorno), con rubinetto di intercettazione sull'aspirazione e valvola di ritegno sul ritorno avente la seguenti caratteristiche:
- corpo in ottone OT58 stampato e sabbiato;
- bicchiere in resina antiolio trasparente;
- anello OR di tenuta fra bicchiere e corpo;
- cartuccia filtrante in acciaio inox;
- pressione max. d'esercizio 6 bar.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per allacciamenti e raccordi vari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.32.1.1			cad.	42,46
B.72.32.3	STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
Fornitura e posa in opera di  stabilizzatore gas con filtro incorporato avente le seguenti caratteristiche:
- corpo e coperchio in acciaio;
- cartuccia filtrante estraibile in Viledon;
- giunti di tenuta ad anello OR;
- membrana dello stabilizzatore resistente ai gas.
Lo stabilizzatore sarà munito di regolatore della pressione in uscita e sarà adatto ad una pressione massima di alimentazione di 1 bar.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per allacciamenti e raccordi vari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.32.3.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	72,23
B.72.32.3.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	77,95
B.72.32.3.5	attacchi diametro 1"		cad.	83,02
B.72.32.3.7	attacchi diametro 1"1/4		cad.	127,50
B.72.32.3.9	attacchi diametro 1"1/2		cad.	130,80
B.72.32.3.11	attacchi diametro 2"		cad.	201,40
B.72.32.3.13	attacchi diametro DN65		cad.	518,70
B.72.32.3.15	attacchi diametro DN80		cad.	564,60
B.72.32.3.17	attacchi diametro DN100		cad.	1.200,00
B.72.32.5	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per l'intercettazione combustibile, automatica, normalmente chiusa, montata sulle tubazioni di alimentazione dei bruciatori a gasolio, avente le seguenti caratteristiche:
- corpo in ottone o in alluminio;
- alimentazione 230 V, 50 Hz;
- bobina del tipo impregnato con circuito magnetico incorporato;
- passaggio aperto a bobina eccitata;
- attacco elettrico con messa a terra;
- presa elettrica con passacavo a tenuta stagna;
- pressione di esercizio: 2 bar fino al diametro di ¾", 8 Bar per diametri superiori;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alla tubazione del gasolio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'atre.
B.72.32.5.1	diametro attacchi 1/2"		cad.	77,01
B.72.32.5.3	diametro attacchi 3/4"		cad.	294,50
B.72.32.5.5	diametro attacchi 1"		cad.	294,50
B.72.32.5.7	diametro attacchi 1"1/4		cad.	375,80
B.72.32.5.9	diametro attacchi 1"1/2		cad.	379,10
B.72.32.5.11	diametro attacchi 2"		cad.	407,60
B.72.32.6	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO)
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per l'intercettazione combustibile, automatica, normalmente chiusa, omologata in classe "A", montata sulle tubazioni di alimentazione dei bruciatori a gas metano, avente le seguenti caratteristiche:
- alimentazione 230 o 24 V, 50 Hz;
- grado di protezione IP54;
- passaggio aperto a bobina eccitata;
- attacco elettrico con messa a terra;
- presa elettrica con passacavo a tenuta stagna;
- attacchi filettati fino al diametro di 2", flangiati per diametri superiori.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alla tubazione del gas, incluse eventuali flange e controflange, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'atre.
B.72.32.6.1	diametro attacchi 1/2"		cad.	123,50
B.72.32.6.3	diametro attacchi 3/4"		cad.	144,90
B.72.32.6.5	diametro attacchi 1"		cad.	149,10
B.72.32.6.7	diametro attacchi 1"1/4		cad.	218,20
B.72.32.6.9	diametro attacchi 1"1/2		cad.	227,00
B.72.32.6.11	diametro attacchi 2"		cad.	334,90
B.72.32.6.13	diametro attacchi DN65		cad.	779,80
B.72.32.6.15	diametro attacchi DN80		cad.	942,60
B.72.32.6.17	diametro attacchi DN100		cad.	1.389,00
B.72.32.8	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per l'intercettazione combustibile, automatica, normalmente aperta o normalmente chiusa, montata sulle tubazioni di distribuzione del gas metano, avente le seguenti caratteristiche:
- alimentazione 230, 24 o 12 V, 50 Hz;
- grado di protezione minimo IP54;
- attacco elettrico con messa a terra;
- presa elettrica con passacavo a tenuta stagna;
- attacchi filettati fino al diametro di 2", flangiati per diametri superiori.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alla tubazione del gas, incluse eventuali flange e controflange, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'atre.
B.72.32.8.1	diametro attacchi 1/2"		cad.	95,79
B.72.32.8.3	diametro attacchi 3/4"		cad.	97,48
B.72.32.8.5	diametro attacchi 1"		cad.	100,68
B.72.32.8.7	diametro attacchi 1"1/4		cad.	123,70
B.72.32.8.9	diametro attacchi 1"1/2		cad.	131,90
B.72.32.8.11	diametro attacchi 2"		cad.	161,80
B.72.32.8.13	diametro attacchi DN65		cad.	353,00
B.72.32.8.15	diametro attacchi DN80		cad.	434,60
B.72.32.8.17	diametro attacchi DN100		cad.	732,90
B.72.32.8.19	diametro attacchi DN125		cad.	990,90
B.72.32.8.21	diametro attacchi DN150		cad.	1.002,10
B.72.32.8.23	diametro attacchi DN200		cad.	2.425,00
B.72.32.9	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante per impianto gas, in conformità alle tabelle UNI cig 8042 e al DM 28/02/1986 avente le seguenti caratteristiche:
- costruzione in acciaio inox ad eccezione delle flange che sono in acciaio al carbonio;
- attacchi: filettatura gas conica ISO 7/1 da 1/2" a 2"; flangiati PN 16 UNI 2223 da 2"1/2 a 4";
- pressione max di esercizio 1000 mbar- pressione di scoppio 25 bar
Nel prezzo si intendono comprese le controflange ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.32.9.1	Giunto antivibrante diametro 1/2"    filettato		cad.	58,81
B.72.32.9.3	Giunto antivibrante diametro 3/4"    filettato		cad.	61,25
B.72.32.9.5	Giunto antivibrante diametro 1"    filettato		cad.	65,10
B.72.32.9.7	Giunto antivibrante diametro 1"1/4    filettato		cad.	77,20
B.72.32.9.9	Giunto antivibrante diametro 1"1/2    filettato		cad.	87,88
B.72.32.9.11	Giunto antivibrante diametro 2"    filettato		cad.	102,30
B.72.32.9.13	Giunto antivibrante diametro DN65    flangiato		cad.	191,70
B.72.32.9.15	Giunto antivibrante diametro  DN 80   flangiato		cad.	242,30
B.72.32.9.17	Giunto antivibrante diametro  DN 100   flangiato		cad.	353,30
B.72.32.11	RACCORDO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX PER CONTATORE
Fornitura e posa in opera di raccordo flessibile in acciaio inox per il collegamento tra il contatore del gas e la tubazione che porta al punto di utilizzo.
Il raccordo dovrà essere a norma UNI-CIG 7129 e sarà costituito da:
- soffietto DN 20 in acciaio inox AISI 316;
- raccordo femmina da 3/4" gas in acciaio verniciato;
- raccordo femmina con dado girevole in ottone da 1";
- saldature in T.I.G.
Completo di guarnizioni e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.32.11.1	dimensioni raccordo 3/4"x1"		cad.	30,39
B.72.32.13	GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
Fornitura e posa in opera di giunto estendibile in acciaio inox. 
Adatto per impianti a gas, impianti acqua sanitaria e riscaldamento.
Rispondente alle norme UNI-CIG 7129-8041-8042 ed avente le seguenti caratteristiche:
- raccordo maschio fisso in acciaio inox filettato UNI ISO 7/1;
- raccordo femmina girevole, canotto di passaggio e tenuta in acciaio inox, dado in ottone trattato filettato UNI ISO 228/1;
- saldatura in T.I.G.;
- deformazione con raggio di curvatura pari al diametro interno;
- allungamento assiale circa il doppio della misura iniziale;
- pressione massima di esercizio PN 16.
Completo di guarnizioni e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.32.13.3	L =  75 mm. estendibile a  130 mm.  diametro 1/2"		cad.	55,29
B.72.32.13.5	L =  75 mm. estendibile a  130 mm.  diametro 3/4"		cad.	58,76
B.72.32.13.9	L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 1/2"		cad.	56,75
B.72.32.13.11	L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 3/4"		cad.	60,80
B.72.32.13.13	L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 1"		cad.	65,94
B.72.32.13.17	L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 1/2"		cad.	59,06
B.72.32.13.19	L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 3/4"		cad.	65,86
B.72.32.13.21	L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 1"		cad.	72,99

B.72.34	LAVORI COMPIUTI - SERBATOI GASOLIO, ACCESSORI

B.72.34.1	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO
Fornitura e posa in opera di serbatoio cilindrico per gasolio, costruito in lamiera saldata elettricamente dello spessore di mm 4 per il fasciame e di mm 5 per i fondi e con intercapedine in vetroresina. 
Il serbatoio è completo di:
- boccaporto a passo d'uomo;
- gruppo pescante costruito in ottone OT58 stampato a caldo comprendente aspirazione bruciatore, ritorno bruciatore, valvola di ritegno e di intercettazione rapida del combustibile con comando a distanza;
- valvola di troppo pieno e valvola di fondo;
- bocchettoni di carico e scarico muniti di coperchi a chiusura ermetica in lega metallica ottonata;
- tubo di sfiato da 1" completo di cuffia con corpo in resina antiurto e reticella metallica tagliafiamma;
- teleindicatore di livello pneumatico. 
Il serbatoio dovrà essere funzionante e rispondente a tutte le prescrizioni dei VV.F. 
Sarà inoltre dotato di intercapedine esterna con caratteristiche tali da rispettare le norme contenute dall'art. 25 della L.P. n° 47 dd. 18.11.1978.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la verniciatura a due mani con vernice bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.34.1.1	capacità 5 mc		cad.	2.407,00
B.72.34.1.3	capacità 10 mc		cad.	3.345,00
B.72.34.1.5	capacità 15 mc		cad.	4.217,00
B.72.34.3	ACCESSORI PER SERBATOIO GASOLIO
Fornitura e posa in opera di accessori per serbatoio gasolio costituiti da:
- gruppo pescante costruito in ottone OT 58 stampato a caldo e comprendente aspirazione bruciatore, valvola di ritegno ed intercettazione rapida del combustibile con comando a distanza;
- valvola di troppo pieno e valvola di fondo;- bocchettoni di carico e scarico muniti di coperchi a chiusura ermetica in lega metallica ottonata;
- tubo di sfiato da 1" completo di cuffia con corpo in resina antiurto e reticella metallica tagliafiamma;
- teleindicatore di livello pneumatico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.34.3.1			cad.	472,50
B.72.34.5	TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO
Fornitura e posa in opera di tubazione in alluminio con rivestimento esterno in PVC per il collegamento serbatoio gasolio/bruciatore.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
è escluso dal prezzo lo scavo ed il successivo reinterro del tubo.
B.72.34.5.1	Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 6x8		m	3,58
B.72.34.5.3	Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 8x10		m	3,89
B.72.34.5.5	Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 10x12		m	4,32
B.72.34.5.7	Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 12x14		m	4,77
B.72.34.7	SISTEMA SEGNALAZ. PERDITE CISTERNE A DOPPIA CAMERA
Fornitura e posa in opera di sistema di segnalazione perdite per cisterne a doppia camera destinate al deposito di liquidi infiammabili costituito da:
- centralina elettronica di segnalazione;- serbatoio antistatico per liquido di controllo;
- sonda;
- indicatore di livello;
- relais di allarme supplementare 5A - 250V;
- frontale della centralina in lingua italiana;
- alimentazione 230V - 50Hz;
- assorbimento 10 VA;
- raccordo inferiore per serbatoio liquido di controllo in ottone con attacco 3/4" F;
- manicotti di collegamento cisterna da 1";
- rubinetto di spurgo da 3/8";
- tubo PVC di collegamento con fissaggi;
- riduzione a gomito per rubinetto 1" F x 3/8" F;
- conforme a DIN6608.
Completo di carica di liquido di controllo, accessori per l'installazione ed il fissaggio, collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.34.7.1			cad.	559,60

B.72.36	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTI ALLARME GAS

B.72.36.1	IMPIANTO ALLARME FUGHE GAS (CENTRALE TERMICA)
Fornitura e posa in opera di impianto allarme fughe gas conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n", posizionato in locale caldaia e costituito da:
- unita' base per la rilevazione della presenza di gas da eventuali fughe e di ossido di carbonio da cattiva combustione;
- elettrovalvola a riarmo manuale per interrompere l'afflusso del gas agli apparecchi di servizio quando nell'ambiente si raggiunge un grado di inquinamento pericoloso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto elettrico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.36.1.1			cad.	1.241,00
B.72.36.3	IMPIANTO ALLARME FUGHE GAS
Fornitura e posa in opera di impianto allarme fughe gas conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"costituito da:
- centralina elettronica adatta al collegamento di 1 o piu' sonde con regolazione della sensibilita' del punto di allarme, allarme acustico-luminoso interno, completa di comando esterno per elettrovalvola di intercettazione gas;
- n° 1 sonda (o in numero tale da coprire la superficie del locale) idonea alla rivelazione di gas che possono dar luogo ad esplosioni, tarate ad una soglia del 20% inferiore al LIE (limite inferiore di esplosivita');
- elettrovalvola di intercettazione a riarmo manuale del tipo normalmente chiusa, per interrompere l'afflusso del gas ai locali interessati.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti elettrici fra i singoli componenti, escluso il collegamento all'impianto elettrico, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.36.3.1			cad.	1.561,00
B.72.36.5	CENTRALINA ELETTRONICA FUGHE GAS, STANDARD
Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"completa di:
- relais di controllo di una o piu' elettrovalvole normalmente aperte a riarmo manuale;
- alimentazione 220V - 50Hz;
- potenza massima assorbita 4 W;
- portata contatti 500 VA;
- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;
- trasformatore e relais sigillati stagni IP67;
- segnalazione acustica e luminosa di allarme;
- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';
- grado di protezione centralina IP40.
Completa di collegamenti elettrici, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.36.5.1	centralina elettronica fughe gas metano		cad.	124,10
B.72.36.5.3	centralina elettronica fughe gas GPL		cad.	124,10
B.72.36.7	CENTRALINA ELETTRONICA FUGHE GAS, ALLARME TEMPERATURA
Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n":completa di:
- relais di controllo di una o piu' elettrovalvole normalmente aperte a riarmo manuale;
- alimentazione 220V - 50Hz;
- potenza massima assorbita 4 W;
- portata contatti 500 VA;
- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;
- trasformatore e relais sigillati stagni IP67
;- segnalazione acustica e luminosa di allarme;
- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';
- allarme temperatura ambiente maggiore di 60°C;
- morsetto di collegamento per sensore supplementare;
- grado di protezione centralina IP40.
Completa di collegamenti elettrici, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.36.7.1	centralina elettronica fughe gas metano		cad.	140,30
B.72.36.7.3	centralina elettronica fughe gas GPL		cad.	140,30
B.72.36.9	CENTRALINA ELETTRONICA FUGHE GAS, AUTODIAGNOSI
Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"completa di:
- relais di controllo di una o piu' elettrovalvole normalmente chiuse;
- alimentazione 220V - 50Hz;
- potenza massima assorbita 4 W;
- portata contatti 500 VA;
- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;
- trasformatore e relais sigillati stagni IP67;
- segnalazione acustica e luminosa di allarme;
- allarme per temperatura ambiente maggiore di 60°C;
- pulsante di reset per il ripristino della funzionalita' al cessare della causa dell'allarme;
- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';
- autodiagnosi della funzionalita' del sensore e relativo circuito;
- grado di protezione centralina IP40.
Completa di collegamenti elettrici, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.36.9.1	centralina elettronica fughe gas metano		cad.	175,00
B.72.36.9.3	centralina elettronica fughe gas  GPL		cad.	175,00
B.72.36.11	CENTRALINA ELETTRONICA FUGHE GAS, AUTODIAGNOSI + CO
Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"completa di:
- relais di controllo di una o piu' elettrovalvole normalmente chiuse;
- alimentazione 220V - 50Hz;
- potenza massima assorbita 4 W;
- portata contatti 500 VA;
- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;
- trasformatore e relais sigillati stagni IP67;
- segnalazione acustica e luminosa di allarme;
- allarme per temperatura ambiente maggiore di 60°C;
- pulsante di reset per il ripristino della funzionalita' al cessare della causa dell'allarme;
- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';
- autodiagnosi della funzionalita' del sensore e relativo circuito;
- morsetti di collegamento per due sensori supplementari di gas combustibile o un sensore supplementare per rilevazione ossido di carbonio;
- grado di protezione centralina IP40.
Completa di collegamenti elettrici, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.36.11.1	centralina elettronica fughe gas metano		cad.	220,70
B.72.36.11.3	centralina elettronica fughe gas GPL		cad.	220,70
B.72.36.13	UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS
Fornitura e posa in opera di unita' remota di rilevamento fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"per il controllo di altri locali, completa di:
- alimentazione da unita' centrale;
- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;
- trasformatore e relais sigillati stagni IP67;
- allarme per temperatura ambiente maggiore di 60°C;
- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';
- autodiagnosi della funzionalita' del sensore e relativo circuito;
- grado di protezione centralina IP40.
Completa di collegamenti e linee elettriche all'unita' centrale, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.36.13.1	unità remota di rilevamento gas metano		cad.	86,20
B.72.36.13.3	unità remota di rilevamento gas GPL		cad.	86,20
B.72.36.15	UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO OSSIDO DI CARBONIO
Fornitura e posa in opera di unita' remota di rilevamento ossido di carbonio gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"per il controllo di altri locali, completa di:
- alimentazione da unita' centrale;
- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;
- allarme CO entro 200 ppm;
- autodiagnosi della funzionalita' del sensore e relativo circuito;
- grado di protezione centralina IP40.
Completa di collegamenti e linee elettriche all'unita' centrale, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.36.15.1	unità remota di rilevamento ossido di carbonio		cad.	172,40
B.72.36.17	CENTRALINA ELETTRONICA RILEVAZIONE FUGHE GAS
Fornitura e posa in opera di centralina elettronica per la rilevazione fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"
La presenza nell'ambiente di gas quali metano, propano, GPL e ossido di carbonio verra' rilevata tramite appositi sensori.
La centralina dovra' segnalare acusticamente e visivamente l'allarme bloccando tramite un'elettrovalvola di tipo N.A. o N.C. l'afflusso del gas. 
Dovra' essere provvista di un sistema di autodiagnosi per la funzionalita' dei sensori, dei circuiti elettrici di comando e di collegamento. 
Dovra' altresi' prevedere un sistema di check-up manuale ed automatico per la simulazione delle condizioni di allarme.
Completa di sensori di temperatura per la regolazione in continuo della taratura dei sensori gas al variare della temperatura ambiente e dovra' prevedere le seguenti segnalazioni e comandi:
- presenza rete;
- presenza batteria;
- segnalazione di allarme delle singole 10 zone;
- segnalazione anomalia;
- posizione elettrovalvola;
- segnalazione acustica;
- relais supplementare di allarme;
- pulsante di tacitazione allarme con segnalazione;
- pulsante di reset con segnalazione;
- pulsante prova lampade;
- pulsante prova check-up con segnalazione.Alimentazione 220 V, 12 V.
Grado di protezione IP 55.
Numero di sensori collegabili: 10.
Collegamenti a dispositivo acustico di allarme remoto e ad elettroventilatore.
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici ed i cablaggi della linea di alimentazione, i collegamenti ai sensori mediante cavi schermati sez. min. 0,22 mmq, i collegamenti a tutte le apparecchiature servite ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.36.17.1	Centralina elettronica rilevazione fughe gas		cad.	1.130,00
B.72.36.19	SENSORE RILEVAZIONE GAS
Fornitura e posa in opera di sensore di rilevazione gas adatto per il collegamento a centraline elettroniche e conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"
I circuiti saranno realizzati con componentistica di alta qualita' e progettati secondo norma DIN 40803.
Gli apparecchi dovranno essere a sicurezza intrinseca, ovvero entreranno automaticamente in allarme qualora si verificasse un guasto al sensore o ai circuiti di comando.I sensori dovranno essere completi di:
- custodia in plastica antiurto;
- alimentazione da unita' centrale 10-15 V;
- grado di protezione IP 55;
- allarmi memorizzati secondo norma ISA2C;
- power;
- percentuale Limite Inferiore di Esplosione;
- autodiagnosi delle funzionalita' del sensore e relativo circuito;
- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';
- pulsante di check-up per la verifica della funzionalita';
- pulsante di reset.
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.36.19.1	Sensore rilevazione gas		cad.	156,10
B.72.36.21	SENSORE RILEVAZIONE MONOSSIDO DI CARBONIO
Fornitura e posa in opera di sensore di rilevazione monossido di carbonio adatto per il collegamento a centraline elettroniche. 
I circuiti saranno realizzati con componentistica di alta qualita' e progettati secondo norma DIN 40803.
Gli apparecchi dovranno essere a sicurezza intrinseca, ovvero entreranno automaticamente in allarme qualora si verificasse un guasto al sensore o ai circuiti di comando.
La taratura dell'unita' comportera' l'entrata in stato di allarme a concentrazioni di CO inferiori alle 200 ppm.
I sensori dovranno essere completi di:
- custodia in plastica antiurto;
- alimentazione da unita' centrale 10-15 V;
- grado di protezione IP 40;
- autodiagnosi della funzionalita' del sensore e del relativo circuito;
- sensore di temperatura per il bilanciamento sensibilita'.
- pulsante di check-up per la verifica della funzionalita';
- pulsante di reset.
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.36.21.1	Sensore rilevazione monossido di carbonio		cad.	161,90
B.72.36.23	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas del tipo normalmente aperta, con riarmo manuale avente le seguenti caratteristiche:
- corpo e coperchio in alluminio;
- otturatore in alluminio;
- guarnizione in NBR;
- filtro in acciaio inox;
- molla in acciaio inox AISI 302;
- perno mobile in acciaio nichelato;
- corpo bobina in resina antiurto;
- attacchi filettati gas da 1/2" a 2";
- attacchi flangiati PN 16 DIN 2223 dal DN 65 al DN 100;
- pressione massima di esercizio 360 mbar;
- tensione d'alimentazione 220V 50 Hz, 12 Vdc, 12 Vac/24 Vdc;
- grado di protezione IP 65.
Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.36.23.1	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2"  gas		cad.	56,77
B.72.36.23.3	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4"  gas		cad.	59,39
B.72.36.23.5	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"    gas		cad.	62,55
B.72.36.23.7	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas		cad.	79,37
B.72.36.23.9	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas		cad.	85,15
B.72.36.23.11	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2"    gas		cad.	141,90
B.72.36.23.13	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN  65		cad.	288,50
B.72.36.23.15	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3"    DN  80		cad.	356,90
B.72.36.23.17	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4"    DN 100		cad.	620,20
B.72.36.23.19	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1/2"  gas		cad.	59,39
B.72.36.23.21	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 3/4"  gas		cad.	65,17
B.72.36.23.23	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"    gas		cad.	70,44
B.72.36.23.25	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"1/4 gas		cad.	79,37
B.72.36.23.27	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"1/2 gas		cad.	87,78
B.72.36.23.29	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 2"    gas		cad.	153,00
B.72.36.23.31	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 2"1/2 DN  65		cad.	294,30
B.72.36.23.33	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 3"    DN  80		cad.	367,90
B.72.36.23.35	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 4"    DN 100		cad.	651,70
B.72.36.25	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas del tipo normalmente chiusa, con riarmo manuale avente le seguenti caratteristiche:
- corpo e coperchio in alluminio;
- otturatore in alluminio;
- guarnizione in NBR;
- filtro in acciaio inox;
- molla in acciaio inox AISI 302;
- perno mobile in acciaio nichelato;
- corpo bobina in resina antiurto;
- attacchi filettati gas da 1/2" a 2";
- attacchi flangiati PN 16 DIN 2223 dal DN 65 al DN 100;
- pressione massima di esercizio 360 mbar;
- tensione d'alimentazione 220V 50 Hz;
- possibilita' di apertura manuale in caso di mancanza di tensione;
- grado di protezione IP 65;
- posizione di montaggio orizzontale con bobina verso l'alto.
Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.36.25.1	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2"  gas		cad.	127,20
B.72.36.25.3	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4"  gas		cad.	135,70
B.72.36.25.5	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"    gas		cad.	175,60
B.72.36.25.7	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas		cad.	254,90
B.72.36.25.9	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas		cad.	254,90
B.72.36.25.11	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2"    gas		cad.	407,40
B.72.36.25.13	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN  65		cad.	1.120,00
B.72.36.25.15	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3"    DN  80		cad.	1.209,00
B.72.36.25.17	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4"    DN 100		cad.	1.877,00
B.72.36.27	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas del tipo normalmente chiusa, realizzata secondi norme UNI/CIG - DIN/DVGW ed avente le seguenti caratteristiche:
- corpo e coperchio in alluminio;
- otturatore in alluminio;
- guarnizione in NBR;
- filtro in acciaio inox;
- molla in acciaio inox AISI 302;
- perno mobile in acciaio nichelato;
- corpo bobina in resina antiurto;
- attacchi filettati gas da 1/2" a 2";
- attacchi flangiati PN 16 DIN 2223 dal DN 65 al DN 100;
- pressione massima di esercizio 360 mbar;
- tensione d'alimentazione 220V 50 Hz;
- grado di protezione IP 65;
- posizione di montaggio orizzontale con bobina rivolta verso l'alto;
- certificazione Ministero dell'Interno (Classe A, max 200 mbar).
Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Adatta per il montaggio sulla rampa gas del bruciatore come da norme UNI-CIG 8041-8042.
B.72.36.27.1	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2"  gas		cad.	79,37
B.72.36.27.3	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4"  gas		cad.	102,00
B.72.36.27.5	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"    gas		cad.	124,60
B.72.36.27.7	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas		cad.	175,60
B.72.36.27.9	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas		cad.	180,90
B.72.36.27.11	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2"    gas		cad.	294,30
B.72.36.27.13	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN  65		cad.	762,20
B.72.36.27.15	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3"    DN  80		cad.	846,20
B.72.36.27.17	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4"    DN 100		cad.	1.256,00
B.72.36.29	SISTEMA DI RILEVAZIONE FUGHE GAS R134a IN AMBIENTE
Fornitura e posa in opera di sistema di rilevazione fughe gas refrigerante HFC R134a costituito da:
- unita' di controllo in policarbonato, resistente alla corrosione, con grado di protezione IP 54, completa di scheda elettronica, quattro canali indipendenti, morsetti per gli ingressi dei segnali dei sensori, led's di segnalazione allarmi e guasti, scheda rele' per ripartizione allarme e guasti comuni ai canali, pannello frontale con serratura a chiave con pulsante di prova allarme acustico e luminoso;
- n° 2 sensori allo stato solido, a lunga autonomia di servizio, resistenti alle alte concentrazioni di gas, a sicurezza intrinseca contrassegnati con certificato di conformita' secondo le Norme Europee armonizzate; 
- rele' per ripetizione allarme concentrazione e guasti a distanza;- rele' per collegamento con ventilatore di estrazione;
- collegamento con il sistema di supervisione.
Il sistema sara' completo di allacciamenti e cablaggi elettrici e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro a regola d'arte.
B.72.36.29.1	sistema di rilevazione fughe gas R134a in ambiente		a corpo	3.232,00

B.72.38	LAVORI COMPIUTI - QUADRI E IMPIANTI ELETTRICI

B.72.38.1	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO CENTRALE TERMICA
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando funzioni in centrale termica eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 55, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.
Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:
- interruttore magnetotermico e differenziale quadripolare generale Idn 0.03A;
- interruttore magnetotermico 4x10A per ogni caldaia;
- contattore di linea 3x20A per ogni caldaia;
- contaore per ogni caldaia;
- spia di blocco per ogni bruciatore;
- interruttore magnetotermico 3x20A per ogni gruppo di pompe;
- contattore completo di protezione termica 3x20A per ogni pompa;
- commutatore trifase 1-0-2 per ogni gruppo di pompe;
- spie di marcia e di blocco per ogni gruppo di pompe;
- contaore per ogni pompa;
- interruttore magnetotermico unipolare 2x10A per ogni centralina di regolazione e di sequenza;
- presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.
Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.38.1.1	A forfait secondo lo schema allegato		a corpo	   
B.72.38.3	QUADRO ELETTRICO COMANDO CENTRALE TERMICA, PICCOLA
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando funzioni in centrale termica eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.
Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:
- n° 1 interruttore magnetotermico e differenziale quadripolare generale 4x32A  Idn 0.03A;
- n° 1 interruttore magnetotermico 4x10A (caldaia);
- n° 1 contattore di linea 3x20A (caldaia);
- n° 1 contaore per caldaia;
- n° 1 spia di blocco per bruciatore;
- n° 3 interruttori magnetotermici 3x20A (gruppo pompe);
- n° 3 contattori completi di protezione termica 3x20A (pompa);
- n° 3 commutatori trifase 1-0-2 per gruppo di pompe;
- n° 6 spie di marcia e di blocco per pompa;
- n° 6 contaore per pompa;
- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;
- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.
Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.38.3.1	n.1 caldaie e n.3 elettropompe		cad.	1.608,00
B.72.38.5	QUADRO ELETTRICO COMANDO CENTRALE TERMICA, MEDIA
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando funzioni in centrale termica eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.
Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:
- n° 1 interruttore magnetotermico e differenziale quadripolare generale 4x47A  Idn 0.03A;
- n° 2 interruttore magnetotermico 4x10A (caldaia);
- n° 2 contattore di linea 3x20A (caldaia);
- n° 2 contaore per caldaia;
- n° 2 spia di blocco per bruciatore;
- n° 6 interruttori magnetotermici 3x20A (gruppo pompe);
- n° 6 contattori completi di protezione termica 3x20A (pompa);
- n° 6 commutatori trifase 1-0-2 per gruppo di pompe;
- n° 12 spie di marcia e di blocco per pompa;
- n° 12 contaore per pompa;
- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;
- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.
Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.38.5.1	n.2 caldaie e n.6 elettropompe		cad.	2.055,00
B.72.38.7	QUADRO ELETTRICO COMANDO CENTRALE TERMICA, GRANDE
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando funzioni in centrale termica eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.
Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:
- n° 3 interruttore magnetotermico e differenziale quadripolare generale 4x60A  Idn 0.03A;
- n° 3 interruttore magnetotermico 4x10A (caldaia);
- n° 3 contattore di linea 3x20A (caldaia);
- n° 3 contaore per caldaia;
- n° 3 spia di blocco per bruciatore;
- n° 8 interruttori magnetotermici 3x20A (gruppo pompe);
- n° 8 contattori completi di protezione termica 3x20A (pompa);
- n° 8 commutatori trifase 1-0-2 per gruppo di pompe;
- n° 16 spie di marcia e di blocco per pompa;
- n° 16 contaore per pompa;
- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;
- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.
Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.38.7.1	n.3 caldaie e n.8 elettropompe		cad.	3.217,00
B.72.38.15	QUADRO ELETTRICO IMP. CONDIZIONAMENTO 1 VELOCITA'
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando unita' trattamento aria ad una velocita' con due motori, eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.
Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:
- n° 1 interruttore magnetotermico differenziale quadripolare generale 4x80A  Idn 0.03A;
- n° 2 interruttori magnetotermici 3x47A (motori);
- n° 6 contattori 3x63A per teleavviamento stella-triangolo dei motori;
- n° 2 rele' termici trifasi per protezione motori;
- n° 2 rele' a tempo per stella-triangolo;
- n° 2 spie di marcia motori;
- n° 2 spie di blocco motori;
- n° 1 rele' ausiliario, 2NA+2NC con pulsante di prova, comandato dal termostato ambiente per avviamento del primo motore;
- n° 1 rele' a tempo, 1NA+1NC ritardato all'eccitazione per avviamento secondo motore;
- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;
- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.
Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.38.15.1	n.2 motori a una velocita'		cad.	1.719,00
B.72.38.17	QUADRO ELETTRICO IMP. CONDIZIONAMENTO 2 VELOCITA'
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando unita' trattamento aria a due velocita' con due motori, eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.
Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:
- n° 1 interruttore magnetotermico differenziale quadripolare generale 4x80A  Idn 0.03A;
- n° 2 interruttori magnetotermici 3x47A (motori);
- n° 6 contattori 3x63A per avviamento motori a due velocita';
- n° 2 rele' termici trifasi per protezione motori;
- n° 2 rele' a tempo per il passaggio alla seconda velocita';
- n° 2 spie di marcia motori;
- n° 2 spie di blocco motori;
- n° 1 rele' ausiliario, 2NA+2NC con pulsante di prova, comandato dal termostato ambiente per avviamento del primo motore;
- n° 1 commutatore 1-0-2 per comando velocita' motori;
- n° 1 rele' a tempo, 1NA+1NC ritardato all'eccitazione per avviamento secondo motore;
- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;
- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.
Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.38.17.1	n.2 motori a due velocita'		cad.	1.887,00
B.72.38.19	QUADRO PORTASTRUMENTI
Fornitura e posa in opera di quadri portastrumenti in grado di contenere i microprocessori, i rele' di appoggio ed interblocco; ubicati in maniera distribuita in prossimita' degli impianti controllati. 
Le loro dimensioni saranno adeguate al numero delle apparecchiature alloggiate. 
Saranno predisposti a ricevere segnali di allarme e stato provenienti dai quadri di potenza. E' compreso il collegamento alle morsettiere ausiliarie dei quadri di potenza dei comandi orari, gli interblocchi di sicurezza (temp. antigelo, sicurezze scambiatori, ecc.) in quanto le funzioni "comando orario e interblocchi di sicurezza" verranno realizzate nel quadro di automazione. 
Verranno previsti, a questo proposito, rele' con un sufficiente numero di contatti onde indicare con spie luminose l'intervento di eventuali allarmi.
I quadri elettrici saranno del tipo autoportante, adatti per il montaggio a parete, la struttura dei quadri sara' realizzata con una intelaiatura in profilati di acciaio con spessore minimo di 2 mmper la struttura portante e 1,5 mm per i pannelli di copertura ed eventuali divisori interni; le porte frontali saranno in cristallo con serratura a chiave.
Tutta la carpenteria dovra' essere protetta, previo trattamento antiruggine, con vernice epossidica, colore grigio chiaro RAL 7032, mentre il pannello interno portastrumenti sara' verniciato in colore arancio RAL 2004. 
Il grado di protezione minimo dovra' essere IP 44.
Tutte le apparecchiature montate all'interno dei quadri saranno facilmente identificabili ed accessibili per la manutenzione dei quadri stessi.
I quadri dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche elettriche:
- tensione di alimentazione 220 V 50 Hz;
- sezionamento di linea con interruttore automatico bipolare;
- presa ausiliaria P + T da 10 A, tipo schuko, collegata a monte dell'interruttore di sezionamento;
- trasformatore monofase 220/24 Volt 50 Hz per l'alimentazione dei microprocessori;
- trasformatore monofase 220/24 Volt 50 Hz per l'alimentazione strumenti ausiliari;
- eventuale alimentatore in c.c. ove necessario per l'alimentazione dei convertitori 4-20 mA;
- fusibili ausiliari del tipo sezionabile, per cartucce cilindriche 10 x 38 mm;
- lampada presenza tensione collegata sulla linea 24 Volt montata sulla porta;
- barra di messa a terra collegata alla carpenteria del quadro (porte comprese), in rame elettrolitico, sez. min. 30 mm2 alla quale saranno collegati i morsetti di terra delle apparecchiature elettriche ausiliarie e del trasformatore;
- barra di terra isolata in rame elettrolitico, sez. min. 30 mm2 alla quale saranno collegati tutti i morsetti di terra dei controllori e rele'. 
La barra dovra' comunque avere un numero di attacchi di riserva disponibili in ragione di circa n. 20 da utilizzare per il collegamento della schermatura dei cavi e per l'impianto;
- canaline di contenimento cavi predisposte in modo da contenere l'ingresso dei cavi sia dall'alto che dal basso dei quadri, dimensionate per il contenimento di tutti i cavi che, in arrivo dal campo, saranno attestati ai morsetti dei moduli e rele';
- cavi unipolari flessibili, grado di isolamento 2, sezione minima 1 mmq numerati ad entrambe le estremita' e muniti di capicorda e puntalini.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature all'interno dei quadri, i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.38.19.1			a corpo	2.496,00
B.72.38.21	COLLEGAMENTO E LINEE ELETTRICHE CENTRALE TERMICA
Fornitura, posa in opera e collegamento di linee elettriche dal quadro di comando della centrale termica alle apparecchiature di servizio, eseguito in cavi elettrici con grado di isolamento 4, non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici, di sezioni adeguate e dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione dei cavidotti eseguiti in canaline di acciaio zincato di adeguate dimensioni per la distribuzione e in tubo tipo pesante per i raccordi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.38.21.1			a corpo	   
B.72.38.23	COLLEGAMENTO E LINEE ELETTRICHE APP. DI SERVIZIO
Fornitura, posa in opera e collegamento di linee elettriche per apparecchiature di servizio (areotermi, ventilconvettori, cronotermostati, sonde esterne, elettrovalvole ecc.), eseguito in cavi elettrici con grado di isolamento 4, non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici, di sezioni adeguate e dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione dei cavidotti comunque posati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.38.23.1			a corpo	   
B.72.38.23.3			cad.	49,04
B.72.38.25	PUNTO DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
Fornitura e posa in opera di punto di collegamento equipotenziale al conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, completo di:
- conduttore di sezione >= 2.5 mmq protetto o >= 4 mmq non protetto;
- tubazioni rigide o flessibili;
- morsettiere o collari di collegamento;
- eventuale dispositivo di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione se trattasi di conduttore di terra.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal collettore principale di terra e scatole con i relativi nodi equipotenziali.Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.38.25.1	Punto equipotenziale, dal collettore, 2.5/4 mmq		cad.	22,65
B.72.38.27	ALLACCIAMENTI ELETTRICI
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG70R, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '92, 0.6/1 kV, isolato in gomma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio, posato fisso, a partire dal quadro di zona interessato e passando su canaline gia' predisposte, in idonea tubazione isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-14 '71, V1, V2 successive, 44224, di tipo pesante, corrugato, flessibile, autoestinguente, atossico, in barriere tagliafiamma in caso di incendio, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali/verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento, per il collegamento dei motori dei fan-coil e/o altre apparecchiature interessanti gli impianti meccanici.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi, pezzi speciali per la tubazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.38.27.1	Allacciamenti elettrici apparecc. fino a 10 mt dal quadro		a corpo	64,64
B.72.38.27.3	Allacciamenti elettrici apparecc. da 10 a 20 mt dal quadro		a corpo	124,10
B.72.38.27.5	Allacciamenti elettrici apparecc. da 20 a 30 mt dal quadro		a corpo	183,40

B.72.40	LAVORI COMPIUTI - CASSETTE DI ISPEZIONE

B.72.40.1	CASSETTE DI ISPEZIONE
Fornitura e posa in opera di cassette di ispezione di qualsiasi dimensione costruite in lamiera zincata dello spessore di 15/10 di mm e complete di portina con serratura a chiave tale da consentire una facile ispezionabilità.
Nel prezzo si intende compreso il kit per installazione a pavimento della cassetta composto da 2 sostegni altezza 20 cm, 2 pannelli di tamponamento, 1 barra piegatubi ed ogni onore ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.40.1.1	dimesioni utili: 450x400x140 mm.		cad.	190,70
B.72.40.1.3	dimesioni utili: 450x600x140 mm.		cad.	212,20
B.72.40.1.5	dimesioni utili: 450x800x140 mm.		cad.	228,30
B.72.40.1.7	dimesioni utili: 450x1000x140 mm.		cad.	250,90
B.72.40.1.9	dimesioni utili: 450x1200x140 mm.		cad.	274,40

B.72.42	LAVORI COMPIUTI - AUTOCLAVI-TRATTAMENTO ACQUE

B.72.42.1	AUTOCLAVE MONOBLOCCO
Fornitura e posa in opera di autoclave monoblocco collaudata e punzonata dall I.S.P.E.S.L. e costruita con lamiere zincate collaudate dalla I.S.P.E.S.L. stessa. 
L'autoclave dovra' essere corredata di un compressore d'aria a funzionamento completamente automatico per il ripristino ed il mantenimento di un adeguato cuscino d'aria in autoclave. 
Le pompe installate, di tipo multistadio ad asse verticale, dovranno essere dotate di premistoppa meccanico per evitare qualsiasi perdita di acqua o stillicidio, dovranno assicurare la massima silenziosita' e l'assoluta assenza di vibrazioni e dovranno possedere curve di esercizio molto ripide per permettere limitate variazioni di portata anche con forti variazioni di prevalenza. 
Il numero degli scatti orari delle pompe dovra' essere contenuto entro valori compresi fra 10 e 15. 
Tutti gli accessori idraulici quali valvole, rubinetti, saracinesche, indicatori di livello, dovranno essere di primissima qualita' e di sicura tenuta. 
La valvola di ritegno in aspirazione sara' di tipo speciale con funzionamento automatico morbido e silenzioso. 
Il quadro elettrico e le elettropompe dovranno avere un grado di protezione IP 44. L'autoclave dovra' essere completa di tutti gli accessori idraulici, elettrici e di quanto altro necessita per fornire la stessa funzionante e pronta all'uso.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alle reti idrauliche, escluso l'onere della linea elettrica di alimentazione, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.42.1.1	capacita' 1000 l  portata elettropompe 16 m3 prevalenza 58 m.ca		cad.	4.053,00
B.72.42.1.3	capacita' 1500 l  portata elettropompe 26 m3 prevalenza 68 m.ca		cad.	4.993,00
B.72.42.1.5	capacita' 2000 l  portata elettropompe 26 m3 prevalenza 68 m.ca		cad.	5.771,00
B.72.42.1.7	capacita' 3000 l  portata elettropompe 34 m3 prevalenza 66 m.ca		cad.	7.159,00
B.72.42.1.9	capacita' 4000 l  portata elettropompe 34 m3 prevalenza 66 m.ca		cad.	8.215,00
B.72.42.1.11	capacita' 5000 l  portata elettropompe 45 m3 prevalenza 74 m.ca		cad.	9.045,00
B.72.42.3	APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA
Fornitura e posa in opera di apparecchiatura automatica per il trattamento di acque potabili, conforme al D.M. Sanita' n° 443 del 21.12.1990, completa di sistema di autodisinfezione e costituita da:
- addolcitore automatico completo di colonna in polipropilene rivestita in vetroresina, valvola automatica a 5 cicli completa di timer, valvola di non ritorno, by-pass automatico, rubinetti di controllo, filtro autopulente, miscelatore, pompa, serbatoio di plastica con valvola salamoia per la preparazione automatica della stessa, resina a scambio ionico, graniglia di quarzo, sali per rigenerazione resine, tubazioni di collegamento e scarico;
Sono compresi nel prezzo tutti gli allacciamenti, il test completo per analisi durezza acqua ed ogni altro onere ed accesorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.42.3.1	portata massima acqua trattata mc/h 1.4		a corpo	3.443,00
B.72.42.3.3	portata massima acqua trattata mc/h 2,4		a corpo	3.606,00
B.72.42.3.5	portata massima acqua trattata mc/h 3,6		a corpo	3.885,00
B.72.42.3.7	portata massima acqua trattata mc/h 4,8		a corpo	4.162,00
B.72.42.3.9	portata massima acqua trattata mc/h 6,4		a corpo	4.772,00
B.72.42.3.11	portata massima acqua trattata mc/h 6,8		a corpo	4.993,00
B.72.42.3.13	portata massima acqua trattata mc/h 13		a corpo	6.102,00
B.72.42.5	POMPA DOSATRICE ELETTRONICA
Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice a comando elettronico, predisposta per l'asservimento diretto ad un contatore ad impulsi e/o per la regolazione della portata tramite variazione della frequenza di impulsi, completa di limitatore numero massimo di impulsi al minuto, spie di funzionamento, collegamento diretto alla sonda minimo livello con relativa spia di segnalazione, tubazione di aspirazione e di iniezione, filtro di aspirazione, canna di iniezione, iniettore pulibile, valvola di ritegno, collegamenti elettrici e cablaggi.
Pressione massima 10 bar.
Collegamenti elettrici 220V 50/60 Hz
Grado di protezione IP 54.
Potenza assorbita 30 W.
Certificazione CE.
E' compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.42.5.1	Pompa dosatrice elettronica portata 3 l/h		cad.	455,20
B.72.42.5.3	Pompa dosatrice elettronica portata 10 l/h		cad.	636,00
B.72.42.7	QUADRO DI COMANDO POMPE DOSATRICI
Fornitura e posa in opera di quadro di comando pompe dosatrici di tipo elettronico completo di ricettore di impulsi, temporizzatore per la regolazione del tempo di intervento delle pompe dosatrici, completo di spie luminose di funzionamento e fusibile di protezione.
Alimentazione 220 V 50 Hz monofase.
Campo di taratura fondo scala 6", 60", 12 min.
Numero pompe collegabili max. 4
Assorbimento 15 VA
Grado di protezione IP 54
Sono compresi gli allacciamenti elettrici i cablaggi, le line elettriche con cavi grado di isolamento 4, non propaganti l'incendio ed a bassa emissivita' di gas tossici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.42.7.1	Quadro di comando pompe dosatrici		cad.	188,70
B.72.42.9	SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI
Fornitura e posa in opera di serbatoio accumulo adatti per la miscelazione ed il contenimento degli addiutivi chimici e condizionanti.
Dotati di coperchio, livello graduato e sagomati in modo tale da fornire un supporto per la pompa dosatrice e predisposto per l'inserimento delle crepine di aspirazione.
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.42.9.1	Serbatoio accumulo additivi capacita' 100 litri		cad.	118,80
B.72.42.9.3	Serbatoio accumulo additivi capacita' 200 litri		cad.	156,10
B.72.42.11	ADDITIVI CHIMICI IMP. RISCALDAM. CONDIZIONAMENTO
Fornitura di additivi chimici condizionanti antincrostanti, anticorrosione per impianti di riscaldamento ad acqua calda e per anelli chiusi di raffreddamento e condizionamento civili ed industriali conforme alla normativa UNI-CTI 8065 e 8884 costituiti da una composizione bilanciata di inibitori di corrosione antincrostanti e disincrostanti e passivanti di superficie efficaci su tutti i metalli impiegati, componenti risananti che asportano col tempo incrostazioni e depositi presenti in caldaia, negli scambiatori e lungo le tubazioni.
B.72.42.11.1	Additivo chimico per impianti di riscaldamento/condizionamento		kg	10,46
B.72.42.13	ADDITIVI CHIMICI CIRCUITO ACQUA SANITARIA
Fornitura di additivo chimico a purezza alimentare impiegabile per il trattamento domestico di acque potabili ai sensi del DM 443/90 del Ministero della Sanita' per proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni circuiti idraulici con acqua potabile, al consumo ed in parziale riciclo nonche' per l'eliminazione di incrostazioni calcaree e residui di corrosioni gia' esistenti negli impianti suddetti, con loro conseguente graduale risanamento.
Costituito da soluzione pronta per l'impiego di sali naturali.
B.72.42.13.1	Additivo chimico circuito acqua sanitaria		kg	3,47
B.72.42.15	ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO DI UMIDIFICAZIONE
Fornitura di additivo chimico adatto per la protezione dei circuiti di umidificazione dalle incrostazioni calcaree, dalle corrosioni e dalla formazione di alghe, muffe, funghi e batteri composto da una formulazione complessa a base di derivati organici del fosforo, con inibitori di corrosione anodici e catodici nonche' biocidi atossici particolarmente attivi.
Il prodotto non dovra' contenere tensioattivi prodotti a base di cloro e aldeidi.
B.72.42.15.1	Additivo chimico per circuiti di umidificazione		kg	13,72
B.72.42.17	ADDITIVO CHIMICO ANTIGELO
Fornitura di additivo chimico adatto per la protezione antigelo degli impianti di riscaldamento ad acqua calda nonche' i circuiti ad acqua refrigerata fino ad una temperatura di -45°C ed oltre.
Il prodotto e' costituito da glicole propilenico atossico e prodotti attivi antincrostanti e anticorrosivi per cui garantisce contemporaneamente la protezione dal gelo, la protezione dalle incrostazioni e la protezione da corrosione e depositi.
B.72.42.17.1	Additivo chimico antigelo		kg	7,26
B.72.42.19	ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO TORRE
Fornitura di additivo chimico adatto per la protezione dei circuiti di raffreddamento aperti, semiaperti, o chiusi di qualsiasi tipo, composto da una soluzione bilanciata  di poliammine alifatiche filmanti per la protezione dalle incrostazioni calcaree, dalle corrosioni e dagli sviluppi biologici.
B.72.42.19.1	Additivo chimico circuiti di raffreddamento aperti		kg	12,14
B.72.42.21	VASCA EVACUAZIONE AUTOMATICA ACQUE DOMESTICHE
Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento automatico costituito da:
- n° 1 vasca di raccolta in PE alta densita' della capacita' di 30 litri;
- n° 1 pompa completa di interruttore di livello pneumatico;
- n° 1 ritegno combinato con saracinesca;
- attacco tubo di aerazione ed aspirazione DN 32;
- motore monofase a 220 V con protezione in classe IP66.
Completo di allacciamenti elettrici ed alla rete di scarico, controflange, tubazioni in polietilene del diametro adeguato per la formazione della colonna di sfiato e per l'allacciamento alla fognatura, ispezioni ad ogni cambio di direzione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Portata m3/h             1-1.5-2-2.5-3.0-3.5-4.0-6.0-8.0
Prevalenza m. c. a. 6.3-6.2-6-5.8-5.7-5.5-5.3-4.8-4.2
B.72.42.21.1	vasca evacuazione automatica acque domestiche		a corpo	646,50
B.72.42.23	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, PICCOLA 1"1/4
Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite da:
- vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di ispezione a tenuta stagna;
- pompa sommergibile incorporata completa di tutti i collegamenti idraulici, precablata elettricamente al quadro di comando;
- interruttore di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio;
- volume utile serbatoio: 200 litri;
- tubazione di ingresso e ventilazione DN 100;
- tubazione di mandata 1"1/4;
- quadro di comando precablato;
- pompa a mano;
- valvola di ritegno 1"1/4;
- valvola a sfera    1"1/4;
- motore pompa grado di protezione IP68.
Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.42.23.1	stazione di sollevamento automatico		a corpo	2.370,00
B.72.42.23.3	stazione di sollevamento automatico		a corpo	2.397,00
B.72.42.25	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, PICCOLA 2"
Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite da:
- vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di ispezione a tenuta stagna;
- pompa sommergibile incorporata completa di tutti i collegamenti idraulici, precablata elettricamente al quadro di comando;
- interruttore di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio;
- volume utile serbatoio: 200 litri;
- tubazione di ingresso e ventilazione DN 100;
- tubazione di mandata 2";
- quadro di comando precablato;
- pompa a mano;
- valvola di ritegno 2";
- valvola a sfera    2";
- motore pompa grado di protezione IP68.
Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.42.25.1	stazione di sollevamento automatico		a corpo	2.802,00
B.72.42.25.3	stazione di sollevamento automatico		a corpo	2.854,00
B.72.42.25.5	stazione di sollevamento automatico		a corpo	2.912,00
B.72.42.27	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, GRANDE 1"1/4
Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite da:
- vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di ispezione a tenuta stagna;
- n° 2 elettropompe sommergibili incorporate complete di tutti i collegamenti idraulici, precablate elettricamente al quadro di comando;
- interruttori di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio;
- volume utile serbatoio: 400 litri;
- tubazione di ingresso e ventilazione DN 100;
- tubazione di mandata 1"1/4;
- quadro di comando precablato;
- pompa a mano;
- n° 2 valvole di ritegno 1"1/4;
- n° 2 valvole a sfera    1"1/4;
- kit allarme con sirena autoalimentata;
- funzionamento automatico delle pompe in cascata;
- motori pompe grado di protezione IP68.
Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.42.27.1	stazione di sollevamento automatico		a corpo	4.473,00
B.72.42.27.3	stazione di sollevamento automatico		a corpo	4.526,00
B.72.42.29	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, GRANDE 2"
Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite da:
- vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di ispezione a tenuta stagna;
- n° 2 elettropompe sommergibili incorporate complete di tutti i collegamenti idraulici, precablate elettricamente al quadro di comando;
- interruttori di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio;
- volume utile serbatoio: 400 litri;
- tubazione di ingresso e ventilazione DN 100;
- tubazione di mandata 2";
- quadro di comando precablato;
- pompa a mano;
- n° 2 valvole di ritegno 2";
- n° 2 valvole a sfera    2";
- kit allarme con sirena autoalimentata;
- funzionamento automatico delle pompe in cascata;
- motori pompe grado di protezione IP68.
Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.42.29.1	stazione di sollevamento automatico		a corpo	5.172,00
B.72.42.29.3	stazione di sollevamento automatico		a corpo	5.282,00
B.72.42.29.5	stazione di sollevamento automatico		a corpo	5.335,00
B.72.42.31	SERBATOIO REINTEGRO GLICOLE
Fornitura e posa in opera di serbatoio di reintegro glicole ed altri prodotti chimici, in lamiera di acciaio inox, completo di valvola a sfera di intercettazione diam. 1", tubo zincato di collegamento al circuito di reintegro, diam. 1".
Completo di allacciamento all'impianto idraulico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il alvoro a regola d'arte.
B.72.42.31.1	serbatoio reintegro glicole capacita' 20 litri		cad.	134,50

B.72.44	LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E GIUNTI

B.72.44.1	TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
Fornitura e posa in opera di tubazioni nere interrate UNI 8863-S fino a DN 100, oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo  in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.
B.72.44.1.1	diametro 1/2"		m	26,05
B.72.44.1.3	diametro 3/4"		m	28,30
B.72.44.1.5	diametro 1"		m	30,57
B.72.44.1.7	diametro 1"1/4		m	36,20
B.72.44.1.9	diametro 1"1/2		m	38,47
B.72.44.1.11	diametro 2"		m	44,16
B.72.44.1.13	diametro 2"1/2		m	50,94
B.72.44.1.15	diametro 3"		m	60,15
B.72.44.1.17	DN 100		m	80,57
B.72.44.1.19	DN 125		m	88,30
B.72.44.1.21	DN 150		m	113,20
B.72.44.1.23	DN 200		m	164,00
B.72.44.1.25	DN 250		m	234,60
B.72.44.1.27	DN 300		m	283,10
B.72.44.3	CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
Fornitura e posa in opera di curve a 90. per tubazioni nere interrate UNI 8863-S fino a DN 100, oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253. 
 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono eclusi gli scavi ed i reinterri.
B.72.44.3.1	diametro 1/2"		cad.	59,61
B.72.44.3.3	diametro 3/4"		cad.	64,57
B.72.44.3.5	diametro 1"		cad.	67,88
B.72.44.3.7	diametro 1"1/4		cad.	76,71
B.72.44.3.9	diametro 1"1/2		cad.	82,23
B.72.44.3.11	diametro 2"		cad.	98,79
B.72.44.3.13	diametro 2"1/2		cad.	115,90
B.72.44.3.15	diametro 3"		cad.	141,30
B.72.44.3.17	DN 100		cad.	201,40
B.72.44.3.19	DN 125		cad.	277,00
B.72.44.3.21	DN 150		cad.	339,40
B.72.44.3.23	DN 200		cad.	651,20
B.72.44.3.25	DN 250		cad.	932,70
B.72.44.3.27	DN 300		cad.	1.132,00
B.72.44.5	CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
Fornitura e posa in opera di curve a 45. per tubazioni nere interrate UNI 8863-S fino a DN 100, oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.  
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono eclusi gli scavi ed i reinterri.
B.72.44.5.1	diametro 1/2"		cad.	68,99
B.72.44.5.3	diametro 3/4"		cad.	72,30
B.72.44.5.5	diametro 1"		cad.	76,15
B.72.44.5.7	diametro 1"1/4		cad.	93,26
B.72.44.5.9	diametro 1"1/2		cad.	96,02
B.72.44.5.11	diametro 2"		cad.	113,20
B.72.44.5.13	diametro 2"1/2		cad.	135,80
B.72.44.5.15	diametro 3"		cad.	161,20
B.72.44.5.17	DN 100		cad.	178,30
B.72.44.5.19	DN 125		cad.	234,60
B.72.44.5.21	DN 150		cad.	279,80
B.72.44.5.23	DN 200		cad.	651,20
B.72.44.5.25	DN 250		cad.	987,90
B.72.44.5.27	DN 300		cad.	1.275,00
B.72.44.7	DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL
Fornitura e posa in opera di diramazioni a "T" per tubazioni interrate UNI 8863-S (fino a DN 100) oltre oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi ed i reiterri.
B.72.44.7.1	tubazione da 1/2" diramazione da 1/2"		cad.	161,20
B.72.44.7.3	tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"		cad.	164,00
B.72.44.7.5	tubazione da 1" diramazione da 1"		m³	170,00
B.72.44.7.7	tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4		cad.	192,70
B.72.44.7.9	tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2		cad.	195,40
B.72.44.7.11	tubazione da 2" diramazione da 2"		cad.	223,50
B.72.44.7.13	tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2		cad.	274,30
B.72.44.7.15	tubazione da 3" diramazione da 3"		cad.	319,60
B.72.44.7.17	tubazione da DN 100 diramazione da DN 100		cad.	390,20
B.72.44.7.19	tubazione da DN 125 diramazione da DN 125		cad.	500,60
B.72.44.7.21	tubazione da DN 150 diramazione da DN 150		cad.	651,20
B.72.44.7.23	tubazione da DN 200 diramazione da DN 200		cad.	1.021,00
B.72.44.7.25	tubazione da DN 250 diramazione da DN 250		cad.	2.941,00
B.72.44.7.27	tubazione da DN 300 diramazione da DN 300		cad.	3.791,00
B.72.44.9	GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL
Fornitura e posa in opera di giunti d'unione per tubazioni nere interrate preisolate costituiti da:
- coppelle isolanti in schiuma poliuretanica avente densita' minima di 80 kg/m3;
- pellicola termorestringente in LR;
- manicotto termorestringente in PE;
- n°2 collari restringenti in PE.
Nel prezzo si intende compresa e compensata la saldatura ossiacetilenica delle tubazioni, la prova di tenuta delle saldature ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono eclusi gli scavi ed i reinterri.
B.72.44.9.1	diametro 1/2"		cad.	48,07
B.72.44.9.3	diametro 3/4"		cad.	48,07
B.72.44.9.5	diametro 1"		cad.	48,07
B.72.44.9.7	diametro 1"1/4		cad.	56,85
B.72.44.9.9	diametro 1"1/2		cad.	56,85
B.72.44.9.11	diametro 2"		cad.	59,61
B.72.44.9.13	diametro 2"1/2		cad.	70,65
B.72.44.9.15	diametro 3"		cad.	76,15
B.72.44.9.17	DN 100		cad.	84,99
B.72.44.9.19	DN 125		cad.	104,80
B.72.44.9.21	DN 150		cad.	133,00
B.72.44.9.23	DN 200		cad.	170,00
B.72.44.9.25	DN 250		cad.	254,40
B.72.44.9.27	DN 300		cad.	294,10
B.72.44.11	GIUNTI DILAT. TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL
Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per tubazioni nere interrate preisolate.
I giunti dovranno compensare gli allungamenti, le tensioni, le contrazioni, le deformazioni dovute alle variazioni della temperatura, ai movimenti dei punti fissi ed ai movimenti del terreno.
Nel prezzo si intende compresa la formazione di punti fissi ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi ed i reiterri.
B.72.44.11.1	diametro 1"1/4		cad.	1.076,00
B.72.44.11.3	diametro 1"1/2		cad.	1.076,00
B.72.44.11.5	diametro 2"		cad.	1.248,00
B.72.44.11.7	diametro 2"1/2		cad.	1.363,00
B.72.44.11.9	diametro 3"		cad.	1.700,00
B.72.44.11.11	DN 100		cad.	1.838,00
B.72.44.11.13	DN 125		cad.	2.462,00
B.72.44.11.15	DN 150		cad.	2.831,00
B.72.44.11.17	DN 200		cad.	3.736,00
B.72.44.11.19	DN 250		cad.	5.150,00
B.72.44.11.21	DN 300		cad.	6.788,00
B.72.44.13	TUBAZIONI NERE UNI 8863-S COMPLETE DI VALVOLAME
Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo tabella UNI 8863 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma, per la formazione dei circuiti con partenza a valle delle pompe. 
Tubazioni comprensive di:
- giunti di dilatazione a soffietto indicati nei disegni allegati;
- barilotti automatici sfogo aria della capacita' minima di 0.33 l.;
- valvole di intercettazione a sfera e valvole di taratura;
- rubinetti di scarico dei circuiti e delle colonne.
Le tubazioni si intendono complete di ogni "ancoraggio" per la posa a pavimento e/o a soffitto e devono essere convenientemente dimensionate tenendo presente che la velocita' dell'acqua nelle tubazioni non potra' essere in alcun punto superiore alle seguenti velocita' massime:
- diametro fino a  1/2"      Vmax = 0.50 m/sec.
- diametro fino a  3/4"      Vmax = 0.65 m/sec.
- diametro fino a    1"         Vmax = 0.80 m/sec.
- diametro fino a 1"1/2      Vmax = 1.00 m/sec.
- diametro fino a 1"1/4      Vmax = 1.20 m/sec.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.13.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.15	TUBAZIONI NERE UNI 8863-S IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
Fornitura e posa in opera, in centrale termica e sottostazione, di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo tabella UNI 8863 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.15.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.15.3			kg	6,24
B.72.44.17	TUBAZIONI NERE UNI 8863-S A SOFFITTO E/O CUNICOLO
Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo tabella UNI 8863 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. 
Le tubazioni verranno montate a soffitto e/o a cunicolo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.17.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.17.3			kg	5,69
B.72.44.19	TUBAZIONI NERE UNI 8863-S POSA A PAVIMENTO
Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo tabella UNI 8863 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. 
Le tubazioni verranno posate a pavimento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.19.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.19.3			kg	5,08
B.72.44.21	TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S RIV. POLIETILENE
Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, rivestite esternamente in polietilene fuso color rosso, per posa interrata ad una profondita' minima di 1,00 m od in cunicolo predisposto, poste in opera con pendenza tale da consentire lo scarico completo della rete. 
Tutte le giunzioni, curve, derivazioni ed in generale le parti non coperte dal rivestimento saranno convenientemente protette dalla corrosione per mezzo di nastro in bitume applicato su tubazione riscaldata e sovrapposto al rivestimento per ca. 15 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa e pasta verde e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.
B.72.44.21.1	a forfait  secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.21.3			kg	6,79
B.72.44.23	TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate interrate UNI 8863-5745-S isolate con schiuma poliuretanica avente densita' minima 60 kg/m3 e protezione esterna con tubo in polietilene alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.
B.72.44.23.1	diametro 3/4"		m	28,30
B.72.44.23.3	diametro 1"		m	31,67
B.72.44.23.5	diametro 1"1/4		m	39,62
B.72.44.23.7	diametro 1"1/2		m	40,73
B.72.44.23.9	diametro 2"		m	50,94
B.72.44.23.11	diametro 2"1/2		m	59,61
B.72.44.23.13	diametro 3"		m	86,10
B.72.44.25	CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
Fornitura e posa in opera di curve a 45. e 90. per tubazioni zincate interrate UNI 8863-5763-S preisolate con schiuma poliuretanica avente densita' minima 60 kg/m3 e protezione esterna in tubo di polietilene alta' densita' conforme alle norme CEN pr EN  253.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.
B.72.44.25.1	diametro 3/4"		cad.	86,10
B.72.44.25.3	diametro 1"		cad.	97,14
B.72.44.25.5	diametro 1"1/4		cad.	110,40
B.72.44.25.7	diametro 1"1/2		cad.	115,90
B.72.44.25.9	diametro 2"		cad.	135,80
B.72.44.25.11	diametro 2"1/2		cad.	170,00
B.72.44.25.13	diametro 3"		cad.	195,40
B.72.44.25.15	diametro 3"		cad.	339,40
B.72.44.25.17	DN 100		cad.	480,70
B.72.44.27	DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
Fornitura e posa in opera di diramazioni a "T" per tubazioni interrate UNI 8863-5745-S preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi ed i reiterri.
B.72.44.27.1	tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"		cad.	170,00
B.72.44.27.3	tubazione da 1" diramazione da 1"		cad.	175,50
B.72.44.27.5	tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4		cad.	198,20
B.72.44.27.7	tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2		cad.	209,10
B.72.44.27.9	tubazione da 2" diramazione da 2"		cad.	231,80
B.72.44.27.11	tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2		cad.	288,60
B.72.44.27.13	tubazione da 3" diramazione da 3"		cad.	316,80
B.72.44.29	GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
Fornitura e posa in opera di giunti d'unione per tubazioni zincate interrate preisolate costituiti da :
- coppelle isolanti in schiuma poliuretanica avente densita' minima di 80 kg/m3;
- pellicola termorestringente in LR;
- manicotto termorestringente in PE;
- n° 2 collari restringenti in PE.
Nel prezzo si intende compresa e compensata la filettatura delle tubazioni, i raccordi, la prova di tenuta ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.
B.72.44.29.1	diametro 3/4"		cad.	48,07
B.72.44.29.3	diametro 1"		cad.	48,07
B.72.44.29.5	diametro 1"1/4		cad.	56,85
B.72.44.29.7	diametro 1"1/2		cad.	56,85
B.72.44.29.9	diametro 2"		cad.	62,36
B.72.44.29.11	diametro 2"1/2		cad.	68,99
B.72.44.29.13	diametro 3"		cad.	81,68
B.72.44.31	TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S COMPLETE
Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda.
Le tubazioni si intendono complete di rubinetti ad incasso con cappuccio cromato per l'esclusione dell'acqua calda e/o fredda ai singoli locali di servizio. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.31.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.33	TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE
Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda in centrale termica e nelle sottostazioni.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.33.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.33.3			kg	6,79
B.72.44.35	TUB. ZINCATE UNI 8863-5745-S A SOFFITTO O CUNICOLO
Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda posate a soffitto e/o a cunicolo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.35.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.35.3			kg	6,24
B.72.44.37	TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S PER IMPIANTO GAS
Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, per la formazione dell'impianto gas metano.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, controtubazioni, nipples, bocchettoni, angoli, Tee, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, coloritura a due mani, ecc.e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.37.1	A forfait secondo lo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.37.3	Tubazioni zincate UNI 8863-5745-S per impianto gas		kg	5,69
B.72.44.39	TUBAZIONI NERE UNI 8863-S PER IMPIANTO GAS
Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo tabella UNI 8863 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma, per la formazione dell'impianto di gas metano.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari, del controtubo areato di idoneo diametro per il passaggio delle tubazioni in controsoffitto, cunicolo e per attraversamento di murature, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.39.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.39.3			kg	6,24
B.72.44.41	TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S POSA A PAVIMENTO
Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda posate a pavimento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.41.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.41.3			kg	5,69
B.72.44.43	TUB. ZINCATE UNI 8863-5745-S antincendio UNI 45
Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, per la formazione delle colonne montanti e derivazioni dell'impianto antincendio.
Si dovranno impiegare tubazioni con diametro non inferiore ai 2"1/2 per la rete di distribuzione e per le colonne montanti, e di diametro 1"1/2 per le derivazioni alle bocche antincendio UNI 45. 
L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l./min. per ogni colonna montante e, nel caso di piu' colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due colonne. 
L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai tre idranti idraulicamente piu' sfavoriti, di 120 l./min. cadauno, con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti.
Le tubazioni si intendono complete di valvole a sfera cromate a passaggio totale in ottone OT 58 per l'intercettazione e lo scarico delle tubazioni, flange per la predisposizione di un contalitri, di diametro opportuno e manometro. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.43.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.43.3	tub. zincate UNI 8863-5745-S antincendio UNI 45		kg	5,69
B.72.44.45	TUB. ZINCATE UNI 8863-5745-S antincendio NASPI
Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e derivazioni dell'impianto antincendio.
La rete di distribuzione principale, secondaria e le derivazioni saranno eseguite con tubazioni di diametro interno non inferiore a 19 mm. 
La rete dovra' comunque garantire una portata di 35 l./min. alla pressione di 1,5 bar per ciascuno dei due NASPI in posizione idraulicamente piu' sfavorevole contemporaneamente in funzione, con un'autonomia minima di 30 minuti.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegnoe quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.45.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.45.3	tub. zincate UNI 8863-5745-S antincendio NASPI		kg	5,69
B.72.44.47	TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS
Fornitura e posa in opera di tubo nero UNI 8863-S catramato esternamente, per la posa interrata ad una profondita' minima di 1,00 m od in cunicolo predisposto, per la formazione di impianto gas.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, dei tappi di spurgo e scarico condensa, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, del ripristino della catramatura, della posa con le dovute pendenze e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.47.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.47.3	diametro   1"		m	8,50
B.72.44.47.5	diametro   1"1/4		m	10,76
B.72.44.47.7	diametro   1"1/2		m	13,03
B.72.44.47.9	diametro   2"		m	16,40
B.72.44.47.11	diametro   2" 1/2		m	19,81
B.72.44.47.13	diametro   3"		m	22,62
B.72.44.47.15	DN 100		m	31,13
B.72.44.47.17	DN 125		m	33,39
B.72.44.47.19	DN 150		m	49,23
B.72.44.47.21	DN 200		m	82,23
B.72.44.49	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita'' (PE a.d. densità=50 kgf/cm2) marchiate e conformi alle norme UNI 7611 Tipo 312 e rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanita' con circolare n° 102 del 2/12/78.
Le tubazioni saranno poste interrate, ad una profondita' minima di 1.00 m, o in cunicolo predisposto con pendenza tale da consentire lo scarico completo della rete. 
Inoltre dovranno avere spessore idoneo a sopportare una pressione dell'acqua in rete di almeno 10 bar.
E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, bocchettoni, angoli, Te e saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.49.1	a forfait secondo schemo allegato		a corpo	   
B.72.44.49.3	diametro 16 mm		m	1,15
B.72.44.49.5	diametro 20 mm		m	1,15
B.72.44.49.7	diametro 32 mm		m	2,27
B.72.44.49.9	diametro 40 mm		m	3,98
B.72.44.49.11	diametro 50 mm		m	6,24
B.72.44.49.13	diametro 63 mm		m	9,61
B.72.44.49.15	diametro 75 mm		m	13,03
B.72.44.49.17	diametro 90 mm		m	20,36
B.72.44.49.19	diametro 110 mm		m	28,30
B.72.44.51	TUBAZIONI IN ACCIAIO MOLLE
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio molle per la distribuzione dai collettori, preisolate con polietilene espanso a cellule chiuse (completamente aderente alla tubazione), aventi caratteristiche conformi alla Legge 10 09/01/1991.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli "ancoraggi" per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.51.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.51.3	diametro 10 mm		m	3,42
B.72.44.51.5	diametro 12 mm		m	3,98
B.72.44.51.7	diametro 14 mm		m	4,52
B.72.44.51.9	diametro 16 mm		m	5,08
B.72.44.51.11	diametro 18 mm		m	5,69
B.72.44.51.13	diametro 20 mm		m	6,79
B.72.44.51.15	diametro 22 mm		m	7,34
B.72.44.53	TUBAZIONI IN RAME
Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame ricotto per la distribuzione dai collettori, preisolate con polietilene espanso a cellule chiuse (completamente aderente alla tubazione), aventi caratteristiche conformi alla Legge 10 09/01/1991.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli "ancoraggi" per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.53.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.53.3	diametro 10 mm		m	6,24
B.72.44.53.5	diametro 12 mm		m	6,79
B.72.44.53.7	diametro 14 mm		m	6,79
B.72.44.53.9	diametro 16 mm		m	8,50
B.72.44.53.11	diametro 18 mm		m	9,61
B.72.44.55	TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene reticolato ad alta pressione per la formazione delle reti di distribuzione secondarie sanitario/riscaldamento (collettori-radiatori; collettori-rubinetterie), ad alta densita', fornite nei diametri risultanti da calcolo.
Dette tubazioni dovranno essere corredate di certificato comprovante le seguenti caratteristiche:
- superamento della prova di invecchiamento per una durata di 170 ore ad una temperatura di 95°C ed a una tensione di prova di 46 kg/cm2;
- densita' non inferiore a 0,9381 kg/cm;
- barriera antiossigeno;
- certificato di atossicita' secondo la G.U. n° 104 del 20.04.1973;
- la data di confezionamento delle tubazioni non dovra' essere superiore ad 1 anno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di raccordi del tipo "inscindibile" completi di box adatti al tipo di tubo fornito per il collegamento delle tubazioni ai collettori ed ai corpi scaldanti/rubinetteria, compresa la fornitura e posa in opera di guaina in plastica corrugata annegata in caldana per l'alloggiamento delle tubazioni in PE.R., aventi un diametro pari a 1,5 volte il diametro delle tubazioni. 
Tale sistema dovra' garantire la perfetta ispezionabilita' e sfilabilita' del tubo dalla propria guaina per l'eventuale sostituzione senza la necessita' di interventi murari. 
A protezione degli attacchi ai radiatori (a parete) dovra' essere posta una curva in tubo di acciaio leggero verniciato, ancorata al muro e collegata alla guaina ed alle valvole.
Nel prezzo sono altresi' compresi gli sfridi del tubo in polietilene risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dai collettori alle valvole dei corpi radianti e/o rubinetterie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L'intero sistema tubi-raccordi dovra' essere coperto da una garanzia decennale con primario istituto di assicurazione che copra tutti i rischi derivanti da eventuali rotture dell'impianto.
B.72.44.55.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.55.3	Tubo in PE 16 x 2.2 guaina 25 x 20		m	7,34
B.72.44.56	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER
Fornitura e posa in opera di tubo multistrato per sanitario/riscaldamento realizzato con processo produttivo "on line", composto da un tubo interno in polietilene reticolato, su cui è incollato un tubo in alluminio saldato testa/testa con laser e rivestito da polietilene reticolato incollato all'alluminio.
Il prodotto avrà inoltre le seguenti caratteristiche:
- condizioni d'impiego: nominali fino a 10 bar - 95°C; temperatura di picco 110°C per brevi periodi;
- temperatura di rammollimento 126°C;
- densità secondo la ASTM D-792 di 0.94 g/cmq;
- resistenza a trazione di 20 Mpa;
- resistenza alla corrosione;
- dilatazione termica lineare di 0.026 (mm/m°C);
- allungamento a rottura 400%;
Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.56.1	tubo multistrato 14x2.0		m	4,16
B.72.44.56.3	tubo multistrato 16x2.0		m	4,74
B.72.44.56.5	tubo multistrato 18x2.0		m	5,27
B.72.44.56.7	tubo multistrato 20x2.0		m	6,18
B.72.44.56.9	tubo multistrato 26x3.0		m	11,81
B.72.44.56.11	tubo multistrato 32x3.0		m	16,64
B.72.44.56.13	tubo multistrato 40x3.5		m	35,01
B.72.44.56.15	tubo multistrato 50x4.0		m	48,95
B.72.44.57	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio.
La tubazione e' comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge.
Dimensione minima degli scarichi:
- collettori orizzontali servizi                     125 mm;
- colonne verticali servizi                          110 mm;
- colonne riscaldamento e antincendio  50 mm;
- vaso wc                                                        110 mm;
- lavabo e doccia                                           50 mm.
E'  vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.57.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.59	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio.
La tubazione e' comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge.
E'  vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.59.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.59.3	diametro 32 mm		m	2,81
B.72.44.59.5	diametro 40 mm		m	3,42
B.72.44.59.7	diametro 50 mm		m	4,52
B.72.44.59.9	diametro 63 mm		m	6,24
B.72.44.59.11	diametro 75 mm		m	7,34
B.72.44.59.13	diametro 90 mm		m	10,21
B.72.44.59.15	diametro 110 mm		m	15,30
B.72.44.59.17	diametro 125 mm		m	19,81
B.72.44.59.19	diametro 160 mm		m	32,23
B.72.44.59.21	diametro 200 mm		m	39,02
B.72.44.61	TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA
Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in ghisa centrifugata, senza bicchiere per diramazioni, colonne verticali, collettori di scarico e pluviali.
Le tubazioni avranno rivestimento interno in resina epossidica integrata da una carica di catrame dello spessore minimo di 150 micron e verniciatura esterna in vernice antiossidante saranno inoltre comprensive di manicotto in elastomero tipo EPDM per guanizione testa a testa e collare stringitubo con fascia in acciaio inox 18/8 e fissaggio con vite.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali , raccorderia, ganci, collari di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.61.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.44.61.3	diametro 50 mm		m	26,05
B.72.44.61.5	diametro 75 mm		m	33,94
B.72.44.61.7	diametro 100 mm		m	40,73
B.72.44.61.9	diametro 125 mm		m	56,85
B.72.44.61.11	diametro 150 mm		m	71,75
B.72.44.61.13	diametro 200 mm		m	108,70
B.72.44.63	PILETTE DI SCARICO IN PVC
Fornitura e posa in opera di pilette di scarico a pavimento in pvc o similare con griglia superiore cromata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.63.1			cad.	25,44
B.72.44.65	PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX
Fornitura e posa in opera di caditoie sifonate in p.v.c. o similare per la cucina ed il lavaggio, con griglia superiore in acciaio inox, tubo di collegamento in p.e. alla rete di scarico ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.65.1	Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 400 x 400		cad.	223,50
B.72.44.65.3	Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 2500 x 300		cad.	568,50
B.72.44.67	TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE
Fornitura e posa in opera di tubazioni in materiale plastico antirumore per la formazione delle colonne di scarico e dei collettori fino al primo pozzetto ed aventi le seguenti caratteristiche:
- idoneita' al trasporto di acque di scarico chimicamente agressive con Ph compreso tra 2 e 12;
- certificato di collaudo per il controllo della qualita';
- marchio di qualita';
- comportamento al fuoco secondo DIN 4102, B2, DIN 53438 K1;
- elevato potere fonoassorbente;
- resistenza all'acqua calda.
Le tubazioni saranno complete di: adattatori con bicchiere completi di compensatore di dilatazione integrato, bigiunti speciali, manicotti scorrevoli,braghe, curve, riduzioni, ispezioni al piede di ogni colonna ed a ogni cambiamento di direzione, tappi, guarnizioni, fascette, attacchi per il collegamento con tubazioni di altro materiale, staffe e mensole di supporto, viti e tasselli di fissaggio, serrande tagliafuoco nel numero e nelle posizioni segnate a disegno.
Complete di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.67.1	Tubazioni di scarico antirumore a forfait secondo schema alleg.		a corpo	   
B.72.44.67.3	Tubo liscio DN  70		m	8,50
B.72.44.67.5	Tubo liscio DN 100		m	11,32
B.72.44.67.7	Tubo liscio DN 125		m	15,30
B.72.44.67.9	Tubo liscio DN 150		m	20,91
B.72.44.67.11	Adattatore con bicchiere L = 150 mm. DN  70		cad.	4,52
B.72.44.67.13	Adattatore con bicchiere L = 150 mm. DN 100		cad.	6,79
B.72.44.67.15	Adattatore con bicchiere L = 150 mm. DN 125		cad.	8,50
B.72.44.67.17	Adattatore con bicchiere L = 150 mm. DN 150		cad.	10,76
B.72.44.67.19	Bigiunti DN  70		cad.	2,81
B.72.44.67.21	Bigiunti DN 100		cad.	2,81
B.72.44.67.23	Bigiunti DN 125		cad.	3,98
B.72.44.67.25	Bigiunti DN 150		cad.	5,08
B.72.44.67.27	Manicotto scorrevole DN  70		cad.	3,98
B.72.44.67.29	Manicotto scorrevole DN 100		cad.	5,69
B.72.44.67.31	Manicotto scorrevole DN 125		cad.	8,50
B.72.44.67.33	Manicotto scorrevole DN 150		cad.	11,32
B.72.44.67.35	Braghe 45. DN  70 derivazione DN  50		cad.	11,87
B.72.44.67.37	Braghe 45. DN 100 derivazione DN  50		cad.	14,13
B.72.44.67.39	Braghe 45. DN  70 derivazione DN  70		cad.	12,47
B.72.44.67.41	Braghe 45. DN 100 derivazione DN  70		cad.	15,84
B.72.44.67.43	Braghe 45. DN 100 derivazione DN 100		cad.	17,01
B.72.44.67.45	Braghe 45. DN 125 derivazione DN 100		cad.	26,05
B.72.44.67.47	Braghe 45. DN 150 derivazione DN 100		cad.	34,49
B.72.44.67.49	Braghe 45. DN 125 derivazione DN 125		cad.	31,13
B.72.44.67.51	Braghe 45. DN 150 derivazione DN 150		cad.	45,26
B.72.44.67.53	Braghe 67. DN  70 derivazione DN  70		cad.	13,03
B.72.44.67.55	Braghe 67. DN 100 derivazione DN  70		cad.	17,01
B.72.44.67.57	Braghe 87. DN  70 derivazione DN  50		cad.	11,87
B.72.44.67.59	Braghe 87. DN 100 derivazione DN  50		cad.	14,13
B.72.44.67.61	Braghe 87. DN  70 derivazione DN  70		cad.	13,03
B.72.44.67.63	Braghe 87. DN 100 derivazione DN  70		cad.	15,30
B.72.44.67.65	Braghe 87. DN 100 derivazione DN 100		cad.	17,01
B.72.44.67.67	Braghe 87. DN 125 derivazione DN 100		cad.	26,59
B.72.44.67.69	Braghe 87. DN 125 derivazione DN 125		cad.	32,23
B.72.44.67.71	Braghe doppie 87. DN 100 derivazione DN 100		cad.	33,94
B.72.44.67.73	Braghe doppie a derivazione angol. 87. DN 100 derivazione DN 100		cad.	63,46
B.72.44.67.75	Curva con angolazione 15./30./45.  DN  70		cad.	6,24
B.72.44.67.77	Curva con angolazione 15./30./45.  DN 100		cad.	8,50
B.72.44.67.79	Curva con angolazione 15./30./45.  DN 125		cad.	12,47
B.72.44.67.81	Curva con angolazione 15./30./45.  DN 150		cad.	17,55
B.72.44.67.83	Curva con angolazione 67./87.      DN  70		cad.	6,24
B.72.44.67.85	Curva con angolazione 67./87.      DN 100		cad.	9,05
B.72.44.67.87	Curva con angolazione 67./87.      DN 125		cad.	14,13
B.72.44.67.89	Curva con angolazione 67./87.      DN 150		cad.	20,91
B.72.44.67.91	Riduzione da DN  70 a DN  50		cad.	5,08
B.72.44.67.93	Riduzione da DN 100 a DN  70		cad.	6,24
B.72.44.67.95	Riduzione da DN 125 a DN 100		cad.	10,21
B.72.44.67.97	Riduzione da DN 150 a DN 100		cad.	13,58
B.72.44.67.99	Riduzione da DN 150 a DN 125		cad.	15,30
B.72.44.67.101	Ispezione con coperchio rotondo chiusura a vite DN  70		cad.	14,13
B.72.44.67.103	Ispezione con coperchio rettangolare            DN 100		cad.	19,81
B.72.44.67.105	Ispezione con coperchio rettangolare            DN 125		cad.	41,89
B.72.44.67.107	Ispezione con coperchio rettangolare            DN 150		cad.	53,75
B.72.44.67.109	Raccordo con altri tubi  PP                     DN  70		cad.	3,98
B.72.44.67.111	Raccordo con altri tubi  PP                     DN 125		cad.	27,15
B.72.44.67.113	Raccordo con altri tubi  PVC                    DN 125		cad.	4,52
B.72.44.67.115	Raccordo con altri tubi  Ghisa                  DN 125		cad.	5,08
B.72.44.67.117	Collare di sostegno isofono                     DN  70		cad.	3,98
B.72.44.67.119	Collare di sostegno isofono                     DN 100		cad.	5,08
B.72.44.67.121	Collare di sostegno isofono                     DN 125		cad.	7,34
B.72.44.67.123	Collare di sostegno isofono                     DN 150		cad.	7,95
B.72.44.67.125	Serranda tagliafuoco da DN  50 a DN 100		cad.	231,80
B.72.44.67.127	Serranda tagliafuoco da DN 125 a DN 150		cad.	367,60
B.72.44.69	GIUNTI ANTIVIBRANTI
Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti da montarsi a monte e a valle delle pompe di circolazione, PN 10, costruiti con tubo in acciaio flangiato completamente annegato in gomma rigida e completi di viti e bulloni di fissaggio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.69.1	diametro 3/4"		cad.	65,12
B.72.44.69.3	diametro 1"		cad.	70,65
B.72.44.69.5	diametro 1"1/4		cad.	79,47
B.72.44.69.7	diametro 1"1/2		cad.	115,90
B.72.44.69.9	diametro 2"		cad.	118,70
B.72.44.69.11	diametro 2"1/2		cad.	135,80
B.72.44.69.13	diametro 3"		cad.	164,00
B.72.44.69.15	DN 100		cad.	198,20
B.72.44.69.17	DN 125		cad.	279,80
B.72.44.69.19	DN 150		cad.	331,20
B.72.44.69.21	DN 200		cad.	452,60
B.72.44.71	GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione in acciaio con attacchi flangiati aventi le seguenti caratteristiche:
- soffietto in acciaio inox di alta qualita';
- flange e inserto in acciaio;
- pressione max. d'esercizio 16 bar.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo all'acquisto e alla saldatura, alle tubazioni , delle flange fra cui verra' montato il giunto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.71.1	diametro 3/4"		cad.	102,10
B.72.44.71.3	diametro 1"		cad.	115,90
B.72.44.71.5	diametro 1"1/4		cad.	141,30
B.72.44.71.7	diametro 1"1/2		cad.	158,40
B.72.44.71.9	diametro 2"		cad.	178,30
B.72.44.71.11	diametro 2"1/2		cad.	215,20
B.72.44.71.13	diametro 3"		cad.	260,50
B.72.44.71.15	DN 100		cad.	283,10
B.72.44.71.17	DN 125		cad.	370,30
B.72.44.71.19	DN 150		cad.	458,10
B.72.44.71.21	DN 200		cad.	634,60
B.72.44.73	TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio ricotto secondo DIN 2394, per impianti di riscaldamento, posate in opera mediante il sistema pressfittings e costituite da:
- tubazione in acciaio speciale ricotto con alto grado di purezza e a basso contenuto di carbonio;
- protezione del tubo dalla corrosione mediante uno strato di fondo ricoperto da uno strato compatto di polipropilene estruso;
- pressfittings in acciaio stampato;
- guarnizioni circolari in gomma butile;
- pressione massima di funzionamento 16 bar;
- temperatura massima di funzionamento 110°C.
Le tubazioni si intendono complete di ogni "ancoraggio" per la posa a pavimento e/o a soffitto.
Nel prezzo si intende compresa la posa con le dovute pendenze, le mensole e gli ancoraggi vari, la formazione di punti fissi e mobili, la predisposizione dei compensatori di dilatazione calcolando 1 mm di allungamento ogni ml di tubo, i pezzi speciali quali curve, gomiti, tubi ricurvi, "S" di scavalcamento, "T", manicotti, riduzioni, pezzi a saldare, raccordi filettati, bocchettoni, nippli, dadi, doppi incroci, ugello Venturi nel caso di impianti monotubo ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.44.73.1	Dimensioni del tubo mm. 12 x 1,2		m	2,81
B.72.44.73.3	Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,2		m	2,81
B.72.44.73.5	Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,2		m	3,42
B.72.44.73.7	Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,5		m	4,52
B.72.44.73.9	Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,5		m	5,69
B.72.44.73.11	Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5		m	6,79
B.72.44.73.13	Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5		m	8,50
B.72.44.73.15	Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5		m	11,32
B.72.44.75	TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inossidabile a norma DIN 17455, per impianti sanitari, posate in opera mediante il sistema pressfittings e costituite da:
- tubazione in acciaio inossidabile;
- pressfittings in acciaio inossidabile a norma DIN 1988;- O-ring di tenuta;
- pressione massima di funzionamento 16 bar;
- temperatura massima di funzionamento 95°C.
Le tubazioni si intendono complete di ogni "ancoraggio" per la posa a pavimento e/o a soffitto.
Nel prezzo si intende compresa la posa con le dovute pendenze, le mensole e gli ancoraggi vari, la formazione di punti fissi e mobili, la predisposizione dei compensatori di dilatazione calcolando 1 mm di allungamento ogni ml di tubo, i pezzi speciali quali curve, gomiti, tubi ricurvi, "S" di scavalcamento, "T", manicotti, riduzioni, pezzi a saldare, raccordi filettati, bocchettoni, nippli, dadi, doppi incroci, ugello Venturi nel caso di impianti monotubo ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per l'isolamento termico delle tubazioni non dovranno essere utilizzati materiali isolanti che contengano cloruri.
B.72.44.75.1	Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,0		m	6,79
B.72.44.75.3	Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,2		m	10,76
B.72.44.75.5	Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,2		m	13,03
B.72.44.75.7	Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5		m	19,25
B.72.44.75.9	Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5		m	24,88
B.72.44.75.11	Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5		m	37,36

B.72.46	LAVORI COMPIUTI - COIBENTAZIONI

B.72.46.1	COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.
Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica eseguita in:
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 09/01/1991.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.46.1.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.46.1.3	diametro 1/2"		m	7,57
B.72.46.1.5	diametro 3/4"		m	7,57
B.72.46.1.7	diametro 1"		m	10,25
B.72.46.1.9	diametro 1"1/4		m	10,25
B.72.46.1.11	diametro 1"1/2		m	10,25
B.72.46.1.13	diametro 2"		m	15,08
B.72.46.1.15	diametro 2"1/2		m	15,08
B.72.46.1.17	diametro 3"		m	15,08
B.72.46.1.19	DN 100		m	20,50
B.72.46.1.21	DN 150		m	26,96
B.72.46.1.23	DN 200		m	30,69
B.72.46.1.25	DN 300		m	45,78
B.72.46.3	COIB. TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. IN ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica eseguita in:
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 09/01/1991.
- rivestimento protettivo esterno in lamierino di alluminio da 6/10 di mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle curve e dei raccordi, i manicotti terminali, le viti autofilettanti per la giunzione del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.46.3.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.46.3.3	diametro 1/2"		m	18,34
B.72.46.3.5	diametro 3/4"		m	18,34
B.72.46.3.7	diametro 1"		m	18,87
B.72.46.3.9	diametro 1"1/4		m	22,07
B.72.46.3.11	diametro 1"1/2		m	22,07
B.72.46.3.13	diametro 2"		m	27,49
B.72.46.3.15	diametro 2"1/2		m	31,80
B.72.46.3.17	diametro 3"		m	35,01
B.72.46.3.19	DN 100		m	43,10
B.72.46.3.21	DN 150		m	54,14
B.72.46.3.23	DN 200		m	59,39
B.72.46.3.25	DN 300		m	62,55
B.72.46.5	COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA
Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista eseguita in:
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 09/01/1991.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.46.5.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.46.5.3	diametro 1/2"		m	9,15
B.72.46.5.5	diametro 3/4"		m	9,15
B.72.46.5.7	diametro 1"		m	11,30
B.72.46.5.9	diametro 1"1/4		m	11,30
B.72.46.5.11	diametro 1"1/2		m	11,30
B.72.46.5.13	diametro 2"		m	17,24
B.72.46.5.15	diametro 2"1/2		m	17,24
B.72.46.5.17	diametro 3"		m	17,24
B.72.46.5.19	DN 100		m	22,07
B.72.46.5.21	DN 150		m	28,54
B.72.46.5.23	DN 200		m	31,27
B.72.46.5.25	DN 300		m	40,94
B.72.46.7	COIBENTAZIONE TUBAZIONI PER ACQUA REFFRIGERATA
Fornitura e posa in opera di coibentazione di tubazioni per acqua reffrigerata costituite da:
- guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse prodotta per estrusione, densita' min. 23 kg/m3;
- pellicola esterna goffrata di polietilene coestruso.
Conducibilita' termica = 0.040 W/m°C a 50°C.
Fattore di resistenza al vapore > 10.000
Limiti di impiego da -30°C a +90°C.
La tubazione sara' completa di pezzi speciali per l'isolazione di valvolame in genere, fondelli di chiusura ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.46.7.1	diametro 1/2"		m	2,68
B.72.46.7.3	diametro 3/4"		m	3,26
B.72.46.7.5	diametro   1"		m	3,79
B.72.46.7.7	diametro   1"1/4		m	4,30
B.72.46.7.9	diametro   1"1/2		m	4,83
B.72.46.7.11	diametro   2"		m	6,46
B.72.46.7.13	diametro   2"1/2		m	8,62
B.72.46.7.15	diametro   3"		m	13,45
B.72.46.7.17	diametro   DN 100		m	17,77
B.72.46.7.19	diametro   DN 125		m	21,54
B.72.46.7.21	Diametro   DN 150		m	30,16
B.72.46.9	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ESTERNE
Fornitura e posa in opera di coibentazione di tubazioni, condotte d'aria, valvole (inclusi gomiti, raccordi ecc...) per refrigerazione e sistemi di riscaldamento industriali e civili all'interno dei fabbricati e/o correnti in vista all'esterno dei fabbricati stessi costituite da:
- guaina isolante in materiale espanso a base di gomma sintetica (elastomero) a cellule chiuse, altamente flessibile;
- lembi preadesivizzati realizzati con struttura di rinforzo e protetta da foglio in polietilene;
- verniciatura a due mani con vernice protettiva ed elastica da applicare sulla tubazione dopo la posa per installazioni fatte all'esterno.
Conducibilita' termica = 0.036 W/m°C a +/- 0°C.
Fattore di resistenza al vapore >  7.000
Classe 1 di di comportamento al fuoco.
Limiti di impiego da -40°C a +105°C.
La tubazione sara' completa di pezzi speciali per l'isolazione di valvolame in genere, fondelli di chiusura ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.46.9.1	Coibentazione diametro  1/2"    spess. 19 mm.		m	7,14
B.72.46.9.3	Coibentazione diametro  3/4"    spess. 19 mm.		m	8,04
B.72.46.9.5	Coibentazione diametro    1"    spess. 19 mm.		m	9,46
B.72.46.9.7	Coibentazione diametro    1"1/4 spess. 19 mm.		m	12,14
B.72.46.9.9	Coibentazione diametro    1"1/2 spess. 19 mm.		m	13,62
B.72.46.9.11	Coibentazione diametro    2"    spess. 19 mm.		m	16,82
B.72.46.9.13	Coibentazione diametro    2"1/2 spess. 19 mm.		m	21,29
B.72.46.9.15	Coibentazione diametro    3"    spess. 19 mm.		m	23,44
B.72.46.9.17	Coibentazione diametro    4"    spess. 19 mm.		m	33,95
B.72.46.9.19	Coibentazione diametro    5"    spess. 19 mm.		m	43,88
B.72.46.9.21	Coibentazione diametro  1/2"    spess. 32 mm.		m	16,77
B.72.46.9.23	Coibentazione diametro  3/4"    spess. 32 mm.		m	18,14
B.72.46.9.25	Coibentazione diametro    1"    spess. 32 mm.		m	19,98
B.72.46.9.27	Coibentazione diametro    1"1/4 spess. 32 mm.		m	24,70
B.72.46.9.29	Coibentazione diametro    1"1/2 spess. 32 mm.		m	27,39
B.72.46.9.31	Coibentazione diametro    2"    spess. 32 mm.		m	33,95
B.72.46.9.33	Coibentazione diametro    2"1/2 spess. 32 mm.		m	41,10
B.72.46.9.35	Coibentazione diametro    3"    spess. 32 mm.		m	45,99
B.72.46.9.37	Coibentazione diametro    4"    spess. 32 mm.		m	66,22
B.72.46.9.39	Coibentazione diametro    5"    spess. 32 mm.		m	85,67
B.72.46.11	COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE
Fornitura e posa in opera, per impianti di riscaldamento condizionamento e refrigerazione, di coibentazione per tubazioni nere incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto mediante guaina in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1.
La coibentazione avra' spessore a norma Legge 10 09/01/1991.
All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.46.11.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.46.11.3	diametro 1/2"		m	2,68
B.72.46.11.5	diametro 3/4"		m	3,26
B.72.46.11.7	diametro 1"		m	3,79
B.72.46.11.9	diametro 1"1/4		m	4,30
B.72.46.11.11	diametro 1"1/2		m	4,83
B.72.46.11.13	diametro 2"		m	6,46
B.72.46.11.15	diametro 2"1/2		m	8,62
B.72.46.11.17	diametro 3"		m	10,78
B.72.46.11.19	DN 100		m	17,77
B.72.46.11.21	DN 125		m	21,54
B.72.46.11.23	DN 150		m	27,49
B.72.46.11.25	DN 200		m	37,16
B.72.46.13	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.
Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista in centrale termica costituita da:
- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma della Legge 10 09/01/1991.
- rivestimento protettivo in PVC.
Sia il polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.46.13.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.46.13.3	diametro 1/2"		m	7,57
B.72.46.13.5	diametro 3/4"		m	7,57
B.72.46.13.7	diametro 1"		m	10,25
B.72.46.13.9	diametro 1"1/4		m	10,25
B.72.46.13.11	diametro 1"1/2		m	10,25
B.72.46.13.13	diametro 2"		m	15,08
B.72.46.13.15	diametro 2"1/2		m	15,08
B.72.46.13.17	diametro 3"		m	15,08
B.72.46.13.19	DN 100		m	20,50
B.72.46.13.21	DN 150		m	26,96
B.72.46.13.23	DN 200		m	30,69
B.72.46.13.25	DN 300		m	44,73
B.72.46.15	COIB. TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T. ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista in centrale termica costituita da:
- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma della Legge 10 09/01/1991.
- rivestimento protettivo in lamierino di alluminio da 6/10 mm.
Il polistirolo espanso dovra' essere classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, viti autofilettanti per la giunzione del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.46.15.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.46.15.3	diametro 1/2"		m	18,34
B.72.46.15.5	diametro 3/4"		m	18,34
B.72.46.15.7	diametro 1"		m	18,87
B.72.46.15.9	diametro 1"1/4		m	22,07
B.72.46.15.11	diametro 1"1/2		m	22,07
B.72.46.15.13	diametro 2"		m	27,49
B.72.46.15.15	diametro 2"1/2		m	31,80
B.72.46.15.17	diametro 3"		m	35,01
B.72.46.15.19	DN 100		m	43,10
B.72.46.15.21	DN 150		m	54,14
B.72.46.15.23	DN 200		m	59,39
B.72.46.15.25	DN 300		m	62,55
B.72.46.17	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA
Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da:
- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma della Legge 10 09/01/1991.
- rivestimento protettivo in PVC.
Sia il polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.46.17.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.46.17.3	diametro 1/2"		m	9,15
B.72.46.17.5	diametro 3/4"		m	9,15
B.72.46.17.7	diametro 1"		m	11,30
B.72.46.17.9	diametro 1"1/4		m	11,30
B.72.46.17.11	diametro 1"1/2		m	11,30
B.72.46.17.13	diametro 2"		m	17,24
B.72.46.17.15	diametro 2"1/2		m	17,24
B.72.46.17.17	diametro 3"		m	17,24
B.72.46.17.19	DN 100		m	22,07
B.72.46.17.21	DN 150		m	28,54
B.72.46.17.23	DN 200		m	31,27
B.72.46.17.25	DN 300		m	40,94
B.72.46.19	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE
Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate, "calde" e "fredde" incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto, mediante guaina in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1.
La coibentazione delle tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma della Legge 10 09/01/1991.
All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.46.19.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.46.19.3	diametro 1/2"		m	2,68
B.72.46.19.5	diametro 3/4"		m	3,26
B.72.46.19.7	diametro 1"		m	3,79
B.72.46.19.9	diametro 1"1/4		m	4,30
B.72.46.19.11	diametro 1"1/2		m	4,83
B.72.46.19.13	diametro 2"		m	6,46
B.72.46.19.15	diametro 2"1/2		m	8,62
B.72.46.19.17	diametro 3"		m	10,78
B.72.46.19.19	DN 100		m	17,77
B.72.46.19.21	DN 125		m	21,54
B.72.46.19.23	DN 150		m	27,49
B.72.46.19.25	DN 200		m	37,16

B.72.48	LAVORI COMPIUTI - VALVOLAME

B.72.48.1	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per impianti a gas, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 4 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +70°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.1.1	diametro 1/2"		cad.	5,94
B.72.48.1.3	diametro 3/4"		cad.	8,09
B.72.48.1.5	diametro 1"		cad.	12,41
B.72.48.1.7	diametro 1"1/4		cad.	17,77
B.72.48.1.9	diametro 1"1/2		cad.	25,86
B.72.48.1.11	diametro 2"		cad.	40,42
B.72.48.1.13	diametro 2"1/2		cad.	68,86
B.72.48.1.15	diametro 3"		cad.	95,13
B.72.48.3	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.3.1	diametro 1/2"		cad.	12,41
B.72.48.3.3	diametro 3/4"		cad.	14,56
B.72.48.3.5	diametro 1"		cad.	16,71
B.72.48.3.7	diametro 1"1/4		cad.	24,23
B.72.48.3.9	diametro 1"1/2		cad.	30,16
B.72.48.3.11	diametro 2"		cad.	41,47
B.72.48.3.13	diametro 2"1/2		cad.	79,37
B.72.48.3.15	diametro 3"		cad.	116,10
B.72.48.3.17	diametro 1/2" con portagomma		cad.	6,99
B.72.48.3.19	diametro 3/4" con portagomma		cad.	10,78
B.72.48.5	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD
Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio standard in ottone OT58 stampato, acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- passaggio non inferiore al 75 % dell'aria interna del tubo corrispondente;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +150°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.5.1	diametro 1/2"		cad.	5,94
B.72.48.5.3	diametro 3/4"		cad.	8,62
B.72.48.5.5	diametro 1"		cad.	11,88
B.72.48.5.7	diametro 1"1/4		cad.	17,24
B.72.48.5.9	diametro 1"1/2		cad.	24,81
B.72.48.5.11	diametro 2"		cad.	37,74
B.72.48.5.13	diametro 2"1/2		cad.	78,31
B.72.48.5.15	diametro 3"		cad.	115,60
B.72.48.5.17	diametro 1/2" con portagomma		cad.	6,99
B.72.48.5.19	diametro 3/4" con portagomma		cad.	10,78
B.72.48.7	VALVOLA A SFERA IN GHISA A FLANGE PN 16
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ghisa, attacchi flangiati, PN 16, costituita da:
- corpo valvola e ghiera in ghisa G25 UNI 5007-69;
- sfera, asta, bussola ed anello in ottone secondo UNI 5705;
- seggi in P.T.F.E.;
- guarnizioni O-ring in gomma;
- piastrina e leva di manovra in acciaio secondo UNI 5867;
- bullone e rosetta in acciaio zincato secondo UNI 5334;
- coppia di controflange a saldare complete di bulloneria e guarnizioni.
La valvola sara' completa di ogni organo ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.7.1	Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 3/4"    DN  20		cad.	56,77
B.72.48.7.3	Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro   1"    DN  25		cad.	62,55
B.72.48.7.5	Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro   1"1/4 DN  32		cad.	70,95
B.72.48.7.7	Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro   1"1/2 DN  40		cad.	86,20
B.72.48.7.9	Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro   2"    DN  50		cad.	98,29
B.72.48.7.11	Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro   2"1/2 DN  65		cad.	126,70
B.72.48.7.13	Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro   3"    DN  80		cad.	160,80
B.72.48.7.15	Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro   4"    DN 100		cad.	210,30
B.72.48.7.17	Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro   5"    DN 125		cad.	363,70
B.72.48.7.19	Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro   6"    DN 150		cad.	525,60
B.72.48.7.21	Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro   8"    DN 200		cad.	1.362,00
B.72.48.9	VALVOLA A SFERA PASSAGGIO INTEGRALE E SCARICO PN25
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone a passaggio integrale con tappo e rubinetto di scarico, PN 25, costituita da:
- corpo valvola, manicotto, sfera, corpo rubinetto di scarico, perno di manovra, premistoppa e tappo di chiusura in ottone cromato UNI 5705;
- seggi e guarnizione premistoppa in P.T.F.E.;
- premistoppa e perno di manovra valvola in ottone UNI 5705;
- leva di manovra e bullone in acciaio;
- temperature di esercizio con acqua  0 - 150°C;
- temperature di esercizio con aria -10 - 150°.C.
Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare ol lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.9.1	Valvola a sfera con scarico PN 25 diametro 1/2"      DN  15		cad.	5,41
B.72.48.9.3	Valvola a sfera con scarico PN 25 diametro 3/4"      DN  20		cad.	6,99
B.72.48.9.5	Valvola a sfera con scarico PN 25 diametro   1"      DN  25		cad.	9,15
B.72.48.9.7	Valvola a sfera con scarico PN 25 diametro   1"1/4   DN  32		cad.	11,88
B.72.48.9.9	Valvola a sfera con scarico PN 25 diametro   1"1/2   DN  40		cad.	16,19
B.72.48.9.11	Valvola a sfera con scarico PN 25 diametro   2"      DN  50		cad.	22,07
B.72.48.11	VALVOLE A FARFALLA
Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla in ghisa con azionatore manuale a leva avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ghisa ISO 185;
- albero e perno in acciaio AISI 420;
- farfalla in ottone per DN < 200 o in ghisa sferoidale nichelata ISO 400-15 per DN > 250;
- sede di tenuta e rivestimento in EPDM;
- pressione massima d'esercizio 10 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +120°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo all'acquisto e alla saldatura, alle tubazioni, delle due flange fra cui verra' montata la valvola a farfalla e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.11.1	DN 75		cad.	145,60
B.72.48.11.3	DN 100		cad.	175,00
B.72.48.11.5	DN 125		cad.	212,90
B.72.48.11.7	DN 150		cad.	245,00
B.72.48.11.9	DN 200		cad.	344,80
B.72.48.11.11	DN 250		cad.	479,30
B.72.48.11.13	DN 300		cad.	646,50
B.72.48.13	SARACINESCA IN GHISA A CORPO PIATTO
Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa per impianti di riscaldamento e idico-sanitario avente le seguenti caratteristiche:
- corpo, cuneo, cappello, premistoppa, cavallotto in ghisa UNI 668 G22;
- volantino di manovra in acciaio stampato;
- anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo;
- bussola ed albero in ottone trafilato e stampato, tornito e rettificato;
- madrevite in bronzo;
- guarnizioni con anelli teflonati, precompressi, autoespansivi;
- attacchi a flange UNI 2277 PN 10.
Nel prezzo si intendono compensate le controflange, bulloneria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.13.1	attacchi DN 40		cad.	46,36
B.72.48.13.3	attacchi DN 50		cad.	54,14
B.72.48.13.5	attacchi DN 65		cad.	67,28
B.72.48.13.7	attacchi DN 80		cad.	72,53
B.72.48.13.9	attacchi DN 100		cad.	97,24
B.72.48.13.11	attacchi DN 125		cad.	129,40
B.72.48.13.13	attacchi DN 150		cad.	164,60
B.72.48.13.15	attacchi DN 200		cad.	253,30
B.72.48.15	SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa per impianti di riscaldamento e idico-sanitario avente le seguenti caratteristiche:
- tenuta automatica e autocompensante sull'otturatore;
- autotenuta sull'asta di manovra con possibilita' di sostituzione della guarnizione con impianto funzionante ed in pressione;
- corpo, cuneo, cappello, premistoppa, cavallotto in ghisa UNI 668 G22;
- volantino di manovra in acciaio stampato;
- bussola ed albero in ottone trafilato e stampato, tornito e rettificato;
- madrevite in bronzo;
- attacchi a flange UNI 2277 PN 10.
Nel prezzo si intendono compensate le controflange, bulloneria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.15.1	attacchi DN 40		cad.	75,69
B.72.48.15.3	attacchi DN 50		cad.	102,50
B.72.48.15.5	attacchi DN 65		cad.	124,10
B.72.48.15.7	attacchi DN 80		cad.	156,10
B.72.48.15.9	attacchi DN 100		cad.	199,20
B.72.48.15.11	attacchi DN 125		cad.	325,90
B.72.48.15.13	attacchi DN 150		cad.	479,30
B.72.48.15.15	attacchi DN 200		cad.	788,40
B.72.48.17	SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Fornitura e posa in opera di saracinesca in ottone PN 10, secondo UNI 5705 avente le seguenti caratteristiche:
- corpo, vitone, asta, dado premistoppa, ghiera e cuneo in ottone secondo UNI 5705;
- guarnizione premistoppa in materiale termoresistente;
- volantino di manovra in acciaio verniciato UNI 5867;
- dado in acciaio zincato secondo UNI 5334.
Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.17.1	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro   1/2"     DN  15		cad.	2,16
B.72.48.17.3	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro   3/4"     DN  20		cad.	2,16
B.72.48.17.5	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"     DN  25		cad.	2,68
B.72.48.17.7	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"1/4  DN  32		cad.	4,30
B.72.48.17.9	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"1/2  DN  40		cad.	5,41
B.72.48.17.11	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     2"     DN  50		cad.	8,09
B.72.48.17.13	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     2"1/2  DN  65		cad.	15,08
B.72.48.17.15	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     3"     DN  80		cad.	18,87
B.72.48.17.17	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     4"     DN 100		cad.	36,11
B.72.48.19	SARACINESCA IN OTTONE - PN 16
Fornitura e posa in opera di saracinesca in ottone PN 16, secondo UNI 5705 avente le seguenti caratteristiche:
- corpo, vitone, asta, dado premistoppa, ghiera e cuneo in ottone secondo UNI 5705;
- guarnizione premistoppa in materiale termoresistente;
- volantino di manovra in acciaio verniciato UNI 5867;
- dado in acciaio zincato secondo UNI 5334.
Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.19.1	Saracinesca in ottone - PN 16 diametro   3/8"     DN  10		cad.	2,16
B.72.48.19.3	Saracinesca in ottone - PN 16 diametro   1/2"     DN  15		cad.	2,16
B.72.48.19.5	Saracinesca in ottone - PN 16 diametro   3/4"     DN  20		cad.	3,26
B.72.48.19.7	Saracinesca in ottone - PN 16 diametro     1"     DN  25		cad.	4,30
B.72.48.19.9	Saracinesca in ottone - PN 16 diametro     1"1/4  DN  32		cad.	5,94
B.72.48.19.11	Saracinesca in ottone - PN 16 diametro     1"1/2  DN  40		cad.	6,99
B.72.48.19.13	Saracinesca in ottone - PN 16 diametro     2"     DN  50		cad.	10,78
B.72.48.19.15	Saracinesca in ottone - PN 16 diametro     2"1/2  DN  65		cad.	17,24
B.72.48.19.17	Saracinesca in ottone - PN 16 diametro     3"     DN  80		cad.	21,03
B.72.48.19.19	Saracinesca in ottone - PN 16 diametro     4"     DN 100		cad.	38,78
B.72.48.19.21	Saracinesca in ottone - PN 16 diametro     5"     DN 125		cad.	86,73
B.72.48.19.23	Saracinesca in ottone - PN 16 diametro     6"     DN 150		cad.	130,40
B.72.48.21	SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Fornitura e posa in opera di saracinesca in bronzo PN 16, secondo UNI 7013 avente le seguenti caratteristiche:
- corpo in bronzo secondo UNI 7013;
- vitone, asta, dado premistoppa, ghiera e cuneo in ottone secondo UNI 5705;
- volantino di manovra in acciaio verniciato secondo UNI 5867;
- dado in acciaio zincato secondo UNI 5334;
- guarnizione in gomma EPDM ISO-1629
- temperatura di esercizio 0 - 100°C.
Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.21.1	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro   1/4"        DN   8		cad.	3,26
B.72.48.21.3	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro   3/8"        DN  10		cad.	3,26
B.72.48.21.5	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro   1/2"        DN  15		cad.	3,79
B.72.48.21.7	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro   3/4"        DN  20		cad.	4,30
B.72.48.21.9	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     1"        DN  25		cad.	5,41
B.72.48.21.11	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     1"1/4     DN  32		cad.	8,09
B.72.48.21.13	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     1"1/2     DN  40		cad.	10,25
B.72.48.21.15	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     2"        DN  50		cad.	14,56
B.72.48.21.17	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     2"1/2     DN  65		cad.	25,33
B.72.48.21.19	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     3"        DN  80		cad.	32,32
B.72.48.21.21	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     4"        DN 100		cad.	55,71
B.72.48.21.23	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     5"        DN 125		cad.	156,10
B.72.48.21.25	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     6"        DN 150		cad.	238,10
B.72.48.23	VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di  vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.23.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	4,83
B.72.48.23.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	7,57
B.72.48.23.5	attacchi diametro 1"		cad.	10,78
B.72.48.23.7	attacchi diametro 1"1/4		cad.	14,03
B.72.48.23.9	attacchi diametro 1"1/2		cad.	19,40
B.72.48.23.11	attacchi diametro 2"		cad.	24,81
B.72.48.23.13	attacchi diametro 2"1/2		cad.	51,19
B.72.48.23.15	attacchi diametro 3"		cad.	72,53
B.72.48.23.17	attacchi DN 100		cad.	97,24
B.72.48.25	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ottone PN 16 costituita da:
- corpo e manicotto in ottone;
- otturatore in resina secondo DIN 53735;
- battenti, perni e molle in acciaio inox AISI 302;
- guarnizioni di BUNA-N;
- attacchi flangiati UNI/DIN;
- certificazione ISO 9001.
Completa di controflange, guarnizioni di tenuta, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.25.1	Attacchi DN  15		cad.	20,50
B.72.48.25.3	Attacchi DN  20		cad.	21,54
B.72.48.25.5	Attacchi DN  25		cad.	24,23
B.72.48.25.7	Attacchi DN  32		cad.	33,43
B.72.48.25.9	Attacchi DN  40		cad.	36,64
B.72.48.25.11	Attacchi DN  50		cad.	48,51
B.72.48.25.13	Attacchi DN  65		cad.	64,64
B.72.48.25.15	Attacchi DN  80		cad.	91,45
B.72.48.25.17	Attacchi DN 100		cad.	124,10
B.72.48.27	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE CON FILTRO INOX
Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ottone PN 20 costituita da:
- corpo e manicotto in ottone secondo UNI 5705;
- otturatore in resina secondo DIN 53735;
- molla in acciaio inox AISI 302;
- guarnizione in gomma;
- filtro in acciaio inox AISI 304, smontabile;
- raccordo in nylon.
Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.27.1	Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro 3/8"       DN  10		cad.	3,79
B.72.48.27.3	Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro 1/2"       DN  15		cad.	3,79
B.72.48.27.5	Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro 3/4"       DN  20		cad.	4,83
B.72.48.27.7	Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro   1"       DN  25		cad.	6,46
B.72.48.27.9	Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro   1"1/4    DN  32		cad.	8,62
B.72.48.27.11	Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro   1"1/2    DN  40		cad.	10,78
B.72.48.27.13	Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro   2"       DN  50		cad.	15,08
B.72.48.27.15	Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro   2"1/2    DN  65		cad.	29,65
B.72.48.27.17	Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro   3"       DN  80		cad.	38,78
B.72.48.27.19	Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro   4"       DN 100		cad.	58,34
B.72.48.29	VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA
Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ghisa;
- anello di tenuta e guarnizioni in BUTAN-N;
- battenti perni e molle in acciaio inox 18/10;
- attacchi flangiati UNI/DIN;
- certificazione ISO 9001.
Nel prezzo si intendono comprese le controflange le guarnizioni la bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.29.1	Attacchi DN  50		cad.	74,64
B.72.48.29.3	Attacchi DN  65		cad.	82,00
B.72.48.29.5	Attacchi DN  80		cad.	91,98
B.72.48.29.7	Attacchi DN 100		cad.	127,20
B.72.48.29.9	Attacchi DN 125		cad.	160,80
B.72.48.29.11	Attacchi DN 150		cad.	184,00
B.72.48.29.13	Attacchi DN 200		cad.	333,80
B.72.48.29.15	Attacchi DN 250		cad.	509,90
B.72.48.29.17	Attacchi DN 300		cad.	767,40
B.72.48.31	VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS
Fornitura e posa in opera di valvola differenziale by-pass costituita da:
- corpo e calptta in ottone OT58 stampato;
- otturatore e membrana in perbunan resistente a temperature fino a 140°C;
- molla in acciaio inox.
La valvola dovra' essere montata a valle della bocca premente della pompa, collegare la tubazione di mandata con quella di ritorno ed essere opportunamente tarata infunzione della prevalenza e della portata della pompa.
La pressione della valvola deve essere superiore alla perdita di carico del circuito utilizzatore (alla portata nominale) di circa il 20% per evitare aperture intempestive della valvola stessa.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.31.1	attacchi diametro 3/4"		cad.	35,01
B.72.48.31.3	attacchi diametro 1"1/4		cad.	83,57
B.72.48.33	VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA
Fornitura e posa in opera  di valvola di taratura per piede di colonna avente le seguenti caratteristiche:
- corpo e coperchio in bronzo di fusione;
- asta in ottone OT58;
- tenuta verso l'esterno realizzata mediante bussola precompressa in ammianto graffiato;
- volantino in acciaio verniciato;
- dispositivo per la lettura ed il blocco della posizione di taratura.
La valvola e' comprensiva di sistema di preregolazione con bloccaggio di massima apertura, rubinetti per attacco al manometro differenziale e rubinetto di scarico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.33.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	51,19
B.72.48.33.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	62,02
B.72.48.33.5	attacchi diametro 1"		cad.	67,28
B.72.48.33.7	attacchi diametro 1"1/4		cad.	88,82
B.72.48.33.9	attacchi diametro 1"1/2		cad.	113,00
B.72.48.33.11	attacchi diametro 2"		cad.	158,80
B.72.48.35	VALVOLA DI TARATURA
Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per il bilanciamento dei circuiti di distribuzione acqua calda e fredda per impianti di riscaldamento e condizionamento avente le seguenti caratteristiche:
- corpo valvola in ghisa; 
- coperchio e parti interne in "Ametal";
- bulloni di fissaggio in acciaio inox;
- volantino di manovra in alluminio;
- attacchi piezometrici;
- anello di tenuta degli alberi (O-Ring) in gomma EPDM;
- PN 16;
- blocco della posizione di taratura.
La valvola e' comprensiva di sistema di preregolazione con bloccaggio di massima apertura, coppelle isolanti preformate, controflange ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.35.1	attacchi DN 65		cad.	250,80
B.72.48.35.3	attacchi DN 80		cad.	485,10
B.72.48.35.5	attacchi DN 100		cad.	756,90
B.72.48.35.7	attacchi DN 125		cad.	1.051,00
B.72.48.35.9	attacchi DN 150		cad.	1.445,00
B.72.48.35.11	attacchi DN 200		cad.	2.533,00
B.72.48.35.13	attacchi DN 250		cad.	3.232,00
B.72.48.35.15	attacchi DN 300		cad.	7.006,00
B.72.48.37	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata costituito da:
- corpo in ottone;
- molla in acciaio inox;
- assieme pistone in ottone nichelato;
- pressione massima di esercizio 25 bar;
- temperatura massima di esercizio 153°C;
- precisione +/- 5 %;
- campo di pressione da 1,4  a 42   m c. a.;
- campo di portata   da 0,45 a 15,4 m3/h.
Dovra' soddisfare inoltre le seguenti caratteristiche:
- mantenimento costante della portata voluta anche al variare delle condizioni di funzionamento dell'impianto;
- autopulente;
- equilibratura automatica dei circuiti serviti.
Lo stabilizzatore sara' completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.37.1	attacchi  1/2"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	64,64
B.72.48.37.3	attacchi  1/2"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	64,64
B.72.48.37.5	attacchi  3/4"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	64,64
B.72.48.37.7	attacchi  3/4"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	64,64
B.72.48.37.9	attacchi    1"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	75,69
B.72.48.37.11	attacchi    1"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	75,69
B.72.48.37.13	attacchi 1"1/4  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	113,00
B.72.48.37.15	attacchi 1"1/4  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	113,00
B.72.48.37.17	attacchi 1"1/2  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	194,00
B.72.48.37.19	attacchi 1"1/2  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	194,00
B.72.48.37.21	attacchi 2"     campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	334,30
B.72.48.37.23	attacchi 2"     campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	334,30
B.72.48.39	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 50 - DN 80
Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata costituito da:
- corpo in ottone;
- molla in acciaio inox;
- assieme pistone in ottone nichelato;
- attacchi flangiati;
- pressione massima di esercizio 25 bar;
- temperatura massima di esercizio 135°C;
- precisione +/- 5 %;
- campo di pressione da 1,4  a 42   m.c. a.;
- campo di portata   da 1,82 a 34,1 m3/h.
Dovra' soddisfare inoltre le seguenti caratteristiche:
- mantenimento costante della portata voluta anche al variare delle condizioni di funzionamento dell'impianto;
- autopulente;
- equilibratura automatica dei circuiti serviti.
Lo stabilizzatore sara' completo di controflange, tiranti, guarnizioni, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.39.1	attacchi DN 50  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	541,40
B.72.48.39.3	attacchi DN 50  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	541,40
B.72.48.39.5	attacchi DN 65  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	646,50
B.72.48.39.7	attacchi DN 65  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	646,50
B.72.48.39.9	attacchi DN 80  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	725,30
B.72.48.39.11	attacchi DN 80  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	725,30
B.72.48.41	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350
Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata costituito da:
- corpo in ghisa;
- molla in acciaio inox;
- assieme pistone in ottone nichelato;
- attacchi flangiati;
- pressione massima di esercizio 25 bar;
- temperatura massima di esercizio 135°C;
- precisione +/- 5 %;
- campo di pressione da 1,4  a 42    m c. a.;
- campo di portata   da 16   a 734,5 m3/h.
Dovra' soddisfare inoltre le seguenti caratteristiche:
- mantenimento costante della portata voluta anche al variare delle condizioni di funzionamento dell'impianto;
- autopulente;
- equilibratura automatica dei circuiti serviti.
Lo stabilizzatore sara' completo di controflange, tiranti, guarnizioni, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.41.1	attacchi DN 100 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	1.293,00
B.72.48.41.3	attacchi DN 100 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	1.293,00
B.72.48.41.5	attacchi DN 150 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	2.318,00
B.72.48.41.7	attacchi DN 150 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	2.318,00
B.72.48.41.9	attacchi DN 200 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	3.180,00
B.72.48.41.11	attacchi DN 200 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	3.180,00
B.72.48.41.13	attacchi DN 250 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	4.526,00
B.72.48.41.15	attacchi DN 250 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	4.526,00
B.72.48.41.17	attacchi DN 300 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	5.256,00
B.72.48.41.19	attacchi DN 300 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	5.256,00
B.72.48.41.21	attacchi DN 350 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	5.713,00
B.72.48.41.23	attacchi DN 350 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	5.713,00
B.72.48.43	RUBINETTO A SFERA IN OTTONE
Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera in ottone, PN 16, costituito da:
- corpo, manicotto, sfera, ghiera e portagomma in ottone cromato secondo UNI 5705;
- seggi e guarnizione premistoppa in P.T.F.E.;
- premistoppa e perno di manovra in ottone secondo UNI 5705;
- leva di manovra in alluminio verniciato secondo UNI 7363;
- bullone in acciaio UNI 5334;
- guarnizione O-ring in gomma;
- rompigetto in plastica;
- temperatura di esercizio 0 - 100°C.
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.48.43.1	Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/8"     DN  10		cad.	3,26
B.72.48.43.3	Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2"     DN  15		cad.	3,26
B.72.48.43.5	Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/4"     DN  20		cad.	4,83
B.72.48.43.7	Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro   1"     DN  25		cad.	8,62

B.72.50	LAVORI COMPIUTI - VALVOLAME RADIATORI

B.72.50.1	VALVOLE RADIATORI
Fornitura e posa in opera di valvole radiatori a semplice regolaggio sulla mandata di ogni corpo scaldante. 
Le valvole dovranno essere in bronzo BS 2N UNI 7013/8.72 oppure in ottone stampato OT 60 UNI 4891.62.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei cappucci che dovranno essere stampati in vetroresina termoindurente e costituiranno volantino di manovra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.50.1.1	diametro attacco: 1/2"		cad.	24,90
B.72.50.3	DETENTORE
Fornitura e posa in opera di detentore montato sul ritorno di ogni corpo scaldante. 
Il detentore dovràn essere in bronzo BS 2N UNI 7013/8.72 oppure in ottone stampato OT 60 UNI 4891.62.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei cappucci e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.50.3.1	diametro attacco: 1/2"		cad.	24,12
B.72.50.5	VALVOLINA AUTOMATICA SFOGO ARIA
Fornitura e posa in opera di valvolina automatica sfogo aria costituita da:
- corpo in ottone OT 58 cromato con attacco da 3/8";
- coperchio portadischetti in ottone OT 58;
- molla per la sfera in acciaio speciale;
- anello di tenuta O-ring in neoprene;
- dischetti in fibra cellulosa speciale;
- volantino di sicurezza manovrabile con chiave esagonale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa  e quanto altro dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.50.5.1	diametro attacco: 3/8"		cad.	9,63
B.72.50.6	VALVOLINA MANUALE SFOGO ARIA
Fornitura e posa in opera di valvolina manuale di sfogo aria avente le seguenti caratteristiche:
- corpo in ottone OT 58 cromato con attacco da 3/8";
- manopola in resina acetalica;
- filettatura provvista di anello di tenuta in PTFE;
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.50.6.1	diametro attacco: 3/8"		cad.	8,01
B.72.50.8	VALVOLA TERMOSTATICA A DUE VIE
Fornitura e posa in opera di valvola termostatica a due vie per radiatore (modello di sicurezza per locali pubblici) rispondente alla classe A delle norme UNI 7942 ed omologata ai sensi dell'art. 4 della Legge 373/1976.
La valvola termostatica dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche:
- corpo valvola in ottone nichelato opaco;
- controllo costante della portata indotta nel corpo scaldante in funzione della temperatura ambiente prefissata;
- autorità maggiore od uguale a 0,5;
- campo di regolazione da 10°C a 25°C;
- testa termostatica smontabile dal corpo valvola;
- sistema meccanico di blocco e/o limitatore della temperatura prefissata;
- regolazione continua a mezzo di chiave speciale;
- sicurezza antifurto;
- resistenza a flessione della testa superiore a 100 kg.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.50.8.1	diametro attacco: 1/2"		cad.	62,84
B.72.50.8.3	diametro attacco: 3/4"		cad.	68,28
B.72.50.9	VALVOLA TERMOSTATICA A QUATTRO VIE PER MONOTUBO
Fornitura e posa in opera di valvola termostatica a quattro vie per radiatore in impianto monotubo (modello di sicurezza per locali pubblici) rispondente alla classe A delle norme UNI 7942 ed omologata ai sensi dell'art. 4 della Legge 373/1976; la valvola termostatica dovrà inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche:
- corpo valvola in ottone nichelato opaco;
- controllo costante della portata indotta nel corpo scaldante in funzione della temperatura ambiente prefissata;
- autorità maggiore od uguale a 0,5;
- campo di regolazione da 10 .C a 25°C;
- testa termostatica smontabile dal corpo valvola;
- sistema meccanico di blocco e/o limitatore della temperatura prefissata;
- regolazione continua a mezzo di chiave speciale;
- sicurezza antifurto;
- resistenza a flessione della testa superiore a 100 kg.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.50.9.1	diametro attacco: 1/2"		cad.	82,98
B.72.50.9.3	diametro attacco: 3/4"		cad.	82,98

B.72.52	LAVORI COMPIUTI - CORPI SCALDANTI

B.72.52.1	RECUPERO RADIATORI
Recupero di radiatori esistenti di ogni tipo e misura comprendente lo smontaggio e riassemblaggio dei vari elementi per la trasformazione in corpi della capacità termica atta al fabbisogno dei vari locali, lavaggio interno, sostituzione ed eventuale aggiunta di tappi, nipples, guarnizioni, valvoline manuali di sfogo aria, rubinetti di scarico e mensole di sostegno.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.52.1.1	a forfait		a corpo	   
B.72.52.1.3			kW	102,64
B.72.52.3	RADIATORI IN GHISA
Fornitura e posa in opera di radiatori in ghisa, marchio E.CO.MA.R., ad elementi componibili a più colonne o a piastre, garantiti alla pressione di 4 Ate.
La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati.
Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; sarà ancorato al muro mediante 4 mensole di sostegno di lunghezza tale da evitare lo sbandieramento; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante.
La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C.
Il radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo e quanto altro ncessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.52.3.5			kW	169,00
B.72.52.4	PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di Piastre Radianti, realizzate in alluminio estruso 6060 TS secondo UNI 9006/1; assenza di punti di giunzione saldati; con accoppiamenti ad incastro con tenuta meccanica; verniciatura a polveri; resistenza a pressione non inferiore a 710 Pa; Contenuto d'acqua pari a 4 l/m2.
Possibilità di sollevamento e trasporto da parte di una sola persona (peso contenuto entro i 30 kg previsti dalla 626/96); Ancoraggio a parete con sistema che ne permetta la loro rapida amovibilità in caso di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle pareti; 
Per la prevenzione degli infortuni dovuti ad urto le piastre dovranno avere sporgenza massima da filo muro (ingombro massimo) non superiore a 45mm ed essere prive di spigoli vivi. Le naturali sporgenze dovranno essere stondate, i fianchi cedevoli per assorbimento urti e le superfici dovranno essere piane e senza asperità o fessure che possano cagionare danno alle dita.
Per la prevenzione degli infortuni dovuti a scottature, le piastre dovranno avere la temperatura di utilizzo consigliata non superiore ai 55°C e non avere valvole di sfiato a vista e/o detentori esterni.
La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati.
Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; sarà ancorato al muro mediante apposite staffe di sostegno di lunghezza tale da evitare l'innesco di possibili fattori convettivi; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco massimo di 2,5 cm ed un ingombro massimo di 5 cm dalla parete verticale. 
L'alimentazione dovrà essere incrociata. 
La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura D t = 50°C.
La piastra radiante è comprensiva di: N° 1 Fianchetto destro, N° 1 Fianchetto sinistro, N° 2 staffe per fissaggio a parete, N° 4 viti 3,5 X 30, N° 4 cunei per il fissaggio alla staffa, N° 1 foglio di alluminio adesivo della dimensione delle Piastre Radianti, N° 1 profilo copritestata superiore, N° 1 profilo copritestata inferiore,  N° 1 coprigiunto superiore destro, N° 1 coprigiunto inferiore destro, N° 1 coprigiunto superiore sinistro, N° 1 coprigiunto inferiore sinistro, N° 4 tasselli ad espansione da 8 mm completi di vite, N° 1 tappo da 3/8", N° 1 valvola di sfogo aria manuale od automatica da 3/8", N° 4 raccordi da 3/8"X 12
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo, l'allacciamento alla rete di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.52.4.1	piastre altezza 80 cm		kW/h	549,60
B.72.52.4.3	piastre altezza 160 cm		kW/h	539,40
B.72.52.4.5	piastre altezza 200 cm		kW/h	529,20
B.72.52.4.7	piastre altezza 250 cm		kW/h	519,00
B.72.52.4.9	piastre altezza 300 cm		kW/h	508,90
B.72.52.5	RADIATORI LAMELLARI IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di radiatori lamellari in aciaio, realizzati mediante imbutitura e saldatura elettrica con lamiera Fe o Fe P02 UNI 5866.66 di spessore non inferiore a 12/10 di mm. 
La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati.
Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante.
La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C.
Il radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno, valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo previo trattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.52.5.1			kW	162,00
B.72.52.7	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in acciaio, realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866.66 di spessore 15/10 di mm.
L'unione dei vari elementi dei radiatori dovrà essere realizzata con nippli conici a doppia filettatura.
La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati.
Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante.
La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C.
Il radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno, valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo previo trattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.52.7.2	2 colonne, H fino a 200		kW	416,60
B.72.52.7.3	2 colonne, H fino a 300		kW	385,60
B.72.52.7.5	2 colonne, H fino a 400		kW	278,10
B.72.52.7.7	2 colonne, H fino a 500		kW	213,20
B.72.52.7.9	2 colonne, H fino a 600		kW	179,70
B.72.52.7.11	2 colonne, H fino a 750		kW	146,30
B.72.52.7.13	2 colonne, H fino a 900		kW	140,60
B.72.52.7.15	2 colonne, H fino a 1000		kW	138,60
B.72.52.7.17	2 colonne, H fino a 1500		kW	159,30
B.72.52.7.19	2 colonne, H fino a 1800		kW	155,40
B.72.52.7.21	2 colonne, H fino a 2000		kW	166,80
B.72.52.7.23	2 colonne, H fino a 2500		kW	152,70
B.72.52.7.25	3 colonne, H fino a 200		kW	212,40
B.72.52.7.27	3 colonne, H fino a 300		kW	322,80
B.72.52.7.29	3 colonne, H fino a 400		kW	232,70
B.72.52.7.31	3 colonne, H fino a 500		kW	186,30
B.72.52.7.33	3 colonne, H fino a 600		kW	143,10
B.72.52.7.35	3 colonne, H fino a 750		kW	124,80
B.72.52.7.37	3 colonne, H fino a 900		kW	121,40
B.72.52.7.39	3 colonne, H fino a 1000		kW	119,50
B.72.52.7.41	3 colonne, H fino a 1500		kW	151,90
B.72.52.7.43	3 colonne, H fino a 1800		kW	150,00
B.72.52.7.45	3 colonne, H fino a 2000		kW	149,00
B.72.52.7.47	3 colonne, H fino a 2500		kW	147,20
B.72.52.7.49	4 colonne, H fino a 200		kW	281,10
B.72.52.7.51	4 colonne, H fino a 300		kW	296,80
B.72.52.7.53	4 colonne, H fino a 400		kW	223,50
B.72.52.7.55	4 colonne, H fino a 500		kW	153,60
B.72.52.7.57	4 colonne, H fino a 600		kW	124,10
B.72.52.7.59	4 colonne, H fino a 750		kW	119,90
B.72.52.7.61	4 colonne, H fino a 900		kW	104,50
B.72.52.7.63	4 colonne, H fino a 1000		kW	120,50
B.72.52.7.65	4 colonne, H fino a 1500		kW	152,60
B.72.52.7.67	4 colonne, H fino a 1800		kW	150,60
B.72.52.7.69	4 colonne, H fino a 2000		kW	149,50
B.72.52.7.71	4 colonne, H fino a 2500		kW	147,60
B.72.52.7.73	5 colonne, H fino a 200		kW	255,90
B.72.52.7.75	5 colonne, H fino a 300		kW	264,30
B.72.52.7.77	5 colonne, H fino a 400		kW	204,50
B.72.52.7.79	5 colonne, H fino a 500		kW	161,20
B.72.52.7.81	5 colonne, H fino a 600		kW	132,50
B.72.52.7.83	5 colonne, H fino a 750		kW	129,00
B.72.52.7.85	5 colonne, H fino a 900		kW	114,20
B.72.52.7.87	5 colonne, H fino a 1000		kW	117,00
B.72.52.7.89	5 colonne, H fino a 1500		kW	150,40
B.72.52.7.91	5 colonne, H fino a 1800		kW	148,70
B.72.52.7.93	5 colonne, H fino a 2000		kW	147,90
B.72.52.7.95	5 colonne, H fino a 2500		kW	146,10
B.72.52.7.97	6 colonne, H fino a 200		kW	248,10
B.72.52.7.99	6 colonne, H fino a 300		kW	258,60
B.72.52.7.101	6 colonne, H fino a 400		kW	200,60
B.72.52.7.103	6 colonne, H fino a 500		kW	157,90
B.72.52.7.105	6 colonne, H fino a 600		kW	129,50
B.72.52.7.107	6 colonne, H fino a 750		kW	126,80
B.72.52.7.109	6 colonne, H fino 900		kW	124,80
B.72.52.7.111	6 colonne, H fino 1000		kW	127,20
B.72.52.7.113	6 colonne, H fino 1500		kW	161,50
B.72.52.7.115	6 colonne, H fino 1800		kW	162,10
B.72.52.7.117	6 colonne, H fino 2000		kW	161,10
B.72.52.7.119	6 colonne, H fino 2500		kW	159,50
B.72.52.8	VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ.
Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da:
- carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta resistenza sulla mandata dell'aria;
- telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di sostegno;
- uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocità ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi;
- filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore;
- una batteria di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, completa di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvolina di sfiato e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata;
- termostato ambiente di tipo elettronico per il controllo dell'accensione e dello spegnimento del ventilatore.
Il pannello comandi sarà completo di pulsante acceso/spento, di un commutatore estate/inverno, cursore per regolare la temperatura ambiente, selettore delle velocità del ventilatore, sonda di consenso nella fase invernale, sull'acqua calda, impostata a 35°C.
Il termostato andrà posato a parete con posizione ed altezza a scelta della D.L.
- valvola a due o tre vie a funzionamento on/off, tempo di apertura e chiusura adeguati alla funzione di regolazione della temperatura ambiente, alimentazione 220-230 V monofase, completa di raccorderia;
- bacinella di raccolta condensa per l'utilizzo del ventilconvettore in raffrescamento;
- raccordi in lamiera alle griglie della carenatura esterna;
- eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto;
- certificazione CE.
Adatto per posa a pavimento con mobiletto in vista, sospeso con mobiletto in vista, incassato.
La potenza del ventilconvettore richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura aria ambiente = 20°C; temperatura ingresso/uscita acqua = 70/60°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per l'allacciamento alla rete di scarico della condensa (per funzionamento estivo) e ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione.
B.72.52.8.1	potenzialità in risc. 2500		cad.	622,80
B.72.52.8.3	potenzialità in risc. 3000		cad.	641,60
B.72.52.8.5	potenzialità in risc. 3500		cad.	660,40
B.72.52.8.7	potenzialità in risc. 4000		cad.	677,70
B.72.52.8.9	potenzialità in risc. 4500		cad.	690,40
B.72.52.8.11	potenzialità in risc. 5000		cad.	713,10
B.72.52.8.13	potenzialità in risc. 5500		cad.	720,20
B.72.52.8.15	potenzialità in risc. 6000		cad.	730,10
B.72.52.8.17	potenzialità in risc. 6500		cad.	739,10
B.72.52.8.19	potenzialità in risc. 7000		cad.	745,50
B.72.52.8.21	potenzialità in risc. 7500		cad.	752,10
B.72.52.8.23	potenzialità in risc. 8000		cad.	760,80
B.72.52.8.25	potenzialità in risc. 8500		cad.	770,30
B.72.52.8.27	potenzialità in risc. 9000		cad.	777,50
B.72.52.8.29	potenzialità in risc. 9500		cad.	786,70
B.72.52.8.31	potenzialità in risc. 10000		cad.	796,40
B.72.52.8.33	potenzialità in risc. 10500		cad.	803,20
B.72.52.8.35	potenzialità in risc. 11000		cad.	809,40
B.72.52.8.37	potenzialità in risc. 11500		cad.	817,60
B.72.52.8.39	potenzialità in risc. 12000		cad.	831,90
B.72.52.8.41	potenzialità in risc. 12500		cad.	848,20
B.72.52.8.43	potenzialità in risc. 13000		cad.	863,50
B.72.52.12	VENTILCONVETTORI - 2 BATTERIE DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ.
Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da:
- carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta resistenza sulla mandata dell'aria;
- telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di sostegno;
- uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocità ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi;
- filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore;
- due batterie di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, complete di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvoline di sfiato e detentori per il sezionamento e la regolazione della portata;
- termostato ambiente di tipo elettronico per il controllo dell'accensione e dello spegnimento del ventilatore. Il pannello comandi sarà completo di pulsante acceso/spento, di un commutatore estate/inverno, cursore per regolare la temperatura ambiente, selettore delle velocità del ventilatore, sonda di consenso nella fase invernale, sull'acqua calda, impostata a 35°C. Il termostato andrà posato a parete con posizione ed altezza a scelta della D.L.
- valvola a due o tre vie a funzionamento on/off, tempo di apertura e chiusura adeguati alla funzione di regolazione della temperatura ambiente, alimentazione 220-230 V monofase, completa di raccorderia;
- bacinella di raccolta condensa per l'utilizzo del ventilconvettore in raffrescamento;
- raccordi in lamiera alle griglie della carenatura esterna;
- eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto;
- certificazione CE.
Adatto per posa a pavimento con mobiletto in vista, sospeso con mobiletto in vista, incassato.
La potenza del ventilconvettore richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura di mandata dell'acqua di 70°C, salto termico di 10°C, temperatura dell'aria ambiente di 20°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per l'allacciamento alla rete di scarico della condensa (per funzionamento estivo) e ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione.
B.72.52.12.1	potenzialità in risc. 2500		cad.	755,80
B.72.52.12.3	potenzialità in risc. 3000		cad.	777,50
B.72.52.12.5	potenzialità in risc. 3500		cad.	806,30
B.72.52.12.7	potenzialità in risc. 4000		cad.	841,40
B.72.52.12.9	potenzialità in risc. 4500		cad.	864,20
B.72.52.12.11	potenzialità in risc. 5000		cad.	896,20
B.72.52.12.13	potenzialità in risc. 5500		cad.	923,60
B.72.52.12.15	potenzialità in risc. 6000		cad.	932,60
B.72.52.12.17	potenzialità in risc. 6500		cad.	946,80
B.72.52.12.19	potenzialità in risc.7000		cad.	961,00
B.72.52.12.21	potenzialità in risc.7500		cad.	975,20
B.72.52.12.23	potenzialità in risc.8000		cad.	987,10
B.72.52.12.25	potenzialità in risc.8500		cad.	1.000,80
B.72.52.12.27	potenzialità in risc.9000		cad.	1.013,10
B.72.52.16	AEROTERMI ELICOIDALI
Fornitura e posa in opera di aerotermi elicoidali rispondenti alla normativa UNI 6552 e costituiti da:
- cassa portante in acciaio stampato protetta contro l'ossidazione e la corrosione mediante trattamento di fosfatizzazione e di verniciatura elettrostatica in forno;
- griglie in acciaio stampato a profilo sagomato orientabili separatamente;
- ventilatore elicoidale a quattro pale in alluminio, di tipo antiscintilla;
- motore elettrico, 380 V 50 Hz, a doppia velocità, silenzioso, ammortizzato con appositi supporti elastici e protetto contro i sovraccarichi;
- batteria di scambio termico con tubo in rame ad alettatura a pacco continuo in alluminio rigido di alluminio, completa di attacchi per il collegamento alla rete idraulica di alimentazione, rubinetto di scarico e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata;
- termostato di minima, del tipo ad immersione, montato sul ritorno del circuito, per l'arresto del ventilatore;
- pannello per l'accensione e la commutazione della velocità del ventilatore;
- telesalvamotore;
- certificazione CE.
La potenza dell'areotermo richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura di mandata dell'acqua di 85°C, salto termico 15°C, temperatura dell'aria ambiente di 15°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per le mensole e ogni altro onere ed accessorio neccessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione.
B.72.52.16.1	potenzialità 6000		cad.	716,30
B.72.52.16.3	potenzialità 7500		cad.	750,10
B.72.52.16.5	potenzialità 9000		cad.	785,70
B.72.52.16.7	potenzialità 11000		cad.	811,00
B.72.52.16.9	potenzialità 14000		cad.	832,10
B.72.52.16.11	potenzialità 17000		cad.	840,00
B.72.52.16.13	potenzialità 20000		cad.	888,70
B.72.52.16.15	potenzialità 23000		cad.	916,10
B.72.52.16.17	potenzialità 26000		cad.	939,10
B.72.52.16.19	potenzialità 29000		cad.	991,00
B.72.52.16.21	potenzialità 32000		cad.	1.062,00
B.72.52.16.23	potenzialità 35000		cad.	1.136,00
B.72.52.16.25	potenzialità 40000		cad.	1.160,00
B.72.52.16.27	potenzialità 45000		cad.	1.185,00
B.72.52.16.29	potenzialità 50000		cad.	1.206,00
B.72.52.19	TERMOSTRISCE RADIANTI
Fornitura e posa in opera di termostrisce radianti con parte superiore coibentata costituite da:
- tubi in acciaio senza saldatura, con trattamento di protezione effettuato mediante procedimento di fosfograssaggio, deposizione di film plastico protettivo e verniciatura a polveri epossidiche essiccate in forno a 180°C;
- collettore sia in testata iniziale che finale, saldato sul pannello, munito di rubinetto scarico acqua í 3/8", sfiato aria í 3/8";
- detentore in entrata;
- materassino isolante in lana di vetro aprettata con carta bitumata nella parte superiore;
Le calorie richieste, ai fini della contabilizzazione della resa calorica, saranno quelle effettivamente rese dalla termostriscia in funzione di una portata min. per tubo di 300 lt/h., della temperatura media e del salto termico di progetto della singola termostriscia, adottando a base di calcolo una temperatura massima di mandata pari a 85°C (tale valore è valido solo per la prima termostriscia se queste sono collegate in serie) ed una temperatura ambiente di 20°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per gli allacciamenti idraulici, il montaggio e la posa in opera compresi i tiranti e tutta la ferramenta di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.52.19.1	L= 300 mm, resa termica W/ml=250		m	79,57
B.72.52.19.3	L= 300 mm, resa termica W/ml=300		m	82,58
B.72.52.19.5	L= 600 mm, resa termica W/ml=480		m	94,15
B.72.52.19.7	L= 600 mm, resa termica W/ml=560		m	103,21
B.72.52.19.9	L= 900 mm, resa termica W/ml=700		m	109,70
B.72.52.19.11	L= 900 mm, resa termica W/ml=820		m	121,80
B.72.52.21	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Fornitura e posa in opera di riscaldamento a pavimento eseguito a differenti distanze fra i tubi per un adattamento al fabbisogno termico costituito da:
- tubo in polietilene reticolato ad alta pressione con barriera antiossigeno;
- strisce isolanti di bordo in fibra minerale, non combustibili secondo le norme, di spessore 10 mm, altezza 130 mm e posate sovrapposte per 5 cm nei punti di giunzione;
- foglio protettivo in polietilene di spessore 0.2 mm, con funzione di barriera al vapore, da posarsi sopra lo strato isolante, sovrapposto per un minimo di 8 cm nei punti di giunzione e tirato verso l'alto nella zona della parete fino oltre le strisce isolanti di bordo;
- polistirene estruso, densità minima 27 kg/m3, spessore 4 cm;
- rete metallica di supporto in filo liscio di diametro 3 mm senza bave e spigoli acuti, con protezione anti corrosione e collegata con fissareti in acciaio plastificato;
- clips fissatubo, in poliammide, morbidi e senza spigoli, posati sulla rete di supporto secondo le distanze fra i tubi;
- additivo per calcestruzzo, occorrente per rendere il massetto più compatto ed aumentarne il potere di imbibizione, da usarsi nella quantità di 1,1 litri per ogni 100 kg di cemento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.52.21.1	interasse tubi 10 cm		m²	59,90
B.72.52.21.3	interasse tubi 20 cm		m²	45,71
B.72.52.21.5	interasse tubi 30 cm		m²	41,49
B.72.52.23	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
Fornitura e posa in opera di collettore compatto di distribuzione in poliamide rinforzata con fibra di vetro, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito da:
- valvole di mandata con regolazione micrometrica;
- detentori di ritorno termostatizzabili;
- termometro di mandata collettore;
- termometri di ritorno singoli circuiti;
- valvoline manuali di sfogo aria;
- attacchi collettore diam. 1" con compensatori flessibili in acciaio;
- cassetta con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilità di installare un sistema di regolazione;
- valvole a sfera diam. 1" per l'intercettazione e la taratura del collettore di distribuzione, complete di leva e scala di regolazione con prefissaggio della portata richiesta.
Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.52.23.1	numero circuiti: 3		cad.	817,60
B.72.52.23.3	numero circuiti: 4		cad.	869,70
B.72.52.23.5	numero circuiti: 5		cad.	920,70
B.72.52.23.7	numero circuiti: 6		cad.	1.007,00
B.72.52.23.9	numero circuiti: 7		cad.	1.101,00
B.72.52.23.11	numero circuiti: 8		cad.	1.155,00
B.72.52.23.13	numero circuiti: 9		cad.	1.209,00
B.72.52.23.15	numero circuiti: 10		cad.	1.286,00
B.72.52.26	COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI OT58
Fornitura e posa in opera di collettore premontato di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito da:
- valvole di mandata con regolazione micrometrica;
- detentori di ritorno termostatizzabili;
- termometro di mandata collettore;
- termometro di ritorno collettore;
- valvoline manuali di sfogo aria;
- attacchi collettore;
- cassetta da incasso, con portina per l'alloggiamento dei collettori, con possibilità di installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;
- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata;
- valvola di taratura o dispositivo automatico di regolazione portata;
- filtro;
- misuratore di portata per ogni singolo circuito;
- rubinetti di scarico per i collettori di mandata e ritorno.
Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.52.26.1	numero circuiti: 3		cad.	791,80
B.72.52.26.3	numero circuiti: 4		cad.	831,00
B.72.52.26.5	numero circuiti: 5		cad.	882,20
B.72.52.26.7	numero circuiti: 6		cad.	981,30
B.72.52.26.9	numero circuiti: 7		cad.	1.020,40
B.72.52.26.11	numero circuiti: 8		cad.	1.060,00
B.72.52.26.13	numero circuiti: 9		cad.	1.118,00
B.72.52.26.15	numero circuiti: 10		cad.	1.157,00
B.72.52.27	RADIATORI SCALDASALVIETTE
Fornitura e posa in opera di radiatore scaldasalviette, monocolonna in acciaio, con lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866/66, spessore 15/10 mm, conformi alla normativa UNI EN 442.
La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C.
Sono compresi nel prezzo: mensole di sostegno, tappi ciechi, valvoline manuali di sfogo aria.
Tutti i corpi scaldanti dovranno essere forniti preverniciati con colore a scelta della D.L.
B.72.52.27.50	H= 759, L=450, 385 W		cad.	192,70
B.72.52.27.55	H= 759, L=500, 422 W		cad.	196,80
B.72.52.27.60	H= 759, L=550, 460 W		cad.	200,50
B.72.52.27.65	H= 759, L=600, 497 W		cad.	203,70
B.72.52.27.70	H= 759, L=750, 609 W		cad.	207,80
B.72.52.27.75	H= 759, L=1000, 795 W		cad.	218,80
B.72.52.27.80	H= 1191, L=450, 552 W		cad.	255,40
B.72.52.27.85	H=1191 , L=500, 611 W		cad.	260,80
B.72.52.27.90	H=1191 , L=550, 671 W		cad.	265,90
B.72.52.27.95	H= 1191, L=600, 730 W		cad.	267,70
B.72.52.27.100	H=1191 , L=750, 908 W		cad.	274,10
B.72.52.27.105	H=1191 , L=1000, 1204 W		cad.	286,90
B.72.52.27.110	H=1520 , L=450, 695 W		cad.	304,30
B.72.52.27.115	H=1520 , L=500, 771 W		cad.	310,30
B.72.52.27.120	H=1520 , L=550, 847 W		cad.	315,30
B.72.52.27.125	H=1520 , L=600, 922 W		cad.	318,00
B.72.52.27.130	H=1520 , L=750, 1149 W		cad.	325,80
B.72.52.27.135	H=1520 , L=1000, 1527 W		cad.	342,30
B.72.52.27.140	H=1803 , L=450, 860W		cad.	366,60
B.72.52.27.145	H=1803 , L=500, 946 W		cad.	374,30
B.72.52.27.150	H=1803 , L=550, 1031 W		cad.	392,90
B.72.52.27.155	H=1803 , L=600, 1116 W		cad.	396,10
B.72.52.27.160	H=1803 , L=750, 1372 W		cad.	405,20
B.72.52.27.165	H=1803 , L=1000, 1797 W		cad.	425,80

B.72.54	LAVORI COMPIUTI - SANITARI E AUSILI DISABILI

B.72.54.1	LAVABO A CANALE
Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in fyre-clay, posto su mensole in acciaio profilato verniciato e completo di sifone, piletta diametro 1"1/4 e scarico cromato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.1.1	dimensioni 90x45x25		cad.	199,20
B.72.54.1.3	dimensioni 120x45x25		cad.	242,30
B.72.54.3	LAVABO IN PORCELLANA
Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 completo di scarico a saltarello, piletta diametro 1"1/4, scarico cromato, canotto, rosone e rubinetti sottolavabo in rame con rosette.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alla rete idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.3.1	dimensioni 50x40 ca.		cad.	172,40
B.72.54.3.3	dimensioni 65x50 ca.		cad.	210,30
B.72.54.5	LAVAPANNI
Fornitura e posa in opera di lavapanni in fyre-cley, posto su mensole di acciaio profilato verniciato e completo di sifone, piletta diametro 2"1/2 e scarico cromato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.5.1	dimensioni 60x75x35		cad.	183,40
B.72.54.7	LAVABO INCASSATO IN MONOBLOCCO
Fornitura e posa in opera di lavabo da incasso in porcellana dura vitreous-china 4542-4543 completo di scarico a saltarello, piletta diametro 1"1/4, scarico cromato, canotto, rosone e rubinetti sottolavabo in rame con rosette, rubinetto miscelatore monoforo finitura bianco/ottone.
E' compreso nel prezzo la fornitura e la posa in opera di mobile monoblocco in legno laccato trattato dim. 116x197x34 completo di specchio, pensile sx/dx, apparecchio di illuminazione per specchiera completo di 4 lampade ad incandescenza di adeguata potenza; colori a scelta della D.L.Compresi gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico, gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.7.1	Lavabo da incasso 58 x 50 con mobile in legno laccato		a corpo	2.481,00
B.72.54.9	VASO WC COMPLETO DI CASSETTA
Fornitura e posa in opera di vaso wc in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, completo di cassetta a zaino incassata a parete, sedile e coprisedile in plastica tipo pesante e tubo di cacciata.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro nacessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.9.1	installazione a pavimento		cad.	285,40
B.72.54.9.3	installazione sospeso		cad.	323,20
B.72.54.11	VASO ALLA TURCA COMPLETO CASSETTA
Fornitura e posa in opera di vaso alla turca in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, completo di cassetta a zaino incassata a parete.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.11.1			cad.	291,20
B.72.54.13	PIATTO DOCCIA
Fornitura e posa in opera di piatto doccia in gres porcellanato fyre-clay UNI 4542 completo di scarico sifonato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.13.1	dimensioni 70x70		cad.	199,20
B.72.54.13.3	dimensioni 80x80		cad.	242,30
B.72.54.15	VASCA IN ACCIAIO SMALTATO
Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato completa di scarico con erogazione incorporata e sifone.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.15.1	dimensioni 170x70		cad.	253,30
B.72.54.17	BIDET
Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543, completo di scarico cromato, canotto, rosone, rubinetti sotto bidet in rame con rosette, scarico a saltarello e piletta diametro 1"1/4.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.17.1	installazione a pavimento		cad.	188,70
B.72.54.17.3	installazione sospeso		cad.	253,30
B.72.54.19	ORINATOIO
Fornitura e posa in opera di orinatoio in porcellana dura vitrus-china UNI 4542-4543, montato a parete, del tipo a becco e completo di piletta, sifone, viti e tasselli di fissaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.19.1			cad.	177,70
B.72.54.21	LAVAPIEDI
Fornitura e posa in opera di lavapiedi in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, dimensioni minime esterne 50x40x25, completo di poggiapiedi, sifone, scarico, viti e tasselli di fissaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.21.1			cad.	253,30
B.72.54.23	VUOTATOIO
Fornitura e posa in opera di vuotatoio in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, dimensioni 48x43x40, completo di griglia metallica ribaltabile, sifone, scarico, viti e tasselli di fissaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte..
B.72.54.23.1			cad.	253,30
B.72.54.25	PILOZZO
Fornitura e posa in opera di pilozzo in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, dimensioni 48x43x40, completo di scarico, viti e tasselli di fissaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.
B.72.54.25.1			cad.	220,70
B.72.54.27	PILETTA PER DOCCIA
Fornitura e posa in opera di piletta di scarico per doccia in piombo diametro 2", completa di imbuto in acciaio inossidabile, griglia e vite in ottone cromato, sifone in PE, guaina impermeabilizzante delle dimensioni minime di 90x90 cm completa di raccordo all'imbuto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusa l'impermeabilizzazione del locale.
B.72.54.27.1			cad.	24,23
B.72.54.29	SERVIZIO DISABILI COMPLETO, ACCESSORIATO
Fornitura e posa in opera di apparecchiature ed arredi vari per l'approntamento di servizio per disabili eseguito secondo il D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503 e D.M. 14 giugno 1989 n° 236, completo di collegamenti alle reti idrica e di scarico e composto da:
- vaso w.c. in vitreous-china, altezza mm 510, completo di sedile speciale con appoggi fissi in plastica, catino allungato con apertura anteriore per l'accesso e l'uso di una doccetta esterna con funzione di bidet, cassetta di scarico a comando agevolato e con sifone incorporato;
- lavabo in vitreous-china, delle dimensioni di mm 670x430, completo di mensola pneumatica, cassetta a parete con bocchello estraibile per doccia a mano e gruppo di miscelazione monocomando a leva lunga;
- specchio con regolazione della pendenza;
- maniglioni.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e l'approntamento del servizio compresi gli allacciamenti idraulici  ed alla rete di scarico, quota parte di tubazioni zincate ed in P.E. di diametro adeguato, coibentazione delle tubazioni, viti e tasselli di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.29.1	servizio disabili accessoriato		a corpo	3.232,00
B.72.54.31	SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD
Fornitura e posa in opera di apparecchiature ed arredi vari per l'approntamento di servizio per disabili eseguito secondo il D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503 e D.M. 14 giugno 1989 n° 236, completo di collegamenti alle reti idrica e di scarico e composto da:
- vaso w.c. in vitreous-china, altezza mm 500, asse posto a 40 cm dalla parete destra (per chi entra dalla porta ), 140 cm dalla parete sinistra, distanza tra bordo anteriore tazza e parete posteriore 80 cm;
- lavabo in vitreous-china, delle dimensioni di mm 670x430, completo di miscelatore monocomando a leva lunga, mensole di sostegno, rubinetti sottolavabo, scarico sifonato, flessibili di collegamento. 
Le tubazioni andranno posizionate in maniera tale da non ostacolare il movimento del disabile nella zona sottolavabo;
- specchio fissato sopra il lavabo in zona compresa tra i 90 cm ed i 170 cm;
- corrimano orizzontale continuo su tutto il perimetro del locale;
- n° 2 maniglioni verticali fissati a pavimento ad e soffitto, posti ai lati della tazza w.c.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e l'approntamento del servizio compresi gli allacciamenti idraulici  ed alla rete di scarico, quota parte di tubazioni zincate ed in P.E. di diametro adeguato, coibentazione delle tubazioni, viti e tasselli di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.31.3	servizio disabili standard		a corpo	2.155,00
B.72.54.33	LAVABO A MENSOLE FISSE PER DISABILI
Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, mensole fisse, miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo.
Completo di collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.33.1	Lavabo con mensole fisse per disabili		cad.	468,90
B.72.54.35	LAVABO RECLINABILE PER DISABILI
Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, mensole reclinabili con inclinazione frontale a mezzo manopole (inclinazione da 0 110 mm), miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo.
Completo di collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.35.1	Lavabo con mensole reclinabili per disabili		cad.	662,20
B.72.54.37	LAVABO DISABILI RECLINABILE CON BARRA DI CONTROLLO
Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, con barra di controllo e mensole per la regolazione continua dell'inclinazione (inclinazione da 0/110 mm), miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo.
Completo di collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.37.1	Lavabo disabili reclinabile con barra di controllo		cad.	1.020,00
B.72.54.39	LAVABO DISABILI SOLLEVABILE CON COMANDO ELETTRICO
Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, con sistema di spostamento alto/basso da 0 a 200 mm, comando a joistick e attuatore elettrico 24 V in materiale antiurto e ignifugo, trasformatore 220-24 V, miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo.
Completo di collegamenti alla rete idrica a quella di scarico ed a quella elettrica, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.39.1	Lavabo disabili sollevabile con regolazione elettrica		cad.	1.488,00
B.72.54.41	LAVABO DISABILI INCLINABILE CON COMANDO ELETTRICO
Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, con sistema di inclinazione da 0 a 110 mm, comando a joistick e attuatore elettrico 24 V in materiale antiurto e ignifugo, trasformatore 220-24 V, miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo.
Completo di collegamenti alla rete idrica a quella di scarico ed a quella elettrica, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.41.1	Lavabo disabili inclinabile con regolazione elettrica		cad.	1.488,00
B.72.54.43	VASO W.C./BIDET
Fornitura e posa in opera di combinazione vaso w.c./bidet in ceramica, per installazione a pavimento, completo di sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovobile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mmdalla parete, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato.
Compresi i collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.43.1	Vaso W.C./bidet con comando di scarico a cassetta		cad.	662,20
B.72.54.43.3	Vaso W.C./bidet con comando pneumatico di scarico a distanza		cad.	741,10
B.72.54.45	VASO W.C./BIDET CON MISCELATORE TERMOSCOPICO
Fornitura e posa in opera di combinazione vaso w.c./bidet in ceramica, per installazione a pavimento, completo di sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovobile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mmdalla parete, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva a doccia telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata.
Compresi i collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.45.1	Vaso W.C./bidet con comando di scarico a cassetta		cad.	1.267,00
B.72.54.45.3	Vaso W.C./bidet con comando pneumatico di scarico a distanza		cad.	1.345,00
B.72.54.47	VASO W.C./BIDET SOSPESO
Fornitura e posa in opera di combinazione vaso w.c./bidet in ceramica, per installazione sospesa, completo di sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovobile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mmdalla parete, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato.
Compresi i collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.47.1	Vaso W.C./bidet sospeso con comando di scarico a cassetta		cad.	741,10
B.72.54.47.3	Vaso W.C./bidet sospeso comando pneumatico di scarico a distanza		cad.	825,20
B.72.54.49	VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE TERMOSCOPICO
Fornitura e posa in opera di combinazione vaso w.c./bidet in ceramica, per installazione sospesa, completo di sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovobile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mmdalla parete, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva a doccia telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata.
Compresi i collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, supporto a squadra per fissaggio a muro, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.49.1	Vaso W.C./bidet sospeso con comando di scarico a cassetta		cad.	1.508,00
B.72.54.49.3	Vaso W.C./bidet sospeso comando pneumatico di scarico a distanza		cad.	1.593,00
B.72.54.51	PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 90 x 90
Fornitura e posa in opera di piatto doccia accessibile, in vetroresina, dimensioni 90 x 90, colore bianco, installazione a filo pavimento, completo di flange di impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, piletta sifonata in PEHD, H = 100 mm.
Completo di collegamento alla rete di scarico e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.51.1	Piatto doccia a filo pavimento 90 x 90		cad.	248,10
B.72.54.53	PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 80 x 80
Fornitura e posa in opera di piatto doccia accessibile, in gres porcellanato fyre-clay, dimensioni 80 x 80, colore bianco, installazione a filo pavimento, completo di piletta sifonata in PEHD, H = 100 mm, collegamento alla rete di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.53.1	Piatto doccia a filo pavimento 80 x 80		cad.	237,00
B.72.54.55	BOX DOCCIA
Fornitura e posa in opera di box a due lati per piatto doccia a filo pavimento, altezza 1 x 0,90 ml, profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di sicurezza, serigrafato, completo di guarnizioni di tenuta a pressione sul piatto doccia.
Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.55.1	Box doccia		cad.	485,10
B.72.54.57	SPECCHIO RECLINABILE
Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con telaio in tubo di alluminio rivestito con 4 mm di nylon.
Completo di sistema di inclinazione frizionato, fissaggio a parete con protezione, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.57.1	Specchio reclinabile L = 670 mm.  H = 730 mm.		cad.	263,90
B.72.54.59	SEDILE PER DOCCIA E VASCA
Fornitura e posa in opera di sedile per doccia e/o vasca, in alluminio o acciaio rivestito in nylon, di colore a scelta della D.L. di rosette e viti di assemblaggio.nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.59.1	Sedile agganciabile per doccia		cad.	310,10
B.72.54.59.3	Sedile agganciabile per doccia in nylon fluorescente		cad.	383,70
B.72.54.59.5	Sedile agganciabile per doccia con inserti fotoluminescenti		cad.	339,50
B.72.54.59.7	Sedile ribaltabile per doccia		cad.	291,20
B.72.54.59.9	Sedile ribaltabile per doccia in nylon fluorescente		cad.	352,60
B.72.54.59.11	Sedile ribaltabile per doccia con inserti fotoluminescenti		cad.	306,90
B.72.54.59.13	Sedile ribaltabile per doccia, W.C., bidet		cad.	463,60
B.72.54.59.15	Sedile per vasca		cad.	291,20
B.72.54.59.17	Sedile per vasca in nylon fluorescente		cad.	352,60
B.72.54.61	CORRIMANO ORIZZONTALE
Fornitura e posa in opera di corrimano orizzontale in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, staffaggio, rosette e viti di assemblaggio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.61.1	Corrimano orizzontale		m	69,91
B.72.54.61.3	Corrimano orizzontale in nylon fluorescente		m	83,57
B.72.54.61.5	Corrimano orizzontale in nylon ad inserti fluorescenti		m	78,31
B.72.54.63	CORRIMANO ORIZZONTALE ANGOLARE
Fornitura e posa in opera di corrimano orizzontale angolare in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, staffaggio, rosette e viti di assemblaggio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.63.1	Corrimano orizzontale angolare		m	88,82
B.72.54.63.3	Corrimano orizzontale angolare in nylon fluorescente		m	105,10
B.72.54.63.5	Corrimano orizzontale angolare in nylon ad inserti fluorescenti		m	94,09
B.72.54.65	MANIGLIONE A MISURA
Fornitura e posa in opera di maniglione in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, "T" di staffaggio, rosette e viti di assemblaggio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.65.1	Maniglione		m	94,09
B.72.54.65.3	Maniglione in nylon fluorescente		m	115,60
B.72.54.65.5	Maniglione in nylon ad inserti fotoluminescenti		m	105,10
B.72.54.67	MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA
Fornitura e posa in opera di maniglione in nylon, adatto per il montaggio su doccia, vasca, w.c., porta, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.67.1	Maniglione 265 mm.		cad.	40,42
B.72.54.67.3	Maniglione 415 mm.		cad.	48,51
B.72.54.67.5	Maniglione 565 mm.		cad.	54,14
B.72.54.67.7	Maniglione 845 mm.		cad.	67,28
B.72.54.67.9	Maniglione 265 mm. in nylon fluorescente		cad.	48,51
B.72.54.67.11	Maniglione 415 mm. in nylon fluorescente		cad.	56,77
B.72.54.67.13	Maniglione 565 mm. in nylon fluorescente		cad.	64,64
B.72.54.67.15	Maniglione 845 mm. in nylon fluorescente		cad.	80,94
B.72.54.67.17	Maniglione 265 mm. in nylon con inserti fotoluminescenti		cad.	48,51
B.72.54.67.19	Maniglione 415 mm. in nylon con inserti fotoluminescenti		cad.	54,14
B.72.54.67.21	Maniglione 565 mm. in nylon con inserti fotoluminescenti		cad.	62,02
B.72.54.67.23	Maniglione 845 mm. in nylon con inserti fotoluminescenti		cad.	75,69
B.72.54.69	MANIGLIONE DI SOSTEGNO A MURO
Fornitura e posa in opera di maniglione di sostegno a muro, in nylon, adatto per lavabo, vasca, w.c., bidet, esecuzione destra/sinistra, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.69.1	Maniglione lunghezza 555 mm.		cad.	137,20
B.72.54.69.3	Maniglione lunghezza 825 mm.		cad.	167,10
B.72.54.69.5	Maniglione lunghezza 555 mm. in nylon fluorescente		cad.	167,10
B.72.54.69.7	Maniglione lunghezza 825 mm. in nylon fluorescente		cad.	199,20
B.72.54.69.9	Maniglione lunghezza 555 mm. in nylon inserti fotoluminescenti		cad.	148,20
B.72.54.69.11	Maniglione lunghezza 825 mm. in nylon inserti fotoluminescenti		cad.	177,70
B.72.54.71	MANIGLIONE DI SOSTEGNO A PAVIMENTO
Fornitura e posa in opera di maniglione di sostegno apavimento, in nylon, adatto per lavabo, w.c., bidet, esecuzione destra/sinistra, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.71.1	Maniglione L = 775 mm. H = 765 mm.		cad.	167,10
B.72.54.71.3	Maniglione L = 775 mm. H = 765 mm. in nylon fluorescente		cad.	199,20
B.72.54.71.5	Maniglione L = 775 mm. H = 765 mm. con inserti fotoluminescenti		cad.	183,40
B.72.54.73	MANIGLIONE ANGOLARE PER DOCCIA
Fornitura e posa in opera di maniglione angolare per doccia, in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.73.1	Maniglione L = 580 mm.		cad.	113,00
B.72.54.73.3	Maniglione L = 730 mm.		cad.	124,10
B.72.54.73.5	Maniglione L = 580 mm. in nylon fluorescente		cad.	134,50
B.72.54.73.7	Maniglione L = 730 mm. in nylon fluorescente		cad.	145,60
B.72.54.73.9	Maniglione L = 580 mm. con inserti fotoluminescenti		cad.	129,40
B.72.54.73.11	Maniglione L = 730 mm. con inserti fotoluminescenti		cad.	140,30
B.72.54.75	MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE
Fornitura e posa in opera di maniglione di sostegno a muro, per lavabo, w.c., bidet, in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di portarotolo, curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.75.1	Maniglione a parete		cad.	226,50
B.72.54.75.3	Maniglione a pavimento		cad.	248,10
B.72.54.75.5	Maniglione a muro    in nylon fluorescente		cad.	253,30
B.72.54.75.7	Maniglione a parete  in nylon fluorescente		cad.	285,40
B.72.54.75.9	Maniglione a muro    con inserti fotoluminescenti		cad.	237,00
B.72.54.75.11	Maniglione a parete  con inserti fotoluminescenti		cad.	263,90
B.72.54.77	MANIGLIONE VERTICALE
Fornitura e posa in opera di maniglione verticale in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.77.1	Maniglione verticale H = 1630 mm.		cad.	124,10
B.72.54.77.3	Maniglione verticale H = 1630 mm. in nylon fluorescente		cad.	150,80
B.72.54.77.5	Maniglione verticale H = 1630 mm. con inserti fotoluminescenti		cad.	145,60
B.72.54.79	SOLLEVATORE TRASLATORE MONOROTAIA
Fornitura e posa in opera di sollevatore traslatore monorotaia costituito da:
- gruppo sollevatore e traslatore elettrico completo di batteria tampone e gruppo di ricarica a parcheggio;
- rotaia su telaio autoportante a T lunghezza 3 ml altezza da terra 2,2 ml larghezza base 1 ml;
- rotaia a 90.;
- staffe di fissaggio a soffitto;
- giunti per staffe;
- fine corsa regolabili;
- forcella di sospensione;
- imbragatura disabile.
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.79.1	Sollevatore traslatore monorotaia		cad.	6.386,00
B.72.54.81	SOLLEVATORE PER PISCINA
Fornitura e posa in opera di sollevatore per piscina a funzionamento idraulico costituito da un pistone ad acqua in materiale anti-corrosione che supporta un braccio in acciaio inox AISI 304 sul quale e' fissato un seggiolino traforato in P.V.C. dotato di poggiatesta e poggiabraccia in acciaio inox con impugnature in PVC ribaltabili.
Completo di verniciatura poliuretanica, base di appoggio con piastra da collegare ai tirafondi annegati in fondazione, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.81.1	Sollevatore per piscina		cad.	12.121,00
B.72.54.83	CARRELLO SOLLEVATORE
Fornitura e posa in opera di carrello sollevatore a fasce utilizzabile per muovere senza sforzi e nella massima sicurezza per il paziente e l'operatore dal letto, sedia a rotelle, poltrona, comoda, vasca da bagno, sanitari e terra in caso di caduta.
Costituito da struttura tubolare in acciaio inox, gambe regolabili, ruote pivottanti, fascia in poliestere o nylon per il bagno, scatola comandi manuale a distanza con filo spiralato, caricabatteria.
Sollevamento massimo 150 kg.
Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.83.1	Carrello sollevatore		cad.	5.498,00
B.72.54.85	VASCA - DOCCIA PER DISABILI
Fornitura e posa in opera di vasca-doccia a sedile in vetroresina rifinita in gel-coat.
 Accesso frontale attraverso paratia paraspruzzi estraibile ed a tenuta stagna, appoggio su pavimento a sbalzo per favorire un facile passaggio di un sollevatore a sedile.
Completa di miscelatore termoscopico e doccetta, rubinetto riempimento vasca e rubinetto comando doccetta, w.c. con scarico pneumatico, sedile scorrevole, sistema di disinfezione con venturimetro di miscelazione disinfettante concentrato.
Il prezzo esposto comprendera' l'onere per gli allacciamenti alla rete idrica ed a quella di scarico ed ogni altro accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.85.1	Vasca - doccia a sedile per disabili		cad.	7.811,00
B.72.54.87	VASCA DA BAGNO RECLINABILE
Fornitura e posa in opera di vasca da bagno reclinabile per disabili costituita da:
- vasca e base in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, intercapedine spugnosa e rinforzi metallici;
- meccanismo di inclinazione composto da pompa idraulica in lega di alluminio collegata ad un pistone idraulico attraverso tubi flessibili ad alta pressione;
- sportello laterale stagno;
- miscelatore termoscopico;
- doccia a telefono;
- supporto e cuscino per gambe;
- porta saponetta;
- tapettini e cuscino;
- maniglia per sportello esterna;
- flessibili di collegamento acqua e sifone di scarico. 
Completa di allacciamenti alla rete idrica ed a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.87.1	Vasca da bagno reclinabile		cad.	13.739,00
B.72.54.89	VASCA DA BAGNO RECLINABILE - SOLLEVABILE
Fornitura e posa in opera di vasca da bagno reclinabile per disabili costituita da:
- vasca e base in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, intercapedine spugnosa e rinforzi metallici;
- meccanismo di inclinazione composto da pompa idraulica in lega di alluminio collegata ad un pistone idraulico attraverso tubi flessibili ad alta pressione;
- meccanismo di verticalizzazione composto da pompa idraulica in lega di alluminio collegata ad un pistone idraulico attraverso tubi flessibili ad alta pressione;
- sollevamento idraulico a pedale;
- sportello laterale stagno;
- miscelatore termoscopico;
- doccia a telefono;
- supporto e cuscino per gambe;
- porta saponetta;
- tapettini e cuscino;
- maniglia per sportello esterna;
- flessibili di collegamento acqua e sifone di scarico. 
Completa di allacciamenti alla rete idrica ed a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.89.1	Vasca da bagno reclinabile - sollevabile		cad.	15.611,00
B.72.54.91	VASCA DA BAGNO RECLINABILE CON GRUPPO DISINFEZIONE
Fornitura e posa in opera di vasca da bagno reclinabile per disabili costituita da:
- vasca e base in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, intercapedine spugnosa e rinforzi metallici;
- meccanismo di inclinazione composto da pompa idraulica in lega di alluminio collegata ad un pistone idraulico attraverso tubi flessibili ad alta pressione;
- sportello laterale stagno;
- miscelatore termoscopico;
- idromassaggio;
- gruppo di disinfezione separato;
- doccia a telefono;
- supporto e cuscino per gambe;
- porta saponetta;
- tapettini e cuscino;
- maniglia per sportello esterna;
- flessibili di collegamento acqua e sifone di scarico. 
Completa di allacciamenti alla rete idrica ed a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.91.1	Vasca da bagno reclinabile con gruppo disinfezione/idromassaggio		cad.	20.904,00
B.72.54.93	VASCA RECLINABILE/SOLLEVABILE GRUPPO DISINFEZIONE
Fornitura e posa in opera di vasca da bagno reclinabile/sollevabile per disabili costituita da:
- vasca e base in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, intercapedine spugnosa e rinforzi metallici;
- meccanismo di inclinazione composto da pompa idraulica in lega di alluminio collegata ad un pistone idraulico attraverso tubi flessibili ad alta pressione;
- meccanismo di verticalizzazione composto da pompa idraulica in lega di alluminio collegata ad un pistone idraulico attraverso tubi flessibili ad alta pressione;
- sollevatore idraulico a pedale;
- sportello laterale stagno;
- miscelatore termoscopico;
- idromassaggio;
- gruppo di disinfezione separato;
- doccia a telefono;
- supporto e cuscino per gambe;
- porta saponetta;
- tapettini e cuscino;
- maniglia per sportello esterna;
- flessibili di collegamento acqua e sifone di scarico. 
Completa di allacciamenti alla rete idrica ed a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.93.1	Vasca reclinabile/sollevabile gruppo disinfezione/idromassaggio		cad.	23.058,00
B.72.54.95	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA
Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per lavelli e similari, completi di rubinetti per l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico.
Nel prezzo si intende compresa e compensata quotaparte di tubazione zincata coibentata fino al diam. 3/4" e tubazione di scarico in PEHD fino al diam. 63 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle tubazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.95.1	1 attacco  diametro 1/2"		cad.	107,80
B.72.54.95.3	2 attacchi diametro 1/2"		cad.	140,30
B.72.54.95.5	1 attacco  diametro 3/4"		cad.	118,80
B.72.54.95.7	2 attacchi diametro 3/4"		cad.	150,80
B.72.54.97	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA
Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per cucine alberghiere  e similari, completi divalvole a sfera per l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico.
Nel prezzo si intende compresa e compensata quotaparte di tubazione zincata coibentata fino al diam. 3/4" e tubazione di scarico in PEHD fino al diam. 75 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle tubazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.97.1	1 attacco  diametro 1/2"		cad.	118,80
B.72.54.97.3	2 attacchi diametro 1/2"		cad.	150,80
B.72.54.97.5	1 attacco  diametro 3/4"		cad.	129,40
B.72.54.97.7	2 attacchi diametro 3/4"		cad.	161,90
B.72.54.99	APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA-SCARICO
Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di allacciamento alle reti idrica e di scarico per lavatrici o lavastoviglie costituita da:
- attacco alla rete idrica dell'acqua fredda, diametro 1/2", con rubinetto in ottone cromato;
- sifone da incasso in ottone, cromato nelle parti in vista, completo di guarnizioni e codolo di raccordo in ottone filettato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle reti idrica e di scarico e per la chiusura temporanea e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.54.99.1			cad.	64,64

B.72.56	LAVORI COMPIUTI - RUBINETTERIA

B.72.56.1	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO
Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando (acqua calda-fredda) con pastiglie in ceramica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.56.1.1	per lavabo		cad.	145,60
B.72.56.1.3	per bidet con erogazione esterna		cad.	145,60
B.72.56.1.5	ad incasso per doccia		cad.	134,50
B.72.56.1.7	da esterno per vasca completo di telefono		cad.	210,30
B.72.56.1.9	da esterno a parete per vuotatoio		cad.	140,30
B.72.56.1.11	da esterno a parete per pilozzo		cad.	134,50
B.72.56.3	RUBINETTO A PULSANTE
Fornitura e posa in opera di rubinetto a pulsante con chiusura idraulica automatica a tempo, ciclo di 20 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interna, completo di testata a cartuccia intercambiabile, dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandali e raccordi. 
Sara' inoltre dotato di dispositivo di sicurezza che arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio volontario del pulsante di erogazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.56.3.1	installazione a parete		cad.	102,50
B.72.56.3.3	installazione a piano lavabo		cad.	134,50
B.72.56.5	RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE
Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore a pulsante con chiusura idraulica automatica a tempo, ciclo di 20 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interna, temperatura regolabile, completo di testata a cartuccia intercambiabile, dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandali e raccordi. 
Sara' inoltre dotato di dispositivo di sicurezza che arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio volontario del pulsante di erogazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.56.5.1	installazione a parete		cad.	318,00
B.72.56.5.3	installazione a piano lavabo		cad.	301,80
B.72.56.7	RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA
Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore a pulsante per doccia con chiusura idraulica automatica a tempo, ciclo di 30 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interna, temperatura regolabile, completo di testata a cartuccia intercambiabile, dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandali e raccordi. 
Sara' inoltre dotato di dispositivo di sicurezza che arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio volontario del pulsante di erogazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.56.7.1			cad.	301,80
B.72.56.9	SOFFIONE DOCCIA
Fornitura e posa in opera di soffione doccia antivandali, fissaggio diretto a parete su tubazione incassata, corpo in ottone cromato completo di restrittore economizzatore incorporato, portata massima 9 l./min. alla pressione di 3 ate.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera della tubazione zincata UNI 8863-5745-S sottotraccia dal rubinetto miscelatore all'erogatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.56.9.1			cad.	137,20
B.72.56.11	GRUPPO DOCCIA
Fornitura e posa in opera di gruppo doccia composto da:
- doccia a mano con saliscendi abbinato da mm 600 in acciaio inox;
- tubo flessibile in acciaio inox, lunghezza 1,50 m, completo di raccordo a 90. per il collegamento del flessibile alle tubazioni incassate, di nipplo filettato maschio 1/2" tagliabile a misura sul posto e raccordi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.56.11.1			cad.	215,60
B.72.56.13	MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA
Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore termostatico per doccia completo di:
- soffione fisso a parete;
- doccia a mano con saliscendi da 600 mm in acciaio inox;
- tubo flessibile in acciaio inox, lunghezza 1500 mm, completo di raccordo a 90°C per il collegamento del flessibile alle tubazioni incassate, nipple filettato maschio 1/2" tagliabile a misura sul posto, raccordi;
- deviatore soffione/doccia;
- rubinetto d'arresto;
- miscelatore termostatico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica, le tubazioni sotto traccia per il collegamento miscelatore/soffione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.56.13.1			cad.	646,50
B.72.56.15	MISCELATORE TERMOSCOPICO
Fornitura e posa in opera di miscelatore termoscopico pluriutenze per la regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria costituito da:
- coperchio con cappello protettivo in plastica;
- sede, navetta proporzionatrice, molle in acciaio inox;
- corpo in ottone DZR anticorrosivo;
- filtri a rete avvolgenti sulle entrate acqua calda e fredda, finezza 300 micron;
- cartuccia termoscopica incorporante soffietto metallico flessibile collegato ad un capillare spiralato in rame;
- manopola di regolazione della temperatura dell'acqua miscelata;
- dispositivo di blocco della temperatura prefissata;
- dispositivo di chiusura automatica del flusso di acqua calda nel caso in cui venisse a mancare l'erogazione di acqua fredda al gruppo miscelatore.
Il miscelatore dovra' assicurare l'erogazione dell'acqua alla temperatura prescelta, compensando automaticamente tutte le variazioni di temperatura, pressione o rapporto tra le pressioni dinamiche che si venissero a verificare sulle alimentazioni o che potrebbero venir causate dalla variazione del flusso richiesto.
La temperatura prescelta dovra' mantenersi entro lo scarto massimo di +/- 1°C.
Temperatura acqua calda di alimento fino a 90°C.
Pressione minima di lavoro 0,1 bar.
Pressione massima statica   10 bar.
Rapporto tra le pressioni dinamiche 1:10.
Completo di valvole di ritegno/arresto, attacchi e collegamenti all'impianto ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.56.15.1	Miscelatore da esterno portata a 3 bar 42 l/min		cad.	672,80
B.72.56.15.3	Miscelatore da incasso portata a 3 bar 42 l/min		cad.	525,60
B.72.56.15.5	Miscelatore da esterno portata a 3 bar 65 l/min		cad.	798,90
B.72.56.15.7	Miscelatore da incasso portata a 3 bar 65 l/min		cad.	741,10
B.72.56.15.9	Miscelatore da esterno portata a 3 bar 103 l/min		cad.	956,60
B.72.56.15.11	Miscelatore da incasso portata a 3 bar 103 l/min		cad.	904,00
B.72.56.15.13	Miscelatore da esterno portata a 3 bar 190 l/min		cad.	1.241,00
B.72.56.15.15	Miscelatore da incasso portata a 3 bar 190 l/min		cad.	1.293,00
B.72.56.17	RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO
Fornitura e posa in opera di rubinetti ad incasso in ottone UNI 5705-65 con cappuccio cromato per esclusione acqua calda e/o fredda ai singoli locali dei servizi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.56.17.1	diametro 1/2"		cad.	32,32
B.72.56.17.3	diametro 3/4"		cad.	37,74
B.72.56.17.5	diametro 1"		cad.	48,51
B.72.56.19	RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO
Fornitura e posa in opera di rubinetti  in ottone UNI 5705-65 per l'esclusione dell'acqua calda e/o fredda ai singoli locali dei servizi.
Nel presso si intende compreso e compensato ogni onere per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte
B.72.56.19.1	diametro 1/2"		cad.	32,32
B.72.56.19.3	diametro 3/4"		cad.	37,74
B.72.56.19.5	diametro 1"		cad.	48,51

B.72.57	LAVORI COMPIUTI - MODULI PREALLESTITI AUTOPORTANTI

B.72.57.1	MODULO  AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO
Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante e regolabile in altezza, per impianti sanitari, da posizionare prima della realizzazione dei tavolati in cui verranno murati, completi di:
- tubazioni di scarico in PEHD ad innesto;
- tubazioni di adduzione acqua calda e fredda, in polietilene reticolato secondo il metodo Engel secondo DIN 16892, coibentate;
- giunzioni terminali ed intermedie eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo, omologati DVGW;
- staffe di sostegno dei sanitari sospesi con interasse 18 o 23 cm.
- piedini regolabili in altezza da 0 a 10 cm.
I collegamenti idrici tra i diversi moduli dovranno essere realizzati con tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel nei diametri 16x2.2 mm., 20x2.8 mm., 25x3.5 mm., secondo DIN 16892, le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo esterno, omologati DVGW.
E' compreso nel prezzo l'allacciamento idrico ed alla rete di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.57.1.1	Modulo vaso sospeso/pavimento		cad.	113,00
B.72.57.1.3	Modulo lavabo/lavello		cad.	69,91
B.72.57.1.5	Modulo bidet sospeso		cad.	107,80
B.72.57.1.7	Modulo bidet pavimento		cad.	69,91
B.72.57.1.9	Modulo vasca per rubinetteria da esterno/incasso		cad.	75,69
B.72.57.1.11	Modulo doccia per rubinetteria da esterno/incasso		cad.	86,20
B.72.57.1.13	Modulo lavello più lavastoviglie completo di attacco scarico, sifone, scatola e guaina per allacciamento elettrico		cad.	97,24
B.72.57.1.15	Modulo lavatrice		cad.	62,02
B.72.57.1.17	Modulo rubinetto d'intercettazione completo di cappuccio cromato		cad.	69,91
B.72.57.1.19	Modulo rubinetto d'intercettazione doppio completo di cappucci cromati		cad.	97,24
B.72.57.1.21	Modulo scaldabagno completo di guaine per inserimento cavi elettrici e tubetto valvola di scarico automatica		cad.	80,94
B.72.57.3	MODULO  AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZIONE A PARETE
Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante e regolabile in altezza, per impianti sanitari, da posizionare prima della realizzazione dei tavolati in cui verranno murati, completi di:
- tubazioni di scarico in PEHD ad innesto;
- tubazioni di adduzione acqua calda e fredda, in polietilene reticolato secondo il metodo Engel secondo DIN 16892, coibentate;
- giunzioni terminali ed intermedie eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo, omologati DVGW;
- staffe di sostegno dei sanitari sospesi con interasse 18 o 23 cm.
- piedini regolabili in altezza da 0 a 10 cm.
I collegamenti idrici tra i diversi moduli dovranno essere realizzati con tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel nei diametri 16x2.2 mm, 20x2.8 mm, 25x3.5 mm, secondo DIN 16892, le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo esterno, omologati DVGW.
E' compreso nel prezzo l'allacciamento idrico ed alla rete di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.57.3.1	Modulo vaso sospeso/pavimento		cad.	107,80
B.72.57.3.3	Modulo lavabo/lavello		cad.	69,91
B.72.57.3.5	Modulo bidet sospeso		cad.	107,80
B.72.57.3.7	Modulo bidet pavimento		cad.	69,91
B.72.57.3.9	Modulo vasca per rubinetteria da esterno/incasso		cad.	69,91
B.72.57.3.11	Modulo doccia per rubinetteria da esterno/incasso		cad.	75,69
B.72.57.3.13	Modulo lavello più lavastoviglie completo di attacco scarico, sifone, scatola e guaina per allacciamento elettrico		cad.	97,24
B.72.57.3.15	Modulo lavatrice		cad.	69,91
B.72.57.3.17	Modulo rubinetto d'intercettazione completo di cappuccio cromato		cad.	64,64
B.72.57.3.19	Modulo rubinetto d'intercettazione doppio completo di cappucci cromati		cad.	86,20
B.72.57.3.21	Modulo scaldabagno completo di guaine per inserimento cavi elettrici e tubetto valvola di scarico automatica		cad.	75,69
B.72.57.5	MODULO  AUTOPORTANTE IMP. RISCALDAMENTO DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO
Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante per attacco radiatori, da posizionare prima della realizzazione dei tavolati in cui verranno murati, completi di:
- tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel secondo DIN 16892, coibentate;
- giunzioni terminali ed intermedie eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo, omologati DVGW;
I collegamenti idrici tra i diversi moduli dovranno essere realizzati con tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel nei diametri 16x2.2 mm, 20x2.8 mm, 25x3.5 mm, secondo DIN 16892, le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo esterno, omologati DVGW.
E' compreso nel prezzo l'allacciamento idraulico al circuito ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.57.5.1	Modulo radiatore interasse attacchi             235 mm		cad.	54,14
B.72.57.5.3	Modulo radiatore interasse attacchi     500/600 mm		cad.	56,77
B.72.57.5.5	Modulo radiatore interasse attacchi     700/835 mm		cad.	62,02
B.72.57.5.7	Modulo radiatore interasse attacchi 1430/1435 mm		cad.	67,28
B.72.57.5.9	Modulo radiatore interasse attacchi           1735 mm		cad.	75,69
B.72.57.5.11	Modulo termoarredo h =  300 mm		cad.	69,91
B.72.57.5.13	Modulo termoarredo h =  700 mm		cad.	75,69
B.72.57.5.15	Modulo caldaia murale compl. di staffa laterale attacco gas, guaine per allacciamento elettrico e per tubetto valvola di scarico		cad.	150,80
B.72.57.5.17	Modulo caldaia basam. compl. di staffa laterale attacco gas, guaine per allacciamento elettrico e per tubetto valvola di scarico		cad.	113,00
B.72.57.7	MODULO  AUTOPORTANTE IMP. RISCALDAMENTO DISTRIBUZIONE A PARETE
Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante per attacco radiatori, da posizionare prima della realizzazione dei tavolati in cui verranno murati, completi di:
- tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel secondo DIN 16892, coibentate;
- giunzioni terminali ed intermedie eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo, omologati DVGW;
I collegamenti idrici tra i diversi moduli dovranno essere realizzati con tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel nei diametri 16x2.2 mm, 20x2.8 mm, 25x3.5 mm, secondo DIN 16892, le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo esterno, omologati DVGW.
E' compreso nel prezzo l'allacciamento idraulico al circuito ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.57.7.1	Modulo radiatore interasse attacchi   500/600 mm		cad.	64,64
B.72.57.7.3	Modulo radiatore interasse attacchi   700/835 mm		cad.	64,64
B.72.57.7.5	Modulo radiatore interasse attacchi         1430 mm		cad.	62,02
B.72.57.7.7	Modulo radiatore interasse attacchi         1435 mm		cad.	67,28
B.72.57.7.9	Modulo termoarredo h =  300 mm		cad.	80,94
B.72.57.7.11	Modulo termoarredo h =  700 mm		cad.	86,20

B.72.58	LAVORI COMPIUTI - APPARECCHIATURE ANTINCENDIO

B.72.58.1	ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.
Fornitura e posa in opera di attacco motopompa vv f. composto da:
- valvole a sfera cromate a passaggio totale di intercettazione;
- valvola di ritegno;
- valvola di sicurezza;
- rubinetto di scarico;
- attacco motopompa UNI 70.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.58.1.1	UNI 70 x 2"   posa orizzontale/verticale		cad.	207,70
B.72.58.1.3	UNI 70 x 2"1/2  posa orizzont./verticale		cad.	236,70
B.72.58.1.5	UNI 70 x 3" posa orizzont./verticale		cad.	287,30
B.72.58.3	CASSETTE ANTINCENDIO UNI 45
Fornitura e posa in opera di cassette antincendio UNI 45 art.1/B tipo a norma UNI EN 671/2 e costituite da:
- armadietto a muro e/o incasso in lamiera zincata dello spessore di 15/10 mm, portine in lastra safe crash o zincata con serratura;
- manichetta antincendio conforme UNI 9487 UNI 45 in poliestere con sottostrato in gomma sintetica, certificata, lunghezza 20 ml;
- lancia in materiale sintetico a tre effetti con dispositivo di commutazione, omologata;
- rubinetto idrante, presa a muro, uscita a 45. maschio filettato UNI 45 x 1"1/2.
- sella salvamanichetta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.58.3.1			cad.	434,90
B.72.58.5	CASSETTE ANTINCENDIO (NASPO)
Fornitura e posa in opera di cassette antincendio per naspo a norma UNI EN 671/1 e complete di:
- armadietto ad incasso  in lamiera zincata dello spessore  di 15/10 mm;
- portine in lastra safe crash o zincata con serratura;
- idrante diametro 25 mm. con manichetta in nylon gommata da 20 m, lancia in materiale sintetico a tre effetti e dispositivo di commutazione, manometro, valvola a sfera cromata a passaggio totale d'intercettazione .
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.58.5.1			cad.	306,80
B.72.58.7	IDRANTE A COLONNA UNI 70
Fornitura e posa in opera di idrante a colonna UNI 9485, altezza fuori terra 0,90 m, posto in opera interrato per una profondità minima di 1,00 m, completo di:
- n° 2 attacchi da 70 mm;
- valvole a sfera cromate a passaggio totale di intercettazione;
- valvola di ritegno;
- valvola di sicurezza;
- rubinetto di scarico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.58.7.1	UNI 9485 - 2xUNI 70		cad.	784,90
B.72.58.8	IDRANTE A COLONNA (UNI 9485 - 2 x UNI 70 + 1 x UNI 100)
Fornitura e posa in opera di idrante a colonna UNI 9485, altezza fuori terra 0,90 m, posto in opera interrato per una profondità minima di 1,00 m, completo di:
-n°.2 attacchi da 70 mm; un attacco motopompa UNI 100
- valvole a sfera cromate a passaggio totale di intercettazione;
- valvola di ritegno;
- valvola di sicurezza;
- rubinetto di scarico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
B.72.58.8.1	UNI 100		cad.	931,80
B.72.58.9	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico avente le seguenti caratteristiche
- omologazione CE;
- idoneità per lo spegnimento delle classi di fuoco A-B-C;
- funzionamento a temperature comprese fra -20°C e + 60°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato il supporto a muro zincato, il sigillo di garanzia, il cartellino revisioni, il cartello segnalatore applicato a parete, viti e tasselli di fissaggio ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.58.9.1	Capacita' 6 Kg capacita' relativa di spegnimento 34/A-233/B-C		cad.	68,22
B.72.58.9.3	Capacita' 9 Kg - capacita' relativa di spegnimento 55/A-233/B-C		cad.	80,87
B.72.58.11	ESTINTORE PORTATILE CO2
Fornitura e posa in opera di estintore portatile a CO2 avente le seguenti caratteristiche:
- omologazione CE;
- idoneità per lo spegnimento delle classi di fuoco B-C;
- funzionamento a temperature comprese fra -20°C e + 60°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato il supporto a muro zincato, il sigillo di garanzia, il cartellino revisioni, il cartello segnalatore applicato a parete, viti e tasselli di fissaggio ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.58.11.1	Capacita' 2 Kg -capacita' relativa di spegnimento 13/A-89/B-C		cad.	125,10
B.72.58.11.3	Capacita' 5 Kg - capacita' relativa di spegnimento 89/B-C		cad.	203,60
B.72.58.13	ESTINTORE AREOSOL DI POTASSIO
Fornitura e posa in opera di impianto per estinzione automatica d’incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di polveri di potassio realizzate in  acciaio inox. Idonee per fuochi di classe A - B - C, ad attivazione elettrica 6 - 24 V. e corrente di sorveglianza di 5 mA. Declassificate non esplodente ai sensi del D.M. 4.4.1974.
Nel prezzo è compreso il collegamento elettrico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.58.13.5	erogatore con carica estinguente fino 0,4 kg		cad.	450,00
B.72.58.13.10	erogatore con carica estinguente fino 0,6 kg		cad.	600,00
B.72.58.13.15	erogatore con carica estinguente fino 1,1 kg		cad.	680,00
B.72.58.13.20	erogatore con carica estinguente fino 2,2 kg		cad.	1.200,00
B.72.58.13.25	erogatore con carica estinguente fino 3,4 kg		cad.	1.850,00
B.72.58.15	UNITA' ATTUATRICE PER ESTINTORE AREOSOL DI POTASSIO
Fornitura e posa in opera di unità attuatrice per apparecchiature di cui sopra con funzionamento automatico tramite comando derivato dalla centrale di rilevazione incendio, idonea anche al funzionamento in modalità ‘manuale’ ed in modalità ‘test’ per la verifica della funzionalità dell’impianto senza attivazione dello stesso, con memoria di allarme e funzione di controllo integrità delle linee derivate, dotata di propri accumulatori per funzionamento in assenza temporanea di energia di rete.
Nel prezzo è compreso il collegamento elettrico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.58.15.5	Unità attuatrice		cad.	450,00

B.72.60	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO SPRINKLER

B.72.60.1	EROGATORE SPRINKLER
Fornitura e posa in opera di erogatore sprinkler, conforme a normativa UNI 9491, pendente o ritto, corpo in ottone, bulbo di vetro í 5 mm, intervento standard 18"-24", temperatura di intervento 68.C., completo di attacco rapido in acciaio zincato, guarnizione interna in gomma EPDM e bulloni di serraggio.
Area di copertura massima 12 m2.
Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.60.1.1	attacco 1/2"		cad.	26,96
B.72.60.1.3	attacco 3/4"		cad.	29,65
B.72.60.3	CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER
Fornitura e posa in opera di cassetta per erogatori sprinkler di scorta, in lamiera di acciaio zincato verniciato in colore rosso, completa di n° 24 erogatori aventi le stesse caratteristiche di quelli installati, chiavi per le operazioni di smontaggio e rimontaggio degli sprinkler, manuale in italiano di manutenzione ed istruzione.
Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.60.3.1	cassetta con erogatori sprinkler 1/2"		cad.	188,70
B.72.60.3.3	cassetta con erogatori sprinkler 3/4"		cad.	258,60
B.72.60.5	GRUPPO DI ALLARME A SECCO
Fornitura e posa in opera di gruppo di allarme a secco costituito da:
- valvola di allarme a secco, flangiata PN 10 DN 100;
- valvola di intercettazione PN 10 DN 100;
- valvola di prova DN 15;
- valvola di drenaggio;
- tubazioni zincate di drenaggio lunghezza massima 3m;
- set di valvole ed accessori per l'alimentazione aria;
- dispositivo per mantenimento in pressione dell'aria nell'impianto;
- set di valvole ed accessori per il riempimento valvola;
- tubo di scarico con imbuto convogliatore;
- campana di allarme ad acqua, ingresso DN 20,6 uscita DN 32;
- n° 2 manometri con scala 0-16 bar con rubinetto portamanometro;
- valvola di spurgo DN 15;
- pressostato di allarme;
- gruppo acceleratore;
- n° 2 campanelli di allarme con custodia di cui uno posizionato in zona presidiata.
Sono compresi nel prezzo tutta la bulloneria, guarnizioni necessarie, attacchi, allacciamenti elettrici, alla rete idrica ed a quella dell'aria compressa, istruzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.60.5.1	portata 725 l/min.  pressione 1.5 bar		a corpo	4.636,00
B.72.60.7	ACCESSORI SERBATOIO RISERVA IDRICA ANTINCENDIO
Fornitura e posa in opera di accessori per il serbatoio di riserva idrica dell'impianto antincendio costituiti da:
- valvola automatica a galleggiante con corpo, coperchio e cavallotto in ghisa, sede e bussola in bronzo, calotta in gomma sintetica, leva ed asta in acciaio forgiato, perni in acciaio alta resistenza, galleggiante in acciaio inox 18/8 elettrosaldato con rulli e corsa regolabile, attacchi flangiati DN 100;
- tubo di troppo pieno in acciaio zincato DN 100 completo di imbuto di scarico, tubazione in PE DN 100 per l'allacciamento alla rete acque reflue;
- scarico serbatoio completo di valvola a sfera diametro 1"1/2, tubazione in PE DN 50 per l'allacciamento alla rete di scarico.
Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.60.7.1	accessori serbatoio riserva idrica		a corpo	525,60
B.72.60.9	GRUPPO POMPE AD INTERVENTO AUTOMATICO
Fornitura e posa in opera di gruppo pompe ad intervento automatico realizzato in modo da intervenire qualora venga richiesta erogazione d'acqua dal circuito antincendio UNI 45 e/o dal circuito sprinkler; andra' installato in prossimita' della riserva d'acqua e dovra' garantire la portata e la pressione richiesta per un tempo minimo di 30 minuti. 
Il gruppo sara' costituito da:
- una pompa azionata da motore elettrico, di tipo centrifugo autoadescante a girante aperta;
- una pompa azionata da motore a ciclo diesel del tipo centrifugo autoadescante a girante aperta;
- un'elettropompa ausiliaria di piccola potenza, con la funzione di mantenere in pressione l'impianto (pompa Jockey), completa di pressostato ed autoclave;
- quadro elettrico di avviamento e comando avente grado di protezione IP 54 completo di spia di presenza tensione, interruttore AUT/MAN per elettropompa primaria, interruttore AUT/MAN per elettropompa di pressurizzazione (Jockey), pulsante di avviamento manuale, spia di funzionamento, teleruttore di marcia e di arresto o teleavviatore stella-triangolo per potenze superiori a 22 KW, avviatore ad inserzione diretta della pompa di pressurizzazione, fusibili di protezione, pannello automatismi statico, n° 2 caricabatterie automatici, n° 2 batterie 70 Ah, rele' ausiliari, allarme acustico; per l'avviamento della motopompa n° 2 voltmetri carica batterie, n° 2 amperometri carica batterie, interruttore AUT/MAN, pulsante di avviamento manuale, spia di segnalazione di mancato avviamento, spie di segnalazione anomalie (bassa pressione olio, rottura sistemi di raffreddamento, ecc.), pulsante di arresto, contaore di funzionamento motore, sistema di preriscaldamento olio motore;
- n° 2 pressostati;
- valvole d'intercettazione;
- giunti antivibranti;
- flange per il collegamento all'impianto;
- collettore fumi in alluminio DN 100.
Il gruppo sara' completo di basamento idoneo a garantire lo smorzamento delle vibrazioni, gli allacciamenti elettrici e quelli alla rete idrica ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.60.9.1	portata 500 l/min  8 bar		a corpo	13.576,00
B.72.60.9.3	portata 1000 l/min  4 bar		a corpo	15.300,00
B.72.60.9.5	portata 1500 l/min  6 bar		a corpo	17.566,00
B.72.60.9.7	portata 2000 l/min  5 bar		a corpo	20.956,00
B.72.60.9.9	portata 4000 l/min  6 bar		a corpo	23.221,00
B.72.60.9.11	portata 6000 l/min  8 bar		a corpo	28.556,00

B.72.62	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO GAS MEDICALI

B.72.62.1	CENTRALE AUTOMATICA OSSIGENO TERAPEUTICO
Fornitura e posa in opera di centrale automatica per ossigeno terapeutico a 5+5 posti bombola, costituita da:
- n° 1 quadro ad inversione automatica completo di 2 manometri per alta pressione scala 0-315 bar, 1 manometro scala 0-16 bar indicante la pressione di esercizio, n° 2 riduttori di primo stadio tipo 476/EL con pressione di alimentazione di 200 bar e pressione di esercizio di 8 bar con portata di 70 Nm3/h a 8 bar, n° 1 inversore automatico a funzionamento pneumatico, n° 2 quadranti luminosi indicanti "rampa destra scarica" "rampa sinistra scarica", n° 2 pressostati alta pressione per il comando degli allarmi a distanza, n° 2 ricci di congiunzione rampa/quadro;
- n° 2 rampe a 5 posti bombola con collettore in rame alta pressione e valvole di chiusura con antiritorno;
- n° 2 rastrelliere a 5 posti bombola complete di catenelle per il fissaggio delle bombole a muro secondo normativa UNI;
- n° 10 serpentine in rame alta pressione í 4x7 mm per il collegamento rampa/bombole con attacco differenziato secondo normativa UNI;
- n° 1 valvola di sicurezza tipo VSP di intercettazione e scarico sovrapressioni predisposta per attacco di emergenza  in caso di anomalie del quadro di antiritorno;
- n° 2 valvole alta pressione tipo HPS in ottone complete di raccordi per spurgo all'esterno dell'alta pressione contenuta nelle bombole in caso di emergenza;
- 10 m di tubo di rame alta pressione í 5x10 mm completo di raccorderia per il convogliamento all'esterno degli spurghi;
- n° 1 targa normativa gas da posizionarsi nel locale;
- n° 1 targa normativa istruzioni da posizionare nel locale;
- n° 1 sistema tipo S.A.M. 4 per il monitoraggio a distanza delle situazioni di allarme di centrale costituito da:
- alimentatore 220/24 V ca;
- canali disponibili: 4;
- pulsante test allarme;
- pulsante tacitazione suoneria regolabile da 10 a 4h;
- spia allarme in atto;
- spia memoria allarme remoto;
- spia alimentazione inserita;
- tasto reset memoria;
- suoneria elettronica;
- contatti puliti in uscita per il controllo centralizzato degli impianti;
- segnalazioni di allarme di eventuale centrale di aspirazione endocavitaria.
Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.62.1.1	5+5 posti bombola portata 70 Nmc/h 8 bar		a corpo	5.119,00
B.72.62.3	CENTRALE DI REGOLAZIONE E CONTROLLO ASPIRAZIONE
Fornitura e posa in opera di centrale di regolazione e controllo aspirazione endocavitaria da 50+50 m3/h costituita da:
- n° 2 gruppi elettropompe rotative costituiti da n° 2 pompe con portata di 50 m3/h cad. tipo PVL o similare; palette lubrificate ad olio, funzionamento silenzioso (rumorosita' media 70 dB) complete di separatore olio atto ad eliminare la presenza di vapori d'olio allo scarico.Vuoto max. raggiungibile 1000 mm/bar assoluti.Potenza motori KW 1.1 cad. tensione di alimentazione 220/380V
- n° 1 serbatoio metallico, verniciato a fuoco, orizzontale, completo di valvola di ritegno per ogni pompa e di supporti atti a sorreggere il gruppo pompe.Capacita' 500 litri.
- quadro elettrico di comando e protezione motori completo di contaore, commutatore precedenza pompe, vuotometro a contatti elettrici per la segnalazione a distanza di "vuoto insufficiente", spia di segnalazione pompa in funzione, spia di segnalazione esercizio regolare, spia di segnalazione alimentazione inserita, spia di segnalazione allarme. Il quadro sara' realizzato in modo tale da prevedere il funzionamento di una sola pompa con il successivo inserimento automatico della seconda in caso di anomalia o se il grado di vuoto scende al di sotto dei valori di taratura.
- n° 2 vuotostati a contatto elettrico, per regolazione del grado di vuoto, di intervento e di riposo.
- n° 2 gruppi filtro e prefiltro batterico completo di by-pass, tipo MV 35, installato all'entrata del serbatoio. Il filtro batterico dovra' trattenere microparticelle di dimensioni da 0.02 a 2 Micron. Completo di ampolla raccolta batteri per diminuire sensibilmente il grado di inquinamento batterico dell'aria espulsa in atmosfera.
- telaio metallico verniciato a fuoco per il contenimento di tutte le apparecchiature.
- mt 15 di tubazione in rame 40x42 completo di raccorderia per il convogliamento all'esterno dell'aria espulsa.
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.62.3.1	centerale di regolazione e controllo aspirazione		a corpo	9.592,00
B.72.62.5	TUBAZIONE IN RAME PER ADDUZIONE OSSIGENO
Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per l'adduzione dei gas compressi, preventivamente trattata, sgrassata, collaudata e tappata alle estremita' dei rotoli/verghe.
Completa di raccorderia in rame stampato, staffe e morsetti per il fissaggio a parete e/o a soffitto, posta in opera mediante saldobrasatura capillare con lega ad alto tenore di argento.
Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.62.5.1	diametro  8/10		m	17,03
B.72.62.5.3	diametro 10/12		m	17,61
B.72.62.5.5	diametro 12/14		m	18,55
B.72.62.5.7	diametro 14/16		m	19,45
B.72.62.5.9	diametro 20/22		m	22,18
B.72.62.5.11	diametro 26/28		m	24,60
B.72.62.5.13	diametro 40/42		m	31,01
B.72.62.7	QUADRO DI RIDUZIONE GAS MEDICALI
Fornitura e posa in opera di quadro di riduzione, intercettazione e controllo gas medicali a due posti da incasso a parete, in lamiera verniciata a fuoco, completo di portello in alluminio con finestrelle in plexiglass per visualizzazione manometri, serratura e completo di:
- n° 1 riduttore di 2. stadio a membrana con valvola, filtro, manometro scala 0-10 bar, pressione di esercizio tarabile da 3 a 4 bar, valvola di sicurezza.
- n° 1 valvola a membrana diam. 3/4" completa di raccordi e vuotometro scala 0-760 mmhg
Possibilita' di montaggio orizzontale o verticale.
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.62.7.1	quadro di riduzione gas medicali		cad.	914,50
B.72.62.9	QUADRO DI CONTROLLO A DUE POSTI
Fornitura e posa in opera di quadro di controllo a due posti, rete secondaria, da incasso a parete, in lamiera verniciata con portello in alluminio e serratura, completi di:
- n° 1 pressostato di minima con membrana in acciaio inox, contatto NA, led luminoso, raccordi di collegamento alla rete secondaria. Taratura 2-2.5 bar;
- n° 1 vuotostato di minima con contatto NA, led luminoso, raccordi di collegamento alla rete secondaria. Taratura 350 mmhg
Possibilita' di montaggio orizzontale o verticale.
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.62.9.1	quadro di controllo a due posti (O2/vuoto)		cad.	457,80
B.72.62.11	SISTEMA DI MONITORAGGIO A DISTANZA
Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio a distanza, tipo S.A.M. 4 o similare, per il monitoraggio a distanza delle situazioni di allarme di centrale.
Le centraline saranno del tipo ad incasso o da esterno e saranno costituite da:
- alimentatore 220/24V ca
- n° 4 canali disponibili
- pulsante test allarme
- pulsante tacitazione suoneria regolabile da 10 a 4h
- spia di allarme in atto
- spia memoria allarme remoto
- spia alimentazione inserita
- tasto reset memoria
- suoneria elettronica
- contatti puliti in uscita per il controllo centralizzato degli impianti.
Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.62.11.1	sistema di monitoraggio a distanza		cad.	457,80
B.72.62.13	QUADRI MULTIPLI DI CONTENIMENTO
Fornitura e posa in opera di quadri multipli di contenimento di piu' valvole, completi di pannello interno per il cablaggio, portello apribile con serratura, dicitura intercettazione gas medicali.
Completo zanche, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
B.72.62.13.1	quadri multipli di contenimento		cad.	511,90
B.72.62.15	VALVOLA A SFERA GAS COMBURENTI
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera d'intercettazione, trattata appositamente per il transito dei gas comburenti, completa di raccorderia a tre pezzi per saldatura a capillare, adatta per reti di distribuzione sottotraccia e costituita da:
- corpo in ottone nichelato;
- sfera in ottone cromato;
- guarnizioni in teflon;
- rosettone in acciaio lucidato completo di targa autoadesiva di identificazione gas;
- ghiera zigrinata in ottone cromato;
- cassetta a murare in ABS;
- coperchio in plexiglass;
- capocorda per il collegamento equipotenziale;
- chiave di manovra.
Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.62.15.1	attacchi diametro 3/4"		cad.	140,30
B.72.62.15.3	attacchi diametro 1"		cad.	161,90
B.72.62.15.5	attacchi diametro 1"1/4		cad.	177,70
B.72.62.15.7	attacchi diametro 1"1/2		cad.	199,20
B.72.62.17	PRESA RAPIDA AD INNESTI DIFFERENZIATI
Fornitura e posa in opera di presa rapida ad innesti differenziati costituita da un blocco di base a norme UNI 9507 ed un completamento secondo norme ANFOR composta da:
- dado e bocchino cromato con filettatura UNI 9507 differenziata a seconda del gas , atto al collegamento tubazione - utilizzo;
- blocco di base secondo norme UNI 9507 completa di valvola di ritegno necessaria allo smontaggio per interventi di manutenzione e differenziato per tipo di gas;
- completamento con presa a norme AFNOR con attacco a tre innesti, completa di filtro;
- targhetta circolare distintiva con colorazione e dicitura dicitura gas erogato.
La presa sara' del tipo adatta al cablaggio in trave testaletto tipo degenza e/o in fondello a muro.
Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.62.17.1	Presa rapida ad innesti differenziati		cad.	118,80
B.72.62.19	FONDELLO DI CONTENIMENTO PRESE RAPIDE AD INNESTO
Fornitura e posa in opera di fondello in fusione di alluminio, a due posti, adatto al contenimento di una presa Ossigeno ed una presa Aspirazione completo di pannello in acciaio inox satinato, capicorda per collegamento equipotenziale, zanche, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.62.19.1	fondello di contenimento prese rapide ad innesto		cad.	64,64

B.72.64	LAVORI COMPIUTI - CANALI ARIA, CONDOTTI FLESSIBILI

B.72.64.7	ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di isolazione dei canali dell'aria costituita da materassino isolante in lana minerale della densità minima di 60 kg/m3 con spessore a norma della Legge 10/1991 e rivestimento in carta di alluminio.
L'isolamento andrà posato all'esterno dei canali e avrà classe di comportamento al fuoco C1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.64.7.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.64.7.3	rivestimento esterno		m²	11,10
B.72.64.11	CONDOTTI FLESSIBILI
Fornitura e posa in opera di condotti flessibili con guaina interna ed esterna in tessuto di fibra di vetro impregnata di PVC, con rete interna di fibra di vetro impregnata di PVC, materassino interposto in fibra di vetro, spess. 25 mm con densità minima di 16 kg/m3, ad elevate caratteristiche termoisolanti, fonoassorbenti ed ininfiammabili.
Completi di collegamenti ai canali, alle unità terminali, staffe e supporti di fissaggio e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte
B.72.64.11.1	a forfait secondo lo schema allegato		a corpo	   
B.72.64.11.3	DN 100		m	16,42
B.72.64.11.5	DN 125		m	15,80
B.72.64.11.7	DN 160		m	17,73
B.72.64.11.9	DN 200		m	22,61
B.72.64.11.11	DN 250		m	27,60
B.72.64.11.13	DN 300		m	32,12
B.72.64.11.15	DN 400		m	46,78
B.72.64.11.17	DN 500		m	55,70
B.72.64.15	CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE  IN LAMIERA ZINCATA ( " )
Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera zincata, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:
- lato maggiore fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;
- lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;
- lato maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm 
Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.
I canali con il lato maggiore superiore a 1000 mm dovranno avere un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato maggiore; tale angolare dovrà avere le stesse dimensioni di quelli di rinforzo ad esso perpendicolari.
I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.
Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture.
I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.
In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria.
Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.
I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.
Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.
Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.
È vietato l'uso di amianto.
Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.
Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta.
Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (misure esterne per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con lato maggiore fino a 500 mm, del 40% per canalizzazioni con lato maggiore fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con lato maggiore oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.
Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.
B.72.64.15.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.64.15.5			kg	5,34
B.72.64.17	CANALI A SEZIONE CIRCOLARE  IN LAMIERA ZINCATA ( " )
Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:
- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;
- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;
- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm.
Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.
Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture.
I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.
In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.
I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.
I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.
Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.
Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.
È vietato l'uso di amianto.
Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura. I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.
Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta.
Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del  40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.
Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.
B.72.64.17.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.64.17.5			kg	6,33
B.72.64.19	CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE ZINCATI E VERNICIATI
Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera zincata verniciata, di colore a scelta della D.L., per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:
- lato maggiore fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;
- lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;
- lato maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm
Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.
I canali con il lato maggiore superiore a 1000 mm dovranno avere un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato maggiore; tale angolare dovrà avere le stesse dimensioni di quelli di rinforzo ad esso perpendicolari.
I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.
Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.
In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.
I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.
I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. 
Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.
Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.
È vietato l'uso di amianto.
Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.
I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.
Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta.
Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (misure esterne per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con lato maggiore fino a 500 mm, del 40 % per canalizzazioni con lato maggiore fino a 1000 mme del 30 % per canalizzazioni con lato maggiore oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.
Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (altezza misurata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.
B.72.64.19.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.64.19.5			kg	6,33
B.72.64.21	CANALI A SEZIONE CIRCOLARE ZINCATI E VERNICIATI
Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in lamiera zincata verniciata, di colore a scelta della D.L., per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli.
- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;
- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;
- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm.
Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.
I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.
Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture.
I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.
I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria.
Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.
In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.
I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.
Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.
Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.
È vietato l'uso di amianto.
Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.
I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.
Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta.
Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del  40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.
Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.
B.72.64.21.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.64.21.5			kg	7,52
B.72.64.23	CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE - IN ACCIAIO INOX
Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in acciaio inox  posti in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:
- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;
- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;
- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm.
Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio inox e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.
I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.
Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.
In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.
I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria.
Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.
In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.
Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.
Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.
È vietato l'uso di amianto.
Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.
I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.
Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta.
Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del  40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.
Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.
B.72.64.23.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.64.23.5			kg	10,61
B.72.64.25	CANALI A SEZIONE CIRCOLARE - IN ACCIAIO INOX
Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in acciaio inox posti  in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:
- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;
- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;
- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm.
Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.
I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.
Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.
I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria.
Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.
In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.
Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.
Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.
È vietato l'uso di amianto. Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.
I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.
Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta.
Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del  40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.
Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.
B.72.64.25.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo	   
B.72.64.25.5			kg	12,12

B.72.66	LAVORI COMPIUTI - BOCCHETTE, DIFFUSORI, GRIGLIE

B.72.66.1	BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)
Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in alluminio estruso anodizzato, ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili.
La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.
Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.1.1	dimensioni  200x100    portata 110 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	43,69
B.72.66.1.3	dimensioni  300x100    portata 170 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	49,23
B.72.66.1.5	dimensioni  400x100    portata 250 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	54,00
B.72.66.1.7	dimensioni  500x100    portata 310 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	59,05
B.72.66.1.9	dimensioni  300x150    portata 310 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	53,61
B.72.66.1.11	dimensioni  400x150    portata 420 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	60,20
B.72.66.1.13	dimensioni  500x150    portata 550 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	69,45
B.72.66.1.15	dimensioni  600x150    portata 650 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	83,55
B.72.66.1.17	dimensioni  800x150    portata 910 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	102,35
B.72.66.1.19	dimensioni  400x200    portata 650 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	73,72
B.72.66.1.21	dimensioni  500x200    portata 760 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	78,62
B.72.66.1.23	dimensioni  600x200    portata 910 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	91,66
B.72.66.1.25	dimensioni  800x200    portata 1220 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	116,00
B.72.66.1.27	dimensioni 1000x200   portata 1560 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	132,10
B.72.66.1.29	dimensioni  500x300    portata 1220 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	100,40
B.72.66.1.31	dimensioni  600x300    portata 1430 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	113,80
B.72.66.1.33	dimensioni  800x300    portata 1930 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	138,30
B.72.66.1.35	dimensioni 1000x300    portata 2430 m3/h      velocita' 3 m/s.		cad.	161,60
B.72.66.2	BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)
Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in acciaio verniciato tinta RAL a scelta della D.L., ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili.
La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.
Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.2.1	dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	43,01
B.72.66.2.3	dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	46,03
B.72.66.2.5	dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	50,26
B.72.66.2.7	dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	54,28
B.72.66.2.9	dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	50,17
B.72.66.2.11	dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	54,99
B.72.66.2.13	dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	60,74
B.72.66.2.15	dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	74,10
B.72.66.2.17	dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	89,66
B.72.66.2.19	dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	65,88
B.72.66.2.21	dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	66,87
B.72.66.2.23	dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	80,98
B.72.66.2.25	dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	97,81
B.72.66.2.27	dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	110,80
B.72.66.2.29	dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	81,62
B.72.66.2.31	dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	94,37
B.72.66.2.33	dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	115,30
B.72.66.2.35	dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	132,90
B.72.66.3	BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)
Fornitura e posa in opera di bocchette in alluminio estruso anodizzato, per la ripresa dell'aria ambiente,ad alette frontali regolabili, con velocità massima di attraversamento non superiore a 3 m/sec.
Le bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio zincata e profilata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.3.1	dimensioni   200x100    portata   110 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	31,40
B.72.66.3.3	dimensioni   300x100    portata   170 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	32,47
B.72.66.3.5	dimensioni   400x100    portata   250 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	35,30
B.72.66.3.7	dimensioni   500x100    portata   310 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	36,83
B.72.66.3.9	dimensioni   300x150    portata   310 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	35,11
B.72.66.3.11	dimensioni   400x150    portata   420 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	38,37
B.72.66.3.13	dimensioni   500x150    portata   550 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	41,44
B.72.66.3.15	dimensioni   600x150    portata   650 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	52,74
B.72.66.3.17	dimensioni   800x150    portata   910 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	59,30
B.72.66.3.19	dimensioni   400x200    portata   650 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	47,50
B.72.66.3.21	dimensioni   500x200    portata   760 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	46,20
B.72.66.3.23	dimensioni   600x200    portata   910 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	59,36
B.72.66.3.25	dimensioni   800x200    portata  1220 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	64,78
B.72.66.3.27	dimensioni  1000x200    portata  1560 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	72,43
B.72.66.3.29	dimensioni   500x300    portata  1220 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	60,67
B.72.66.3.31	dimensioni   600x300    portata  1430 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	68,35
B.72.66.3.33	dimensioni   800x300    portata  1930 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	76,16
B.72.66.3.35	dimensioni  1000x300    portata  2430 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	84,49
B.72.66.4	BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)
Fornitura e posa in opera di bocchette in acciaio verniciato tinta RAL a scelta della D.L., per la ripresa dell'aria ambiente,ad alette frontali regolabili, con velocità massima di attraversamento non superiore a 3 m/sec.
Le bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio zincata e profilata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.4.1	dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	31,41
B.72.66.4.3	dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	33,17
B.72.66.4.5	dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	35,17
B.72.66.4.7	dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	37,56
B.72.66.4.9	dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	35,23
B.72.66.4.11	dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	38,10
B.72.66.4.13	dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	41,15
B.72.66.4.15	dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	50,81
B.72.66.4.17	dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	56,78
B.72.66.4.19	dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	47,33
B.72.66.4.21	dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	45,98
B.72.66.4.23	dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	55,16
B.72.66.4.25	dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	62,58
B.72.66.4.27	dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	70,41
B.72.66.4.29	dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	57,39
B.72.66.4.31	dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	63,87
B.72.66.4.33	dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	73,42
B.72.66.4.35	dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	83,22
B.72.66.6	BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)
Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata adatta per il montaggio su canali circolari costituita da cornice ed alette in acciaio profilato a freddo verniciato a forno, doppio ordine di alette orientabili singolarmente, serranda di regolazione a paletta o a scorrimento inclinata.
È compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
B.72.66.6.10	dimensioni 425x75		cad.	65,28
B.72.66.6.15	dimensioni 525x75		cad.	72,33
B.72.66.6.20	dimensioni 625x75		cad.	77,85
B.72.66.6.25	dimensioni 825x75		cad.	102,26
B.72.66.6.30	dimensioni 425x125		cad.	69,71
B.72.66.6.35	dimensioni 525x125		cad.	74,00
B.72.66.6.40	dimensioni 625x125		cad.	82,30
B.72.66.6.45	dimensioni 825x125		cad.	105,70
B.72.66.6.50	dimensioni 425x225		cad.	74,76
B.72.66.6.55	dimensioni 525x225		cad.	82,55
B.72.66.6.60	dimensioni 625x225		cad.	90,13
B.72.66.6.65	dimensioni 825x225		cad.	132,30
B.72.66.8	BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)
Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su canali circolari costituita da cornice ed alette in acciaio profilato a freddo verniciato a forno e doppio ordine di alette orientabili singolarmente.
È compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
B.72.66.8.10	dimensioni 425x75		cad.	45,41
B.72.66.8.15	dimensioni 525x75		cad.	49,17
B.72.66.8.20	dimensioni 625x75		cad.	53,90
B.72.66.8.25	dimensioni 825x75		cad.	64,46
B.72.66.8.30	dimensioni 425x125		cad.	47,68
B.72.66.8.35	dimensioni 525x125		cad.	50,84
B.72.66.8.40	dimensioni 625x125		cad.	56,90
B.72.66.8.45	dimensioni 825x125		cad.	67,87
B.72.66.8.50	dimensioni 425x225		cad.	52,77
B.72.66.8.55	dimensioni 525x225		cad.	57,85
B.72.66.8.60	dimensioni 625x225		cad.	63,43
B.72.66.8.65	dimensioni 825x225		cad.	89,98
B.72.66.11	DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI
Fornitura e posa in opera di diffusori multidirezionali quadrati costituiti da:
- cornice ed alette in alluminio estruso;
- parte centrale amovibile per il fissaggio della cornice e l'accesso alla serranda;
- serranda con telaio ed alette in acciaio zincato.
- getto dell'aria in quattro direzioni.
La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.
Nel prezzo si intendono comprese e compensate le viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Montaggio a controsoffitto.
B.72.66.11.1	dimensioni  150 x 150		cad.	82,55
B.72.66.11.3	dimensioni  225 x 225		cad.	99,10
B.72.66.11.5	dimensioni  300 x 300		cad.	119,50
B.72.66.11.7	dimensioni  375 x 375		cad.	139,50
B.72.66.11.9	dimensioni  450 x 450		cad.	160,90
B.72.66.11.11	dimensioni  525 x 525		cad.	193,00
B.72.66.11.13	dimensioni  600 x 600		cad.	233,90
B.72.66.13	DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA
Fornitura e posa in opera di diffusori quadrati  di  mandata e ripresa costituiti da:
- cornice ed alette in alluminio estruso;
- parte centrale amovibile per il fissaggio della cornice.
La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.
Nel prezzo si intendono comprese e compensate le viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Montaggio a controsoffitto.
B.72.66.13.1	dimensioni  150 x 150		cad.	68,86
B.72.66.13.3	dimensioni  225 x 225		cad.	84,92
B.72.66.13.5	dimensioni  300 x 300		cad.	103,27
B.72.66.13.7	dimensioni  375 x 375		cad.	127,00
B.72.66.13.9	dimensioni  450 x 450		cad.	149,50
B.72.66.13.11	dimensioni  525 x 525		cad.	174,50
B.72.66.13.13	dimensioni  600 x 600		cad.	195,60
B.72.66.14	DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a coni regolabili costruito in alluminio verniciato a fuoco RAL 9010.
Completo di serranda di regolazione, captatore ed equalizzatore.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.14.1	Diametro nominale 100		cad.	72,74
B.72.66.14.3	Diametro nominale 160		cad.	81,98
B.72.66.14.5	Diametro nominale 200		cad.	30,70
B.72.66.14.7	Diametro nominale 250		cad.	109,90
B.72.66.14.9	Diametro nominale 300		cad.	128,30
B.72.66.14.11	Diametro nominale 350		cad.	157,20
B.72.66.14.13	Diametro nominale 400		cad.	197,60
B.72.66.14.15	Diametro nominale 500		cad.	279,20
B.72.66.14.17	Diametro nominale 600		cad.	330,20
B.72.66.16	VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA
Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione per la mandata d'aria di rinnovo in ambiente.
Costruita in acciaio con disco centrale regolabile che permette il controllo della portata d'aria messa in ambiente.
Verniciatura epossilica RAL POLO.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.16.1	Diametro nominale 100		cad.	38,52
B.72.66.16.3	Diametro nominale 150		cad.	42,37
B.72.66.16.5	Diametro nominale 200		cad.	47,04
B.72.66.22	GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)
Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette orizzontali profilate e fisse, inclinate a 45.con passo di 50 mm, completa di controtelaio, rete antitopo e protezione afonica.
Sono comprese nel prezzo le viti ed i tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.22.1	Fino a 10 dmq.		dm²	5,77
B.72.66.22.3	Da 10 fino a 20 dmq.		dm²	30,58
B.72.66.22.5	Da 20 fino a 50 dmq.		dm²	29,94
B.72.66.22.7	Da 50 fino a 100 dmq.		dm²	29,60
B.72.66.22.9	Da 100 fino a 200 dmq.		dm²	29,36
B.72.66.22.11	Oltre 200 dmq.		dm²	29,11
B.72.66.24	GRIGLIA DI PRESA/ESP.ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 100)
Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette orizzontali profilate e fisse, inclinate a 45.con passo di 100 mm, completa di controtelaio, rete antitopo e protezione afonica.
Sono comprese nel prezzo le viti ed i tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.24.1	Fino a 50 dmq.		dm²	29,59
B.72.66.24.3	Da 50 fino a 100 dmq.		dm²	29,42
B.72.66.24.5	Da 100 fino a 200 dmq.		dm²	29,21
B.72.66.24.7	Da 200 fino a 300 dmq.		dm²	29,07
B.72.66.24.9	Da 300 fino a 400 dmq.		dm²	28,99
B.72.66.24.11	Da 400 fino a 500 dmq.		dm²	28,93
B.72.66.24.13	Da 500 fino a 600 dmq.		dm²	28,88
B.72.66.24.15	Oltre 600 dmq.		dm²	28,79
B.72.66.29	MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE
Fornitura e posa in opera di modulo di regolazione dell'estrazione aria, composto da tronchetto in lamiera di acciaio zincato contenente una membrana in materiale siliconico perfettamente stabilizzata sotto l'azione di una molla di precompressione per la regolazione automatica della portata dell'aria nei condotti.
Compreso O-ring per  garantire una perfetta aderenza al condotto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.29.1	Diametro  80 mm.		cad.	41,43
B.72.66.29.3	Diametro 100 mm.		cad.	46,95
B.72.66.29.5	Diametro 125 mm.		cad.	51,17
B.72.66.29.7	Diametro 150 mm.		cad.	60,45
B.72.66.29.9	Diametro 160 mm.		cad.	60,45
B.72.66.29.11	Diametro 200 mm.		cad.	75,57
B.72.66.29.13	Diametro 250 mm.		cad.	127,00
B.72.66.31	GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di griglia terminale in alluminio satinato, forma circolare, con clips di fissaggio.
Adatta per il montaggio a canale e/o a controsoffitto.
Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.31.1	Diametro 100 mm.		cad.	76,86
B.72.66.31.3	Diametro 125 mm.		cad.	77,49
B.72.66.31.5	Diametro 160 mm.		cad.	82,73
B.72.66.33	BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE
Fornitura e posa in opera di bocchetta di estrazione aria autoregolabile, adatta per condotti circolari, in materiale plastico autoestinguente, composta da: cornice, parte estraibile con membrana in materiale siliconico di regolazione della portata dell'aria, manicotto di raccordo con O-ring per una perfetta aderenza al condotto.
Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.33.1	Diametro 125 mm. 15/90 mc/h		cad.	41,04
B.72.66.33.3	Diametro 125 mm. 45/135 mc/h		cad.	55,36
B.72.66.38	DIFFUSORI A SOFFITTO, EFFETTO  ELICOIDALE (GRANDI ALTEZZE)
Fornitura e posa in opera di: diffusori a soffitto ad effetto elicoidale con disco deflettore mobile, per impianti a portata d'aria costante o variabile, per grandi portate a altezze di installazione, altissimo fattore induttivo, ottimale convogliamento dell'aria mediante disco deflettore sagomato, abbattimento rapido della velocità e della differenza di temperatura.
Esecuzione completamente in metallo.
Diffusore composto da:
Pannello frontale in lamiera zincata con parte in vista e disco convogliatore trattati con polveri epossidiche, con deflettori fluidodinamicamente ottimizzati, per un convogliamento dell'aria silenziosa ed esente da turbolenze, preparato in fabbrica con possibilità di ritaratura a diffusore montato
- Plenum ( a forma di piramide, di cilindro o di cubo) in lamiera con fori per la sospensione; attacchi circolari, rettangolari sul lato oppure circolari dall'altro.
- Organo di taratura ( serrandina) azionabile attraverso il diffusore
- Diffusore in esecuzione circolare
Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.38.1	Grandezza 600  per portata fino a 800 mc/h		cad.	323,80
B.72.66.40	DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO  ELICOIDALE (CON DISCO DEFLETTORE)
Fornitura e posa in opera di diffusore a soffitto ad effetto elicoidale con disco deflettore mobile, per impianti a portata d'aria costante o variabile, altissimo fattore induttivo, ottimale convogliamento dell'aria mediante disco deflettore sagomato, abbattimento rapido della velocità e della differenza di temperatura.
Esecuzione completamente in metallo.
Diffusore ad effetto elicoidale composto da::
Pannello frontale in lamiera zincata con parte in vista e disco convogliatore trattati con polveri epossidiche, con deflettori fluidodinamicamente ottimizzati, per un convogliamento dell'aria silenzioso ed esente da turbolenze, preparato in fabbrica con possibilità di ritaratura a diffusore montato
- Plenum ( a forma di piramide, di cilindro o di cubo) in lamiera con fori per la sospensione; attacchi circolari, rettangolari sul lato oppure circolari dall'altro.
- Organo di taratura ( serrandina) azionabile attraverso il diffusore
- Diffusore in esecuzione circolare o quadrata
Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.40.1	Grandezza 400  per portate fino a 250 mc/h		cad.	260,90
B.72.66.40.3	Grandezza 500  per portate fino a 350 mc/h		cad.	296,00
B.72.66.40.5	Grandezza 600  per portate fino a 550 mc/h		cad.	312,60
B.72.66.40.7	Grandezza 800  per portate fino a 900 mc/h		cad.	471,60
B.72.66.41	DIFFUSORE INDUSTRIALE ALTA INDUZIONE A GEOM. DI LANCIO VARIABILE
Fornitura e posa in opera di diffusore d'aria per il riscaldamento ed il raffreddamento di capannoni con altezze d'installazione da 3 a 12 metri.
Funzionamento estivo
In fase di raffreddamento l'aria viene diffusa orizzontalmente. L'ampia diffusione radiale esclude la formazione di correnti moleste.
Funzionamento invernale
A pieno carico invernale l'aria viene immessa verticalmente. La maggiore spinta permette all'aria calda di raggiungere la zona occupata da persone.
La spinta necessaria per una corretta diffusione dell'aria, con delta t e/o altezze consistenti, è ottenuta regolando l'apertura di un ugello rivolto verso il basso. La penetrazione del getto può essere regolata proporzionalmente in base al delta t tra aria di mandata e aria ambiente, così da garantire una ventilazione perfetta delle zone basse dell'ambiente.
Diffusore costituito da:
Mantello forato con piastra dirompente e testata di mandata con ugello integrato, raddrizzatore di filetti a nido d'ape per l'equilibratura della diffusione in caso di turbolenze all'imbocco a causa di curve ecc.., completo di servocomando elettrico.
Esecuzione lamiera zincata
Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.41.1	Diam. 400 mm		cad.	1.076,00
B.72.66.41.3	Diam. 500 mm		cad.	1.226,00
B.72.66.41.5	Diam. 630 mm		cad.	1.486,00
B.72.66.42	DIFFUSORE LINEARE SP. 32 mm
Fornitura e posa in opera di diffusore lineare spessore 32 mm  per il montaggio poco appariscente, costituito interamente in acciaio zincato verniciato, filetti fluidi a geometria fissa completo di:
- plenum
- serrandina di taratura attraverso il deflettore
Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.42.1			m	158,30
B.72.66.44	DIFFUSORE LINEARE DIAM. UGELLI 12 mm. AD EFFETTO ELICOIDALE
Fornitura e posa in opera di diffusori d'aria ad alta induzione, a una o più feritoie, con getto d'aria frazionato su 32 filetti per metro lineare.
Filetti d'aria orientabili su 180 gradi con la possibilità di sfruttare l'effetto coanda oppure di scegliere una immissione dell'aria molto diffusa.
Distribuzione di un sottile velo d'aria su entrambi i lati del diffusore, che impedisce alla polvere in ambiente di depositarsi sulla superficie del soffitto.
Diffusore adatto sia per portata variabile che portata costante, installazione ad altezza da pavimento tra  2,7 e 3,5 metri, con valori di velocità residua paria o inferiore a quelli indicati dalla rispettiva normativa DIN ( 0,15 - 0,18 - 0,20 - 0,25 m/sec) in dipendenza della temperatura ambiente.
Il diffusore è costituito da:
- profili in alluminio di colore a scelta della D.L.
- ugelli orientabili neri o bianchi a scelta della D.L.
- plenum in lamiera zincata con serrande di taratura portata d'aria con innesto a baionetta e farfalla forata con opportuna sezione libera, alloggiata su bussola in materiale sintetico con segnalatore di posizione esterno
Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.44.1	ad una feritoia: per portata fino a 70 mc/h		m	234,10
B.72.66.44.3	a due feritoie: per portata fino a 130  mc/h		m	289,50
B.72.66.44.5	a tre feritoie: per portata fino a 130  mc/h		m	360,70
B.72.66.46	DIFFUSORE LINEARE DIAM. UGELLI 50 mm. PER INST.TRA 3,5 E 10 m. H.
Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a filetti d'aria orientabili per portata d'aria costanti o variabili; senza appendici meccaniche per portate dal 100% al 20%, effetto coanda sfruttabile o evitabile secondo le esigenze.
Filetti d'aria orientabili su 180° reimpostati in fabbrica, con impostazione riproducibile in qualsiasi momento. Variazione di orientamento dei filetti realizzabili anche a diffusore installato; è realizzabile anche la chiusura quasi totale.
Diffusore costituito da;
- Profili in alluminio estruso, anodizzati al naturale
- Ugelli a forma di cilindro in polistirolo nero, di 50 mm di diametro
- Plenum in lamiera zincata, con attacchi ad innesto a baionetta e serranda di taratura azionabile attraverso gli ugelli
- Profili adatti all'inserimento di profili ausiliari per l'adattamento a soffitti con esigenze particolari
Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.46.1	Ad una feritoia		m	502,10
B.72.66.46.3	A due feritoie		m	602,00
B.72.66.46.5	A tre feritoie		m	716,60
B.72.66.48	DIFFUSORE LINEARE DIAMETRO UGELLI 20 mm.
Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a filetti d'aria orientabili per portate d'aria costanti o variabili, senza appendici meccaniche per portate dal 100% al 20%. Getto d'aria frazionato in 25 filetti singoli per metro e per feritoia.
Filetti d'aria orientabili su 180° reimpostati in fabbrica, con impostazione riproducibile in qualsiasi momento. Variazione di orientamento dei filetti realizzabili anche a diffusore installato; è realizzabile anche la chiusura  quasi totale.
Ugelli lunghi e corti alternati per un fattore induttivo molto alto ed un rapido abbattimento della velocità dell'aria e del delta t tra aria di mandata e ambiente.
Diffusore costituito  da:
- Profili il alluminio estruso ( disponibili 9 tipi diversi) anodizzati al naturale o verniciato con colori RAL su richiesta;
- Rulli corti ( 20 mm) e rulli lunghi ( 58 mm) alternati, in polistirolo nero ( bianco o cromato a richiesta ) con raddrizzatori di filetti e sagomatura  interna ottimizzata senza barre trasversali per il convogliamento silenzioso e senza turbolenze dell'aria.
- Plenum di distribuzione dell'aria in lamiera zincata, con attacchi circolari e serranda di taratura azionabile attraverso gli ugelli.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.66.48.1	ad una feritoia: per portate fino a 100 mc/h		m	219,30
B.72.66.48.3	a due feritoie: per portate fino a 150 mc/h		m	264,60
B.72.66.48.5	a tre feritoie: per portate fino a 180 mc/h		m	325,60
B.72.66.48.7	a quattro feritoie: per portate fino a 200 mc/h		m	351,50

B.72.68	LAVORI COMPIUTI - SERRANDE REGOLAZIONE - TAGLIAFUOCO

B.72.68.7	SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione con cassa cilindrica avente una profondità di 400 mm, in lamiera di acciaio zincato, pala in acciaio, levismi esterni, guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.
Esecuzione rinforzata con flange.
Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.68.7.1	diametro nominale mm.   500		cad.	482,70
B.72.68.7.3	diametro nominale mm.   600		cad.	551,00
B.72.68.7.5	diametro nominale mm.   700		cad.	635,60
B.72.68.7.7	diametro nominale mm.   800		cad.	720,30
B.72.68.7.9	diametro nominale mm.   900		cad.	853,20
B.72.68.7.11	diametro nominale mm.  1000		cad.	951,60
B.72.68.7.13	diametro nominale mm.  1100		cad.	1.053,00
B.72.68.7.15	diametro nominale mm.  1200		cad.	1.393,00
B.72.68.7.17	diametro nominale mm.  1300		cad.	1.589,00
B.72.68.7.19	diametro nominale mm.  1400		cad.	1.801,00
B.72.68.7.21	diametro nominale mm.  1500		cad.	2.039,00
B.72.68.13	SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE
Fornitura e posa in opera di servomotore adatto per l'azionamento delle serrande di regolazione, imperniato direttamente sull'asse della serranda, completo di:
- mensola di supporto;
- indicatore di posizione;
- tensione di alimentazione 24-220 V;
- movimento on-off, reversibile;
- tempo di rotazione max 180 secondi.
Completo di allacciamenti elettrici, cablaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.68.13.1	servocomando per serrande fino a 2 m2		cad.	239,30
B.72.68.13.3	servocomando per serrande fino a 6 m2		cad.	401,20
B.72.68.17	SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione circolaree costituita da:
- involucro di materiale refrattario;
- serranda;
- molla di ritorno;
- leva di comando manuale per il riarmo;
- sganciatore termico costituito da canna termica portafusibile tarata a 70°C del tipo estraibile;
- vite di regolazione;
- sportello d'ispezione;
- dispositivo di scatto;
- contatto di fine corsa;
- quadretto predisposto a ricevere tutte le eventuali apparecchiature richieste.
La serranda sarà adatta per il montaggio in verticale e/o in orizzontale e dovrà essere provvista di: certificazione REI 120 sulla pala e sul tunnel, certificazione di resistenza al colpo d'ariete da 500 Pa minimo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
È vietato l'utilizzo dell'amianto.
B.72.68.17.1	diametro mm. 100		cad.	474,10
B.72.68.17.3	diametro mm. 125		cad.	474,10
B.72.68.17.5	diametro mm. 160		cad.	474,10
B.72.68.17.7	diametro mm. 200		cad.	474,10
B.72.68.17.9	diametro mm. 250		cad.	507,60
B.72.68.17.11	diametro mm. 315		cad.	545,50
B.72.68.17.13	diametro mm. 355		cad.	570,80
B.72.68.17.15	diametro mm. 400		cad.	602,40
B.72.68.17.17	diametro mm. 450		cad.	645,40
B.72.68.17.19	diametro mm. 500		cad.	713,00
B.72.68.17.21	diametro mm. 560		cad.	753,50
B.72.68.17.23	diametro mm. 630		cad.	829,40
B.72.68.17.25	diametro mm. 710		cad.	970,60
B.72.68.17.27	diametro mm. 800		cad.	1.102,00
B.72.68.19	SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100 mm
Fornitura e posa in opera di serranda di taratura per la regolazione della portata e della pressione o per l'intercettazione di settori di canale in impinati di ventilazione e condizionamento, costituita da telaio con profilo a U in lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, passo 100, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni o ingranaggi interni, guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.
Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.68.19.5	sezione fino a 10 dm2		dm²	10,66
B.72.68.19.10	sezione fino a 20 dm2		dm²	9,14
B.72.68.19.15	sezione fino a 50 dm2		dm²	4,90
B.72.68.19.20	sezione fino a 100 dm2		dm²	4,14
B.72.68.19.25	sezione fino a 200 dm2		dm²	2,44
B.72.68.19.30	sezione >200 dm2		dm²	2,29
B.72.68.21	SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150 mm
Fornitura e posa in opera di serranda di taratura per la regolazione della portata e della pressione o per l'intercettazione di settori di canale in impinati di ventilazione e condizionamento, costituita da telaio con profilo a U in lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, passo 150, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni o ingranaggi interni, guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.
Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.68.21.5	sezione fino a 10 dm2		dm²	10,23
B.72.68.21.10	sezione fino a 20 dm2		dm²	8,98
B.72.68.21.15	sezione fino a 50 dm2		dm²	4,81
B.72.68.21.20	sezione fino a 100 dm2		dm²	4,04
B.72.68.21.25	sezione fino a 200 dm2		dm²	2,34
B.72.68.21.30	sezione >200 dm2		dm²	2,16
B.72.68.23	SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200 mm  Tenuta DIN 1946.
Fornitura e posa in opera di serranda di taratura, tenuta secondo DIN 1946, per la regolazione della portata e della pressione o per l'intercettazione di settori di canale in impinati di ventilazione e condizionamento, costituita da telaio con profilo a U in lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, passo 200, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni o ingranaggi interni, guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.
Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.68.23.5	sezione fino a 10 dm2		dm²	24,78
B.72.68.23.10	sezione fino a 20 dm2		dm²	17,33
B.72.68.23.15	sezione fino a 50 dm2		dm²	8,87
B.72.68.23.20	sezione fino a 100 dm2		dm²	6,60
B.72.68.23.25	sezione fino a 200 dm2		dm²	3,96
B.72.68.23.30	sezione > 200 dm2		dm²	3,50
B.72.68.25	SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100 mm
Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare costituita da telaio con profilo a U in lamiera di alluminio, alette a profilo alare in alluminio estruso, passo 100, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni, guarnizioni di tenuta laterali in alluminio con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.
Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.68.25.5	Sezione fino a 10 dm2		dm²	15,93
B.72.68.25.10	Sezione fino a 20 dm2		dm²	13,96
B.72.68.25.15	Sezione fino a 50 dm2		dm²	7,87
B.72.68.25.20	Sezione fino a 100 dm2		dm²	7,95
B.72.68.25.25	Sezione fino a 200 dm2		dm²	4,26
B.72.68.25.30	Sezione > 200 dm2		dm²	4,04
B.72.68.27	SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150 mm
Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare costituita da telaio con profilo a U in lamiera di alluminio, alette a profilo alare in alluminio estruso, passo 150, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni, guarnizioni di tenuta laterali in alluminio con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.
Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.68.27.5	Sezione fino a 10 dm2		dm²	14,62
B.72.68.27.10	Sezione fino a 20 dm2		dm²	11,89
B.72.68.27.15	Sezione fino a 50 dm2		dm²	6,60
B.72.68.27.20	Sezione fino a 100 dm2		dm²	5,87
B.72.68.27.25	Sezione fino a 200 dm2		dm²	3,39
B.72.68.27.30	Sezione > 200 dm2		dm²	3,81
B.72.68.29	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE
Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione rettangolare costituita da:
- involucro di materiale refrattario;
- serranda;
- molla di ritorno;
- leva di comando manuale per il riarmo;
- sganciatore termico costituito da canna termica portafusibile tarata a 70°C del tipo estraibile;
- vite di regolazione;
- sportello d'ispezione; 
- dispositivo di scatto;
 - contatto di fine corsa;
- quadretto predisposto a ricevere tutte le eventuali apparecchiature richieste.
La serranda sarà adatta per il montaggio in verticale e/o in orizzontale e dovrà essere provvista di: certificazione REI 120 sulla pala e sul tunnel, certificazione di resistenza al colpo d'ariete da 500 Pa minimo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
È vietato l'utilizzo dell'amianto.
B.72.68.29.5	Sezione fino a 10 dm2		dm²	25,21
B.72.68.29.10	Sezione fino a 20 dm2		dm²	14,91
B.72.68.29.15	Sezione fino a 50 dm2		dm²	8,42
B.72.68.29.20	Sezione fino a 100 dm2		dm²	6,42
B.72.68.29.25	Sezione >100 dm2		dm²	4,84
B.72.68.31	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN SILICATO DI CALCIO)
Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione rettangolare costituita da:
- involucro di materiale refrattario;
- serranda con Pala in Silicato di calcio;
- molla di ritorno;
- leva di comando manuale per il riarmo;
- sganciatore termico costituito da canna termica portafusibile tarata a 70°C del tipo estraibile;
- vite di regolazione;
- sportello d'ispezione; 
- dispositivo di scatto;
 - contatto di fine corsa;
- quadretto predisposto a ricevere tutte le eventuali apparecchiature richieste.
La serranda sarà adatta per il montaggio in verticale e/o in orizzontale e dovrà essere provvista di: certificazione REI 120 sulla pala e sul tunnel, certificazione di resistenza al colpo d'ariete da 500 Pa minimo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
È vietato l'utilizzo dell'amianto.
B.72.68.31.5	Sezione fino a 10 dm2		dm²	27,73
B.72.68.31.10	Sezione fino a 20 dm2		dm²	17,38
B.72.68.31.15	Sezione fino a 50 dm2		dm²	10,00
B.72.68.31.20	Sezione > 50 dm2		dm²	7,87

B.72.70	LAVORI COMPIUTI - FILTRI, SILENZIATORI

B.72.70.2	CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE
Fornitura e posa in opera di celle filtranti rigenerabili costituite da:
- telaio in lamiera zincata spess. 8/10 mm;
- reti di protezione su entrambi i lati in filo di acciaio elettrosaldato e zincato;
- setto filtrante in fibra sintetica in materiale imputrescibile, autoestinguente;
- efficienza di filtrazione 84 % (metodo ASHRAE Standard 52/76 ponderale).
Complete di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.2.1	dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 48		cad.	34,16
B.72.70.2.3	dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 96		cad.	36,97
B.72.70.2.5	dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 48		cad.	34,55
B.72.70.2.7	dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 96		cad.	37,60
B.72.70.2.9	dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 48		cad.	35,34
B.72.70.2.11	dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 96		cad.	38,69
B.72.70.2.13	dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 48		cad.	35,34
B.72.70.2.15	dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 96		cad.	38,69
B.72.70.2.17	dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 48		cad.	36,30
B.72.70.2.19	dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 96		cad.	40,50
B.72.70.2.21	dimensioni nominali in mm.  592 x 597 x 48		cad.	37,37
B.72.70.2.23	dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 96		cad.	41,50
B.72.70.4	CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
Fornitura e posa in opera di celle filtranti pieghettate ad alta efficianza costituite da:
- telaio in lamiera zincata 8/10
- reti di protezione su entrambi i lati in filo di acciaio elettrosaldato e zincato
- setto filtrante in fibra sintetica in materiale imputriscibile ed autoestinguente
- efficienza di filtrazione 97,5% (metodo ASHRAE Standard 52/76 ponderale)
Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.4.1	dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 48		cad.	42,39
B.72.70.4.2	dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 96		cad.	50,38
B.72.70.4.3	dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 48		cad.	42,84
B.72.70.4.4	dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 96		cad.	51,04
B.72.70.4.5	dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 48		cad.	44,82
B.72.70.4.6	dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 96		cad.	54,29
B.72.70.4.7	dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 48		cad.	44,82
B.72.70.4.8	dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 96		cad.	54,29
B.72.70.4.9	dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 48		cad.	47,75
B.72.70.4.10	dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 96		cad.	58,26
B.72.70.4.11	dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 48		cad.	49,93
B.72.70.4.12	dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 96		cad.	62,22
B.72.70.6	CELLE FILTRANTI METALLICHE
Fornitura e posa in opera di celle filtranti metalliche costituite da:
- setto filtrante pieghettato in calza metallica del tipo rigenerabile;
- telaio in lamiera zincata;
- reti di protezione su entrambi i lati;
- elevata resistenza alla temperatura;
- efficienza di filtrazione 70 - 80 % (metodo ASHRAE standard 52-76 ponderale).
Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.6.1	dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 48		cad.	45,38
B.72.70.6.3	dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 48		cad.	46,85
B.72.70.6.5	dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 96		cad.	54,11
B.72.70.6.7	dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 48		cad.	49,01
B.72.70.6.9	dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 96		cad.	59,17
B.72.70.6.11	dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 48		cad.	49,01
B.72.70.6.13	dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 96		cad.	59,17
B.72.70.6.15	dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 48		cad.	52,64
B.72.70.6.17	dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 96		cad.	63,54
B.72.70.6.19	dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 48		cad.	56,27
B.72.70.8	CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO
Fornitura e posa in opera di celle filtranti antigrasso adatte per l'installazione in cappe di espulsione, costituite da:
- telaio in profilo ad "U" di acciaio inox AISI 304 spessore 8/10 
- setto filtrante in reti microstirate in acciaio inox 304, opportunamente sovrapposte;
- efficienza di filtrazione 70 % (metodo ASHRAE Standard 52-76 ponderale).
La manutenzione delle celle avverrà mediante lavaggio con acqua e soda o similari.
Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.8.1	dimensioni nominali in mm. 250 x 500 x 12		cad.	47,64
B.72.70.8.3	dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 12		cad.	57,64
B.72.70.8.5	dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 12		cad.	64,35
B.72.70.8.7	dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 12		cad.	64,35
B.72.70.10	FILTRI A TASCHE
Fornitura e posa in opera di filtri a tasche costituiti da:
- telaio in profilo di acciaio zincato spessore 23 mm
- sacche in materassino filtrante in fibra di vetro submicronica ininfiammabile (reazione al fuoco classe 1).
- nastri distanziatori per garantire la spaziatura fra le differenti tasche.
- aggraffatura e sigillatura dei sacchi filtranti sul telaio frontale
Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.10.1	Eff.za  80 - 85 %  Dim. in mm.  287 x 592 x 915  5 tasche		cad.	103,35
B.72.70.10.2	Eff.za  80 - 85 %  Dim. in mm.  490 x 592 x 915  8 tasche		cad.	129,80
B.72.70.10.3	Eff.za  80 - 85 %  Dim. in mm.  592 x 592 x 915  10 tasche		cad.	147,00
B.72.70.10.4	Eff.za  80 - 85 %  Dim. in mm.  287 x 592 x 635  5 tasche		cad.	94,02
B.72.70.10.5	Eff.za  80 - 85 %  Dim. in mm.  490 x 592 x 635  8 tasche		cad.	115,20
B.72.70.10.6	Eff.za  80 - 85 %  Dim. in mm.  592 x 592 x 635  10 tasche		cad.	127,20
B.72.70.10.7	Eff.za  80 - 85 %  Dim. in mm.  287 x 592 x 535  5 tasche		cad.	87,89
B.72.70.10.8	Eff.za  80 - 85 %  Dim. in mm.  490 x 592 x 535  8 tasche		cad.	109,40
B.72.70.10.9	Eff.za  80 - 85 %  Dim. in mm.  592 x 592 x 535  10 tasche		cad.	121,20
B.72.70.10.10	Eff.za  93 - 97 %  Dim. in mm.  287 x 592 x 915  5 tasche		cad.	109,40
B.72.70.10.11	Eff.za  93 - 97 %  Dim. in mm.  490 x 592 x 915  8 tasche		cad.	139,10
B.72.70.10.12	Eff.za  93 - 97 %  Dim. in mm.  592 x 592 x 915  10 tasche		cad.	158,90
B.72.70.10.13	Eff.za  93 - 97 %  Dim. in mm.  287 x 592 x 635  5 tasche		cad.	98,30
B.72.70.10.14	Eff.za  93 - 97 %  Dim. in mm.  490 x 592 x 635  8 tasche		cad.	121,30
B.72.70.10.15	Eff.za  93 - 97 %  Dim. in mm.  592 x 592 x 635  10 tasche		cad.	136,40
B.72.70.10.16	Eff.za  93 - 97 %  Dim. in mm.  287 x 592 x 535  5 tasche		cad.	94,01
B.72.70.10.17	Eff.za  93 - 97 %  Dim. in mm.  490 x 592 x 535  8 tasche		cad.	114,70
B.72.70.10.18	Eff.za  93 - 97 %  Dim. in mm.  592 x 592 x 535  10 tasche		cad.	128,50
B.72.70.12	FILTRI A TASCHE RIGIDE
Fornitura e posa in opera di filtri a tasche rigide costituiti da:
- telaio in prolipropilene e polioxifenilene inceneribile
- sacche in materassino filtrante in fibra di vetro
Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.12.1	Eff.za  90 %  Dim. in mm.  290 x 595 x 290  sup. filtrante   9 mq.		cad.	133,50
B.72.70.12.2	Eff.za  90 %  Dim. in mm.  492 x 595 x 290  sup. filtrante   15 mq.		cad.	144,40
B.72.70.12.3	Eff.za  90 %  Dim. in mm.  592 x 595 x 290  sup. filtrante   19 mq.		cad.	152,30
B.72.70.12.4	Eff.za  95 %  Dim. in mm.  290 x 595 x 635  sup. filtrante   9 mq.		cad.	119,80
B.72.70.12.5	Eff.za  95 %  Dim. in mm.  492 x 595 x 635  sup. filtrante   15 mq.		cad.	161,50
B.72.70.12.6	Eff.za  95 %  Dim. in mm.  592 x 595 x 635  sup. filtrante   19 mq.		cad.	174,80
B.72.70.14	SEZIONE FILTRI A TASCHE RIGIDE PER UNITà TRATTAMENTO ARIA
Fornitura e posa in opera di sezione filtri a tasche rigide adatta per inserimento in unità trattamento aria. La finitura e lo spessore dei pannelli dovrà essere la stessa dei restanti pannelli dell'unità in cui è inserita la sezione.
La sezione sarà costituita da:
- telaio in prolipropilene e polioxifenilene inceneribile
- sacche in materassino filtrante in fibra di vetro con efficienza del 90%
- portina con maniglie per ispezione filtri
Se la sezione filtri a tasche è posizionata a valle del ventilatore di mandata aria deve essere compreso e compensato apposito equalizzatore di flusso.
Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.14.1	Per unità trattamento aria  portata  2.500 mc/h		cad.	743,90
B.72.70.14.2	Per unità trattamento aria  portata  5.000 mc/h		cad.	1.005,30
B.72.70.14.3	Per unità trattamento aria  portata  7.500 mc/h		cad.	1.177,00
B.72.70.14.4	Per unità trattamento aria  portata 10.000 mc/h		cad.	1.401,00
B.72.70.14.5	Per unità trattamento aria  portata 15.000 mc/h		cad.	1.580,00
B.72.70.14.6	Per unità trattamento aria  portata 21.000 mc/h		cad.	2.253,00
B.72.70.14.7	Per unità trattamento aria  portata 25.000 mc/h		cad.	2.527,00
B.72.70.14.8	Per unità trattamento aria  portata 30.000 mc/h		cad.	2.913,00
B.72.70.16	FILTRI ASSOLUTI
Fornitura e posa in opera di filtri ad alta efficienza assoluti, costituiti da:
- telaio in legno trattato oppure in lamiera zincata
- media filtrante in fibra di vetro a pieghe profonde separate da fogli di alluminio corrugati. La sigillatura tra il materiale filtrante ed il telaio deve essere assicurata grazie ad uno strato di poliuretano
- guarnizione in neoprene a cellule chiuse
Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.16.1	Eff. 99,995% DOP cl. H 13  D.mm. 305x305x150  sup.f. 1,6 mq  port. 250 mc/h		cad.	72,27
B.72.70.16.2	Eff. 99,995% DOP cl. H 13  D.mm. 305x610x150  sup.f. 3,5 mq  port. 500 mc/h		cad.	89,69
B.72.70.16.3	Eff. 99,995% DOP cl. H 13  D.mm. 457x457x150  sup.f. 4,1 mq  port. 570 mc/h		cad.	105,90
B.72.70.16.4	Eff. 99,995% DOP cl. H 13  D.mm. 610x610x150  sup.f. 8,1 mq  port.1000 mc/h		cad.	128,30
B.72.70.16.5	Eff. 99,995% DOP cl. H 13  D.mm. 762x610x150  sup.f.10,8 mq  port.1300 mc/h		cad.	145,50
B.72.70.16.6	Eff. 99,995% DOP cl. H 13  D.mm. 914x610x150  sup.f.13,0 mq  port.1600 mc/h		cad.	170,60
B.72.70.16.7	Eff. 99,995% DOP cl. H 13  D.mm. 1219x610x150 sup.f.14,0 mq  port.2260 mc/h		cad.	206,20
B.72.70.16.8	Eff. 99,995% DOP cl. H 13  D.mm. 305x305x292  sup.f. 3,2 mq  port. 500 mc/h		cad.	96,60
B.72.70.16.9	Eff. 99,995% DOP cl. H 13  D.mm. 305x610x292  sup.f. 6,5 mq  port.1000 mc/h		cad.	132,30
B.72.70.16.10	Eff. 99,995% DOP cl. H 13  D.mm. 457x457x292  sup.f. 9,2 mq  port.1200 mc/h		cad.	169,20
B.72.70.16.11	Eff. 99,995% DOP cl. H 13  D.mm. 610x610x292  sup.f.14,0 mq  port.2000 mc/h		cad.	211,50
B.72.70.16.12	Eff. 99,995% DOP cl. H 13  D.mm. 762x610x292  sup.f.17,7 mq  port.2500 mc/h		cad.	255,10
B.72.70.18	FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Fornitura e posa in opera di filtri ad alta efficienza assoluti a flusso laminare, costituiti da:
- telaio in alluminio estruso anodizzato
- media filtrante in fibra di vetro a piccole pieghe supportate da opportuni separatori. La sigillatura tra il materiale filtrante ed il telaio deve essere assicurata grazie ad uno strato di poliuretano
- schermo di protezione su entrambi i lati in acciaio microstirato con verniciatura epossidica
- guarnizione in neoprene a cellule chiuse, semicircolare in pezzo unico
Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.18.1	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 305x305x69   sup.f. 2,4 mq  port. 150 mc/h		cad.	85,17
B.72.70.18.2	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 305x610x69   sup.f. 4,8 mq  port. 300 mc/h		cad.	111,10
B.72.70.18.3	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 457x457x69   sup.f. 5,4 mq  port. 350 mc/h		cad.	132,20
B.72.70.18.4	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 545x545x69   sup.f. 7,2 mq  port. 500 mc/h		cad.	162,60
B.72.70.18.5	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 610x610x69   sup.f. 9,7 mq  port. 600 mc/h		cad.	162,60
B.72.70.18.6	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 762x610x69   sup.f.12,1 mq  port. 750 mc/h		cad.	191,70
B.72.70.18.7	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 915x610x69   sup.f.14,6 mq  port. 900 mc/h		cad.	220,70
B.72.70.18.8	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 1220x610x69  sup.f.19,5 mq  port.1200 mc/h		cad.	276,20
B.72.70.18.9	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 1525x610x69  sup.f.24,6 mq  port.1500 mc/h		cad.	337,00
B.72.70.18.10	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 305x762x69   sup.f. 6,0 mq  port. 375 mc/h		cad.	125,70
B.72.70.18.11	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 915x762x69   sup.f.18,3 mq  port.1130 mc/h		cad.	289,40
B.72.70.18.12	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 1220x762x69  sup.f.24,5 mq  port.1500 mc/h		cad.	346,20
B.72.70.18.13	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 1525x762x69  sup.f.30,8 mq  port.1880 mc/h		cad.	446,60
B.72.70.18.14	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 305x915x69   sup.f. 7,3 mq  port. 450 mc/h		cad.	142,80
B.72.70.18.15	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 915x915x69   sup.f.21,8 mq  port.1350 mc/h		cad.	323,70
B.72.70.18.16	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 1220x915x69  sup.f.29,4 mq  port.1800 mc/h		cad.	413,50
B.72.70.18.17	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 1525x915x69  sup.f.36,8 mq  port.2250 mc/h		cad.	517,80
B.72.70.20	TERMINALE FILTRANTE MONOBLOCCO A FLUSSO LAMINARE
Fornitura e posa in opera di terminale filtrante ad alta efficienza assoluti a flusso laminare, adatto per la realizzazione di ambienti a flusso laminare verticale, installazione degli elementi filtranti direttamente nel controsoffitto.
Il terminale dovrà essere costituito da:
- telaio e coperchio in alluminio, telaio in estruso anodizzato
- media carta in fibra di vetro ignifuga a piccole pieghe idrorepellente, supportate da opportuni separatori. La sigillatura tra il materiale filtrante ed il telaio deve essere assicurata grazie ad uno strato di poliuretano
- schermo di protezione su entrambi i lati in acciaio microstirato con verniciatura epossidica
- guarnizione in neoprene a cellule chiuse, semicircolare in pezzo unico
- disco diffusore con funzione di regolazione di portata, regolabile dall'ambiente
- prese di misura DOP
- raccordo aria circolare
Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.20.1	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 305x305x152  sup.f. 2,7 mq  port. 150 mc/h		cad.	158,70
B.72.70.20.2	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 305x610x152  sup.f. 5,5 mq  port. 300 mc/h		cad.	193,00
B.72.70.20.3	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 457x457x152  sup.f. 6,2 mq  port. 340 mc/h		cad.	222,00
B.72.70.20.4	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 610x610x152  sup.f.11,0 mq  port. 600 mc/h		cad.	259,00
B.72.70.20.5	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 610x915x152  sup.f.16,5 mq  port. 900 mc/h		cad.	340,90
B.72.70.20.6	Eff. 99,999% DOP cl. H 14  D.mm. 610x1220x152 sup.f.22,0 mq  port.1200 mc/h		cad.	400,30
B.72.70.22	SEZIONE FILTRI ASSOLUTI PER UNITà TRATTAMENTO ARIA
Fornitura e posa in opera di sezione filtri ad alta efficienza assoluti, adatta per inserimento in centrale trattamento aria.
La finitura e lo spessore dei pannelli dovrà essere la stessa dei restanti pannelli dell'unità in cui è inserita la sezione.
La sezione sarà costituita da:
- telaio supporto filtri in legno trattato oppure in lamiera zincata
- media filtrante in fibra di vetro a pieghe profonde separate da fogli di alluminio corrugati. La sigillatura tra il materiale filtrante ed il telaio deve essere assicurata grazie ad uno strato di poliuretano
- guarnizione in neoprene a cellule chiuse
- portina con maniglie per ispezione filtri
Se la sezione filtri assoluti è posizionata a valle del ventilatore di mandata aria deve essere compreso e compensato apposito equalizzatore di flusso.
Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.22.1	Per unità trattamento aria  portata  2.500 mc/h		cad.	766,10
B.72.70.22.2	Per unità trattamento aria  portata  5.000 mc/h		cad.	897,10
B.72.70.22.3	Per unità trattamento aria  portata  7.500 mc/h		cad.	953,90
B.72.70.22.4	Per unità trattamento aria  portata 10.000 mc/h		cad.	1.247,00
B.72.70.22.5	Per unità trattamento aria  portata 15.000 mc/h		cad.	1.943,00
B.72.70.22.6	Per unità trattamento aria  portata 21.000 mc/h		cad.	2.990,00
B.72.70.22.7	Per unità trattamento aria  portata 25.000 mc/h		cad.	3.367,00
B.72.70.22.8	Per unità trattamento aria  portata 30.000 mc/h		cad.	3.920,00
B.72.70.24	FILTRI A CARBONE ATTIVO
Fornitura e posa in opera di filtri a carbone attivo in agglomerato granulare, adatto per il trattenimento di sostanze gassose tossiche e gli odori presenti nell'aria trattata. Il filtro sarà costituito da:
- piastra supporto in lamiera di acciaio verniciato
- involucro cartucce realizzato con reti microstirate in lamiera zincata
- fissaggio cartucce di tipo rapido a baionetta con guarnizione di tenuta
- carboni attivi in grani, dimensioni 3-4 mm.
Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.24.1	Dim.mm. 600x400x300  cartucce n. 6  quantità carbone Kg 16  port.1.200 mc/h		cad.	372,60
B.72.70.24.2	Dim.mm. 600x600x300  cartucce n. 9  quantità carbone Kg 24  port.1.800 mc/h		cad.	640,70
B.72.70.24.3	Dim.mm. 600x400x400  cartucce n. 6  quantità carbone Kg 21  port.1.800 mc/h		cad.	496,70
B.72.70.24.4	Dim.mm. 600x600x400  cartucce n. 9  quantità carbone Kg 31  port.2.700 mc/h		cad.	734,40
B.72.70.24.5	Dim.mm. 800x800x400  cartucce n.16  quantità carbone Kg 59  port.4.500 mc/h		cad.	1.246,00
B.72.70.26	SEZIONE FILTRI A CARBONE ATTIVO PER UNITà TRATTAMENTO ARIA
Fornitura e posa in opera di sezione filtri a carbone attivo in agglomerato granulare, adatto per il trattenimento di sostanze gassose tossiche e gli odori presenti nell'aria trattata.
La sezione sarà del tipo adatto per inserimento in centrale trattamento aria.
La finitura e lo spessore dei pannelli dovrà essere la stessa dei restanti pannelli dell'unità in cui è inserita la sezione. La sezione sarà costituita da:
- piastra supporto in lamiera di acciaio verniciato
- involucro cartucce realizzato con reti microstirate in lamiera zincata
- fissaggio cartucce di tipo rapido a baionetta con guarnizione di tenuta
- carboni attivi in grani, dimensioni 3-4 mm.
- portina con maniglie per ispezione filtri
Se la sezione filtri a carboni attivi è posizionata a valle del ventilatore di mandata aria deve essere compreso e compensato apposito equalizzatore di flusso.
Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.26.1	Per unità trattamento aria  portata  2.500 mc/h		cad.	1.646,00
B.72.70.26.2	Per unità trattamento aria  portata  5.000 mc/h		cad.	3.168,00
B.72.70.26.3	Per unità trattamento aria  portata  7.500 mc/h		cad.	4.290,00
B.72.70.26.4	Per unità trattamento aria  portata 10.000 mc/h		cad.	5.719,00
B.72.70.26.5	Per unità trattamento aria  portata 15.000 mc/h		cad.	9.374,00
B.72.70.26.6	Per unità trattamento aria  portata 21.000 mc/h		cad.	11.510,00
B.72.70.26.7	Per unità trattamento aria  portata 25.000 mc/h		cad.	13.651,00
B.72.70.26.8	Per unità trattamento aria  portata 30.000 mc/h		cad.	15.913,00
B.72.70.28	SEZIONE FILTRO ROTATIVO PER UNITà TRATTAMENTO ARIA
Fornitura e posa in opera di sezione filtro rotativo, adatta per inserimento in centrale trattamento aria.
La finitura e lo spessore dei pannelli dovrà essere la stessa dei restanti pannelli dell'unità in cui è inserita la sezione.
La sezione sarà costituita da:
- telaio contenimento filtro in lamiera zincata autoportante
- motoriduttore elettrico trifase 220 v a doppia riduzione
- quadro di comando a tenuta stagna con circuito secondario a bassa tensione
- pressostato differenziale completo di sonde e raccordi
- rocchetto metallico di avvolgimento
- bobina filtrante a paerdere, costituita da fibre di vetro spessore 50 mm, efficienza minima 85% (ASHRAE Standard 52/76 ponderale)
- microinterruttore per finecorsa del materassino filtrante
Completa di allacciamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.28.1	Per unità trattamento aria  portata  5.000 mc/h		cad.	2.439,00
B.72.70.28.2	Per unità trattamento aria  portata  7.500 mc/h		cad.	2.697,00
B.72.70.28.3	Per unità trattamento aria  portata 10.000 mc/h		cad.	2.876,00
B.72.70.28.4	Per unità trattamento aria  portata 15.000 mc/h		cad.	3.541,00
B.72.70.28.5	Per unità trattamento aria  portata 21.000 mc/h		cad.	3.866,00
B.72.70.28.6	Per unità trattamento aria  portata 25.000 mc/h		cad.	4.164,00
B.72.70.28.7	Per unità trattamento aria  portata 30.000 mc/h		cad.	4.516,00
B.72.70.30	SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N
Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare senza ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari ad un diametro nominale del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.
Il silenziatore andrà posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.
Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.30.1	DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 4		cad.	162,60
B.72.70.30.3	DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 5		cad.	226,00
B.72.70.30.5	DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 6		cad.	293,40
B.72.70.30.7	DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 7		cad.	364,70
B.72.70.30.9	DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 8		cad.	551,10
B.72.70.30.11	DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 9		cad.	741,30
B.72.70.32	SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=2 DIAMETRI N
Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare senza ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari a due diametri nominali del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.
Il silenziatore andrà posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.
Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.32.1	DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10		cad.	190,40
B.72.70.32.3	DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 11		cad.	288,10
B.72.70.32.5	DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 12		cad.	393,70
B.72.70.32.7	DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 13		cad.	503,40
B.72.70.32.9	DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 14		cad.	776,90
B.72.70.32.11	DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 15		cad.	1.071,00
B.72.70.34	SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.
Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare con ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari ad un diametro nominale del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.
Il silenziatore andrà posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.
Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.34.1	DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 6		cad.	239,20
B.72.70.34.3	DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 7		cad.	331,70
B.72.70.34.5	DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 8		cad.	428,00
B.72.70.34.7	DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 9		cad.	531,10
B.72.70.34.9	DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10		cad.	790,10
B.72.70.34.11	DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 11		cad.	1.066,00
B.72.70.36	SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=2 DIAMETRI NOM.
Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare con ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari a due diametri nominali del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.
Il silenziatore andrà posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.
Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.70.36.1	DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 12		cad.	298,90
B.72.70.36.3	DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 13		cad.	438,90
B.72.70.36.5	DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 14		cad.	586,70
B.72.70.36.7	DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 15		cad.	737,30
B.72.70.36.9	DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 16		cad.	1.091,00
B.72.70.36.11	DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 18		cad.	1.507,00
B.72.70.38	SILENZIATORE RETTILINEO
Fornitura e posa in opera di silenziatore rettilineo costituito da corpo in acciaio zincato, con spessore minimo 1 mm flange ad angolare forato lungo il perimetro, settori realizzati con telaio in acciaio zincato e pannelli in lana minerale ignifuga, protetti contro lo sfaldamento, copertura dei pannelli in lamierino microforato di acciaio zincato. 
Il silenziatore avrà le caratteristiche geometriche (altezza, larghezza, lunghezza, spessore dei settori e distanza tra i medesimi) tali da garantire una attenuazione pari almeno a 20 dB(a).
Andrà posizionato sulla mandata e la ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.
Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Coulisse = 200 mm Interspazio 100/150/200 mm - Fino a lunghezza di 500 mm
B.72.70.38.5	n.°  COUL.  1   H x B - 300 x 300 - 300 x 400		a corpo	172,10
B.72.70.38.6	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	127,00
B.72.70.38.10	n.°  COUL.  2   H x B - 300 x 600 - 300 x 800		a corpo	223,60
B.72.70.38.11	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	169,70
B.72.70.38.15	n.°  COUL.  3   H x B - 300 x 900 - 300 x 1045 - 300 x 975 - 300 x 1200		a corpo	273,80
B.72.70.38.16	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	213,60
B.72.70.38.20	n.°  COUL.  4   H x B - 300 x 1300 - 300 x 1400 - 300 x 1600		a corpo	317,40
B.72.70.38.21	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	255,00
B.72.70.38.25	n.°  COUL.  2   H x B -  450 x 600 - 450 x 800		a corpo	244,70
B.72.70.38.26	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	213,60
B.72.70.38.30	n.°  COUL.  3   H x B - 450 x 900 - 450 x 975 - 450 x 1045 - 450 x 1200		a corpo	302,80
B.72.70.38.31	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	255,00
B.72.70.38.35	n.°  COUL.  4   H x B - 450 x 1300 - 450 x 1400 - 450 x 1600		a corpo	354,30
B.72.70.38.36	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	311,90
B.72.70.38.40	n.°  COUL.  5   H x B - 450 x 1500 - 450 x 1625 - 450 x 1750 - 450 x 2000		a corpo	411,20
B.72.70.38.41	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	361,00
B.72.70.38.45	n.°  COUL.  2   H x B - 600 x 600 - 600 x 800		a corpo	259,30
B.72.70.38.46	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	226,60
B.72.70.38.50	n.°  COUL.  3   H x B - 600 x 900 - 600 x 975 - 600 x 1045 - 600 x 1200		a corpo	317,40
B.72.70.38.51	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	283,40
B.72.70.38.55	n.°  COUL.  4   H x B - 600 x 1300 - 600 x 1400 - 600 x 1600		a corpo	375,50
B.72.70.38.56	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	340,30
B.72.70.38.60	n.°  COUL.  5   H x B - 600 x 1500 - 600 x 1625 - 600 x 1750 - 600 x 2000		a corpo	433,60
B.72.70.38.61	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	397,20
B.72.70.38.65	n.°  COUL.  6   H x B - 600 x 1800 - 600 x 1925 - 600 x 2100 - 600 x 2400		a corpo	491,70
B.72.70.38.66	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	454,10
B.72.70.38.70	n.°  COUL.  3   H x B - 900 x 900 - 900 x 975 - 900 x 1045 - 900 x 1200		a corpo	364,90
B.72.70.38.71	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	355,80
B.72.70.38.75	n.°  COUL.  4   H x B - 900 x 1300 - 900 x 1400 - 900 x 1600		a corpo	433,60
B.72.70.38.76	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	425,60
B.72.70.38.80	n.°  COUL.  5   H x B - 900 x 1500 - 900 x 1625 - 900 x 1750 - 900 x 2000		a corpo	499,60
B.72.70.38.81	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	498,00
B.72.70.38.85	n.°  COUL.  6   H x B - 900 x 1800 - 900 x 1950 - 900 x 2100 - 900 x 2400		a corpo	564,30
B.72.70.38.86	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	567,80
B.72.70.38.90	n.°  COUL.  7   H x B - 900 x 2100 - 900 x 2275 - 900 x 2450 - 900 x 2800		a corpo	636,90
B.72.70.38.91	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	624,70
B.72.70.38.95	n.°  COUL.  3   H x B - 1200 x 900 - 1200 x 975 - 1200 x 1045 - 1200 x 1200		a corpo	412,40
B.72.70.38.96	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	425,60
B.72.70.38.100	n.°  COUL.  4   H x B - 1200 x 1200 - 1200 x 1300 - 1200 x 1400 - 1200 x 1600		a corpo	519,60
B.72.70.38.101	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	538,90
B.72.70.38.105	n.°  COUL.  5   H x B - 1200 x 1500 - 1200 x 1675 - 1200 x 1750 - 1200 x 2000		a corpo	592,30
B.72.70.38.106	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	624,20
B.72.70.38.110	n.°  COUL.  6   H x B - 1200 x 1800 - 1200 x 1950 - 1200 x 2100 - 1200 x 2400		a corpo	664,90
B.72.70.38.111	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	722,50
B.72.70.38.115	n.°  COUL.  7   H x B - 1200 x 2100 - 1200 x 2275 - 1200 x 2450 - 1200 x 2800		a corpo	737,50
B.72.70.38.116	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	794,90
B.72.70.38.120	n.°  COUL.  4   H x B  - 1500 x 1200 - 1500 x 1300 - 1500 x 1400 - 1500 x 1600		a corpo	577,70
B.72.70.38.121	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	624,20
B.72.70.38.125	n.°  COUL.  5   H x B - 1500 x 1500 - 1500 x 1625 - 1500 x 1750 - 1500 x 2000		a corpo	664,90
B.72.70.38.126	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	722,50
B.72.70.38.130	n.°  COUL.  6   H x B - 1500 x 1800 - 1500 x 1950 - 1500 x 2100 - 1500 x 2400		a corpo	774,40
B.72.70.38.131	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	823,30
B.72.70.38.135	n.°  COUL.  7   H x B - 1500 x 2100 - 1500 x 2175 - 1500 x 2450 - 1500 x 2800		a corpo	860,30
B.72.70.38.136	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	937,10
B.72.70.38.140	n.°  COUL.  8   H x B - 1500 x 2400 - 1500 x 2600 - 1500 x 2800 - 1500 x 3200		a corpo	940,80
B.72.70.38.141	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	994,00
B.72.70.38.145	n.°  COUL.  6   H x B - 1800 x 1800 - 1800 x 1950 - 1800 x 2100 - 1800 x 2400		a corpo	845,80
B.72.70.38.146	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	937,10
B.72.70.38.150	n.°  COUL.  7   H x B - 1800 x 2100 - 1800 x 2275 - 1800 x 2450 - 1800 x 2800		a corpo	955,40
B.72.70.38.151	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	1.009,50
B.72.70.38.155	n.°  COUL.  8   H x B - 1800 x 2400 - 1800 x 2600 - 1800 x 2800 - 1800 x 3200		a corpo	1.064,00
B.72.70.38.156	Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	1.079,00

B.72.72	LAVORI COMPIUTI - RECUPERATORI DI CALORE

B.72.72.1	RECUPERATORE DI CALORE A PIASTRE FLUSSI INCROCIATI
Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a piastre a flussi incrociati costituito da:
- pacco di scambio in alluminio estraibile dal telaio di supporto;
- controflange per il collegamento ai canali;
- apertura d'ispezione per il controllo del pacco di scambio;
- vaschetta di raccolta della condensa completa di attacco per lo scarico;
- telaio di contenimento e supporto.
Il recuperatore dovrà garantire un rendimento minimo del 70 % e dovrà avere una perdita di carico non superiore ai 200 Pa circa.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.72.1.1	portata  1000 m3/h		cad.	505,90
B.72.72.1.3	portata  2000 m3/h		cad.	591,70
B.72.72.1.5	portata  4000 m3/h		cad.	1.366,00
B.72.72.1.7	portata  6000 m3/h		cad.	1.660,00
B.72.72.1.9	portata  8000 m3/h		cad.	2.125,00
B.72.72.1.11	portata 10000 m3/h		cad.	2.502,00
B.72.72.1.13	portata 12000 m3/h		cad.	3.533,00
B.72.72.1.15	portata 14000 m3/h		cad.	4.025,00
B.72.72.1.17	portata 16000 m3/h		cad.	4.267,00
B.72.72.1.19	portata 18000 m3/h		cad.	4.550,00
B.72.72.1.21	portata 20000 m3/h		cad.	7.710,00
B.72.72.3	RECUPERATORE DI CALORE A PIASTRE CON BY-PASS
Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a piastre a flussi incrociati costituito da:
- pacco di scambio in alluminio estraibile dal telaio di supporto;
- controflange per il collegamento ai canali;
- apertura d'ispezione per il controllo del pacco di scambio;
- vaschetta di raccolta della condensa completa di attacco per lo scarico;
- telaio di contenimento e supporto;
- by-pass centrale;
- serrande di regolazione complete di servomotori.
Il recuperatore dovrà garantire un rendimento minimo del 70 % e dovrà avere una perdita di carico non superiore ai 200 Pa circa.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, gli allacciamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.72.3.1	portata  1000 m3/h		cad.	745,80
B.72.72.3.3	portata  2000 m3/h		cad.	1.016,00
B.72.72.3.5	portata  4000 m3/h		cad.	2.616,00
B.72.72.3.7	portata  6000 m3/h		cad.	3.195,00
B.72.72.3.9	portata  8000 m3/h		cad.	4.096,00
B.72.72.3.11	portata 10000 m3/h		cad.	4.828,00
B.72.72.3.13	portata 12000 m3/h		cad.	6.858,00
B.72.72.3.15	portata 14000 m3/h		cad.	7.794,00
B.72.72.3.17	portata 16000 m3/h		cad.	8.270,00
B.72.72.3.19	portata 18000 m3/h		cad.	8.797,00
B.72.72.3.21	portata 20000 m3/h		cad.	14.919,00

B.72.74	LAVORI COMPIUTI - SISTEMA INTEGRATO ESTRAZIONE ARIA

B.72.74.1	SISTEMA INTEGRATO DI IMM./ESTRAZ. ARIA CUCINA
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura dei locali cucina e lavaggio, per l'immissione e l'estrazione di aria, realizzata in acciaio inossidabile al Cromo/Nichel 18/8, con superfici visibili satinate, e sara' composta da "cassette" di dimensioni tali da poter essere lavate nella lavastoviglie di cui sara' dotata la cucina. 
Le predette cassette dovranno essere smontabili dal controsoffitto senza ausilio di attrezzi, saranno appoggiate ad un reticolo in profilato estruso di alluminio anodizzato. 
Per le zone di estrazione la portata sara' di 200/300 m3/h per metro quadro con perdita di carico non superiore a 30 Pa.
Per le zone di immissione si utilizzeranno cassette piane di mandata la cui portata massima sara' di 160 m3/h per metro quadro e perdita di carico non superiore a 30 Pa.
Le cassette di estrazione saranno dotate di camere di separazione-filtraggio di tipo inerziale, in grado di trattenere almeno l'80 % dei grassi presenti nell'aria.
Al di sopra del gruppo friggitrice/fry-top verranno installate delle cassette filtranti con sistema di captazione a capacita' aumentata, in grado di filtrare una portata specifica da 1200-2000 m3/h al m2. 
Dette cassette saranno installate con inclinazione 30. tale da scaricare per gravita' le condense oleose filtrate raccogliendole in una vasca di accumulo dotata di valvola a sfera per il periodico svuotamento e di allacciamento alla rete di scarico acque nere.
Le zone di controsoffitto inattive saranno dotate di cassette simili a quelle di immissione separate da queste mediante apposite paratie in lamiera di alluminio spessore 10/10 mm.
In corrispondenza dei cambiamenti di livello del controsoffitto, oppure come delimitazione d'estremita' del medesimo, si monteranno delle paratie verticali a vista da realizzarsi su misura in lamiera di acciaio inossidabile al Cr/Ni 18/10, satinato, di spessore 8/10.
Per il riempimento perimetrale o in corrispondenza di discontinuita' (pilastri ecc.) si monteranno delle cassette cieche, da realizzarsi a misura, a telaio gia' installato, in lamiera di acciaio inossidabile al Cr/Ni 18/10, satinato, spessore 8/10.
L'illuminamento sara' di 500 lux sul piano di lavoro e sara' assicurato da un numero adeguato di corpi illuminanti integrati a filo controsoffitto, superpiatti, dotati ciascuno di n° 2 portalampade doppi, grado di protezione IP 54, con sistema di fissaggio dei tubi fluorescenti del tipo a vite con guarnizioni in gomma ad espansione; i tubi fluorescenti di potenza 36 W cad. sono compresi nella fornitura.
I corpi illuminanti saranno costituiti da: corpo in lamiera di alluminio verniciato in colore bianco, diffusore luminoso a schermo piano, retinato su una faccia, a buccia d'arancia sull'altra, realizzato in plexiglass ad alta densita' di spessore adeguato per evitare l'incurvamento una volta in opera; doppio diffusore d'aria a fessura in alluminio anodizzato con distribuzione lamellare d'aria pulita sullo schermo luminoso per preservarlo da imbrattamento di vapori grassi, morsettiera IP 54 esterna al corpo illuminante; i corpi illuminanti in zone di estrazione saranno forniti di collare d'imbocco per tubo flessibile, tubo flessibile í 100 e di serranda di taratura.
Sono compresi nel prezzo il telaio orizzontale di sospensione, profili, minuterie di montaggio, tiranti di sospensione del telaio in tondino di acciaio zincato, allacciamenti e cablaggio dei corpi illuminanti, canali in lamiera zincata a sezione rettangolare situati all'interno del perimetro cucina e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.74.1.1	sistema integrato di imm./estrazione aria cucina/lavaggio compl.		a corpo	   
B.72.74.1.3	sistema integrato di imm./estrazione aria cucina completo		m²	431,00
B.72.74.1.5	sistema integrato di imm./estrazione aria lavaggio completo		m²	404,20
B.72.74.3	CAPPA ASPIRANTE AD EFFETTO INDUTTIVO PER CUCINE
Fornitura e posa in opera di cappa aspirante ad effetto induttivo per cucine costruita in lamiera di acciaio inox 18/10 spessore 15/10 e 12/10, con giunzioni realizzate mediante saldatura continua ad argon, molatura e perfetta satinatura e costituita da:
- zona aspirante per il trattamento delle fumane grasse completa di inserti filtranti ina acciaio inox 18/10 del tipo a labirinto, facilmente rimovibili per il lavaggio periodico in lavastoviglie;
- zona aspirante per il trattamento del vapore acqueo con sistema di aspirazione laminare su tutta la lunghezza del corpo (fessura aspirante) che consenta, per effetto inerziale, la completa separazione delle condense e la loro evacuazione attraverso uno scarico applicato sul fondo del corpo stesso;
- zona di immissione composta da una camera di convogliamento dell'aria esterna alla lama deflettrice e convogliatrice, rivestimento interno di tutte le superfici della zona immissione con materiale coibente, ignifugo ed autoestinguente per evitare ogni possibile effetto di condensazione sulle superfici interne del corpo;
- bocchette di mandata complete di serranda di regolazione e chiusura installate sul fronte esterno della cappa;
- impianto di illuminazione costituito da plafoniere luminose con tubi fluorescenti, tipo stagno, installate nella parte nella parte superiore della cappa, scatola di derivazione completa di morsettiera, collegamenti elettrici e cablaggi.
La cappa sara' completa di elementi in acciaio inox per il fissaggio a soffitto quali staffe per la sospensione, barre filettate, viti e bulloni di fissaggio.
Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.74.3.1	Cappa aspirante ad effetto induttivo dim. 4000 x 2600 x 500		a corpo	7.275,00
B.72.74.3.3	Cappa aspirante ad effetto induttivo dim. 3000 x 1600 x 500		a corpo	6.733,00
B.72.74.5	CAPPA ASPIRANTE AD EFFETTO INDUTTIVO ZONA LAVAGGIO
Fornitura e posa in opera di cappa aspirante ad effetto induttivo per zone lavaggio cucina, costruita in lamiera di acciaio inox 18/10 spessore 15/10 e 12/10, con giunzioni realizzate mediante saldatura continua ad argon, molatura e perfetta satinatura e costituita da:
- zona aspirante per il trattamento del vapore acqueo con sistema di aspirazione laminare a doppia lama aspirante che consente, tramite un sistema ad effetto inerziale, la completa separazione delle condense e la loro evacuazione attraverso uno scarico applicato sul fondo del corpo stesso;
- zona di immissione composta da una camera di convogliamento dell'aria esterna alla lama deflettrice e convogliatrice, rivestimento interno di tutte le superfici della zona immissione con materiale coibente, ignifugo ed autoestinguente per evitare ogni possibile effetto di condensazione sulle superfici interne del corpo;
- bocchette di mandata complete di serranda di regolazione e chiusura installate sul fronte esterno della cappa;
- impianto di illuminazione costituito da plafoniere luminose con tubi fluorescenti, tipo stagno, installate nella parte nella parte superiore della cappa, scatola di derivazione completa di morsettiera, collegamenti elettrici e cablaggi.
La cappa sara' completa di elementi in acciaio inox per il fissaggio a soffitto quali staffe per la sospensione, barre filettate, viti e bulloni di fissaggio.
Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.74.5.1	Cappa aspirante ad effetto induttivo dim. 3400 x 1200 x 400		a corpo	2.696,00
B.72.74.5.3	Cappa aspirante ad effetto induttivo dim. 1000 x 1200 x 400		a corpo	1.078,00
B.72.74.7	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da parete, marchiato CE, con timer incorporato per l'espulsione dell'aria viziata in condotto di ventilazione costituito da:
- corpo in materiale plastico;
- filtro in maglia di alluminio a piu' strati e supporti in resina termoplastica facilmente asportabile e lavabile;
- motore dotato di protettore termico, incorporato in portamotore di tipo chiuso;
- sistema di controllo elettronico;
- chiusura automatica a farfalla;
- griglia di protezione per impedire contatti accidentali con la girante;
- timer incorporato: entra in funzione con l'accensione della luce e, quando questa viene spenta, l'apparecchio continua a funzionare per un periodo di tempo programmabile tra 3 e 20 minuti.
Completo di collegamenti alla colonna di ventilazione, collegamenti e cablaggi elettrici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.74.7.1	portata     90 mc/h      P. max 11.5 mm.c.a.		cad.	97,24
B.72.74.7.3	portata   160 mc/h      P. max 20    mm.c.a.		cad.	134,50
B.72.74.7.5	portata   260 mc/h      P. max 32    mm.c.a.		cad.	156,10
B.72.74.9	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO
Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da parete, marchiato CE,  per l'espulsione dell'aria viziata in condotto di ventilazione costituito da:
- corpo in materiale plastico;
- filtro in maglia di alluminio a piu' strati e supporti in resina termoplastica facilmente asportabile e lavabile;
- umidostato dotato di interruttore di inserimento/disinserimento che permette all'aspiratore di attivarsi automaticamente quando il tasso di umidità relativa supera il 65% e si spegne quando questo valore si ristabilisce;
- motore dotato di protettore termico, incorporato in portamotore di tipo chiuso;
- sistema di controllo elettronico;
- chiusura automatica a farfalla;
- griglia di protezione per impedire contatti accidentali con la girante;
- quadro di comando in materiale plastico, completo di interruttore di esercizio e variatore di velocità.
Completo di collegamenti alla colonna di ventilazione, collegamenti e cablaggi elettrici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.74.9.1	portata     90 mc/h      P. max 11.5 mm.c.a.		cad.	129,40
B.72.74.9.3	portata   160 mc/h      P. max 20    mm.c.a.		cad.	183,40
B.72.74.9.5	portata   260 mc/h      P. max 32    mm.c.a.		cad.	205,00

B.72.76	LAVORI COMPIUTI - UNITA' DI ESTRAZIONE ARIA

B.72.76.1	TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.
Fornitura e posa in opera di gruppo ventilatore centrifugo del tipo a torrino per l'espulsione dell'aria, da installarsi in copertura e costituito da:
- ventilatore equilibrato staticamente e dinamicamente completo di motore elettrico monofase/trifase - IP 54 montato su base basculante;
- carenatura stagna realizzata in alluminio e basamento in lamiera di acciaio zincato;
- serranda a chiusura automatica per garantire la tenuta alle intemperie;
- rete di protezione a norme DIN 24167;
- interruttore di sicurezza a comando manuale installato in ambiente;
- esecuzione afonica;
- basamento per tetto; 
- passacavi, allacciamenti e cablaggi. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.76.1.1	portata mc/h   330  H. statica mm. c.a. =  7		cad.	1.192,00
B.72.76.1.3	portata mc/h   740  H. statica mm. c.a. = 10		cad.	1.241,00
B.72.76.1.5	portata mc/h  1300  H. statica mm. c.a. = 18		cad.	1.441,00
B.72.76.1.7	portata mc/h  1740  H. statica mm. c.a. = 25		cad.	1.681,00
B.72.76.1.9	portata mc/h  1180  H. statica mm. c.a. = 30		cad.	1.613,00
B.72.76.1.11	portata mc/h  2500  H. statica mm. c.a. = 40		cad.	2.101,00
B.72.76.1.13	portata mc/h  3000  H. statica mm. c.a. = 10		cad.	1.730,00
B.72.76.1.15	portata mc/h  4400  H. statica mm. c.a. = 40		cad.	2.232,00
B.72.76.1.17	portata mc/h  2950  H. statica mm. c.a. = 15		cad.	1.619,00
B.72.76.1.19	portata mc/h  4400  H. statica mm. c.a. = 20		cad.	2.127,00
B.72.76.1.21	portata mc/h  7000  H. statica mm. c.a. = 30		cad.	2.375,00
B.72.76.1.23	portata mc/h 13700  H. statica mm. c.a. = 50		cad.	3.407,00
B.72.76.1.25	portata mc/h 19700  H. statica mm. c.a. = 65		cad.	4.701,00
B.72.76.3	TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE
Fornitura e posa in opera di torrino di estrazione aria di tipo radiale con mandata d'aria verticale esente da turbolenze, costituito da:
- involucro esterno in alluminio elettrocolorato resistente alla corrosione;
- telaio di base in lamiera di acciaio zincata;
- aperture di mandata aria protette dagli agenti atmosferici a ventilatore fermo tramite serrande automatiche a gravità;
- elementi dell'involucro e girante del motore facilmente accessibili per operazioni di manutenzione;
- girante radiale a pale rovescie, calettata direttamente sull'albero motore;
- motore elettrico monofase/trifase, grado di protezione IP 54, con isolatori di vibrazione incorporati. 
Completo di sezionatore per la manutenzione e termocontatti per la protezione del motore, basamento per tetto, silenziatore di ingresso, allacciamenti, cablaggi, interruttore di comando manuale installato in ambiente ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.76.3.1	portata mc/h   290  H. statica mm. c.a. =  8		cad.	1.696,00
B.72.76.3.3	portata mc/h   380  H. statica mm. c.a. = 10		cad.	1.696,00
B.72.76.3.5	portata mc/h   760  H. statica mm. c.a. = 15		cad.	1.736,00
B.72.76.3.7	portata mc/h  2300  H. statica mm. c.a. = 24		cad.	2.397,00
B.72.76.3.9	portata mc/h  1630  H. statica mm. c.a. = 10		cad.	2.340,00
B.72.76.3.11	portata mc/h  3350  H. statica mm. c.a. = 27		cad.	2.813,00
B.72.76.3.13	portata mc/h  4890  H. statica mm. c.a. = 40		cad.	3.113,00
B.72.76.3.15	portata mc/h  4100  H. statica mm. c.a. = 18		cad.	2.930,00
B.72.76.3.17	portata mc/h  6450  H. statica mm. c.a. = 25		cad.	4.802,00
B.72.76.7	TORRINO TERMOVENTILANTE
Fornitura e posa in opera di torrino termoventilante costituito da unità sopratetto e unità sottotetto atto ad espletare le seguenti funzioni:
- espulsione ed immissione aria con riscaldamento/raffrescamento, con/senza recupero di calore
- espulsione ed immissione aria con recupero di calore, senza riscaldamento/raffrescamento
- espulsione ed immissione aria senza recupero di calore, senza iscaldamento/raffrescamento
- ricircolo aria
- estrazione aria ambiente
- raffrescamento notturno
- sistema predisposto per l'esercizio
Unità esterna con recupero di calore costituita da struttura autoportante in lamiera zinco-alluminio con:
- ventilatore radiale aria immessa, accoppiato al motore elettrico esente da manutenzione; in funzione, aspira aria esterna, oppure ricircola ed immette aria nell'ambiente.
- ventilatore radiale, aria espulsa, aspira l'aria attraverso il filtro e lo scambiatore di calore oppure il by-pass dall'ambiente e la convoglia all'esterno.
- recuperatore di calore a piastre d'alluminio nervate e accoppiate meccanicamente con doppia piegatura pressata; rendimento a secco > 60%.
- scarico condensato sul tetto tramite sifone
- serranda recupero calore in profilati estrusi di alluminio e accoppiati fra loro con ruote dentate
- by-pass in parallelo alla serranda dello scambiatore installata sull'aria espulsa
- servomotore serranda by-pass con indicazione della posizione
- serranda a gravità
- serranda di ricircolo aria ambiente accoppiata in contrapposizione alla serranda dell'aria esterna.
- serranda aria esterna accoppiata in contrapposizione alla serranda del ricircolo
- servomotore serranda aria di ricircolo
- protezione contro le intemperie con portella ribaltabile.
- filtro aria esterna a tasche in classe G4
- quadro elettrico Unit con regolatore completo della parte di potenza dell'apparecchio, componenti precablati e muniti di spina.
La parte di potenza nel quadro dovrà comprendere morsetti di collegamento alla rete, interruttore di ispezione, salvamotore con relè termico per ogni ventilatore e velocità, fusibile per la parte elettronica, trasformatore per il regolatore DigiUnit e la valvola miscelatrice, relè per il funzionamento di emergenza, morsettiera per i ventilatori, servomotori e sonde di temperatura.
Il regolatore dovrà comprendere le funzioni di comando dei singoli apparecchi, inclusa la distribuzione dell'aria, in base ai comandi del regolatore di zona, regola, in cascata, la temperatura dell'aria immessa dei singoli apparecchi, è collegato con i restanti componenti dell'apparecchio di ventilazione (ventilatori, servomotori, sonde, rivelatore antigelo).
Il quadro Unit dovrà essere composto da armadio in lamiera laccata, coperchio avvitato, grado di protezione IP 65, tensione nominale 3x400 VAC 50 Hz.
- portella di ispezione, coperchio ventilatore, griglia aria espulsa e basamento unità di ventilazione
- isolamento di qualità (classe B1) e interruttore di revisione ON-OFF per i ventilatori
Unità sottotetto prolungamento nell'ambiente dell'unità sopratetto composta da:
- cassa filtro con canale immissione, espulsione filtri e sonda
- batteria riscaldamento autoportante in lamiera di zinco-alluminio e termostato con funzione antigelo.
- turbodiffusore con serie di alette ad orientamento variabile e distribuzione dell'aria regolabile.
Prestazioni in riscaldamento:
- batteria termica costituita da tubi di rame con alette in allumino.
- temperatura di esercizio: max 120°C.
- pressione d'esercizio: max 800 Kpa (8 bar)
- pressione di prova: 1200 Kpa (12 bar)
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.76.7.5	Portata (mc/h) 5500		cad.	19.724,00
B.72.76.7.10	Portata (mc/h) 8000		cad.	22.663,00
B.72.76.9	SISTEMA DI REGOLAZIONE DECENTRALIZZATO MULTIFUNZIONE
Fornitura e posa in opera di sistema di comando e di regolazione della ventilazione che permette il controllo e/o modifica dei parametri di funzionamento, costituito da:
- apparecchio di controllo e/o modifica dei parametri di funzionamento normali:
- visualizzazione delle varie temperature e impostazione dei valori di consegna della temperatura ambiente
- visualizzazione e impostazione dei modi di funzionamento
- visualizzazione e programmazione dei programmi di funzionamento giornaliero e settimanale
- visualizzazione e impostazione dei parametri di comando
Capacità dell'apparecchio di comando per una zona regolata con 14 apparecchi.
Dati tecnici:
- tensione nominale AC 24 v. 50/60 Hz.
- tolleranza tensione +15/-10%
- potenza assorbita max 200 mmA
Comunicazione Lon-bus con prodotto Bachet 2 fili, senza alimentazione
Peso 0,38 kg.
Misure d'ingombro (BxMxT) 110x210x45 mm
Sicurezza prodotto EN 61010-1
Categoria sovratensione II
Grado di sporcamento 2
Sicurezza elettrica SELV-E
Temperatura esercizio 5-45°C.
Apparecchiatura di comando per ogni zona regolata, e quadro elettrico comprendente:
- sonda della temperatura esterna (fornita separatamente)
- trasformatore
- n° 2 contattori di potenza
- n° 1 relais
- n° 1 interruttore generale
- interruttori automatici per protezione linee
- apparecchiatura di comando modo di funzionamento di ogni singolo apparecchio, nell'ambito della zona e comando uscite per la richiesta di riscaldamento e l'allarme cumulativo.
- calcolo del valore di consegna della temperatura ambiente e invio ai singoli apparecchi delle zone. Programma orario e settimanale
- morsettiera per il collegamento di sonda della temperatura ambiente, segnalazione richiesta riscaldamento, ingresso allarme riscaldamento, allarme cumulativo LonBus
- sistema di regolazione decentralizzato multifunzionale zone successive (con sovrapprezzo)
B.72.76.9.5	prima zona		cad.	9.186,00
B.72.76.9.10	zone successive		cad.	3.055,00

B.72.78	LAVORI COMPIUTI - UNITA' DI CONDIZIONAMENTO

B.72.78.2	UNITÀ TERMOVENTILANTE
Fornitura e posa in opera di unità termoventilante costituita da carpenteria metallica, batteria/e di scambio termico, gruppo elettroventilante, bacinella di raccolta condensa.
Sarà realizzata con pannelli a doppia parete con interposto poliuretano iniettato con densità di 40 kg/m³ , lo spessore totale dovrà essere di almeno 15 mm, in lamiera zincata preverniciata con elevata resistenza alla corrosione. Pannelli di aspirazione e mandata predisposti con flangie per il raccordo alle canalizzazioni e costruite in modo da poter effettuare l'aspirazione con diverse possibilità. Bacinella per la raccolta della condensa in acciaio zincato predisposta sia per installazione verticale che orizzontale dell'apparecchio. 
Batteria/e in tubo di rame con alettatura a pacco continuo alluminio del tipo turbolenziato e trattamento di bagnabilità, bloccata/e mediante espansione meccanica dei tubi; collettori per l'entrata e l'uscita dell'acqua completi di manicotti provvisti di valvolina sfiato aria. Numero di ranghi 2 o 3. La perdita di carico lato acqua, nelle condizioni nominali, non dovrà essere superiore a 30 kPa.
La batteria dovrà essere dimensionata per poter far fronte a qualunque carico termico o frigorifero compatibile con la portata.
I dati tecnici dettagliati dovranno essere esposti dal progettista.
Gruppo elettroventilante con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte in avanti. Motore elettrico a 5 velocità nelle versioni con alimentazione monofase, a due velocità (4/6 poili) per le versioni con alimentazione trifase, montato su supporti elastici e protezione interna. Pressione statica utile alla massima velocità, non inferiore a 85 Pa alla portata aria nominale.
Filtro su aspirazione aria in materiale sintetico del tipo ad ampia sezione con classe di filtrazione non inferiore a G3
All'interno di ogni apparecchio dovrà essere presente il manuale tecnico, di installazione e d'uso, completo di dichiarazione di conformità.
Unità termoventilante dovrà essere conforme alle seguenti direttive:
- direttiva macchine 89/392/CEE e modifiche 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- direttiva bassa tensione 73/23/CEE;
L'unità termoventilante dovrà essere predisposta per l'installazione sia orizzontale che verticale.
Fornita completa di aspirazione aria a mezzo di plenum, oppure con serranda aria esterna motorizzabile o con camera di miscela (aria esterna/ricircolo) completa di 2 serrande motorizzabili.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.78.2.1	alimentazione monofase  portata aria  800 mc/h		a corpo	1.257,00
B.72.78.2.2	alimentazione monofase  portata aria  1200 mc/h		a corpo	1.310,00
B.72.78.2.3	alimentazione monofase  portata aria  1500 mc/h		a corpo	1.432,00
B.72.78.2.4	alimentazione monofase  portata aria  2000 mc/h		a corpo	1.588,00
B.72.78.2.5	alimentazione monofase  portata aria  2500 mc/h		a corpo	1.857,00
B.72.78.2.6	alimentazione monofase  portata aria  3000 mc/h		a corpo	2.008,00
B.72.78.2.7	alimentazione monofase  portata aria  3500 mc/h		a corpo	2.455,00
B.72.78.2.8	alimentazione monofase  portata aria  4000 mc/h		a corpo	2.784,00
B.72.78.2.9	alimentazione trifase  portata aria  5000 mc/h		a corpo	2.961,00
B.72.78.2.10	alimentazione trifase  portata aria  7500 mc/h		a corpo	3.460,00
B.72.78.2.11	alimentazione trifase  portata aria  10000 mc/h		a corpo	4.298,00
B.72.78.2.12	alimentazione trifase  portata aria  15000 mc/h		a corpo	5.133,00
B.72.78.2.13	alimentazione trifase  portata aria  20000 mc/h		a corpo	6.370,00
B.72.78.4	UNITÀ DI RECUPERO CALORE
Fornitura e posa in opera di unità di recupero termoventilante costituita da carpenteria metallica, recuperatore statico a flussi incrociati, gruppo elettroventilante di mandata aria, gruppo elettroventilante di aspirazione aria, eventuale batteria/e (elettrica, ad acqua o ad espansione diretta), bacinella di raccolta condensa.
Sarà realizzata con pannelli a doppia parete con interposto poliuretano iniettato con densità di 40 kg/m³ , lo spessore totale dovrà essere di almeno 15 mm, in lamiera zincata preverniciata con elevata resistenza alla corrosione. Pannelli di aspirazione e mandata predisposti con flangie per il raccordo alle canalizzazioni e costruite in modo da poter effettuare l'aspirazione con diverse possibilità. Bacinella per la raccolta della condensa in acciaio zincato predisposta sia per installazione verticale che orizzontale dell'apparecchio. 
Eventuale batteria/e ad acqua o ad espansione diretta in tubo di rame con alettatura a pacco continuo alluminio del tipo turbolenziato e trattamento di bagnabilità, bloccata/e mediante espansione meccanica dei tubi. La perdita di carico lato acqua, nelle condizioni nominali, non dovrà essere superiore a 30 kPa.
Gruppo elettroventilante di mandata aria con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte in avanti.
Gruppo elettroventilante di ripresa aria ambiente ed espulsione, con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte in avanti.
Filtro su aspirazione aria esterna in materiale sintetico.
Filtro su aspirazione aria ambiente in materiale sintetico.
All'interno di ogni apparecchio dovrà essere presente il manuale tecnico, di installazione e d'uso, completo di dichiarazione di conformità.
Unità termoventilante dovrà essere conforme alle seguenti direttive:
- direttiva macchine 89/392/CEE e modifiche 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- direttiva bassa tensione 73/23/CEE;
L'unità termoventilante dovrà essere predisposta per l'installazione orizzontale.
Fornita completa di aspirazione aria esterna a mezzo di serranda aria motorizzabile.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.78.4.1	alimentazione monofase  portata aria  500 mc/h		a corpo	1.860,00
B.72.78.4.2	alimentazione monofase  portata aria  1000 mc/h		a corpo	2.434,00
B.72.78.4.3	alimentazione monofase  portata aria  1500 mc/h		a corpo	2.560,00
B.72.78.4.4	alimentazione monofase  portata aria  2000 mc/h		a corpo	2.754,00
B.72.78.4.5	alimentazione monofase  portata aria  2500 mc/h		a corpo	3.241,00
B.72.78.4.6	alimentazione monofase  portata aria  3000 mc/h		a corpo	3.582,00
B.72.78.4.7	alimentazione monofase  portata aria  3500 mc/h		a corpo	5.529,00
B.72.78.13	BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IN RAME RISCALDAMENTO
Fornitura e posa in opera di batteria di scambio termico in rame per circuiti di riscaldamento e costituita da:
- tubi di rame mandrinati meccanicamente alle alette del tipo a pacco di alluminio;
- telaio di contenimento in lamiera di acciaio zincata e collettori in acciaio con attacchi filettati gas-maschio. 
Tubi in rame 3/8" passo 25 mm, alette in alluminio passo 2,5 mm.
Completa di allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La velocità di attraversamento dell'aria in batteria non dovrà superare i 2,5 - 3 m/sec.
Adatta per gruppi termoventilanti ed unità post trattamento aria.
B.72.78.13.41	Portata aria  500 mc/h  3 ranghi		cad.	593,70
B.72.78.13.43	Portata aria  800 mc/h  3 ranghi		cad.	658,90
B.72.78.13.45	Portata aria  1200 mc/h  3 ranghi		cad.	709,50
B.72.78.13.47	Portata aria  1500 mc/h  3 ranghi		cad.	738,00
B.72.78.13.49	Portata aria  2000 mc/h  3 ranghi		cad.	774,10
B.72.78.13.51	Portata aria  2500 mc/h  3 ranghi		cad.	838,10
B.72.78.13.53	Portata aria  3000 mc/h  3 ranghi		cad.	915,90
B.72.78.13.55	Portata aria  3500 mc/h  3 ranghi		cad.	974,20
B.72.78.13.57	Portata aria  4000 mc/h 3 ranghi		cad.	996,30
B.72.78.13.59	Portata aria  5000 mc/h  3 ranghi		cad.	1.132,00
B.72.78.13.61	Portata aria  7500 mc/h  3 ranghi		cad.	1.310,00
B.72.78.13.63	Portata aria  10000 mc/h  3 ranghi		cad.	1.521,00
B.72.78.13.65	Portata aria  15000 mc/h 3 ranghi		cad.	1.815,00
B.72.78.13.67	Portata aria  20000 mc/h  3 ranghi		cad.	2.093,00
B.72.78.15	BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IN RAME RAFFRESCAMENTO
Fornitura e posa in opera di batteria di scambio termico in rame per circuiti freddi e costituita da:
- tubi di rame mandrinati meccanicamente alle alette del tipo a pacco di alluminio;
- telaio di contenimento in lamiera di acciaio zincata e collettori in acciaio con attacchi filettati gas-maschio, bacinella scarico condensa.
Tubi in rame 3/8" passo 25 mm, alette in alluminio passo 2,5 mm.
Completa di allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La velocità di attraversamento dell'aria in batteria non dovrà superare i 2,5 - 3 m/sec.
Adatta per gruppi termoventilanti, ed unità post trattamento aria.
B.72.78.15.41	Portata aria  500 mc/h  4 ranghi		cad.	709,50
B.72.78.15.43	Portata aria  800 mc/h  4 ranghi		cad.	807,60
B.72.78.15.45	Portata aria  1200 mc/h  4 ranghi		cad.	838,10
B.72.78.15.47	Portata aria  1500 mc/h  4 ranghi		cad.	901,40
B.72.78.15.49	Portata aria  2000 mc/h  4 ranghi		cad.	988,10
B.72.78.15.51	Portata aria  2500 mc/h  4 ranghi		cad.	1.005,20
B.72.78.15.53	Portata aria  3000 mc/h  4 ranghi		cad.	1.110,00
B.72.78.15.55	Portata aria  3500 mc/h  4 ranghi		cad.	1.183,00
B.72.78.15.57	Portata aria  4000 mc/h  4 ranghi		cad.	1.246,00
B.72.78.15.59	Portata aria  5000 mc/h  4 ranghi		cad.	1.299,00
B.72.78.15.61	Portata aria  7500 mc/h  4 ranghi		cad.	1.555,00
B.72.78.15.63	Portata aria  10000 mc/h  4 ranghi		cad.	1.883,00
B.72.78.15.65	Portata aria  15000 mc/h  4 ranghi		cad.	2.512,00
B.72.78.15.67	Portata aria  20000 mc/h  4 ranghi		cad.	2.674,00
B.72.78.18	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Fornitura e posa in opera di cassonetto estrattore d'aria, costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.
La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.
Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).
Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere.
Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.
Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 23 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc)
Sezioni elettroventilante con ventilatore centrifugo a doppia aspirazione costruito in lamiera di acciaio zincata e rinforzato con telaio portante, girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.
Motore asincrono trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.
La tensione di alimentazione, la potenzialità del motore ed il numero di poli dovrà risultare dai calcoli di progetto.
Dovrà essere prevista la fornitura e posa di appositi supporti antivibranti da posizionarsi alla base del cassonetto estrattore al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni prodotte dalle sezioni ventilanti.
B.72.78.18.1	Portata aria 500 mc/h		cad.	392,30
B.72.78.18.2	Portata aria 800 mc/h		cad.	519,60
B.72.78.18.3	Portata aria 1200 mc/h		cad.	682,90
B.72.78.18.4	Portata aria 1500 mc/h		cad.	689,90
B.72.78.18.5	Portata aria 2000 mc/h		cad.	754,50
B.72.78.18.6	Portata aria 2500 mc/h		cad.	775,40
B.72.78.18.7	Portata aria 3000 mc/h		cad.	789,90
B.72.78.18.8	Portata aria 3500 mc/h		cad.	807,60
B.72.78.18.9	Portata aria 4000 mc/h		cad.	840,60
B.72.78.18.10	Portata aria 5000 mc/h		cad.	942,80
B.72.78.18.11	Portata aria 7500 mc/h		cad.	1.174,00
B.72.78.18.12	Portata aria 10000 mc/h		cad.	1.308,00
B.72.78.18.13	Portata aria 15000 mc/h		cad.	1.522,00
B.72.78.18.14	Portata aria 20000 mc/h		cad.	3.108,00
B.72.78.18.15	Portata aria 25000 mc/h		cad.	3.577,00
B.72.78.18.16	Portata aria 30000 mc/h		cad.	4.029,00
B.72.78.20	CASSONETTO ESTRATTORE
Fornitura e posa in opera di cassonetto estrattore, costruito con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.
La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.
Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).
Deve essere prevista una portina di ispezione apribile su cerniere per la sezione di ventilazione.
Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.
Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).
Motore asincrono trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, deve essere conforme per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.
Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.
Prevalenza statica utile 200 Pa.
Rendimento minimo 60%
Eventuali serrande motorizzabili, complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera del quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.78.20.5	portata aria 2500 m³/h		a corpo	1.831,00
B.72.78.20.10	portata aria 2500 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	2.073,00
B.72.78.20.15	portata aria 5000 m³/h		a corpo	2.299,00
B.72.78.20.20	portata aria 5000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	2.649,00
B.72.78.20.25	portata aria 7500 m³/h		a corpo	2.622,00
B.72.78.20.30	portata aria 7500 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	3.089,00
B.72.78.20.35	portata aria 10000 m³/h		a corpo	2.968,00
B.72.78.20.40	portata aria 10000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	3.542,00
B.72.78.20.45	portata aria 15000 m³/h		a corpo	3.787,00
B.72.78.20.50	portata aria 15000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	4.575,00
B.72.78.20.55	portata aria 21000 m³/h		a corpo	4.985,00
B.72.78.20.60	portata aria 21000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	5.851,00
B.72.78.20.65	portata aria 25000 m³/h		a corpo	5.553,00
B.72.78.20.70	portata aria 25000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	6.899,00
B.72.78.20.75	portata aria 30000 m³/h		a corpo	6.935,00
B.72.78.20.80	portata aria 30000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	7.929,00
B.72.78.22	UTA TERMOVENTILANTE
Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria, costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.
La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.
Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).
Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per la sezione di ventilazione e l'eventuale sezione di umidificazione.
Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.
Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).
La sezione di aspirazione aria sarà provvista di serrande motorizzabili, complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.
Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.
Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. La sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.
Motore asincrono trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, deve essere conforme per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.
Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.
Caratteristiche tecniche:
Prevalenza statica utile: 250 Pa.
Rendimento minimo: 60%
Temperatura aria ingresso: -12°C.
Temperatura acqua ingresso: 70ºC        
Temperatura acqua uscita: 60ºC
Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/s
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.78.22.5	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 35kW		a corpo	2.537,00
B.72.78.22.10	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 43kW - con sezione umidificazione		a corpo	3.978,00
B.72.78.22.15	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 71kW		a corpo	3.363,00
B.72.78.22.20	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 87kW - con sezione umidificazione		a corpo	3.978,00
B.72.78.22.25	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 104kW		a corpo	3.911,00
B.72.78.22.30	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 130kW - con sezione umidificazione		a corpo	5.679,00
B.72.78.22.35	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 139kW		a corpo	4.618,00
B.72.78.22.40	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 175kW - con sezione umidificazione		a corpo	6.524,00
B.72.78.22.45	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 205kW		a corpo	5.634,00
B.72.78.22.50	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 260kW - con sezione umidificazione		a corpo	7.912,00
B.72.78.22.55	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 293kW		a corpo	7.182,00
B.72.78.22.60	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 360kW - con sezione umidificazione		a corpo	9.926,00
B.72.78.22.65	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 350kW		a corpo	8.394,00
B.72.78.22.70	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 436kW - con sezione umidificazione		a corpo	11.415,00
B.72.78.22.75	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 418kW		a corpo	9.583,00
B.72.78.22.80	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 530kW - con sezione umidificazione		a corpo	12.903,00
B.72.78.24	UTA TERMO-RAFFREDDANTE
Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria, costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.
La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.
Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).
Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e di raffreddamento ed eventuale sezione di umidificazione.
Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.
Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).
La sezione di aspirazione aria sarà provvista di serrande motorizzabili, complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.
Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.
Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Vasca di raccolta condensa in peraluman con scarico laterale a servizio esclusivo della batteria. Separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali.
Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.
Eventuale batteria di post-riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.
Motore asincrono trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, deve essere conforme per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.
Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.
Caratteristiche tecniche:
Prevalenza statica utile: 250 Pa.
Rendimento minimo: 60%
Sezione riscaldamento:
Temperatura aria ingresso: - 12°C.
Temperatura acqua ingresso: 70°C.
Temperatura acqua uscita: 60°C.
Sezione raffreddamento
Temperatura aria ingresso: 32°C.
Umidità relativa aria ingresso: 45%        
Temperatura acqua ingresso: 7°C.
Temperatura acqua uscita: 12°C.
Eventuale sezione post-riscaldo
Temperatura aria ingresso: 14°C.
Temperatura acqua ingresso: 70°C.
Temperatura acqua uscita: 60°C.
Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/s
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento agli impianti idrico e termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.78.24.5	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 35kW - raffreddamento 24kW		a corpo	4.005,00
B.72.78.24.10	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - con sezione umidificazione		a corpo	4.842,00
B.72.78.24.15	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - post-riscaldo 17kW - con sezione umidificazione		a corpo	5.487,00
B.72.78.24.20	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 29kW		a corpo	5.358,00
B.72.78.24.25	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 87kW - raffreddamento 46kW - con sezione umidificazione		a corpo	6.229,00
B.72.78.24.30	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 46kW - post-riscaldo 26kW - con sezione umidificazione		a corpo	6.810,00
B.72.78.24.35	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 45kW		a corpo	6.225,00
B.72.78.24.40	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 130kW - raffreddamento 74kW - con sezione umidificazione		a corpo	7.167,00
B.72.78.24.45	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 74kW - post-riscaldo 39kW - con sezione umidificazione		a corpo	7.841,00
B.72.78.24.50	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 60kW		a corpo	7.444,00
B.72.78.24.55	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 175kW - raffreddamento 97kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.250,00
B.72.78.24.60	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 97kW - post-riscaldo 52kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.989,00
B.72.78.24.65	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 85kW		a corpo	8.943,00
B.72.78.24.70	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 260kW - raffreddamento 144kW - con sezione umidificazione		a corpo	10.174,00
B.72.78.24.75	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 144kW - post-riscaldo 72kW - con sezione umidificazione		a corpo	11.033,00
B.72.78.24.80	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW		a corpo	11.797,00
B.72.78.24.85	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 360kW - raffreddamento 200kW - con sezione umidificazione		a corpo	13.385,00
B.72.78.24.90	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW - post-riscaldo 106kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.458,00
B.72.78.24.95	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 239kW		a corpo	13.117,00
B.72.78.24.100	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 436kW - raffreddamento 239kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.877,00
B.72.78.24.105	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 239kW - post-riscaldo 131kW - con sezione umidificazione		a corpo	15.723,00
B.72.78.24.110	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 183kW		a corpo	14.832,00
B.72.78.24.115	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 530kW - raffreddamento 297kW - con sezione umidificazione		a corpo	16.753,00
B.72.78.24.120	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 297kW - post-riscaldo 160kW - con sezione umidificazione		a corpo	18.439,00
B.72.78.26	UTA TERMOVENTILANTE: DOPPIA ASPIRAZIONE, DUE VELOCITÀ
Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.
La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.
Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).
Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per la sezione di ventilazione e l'eventuale sezione di umidificazione.
Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.
Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).
La sezione di aspirazione aria, a doppio ingresso, sarà provvista di serrande motorizzabili (n° 2), complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.
La sezione ventilante costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.
Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.
Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.
Motore asincrono trifase con rotore a gabbia a doppia polarità (4/8 poli), costruzione chiusa, ventilazione esterna, deve essere conforme per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.
Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.
Caratteristiche tecniche:
Prevalenza statica utile: 250 Pa.
Rendimento minimo: 60%
Temperatura aria ingresso: - 12°C.
Temperatura acqua ingresso: 70°C.       
Temperatura acqua uscita: 60°C.
Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/s
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.78.26.5	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 35kW		a corpo	2.665,00
B.72.78.26.10	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 43kW - con sezione umidificazione		a corpo	4.182,00
B.72.78.26.15	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 71kW		a corpo	3.524,00
B.72.78.26.20	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 87kW - con sezione umidificazione		a corpo	5.083,00
B.72.78.26.25	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 104kW		a corpo	4.017,00
B.72.78.26.30	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 130kW - con sezione umidificazione		a corpo	5.785,00
B.72.78.26.35	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 139kW		a corpo	4.708,00
B.72.78.26.40	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 175kW - con sezione umidificazione		a corpo	6.614,00
B.72.78.26.45	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 205kW		a corpo	6.408,00
B.72.78.26.50	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 260kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.348,00
B.72.78.26.55	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 293kW		a corpo	7.966,00
B.72.78.26.60	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 360kW - con sezione umidificazione		a corpo	10.321,00
B.72.78.26.65	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 350kW		a corpo	9.569,00
B.72.78.26.70	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 436kW - con sezione umidificazione		a corpo	12.186,00
B.72.78.26.75	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 418kW		a corpo	10.898,00
B.72.78.26.80	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 530kW - con sezione umidificazione		a corpo	13.794,00
B.72.78.28	UTA TERMO-RAFFREDDANTE: DOPPIA ASPIRAZIONE, DUE VELOCITÀ
Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.
La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.
Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).
Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e di raffreddamento ed eventuale sezione di umidificazione.
Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.
Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).
La sezione di aspirazione aria, a doppio ingresso, sarà provvista di serrande motorizzabili (n° 2), complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.
La sezione ventilante costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.
Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.
Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Vasca di raccolta condensa in peraluman con scarico laterale a servizio esclusivo della batteria.
Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.
Eventuale batteria di post-riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.
Motore asincrono trifase con rotore a gabbia a doppia polarità (4/8 poli), costruzione chiusa, ventilazione esterna, deve essere conforme per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.
Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.
Caratteristiche tecniche:
Prevalenza statica utile: 250 Pa.
Rendimento minimo: 60%
Sezione riscaldamento:
Temperatura aria ingresso: - 12°C.
Temperatura acqua ingresso: 70°C.        
Temperatura acqua uscita: 60°C.
Sezione raffreddamento
Temperatura aria ingresso: 32°C.
Umidità relativa aria ingresso: 45%        
Temperatura acqua ingresso: 7°C.
Temperatura acqua uscita: 12°C.
Eventuale sezione post-riscaldo
Temperatura aria ingresso: 14°C.
Temperatura acqua ingresso: 70°C.
Temperatura acqua uscita: 60°C
Massima velocità attraversamento aria: 2,6  m/s
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento agli impianti idrico e termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.78.28.5	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 35kW - raffreddamento 24kW		a corpo	4.027,00
B.72.78.28.10	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - con sezione umidificazione		a corpo	5.238,00
B.72.78.28.15	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - post-riscaldo 17kW - con sezione umidificazione		a corpo	5.689,00
B.72.78.28.20	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 48kW		a corpo	5.083,00
B.72.78.28.25	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 87kW - raffreddamento 46kW - con sezione umidificazione		a corpo	6.355,00
B.72.78.28.30	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 46kW - post-riscaldo 26kW - con sezione umidificazione		a corpo	7.208,00
B.72.78.28.35	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 74kW		a corpo	6.158,00
B.72.78.28.40	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 130kW - raffreddamento 74kW - con sezione umidificazione		a corpo	7.216,00
B.72.78.28.45	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 74kW - post-riscaldo 39kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.179,00
B.72.78.28.50	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 97kW		a corpo	7.126,00
B.72.78.28.55	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 175kW - raffreddamento 97kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.280,00
B.72.78.28.60	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 97kW - post-riscaldo 52kW - con sezione umidificazione		a corpo	9.030,00
B.72.78.28.65	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 144kW		a corpo	9.186,00
B.72.78.28.70	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 260kW - raffreddamento 144kW - con sezione umidificazione		a corpo	10.447,00
B.72.78.28.75	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 144kW - post-riscaldo 61kW - con sezione umidificazione		a corpo	11.837,00
B.72.78.28.80	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW		a corpo	11.906,00
B.72.78.28.85	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 360kW - raffreddamento 200kW - con sezione umidificazione		a corpo	13.905,00
B.72.78.28.90	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW - post-riscaldo 109kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.977,00
B.72.78.28.95	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 239kW		a corpo	13.547,00
B.72.78.28.100	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 436kW - raffreddamento 239kW - con sezione umidificazione		a corpo	15.735,00
B.72.78.28.105	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 239kW - post-riscaldo 131kW - con sezione umidificazione		a corpo	16.921,00
B.72.78.28.110	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 297kW		a corpo	15.368,00
B.72.78.28.115	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 530kW - raffreddamento 297kW - con sezione umidificazione		a corpo	17.731,00
B.72.78.28.120	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 297kW - post-riscaldo 150kW - con sezione umidificazione		a corpo	19.419,00
B.72.78.30	UTA TERMOVENTILANTE CON RICIRCOLO: DUE MOTORI, DUE VELOCITÀ
Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.
La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.
Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).
Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e ricircolo e l'eventuale sezione di umidificazione.
Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.
Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).
Le sezioni di aspirazione, espulsione e ricircolo saranno provviste di serrande motorizzabili (n° 3), complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.
La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.
La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.
Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.
Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.
Motori asincroni trifase con rotore a gabbia a doppia polarità (4/8 poli), costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.
Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.
Caratteristiche tecniche:
Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.
Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.
Rendimento minimo: 60%
Temperatura aria ingresso: - 12°C.
Temperatura acqua ingresso: 70°C.        
Temperatura acqua uscita: 60°C.
Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/s
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.78.30.5	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 35kW		a corpo	5.037,00
B.72.78.30.10	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 43kW - con sezione umidificazione		a corpo	6.560,00
B.72.78.30.15	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 71kW		a corpo	6.824,00
B.72.78.30.20	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 87kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.595,00
B.72.78.30.25	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 104kW		a corpo	7.796,00
B.72.78.30.30	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 130kW - con sezione umidificazione		a corpo	9.569,00
B.72.78.30.35	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 139kW		a corpo	8.936,00
B.72.78.30.40	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 175kW - con sezione umidificazione		a corpo	10.716,00
B.72.78.30.45	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 205kW		a corpo	11.192,00
B.72.78.30.50	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 260kW - con sezione umidificazione		a corpo	13.419,00
B.72.78.30.55	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 293kW		a corpo	14.126,00
B.72.78.30.60	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 360kW - con sezione umidificazione		a corpo	17.065,00
B.72.78.30.65	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 350kW		a corpo	16.144,00
B.72.78.30.70	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 436kW - con sezione umidificazione		a corpo	19.384,00
B.72.78.30.75	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 418kW		a corpo	19.360,00
B.72.78.30.80	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 530kW - con sezione umidificazione		a corpo	22.523,00
B.72.78.32	UTA TERMO-RAFFREDDANTE CON RICIRCOLO: DUE MOTORI, DUE VELOCITÀ
Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.
La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.
Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).
Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione, raffreddamento e ricircolo ed eventuale sezione di umidificazione.
Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.
Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).
Le sezioni di aspirazione, espulsione e ricircolo saranno provviste di serrande motorizzabili (n° 3), complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.
La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.
La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.
Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.
Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Vasca di raccolta condensa in peraluman con scarico laterale a servizio esclusivo della batteria.
Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.
Eventuale batteria di post-riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.
Motori asincroni trifase con rotore a gabbia a doppia polarità (4/8 poli), costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.
Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.
Caratteristiche tecniche:
Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.
Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.
Rendimento minimo: 60%
Sezione riscaldamento:
Temperatura aria ingresso: - 12°C.
Temperatura acqua ingresso: 70°C.       
Temperatura acqua uscita: 60°C.
Sezione raffreddamento
Temperatura aria ingresso: 32°C.
Umidità relativa aria ingresso: 45%        
Temperatura acqua ingresso: 7°C.
Temperatura acqua uscita: 12°C.
Eventuale sezione post-riscaldo
Temperatura aria ingresso: 14°C.
Temperatura acqua ingresso: 70°C.
Temperatura acqua uscita: 60°C
Massima velocità attraversamento aria: 2,6  m/s
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento agli impianti idrico e termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.78.32.5	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 35kW - raffreddamento 24kW		a corpo	6.509,00
B.72.78.32.10	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - con sezione umidificazione		a corpo	7.523,00
B.72.78.32.15	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - post-riscaldo 17kW - con sezione umidificazione		a corpo	7.775,00
B.72.78.32.20	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 46kW		a corpo	8.432,00
B.72.78.32.25	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 87kW - raffreddamento 52kW - con sezione umidificazione		a corpo	10.098,00
B.72.78.32.30	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 52kW - post-riscaldo 26kW - con sezione umidificazione		a corpo	10.356,00
B.72.78.32.35	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 74kW		a corpo	9.687,00
B.72.78.32.40	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 130kW - raffreddamento 74kW - con sezione umidificazione		a corpo	11.264,00
B.72.78.32.45	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 74kW - post-riscaldo 39kW - con sezione umidificazione		a corpo	11.573,00
B.72.78.32.50	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 97kW		a corpo	11.038,00
B.72.78.32.55	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 175kW - raffreddamento 100kW - con sezione umidificazione		a corpo	13.287,00
B.72.78.32.60	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 100kW - post-riscaldo 52kW - con sezione umidificazione		a corpo	13.324,00
B.72.78.32.65	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 144kW		a corpo	13.707,00
B.72.78.32.70	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 260kW - raffreddamento 144kW - con sezione umidificazione		a corpo	16.071,00
B.72.78.32.75	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 144kW - post-riscaldo 61kW - con sezione umidificazione		a corpo	16.261,00
B.72.78.32.80	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW		a corpo	18.393,00
B.72.78.32.85	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 360kW - raffreddamento 200kW - con sezione umidificazione		a corpo	21.054,00
B.72.78.32.90	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW - post-riscaldo 109kW - con sezione umidificazione		a corpo	20.971,00
B.72.78.32.95	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 257kW		a corpo	20.805,00
B.72.78.32.100	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 436kW - raffreddamento 257kW - con sezione umidificazione		a corpo	23.508,00
B.72.78.32.105	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 257kW - post-riscaldo 131kW - con sezione umidificazione		a corpo	23.329,00
B.72.78.32.110	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 297kW		a corpo	23.810,00
B.72.78.32.115	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 530kW - raffreddamento 297kW - con sezione umidificazione		a corpo	27.462,00
B.72.78.32.120	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 297kW - post-riscaldo 158kW - con sezione umidificazione		a corpo	27.334,00
B.72.78.34	UTA TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE: DUE MOTORI
Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.
La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.
Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).
Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e di recupero e l'eventuale sezione di umidificazione.
Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.
Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).
La sezione di recupero di calore completa di recuperatore a flussi incrociati costruito con setti in alluminio a perfetta tenuta per evitare l'inquinamento dei flussi. Il recuperatore deve avere rendimento non inferiore al 50%. La sezione di recupero dovrà fare parte integrante dell'unità di trattamento aria.
Le sezioni di aspirazione, espulsione e recupero saranno provviste di serrande motorizzabili complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.
La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.
La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.
Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.
Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.
Motori asincroni trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.
Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.
Caratteristiche tecniche:
Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.
Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.
Rendimento minimo:  60%
Sezione recuperatore: te=-12°C - tu=3.5÷5.3°C.
Sezione riscaldamento:
Temperatura aria ingresso: 5.3°C.
Temperatura acqua ingresso: 70°C.        
Temperatura acqua uscita: 60°C.
Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/s
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.78.34.5	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 27kW		a corpo	6.671,00
B.72.78.34.10	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 27kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.092,00
B.72.78.34.15	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 31kW		a corpo	9.216,00
B.72.78.34.20	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 56kW - con sezione umidificazione		a corpo	11.010,00
B.72.78.34.25	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 47kW		a corpo	10.695,00
B.72.78.34.30	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 82kW - con sezione umidificazione		a corpo	12.625,00
B.72.78.34.35	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 63kW		a corpo	12.327,00
B.72.78.34.40	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 109kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.488,00
B.72.78.34.45	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 87kW		a corpo	16.383,00
B.72.78.34.50	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 162kW - con sezione umidificazione		a corpo	19.048,00
B.72.78.34.55	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 146kW		a corpo	20.713,00
B.72.78.34.60	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 223kW - con sezione umidificazione		a corpo	24.670,00
B.72.78.34.65	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 175kW		a corpo	25.526,00
B.72.78.34.70	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 271kW - con sezione umidificazione		a corpo	28.588,00
B.72.78.34.75	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 209kW		a corpo	28.993,00
B.72.78.34.80	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 330kW - con sezione umidificazione		a corpo	32.221,00
B.72.78.36	UTA TERMO-RAFFREDDANTE CON RECUPERATORE: DUE MOTORI
Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.
La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.
Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).
Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione, raffreddamento e recupero ed eventuale sezione di umidificazione.
Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.
Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).
La sezione di recupero di calore completa di recuperatore a flussi incrociati costruito con setti in alluminio a perfetta tenuta per evitare l'inquinamento dei flussi. Il recuperatore deve avere rendimento non inferiore al 50%. La sezione di recupero dovrà fare parte integrante dell'unità di trattamento aria.
Le sezioni di aspirazione, espulsione e recupero saranno provviste di serrande motorizzabili complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.
La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.
La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.
Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.
Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Vasca di raccolta condensa in peraluman con scarico laterale a servizio esclusivo della batteria.
Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.
Eventuale batteria di post-riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.
Motori asincroni trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.
Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.
Caratteristiche tecniche:
Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.
Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.
Rendimento minimo: 60%
Sezione recuperatore: te=-12°C - tu=3.5÷5.3°C.
Sezione riscaldamento:
Temperatura aria ingresso: 5.3°C.
Temperatura acqua ingresso: 70°C.      
Temperatura acqua uscita: 60°C.
Sezione raffreddamento
Temperatura aria ingresso: 29°C.
Umidità relativa aria ingresso: 53%        
Temperatura acqua ingresso: 7°C.
Temperatura acqua uscita: 12°C.
Eventuale sezione post-riscaldo
Temperatura aria ingresso: 14°C.
Temperatura acqua ingresso: 70°C.
Temperatura acqua uscita: 60°C.
Massima velocità attraversamento aria: 2,6  m/s
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento agli impianti idrico e termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.78.36.5	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW		a corpo	8.054,00
B.72.78.36.10	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.877,00
B.72.78.36.15	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW - post-riscaldo 17kW - con sezione umidificazione		a corpo	9.286,00
B.72.78.36.20	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 48kW		a corpo	10.571,00
B.72.78.36.25	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 48kW - con sezione umidificazione		a corpo	11.985,00
B.72.78.36.30	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 48kW - post-riscaldo 26kW - con sezione umidificazione		a corpo	11.985,00
B.72.78.36.35	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW		a corpo	12.383,00
B.72.78.36.40	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.003,00
B.72.78.36.45	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW - post-riscaldo 39kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.003,00
B.72.78.36.50	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW		a corpo	14.146,00
B.72.78.36.55	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW - con sezione umidificazione		a corpo	15.890,00
B.72.78.36.60	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW - post-riscaldo 52kW - con sezione umidificazione		a corpo	16.380,00
B.72.78.36.65	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW		a corpo	18.542,00
B.72.78.36.70	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW - con sezione umidificazione		a corpo	21.135,00
B.72.78.36.75	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW - post-riscaldo 61kW - con sezione umidificazione		a corpo	21.135,00
B.72.78.36.80	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 183kW		a corpo	24.874,00
B.72.78.36.85	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 183kW - con sezione umidificazione		a corpo	27.592,00
B.72.78.36.90	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 183kW - post-riscaldo 109kW - con sezione umidificazione		a corpo	27.307,00
B.72.78.36.95	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW		a corpo	28.829,00
B.72.78.36.100	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW - con sezione umidificazione		a corpo	31.626,00
B.72.78.36.105	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW - post-riscaldo 131kW - con sezione umidificazione		a corpo	31.626,00
B.72.78.36.110	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW		a corpo	33.133,00
B.72.78.36.115	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW - con sezione umidificazione		a corpo	36.374,00
B.72.78.36.120	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW - post-riscaldo 150kW - con sezione umidificazione		a corpo	36.374,00
B.72.78.38	UTA TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E RICIRCOLO: DUE MOTORI
Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.
La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.
Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).
Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e di recupero e l'eventuale sezione di umidificazione.
Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.
Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).
La sezione di recupero di calore completa di recuperatore a flussi incrociati costruito con setti in alluminio a perfetta tenuta per evitare l'inquinamento dei flussi. Il recuperatore deve avere rendimento non inferiore al 50%. La sezione di recupero dovrà fare parte integrante dell'unità di trattamento aria.
Le sezioni di aspirazione, espulsione e recupero saranno provviste di serrande motorizzabili complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%. Nella sezione di recupero dovrà essere prevista serranda di by-pass motorizzabile con funzione di ricircolo
La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.
La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.
Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.
Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.
Motori asincroni trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.
Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.
Caratteristiche tecniche:
Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.
Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.
Rendimento minimo: 60%
Sezione recuperatore: te=-12°C - tu=3.5÷5.3°C.
Sezione riscaldamento:
Temperatura aria ingresso: 5.3°C.
Temperatura acqua ingresso: 70°C.        
Temperatura acqua uscita: 60°C.
Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/s
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.78.38.5	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 27kW		a corpo	6.739,00
B.72.78.38.10	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 27kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.161,00
B.72.78.38.15	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 31kW		a corpo	9.428,00
B.72.78.38.20	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 56kW - con sezione umidificazione		a corpo	10.678,00
B.72.78.38.25	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 47kW		a corpo	10.947,00
B.72.78.38.30	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 82kW - con sezione umidificazione		a corpo	12.305,00
B.72.78.38.35	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 63kW		a corpo	12.664,00
B.72.78.38.40	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 109kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.182,00
B.72.78.38.45	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 87kW		a corpo	16.841,00
B.72.78.38.50	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 162kW - con sezione umidificazione		a corpo	18.564,00
B.72.78.38.55	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 146kW		a corpo	22.472,00
B.72.78.38.60	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 223kW - con sezione umidificazione		a corpo	25.007,00
B.72.78.38.65	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 175kW		a corpo	26.165,00
B.72.78.38.70	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 271kW - con sezione umidificazione		a corpo	28.978,00
B.72.78.38.75	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 209kW		a corpo	29.978,00
B.72.78.38.80	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 330kW - con sezione umidificazione		a corpo	33.087,00
B.72.78.40	UTA TERMO-RAFFREDDANTE CON RECUPERATORE E RICIRCOLO: DUE MOTORI
Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.
La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.
Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).
Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione, raffreddamento e recupero ed eventuale sezione di umidificazione.
Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.
Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).
La sezione di recupero di calore completa di recuperatore a flussi incrociati costruito con setti in alluminio a perfetta tenuta per evitare l'inquinamento dei flussi. Il recuperatore deve avere rendimento non inferiore al 50%. La sezione di recupero dovrà fare parte integrante dell'unità di trattamento aria.
Le sezioni di aspirazione, espulsione e recupero saranno provviste di serrande motorizzabili complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%. Nella sezione di recupero dovrà essere prevista serranda di by-pass motorizzabile con funzione di ricircolo
La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.
La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.
Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.
Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Vasca di raccolta condensa in peraluman con scarico laterale a servizio esclusivo della batteria.
Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.
Eventuale batteria di post-riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.
Motori asincroni trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.
Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.
Caratteristiche tecniche:
Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.
Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.
Rendimento minimo: 60%
Sezione recuperatore: te=-12°C - tu=3.5÷5.3°C.
Sezione riscaldamento:
Temperatura aria ingresso: 5.3°C.
Temperatura acqua ingresso: 70°C.       
Temperatura acqua uscita: 60°C.
Sezione raffreddamento
Temperatura aria ingresso: 29°C.
Umidità relativa aria ingresso: 53%        
Temperatura acqua ingresso: 7°C.
Temperatura acqua uscita: 12°C.
Eventuale sezione post-riscaldo
Temperatura aria ingresso: 14°C.
Temperatura acqua ingresso: 70°C.
Temperatura acqua uscita: 60°C
Massima velocità attraversamento aria: 2,6  m/s
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento agli impianti idrico e termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.78.40.5	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW		a corpo	8.146,00
B.72.78.40.10	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.892,00
B.72.78.40.15	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW - post-riscaldo 17kW - con sezione umidificazione		a corpo	9.355,00
B.72.78.40.20	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 48kW		a corpo	11.287,00
B.72.78.40.25	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 43kW - con sezione umidificazione		a corpo	12.092,00
B.72.78.40.30	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 43kW - post-riscaldo 22kW - con sezione umidificazione		a corpo	12.728,00
B.72.78.40.35	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW		a corpo	13.219,00
B.72.78.40.40	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.141,00
B.72.78.40.45	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW - post-riscaldo 34kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.824,00
B.72.78.40.50	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW		a corpo	15.048,00
B.72.78.40.55	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW - con sezione umidificazione		a corpo	16.057,00
B.72.78.40.60	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW - post-riscaldo 46kW - con sezione umidificazione		a corpo	16.939,00
B.72.78.40.65	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW		a corpo	19.867,00
B.72.78.40.70	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW - con sezione umidificazione		a corpo	21.353,00
B.72.78.40.75	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW - post-riscaldo 63kW - con sezione umidificazione		a corpo	22.211,00
B.72.78.40.80	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 198kW		a corpo	26.137,00
B.72.78.40.85	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 198kW - con sezione umidificazione		a corpo	28.084,00
B.72.78.40.90	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 198kW - post-riscaldo 96kW - con sezione umidificazione		a corpo	28.715,00
B.72.78.40.95	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW		a corpo	30.342,00
B.72.78.40.100	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW - con sezione umidificazione		a corpo	32.019,00
B.72.78.40.105	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW - post-riscaldo 115kW - con sezione umidificazione		a corpo	33.205,00
B.72.78.40.110	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW		a corpo	34.978,00
B.72.78.40.115	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW - con sezione umidificazione		a corpo	36.814,00
B.72.78.40.120	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW - post-riscaldo 139kW - con sezione umidificazione		a corpo	38.186,00

B.72.80	LAVORI COMPIUTI - GRUPPI AD ASSORBIMENTO

B.72.80.1	GRUPPO TERMICO AD ASSORBIMENTO (Bromuro di litio)
Fornitura e posa in opera di gruppo termico a gas con ciclo ad assorbimento a soluzione acquosa di bromuro di litio, ad elementi modulari per la produzione di acqua calda e refrigerata costituito da:
- mantello esterno in lamiera zincata verniciata con smalto acrilico, a tenuta stagna per permettere l'installazione all'aperto dell'unita';
- isolazione afonica;
- sistema elettrico automatico di accensione senza fiamma pilota;
- bruciatore pressurizzato con post miscelazione ed accensione diretta a scintilla. Completo di serrande dell'aria motorizzate, ventilatore e preriscaldatore, unita' di controllo del gas azionate da solenoide e regolatori di pressione, valvola di chiusura del gas su bassa fiamma, n° 2 valvole gas pilota, regolatore pressione gas, pressostato aria;
- parzializzazione della potenza in funzione del carico termico richiesto;
- scambiatore di calore ad alta temperatura;
- scambiatore di calore a bassa temperatura;
- condensatore, evaporatore, assorbitore;
- pompa della soluzione, sigillata, a due velocita';
- valvole di controllo portata della soluzione;
- tubazioni interne di collegamento;
- termostato elettronico a due uscite per la protezione del generatore ad alta temperatura;
- termostato bimetallico per la protezione del generatore;
- n° 2 flussometri da montarsi sui circuiti acqua calda/refrigerata;
- canna fumaria;
- centralina di controllo a componenti elettronici ed elettromeccanici per la gestione del gruppo in base alle condizioni di carico dell'impianto.
Alimentazione elettrica 380V/3/50Hz.
Il gruppo ad assorbimento dovra' garantire il rispetto della L.P. 18 marzo 1991 n° 6 e piu' specificatamente non superare il rumore di fondo diurno di 50 dB(a) e notturno 30 dB(a).
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti idraulici, alla rete del gas e gli allacciamenti elettrici, la formazione di idoneo basamento, i supporti antivibranti, il collaudo, la taratura, la prima accensione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
B.72.80.1.1	Potenza frigorifera Kw 211 - potenza termica Kw 180		a corpo	78.120,00
B.72.80.1.3	Potenza frigorifera Kw 281 - potenza termica Kw 240		a corpo	100.747,00
B.72.80.1.5	Potenza frigorifera Kw 334 - potenza termica Kw 286		a corpo	117.446,00
B.72.80.1.7	Potenza frigorifera Kw 422 - potenza termica Kw 360		a corpo	149.770,00
B.72.80.1.9	Potenza frigorifera Kw 492 - potenza termica Kw 420		a corpo	171.861,00
B.72.80.1.11	Potenza frigorifera Kw 562 - potenza termica Kw 480		a corpo	195.565,00
B.72.80.1.13	Potenza frigorifera Kw 615 - potenza termica Kw 526		a corpo	213.342,00
B.72.80.1.15	Potenza frigorifera Kw 668 - potenza termica Kw 572		a corpo	234.355,00
B.72.80.1.17	Potenza frigorifera Kw 773 - potenza termica Kw 660		a corpo	269.371,00
B.72.80.1.19	Potenza frigorifera Kw 844 - potenza termica Kw 720		a corpo	296.307,00
B.72.80.13	GRUPPO REFR. ASSORBIMENTO A GAS 15/75  ALTA EFFICIENZA
Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas ad alta efficienza, con condensatore raffreddato ad aria, ciclo di funzionamento con soluzione acquosa di ammoniaca, per la produzione di acqua refrigerata fino a temperature di 4°C; il circuito frigorifero è alimentato dall'energia termica fornita dalla combustione di gas; l'evacuazione dei prodotti della combustione avviene mediante la loro miscelazione con l'aria movimentata dal ventilatore elicoidale. 
Il refrigeratore sarà  costituito da:
- generatore in acciaio del tipo a colonna di piatti, completo di sezione di rettifica del vapore prodotto, alettato esternamente;
- condensatore/assorbitore integrati in una doppia circuitazione, in un'unica batteria alettatta a due ranghi realizzata in tubi di acciaio ed alette in alluminio;
- evaporatore a scambiatore di tipo a fascio tubiero in acciaio inox al titanio; scambio termico in controcorrente; coibentato esternamente;
- pompa della soluzione di tipo volumetrico a membrana di teflon, azionata da una pompa oleodinamica;
- sottoraffreddatore a scambiatore di calore di tipo tubo in tubo in acciaio;
- riduttori di pressione dell'ammoniaca e della soluzione povera realizzati da una successione di dischi forati di acciaio;
- elettroventilatore elicoidale con motore elettrico a 6 poli, a giri variabili, dotato di protezione termica e completo di rete di protezione antinfortunistica;
- bruciatore di tipo premiscelato adatto per il funzionamento con gas metano o G.P.L., ad alto rendimento di combustione e con bassa emissione di NOx (44 ppm);
- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;
- circuito frigorifero sigillato;
- scheda elettronica per il controllo ed il funzionamento dell'unità completa di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento, regolatore della velocità di rotazione del ventilatore per temperature dell'aria di raffreddamento inferiori a 32°C, funzione antigelo, termostato di regolazione dell'acqua refrigerata, controllo della rotazione dell'albero della pompa oleodinamica, controllo della temperatura di condensazione in funzione della temperatura dell'aria di raffreddamento, controllo dello sporcamento della batteria alettata, controllo automatico del ciclo di spegnimento dell'unità;
- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;
- flussostato acqua refrigerata;
- termostato di temperatura limite del generatore, del tipo a riarmo manuale;
- pressostato di alta pressione a riarmo manuale (pressione di limite condensazione);
- pressostato differenziale per il controllo della corretta evacuazione fumi;
- centralina elettronica di accensione bruciatore con controlli di fiamma a ionizzazione;
-elettrovalvola gas a doppio otturatore;
- sistema di regolazione a gradini per la parzializzazione del gruppo;
- valvola di taratura portata acqua completa di attacchi piezometrici;
- giunti antivibranti realizzati in gomma EPDM protetti esternamente da una treccia in acciaio inox;
- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Circuiti idraulico a vaso chiuso.
Installazione esterna.
B.72.80.13.1	Potenza frigorifera frig/h 15000		a corpo	10.431,00
B.72.80.13.3	Potenza frigorifera frig/h 30000		a corpo	21.982,00
B.72.80.13.5	Potenza frigorifera frig/h 45000		a corpo	32.974,00
B.72.80.13.7	Potenza frigorifera frig/h 60000		a corpo	43.659,00
B.72.80.13.9	Potenza frigorifera frig/h 75000		a corpo	53.938,00
B.72.80.15	GRUPPO REFR. ASSORBIMENTO A GAS  ALTA EFF. MODULO RISCALD. 2 TUBI
Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas ad alta efficienza, con condensatore raffreddato ad aria, ciclo di funzionamento con soluzione acquosa di ammoniaca, per la produzione di acqua refrigerata fino a temperature di 4°C; il circuito frigorifero è alimentato dall'energia termica fornita dalla combustione di gas; l'evacuazione dei prodotti della combustione avviene mediante la loro miscelazione con l'aria movimentata dal ventilatore elicoidale. 
Il refrigeratore sarà  costituito da:
- generatore in acciaio del tipo a colonna di piatti, completo di sezione di rettifica del vapore prodotto, alettato esternamente;
- condensatore/assorbitore integrati in una doppia circuitazione, in un'unica batteria alettatta a due ranghi realizzata in tubi di acciaio ed alette in alluminio;
- evaporatore a scambiatore di tipo a fascio tubiero in acciaio inox al titanio; scambio termico in controcorrente; coibentato esternamente;
- pompa della soluzione di tipo volumetrico a membrana di teflon, azionata da una pompa oleodinamica;
- sottoraffreddatore a scambiatore di calore di tipo tubo in tubo in acciaio;
- riduttori di pressione dell'ammoniaca e della soluzione povera realizzati da una successione di dischi forati di acciaio;
- elettroventilatore elicoidale con motore elettrico a 6 poli a giri variabili, dotato di protezione termica e completo di rete di protezione antinfortunistica;
- bruciatore di tipo premiscelato adatto per il funzionamento con gas metano o G.P.L., ad alto rendimento di combustione e con bassa emissione di NOx (44 ppm);
- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;
- circuito frigorifero sigillato;
- scheda elettronica per il controllo ed il funzionamento dell'unità completa di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento, regolatore della velocità di rotazione del ventilatore per temperature dell'aria di raffreddamento inferiori a 32°C, funzione antigelo, termostato di regolazione dell'acqua refigerata, controllo della rotazione dell'albero della pompa oleodinamica, controllo della temperatura di condensazione in funzione della temperatura dell'aria di raffreddamento, controllo dello sporcamento della batteria alettata, controllo automatico del ciclo di spegnimento dell'unità;
- corpo caldaia con camera stagna coibentata; scambiatore alettato in rame; bruciatore premiscelato in acciaio inox a bassa emissione di CO ed NOx;, centralina elettronica di accensione bruciatore con controllo di fiamma a ionizzazione; elettrovalvola gas a doppio otturatore, dotata di doppia elettrovalvola di sicurezza e di un operatore modulante a gradini; pressostato fumi di tipo differenziale; termostato di temperatura limite, a riarmo manuale, omologato I.S.P.E.S.L.; termostato di sicurezza a riarmo automatico; valvola di sicurezza per l'impianto idraulico, omologata I.S.P.E.S.L.; termostato a due stadi per la regolazione della temperatura dell'acqua in uscita dalla caldaia; interruttore termico automatico di regolazione, omologato I.S.P.E.S.L:; interruttore a pressione, omologato I.S.P.E.S.L.; valvola motorizzata deviatrice a tre vie; barilotti automatici di sfogo aria circuito caldaia;
- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;
- flussostato acqua refrigerata;
- termostato di temperatura limite del generatore, del tipo a riarmo manuale;
- pressostato di alta pressione a riarmo manuale (pressione di limite condensazione);
- pressostato differenziale per il controllo della corretta evacuazione fumi;
- centralina elettronica di accensione bruciatore con controlli di fiamma a ionizzazione;
-elettrovalvola gas a doppio otturatore;
- sistema di regolazione a gradini per la parzializzazione del gruppo;
- valvola di taratura portata acqua completa di attacchi piezometrici;
- giunti antivibranti realizzati in gomma EPDM protetti esternamente da una treccia in acciaio inox;
- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Circuiti idraulico a vaso chiuso a due tubi per la produzione non contemporanea di acqua calda o refrigerata.
Installazione esterna.
B.72.80.15.1	Potenza frigorifera Frig/h 15000 Potenza termica Kcal/h 28100		a corpo	13.729,00
B.72.80.17	GRUPPO REFR. ASSORBIMENTO A GAS  ALTA EFF. MODULO RISCALD. 4 TUBI
Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas ad alta efficienza, con condensatore raffreddato ad aria, ciclo di funzionamento con soluzione acquosa di ammoniaca, per la produzione di acqua refrigerata fino a temperature di 4°C; il circuito frigorifero è alimentato dall'energia termica fonita dalla combustione di gas; l'evacuazione dei prodotti della combustione avviene mediante la loro miscelazione con l'aria movimentata dal ventilatore elicoidale. 
Il refrigeratore sarà  costituito da:
- generatore in acciaio del tipo a colonna di piatti, completo di sezione di rettifica del vapore prodotto, alettato esternamente;
- condensatore/assorbitore integrati in una doppia circuitazione, in un'unica batteria alettatta a due ranghi realizzata in tubi di acciaio ed alette in alluminio;
- evaporatore a scambiatore di tipo a fascio tubiero in acciaio inox al titanio; scambio termico in controcorrente; coibentato esternamente;
- pompa della soluzione di tipo volumetrico a membrana di teflon, azionata da una pompa oleodinamica;
- sottoraffreddatore a scambiatore di calore di tipo tubo in tubo in acciaio;
- riduttori di pressione dell'ammoniaca e della soluzione povera realizzati da una successione di dischi forati di acciaio;
- elettroventilatore elicoidale con motore elettrico a 6 poli a giri variabili, dotato di protezione termica e completo di rete di protezione antinfortunistica;
- bruciatore di tipo premiscelato adatto per il funzionamento con gas metano o G.P.L., ad alto rendimento di combustione e con bassa emissione di NOx (44 ppm);
- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;
- circuito frigorifero sigillato;
- scheda elettronica per il controllo ed il funzionamento dell'unità completa di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento, regolatore della velocità di rotazione del ventilatore per temperature dell'aria di raffreddamento inferiori a 32°C, funzione antigelo, termostato di regolazione dell'acqua refrigerata, controllo della rotazione dell'albero della pompa oleodinamica, controllo della temperatura di condensazione in funzione della temperatura dell'aria di raffreddamento, controllo dello sporcamento della batteria alettata, controllo automatico del ciclo di spegnimento dell'unità;
- corpo caldaia con camera stagna coibentata;  scambiatore alettato in rame; bruciatore premiscelato in acciaio inox a bassa emissione di CO ed NOx;, centralina elettronica di accensione bruciatore con controllo di fiamma a ionizzazione; elettrovalvola gas a doppio otturatore, dotata di doppia elettrovalvola di sicurezza e di un operatore modulante a gradini; pressostato fumi di tipo differenziale; termostato di temperatura limite, a riarmo manuale, omologato I.S.P.E.S.L.; termostato di sicurezza a riarmo automatico; valvola di sicurezza per l'impianto idraulico, omologata I.S.P.E.S.L.; termostato a due stadi per la regolazione della temperatura dell'acqua in uscita dalla caldaia; interruttore termico automatico di regolazione, omologato I.S.P.E.S.L:; interruttore a pressione, omologato I.S.P.E.S.L.; valvola motorizzata deviatrice a tre vie; barilotti automatici di sfogo aria circuito caldaia;
- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;
- flussostato acqua refrigerata;
- termostato di temperatura limite del generatore, del tipo a riarmo manuale;
- pressostato di alta pressione a riarmo manuale (pressione di limite condensazione);
- pressostato differenziale per il controllo della corretta evacuazione fumi;
- centralina elettronica di accensione bruciatore con controlli di fiamma a ionizzazione;
-elettrovalvola gas a doppio otturatore;
- sistema di regolazione a gradini per la parzializzazione del gruppo;
- valvola di taratura portata acqua completa di attacchi piezometrici;
- giunti antivibranti realizzati in gomma EPDM protetti esternamente da una treccia in acciaio inox;
- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Circuiti idraulico a vaso chiuso a quattro tubi per la produzione contemporanea di acqua calda o refrigerata.
Installazione esterna.
B.72.80.17.1	Potenza frigorifera Frig/h 15000  Potenza termica Kcal/h 28100		a corpo	13.627,00
B.72.80.19	GRUPPO REFR. ASSORBIMENTO A GAS 15/75  ALTA EFF. SILENZIATO
Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas ad alta efficienza, con condensatore raffreddato ad aria, ciclo di funzionamento con soluzione acquosa di ammoniaca, per la produzione di acqua refrigerata fino a temperature di 4°C; il circuito frigorifero è alimentato dall'energia termica fornita dalla combustione di gas; l'evacuazione dei prodotti della combustione avviene mediante la loro miscelazione con l'aria movimentata dal ventilatore elicoidale. 
Il refrigeratore sarà  costituito da:
- generatore in acciaio del tipo a colonna di piatti, completo di sezione di rettifica del vapore prodotto, alettato esternamente;
- condensatore/assorbitore integrati in una doppia circuitazione, in un'unica batteria alettatta a due ranghi realizzata in tubi di acciaio ed alette in alluminio;
- evaporatore a scambiatore di tipo a fascio tubiero in acciaio inox al titanio; scambio termico in controcorrente; coibentato esternamente;
- pompa della soluzione di tipo volumetrico a membrana di teflon, azionata da una pompa oleodinamica;
- sottoraffreddatore a scambiatore di calore di tipo tubo in tubo in acciaio;
- riduttori di pressione dell'ammoniaca e della soluzione povera realizzati da una successione di dischi forati di acciaio;
- elettroventilatore elicoidale do tipo silenziato con motore elettrico a 6 poli a giri variabili, dotato di protezione termica e completo di rete di protezione antinfortunistica;
- bruciatore di tipo premiscelato adatto per il funzionamento con gas metano o G.P.L., ad alto rendimento di combustione e con bassa emissione di NOx (44 ppm);
- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;
- circuito frigorifero sigillato;
- scheda elettronica per il controllo ed il funzionamento dell'unità completa di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento, regolatore della velocità di rotazione del ventilatore per temperature dell'aria di raffreddamento inferiori a 32°C, funzione antigelo, termostato di regolazione dell'acqua refrigerata, controllo della rotazione dell'albero della pompa oleodinamica, controllo della temperatura di condensazione in funzione della temperatura dell'aria di raffreddamento, controllo dello sporcamento della batteria alettata, controllo automatico del ciclo di spegnimento dell'unità;
- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;
- flussostato acqua refrigerata;
- termostato di temperatura limite del generatore, del tipo a riarmo manuale;
- pressostato di alta pressione a riarmo manuale (pressione di limite condensazione);
- pressostato differenziale per il controllo della corretta evacuazione fumi;
- centralina elettronica di accensione bruciatore con controlli di fiamma a ionizzazione;
-elettrovalvola gas a doppio otturatore;
- sistema di regolazione a gradini per la parzializzazione del gruppo;
- valvola di taratura portata acqua completa di attacchi piezometrici;
- giunti antivibranti realizzati in gomma EPDM protetti esternamente da una treccia in acciaio inox;
- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Circuito idraulico a vaso chiuso.
Installazione esterna.
Versione silenziata.
B.72.80.19.1	Potenza frigorifera frig/h 15000		a corpo	11.622,00
B.72.80.19.3	Potenza frigorifera frig/h 30000		a corpo	24.608,00
B.72.80.19.5	Potenza frigorifera frig/h 45000		a corpo	37.166,00
B.72.80.19.7	Potenza frigorifera frig/h 60000		a corpo	48.753,00
B.72.80.19.9	Potenza frigorifera frig/h 75000		a corpo	60.909,00
B.72.80.21	GRUPPO REFR. ASS. A GAS  ALTA EFF. MODULO RISCALD. 2 TUBI SILENZ.
Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas ad alta efficienza, con condensatore raffreddato ad aria, ciclo di funzionamento con soluzione acquosa di ammoniaca, per la produzione di acqua refrigerata fino a temperature di 4°C; il circuito frigorifero è alimentato dall'energia termica fornita dalla combustione di gas; l'evacuazione dei prodotti della combustione avviene mediante la loro miscelazione con l'aria movimentata dal ventilatore elicoidale. 
Il refrigeratore sarà  costituito da:
- generatore in acciaio del tipo a colonna di piatti, completo di sezione di rettifica del vapore prodotto, alettato esternamente;
- condensatore/assorbitore integrati in una doppia circuitazione, in un'unica batteria alettatta a due ranghi realizzata in tubi di acciaio ed alette in alluminio;
- evaporatore a scambiatore di tipo a fascio tubiero in acciaio inox al titanio; scambio termico in controcorrente; coibentato esternamente;
- pompa della soluzione di tipo volumetrico a membrana di teflon, azionata da una pompa oleodinamica;
- sottoraffreddatore a scambiatore di calore di tipo tubo in tubo in acciaio;
- riduttori di pressione dell'ammoniaca e della soluzione povera realizzati da una successione di dischi forati di acciaio;
- elettroventilatore elicoidale, di tipo silenziato, con motore elettrico a 6 poli a giri variabili, dotato di protezione termica e completo di rete di protezione antinfortunistica;
- bruciatore di tipo premiscelato adatto per il funzionamento con gas metano o G.P.L., ad alto rendimento di combustione e con bassa emissione di NOx (44 ppm);
- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;
- circuito frigorifero sigillato;
- scheda elettronica per il controllo ed il funzionamento dell'unità completa di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento, regolatore della velocità di rotazione del ventilatore per temperature dell'aria di raffreddamento inferiori a 32°C, funzione antigelo, termostato di regolazione dell'acqua refrigerata, controllo della rotazione dell'albero della pompa oleodinamica, controllo della temperatura di condensazione in funzione della temperatura dell'aria di raffreddamento, controllo dello sporcamento della batteria alettata, controllo automatico del ciclo di spegnimento dell'unità;
- corpo caldaia con camera stagna coibentata; scambiatore alettato in rame; bruciatore premiscelato in acciaio inox a bassa emissione di CO ed NOx;, centralina elettronica di accensione bruciatore con controllo di fiamma a ionizzazione; elettrovalvola gas a doppio otturatore, dotata di doppia elettrovalvola di sicurezza e di un operatore modulante a gradini; pressostato fumi di tipo differenziale; termostato di temperatura limite, a riarmo manuale, omologato I.S.P.E.S.L.; termostato di sicurezza a riarmo automatico; vavola di sicurezza per l'impianto idraulico, omologata I.S.P.E.S.L.; termostato a due stadi per la regolazione della temperatura dell'acqua in uscita dalla caldaia; interruttore termico automatico di regolazione, omologato I.S.P.E.S.L:; interruttore a pressine, omologato I.S.P.E.S.L.; valvola motorizzata deviatrice a tre vie; barilotti automatici di sfogo aria circuito caldaia;
- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;
- flussostato acqua refrigerata;
- termostato di temperatura limite del generatore, del tipo a riarmo manuale;
- pressostato di alta pressione a riarmo manuale (pressione di limite condensazione);
- pressostato differenziale per il controllo della corretta evacuazione fumi;
- centralina elettronica di accensione bruciatore con controlli di fiamma a ionizzazione;
-elettrovalvola gas a doppio otturatore;
- sistema di regolazione a gradini per la parzializzazione del gruppo;
- valvola di taratura portata acqua completa di attacchi piezometrici;
- giunti antivibranti realizzati in gomma EPDM protetti esternamente da una treccia in acciaio inox;
- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Circuito idraulico a vaso chiuso a due tubi per la produzione non contemporanea di acqua calda o refrigerata.
Installazione esterna.
Versione silenziata.
B.72.80.21.1	Potenza frigorifera Frig/h 15000  Potenza termica Kcal/h 28100		a corpo	14.869,00
B.72.80.23	GRUPPO REFR. ASS. A GAS  ALTA EFF. MODULO RISCALD. 4 TUBI SILENZ.
Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas ad alta efficienza, con condensatore raffreddato ad aria, ciclo di funzionamento con soluzione acquosa di ammoniaca, per la produzione di acqua refrigerata fino a temperature di 4°C; il circuito frigorifero è alimentato dall'energia termica fornita dalla combustione di gas; l'evacuazione dei prodotti della combustione avviene mediante la loro miscelazione con l'aria movimentata dal ventilatore elicoidale. 
Il refrigeratore sarà  costituito da:
- generatore in acciaio del tipo a colonna di piatti, completo di sezione di rettifica del vapore prodotto, alettato esternamente;
- condensatore/assorbitore integrati in una doppia circuitazione, in un'unica batteria alettatta a due ranghi realizzata in tubi di acciaio ed alette in alluminio;
- evaporatore a scambiatore di tipo a fascio tubiero in acciaio inox al titanio; scambio termico in controcorrente; coibentato esternamente;
- pompa della soluzione di tipo volumetrico a membrana di teflon, azionata da una pompa oleodinamica;
- sottoraffreddatore a scambiatore di calore di tipo tubo in tubo in acciaio;
- riduttori di pressione dell'ammoniaca e della soluzione povera realizzati da una successione di dischi forati di acciaio;
- elettroventilatore elicoidale, di tipo ilenziato, con motore elettrico a 6 poli a giri variabili, dotato di protezione termica e completo di rete di protezione antinfortunistica;
- bruciatore di tipo premiscelato adatto per il funzionamento con gas metano o G.P.L., ad alto rendimento di combustione e con bassa emissione di NOx (44 ppm);
- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;
- circuito frigorifero sigillato;
- scheda elettronica per il controllo ed il funzionamento dell'unità completa di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento, regolatore della velocità di rotazione del ventilatore per temperature dell'aria di raffreddamento inferiori a 32°C, funzione antigelo, termostato di regolazione dell'acqua refrigerata, controllo della rotazione dell'albero della pompa oleodinamica, controllo della temperatura di condensazione in funzione della temperatura dell'aria di raffreddamento, controllo dello sporcamento della batteria alettata, controllo automatico del ciclo di spegnimento dell'unità;
- corpo caldaia con camera stagna coibentata; scambiatore alettato in rame; bruciatore premisceato in acciaio inox a bassa emissione di CO ed NOx;  centralina elettronica di accensione bruciatore con controllo di fiamma a ionizzazione; elettrovalvola gas a doppio otturatore, dotata di doppia elettrovalvola di sicurezza e di un operatore modulante a gradini; pressostato fumi di tipo differenziale; termostato di temperatura limite, a riarmo manuale, omologato I.S.P.E.S.L.; termostato di sicurezza a riarmo automatico; valvola di sicurezza per l'impianto idraulico, omologata I.S.P.E.S.L.; termostato a due stadi per la regolazione della temperatura dell'acqua in uscita dalla caldaia; interruttore termico automatico di regolazione, omologato I.S.P.E.S.L:; interruttore a pressine, omologato I.S.P.E.S.L.; valvola motorizzata deviatrice a tre vie; barilotti automatici di sfogo aria circuito caldaia;
- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;
- flussostato acqua refrigerata;
- termostato di temperatura limite del generatore, del tipo a riarmo manuale;
- pressostato di alta pressione a riarmo manuale (pressione di limite condensazione);
- pressostato differenziale per il controllo della corretta evacuazione fumi;
- centralina elettronica di accensione bruciatore con controlli di fiamma a ionizzazione;
-elettrovalvola gas a doppio otturatore;
- sistema di regolazione a gradini per la parzializzazione del gruppo;
- valvola di taratura portata acqua completa di attacchi piezometrici;
- giunti antivibranti realizzati in gomma EPDM protetti esternamente da una treccia in acciaio inox;
- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Circuiti idraulico a vaso chiuso a quattro tubi per la produzione contemporanea di acqua calda o refrigerata.
Installazione esterna.
Versione silenziata.
B.72.80.23.1	Potenza frigorifera Frig/h 15000 Potenza termica Kcal/h 28100		a corpo	14.645,00

B.72.82	LAVORI COMPIUTI - REGOLAZIONI, IMPIANTI DI SUPERVISIONE

B.72.82.1	REGOLAZIONE ELETTRONICA UNITA' TERMOVENTILANTE
Fornitura e posa in opera di regolazione elettronica unita' termoventilante per il controllo della temperatura ambiente costituita da:
- sonda a canale di limite di minima temperatura con elemento sensibile a capillare da 6 m;
- sonda di temperatura ambiente tarata a 20°C;
- regolatore di temperatura ad azione proporzionale integrale con limite di massima temperatura di mandata;
- valvola a tre via di regolazione della portata dell'acqua alla batteria, del tipo a stelo in acciaio inox, corpo in ghisa, attacchi flangiati, servocomando elettroidraulico completo di staffa di accoppiamento e dispositivo di ritorno in chiusura in mancanza di tensione;
- regolatore antigelo per l'intercettazione del ventilatore, della serranda e della valvola miscelatrice completo di elemento sensibile a capillare da 6 m;
- termostato di blocco tarato a 70°C, posizionato a canale, sulla mandata dell'aria, per l'intercettazione dei ventilatori e delle serrande;
- termostato di blocco tarato a 90°C, posizionato a canale, sulla ripresa dell'aria, per l'intercettazione dei ventilatori e delle serrande;
- sonda a canale per il controllo dell'umidita' ambiente;
- valvola a solenoide;
- regolatore di umidita';
- potenziometro ambiente per la regolazione dell'umidita', scala di regolazione 0-100 % U.R.;
- servomotori per l'azionamento delle serrande, completi di staffe di accoppiamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.82.1.1	con elettrovalvola a tre vie DN 25/20 e DN 25		cad.	2.207,00
B.72.82.1.3	con elettrovalvola a tre vie DN 40/32		cad.	2.265,00
B.72.82.1.5	con elettrovalvola a tre vie DN 50		cad.	2.318,00
B.72.82.1.7	con elettrovalvola a tre vie DN 65		cad.	2.370,00
B.72.82.1.9	con elettrovalvola a tre vie DN 80		cad.	2.481,00
B.72.82.1.11	con elettrovalvola a tre vie DN 100		cad.	2.586,00
B.72.82.1.13	con elettrovalvola a tre vie DN 125		cad.	2.912,00
B.72.82.1.15	con elettrovalvola a tre vie DN 150		cad.	3.127,00
B.72.82.3	IMPIANTO DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE
Fornitura e posa in opera di sistema di supervisione e controllo di impianti tecnologici e antincendio completo di apparecchiature ed ogni tipo di collegamento tra queste tra di loro e tra queste e le unita' periferiche, software applicativo e messa in servizio del sistema.
Il sistema sara' strutturato nel seguente modo:
A) n° 1 postazione operatore composta da:a1) Personal Computer completo di video 20" e tastiera equipaggiato con CPU Pentium MMX 200 MHz, memoria RAM da 32 Mb, unita' floppy disk da 1.44 Mb, unita' a disco fisso da 2 Gb, CD ROM 24x, mouse due tasti, interfaccia seriale e parallela, software Windows 95 ed applicativi del sistema.
a2) n° 1 scheda per il collegamento con rete Lan, Arcnet/2, 5Mb, Ethernet.
a3) n° 1 stampante 80 colonne a modulo continuo.
a4) n° 1 stampante colori a getto d'inchiostro.
a5) n° 1 PC portatile Pentium MMX 200 MHz con display a colori.
B) Sottostazioni periferiche composte da:b1) n° 1 Network Control Unit, completi della scheda per l'interfaccia delle unita' periferiche tipo DX/DC/TC e dei moduli di espansione in contenitore in PVC.
b2) n° 1 scheda di integrazione seriale per impianto antincendio.
b3) n° 10 unita' periferiche espandibili tipo DX 9100 o similari, con capacita' minima di gestione pari a:18AO, 12AI, 30DI, 15DO, collegate mediante bus seriale N2 agli NCU da installare in quadri elettrici. Moduli di espansione tipo XT/XP.b4) n° 49 regolatori digitali tipo TC 9102 o similari per il controllo unita' terminali e comando 3 velocita' ventilatori.
C) Engineering composto da:
c1) ingegneria di sistema, sulla base delle specifiche funzionali;
c2) programmazione di n° 850 punti nelle varie realta' impiantistiche, n° 300 punti interfacciati serialmente con la centrale antincendio per un totale di 1150 punti al sistema;
c3) generazione di n° 30 grafici;
c4) realizzazione dei seguenti programmi applicativi:- generazione e ingegnerizzazione punti;
- regolazione DDC;
- programmazione di orario;
- programmazione in funzione del calendario;- programmazione delle festivita';
- forzatura temporanea delle programmazioni;
- avviamento ottimale;
- gestione allarmi;
- modifica centralizzata dei parametri di regolazione;
- sequenza gruppi frigoriferi;
- sequenza caldaie;
- raccolta dati storici e di tendenza;
- totalizzazione ore di funzionamento;
- totalizzazione cicli di funzionamento;
- protezione cicli di accensione macchine;
- ritardo avviamento carichi di potenza;
- riavviamento motori dopo mancanza di tensione;
D) Supervisione all'installazione
d1) sono previste nel prezzo n° 3 visite in cantiere di un tecnico della ditta produttrice del sistema, ciascuna della durata di un giorno lavorativo (8 ore), durante la fase dell'installazione del sistema e durante il collegamento elettrico delle apparecchiature;
d2) alla "consegna" dell'installazione elettrica sara' eseguito lo start-up del sistema.
E) Corso operatore.
1) e' compreso nel prezzo un corso di istruzione della durata di tre giorni lavorativi per istruire, in loco, il personale operatore addetto alla conduzione del sistema di supervisione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.82.3.1	impianto di regolazione e supervisione		a corpo	76.502,00
B.72.82.5	APPARECCHIATURE IN CAMPO IMPIANTO DI SUPERVISIONE
Fornitura e posa in opera di apparecchiature in campo per il sistema di supervisione aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
SONDE DI TEMPERATURA
Il controllo della temperatura dell'aria e dell'acqua negli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, avverra' mediante sonde di temperatura aventi le sottoindicate caratteristiche:
- Le sonde devono essere del tipo attivo (alimentazione 15V cc dal regolatore) e generare un segnale, variabile da 0 a 10Vcc, che sia direttamente proporzionale alla variazione della temperatura; l'elemento sensibile sara' PTC; il campo di misura deve essere lineare; custodia in materiale plastico (IP 54 per canale/tubazione, IP 30 per ambiente).
SONDE DI UMIDITA'
Il controllo dell'umidita' dell'aria in impianti di ventilazione e condizionamento avverra' mediante sonde di umidita' aventi le sottoindicate caratteristiche:
- Le sonde devono essere di tipo attivo (alimentazione 15 V dal regolatore) e generare un segnale da 0 a 10 Vcc con un campo 10...90% UR; elemento sensibile capacitivo a lamine dorate; custodia in materiale plastico.
SONDE DI PRESSIONE E PRESSIONE DIFFERENZIALE
La rilevazione della pressione o della pressione differenziale in canali d'aria, in tubazioni d'acqua e della pressione dinamica in unita' terminali VAV, dovra' essere effettuata mediante l'impiego di sonde di pressione e pressione differenziale aventi le seguenti caratteristiche:
- Elemento sensibile a diaframma in gomma con camera/e in acciaio; sonda di tipo attivo; segnale in uscita 0...10Vcc lineare; campo di funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata; custodia in alluminio per trasmettitore di pressione e custodia in materiale plastico per trasmettitore di pressione differenziale (solo aria e gas inerti).
TERMOSTATI
Il controllo e la regolazione della temperatura in condotte d'aria o in tubazioni d'acqua, del tipo ON/OFF, sara' effettuato tramite termostati aventi le seguenti caratteristiche:
- Elemento sensibile a bulbo (per termostati a capillare); a carica liquida o con polmone a tensione di vapore (per termostati ambiente); a bulbo rigido (per termostato ad inserzione diretta).Campo di funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata; differenziale fisso o regolabile tra gli stadi; capillare di collegamento a bulbo o di media; riarmo manuale o automatico in funzione dell'utilizzo; interruttore/i micro SPDT (in deviazione) con portata dei contatti 15 A a 220 V ca; custodia con grado di protezione IP 30.
UMIDOSTATI
La regolazione a due posizioni dell'umidita' avverra' per mezzo di umidostati da ambiente o da canale. Le caratteristiche richieste sono:
- Elemento sensibile a capelli (per umidostato da parete), a fibra sintetica (per umidostato da condotte); campo di misura 0...90% UR (ambiente), 35...95% UR (condotte); differenziale fisso o regolabile fra gli stadi; interruttore/i micro SPDT (in deviazione); custodia con grado di protezione IP 20 (per umidostato ambiente), IP 65 (per umidostato da condotte); manopola graduata di regolazione esterna.PRESSOSTATI DIFFERENZIALIIl controllo di pressione d'aria positiva, negativa o differenziale, dovra' essere realizzato mediante pressostati differenziali per aria aventi le sottoindicate caratteristiche:
- elemento sensibile a diaframma; campo di misura adeguato alle escursioni della variabile controllata; differenziale fisso o a riarmo manuale; interruttore micro SPDT (in deviazione).
FLUSSOSTATI
Per il controllo del flusso dell'aria o dell'acqua in canali d'aria o tubazioni, si dovranno utilizzare flussostati aventi le seguenti caratteristiche:
- paletta in acciaio inox per aria, in bronzo fosforoso o in acciaio inox per acqua (in funzione della temperatura del fluido) per tubazioni da 1" a 8"; attacchi 1" NPT maschio; interruttore micro SPDT (in deviazione) portata dei contatti 15 A a 220 V ca; grado di protezione IP 43 (aria o acqua), IP 66 (acqua).
VALVOLE DI REGOLAZIONE
Le valvole di regolazione dovranno essere disponibili nelle versioni:
- a 2 vie N.A.
- a 2 vie N.C.
- a 3 vie miscelatrici
- a 3 vie deviatrici
I corpi valvola per mobiletti dovranno essere costruiti in ottone con attacchi filettati PN 16 per dimensioni DN 15/20; organi interni in ottone con stelo in acciaio inox. E' altresi' richiesto il modello a tre vie con by-pass incorporato (N.A. o N.C. in funzione dell'applicazione).I corpi valvola dovranno essere costruiti in bronzo o ghisa sferoidale con attacchi filettati PN 16 per dimensioni da DN 15 a DN 50, in ghisa con attacchi flangiati PN 16 da DN 65 a DN 150. La sede e l'otturatore saranno in ottone (con sede sostituibile), lo stelo sara' in acciaio inossidabile. Quando richiesto dal processo, i corpi valvola dovranno essere costruiti in acciaio GS-C25 con attacchi flangiati PN 40 con dimensioni da DN 25 a DN 100 (valvole a tre vie). La sede e l'otturatore saranno in acciaio (con sede sostituibile), lo stelo sara' in acciaio inox. La caratteristica delle valvole sara' lineare o equipercentuale in relazione allo schema di regolazione adottato. Quando richiesto o in funzione del fluido adottato nell'impianto, potranno montarsi sul corpo valvola o organi interni accessori quali: alette di raffreddamento, guarnizioni di glicerina, ecc. Le valvole saranno motorizzate indifferentemente con servomotori elettrici incrementali a 3 punti, proporzionali 0...10V cc (con o senza ritorno a molla). Ove necessario o richiesto, si avra' la possibilita' di montare accessori quali: comando manuale, contatti ausiliari, potenziometro di feed-back.
SERVOMOTORI PER SERRANDE
Per il comando ON-OFF o modulante delle serrande, si dovranno considerare servocomandi aventi le seguenti caratteristiche:
- motore reversibile 24V-50Hz, comandato ON-OFF o modulante con segnale a 3 punti oppure modulante con segnale 0...10V cc da regolatore o termostato; coppia torcente motrice adeguata alle dimensioni della serranda da azionare, secondo le indicazioni fornite dal costruttore; corsa angolare di 90.; custodia con grado di protezione IP 54; ritorno a molla ove necessario o richiesto; levismi e accessori per applicazioni speciali.
TIPOLOGIE DEI CAVI
Per il comando e la regolazione delle apparecchiature in campo verranno usate le seguenti tipologie di cavi:
- N1 Local Area Network (Arcnet): coassiale tipo RG62
- N1 Ethernet/IP Network: coassiale tipo RG58A/U
- Linea di trasmissione dati N2 bus: 3x2.5 mm twistato con schermatura, impedenza nominale 120 ohm e guaina esterna in PVC.
- ingressi analogici da sonde: 3x0.8 mm twistato con schermatura (max. 50 mt.)
- ingressi analogici da sonde ambiente con ritaratura: 4x0.8 mm twistato con schermatura (max 50 mt.)
- Uscite di comando e ingressi digitali: cavo con isolamento adeguato agli ambienti interessati e di sezione idonea agli apparati controllati.
Sono compresi i cavidotti in genere, scatole di derivazione ed ogni quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tutte le apparecchiature saranno complete di ogno onere ed accessorio compresi gli allacciamenti idraulici ed elettrici, i cablaggi elettrici per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono escluse dal prezzo delle singole apparecchiature installate le linee elettriche ed i cavidotti.
Per quanto non meglio specificato nel presente articolo si fara' riferimento alle specifiche tecniche contenute nella "Relazione tecnica impianti elettrici e meccanici" e/o nel "Capitolato Speciale d'Appalto"..
B.72.82.5.1	Sonda di temperatura campo 0...100.C		cad.	62,02
B.72.82.5.3	Sonda di temperatura campo 0....40.C		cad.	62,02
B.72.82.5.5	Guaina per sonda ad immersione		cad.	11,72
B.72.82.5.7	Sonda di temperatura esterna campo -20 +40.C		cad.	47,67
B.72.82.5.9	Sonda di temperatura canale  campo   0...40.C		cad.	72,53
B.72.82.5.11	Flangia per montaggio sonda a canale		cad.	9,15
B.72.82.5.13	Sonda di umidita' a canale campo 0...100% UR		cad.	187,70
B.72.82.5.15	Umidostato da canale 1 stadio campo 35...95% UR		cad.	170,30
B.72.82.5.17	Pressostato differenziale aria IP 54		cad.	45,52
B.72.82.5.19	Termostato antigelo campo -10...+12.C		cad.	128,70
B.72.82.5.21	Flangia montaggio termostato antigelo		cad.	12,82
B.72.82.5.23	Passacapillare per termostato antigelo		cad.	18,19
B.72.82.5.25	Servocomando elettrico serranda ON/OFF con ritorno a molla 24V		cad.	285,40
B.72.82.5.27	Servocomando elettrico serranda modulante 0...10V cc  24V		cad.	210,30
B.72.82.5.29	Potenziometro 0...10V cc		cad.	115,60
B.72.82.5.31	Termostato a canale riarmo manuale campo -5...+100.C		cad.	121,40
B.72.82.5.33	Multiregolatore digitale espandibile con tastiera e display		cad.	3.232,00
B.72.82.5.35	Custodia per multiregolatore montaggio fronte quadro		cad.	107,80
B.72.82.5.37	Chiave antimanomissione tastiera regolatore digitale		cad.	21,54
B.72.82.5.39	Modulo di comunicazione		cad.	463,60
B.72.82.5.41	Modulo comando uscite digitali		cad.	280,20
B.72.82.5.43	Modulo ingressi digitali		cad.	280,20
B.72.82.5.45	Modulo ingressi/uscita digitali		cad.	280,20
B.72.82.5.47	Regolatore a microprocessore unita' termin. valvola+3 vel. ventil		cad.	220,70
B.72.82.5.49	Sonda ambiente con display, potenz. comando velocita' ventilatore		cad.	140,30
B.72.82.5.51	Corpo valvola 3 vie con by-pass PN 16 DN 15 in bronzo		cad.	51,19
B.72.82.5.53	Corpo valvola 3 vie con by-pass PN 16 DN 20 in bronzo		cad.	59,39
B.72.82.5.55	Corpo valvola 3 vie             PN 16 DN 25 in bronzo		cad.	107,80
B.72.82.5.57	Corpo valvola 3 vie PN 16 DN   65 flang. corpo ghisa stelo inox		cad.	678,00
B.72.82.5.59	Corpo valvola 3 vie PN 16 DN  100 flang. corpo ghisa stelo inox		cad.	1.161,00
B.72.82.5.61	Corpo valvola 3 vie PN 16 DN  125 flang. corpo ghisa stelo inox		cad.	1.860,00
B.72.82.5.63	Corpo valvola 3 vie PN 16 DN   20 filett.corpo bronzo stelo inox		cad.	86,20
B.72.82.5.65	Corpo valvola 3 vie PN 16 DN   25 filett.corpo bronzo stelo inox		cad.	107,80
B.72.82.5.67	Corpo valvola 3 vie PN 16 DN   40 filett.corpo bronzo stelo inox		cad.	215,60
B.72.82.5.69	Corpo valvola 3 vie PN 16 DN   50 filett.corpo bronzo stelo inox		cad.	280,20
B.72.82.5.71	Servocomando elettrico 0...10V comando manuale valvole DN 15/20		cad.	102,50
B.72.82.5.73	Servocomando elettrico 0...10V comando manuale valvole DN 25		cad.	366,40
B.72.82.5.75	Servocomando el. 0...10V comando man. valvole 3 vie DN 20/50		cad.	380,00
B.72.82.5.77	Servocom. el. 0..10V comando man. valv. 3 vie DN 20/50 rit.molla		cad.	442,00
B.72.82.5.79	Servocom. el. 0..10V comando man. valv. 3 vie DN 65/125		cad.	946,10
B.72.82.5.81	Trasformatore 220/24V ca.		cad.	64,64
B.72.82.5.83	Flussostato per acqua reffrigerata IP 67		cad.	172,40
B.72.82.5.85	Termostato campo -5...+28.C IP 65		cad.	113,00
B.72.82.5.87	Sonda per termostato		cad.	12,14
B.72.82.5.89	Sonda solare		cad.	662,20
B.72.82.5.91	Bus di comunicazione completo di scatole di derivaz. e cavidotti		m	12,09

B.72.84	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE

B.72.84.1	QUADRO COMANDO IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE U.T.A.
Fornitura e posa in opera di quadro comando impianto di umidificazione unita' di trattamento aria costruito in acciaio e verniciato con resina epossidica, completo di sezioni di controllo dell'aria compressa e dell'acqua, elettrovalvole, valvole riduttrici di pressione, regolatori di portata, pressostati, manometri e timer per la pulizia automatica, interruttore generale on-off, display digitale per il controllo dell'umidita', indicatori esterni per indicare "sotto tensione", "umidificatore in funzione" e "ciclo di pulitura", filtro aria d'ingresso, saracinesca e valvola di non ritorno.
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti alla rete idrica, all'impianto d'aria compressa, alla rete elettrica ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.84.1.1			cad.	2.802,00
B.72.84.3	UGELLI AUTOPULENTI
Fornitura e posa in opera di ugelli autopulenti costruiti in ottone, completi di aghi di pulizia, valvole regolatrici della portata in acciaio inossidabile, membrane in nitrile a doppio rinforzo, camera di polverizzazione placcata in PTFE.
Saranno installati nelle sezioni di umidificazione delle unita' di trattamento aria montati su tubo di rame a sbocchi multipli.
Sono compresi nel prezzo i raccordi di alimentazione, gli allacciamenti alla rete idrica, a quella dell'aria compressa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.84.3.1			cad.	248,10
B.72.84.5	TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE
Fornitura e posa in opera di tubazioni in verghe di rame ricotto per la distribuzione dai collettori, preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse (completamente aderente alla tubazione), aventi caratteristiche conformi alla Legge 10/91.
Nel prezzo si intendono comprese e compensati gli oneri per gli "ancoraggi" per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.84.5.1	a forfait secondo lo schema allegato		a corpo	   
B.72.84.5.3	diametro 14/16 mm.		m	16,71
B.72.84.5.5	diametro 16/18 mm.		m	18,34
B.72.84.5.7	diametro 22/24 mm.		m	20,50
B.72.84.7	COMPRESSORE ELETTRICO SILENZIATO
Fornitura e posa in opera di compressore elettrico silenziato costituito da:
- motore asincrono trifase, 380/3/50, isolamento in classe F, protezione IP 55, accoppiato direttamente al compressore mediante giunto elastico;
- elettrocompressore montato in una cofanatura insonorizzante in lamiera di acciaio rivestita di materiale fonoassorbente, autoestinguente, non gocciolante e conforme alle normative antincendi vigenti; completo di filtro aria sull'aspirazione, manometro aria, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, elettrovalvola di messa a vuoto, termostato aria/olio, pressostati per il funzionamento in automatico, doppio sistema di regolazione della portata;
- refrigerante finale ad aria, a massa radiante alettata, ampiamente dimensionato e combinato con il refrigerante olio, completo di separatore di condensa con scaricatore automatico;
- quadro di controllo completo di cassetta stagna, teleavviatore stella/triangolo 380V, trasformatore 110 V per circuiti ausiliari, blocchi per circuito di sicurezza, pannello strumentazione con selettore di funzionamento, pulsanti avviamento/arresto, spia di funzionamento e segnalazione, contaore, pulsante di emergenza.
Livello di pressione sonora ad un metro max. 67 dBA.
Sono compresi nel prezzo tutti gli allacciamenti ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.84.7.1	portata l/min. 1150 pressione di lavoro 7 bar		cad.	5.225,00
B.72.84.7.3	portata l/min. 2500 pressione di lavoro 7 bar		cad.	7.974,00

B.72.86	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI

B.72.86.30	TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
Fornitura e posa in opera della rete di distribuzione con tubazioni in PVC autoestinguente certificato PIIP/C BLU, raccorderia (manicotti, derivazioni) con battente spess. 2,2 mm, curve 90° ottenute con una curva 45° FF e una curva 45° MF per aumentare il raggio di curvatura e diminuire le perdite di carico.
Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.30.1	tubo a pavimento diametro mm. 50		m	10,03
B.72.86.30.3	tubo a controsoffitto diametro. mm. 50 con collari di fissaggio.		m	15,21
B.72.86.30.5	tubo per dorsali a pavimento  diametro mm. 63.		m	12,81
B.72.86.30.7	tubo a controsoffitto  diametro mm. 63 con collari di fissaggio.		m	17,98
B.72.86.30.9	tubo per colonne con fissaggi tipo pesante diametro mm. 63.		m	22,89
B.72.86.30.11	tubo per colonne con fissaggi tipo pesante diametro mm. 80		m	27,03
B.72.86.30.13	tubo per colonne con fissaggi tipo pesante diametro mm. 100		m	30,08
B.72.86.35	IMPIANTO ELETTRICO 12 VOLT PER IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
Fornitura e posa in opera di impianto elettrico a 12 volt, alimentato dalla scheda elettronica installata sul quadro elettrico, collegante il circuito di comando del motore al microinterruttore alloggiato in ciascuna bocchetta di aspirazione, costituito da una dorsale bifilare di sezione compresa tra 1.0 e 1.5 mm2, guaina corrugata a marchio IMQ per la posa incassata a pavimento, tubo corrugato tipo pesante diam. 16 mm il tutto distribuito a fianco della rete tubiera. Le giunte e le derivazioni delle singole prese andranno eseguite in apposite scatole elettriche. 
Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.35.1			m	1,92
B.72.86.40	PRESE E CONTROPRESE DI ASPIRAZIONE
Fornitura e posa in opera di prese di aspirazione costruite in ABS autoestinguente, dotate di chiusura protetta a partenza ad innesto, semiautomatiche a 12 V predisposte per agganciamento placche elettriche e complete di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.40.1	presa di aspirazione		cad.	52,37
B.72.86.40.3	contropresa con raccordo curvo a parete		cad.	23,68
B.72.86.45	CENTRALI DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO
Fornitura e posa in opera di centrale di aspirazione con motore a fondo secco comprensiva di turbina di depressione insonorizzata da 1200 mmH2O per operatore, ventilata e completa di valvola di compensazione.
Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti all'impianto  elettrico, la taratura, la prima messa in funzione dell'impianto ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.45.1	n°1 turbina da 250 mc/h, depressione massima 3500 mmH2O, fattore di contemporaneità 1		cad.	5.201,00
B.72.86.45.3	n°1 turbina da 350 mc/h, depressione massima 3500 mmH2O, fattore di contemporaneità 2		cad.	6.351,00
B.72.86.45.5	n°1 turbina da 530 mc/h, depressione massima 3500 mmH2O, quadro elettrico in PVC IP 54, fattore di contemporaneità 3		cad.	9.461,00
B.72.86.45.7	n°1 turbina da 850 mc/h, depressione massima 3500 mmH2O, quadro elettrico in PVC IP 54, fattore di contemporaneità 4		cad.	10.528,00
B.72.86.45.9	n°2 turbine per un totale di 700 mc/h, n°2 valvole di non ritorno, quadro elettrico in PVC IP 55, fattore di contemporaneità 4		cad.	12.614,00
B.72.86.45.11	n°2 turbine per un totale di 880 mc/h, n°2 valvole di non ritorno, quadro elettrico in PVC IP 55, fattore di contemporaneità 5		cad.	13.922,00
B.72.86.45.13	n°2 turbine per un totale di 1340 mc/h, n°2 valvole di non ritorno, quadro elettrico in PVC IP 55, fattore di contemporaneità 6/7		cad.	19.947,00
B.72.86.50	DISPOSITIVI ELETTRONICI CONTROLLO E PARTENZA CENTRALI ASPIRAZIONE
Fornitura e posa dispositivo elettronico selezione chiamate partenze motori con inversione automatica.
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.50.1	scheda elettronica di controllo		cad.	1.314,00
B.72.86.55	DISPOSITIVI A MICROPROCESSORE CONTROLLO E PARTENZA CENTRALI ASP.
Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico selezione chiamate partenze motori con vuotometro elettronico e sistema automatico di compensazione portata aria composto da sistema di regolazione gestito da microprocessore e misuratore di vuoto collegato a valvola parzializzatrice motorizzata.
Funzione: regolazione automatica portata aria in base a valori minimi e massimi   preimpostati ed in relazione agli effettivi utilizzi.
Accensione e spegnimento dei moduli aspiranti tramite segnalazione dalle prese   aspiranti, inversione partenza motori.
I dispositivi saranno completi di:
- microprocessore di controllo
- scatola di contenimento valvola parzializzatrice, in acciaio verniciato
- insonorizzazione della scatola di contenimento
- attuatore elettrico
- valvola parzializzatrice con ingresso tubazione da D. 63 mm
- manicotti antivibranti di raccordo alla tubazione
- misuratore di vuoto con regolazione da 0 a 4000 mmH2O applicato al separatore polveri.
Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.55.1			cad.	3.153,00
B.72.86.60	SEPARATORE POLVERE CON SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA FILTRO
Fornitura  e posa separatore polveri costruito in lamiera sagomata e verniciata, con ciclone primario e contenitore secondario. Le micropolveri in uscita sono trattenute da un filtro interno al ciclone di capienza adeguata che richiederà una manutenzione periodica in base alla necessità di utilizzo. Il separatore sarà dotato di apposito cavalletto di sostegno in ferro zincato con maniglia di sgancio manuale della parte inferiore. Le polveri di stoccaggio sono raccolte in sacchi in plastica bloccati con cestello tendisacco recuperabile.
Sistema di autopulizia: in questo sistema di autopulizia il filtro è applicato al separatore che permette di ovviare per un lungo periodo di tempo il controllo del filtro che trattiene tutte le piccole particelle non recuperate dal ciclone.
Questa pulizia sarà eseguita da un particolare accorgimento che insufflando aria all'interno del filtro, permetterà di iniettare aria compressa lungo le pareti interne del filtro stesso, rimovendo i residui trattenuti. Questa manovra sarà eseguita giornalmente da un orologio che azionerà un elettrovalvola  ad ore prestabilite. Caratteristiche tecniche di massima:
- n° 1 compressore aria HP 075 V. 220
- n° 1 bombola aria 12 l. 
- n° 1 valvola di sicurezza
- n° 1 elettrovalvola 12 V
- n° 1 sistema insuflaggio diretto autopulente
- n° 1 serie di raccordi di giunzione.
Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.60.1	da 70 l		cad.	3.078,00
B.72.86.60.3	da 100 l		cad.	3.312,00
B.72.86.60.5	da 150 l		cad.	5.155,00
B.72.86.65	COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI ASPIRAZIONE POLVERI
Fornitura e posa in opera di collettore in PVC per raccordo arrivo colonne, completo di N. ...... arrivi escluso valvola a sfera per la compartimentazione
 Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.65.1	collettore diametro 63 mm per ogni arrivo diametro 50		cad.	92,39
B.72.86.65.3	collettore diametro 80 mm per ogni arrivo diametro 63		cad.	229,60
B.72.86.65.5	collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 63		cad.	281,80
B.72.86.65.7	collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 80		cad.	302,00
B.72.86.65.9	collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 100
				cad.	357,10
B.72.86.70	COLLEGAMENTO MOTORI E SEPARATORI POLVERI CON PRESA DI SERVIZIO
Fornitura e posa in opera di collegamento fra motore e separatore polvere compreso montaggio valvola di compensazione e completo di fissaggi in opera con tubazione in PVC.
Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.70.1	1 motore - collegamento diametro 63		a corpo	177,90
B.72.86.70.3	1 motore - collegamento diametro 80		a corpo	192,50
B.72.86.70.5	1 motore - collegamento diametro 100		a corpo	192,50
B.72.86.70.7	2 motori - collegamento diametro 100		a corpo	403,90
B.72.86.70.9	presa di servizio per taratura valvola di compensazione		cad.	66,35
B.72.86.75	COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
Fornitura e posa di collegamenti elettrici per impianti di separzione polveri costituiti da:
- cavo preinfilato da esterno per linee micro 12 volt per comando partenza motori in opera posizionato in centrale, completo di N. ...... arrivi;
- ripartitore di linee micro per selezione compartimentazione colonne accoppiato a valvole a sfera, posizionato in centrale, completo di N. ...... arrivi
Nel prezzo si intendono compresi e compenati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.75.1	cavo preinfilato - per ogni arrivo		cad.	21,03
B.72.86.75.3	ripartitore di linee micro - per ogni arrivo		cad.	18,40
B.72.86.80	SFIATO CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERE
Fornitura e posa in opera di sfiato in alluminio zincato tipo rigido, completo di montaggio silenziatore compreso materiale e accessori per il fissaggio in opera e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.80.1	sfiato per un motore diametro 125		m	34,16
B.72.86.80.3	sfiato per un motore diametro 160		m	47,62
B.72.86.80.5	sfiato per due motori diametro 200		m	89,09
B.72.86.85	SERRANDE TAGLIAFUOCO PER CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI
Fornitura e posa in opera di serranda tagliafiamma a collare per tubo aspirazione polvere completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.85.1	serranda tagliafiamma a collare diametro 50 mm		cad.	126,20
B.72.86.85.3	serranda tagliafiamma a collare diametro 63 mm		cad.	147,20
B.72.86.85.5	serranda tagliafiamma a collare diametro 80 mm		cad.	168,20
B.72.86.85.7	serranda tagliafiamma a collare diametro 100 mm		cad.	181,80
B.72.86.90	CENTRALINA IMPIANTI DI ASPIRAZIONE AD 1 CONTEMPORANEITA'
Fornitura e posa in opera di centralina d'aspirazione polveri in metallo verniciata a polvere, antigraffio ad una contemporaneità e completa di motore turbina aspirante con sezione ciclonica, cartuccia filtro salva ambiente, scheda elettronica di comando, silenziatore, staffa di ancoraggio a parete, manicotti elastici sistema di partenza ad apertura presa, allacciamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.90.1	per 150 m2		cad.	945,40
B.72.86.90.3	per 200 m2		cad.	1.183,00
B.72.86.90.5	per 300 m2		cad.	1.366,00
B.72.86.90.7	per 400 m2		cad.	1.524,00
B.72.86.90.9	per 500 m2		cad.	1.734,00
B.72.86.95	KIT ACCESSORI PULIZIA IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
Fornitura e posa in opera di Kit accessori pulizia per uso civile o terziario e completo di:
- raccordo curvo con regolatore di pressione tubo flessibile diametro 32 da 7 a 9 m
- prolunga telescopica
- spazzola 30 cm, diametro 32
- spazzola per angoli
- spazzola per materassi/tappezzeria
- spazzola per abiti
- spazzola per radiatori
- spazzola per spolverare
- contenitore per spazzole e tubo flex.   
Nel prezzo è inoltre compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.95.1	uso civile		cad.	154,70
B.72.86.95.3	uso terziario completo di carrello aspira liquidi		cad.	393,90
B.72.86.100	PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO IN FUSIONE DI ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di presa aspirante adatte per la posa a pavimento, costruita in fusione di alluminio con apertura a coperchio protetta, dotata di microinterruttore a 12 V per teleavviamento a distanza della centrale aspirante. 
Completa di guarnizione di tenuta del vuoto.
Le prese andranno installate in comune accordo con la D.L. e secondo gli schemi risultanti dai disegni allegati, in modo tale da poter operare con tubo flessibile, variabile da 7 a max 9 m, rispettando comunque le esigenze tecniche e l'arredo interno degli ambienti.
Esclusa la tubazione valutata a parte.
Le prese andranno installate in apposita contropresa a pavimento e saranno complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.100.1	presa aspirante a pavimento DN 32		cad.	136,40
B.72.86.100.3	contropresa con raccordo curvo a pavimento		cad.	93,63
B.72.86.100.5	contropresa con raccordo diritto a pavimento		cad.	124,20
B.72.86.105	TORRETTA IN ALLUMINIO PER PRESE ASPIRANTI ESTERNE
Fornitura e posa in opera di torretta in alluminio per prese aspiranti esterne costruita in alluminio verniciato bianco completa di coperchio in ABS e foro per alloggiamento presa aspirante.
Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.105.1	torretta in alluminio per prese esterne dim. 81 x 102 x 500		cad.	28,91
B.72.86.105.3	canalina in alluminio per tubo aspirante dim. 81 x 102		m	31,55
B.72.86.105.5	giunto in alluminio per tubo aspirante dim. 81 x 102		cad.	4,20
B.72.86.105.7	terminale per canalina		cad.	3,15
B.72.86.110	VALVOLE A SFERA ASPIRAZIONE POLVERI
Fornitura e posa in opera di valvole di intercettazione a sfera in PVC rigido PN 16 per incollaggio ISO F/F.
Il montaggio dovrà essere effettuato alla base di ogni colonna montante dell'impianto di aspirazione polveri, per la compartimentazione delle stesse.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.86.110.1	diametro 50 mm		cad.	70,95
B.72.86.110.3	diametro 63 mm		cad.	176,40
B.72.86.110.5	diametro 80 mm		cad.	203,00
B.72.86.110.7	diametro 100 mm		cad.	277,00

B.72.88	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO SEPARAZIONE GRASSI

B.72.88.1	IMPIANTO DI SEPARAZIONE GRASSI
Fornitura e posa in opera di impianto di separazione grassi ed olii organici secondo DIN 4040, in acciaio inossidabile, adatto per la sistemazione interrata, completo di comparto di sedimentazione con contenuto utile di 400 litri, comparto di separazione con contenuto utile di 1100 litri, manicotti di allacciamento entrata/uscita DN 100 secondo DIN 19522, n° 2 coperchi antiodore, a passo d'uomo, con chiavi di apertura.
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.
B.72.88.1.1	contenuto utile comp. di sedim. 400 l. comp. di separaz. 1100 l.		a corpo	10.774,00

B.72.90	LAVORI COMPIUTI - TORRI DI RAFFREDDAMENTO

B.72.90.1	TORRE DI RAFFREDDAMENTO
Fornitura e posa in opera di torre di raffreddamento costituita da:
- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciato, completi di portello d'ispezione, di attacchi di ingresso, uscita, scarico, troppo pieno, reintegro;
- gruppo ventilante con n° 2 ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con giranti a pale in avanti equilibrate staticamente e dinamicamente, motore elettrico 380/3/50  ventilato esternamente e protetto per l'installazione all'aperto, rete metallica di protezione per la trasmissione dei ventilatori;
- pacco di scambio in materiale imputrescibile sintetico ed incombustibile, ad elevata resistenza meccanica, costituito da piu' strati ondulati e sovrapposti per un'ampia superficie di scambio;
- collettore centrale in acciaio zincato per la distribuzione dell'acqua con ugelli in gomma e plastica autopulenti di grande portata;- separatore di gocce in lamiera di acciaio zincato opportunamente piegata, facilmente amovibile per l'accesso al distributore d'acqua;
- resistenza elettrica completa di termostato;- termostato da esterno per l'intercettazione dei ventilatori.
La torre di raffreddamento dovra' garantire il rispetto della L.P. 18 marzo 1991 n° 6 ed il relativo regolamento di esecuzione e piu' specificatamente non superare il rumore di fondo diurno 50 dB(a) e notturno 30 dB(a).
Le rese della torre di rafreddamento sono riferite a:
- temperatura aria  entrante   23.5°C B.U.;
- temperatura acqua entrante   35°C;
- temperatura acqua uscente    29°C.
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti, la formazione di idoneo basamento, supporti antivibranti ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.90.1.1	Pot.   32 kW - portata aria  4100 m3/h - portata acqua 4700 l/h		a corpo	2.155,00
B.72.90.1.3	Pot.   44 kW - portata aria  4800 m3/h - portata acqua 6330 l/h		a corpo	2.265,00
B.72.90.1.5	Pot.   50 kW - portata aria  4500 m3/h - portata acqua 7170 l/h		a corpo	2.639,00
B.72.90.1.7	Pot.   65 kW - portata aria  4500 m3/h - portata acqua 9330 l/h		a corpo	2.802,00
B.72.90.1.9	Pot. 100 kW - portata aria  9100 m3/h - portata acqua 14330 l/h		a corpo	3.232,00
B.72.90.1.11	Pot. 116 kW - portata aria  9100 m3/h - portata acqua 16670 l/h		a corpo	3.395,00
B.72.90.1.13	Pot. 151 kW - portata aria 13600 m3/h - portata acqua 21670 l/h		a corpo	4.205,00
B.72.90.1.15	Pot. 174 kW - portata aria 13600 m3/h - portata acqua 25000 l/h		a corpo	4.473,00
B.72.90.1.17	Pot. 197 kW - portata aria 13600 m3/h - portata acqua 28330 l/h		a corpo	4.636,00
B.72.90.1.19	Pot. 233 kW - portata aria 18100 m3/h - portata acqua 33330 l/h		a corpo	4.793,00
B.72.90.1.21	Pot. 302 kW - portata aria 27200 m3/h - portata acqua 43330 l/h		a corpo	6.360,00
B.72.90.1.23	Pot. 395 kW - portata aria 27200 m3/h - portata acqua 56670 l/h		a corpo	7.112,00
B.72.90.1.25	Pot. 465 kW - portata aria 36300 m3/h - portata acqua 66670 l/h		a corpo	8.188,00
B.72.90.1.27	Pot. 523 kW - portata aria 36300 m3/h - portata acqua 75000 l/h		a corpo	9.319,00
B.72.90.1.29	Pot. 605 kW - portata aria 54400 m3/h - portata acqua 86670 l/h		a corpo	10.181,00
B.72.90.1.31	Pot. 698 kW - portata aria 54400 m3/h - portata acqua 100000 l/h		a corpo	12.447,00
B.72.90.1.33	Pot. 790 kW - portata aria 54400 m3/h - portata acqua 113330 l/h		a corpo	13.040,00
B.72.90.1.35	Pot. 930 kW - portata aria 72500 m3/h - portata acqua 133330 l/h		a corpo	13.576,00
B.72.90.1.37	Pot.1047 kW - portata aria 72500 m3/h - portata acqua 150000 l/h		a corpo	15.569,00
B.72.90.3	TORRE DI RAFFREDDAMENTO A BASSO PROFILO
Fornitura e posa in opera di torre di raffreddamento a basso profilo, a circuito chiuso, prefabbricate di tipo controcorrente in pressione con aria entrante su un solo lato. 
La torre sara' di tipo unitario con tutte le parti rotanti montate ed allineate in fabbrica. 
Tutti gli elementi strutturali ed i pannelli saranno in lamiera di acciaio zincato a bagno con punti di taglio protetti da zinco a freddo. 
Dopo l'assembleggio la torre sara' protetta con vernice a base di zinco e alluminio.
La torre sara' costituita da:
- SEZIONE VASCA costruita in acciaio zincato a bagno di forte spessore con pannelli a doppia flangiatura perfettamente sigillati su tutti i giunti. 
Completa di portello di accesso per la manutenzione, filtri acqua estraibili di grande superficie con dispositivo antivortice, valvola di reintegro in bronzo con galleggiante in plastica inaffondabile e facilmente regolabile;
- SISTEMA VENTILANTE. 
I ventilatori ed i motori saranno situati nella corrente d'aria entrante asciutta. 
Le ventole con pale in avanti saranno equilibrate staticamente e dinamicamente. 
La cassa del ventilatore sara' dotata di boccagli di aspirazione ad alta efficienza. 
L'albero del ventilatore sara' montato su cuscinetti a sfere di tipo pesante lubrificabili con supporto in ghisa. 
La slitta del motore di tipo robusto sara' regolabile agendo su un unico bullone. 
La trasmissione a cinghia sara' dimensionata per il 150 % della potenza di targa del motore. Trasmissione e parti rotanti saranno protette da uno schermo in acciaio zincato a bagno.
- SEZIONE DI SCAMBIO sara' integrata con la sezione vasca e comprendera' pacco di scambio in PVC, rete ugelli e separatori di gocce. 
Il pacco di scambio sara' in fogli sagomati di PVC inattaccabile da corrosione o agenti biologici, con propagazione di fiamma classe 5 a norma ASTM E84-77a.
- SISTEMA DISTRIBUZIONE ACQUA.
L'acqua sara' distribuita uniformemente sulla sezione di scambio. 
La rete sara' costruita in tubi di PVC e ugelli in plastica di grande diametro non intasabili. Tubi ed ugelli saranno montati con anelli ad innesto rapido per una facilita' di smontaggio e manutenzione.
- SEPARATORI DI GOCCE costruiti in acciaio zincato a bagno in sezioni facilmente amovibili. 
Avranno un minimo di tre cambiamenti di direzione ed un bordo esterno per dirigere l'aria uscente sul lato opposto al lato aspirazione. 
Trascinamento massimo 0.002 % dell'acqua ricircolata.
La torre di raffreddamento sara' completa di attenuatori acustici di mandata e di aspirazione, supporti antivibranti montati su profilati in ferro, resistenza elettrica montata nella vasca, controllata da termostato ed interbloccata con la pompa di ricircolo, livellostato di sicurezza, carico di glicole nel circuito pari al 30 % del contenuto dello stesso per avere un punto di congelamento del fluido a -16°C.
Sono compresi e compensati nel prezzo i collegamenti idraulici, quelli elettrici ed alla rete di scarico, le linee elettriche eseguite con cavi elettrici grado di isolamento 4, tubo e raccordi tipo RKF ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Potenzialita' da smaltire:        kW  680
Portata d'acqua:                        l/s 32.5
Temperatura acqua:                +34°C / +29°C.
Temperatura aria esterna:     +24°C B.U.
Potenza elettrica motore:         kW  15
B.72.90.3.1	toree di raffreddamento a basso profilo  680 kW		cad.	12.609,00

B.72.92	LAVORI COMPIUTI - REFRIGERATORI D'ACQUA

B.72.92.1	REFRIGERATORE D'ACQUA, CONDENSAZIONE AD ACQUA, IN CONTROCORRENTE
Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua per impianti di condizionamento costituito da:
- pannelli amovibili in lamiera verniciata a caldo con polveri poliuretaniche;
- compressori di tipo ermetico alternativo, pluricilindrici, funzionanti a R 134a;
- motori elettrici a due poli, con rotore a gabbia di scoiattolo, rafreddati dal gas di aspirazione;
- rubinetti e prese di servizio a spillo sulle linee di aspirazione e mandata;
- protezione termico amperometrica dei gruppi compressori;
- resistenza di riscaldamento dell'olio del carter;
- ammortizzatori per impedire la trasmissione di vibrazioni;
- condensatori del tipo in controcorrente con tubi interni in rame lisci ed esterni in lega ferrosa;
- tappi di scarico;
- evaporatori del tipo in controcorrente ad espansione secca con rivestimento in materiale poliuretanico a celle chiuse per ridurre le dispersioni ed impedire la formazione di condensa;
- circuito frigorifero di collegamento in tubi di rame saldato con rivestimento in materiale coibente a celle chiuse per prevenire la formazione di condensa;
- valvola termostatica con equalizzatore esterno per modulare l'afflusso del gas in funzione del carico termico;
- serbatoio di accumulo del liquido completo di rubinetto d'intercettazione;
- filtro deidratore del tipo meccanico, in ceramica o similare in grado di trattenere tutte le impurita' presenti nel circuito frigorifero;
- termostato di lavoro di tipo elettronico con sonda e differenziale tarabile;
- termostato di sicurezza di tipo elettronico con sonda;
- pressostati di sicurezza del tipo a taratura fissa, posti sui circuiti di alta e bassa pressione. 
Il pressostato di alta sara' tarato a 26 bar ( norme TUV );
- quadro elettrico composto da teleruttore compressore, morsettiera di collegamento a norme CEI, interruttore magnetotermico e bloccaporta, dispositivo per il controllo della tensione di alimentazione, scheda elettronica per il controllo e visualizzazione delle temperature, partenza automatica dopo mancanza di tensione o intervento del controllo di rete, controllo funzionamento e ritardo avviamento compressore di almeno 6 minuti dall'ultima partenza del compressore, gestione e visualizzazione delle sicurezze intervenute, pannello comandi in bassa tensione con visualizzazione di tutte le funzioni;
- valvola pressostatica dotata di presa di pressione sulla tubazione del gas in uscita per modulare la quantita' di acqua necessaria per il raffreddamento del condensatore mantenendo costante la temperatura di condensazione.
Il refrigeratore sara' completo di allacciamenti idraulici, elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' compreso nel prezzo il collaudo e la prima messa in servizio.
B.72.92.1.1	Potenzialita'  5600 Watt.		cad.	3.338,00
B.72.92.1.3	Potenzialita' 10400 Watt.		cad.	3.679,00
B.72.92.1.5	Potenzialita' 15600 Watt.		cad.	4.978,00
B.72.92.1.7	Potenzialita' 22200 Watt.		cad.	6.449,00
B.72.92.1.9	Potenzialita' 30100 Watt.		cad.	7.753,00
B.72.92.1.11	Potenzialita' 40700 Watt.		cad.	9.277,00
B.72.92.3	POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA
Fornitura e posa in opera di pompa di calore acqua-acqua per la produzione di acqua calda/refrigerata per impianti di riscaldamento/condizionamento e costituita da:
- pannelli amovibili in lamiera verniciata a caldo con polveri poliuretaniche;
- compressori di tipo ermetico alternativo, pluricilindrici, funzionanti a R 134a;
- motori elettrici a due poli, con rotore a gabbia di scoiattolo, rafreddati dal gas di aspirazione;
- rubinetti e prese di servizio a spillo sulle linee di aspirazione e mandata;
- protezione termico amperometrica dei gruppi compressori;
- resistenza di riscaldamento dell'olio del carter;
- ammortizzatori per impedire la trasmissione di vibrazioni;
- condensatori del tipo in controcorrente con tubi interni in rame lisci ed esterni in lega ferrosa;
- tappi di scarico;
- evaporatori del tipo in controcorrente ad espansione secca con rivestimento in materiale poliuretanico a celle chiuse per ridurre le dispersioni ed impedire la formazione di condensa;
- circuito frigorifero di collegamento in tubi di rame saldato con rivestimento in materiale coibente a celle chiuse per prevenire la formazione di condensa;
- valvola termostatica con equalizzatore esterno per modulare l'afflusso del gas in funzione del carico termico;
- serbatoio di accumulo del liquido completo di rubinetto d'intercettazione;
- filtro deidratore del tipo meccanico, in ceramica o similare in grado di trattenere tutte le impurita' presenti nel circuito frigorifero;
- spia del liquido per verificare la carica di gas;
- termostato di funzionamento;
- termostato di sicurezza;
- pressostati di sicurezza del tipo a taratura fissa, posti sui circuiti di alta e bassa pressione. Il pressostato di alta sara' tarato a 26 bar ( norme TUV );
- commutatore estate/inverno;
- termostato di funzionamento estivo;
- quadro elettrico composto da teleruttore compressore, teleruttore circuito ausiliario, termostati di sicurezza e di funzionamento, temporizzatore per il controllo della frequenza di avviamento del compressore, morsettiera di collegamento a norme CEI, partenza automatica dopo mancanza di tensione o intervento del controllo di rete, gestione e visualizzazione delle sicurezze intervenute, pannello comandi in bassa tensione con visualizzazione di tutte le funzioni;
- valvola pressostatica dotata di presa di pressione sulla tubazione del gas in uscita dal compressore con valvola solenoide di by-pass.
Il refrigeratore sara' completo di allacciamenti idraulici, elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' compreso nel prezzo il collaudo e la prima messa in servizio.
B.72.92.3.1	Potenzialita' 10450 Watt.       frig/h  8900		cad.	4.468,00
B.72.92.3.3	Potenzialita' 16500 Watt.       frig/h 13400		cad.	6.107,00
B.72.92.3.5	Potenzialita' 23800 Watt.       frig/h 19000		cad.	7.579,00
B.72.92.3.7	Potenzialita' 32500 Watt.       frig/h 26000		cad.	9.050,00
B.72.92.3.9	Potenzialita' 44200 Watt.       frig/h 35000		cad.	10.580,00
B.72.92.5	REFRIGERATORE D'ACQUA, CONDENSAZIONE AD ACQUA, A FASCIO TUBIERO
Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua costituito da:
- compressori di tipo ermetico alternativo, pluricilindrici, funzionanti a R 134a, comandati da motori elettrici a due poli con rotori a gabbia di scoiattolo, rafreddati dal gas di condensazione, prese di pressione, rubinetti di intercettazione, valvole a spillo, rele' di protezione termica e monitore di min. e max. tensione, ammortizzatori;
- condensatori del tipo a fascio tubiero, con tubi di rame alettati esternamente mandrinati sulle piastre di chiusura, fasciame in acciaio speciale;
- evaporatori del tipo ad espansione secca completi di attacchi per l'ingresso e l'uscita dell'acqua refrigerata, pozzetti per termostati, tappi per il drenaggio, rivestimento coibente a celle chiuse per evitare la formazione di condensa;
- circuiti frigoriferi in rame saldato con lega d'argento e rivestimento coibente a celle chiuse per costituire barriera al vapore;
- valvola termostatica con equalizzatore;
- valvola solenoide sulla linea del liquido;
- filtro deidratore meccanico in ceramica;
- spia del liquido;
- telaio in profilati ad U in acciaio, verniciato con polveri poliuretaniche;
- mobile di coperturain lamiera di acciaio verniciato a caldo;
- termostato di sicurezza;
- termostato elettronico a gradini per il controllo della temperatura dell'acqua da inviare alle utenze ed avente le seguenti funzioni: indicatore digitale della temperatura, impostazione della temperatura di funzionamento tramite potenziometro, inserimento in sequenza nel primo avviamento dei vari stadi con ritardo fisso di 5 sec., inserimento ritardato dei compressori con ritardo totale di 6 minuti distribuito sui vari gradini, rotazione automatica di inserimento dei compressori, differenziale di isteresi tra i gradini tarabile con potenziometro;
- pressostati di sicurezza del tipo a taratura fissa posti sui circuiti di alta e bassa pressione;
- valvola pressostatica per la modulazione della quantita' di acqua necessaria al raffreddamento dei condensatori;
- quadro elettrico per il controllo ed il funzionamento del refrigeratore, posto a bordo macchina e costituito da: interruttore generale sotto carico, teleruttori per il comando dei compressori, teleruttori circuito ausiliario, termostato elettronico di funzionamento, termostato di sicurezza, manometri di alta e bassa pressione a bagno d'olio, morsettiera, spie di marcia e di blocco, resistenze riscaldamento olio carter inserite, predisposizione collegamenti per l'asservimento del flussostato e i morsetti per il comando dell'eventuale pompa per il raffreddamento dei condensatori nel caso di funzionamento con torre evaporativa.
Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo e' altresi' compreso il collaudo del refrigeratore, la prima messa in servizio ed eventuale collaudo ISPESL.
B.72.92.5.1	Potenzialita' frigorifera W  63000		cad.	14.880,00
B.72.92.5.3	Potenzialita' frigorifera W  88000		cad.	17.308,00
B.72.92.5.5	Potenzialita' frigorifera W 120000		cad.	20.367,00
B.72.92.5.7	Potenzialita' frigorifera W 180000		cad.	29.980,00
B.72.92.5.9	Potenzialita' frigorifera W 240000		cad.	39.883,00
B.72.92.5.11	Potenzialita' frigorifera W  63000 pompa di calore		cad.	15.558,00
B.72.92.5.13	Potenzialita' frigorifera W  88000 pompa di calore		cad.	18.044,00
B.72.92.5.15	Potenzialita' frigorifera W 120000 pompa di calore		cad.	20.987,00
B.72.92.5.17	Potenzialita' frigorifera W 180000 pompa di calore		cad.	30.884,00
B.72.92.5.19	Potenzialita' frigorifera W 240000 pompa di calore		cad.	40.844,00
B.72.92.7	REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO
Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria costituiti da:
- mobile di copertura in lamiera di acciaio zincato verniciata a caldo con polveri poliuretaniche previo trattamento di passivazione;
- compressore di tipo ermetico ad elevata efficienza, funzionante a R 134a, montato su supporti elastici antivibranti, azionato da motore elettrico a due poli con protezione termica interna, completo di resistenza di riscaldamento dell'olio ed isolazione acustica in materiale fonoassorbente;
- batteria di scambio termico in tubi di rame con alette in alluminio bloccate mediante espansione meccanica e completa di griglie di protezione;
- gruppo ventilante costituito da uno o due ventilatori elicoidali azionati direttamente da motori elettrici, completo di griglia di protezione secondo CEI 107-34;
- scambiatore di calore del tipo a piastre completo di isolazione a celle chiuse;
- circuito frigorifero realizzato in tubi di rame saldato con lega d'argento e completo di: tubo capillare o valvola termostatica, valvola termostatica con equalizzatore esterno, separatore di liquido in aspirazione al compressore, valvola inversione di ciclo (pompa di calore), valvola unidirezionale (pompa di calore), capillare di by-pass valvola termostatica, valvola solenoide d'intercettazione liquido;
- scheda elettronica di controllo montata all'interno dell'unita' per il controllo e la visualizzazione della temperatura dell'acqua, partenza automatica dopo mancanza di tensione, ritardo avviamento compressore e ventilatore, controllo sbrinamento in funzione di temperatura e tempo (pompa di calore), gestione e visualizzazione delle sicurezze intervenute, controllo dei carichi elettrici, comando a distanza in bassa tensione con visualizzazione del funzionamento e intervento delle protezioni;- pannello comandi remoto per il comando a distanza dell'unita';
- termostato di lavoro di tipo elettronico;
- termostato antigelo di tipo elettronico;
- flussostato;
- termostato di sbrinamento di tipo elettronico (pompa di calore);
- pressostati di alta e bassa pressione;
- interruttore generale con maniglia bloccaporta;
- rele' di controllo della sequenza delle fasi;
- protezioni elettriche di tipo termico o magnetotermico;
- dispositivo per funzionamento a basse temperature;
- gruppo serbatoio accumulo pompa comprendente: serbatoio di accumulo, pompa di circolazione acqua, vaso di espansione, valvola di sicurezza, raccorderie per i collegamenti idraulici.
Completo di collegamenti idraulici, elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' altresi' compreso nel prezzo il collaudo del refrigeratore in opera e la prima messa in servizio.
B.72.92.7.1	Potenzialita' frigorifera W  6000		cad.	3.732,00
B.72.92.7.3	Potenzialita' frigorifera W  8500		cad.	4.016,00
B.72.92.7.5	Potenzialita' frigorifera W 11500		cad.	5.371,00
B.72.92.7.7	Potenzialita' frigorifera W 13500		cad.	5.771,00
B.72.92.7.9	Potenzialita' frigorifera W 17500		cad.	6.791,00
B.72.92.7.11	Potenzialita' frigorifera W 28500		cad.	9.786,00
B.72.92.7.13	Potenzialita' frigorifera W 32500		cad.	10.749,00
B.72.92.7.15	Potenzialita' frigorifera W  6000 pompa di calore W  7000		cad.	3.905,00
B.72.92.7.17	Potenzialita' frigorifera W  8500 pompa di calore W 10000		cad.	4.184,00
B.72.92.7.19	Potenzialita' frigorifera W 11500 pompa di calore W 11500		cad.	5.546,00
B.72.92.7.21	Potenzialita' frigorifera W 13500 pompa di calore W 15000		cad.	5.939,00
B.72.92.7.23	Potenzialita' frigorifera W 17500 pompa di calore W 19000		cad.	7.127,00
B.72.92.7.25	Potenzialita' frigorifera W 28500 pompa di calore W 30000		cad.	10.465,00
B.72.92.7.27	Potenzialita' frigorifera W 32500 pompa di calore W 37000		cad.	12.047,00
B.72.92.9	REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE
Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria costituito da:
- struttura in profilati di acciaio e pannellatura di forte spessore verniciata a caldo con polveri poliuretaniche;
- vano compressori isolato con materiale ad elevato coefficiente di assorbimento acustico;
- compressori ermetici o semiermetici con giunti antivibranti;
- resistenze elettriche di preriscaldamento dell'olio del carter;
- evaporatore a fascio tubiero a due circuiti;
- condensatori in tubo di rame con alettatura a pacco continuo di alluminio del tipo turbolenziato;
- ventilatori elicoidali accoppiati direttamente a motori elettrici a 6 poli con protezione IP 55 e ruotanti a velocita' variabile;
- filtro deidratore;
- valvola termostatica;
- termostato di sicurezza;
- pressostati di alta e bassa pressione;
- apparecchiatura di regolazione e controllo a microprocessore con controllo della temperatura di condensazione in relazione alla temperatura esterna;
- inserimento ritardato dei compressori;
- rotazione automatica inversione compressori;
- interruttore generale con dispositivo bloccaporta;
- carica di R 134a;
- termostati di controllo della temperatura dell'acqua a 4 gradini in modo che ciascun compressore possa lavorare a carico ridotto con l'esclusione di alcuni cilindri;
- alimentazione trifase 380 V/50 Hz;
- dispositivo per funzionamento a basse temperature (da 20°C a -10°C);
- resistenza elettrica evaporatore.
Compresi gli allacciamenti idraulici, quelli elettrici ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo e' altresi' compreso il collaudo e la prima messa in servizio.
B.72.92.9.1	Potenzialita' frigorifera W  70000		cad.	22.517,00
B.72.92.9.3	Potenzialita' frigorifera W  90000		cad.	28.456,00
B.72.92.9.5	Potenzialita' frigorifera W 105000		cad.	32.246,00
B.72.92.9.7	Potenzialita' frigorifera W 122000		cad.	36.036,00
B.72.92.9.9	Potenzialita' frigorifera W 156000		cad.	40.502,00
B.72.92.9.11	Potenzialita' frigorifera W 182000		cad.	45.822,00
B.72.92.9.13	Potenzialita' frigorifera W 215000		cad.	52.381,00
B.72.92.9.15	Potenzialita' frigorifera W 255000		cad.	58.263,00
B.72.92.9.17	Potenzialita' frigorifera W  65000 pompa di calore W  72000		cad.	28.398,00
B.72.92.9.19	Potenzialita' frigorifera W  85000 pompa di calore W 104000		cad.	35.526,00
B.72.92.9.21	Potenzialita' frigorifera W 104000 pompa di calore W 129000		cad.	40.671,00
B.72.92.9.23	Potenzialita' frigorifera W 115000 pompa di calore W 135000		cad.	45.822,00
B.72.92.9.25	Potenzialita' frigorifera W 160000 pompa di calore W 185000		cad.	51.477,00
B.72.92.9.27	Potenzialita' frigorifera W 178000 pompa di calore W 200000		cad.	57.701,00
B.72.92.9.29	Potenzialita' frigorifera W 200000 pompa di calore W 235000		cad.	63.640,00
B.72.92.9.31	Potenzialita' frigorifera W 220000 pompa di calore W 270000		cad.	70.878,00
B.72.92.11	GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA
Fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua con compressore a vite, completamente assemblato in fabbrica e costituito da:
- COMPRESSORE di tipo birotore aperto, ad accoppiamento diretto costituito da:
a) corpo del compressore in ghisa lavorata di precisione;
b) rotori in acciaio forgiato a profilo asimmetrico;
c) valvola di non ritorno per evitare contro-rotazioni del compressore stesso;
d) tenuta del compressore composta da anello in grafite caricato da molle, O-ring in materiale elastometrico per alte temperature con collari trattati termicamente;
e) dispositivo automatico di controllo modulante della capacita' nel campo 10 % - 100 % e on-off sotto il 10 %.
- MOTORE in esecuzione IP 23, del tipo ad induzione, a 2 poli, in esecuzione flangiata e completo di adattatore e di giunto a lamelle per accoppiamento diretto motore/compressore.
- SEPARATORE D'OLIO ad alta efficienza, esterno al compressore, senza parti mobili.
La separazione dell'olio avverra' in due stadi: per gravita' e con filtri coalescenti.
- SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE composto da:
a) riserva d'olio principale nel separatore;
b) riserva d'olio secondaria nel compressore;
c) sistema di autolubrificazione generata dalla pressione differenziale indotta dalla rotazione del compressore;
d) resistenza elettrica ad immersione nel separatore;
e) raffreddatore dell'olio;
f) filtro olio intercettato con cartuccia sostituibile;
g) eiettori di recupero dell'olio dall'evaporatore.
- EVAPORATORE a fascio tubiero di tipo allagato con tubi a superficie microporosa in rame e mantello in acciaio al carbonio, con testate smontabili per la pulizia dei tubi.
Costruzione a norme I.S.P.E.S.L.
- CONDENSATORE a fascio tubiero in rame con mantello in acciaio al carbonio, completo di orifizio calibrato per il controllo del livello del liquido, valvole di intercettazione per lo stoccaggio di tutto il refrigerante nel condensatore e testate smontabili per la pulizia dei tubi.
Costruzione a norme I.S.P.E.S.L.
- QUADRO DI CONTROLLO del tipo a microprocessore, montato, cablato e testato in fabbrica. 
Il pannello elettronico controllera' automaticamente il funzionamento del gruppo, ottimizzando il consumo di energia.I parametri di funzionamento saranno rilevati da termistori o trasduttori, in unita' del sistema metrico e visualizzati in linguaggio esteso.
I parametri visualizzati saranno:
a) temperature ingresso/uscita acqua refrigerata;
b) temperature ingresso/uscita acqua di raffreddamento;
c) pressioni del gas nell'evaporatore e nel condensatore;
d) pressione dell'olio al compressore e pressione differenziale al filtro olio;
e) percentuale di assorbimento del motore;
f) temperature a saturazione di evaporazione e condensazione;
g) temperatura alla mandata del compressore;
h) temperatura dell'olio;
i) posizione della valvola a scorrimento;
l) ore di funzionamento e numero avviamenti del compressore.
* CONTROLLI DI SICUREZZA *
Il pannello elettronico provvedera' alla logica di protezione del gruppo. 
Tutti i parametri sopra indicati saranno memorizzati e potranno essere visualizzati. L'informazione comprendera' giorno, ora e motivo dell'arresto del gruppo.
* CONTROLLI DI FUNZIONAMENTO *
Durante la marcia potranno essere visualizzati i seguenti parametri:
a) limite di corrente in funzione;
b) limiti di bassa e alta pressione in funzione;
c) errore di sensore non critico.
Il pannello elettronico consentira' inoltre di impostare la richiesta di limite di potenza all'avviamento e la programmazione dell'avvio/arresto del gruppo, delle pompe e della torre di raffreddamento.
* RACCOLTA DATI *
Tutte le informazioni e i valori di taratura potranno essere trasmessi ad una stampante remota tramite interfaccia RS232.
- AVVIATORE ELETTRONICO del tipo a tiristori raffreddati ad acqua per garantire un avviamento morbido del motore e comprendente:
a) amperometro digitale;
b) voltmetro digitale;
c) contaore digitale;
d) sezionatore generale.
Saranno inoltre previste le seguenti protezioni da:
a) sovracorrente del motore;
b) mancanza di fase e rotazione errata;
c) sovratensione di commutazione;
d) microinterruzioni di alimentazione;
e) corto circuito;
f) bassa tensione;
g) sbilanciamento delle tre correnti di fase.
Gas refrigerante R 134a
Temperatura acqua refrigerata       +12°C /  +7°C.
Temperatura acqua di raffreddamento +34°C / +29°C.
Parzializzazione del carico 10% - 100 % continua.
Il gruppo frigo sara' completo di attacchi flangiati, controflange, tiranti, bulloni e guarnizioni, dispositivo di interfacciamento che permette uno scambio completo di informazioni con il sistema di supervisione ed invio comandi al gruppo, cuscinetti antivibranti in neoprene, carica refrigerante R 134a, isolamento termico anticondensa, l'allacciamento idraulico e qu6ello elettrico con relativi cablaggi, la supervisione all'installazione e all'avviamento, la messa in servizio del gruppo ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.92.11.1	gruppo frigo a vite, condensato ad acqua  300 kW		cad.	64.649,00
B.72.92.11.3	gruppo frigo a vite, condensato ad acqua  400 kW		cad.	70.036,00
B.72.92.11.5	gruppo frigo a vite, condensato ad acqua  550 kW		cad.	75.424,00
B.72.92.11.7	gruppo frigo a vite, condensato ad acqua  700 kW		cad.	80.812,00
B.72.92.11.9	gruppo frigo a vite, condensato ad acqua 1000 kW		cad.	107.748,00
B.72.92.11.11	gruppo frigo a vite, condensato ad acqua 1300 kW		cad.	140.073,00

B.72.94	LAVORI COMPIUTI - CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

B.72.94.1	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
Fornitura e posa in opera di cavo scaldante autoregolante per la prevenzione dal gelo all'interno delle tubazioni costituito da:
- cavo a circuito parallelo;- nucleo scaldante costituito da polimero irradiato semiconduttore in grado di variare la potenza emessa in funzione della temperatura della tubazione;
- conduttori in rame sez. 1.2 mmq;
- guaina in poliolefina 0.7 mm;
- schermatura e rinforzo in guaina di rame;
- guaina esterna in poliolefina.
Il cavo andra' fissato direttamente sotto la coibentazione con nastro adesivo in fibra di vetro. Un'estremita' del cavo scaldante sara' collegata alla rete elettrica 220 V, mentre l'altra estremita' sara' isolata e terminata con il kit di estremita'. 
La connessione alla rete elettrica, i giunti di linea, i giunti a "T", saranno eseguiti con appositi kit forniti col cavo.
Completo di allacciamenti e cablaggi elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.94.1.1	Cavo scaldante autoregolante circuito antincendio		m	18,87

B.72.96	LAVORI COMPIUTI - PANNELLI SOLARI

B.72.96.1	PANNELLO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
Fornitura e posa in opera di sistema di produzione di acqua calda sanitaria mediante pannelli solari costituito da:
- scambiatore di calore ad intercapedine con serbatoio di accumulo da 300 litri con doppia vetrificazione interna realizzata ad una temperatura di 900.C; isolazione in poliuretano ad alta densita' iniettato a pressione; rivestimento esterno in alluminio;
- anodo al magnesio contro la corrosione;
- due/tre pannelli solari da 2 mq ciascuno con cassa in alluminio resistente all'ambiente salino; isolamento in lana di vetro con foglio riflettente in alluminio; piastra captante in acciaio "multicanale" a superficie cromata nera selettiva; vetro temperato da 3 mm a microprismi;
- raccorderia di corredo completa, con anelli dielettrici e giunti a doppia tenuta;
- valvola di sicurezza a temperatura e pressione lato sanitario e valvola di sicurezza pressione sul circuito primario;
- carpenteria completa per la posa su tetto piano o inclinato in alluminio e in acciaio inox;
- liquido antigelo specifico per impianti solari.
Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.96.1.1	Pannello solare 4 mq. per produzione acqua calda sanitaria		cad.	3.127,00
B.72.96.1.3	Pannello solare 6 mq. per produzione acqua calda sanitaria		cad.	4.205,00
B.72.96.3	COLLETTORE SOLARE A TUBI SOTTOVUOTO SPINTO
Fornitura e posa in opera di collettore solare a tubi sottovuoto spinto funzionante secondo il principio denominato "Heatpipe" e costituito da:
- tubi in vetro al boro-silicio ad alta trasparenza nei quali e' stato realizzato il vuoto per eliminare le dispersioni di calore per convezione;
- assorbitore costituito da una piastra in rame con superficie ad alta selettivita' sulla quale e' applicato un tubo in rame nel quale scorre il fluido termovettore;
- giunto flessibile sul terminale della tubazione in rame;
- scambiatore in doppio tubo di rame con struttura avvolgente sull'intera superficie del condensatore;
- cassa di contenimento dello scambiatore in alluminio con isolamento su tutti i lati in poliuretano espanso ad alta densita', privo di C.F.C;
- supporto per il montaggio su tetti piani per garantire al collettore un'inclinazione di 45. completo di staffe, viti e bulloni di fissaggio;
- tubi di collegamento flessibili completi di O-ring.
Possibilita' di rotazione dei singoli tubi per ottimizzare l'orientamento verso sud del collettore.
Pressione di esercizio 6 bar.
Temperatura massima in stand-by 150°C.
Completo di allacciamenti alla rete idraulica ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.96.3.1	Collettore solare a tubi sottovuoto spinto 20 tubi/2 m2		cad.	2.207,00
B.72.96.3.3	Collettore solare a tubi sottovuoto spinto 30 tubi/3 m2		cad.	3.285,00

B.72.98	LAVORI COMPIUTI - STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

B.72.98.1	FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Fornitura e posa in opera di flussimetro per la misurazione della portata oraria del fluido ascendente, funzionamento col principio del cono ad area variabile dove l'indicazione della portata viene data da un galleggiante sospinto verso l'alto dalla spinta idrostatica del fluido. Il flussimetro sara' costituito da:
- corpo in materiale plastico graduato;
- asta di guida in acciaio inox;
- galleggiante in PVDF;
- finecorsa in PVDF;
 guarnizioni O-ring in Buna-N o Viton;
- temperatura di esercizio da -20 a +90°C;
- PN 16;
- precisione +/- 4%;
- raccordi filettati.
Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.98.1.1	Portata l/h   15-150   DN 25		cad.	113,00
B.72.98.1.3	Portata l/h   50-500   DN 25		cad.	140,30
B.72.98.1.5	Portata l/h  100-1000  DN 25		cad.	172,40
B.72.98.1.7	Portata l/h  200-2000  DN 40		cad.	220,70
B.72.98.1.9	Portata l/h  300-3000  DN 40		cad.	296,50
B.72.98.1.11	Portata l/h  600-6000  DN 50		cad.	377,40
B.72.98.1.13	Portata l/h 1200-12000 DN 50		cad.	431,00
B.72.98.1.15	Portata l/h 2000-20000 DN 50		cad.	762,20
B.72.98.3	FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCEND. IN ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di flussimetro per la misurazione della portata oraria del fluido ascendente, funzionamento col principio della camera di misura perfettamente cilindrica dove la variazione dell'area e' determinata da una scanalatura perfettamente sagomata.Il flussimetro sara' costituito da:
- corpo in alluminio anodizzato;
- vetro di ispezione graduato;
- galleggiante in AISI 316 con magnete permanente;
- camera di misura in ottone;
- contatto reed di allarme sigillato entro scatola stagna IP 65.
- PN 10;
- temperatura massima 120°C;
- guarnizioni in Buna-N o Viton;
- precisione +/- 4%;
- raccordi filettati.
Lo strumento deve essere montato in verticale ed il fluido deve scorrere dal basso verso l'alto.
Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.98.3.1	Portata l/h   60-1200   3/4"		cad.	485,10
B.72.98.5	FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO A MOLLA IN ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di flussimetro per la misurazione della portata oraria del fluido indipendentemente dal senso di scorrimento e costituito da:
- corpo in alluminio anodizzato;
- vetro di ispezione graduato;
- galleggiante in ottone nichelato con magnete permanente;
- sezione di passaggio in acciaio inox AISI 316;
- molla in acciaio inox AISI 316;
- PN 12;
- temperatura massima 120°C;
- guarnizioni in Perbunan o Viton;
- indicatore magnetico esterno;
- contatto di allarme;
- precisione +/- 4%;
- raccordi filettati.
Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.98.5.1	Portata l/h  240-1200   1/2"		cad.	1.241,00
B.72.98.5.3	Portata l/h  150-2700   3/4"		cad.	1.345,00
B.72.98.5.5	Portata l/h  300-3300   3/4"		cad.	1.345,00
B.72.98.5.7	Portata l/h  150-4200   3/4"		cad.	1.345,00
B.72.98.5.9	Portata l/h  300-4800     1"		cad.	1.345,00
B.72.98.7	FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO A PALETTA FLANGIATO
Fornitura e posa in opera di flussimetro per la misurazione della portata oraria del fluido indipendentemente dal senso di scorrimento e costituito da:
- innesto a T in ottone;
- asta della paletta e paletta in ottone;
- soffietto in bronzo;
- testa di misura in fusione di alluminio;
- coperchio in plastica trasparente autoestinguente;
- pressione di esercizio 6 bar;
- temperatura massima del fluido 120°C;
- connessione laterale a saldare con tronchetto di tubo e controflangia.
Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
B.72.98.7.1	Portata l/h 3000-12000  DN 50		cad.	1.456,00
B.72.98.7.3	Portata l/h 5000-20000  DN 65		cad.	1.456,00