	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario 

€



	
	NOLI - A) EDILIZIA
	
	

	
	Mezzi di trasporto


	
	

	00-01
	Veicolo peso totale:
	
	

	
	a) fino a kg. 1.200 (portata kg. 600)
	Ora
	27,06

	
	b) di kg. 2.500 (portata kg. 1.500)
	ora
	28,46

	
	
	 
	 

	00-02
	Veicolo commerciale con tipo di allestimento idoneo all'impiego, peso totale:
	 
	 

	
	a) fino a t. 2,50 (portata t. 1,2)
	ora 
	29,13

	
	b) fino a t. 3,50 (portata t. 1,8)
	ora  
	29,75

	
	
	 
	 

	00-03
	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale:
	 
	 

	
	
	
	

	 
	a) fino a t. 6 (portata t. 3,5)
	ora 
	31,76

	 
	b) fino a t. 9 (portata t. 4,5)
	 ora
	35,17

	 
	c) fino a t. 12 (portata t. 8,5)
	ora 
	37,18

	
	d) fino a t. 1 5 (portata t. 1 0)
	ora 
	38,63

	
	e) fino a t. 18 (portata t. 12)
	 ora
	39,92

	
	
	 
	 

	
	Mezzo d'opera


	 
	 

	00-04
	Autocarro speciale a più assi, adatto per impiego stradale e per fuori strada, a trazione

integrale, peso totale:
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	a) fino a t. 18 (portata t. 1 1)
	ora  
	39,92

	
	b) fino a t. 24 (portata t. 1 5)
	ora 
	42,66

	
	c) fino a t. 33 (portata t. 24)
	ora 
	45,34

	
	
	 
	 

	
	Mezzi speciali


	 
	 

	00-05
	Carrello Elevatore da cantiere portata:
	 
	 

	
	a) fino a kg. 2.000
	 ora
	25,05

	
	b) fino a kg. 3.500
	ora 
	25,72

	
	
	 
	 

	00-06
	Autovagliatrice per arenili con prese di forza per avanzamento e vagliatura indipendenti, potenza HP 6 equipaggiata per lavoro di vagliatura
	 
	 

	
	
	ora 
	29,75

	
	
	 
	 

	00-07
	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q.li a mezzo di rimorchio, ribaltabile su 2 o 4 ruote, gommate portata q.li 40, compreso l'autista, il carburante ed il lubrificante.  Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	ora 
	27,06

	
	
	 
	 

	00-08
	Trattorino su 3 o 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 0,90, lunghezza massima 2 o mt. 1,80, altezza mt. 1,00 raggio sterzata non superiore a mt. 1,30 della capacità di traino su terreno normale piano, di almeno 50 q.li, a mezzo di rimorchietti ribaltabili su 4 ruote gommate, larghezza e lunghezza non superiore a quella del trattore, portata kg. 2.000 ciascuno, oppure a mezzo di carrelli piatti su 4 ruote gommate, delle stesse dimensioni e di portata sino a kg. 4.000 ciascuno, compreso l'autista, il carburante e il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	ora 
	27,06

	
	
	
	

	00-09
	Motocarriola su 4 ruote gommate, portata kg. 1.800, capacità benna mc. 0,750 circa, carburante e lubrifìcante.  Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del lunghezza massima mt. 2,80, larghezza massima mt. 1,40, con personale di guida
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	ora
	27,06

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	
	Macchine per movimenti e sistemazioni terre


	 
	 

	00-10
	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a:
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	  
	

	
	a) mc. 0,250
	ora
	33,21
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	b) mc. 0,50
	ora
	36,57

	
	e) mc. 0,750
	ora  
	38,63

	
	d) mc. 1,000
	ora 
	42,66

	
	
	
	

	00-11
	Escavatore oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, potenza misurata al volano in condizioni di impiego:
	
	

	
	
	
	

	
	- tipo cingolato:
	
	

	
	a) fino a 50 kw (70 HP)
	 ora
	35,17

	
	b) fino a 75 kw (100 HP)
	ora 
	37,18

	
	c) oltre 75 kw (100 HP), per ogni HP/ora
	HP/ora 
	0,41

	
	- tipo gommato:
	
	

	
	d) fino a 50 kw (70 HP)
	ora  
	34,55

	
	e) fino a 75 kw (100 HP)
	ora 
	35,84

	
	f) oltre 75 kw (100 HP), per ogni HP/ora
	HP/ora 
	0,36

	
	
	 
	 

	00-12
	Pala caricatrice per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego:
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	- tipo cingolato:
	 
	 

	
	a) fino a 50 kw (70 HP)
	 ora 
	39,25

	
	b) fino a 75 kw (100 HP)
	ora 
	41,94

	
	c) oltre 75 kw (1 00 HP) e per ogni HP/ora
	HP/ora  
	0,41

	
	- tipo gommato:
	 
	 

	
	d) fino a 50 kw (70 HP)
	ora 
	37,91

	
	e) fino a 75 kw (100 HP)
	ora 
	41,26

	
	f) oltre 75 kw (100 HP), per ogni HP/ora
	HP/ora  
	0,41

	
	
	 
	 

	00-13
	Ruspa (Moto scraper) per lavori di scavo, carico, trasporto, scarico e spandimento di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego:
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	a) fino a 150 kw (200 HP)
	 ora
	59,55

	
	b) oltre 150 kw (200 HP), per ogni HP/ora
	HP/ora  
	0,31

	
	
	
	

	00-14
	Rullo costipatore statico o vibrante semovente, per forza applicata a terra:
	 
	 

	
	a) fino a t. 5
	ora 
	31,76

	
	b) t. 5-10
	ora 
	34,55

	
	c) t. 11-14
	ora 
	35,84

	
	d) oltre t. 14 per ogni t/ora
	t/ora 
	2,38

	
	
	 
	 

	
	Macchine da cantiere


	 
	 

	00-15
	Betoniera:
	 
	 

	
	- a bicchiere, per capacità effettiva di:
	 
	 

	
	a) litri 125
	ora 
	22,41

	
	b) litri 200
	ora  
	23,03

	
	c) litri 300
	ora 
	23,71

	
	- a inversione di marcia, per resa effettiva di:
	 
	 

	
	d) litri 250
	ora 
	23,03

	
	e) litri 350
	ora
	23,71

	
	f) litri 500
	ora
	25,05

	
	
	
	

	00-16
	Impianto mobile di dosaggio e betonaggio, per resa effettiva di:
	
	

	
	a) litri 350
	ora
	25,72

	
	b) litri 500
	ora
	27,79

	
	c) litri 750
	ora
	29,13

	
	
	
	

	00-17
	Nolo di autobetoniera compreso carburante, lubrificante ed autista, funzionante, compreso quota di centrale di betonaggio per il caricamento automatico:
	
	

	
	
	
	

	
	a) con capacità fino a lt. 6.000
	ora
	37,18

	
	b) con capacità di lt. 6.000-- 8.000
	ora
	44,67

	
	c) con capacità di lt. 8.000-10.000
	ora
	44,62

	
	d) Nolo di pompa per sollevamento di malta e calcestruzzi preconfezionati, funzionante in
	
	

	
	    luogo di utilizzo
	ora
	49,58
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	00-18
	Pompa per calcestruzzo, con braccio idraulico a due o più segmenti con rotazione su 360 gradi,
	
	

	
	per portata massima effettiva:
	
	

	
	a) fino a 40 mc/ora
	ora
	52,06

	
	b) fino a 60 mc/ora
	ora
	55,47

	 
	c) oltre 60 mc/ora, per ogni mc/ora
	mc/ora 
	0,93

	 
	
	
	

	00-19
	Motocompressore per la produzione di aria compressa; per aria resa:
	
	

	
	a) fino a 2.000 l/min
	ora
	7,49

	 
	b) fino a 3.000 l/min
	ora 
	8,21

	
	c) fino a 5.000 l/min
	ora
	8,83

	 
	
	 
	 

	00-20
	Attrezzatura per motocompressore; operante con:
	 
	 

	 
	a) martello demolitore, scalpellatore, consumo aria fino a 2.200 l/min
	ora 
	1,50

	 
	b) smerigliatrice (flessibile) consumo aria fino a 3.500 l/min
	ora 
	2,27

	 
	c) fresatrice consumo aria fino a 1.200 l/min
	ora 
	2,12

	 
	d) ago vibrante consumo aria fino a 1.500 l/min
	ora 
	2,27

	 
	e) pompa a immersione, consumo aria fino a 1.500 l/min
	ora 
	2,27

	 
	
	 
	 

	00-21
	Motopompa per sollevamento acque, anche fangose, prevalenza m. 30 con bocca aspirante del diametro di:
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) mm. 50
	ora 
	6,77

	 
	b) mm. 100
	ora 
	8,21

	 
	c) mm. 150
	ora 
	8,83

	
	d) mm. 200
	ora 
	10,17

	
	
	 
	 

	00-22
	Elettropompa a immersione per sollevamento acque, anche fangose; prevalenza m. 5:
	 
	 

	
	a) portata fino a l/min. 1.000
	ora 
	3,41

	
	b) portata oltre 1.000 l/min.
	ora 
	4,13

	
	
	 
	 

	00-23
	Attrezzature elettromeccaniche da cantiere:
	 
	 

	 
	a) martello scalpellatore
	ora 
	2,79

	 
	b) martello demolitore
	ora 
	2,79

	 
	c) smerigliatrice
	 ora
	3,10

	 
	d) vibratore elettrico
	ora 
	2,48

	 
	e) trapano
	 ora 
	1,76

	 
	f) fresatrice per intonaci
	ora 
	2,12

	 
	g) scanalatore per murature
	 ora
	2,12

	 
	h) sega circolare
	ora 
	4,39

	 
	
	 
	 

	00-24
	Intonacatrice per intonaco a spruzzo, completa di mescolatrice, per prevalenza fino a m. 25
	ora 
	8,83

	 
	
	
	

	00-25
	Nolo di carotatrice con funzionamento oleodinamico o ad aria compressa, completa di incastellatura, dischi di carborundum e quant'altro occorrente, compresa la prestazione continuativa dell'addetto alla manovra, il consumo dei dischi ed accessori, esclusa la produzione di aria compressa:
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	a) per nolo a fermo
	giorno
	58,20

	
	b) funzionante, esclusa la produzione dell'aria compressa
	ora
	31,14

	
	
	
	

	00-26
	Impianto di sabbiatura, per superfici di laterizio, intonaci, pietre naturali o artificiali e calcestruzzi, con sabbiatrice della capacità di:
	
	

	
	
	
	

	
	a) litri 30
	ora
	8,83

	
	b) litri fino a 200
	ora
	11,52

	
	c) litri oltre 200
	ora
	12,91

	
	
	
	

	
	Macchine per sollevamento


	
	

	00-27
	Gru a torre, ad azionamento elettrico, con limiti di portata, sbraccio e altezza gancio rispettivamente di:
	
	

	
	
	
	

	
	- nel tipo con rotazione in basso
	
	

	
	a) kg. 500 m. 20, m. 14
	ora
	29,75

	
	b) kg. 1.000 m. 20, m. 25
	ora
	33,21
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	c) kg. 2.500 m. 36, m. 30
	ora
	35,17

	
	- nel tipo con rotazione in alto:
	
	

	
	d) kg. 750 m. 25, m. 28
	ora
	32,54

	
	e) kg. 1.500 m. 35, m. 40
	ora
	37,91

	
	f) kg. 2.500 m. 40, m. 50
	ora
	45,34

	 
	g) kg. 3.200 m. 46, m. 60
	ora
	52,06

	
	
	
	

	00-28
	Argano elevatore, ad azionamento elettrico, con motore di:
	
	

	
	a) 2 HP
	ora
	22,41

	
	b) 3 HP
	 ora
	23,03

	
	c) 4 HP
	ora
	23,71

	
	d) Sovrapprezzo per incastellatura autonoma di argano elevatore, con piattaforma di carico
	 
	 

	
	    dotata di guide, per altezza fino a mt. 20
	Ora
	0,67

	
	 
	 
	 

	00-29
	Gru per veicoli industriali, con braccio articolato, dotata delle attrezzature per il  sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa manufatti; per portata massima di:
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	a) 1 t. 
	 ora
	6,15

	
	b) 2,5 t. 
	ora 
	8,21

	
	c) 5 t. 
	ora 
	10,17

	
	d) oltre 5 t.
	ora 
	12,91

	 
	e) Autogrù fino a 15 tonnellate funzionante 
	ora 
	40,59

	 
	f) Autogrù fino a 30 tonnellate di sollevamento funzionante 
	ora 
	45,96

	 
	 
	 
	 

	 
	 Ponteggi e strutture portanti varie - Opere provvisionali


	 
	 

	00-30
	Trabattello metallico per durata di impiego di 115 gg o frazione:
	 
	 

	 
	a) ad elementi ad innesto altezza di lavoro fino a m. 8 
	cad 
	120,39

	 
	b) ad elementi ad innesto altezza di lavoro oltre ml. 8
	cad 
	140,68

	 
	c) telescopico altezza piattaforma fino a m. 10 
	cad 
	150,13

	 
	d) telescopico altezza piattaforma oltre m. 10
	cad 
	180,60

	 
	 
	 
	 

	00-31
	Ponteggio sospeso a due motori e funi, del tipo “Fontana” , a norma USSL, ingombro  in facciata da ml. 2,80 a ml. 4,00:
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) per oneri di montaggio a smontaggio 
	 cad
	104,17

	 
	b) per ogni giorno di noleggio 
	cad 
	21,64

	 
	c) per oneri di spostamenti in opera 
	cad 
	44,67

	 
	 
	 
	 

	00-32
	 Scala aerea del tipo idoneo all'uso richiesto; compreso l'assistenza alle manovre:
	 
	 

	 
	a) primo giorno 
	giorno 
	250,89

	 
	b) ogni giorno successivo al primo
	giorno 
	180,60

	 
	 
	 
	 

	00-33
	Recinzione e protezione completa eseguita su strada di passaggio, per delimitazione di,  ponteggio o di area ristretta di cantiere, con onere eventuale di creazione di varco per  portoni, eseguita con ritti uso Trieste, e tavole da 25 mm., di altezza non inferiore a  metri 2,00, con tavole accostate, compresa la formazione di portone c/o portello apribili  chiodi, cravatte, staffe, catenacci, cerniere, cardini, compresi e compensati nel prezzo  trasporti da e a cantiere, montaggio, manutenzione, smontaggio, illuminazione nelle ore notturne, con fanali di segnalazione, domande e pratiche per il rilascio della licenza, misurata a metro quadrato in superficie verticale.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	a) un mese
	mq
	9,50

	
	b) due mesi
	mq
	12,24

	
	c) per ogni mese successivo al secondo
	mq
	1,08

	
	
	
	

	00-34
	Recinzione eseguita con elementi metallici, struttura portante in tubolare metallico e chiusura in lastre di lamiera o con rete metallica; per durata di:
	
	

	
	
	
	

	
	a) un mese
	mq
	6,15

	
	b) due mesi
	mq
	6,77

	
	c) per frazioni di mese successive al secondo
	mq
	0,67

	
	
	
	

	00-35
	Nolo di saldatrice elettrica completa di quanto occorrente, il consumo di energia elettrica,
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	elettrodi, accessori, ecc.
	ora
	4,75

	
	
	
	

	00-36
	Impianto di saldatura ossiacetilenica in cantiere
	ora
	2,38

	 
	
	 
	 

	00-37
	Nolo di levigatrice per pavimenti azionata con motore elettrico, completa di dischi per la levigatura e lucidatura e quant'altro occorrente compresa la prestazione continuativa dell'addetto alla manovra, il consumo di energia elettrica, dischi, accessori, ecc.
	
	

	
	
	
	

	
	
	ora
	22,41

	
	
	
	

	
	NOLI - B) FOGNATURE
	
	

	
	
	
	

	00-38
	Macchina automatica autocarrata ad alta pressione idraulica per spurghi e lavaggi con serbatoio della capacità da 6 a 8 mc.
	
	

	
	
	ora
	60,22

	 
	 
	 
	

	00-39
	 Macchina automatica autocarrata ad alta pressione idraulica per spurghi e lavaggi con  serbatoio della capacità da 16 a 20 mc.
	
	

	 
	
	ora 
	104,17

	 
	 
	 
	 

	00-40
	Autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami con serbatoio della capacità da 10 a 15 mc:
	
	

	 
	
	ora 
	 54,64

	 
	 
	 
	 

	00-41
	Battipalo azionato a motore di qualsiasi tipo, fino a Kg. 800, compreso l'operatore
	ora 
	31,76

	 
	 
	 
	 

	00-42
	 Battipalo azionato a mano, con maglio non inferiore a Kg. 100, compreso l'operatore
	ora 
	25,72

	 
	
	 
	 

	00-43
	Palancole metalliche (tipo Larsen) di ogni lunghezza e dimensione trasversale necessaria, compresi i profilati speciali per variazioni di assetto, compreso ogni onere per la manutenzione in opera anche delle armature di sostegno, per la durata in opera di giorni:
	
	

	
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) fino a 90 gg.
	 Kg.
	0,21

	 
	b) da 91 a 180 gg.
	 Kg.
	0,26

	 
	c)  oltre 180 gg.
	Kg.  
	0,26

	 
	 
	 
	 

	 
	 NOLI - C) SEGNALETICA PROVVISIONALE
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	00-44
	Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno
	cad.  
	0,15

	 
	 
	 
	 

	00-45
	Cavalletti di sbarramento in legno o metallici, anche con verniciatura catarifrangente,  ove richiesta; per ogni giorno
	 
	 

	 
	
	cad.  
	0,67

	 
	 
	 
	 

	00-46
	Barriera di sbarramento in tubi metallici verniciato; per ogni giorno
	ml.  
	0,31

	 
	 
	 
	 

	00-47
	Torce a fiamma viva (o lumini a vetri rossi con fiamma a petrolio o elettrici) ove  
	 
	 

	 
	richiesti dalla Direzione Lavori, oltre a quelli già prescritti a norma di Capitolato; per notte
	 cad.
	0,67

	 
	 
	 
	 

	00-48
	Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative
	cad.  
	2,12

	
	
	
	

	00-49
	 Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno
	cad.  
	0,62

	 
	 
	 
	 

	 
	 NOLI - D) STRADE
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	00-50
	Autobotte di qualunque capacità, dotata di spanditrice d'acqua a pressione e pompa autonoma di carico
	 
	 

	
	
	ora
	40,96

	
	
	
	

	00-51
	Livellatrice meccanica di qualunque tipo e potenza
	Ora
	41,94

	
	
	
	

	00-52
	Apripista anche angolabile con potenza:
	
	

	
	a) fino a 75 CV
	ora
	40,59

	
	b) oltre 75 CV
	ora
	52,06

	
	
	
	

	00-53
	Percussore meccanico c/o piastra vibrante per costipamenti
	ora
	24,43
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