I-02 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

Le demolizioni e le rimozioni, sia totali che parziali, vengono effettuate dalle Imprese in base a precise dispozioni della Direzione Lavori, nei modi, tempi e quantità prescritti, con l'impiego di tutte le opere provvisionali occorrenti per la loro esecuzione, nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti.

Esse sono effettuate a mano o con mezzi meccanici: l'impiego della massa battente (pera) per la demolizione di strutture in cemento armato può avvenire soltanto se l'impiego  è autorizzato dalla Direzione Lavori.

La demolizione di fabbricati o di parti di fabbricati viene compensata a metro cubo vuoto per pieno.  La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici, balconi.

La demolizione di strutture murarie singole fuori terra viene compensata in base alla cubatura effettiva di demolizione, senza deduzione dei vuoti o sfondati di superficie inferiore ad 1 mq. o di cubatura inferiore a 0,25 mc.

Per le demolizioni parziali (in breccia), che interessino una sola porzione ben definita delle strutture da conservare, si applica il relativo sovrapprezzo previsto in elenco, salvo che la Direzione Lavori non ne disponga l'esecuzione in economia.

Qualora venga richiesto dalla D.L. il mantenimento di strutture perimetrali fuori terra, a protezione e recinzione, queste strutture non si considerano deduzioni al compenso determinato dal volume complessivo vuoto per pieno, ma con le stesse deduzioni si compensano le opere complementari di protezione e recinzione (chiusura dei vani, sfondati, luci, ecc. da eseguire con materiale di recupero e decorosamente sistemati a vista con intonaci a rustico fine).

Nei prezzi delle demolizioni sono compresi e compensati, l'onere per la rimozione e cernita dei materiali, preventivamente stabiliti dalla Direzione Lavori, il loro abbassamento e trasporto a deposito entro l'ambito del cantiere, o l'abbassamento, il carico e l'allontanamento immediato dei materiali provenienti dalle demolizioni.

Qualora debba essere determinata la cubatura del materiale di risulta dalle demolizioni, si ammette un aumento del 15% della cubatura effettiva delle strutture demolite; per la demolizione totale dei fabbricati si ammette una cubatura effettiva dei materiali di risulta pari a 1/5 della cubatura vuoto per pieno del fabbricato demolito.

I materiali delle strutture, gli infissi, gli apparecchi e manufatti in genere, per i quali la Direzione lavori abbia ordinato il recupero, devono essere rimossi con tutte le cautele necessarie e sufficienti a salvaguardare la consistenza dei materiali recuperati, che devono essere accatastati e consegnati alla D.L. nel luogo indicato dalla stessa entro l'ambito del cantiere o in altro luogo predeterminato.

Nei prezzi di elenco per opere di demolizione parziale in costruzioni nuove è compresa la quota parte di ponteggio per il tempo occorrente alla loro esecuzione.

Per opere di manutenzione che richiedono interventi sulle facciate, il montaggio del ponte esterno non è compreso nei prezzi di elenco.

Per le demolizioni interne i ponti di servizio sono sempre compresi nei prezzi di elenco.

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario

€

	
	
	
	

	I-02-01
	Demolizione completa di fabbricato, valutata a mc. vuoto per pieno compreso abbassamento e 

accatastamento nell'ambito del cantiere dei recuperi prescritti dalla Direzione lavori, il carico su automezzo, lo scarico ed il trasporto alle discariche del materiale di risulta: 
	
	

	
	
	
	 

	
	a) di fabbricati con struttura portante in mattoni pieni, tufo, pietrame e solai di qualunque 
	 
	

	
	    specie, per fabbricati siti nel centro storico.
	mc
	7,54

	
	b) per edifici civili con struttura come alla lettera a), siti al di fuori del centro storico.
	mc 
	5,63

	
	c) per edifici con strutture come alla lettera a) siti in zone agricole.
	mc 
	3,15

	
	d) idem come a) per demolizione ordinata eseguita a mano 
	 mc
	29,80

	
	e) idem come b) per demolizione ordinata eseguita a mano 
	 mc
	22,98

	
	f) di fabbricati con struttura in cemento armato siti nel centro storico.
	mc 
	14,31

	
	g) di fabbricati con struttura in cemento armato siti al di fuori del centro storico. 
	mc 
	11,83

	
	h) per edifici con strutture come alla lettera f) siti in zone agricole. 
	mc 
	5,63

	
	i) idem come f) ordinata eseguita a mano
	mc 
	41,01

	
	1) idem come g) ma ordinata eseguita a mano
	mc 
	30,47

	
	 
	 
	 

	I-02-02
	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e  rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, il trasporto e scarico alle discariche dei materiali di risulta 
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	a) di murature a secco di pietrame o tufi 
	Mc 
	8,75

	
	b) di murature di pietrame o tufi 
	mc 
	30,44

	
	c) di murature di mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore, ma non inferiore a due teste 
	mc 
	47,82

	
	d) di murature di mattoni forati o semiportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota,                                     
	
	

	
	    compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi)
	mc 
	40,96

	
	e) di murature in calcestruzzo di cemento non armato 
	mc 
	82,25

	
	f) di murature di calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20kg di ferro per mc.
	 
	 

	
	   di calcestruzzo
	mc 
	95,58

	
	g) di murature in cemento armato 
	mc
	119,23

	
	h) sovrapprezzo alle voci precedenti (da ”a" a "g") per demolizione in breccia (formazione di 
	 
	 

	
	    aperture a contorni prestabiliti) 
	%
	80

	
	 
	 
	 

	I-02-03
	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere o del magazzino dell'Amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione lavori, il carico, il trasporto e scarico alle discariche dei materiali di risulta 
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	a) tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore fìnito 
	mq 
	7,83

	
	b) tramezzi di spessore 6-10 cm. di spessore finito 
	mq 
	5,61

	
	c)sovrapprezzo per la sola formazione di aperture di qualsiasi superficie su tavolato esistente,
	 
	 

	
	    compresa la riquadratura del contorno
	%
	20

	
	 
	 
	 

	I-02-04
	Scalpellatura di muratura di qualsiasi specie, per regolarizzazione di parete, o per riduzione di  spessore, compresi gli eventuali ponteggi, e lo spostamento del materiale di risulta, nell'ambito del cantiere e il carico sul mezzo di trasporto eseguiti a mano o con martello pneumatico azionato manualmente:  
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	a) per riduzione fino a cm. 5 di spessore
	mq 
	7,38

	
	b) per riduzione oltre cm. 5 fino a cm. 10
	mq 
	13,39

	
	c) per riduzione oltre 10 cm. fino a cm. 20
	mq 
	24,23

	
	d) per travi, pilastri, setti, cordoli e simili aumento alle voci precedenti
	%
	120

	
	
	
	

	I-02-05
	Demolizione di solai compreso strato sovrastante (piano di tavole di legno e tavelloni), eseguito in unica soluzione a qualsiasi altezza, compreso il carico, trasporto e lo scarico alle discariche dei materiali di risulta:
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	a) di solaio in legno con sovrastante piano in tavole
	mq
	7,51

	
	b) di solaio in putrelle di ferro (senza recupero delle stesse)
	mq
	8,75

	
	c) di solaio misto in calcestruzzo e laterizio armato, fino a 20 cm. di altezza del laterizio, 
	
	24,23

	
	     escluso strutture portanti
	Mq
	13,06

	
	d) idem come alla lettera e) oltre 20 cm. di altezza del laterizio
	mq/cm
	1,35

	
	e) di solaio totalmente in cemento armato, o di struttura portante di solai misti
	mq/cm
	1,55

	
	
	
	

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario 

€ 

	
	
	
	

	I-02-06
	Demolizione di volte, compreso eventuale strato di riempimento a raso, il sottofondo ed il pavimento di qualsiasi tipo, eseguita in unica soluzione, compreso gli oneri di cui alla voce I-2-02 
	
	

	
	
	
	

	
	a) di voltini di mattoni pieni di coltello ad una testa
	Mq
	12,47

	
	b) di volte di mattoni pieni o forati di una testa con rinfianchi di due teste
	mq
	14,30

	
	c) di volte come al n. 2) ma di due teste con rinfianchi di 3 teste
	mq
	16,79

	
	d) di volte in laterizio armato fino a 20 cm. di spessore
	mq
	20,51

	
	e) di volte di calcestruzzo armato fino a 15 cm. di spessore
	mq
	24,23

	
	f) di volte di pietrame
	mq
	19,86

	
	 
	 
	 

	I-02-07
	Demolizione completa di tetto, di qualsiasi forma o dimensione ed altezza dal suolo, compresa

 la rimozione del manto di copertura, le smurature occorrenti, con gli oneri di cui al n. I-2-02.
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	a) di tetto di legno, costituito da grossa e piccola orditura, e relativo manto di copertura in 
	 
	 

	
	    tegole o lastre di cemento, senza recupero di materiali 
	mq 
	9,93

	
	b) sovrapprezzo ad "a" per recupero dei materiali del manto di copertura
	mq.  
	2,22

	
	c) sovrapprezzo ad "a" per recupero dei materiali del manto di copertura e della grossa orditura
	 
	 

	
	    in legno 
	mq 
	3,13

	
	d) di tetto in c.a. con solaio in laterizio e calcestruzzo e relativo manto di copertura in tegole o 
	 
	 

	
	     lastre in  cemento, senza recupero di materiale
	mq 
	13,71

	
	e) sovrapprezzo a "d" per recupero dei materiali del manto di copertura 
	mq 
	2,22

	
	 
	 
	 

	I-02-08
	Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale.
	 
	 

	
	a) tegole marsigliesi o in cemento o portoghesi
	mq 
	3,46

	
	b) con coppi e coperture alla romana 
	mq 
	3,78

	
	 
	 
	 

	I-02-09
	Demolizione di strutture isolate di tetto, o di solaio a qualsiasi altezza, compreso il carico, il  trasporto, e scarico alle discariche del materiale di risulta. 
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	a) piccola orditura di legname, compreso anche l'eventuale pianellato, tavellinato, o tavolato 
	mq 
	4,37

	
	b) grossa armatura di legname
	mc 
	88,85

	
	c) canne fumarie o di aerazione, in elementi prefabbricati 
	ml 
	4,96

	
	d) torrette di camino (comignoli) eseguite in mattoni pieni: misurazione metro cubo vuoto per 
	 
	 

	
	     pieno
	mc 
	95,58

	
	 
	 
	 

	I-02-10
	Demolizione di scale, senza recupero di materiale.
	 
	 

	
	a) a struttura in legno o ferro 
	mq 
	11,82

	
	b) a struttura in cls. semplice
	mq 
	14,30

	
	c) a strutture in c.a. o pietra 
	mq 
	22,41

	
	 
	 
	 

	I-02-11
	Demolizione di controsoffìtti compreso il carico, lo scarico e il trasporto a rifiuto, posti fino a  metri 4 dal piano di calpestio  
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	a) in legno, arelle e intonaco, o rete metallica, o pannelli in gesso
	mq 
	3,82

	
	b) in tavelle intonacate e relativa armatura di sostegno
	mq 
	5,01

	
	c) orditura in legno o ferro di controsoffitti
	mq 
	3,46

	
	d) sovrapprezzo a "a", "b”, e "c" per altezze superiori ai m. 4.00 e fino ai m. 6.00
	%
	20

	
	 
	 
	 

	I-02-12
	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse 
	
	

	
	
	
	

	
	a) verticale esterno escluso ponteggio
	Mq
	3,13

	
	b) verticale interno con onere di ponteggio
	mq
	3,46

	
	c) orizzontale esterno escluso ponteggio
	mq
	3,46

	
	d) orizzontale interno con onere di ponteggio
	mq
	4,05

	
	e) scrostatura delle stilature di paramento di cotto a faccia vista con eliminazione profonda
	
	

	
	    della malta, pulizia e lavaggio a opera ultimata
	mq
	3,78

	
	
	
	

	I-02-13
	Rimozione di zoccolini battiscopa:  

a) in legno, semplicemente chiodati e/o incollati alla muratura, oppure fissati a mezzo di viti e
	
	

	
	
	
	

	
	    tasselli di legno, compresa la rimozione dei chiodi, delle viti e tasselli, il trasporto a rifiuto
	
	

	
	    l'accatastamento nell'ambito del cantiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L.
	ml
	0,26

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario 

€ 

	
	
	
	

	
	b) in piastrelle di grès o di maiolica, o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla,
	
	

	
	    compreso il trasporto a rifiuto del materiale o il suo accatastamento nell'ambito del cantiere
	
	

	
	    secondo gli ordini impartiti dalla D.L.
	ml
	3,05

	
	c) in plastica, incollato alla muratura e al pavimento compreso accatastamento nei luoghi 
	
	

	
	    indicati nell'ambito del cantiere o il trasporto a rifiuto
	ml
	0,21

	
	
	
	

	I-02-14
	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili 

di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che
	
	

	
	
	
	

	
	le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento e trasporto del materiale di risulta alle discariche.
	
	

	
	a) di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protezione in conglomerato di 
	
	

	
	     nerti normali e cemento fino a uno spessore di cm. 5
	mq
	4,70

	 
	b) idem con conglomerato di pomice, vermiculite e perdite
	mq
	3,78

	
	c) idem come "a" - "b" per ogni cm. in più oltre i 5 cm.
	mq
	1,17

	 
	d) di pavimento in battuto di cemento (inerti normali più cemento) fino a uno spessore medio 
	
	

	 
	    di cm. 10
	mq
	7,51

	 
	e) idem fino a 15 cm.
	mq
	11,23

	 
	f) idem per marciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti campi regolari fino a 15 cm. 
	
	

	 
	   di spessore
	mq
	10,91

	 
	g) di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, grès, mosaico di grès, o di marmo, 
	
	

	 
	     listelli di klinker, compreso malta del piano di posa, senza recupero dei materiali
	mq
	5,61

	 
	h) sovrapprezzo a "g" per recupero del materiale di pavimento compresa pulitura
	mq
	3,13

	 
	i) di pavimento in cubetti e lastre di porfido, opus incertum di qualsiasi dimensione e relativo 
	
	

	 
	    letto di posa in sabbia o cemento, con recupero dei materiali puliti
	mq
	6,85

	 
	l) di pavimento in lastre di marmo di qualsiasi forma e dimensione, senza recupero dei 
	
	

	 
	    materiali
	mq
	5,61

	 
	m) sovrapprezzo per recupero dei materiali compreso pulitura
	mq
	3,13

	 
	n) di rivestimento interno ed esterno in piastrelle di terracotta o ceramica smaltata, grès, tessere
	
	

	 
	     di grès, e di marmo, listelli di klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei
	
	

	 
	     materiali
	mq
	4,05

	 
	o) sovrapprezzo a n) per recupero dei materiali compreso pulitura
	mq
	3,13

	 
	p) di manto impermeabile di asfalto in qualsiasi spessore, con trasporto a rifiuto del materiale 
	
	

	 
	    di risulta 
	mq
	3,46

	 
	q) di manto impermeabile in cartonfeltri bitumati di qualsiasi spessore con trasporto a rifiuto 
	
	

	 
	    del materiale di risulta
	mq
	2,48

	 
	r) sovrapprezzo a "p" e "q" per demolizione anche della caldana soprastante in conglomerato di 
	
	

	 
	    cemento
	mq
	2,87

	 
	s) demolizione isolata di guscio di raccordo fra superfici verticali ed orizzontali o simili di 
	
	

	 
	    qualsiasi sviluppo, comprese la discesa a piano cortile, il carico e trasporto del materiale di 
	
	

	 
	    risulta alle pp. dd.
	ml
	2,22

	
	t) rimozione di cordoli di cemento o granito di qualsiasi lunghezza o sezione
	Ml
	1,56

	
	 
	
	

	I-02-15
	Rimozione di pavimenti in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato sul  sottofondo livellato o su preesistenti pavimenti
	
	

	
	
	mq
	2,87

	
	 
	
	

	I-02-16
	Rimozione di pavimento di moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura compreso l'accatastamento nei luoghi indicati entro il cantiere del materiale di risulta ed il trasporto a rifiuto del materiale inservibile 
	
	

	
	
	
	

	
	
	mq
	1,56

	
	 
	
	

	I-02-17
	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al 

loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del serramento.

La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili.
	
	

	
	
	
	

	
	a) di serramento in legno per finestre e porte - finestre, di cassonetto, compresi stipiti, contro 
	
	

	
	    stipiti, copri fili, scuretti, con superficie superiore a 2 mq.
	mq
	6,85

	
	b) idem con superficie da 0,75 a 2 mq.
	mq
	10,32

	
	c) idem con superficie inferiore a 0,75 mq. compresa rimozione di eventuale protezione
	mq
	14,90

	
	d) di porta interna in legno, compresi stipite, controstipite e coprifili
	mq
	4,96

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario 

€ 

	
	
	
	

	
	e) di tapparella avvolgibile in legno o in plastica
	mq
	3,46

	
	f) di persiana scorrevole in legno
	mq
	3,82

	
	g) di persiana apribile in legno
	mq
	3,82

	
	h) di porta ed antiporta di primo ingresso, compreso stipiti, controstipiti, bussola e coprifili
	mq
	7,54

	
	i) di porta cieca o a vetro, compreso stipite, controstipite, e coprifili
	mq
	6,30

	
	l) di uscio di cantina in legno
	mq
	3,15

	
	m) di cancelletto di solaio in legno
	mq
	3,15

	
	n) di qualsiasi manufatto in legno non riconducibile ad alcuna delle voci precedenti superficie 
	
	

	
	    minima 0,60 mq.
	mq
	8,06

	
	
	
	

	I-02-18
	Rimozione di pareti in legno o in cartongesso, compreso ogni onere e magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili.
	
	

	
	
	
	

	 
	a) compresa la rimozione della struttura di supporto 
	mq
	4,37

	
	b) esclusa la rimozione della struttura di supporto
	mq
	3,78

	 
	 
	
	 

	I-02-19
	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione  serramenti in legno
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	a) di serramento in ferro per finestre, balconi, porte interne, con superficie superiore a 2 mq.
	mq
	5,61

	 
	b) idem con superficie da 0,75 a 2 mq.
	mq
	8,10

	 
	c) idem con superficie fino a 0,75 mq. compresa rimozione di eventuale protezione.
	mq
	14,89

	 
	d) di tapparella avvolgibile in ferro 
	mq
	5,61

	 
	e) di porta in ferro cieca o a vista, compreso telaio, controtelaio, bussola e coprifili 
	mq
	4,96

	 
	f) di inferriata 
	mq
	3,78

	 
	g) di cancello o cancelletto 
	mq
	3,88

	 
	h) di cancellata fissa 
	mq
	3,01

	 
	i) di parapetto di scala, balcone, terrazzino
	mq
	5,06

	 
	1) di recinzione in rete metallica con paletti di ferro
	mq
	3,46

	 
	m) di sola rete metallica di recinzione 
	mq
	2,48

	 
	n) di qualsiasi manufatto in ferro non riconducibile ad alcuna delle voci precedenti, superficie 
	
	 

	 
	    minima 0,75 mq.
	mq
	8,10

	 
	o) sovrapprezzo per rimozione di manufatti di cui ai punti a),i),l) precedenti in lega di alluminio 
	
	 

	 
	    anziché in ferro
	mq
	3,15

	 
	p) Rimozione di grossa armatura di ferro 
	kg.
	0,57

	 
	 
	
	 

	I-02-20
	Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del telaio dell'infisso dove era applicata la lastra di vetro.
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	- con recupero delle lastre rimosse da reimpiegare nella zona lavori 
	
	

	
	a) lastre su infissi in ferro o in legno sfilabili o fissate con stucco o con bacchette e chiodi
	mq
	1,76

	
	b) lastre applicate su infissi in ferro mediante bacchette fissate all'infisso stesso a mezzo di viti
	mq
	2,48

	
	- senza recupero delle lastre
	
	

	
	c) come alla lettera a)
	mq
	2,22

	
	d) come alla lettera h)
	mq
	2,87

	 
	 
	
	 

	I-02-21
	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i  sistemi di fissaggio
	
	 

	 
	
	
	 

	 
	a) di ferro nero o zincato o di piombo 
	ml.
	0,22

	 
	b) di condutture di ghisa, di grès, di cemento con giunti non impiombati di qualunque 
	
	 

	 
	    diametro, smurando le grappe e togliendo le stuccature sui giunti
	ml.
	0,49

	 
	c) di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni
	ml.
	0,43

	
	d) di grondaie di qualsiasi tipo e dimensioni 
	ml.
	1,30

	
	 
	
	 

	I-02-22
	 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi  numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche.
	
	 

	
	
	
	 

	
	
	
	 

	
	a) di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone 
	cad
	12,47

	
	b) di vaso alla turca, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone
	cad
	17,09

	
	c) di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno
	cad
	10,33

	
	d) di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro
	cad
	10,33

	
	e) di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro
	cad
	24,22

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario 

€ 

	
	
	
	

	
	f) di lastra per fornello a gas od elettrico
	cad
	5,01

	
	g) di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi
	cad
	8,06

	
	h) idem c.s. per ogni elemento in più
	cad
	1,29

	
	
	
	

	I-02-23
	Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse:
	
	

	
	a) Paraspigolo in lamiera zincata o in alluminio fino a mt. 1,70 di lunghezza, in opera sotto 
	
	

	
	    intonaco o rasatura a gesso senza l'onere del ripristino dell'intonaco o rasatura a gesso
	cad
	1,91

	
	b) di paraspigolo in ferro angolare fino a mm. 50x50 e lunghezza fino a mt. 1, 70 in opera 
	
	

	
	    sopra e sotto intonaco o rasatura a gesso, senza l'onere del ripristino dell'intonaco o rasatura 
	
	

	
	    a gesso
	cad
	2,48

	
	c) sovrapprezzo ad "A" e "B" per il ripristino dell'intonaco o rasatura a gesso
	cad
	2,22

	
	d) di gancio per cavi telefonici aerei e fili tenditori di linee elettriche, in ferro tondo o piatto, a 
	
	

	
	    qualsiasi altezza, non oltre i 5 ml. compresa la prestazione di scala normale a pioli, esclusa
	
	

	
	    quella di scala aerea
	cad
	1,91

	
	e) di gancetti e chiodi a piastrina per cavi telefonici a parete
	cad
	0,36

	
	f) di antenna TV singola, predisposta per la ricezione di uno o più canali, dei relativi cavi 
	
	

	 
	    coassiali di discesa, delle tegole metalliche, zanche di ancoraggio ed eventuali tenditori con 
	 
	

	 
	    successivo ripristino del tetto, previa applicazione delle tegole mancanti e chiusura dei fori 
	 
	

	 
	    delle zanche; salvo disposizioni in contrario della D.L. i materiali recuperati devono essere. 
	 
	

	 
	    consegnati all'inquilino proprietario dell'antenna rimossa
	cad 
	20,50

	 
	g) rimozione di aereatore statico in attraversamento di parete, murato a parete esterna ed 
	 
	

	 
	    interna
	cad 
	6,87

	 
	h) idem come a” g”, ma semplicemente infilato in controtubo 
	cad 
	2,22

	 
	i) di placche compreso frutti e cassette portafrutta
	cad
	2,70

	
	
	
	

	I-02-24
	 Sgombero di macerie e detriti di qualsiasi genere da cantinati di stabili abitati, previa  annaffiatura, sollevamento e trasporto al piano cortile, senza arrecare disturbo agli inquilini o  occupanti, successivo carico, anche con mezzi meccanici e trasporto alle discariche. 
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	
	mc.  
	12,50

	 
	 
	 
	

	I-02-25
	 Sgombero di macerie e detriti dai sottotetti di stabili abitati, previa annaffiatura, abbassamento a piano cortile, senza arrecare disturbo agli inquilini, successivo carico, anche con mezzi meccanici e trasporto alle discariche.
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 a) per sgombero da sottotetto di stabili con 1-2 piani fuori terra
	mc.  
	18,28

	
	 b) sovrapprezzo per ogni piano in più oltre il secondo
	mc. 
	10,00

	
	 
	 
	

	I-02-26
	Rimozione di chiusini stradali da marciapiede o cortili con o senza feritoie, sia in  cemento che in ghisa o in acciaio, completi di telaio
	 
	

	
	
	 
	

	
	a) fino a mq. 0,50 di superficie 
	 Cad
	4,70

	
	b) da mq. 0,51 a mq. 1,00 di superficie 
	 Cad
	8,06

	
	 
	 
	

	I-02-27
	Rimozione di torrini, cuffie, bocchette, comprese l'eventuale discesa a piano cortile e  l'accatastamento
	 
	

	
	
	 
	

	
	a) torrino completo di qualsiasi diametro 
	cad 
	1,91

	
	b) solo torrino (senza base) di qualsiasi diametro
	cad  
	1,29

	
	e) solo base (torrino riutilizzato) di qualsiasi diametro
	cad 
	1,03

	
	 
	 
	

	I-02-28
	 Rimozione di davanzali o soglie in marmo od altra pietra naturale dello  spessore fino a cm. 5, larghezza fino a cm. 30, compresa la discesa a piano cortile, l'accatastamento, la scalpellatura del piano di posa, la pulizia e quant'altro necessario per dare detto piano pronto per la posa di un manufatto dei suddetti tipi.
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	ml.  
	4,03

	
	 
	 
	

	I-02-29
	 Rimozione di davanzali o soglie in beole dello spessore fino a cm. 8, larghezza fino a  cm. 30-35 compresa la discesa a piano cortile, l'accatastamento, la scalpellatura del piano di posa, la pulizia e quant'altro necessario per dare detto piano pronto per la posa di un manufatto  dei suddetti tipi. 
	 
	

	
	
	 
	

	
	
	
	

	
	
	ml.  
	5,63

	
	 
	 
	

	I-02-30
	Rimozione di lastre di marmo od altra pietra naturale, di qualsiasi natura, forma o dimensione, per il rivestimento di mazzette di finestre, compresa la discesa a piano cortile, l'accatastamento, la scalpellatura del piano di posa, la pulizia e quant'altro necessario per dare detto piano pronto per la posa di un manufatto del suddetto tipo,fino a larghezze di cm.50
	 
	

	
	
	
	

	
	a) per lastre fino allo spessore di cm. 6
	mq.
	3,46

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario 

€ 

	
	
	
	

	
	b) per lastre oltre lo spessore di cm. 6 e fino a cm. 10
	mq.
	4,39

	
	
	
	

	I-02-31
	 Demolizione di fognatura orizzontale, appoggiata sospesa o interrata (escluso scavo) compreso

 il trasporto delle risulte a piano cortile, carico e allontanamento delle stesse alle pp. dd., eventuale chiusura dei fori passanti nella muratura in genere, spostamento di masserizie 
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	
	 
	

	
	esistenti nei cantinati e simili e loro collocazione come in origine
	ml.
	13,07

	
	
	
	

	I-02-32
	Formazione di incassatura in rottura di muro, per la posa in opera dell'impianto di riscaldamento, per l'impianto idrico ecc., compresa la intonacatura interna di malta di cemento lisciato, l'arrotondamento degli spigoli e la chiusura delle canne con tavelle, ed il ripristino dell'intonaco; per canne di sezione fino a mq. 0,03:
	
	

	
	
	
	

	
	a) su muratura di mattoni pieni
	ml.
	47,82

	
	b) su calcestruzzo
	ml.
	61,41
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