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€  

	
	I-03 PALIFICAZIONI - TRIVELLAZIONI
	
	

	I-03-01
	Compenso per trasporto ed approntamento di attrezzatura per la esecuzione di pali trivellati, compreso il successivo smontaggio e trasporto della stessa nel deposito della ditta esecutrice
	
	

	
	
	corpo
	1.245,50

	 
	 
	
	

	I-03-02
	Compenso per trasporto di attrezzature di tipo eccezionale (Link Belt o simili), per la esecuzione di pali trivellati, con carrelloni di tipo particolare fuori sagoma normale, approntamento in cantiere, compreso il successivo smontaggio e trasporto delle stesse nel  luogo di provenienza della ditta esecutrice. 
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	
	

	
	
	corpo 
	4.875,00

	 
	 
	 
	 

	I-03-03
	 Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 500 kg/cmq, confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in ferro del tipo Fe B 38 K. Il palo sarà fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezza il peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresi’ compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte:
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) per pali di lunghezza fino a 8 m
	ml.
	40,03

	 
	b) per pali di lunghezza fino a 9 m
	ml.
	41,08

	 
	c) per pali di lunghezza fino a 10 m
	ml.
	43,86

	 
	d) per pali di lunghezza fino a 11 m
	ml.
	45,82

	 
	e) per pali di lunghezza fino a 12 m
	ml.
	47,39

	 
	f) per pali di lunghezza oltre i 12 m
	ml. 
	53,22

	
	
	
	

	I-03-04
	 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m:

	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	1-in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq:

	
	

	 
	a
per diametro pari a 500 mm
	ml.
	53,37

	 
	b
per diametro pari a 600 mm
	ml.  
	61,96

	 
	b
per diametro pari a 800 mm
	ml.  
	74,20

	 
	b
per diametro pari a 1000 mm
	ml.  
	96,83

	 
	e
per diametro pari a 1.200 mm
	ml 
	128,10

	 
	f
per diametro pari a 1.500 mm
	ml.  
	167,78

	 
	g
per diametro pari a 1.500 mm
	ml.  
	250,74

	 
	2-in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq:

	
	

	 
	 a
per diametro pari a 500 mm
	ml.   
	61,81

	
	b
per diametro pari a 600 mm
	ml.  
	73,47

	
	c
per diametro pari a 800 mm
	ml.  
	87,32

	
	d
per diametro pari a 1.000 mm
	ml.  
	102,71

	
	e
per diametro pari a 1.200 mm
	ml.  
	137,11

	
	f
per diametro pari a 1.500 mm
	ml.  
	181,80

	
	g
per diametro pari a 2.000 mm
	ml.  
	171,20

	
	
	
	

	I-03-05
	Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 300,per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m:

1-in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq:
a
per diametro pari a 500 mm
b
per diametro pari a 600 mm
c
per diametro pari a 800 mm
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	ml.  
	53,76

	
	
	ml.  
	62,27

	
	
	ml.  
	76,54

	 
	d            per diametro pari a 1.000 mm
	ml.  
	98,94

	 
	e
per diametro pari a 1.200 mm
	ml.   
	131,15

	
	f
per diametro pari a 1.500 mm
	ml.  
	175,53

	
	g
per diametro pari a 2.000 mm
	ml.  
	258,19
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	2-in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq:
	
	

	
	a
per diametro pari a 500 mm
	ml.  
	63,35

	
	b
per diametro pari a 600 mm
	ml.  
	73,23

	
	c
per diametro pari a 800 mm 
	ml.  
	88,67

	
	d
per diametro pari a 1.000 mm
	ml.  
	102,86

	
	e
per diametro pari a 1.200 mm
	ml.  
	140,15

	
	f
per diametro pari a 1.500 mm
	ml.  
	186,55

	
	g
per diametro pari a 2.000 mm
	ml.  
	279,65

	 
	 
	 
	

	I-03-06
	 Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:
	 
	

	 
	1-per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri:
	 
	

	 
	 a
per diametro pari a 500 mm
	 ml
	10,95

	 
	 a
per diametro pari a 600 mm
	 ml
	13,69

	 
	 c
per diametro pari a 800 mm
	ml
	14,42

	
	d
per diametro pari a 1.000 mm
	ml
	16,46

	
	e
per diametro pari a 1.200 mm
	ml
	21,12

	
	f
per diametro pari a 1.500 mm
	ml
	26,76

	
	2-per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri:

	
	

	
	a
per diametro pari a 500 mm
	ml
	20,46

	
	b
per diametro pari a 600 mm
	ml
	23,84

	
	c
per diametro pari a 800 mm
	ml
	23,84

	
	d
per diametro pari a 1.000 mm
	ml
	30,13

	
	e
per diametro pari a 1.200 mm
	ml
	30,13

	
	f
per diametro pari a 1.500 mm
	ml
	51,87

	
	3-per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro:

	
	

	
	a
per diametro pari a 500 mm
	ml
	9,90

	
	b
per diametro pari a 600 mm
	ml
	12,23

	
	c
per diametro pari a 800 mm
	ml
	16,64

	
	d
per diametro pari a 1.000 mm
	ml
	20,05

	
	e
per diametro pari a 1.200 mm
	ml
	26,58

	
	f
per diametro pari a 1.500 mm
	ml
	27,96

	
	g
per diametro pari a 2.000 mm
	ml
	32,52

	
	4-per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro:

	
	

	
	a
per diametro pari a 500 mm
	ml
	11,07

	
	b
per diametro pari a 600 mm
	ml
	13,57

	
	c
per diametro pari a 800 mm
	ml
	17,86

	
	d
per diametro pari a 1.000 mm
	ml
	20,39

	
	e
per diametro pari a 1.200 mm
	ml
	26,80

	
	f
per diametro pari a 1.500 mm
	ml
	31,37

	
	g
per diametro pari a 2.000 mm
	ml
	37,41

	
	5-per esecuzione di pali trivellati in alveo con battente idrico fino a 1,5 m

	%
	30

	
	
	
	

	I-03-07
	Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in roccia di letto con resistenza alla compressione superiore a 500 kg/cmq, per ogni ora effettiva di impiego

	ora
	150,09

	
	
	
	

	I-03-08
	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:

	
	

	
	a
per diametro pari a 500 mm
	ml
	27,24

	 
	b
per diametro pari a 600 mm
	ml
	30,73

	
	c
per diametro pari a 800 mm
	ml
	33,68

	
	d
per diametro pari a 1.000 mm
	ml
	40,02

	
	e
per diametro pari a 1.200 mm
	ml
	45,45

	
	f
per diametro pari a 1.500 mm
	ml
	52,15

	
	g
per diametro pari a 2.000 mm
	ml
	63,10

	
	
	
	

	I-03-09
	Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico del palo

	mc
	10,12
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	I-03-10
	Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato
	mc
	13,14

	
	
	
	

	I-03-11
	Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico del palo

	mc
	18,61

	
	
	
	

	I-03-12
	Controcamicia in lamierino a perdere in opera
	kg
	0,75

	
	
	
	

	I-03-13
	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori cosi’ ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte quello teorico del foro. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica:

	
	

	 
	1-in terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione < 60 kg/cmq):

	
	

	 
	 a
per diametro esterno pari a 60 - 100 mm
	ml
	36,51

	 
	 b
per diametro esterno pari a 101 - 130 mm
	ml
	40,78

	 
	 c
per diametro esterno pari a 131 - 160 mm
	ml
	45,04

	 
	 d
per diametro esterno pari a 161 - 190 mm
	ml
	50,93

	 
	 e
per diametro esterno pari a 191 - 220 mm
	ml
	60,63

	 
	 f
per diametro esterno pari a 221 - 300 mm
	ml
	70,52

	 
	 2-in terreni poco coerenti, ghiaiosi (resistenza alla compressione 60 - 100 kg/cmq):

	
	 

	 
	 a
per diametro esterno pari a 60 - 100 mm
	ml
	41,10

	 
	 a
per diametro esterno pari a 60 - 100 mm
	ml
	46,19

	 
	 c
per diametro esterno pari a 131 - 160 mm
	ml
	53,54

	 
	 d
per diametro esterno pari a 161 - 190 mm
	ml
	60,82

	 
	 e
per diametro esterno pari a 191 - 220 m
	ml
	60,82

	 
	 f
per diametro esterno pari a 221 - 300 mm
	ml
	87,20

	 
	3- in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 101 e 300 kg/cmq):
	 
	 

	 
	 a
per diametro esterno pari a 60 - 100 mm
	ml
	45,55

	 
	 b
per diametro esterno pari a 101 - 130 mm
	ml
	52,18

	 
	 c
per diametro esterno pari a 131 - 160 mm
	ml
	60,22

	 
	 d
per diametro esterno pari a 161 - 190 m
	ml
	68,39

	 
	 e
per diametro esterno pari a 191 - 220 mm
	ml
	77,27

	 
	 f
per diametro esterno pari a 221 - 300 mm
	ml
	96,11

	 
	 
	 
	 

	I-03-14
	 Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento

	%
	 35

	 
	 
	
	 

	I-03-15
	 Sovrapprezzo per l'esecuzione di micropali con inclinazione > 20 gradi sulla superficie

	%
	  7

	
	
	
	

	I-03-16
	 Decremento per attraversamenti a vuoto oltre il 10% della lunghezza

	%
	15  

	 
	 
	
	 

	I-03-17
	 Iniezioni primarie di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a 5 volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato:

	
	 

	 
	 a
per quantità non superiori a 200 kg per palo
	100 kg
	14,84

	 
	 b
per la parte eccedente 200 kg per palo fino a 500 kg per palo

	100 kg
	13,69

	 
	 c
per la parte eccedente 500 kg per palo fino a 2.000 kg per palo

	100 kg
	12,83

	 
	 d
oltre i 2.000 kg per palo
	100 kg
	12,83

	
	
	
	

	I-03-18
	Iniezioni di secondo tempo di miscela di cemento normale ed acqua oltre gli eventuali additivi da pagarsi a parte, da eseguirsi nei pali con armatura a valvole, per ogni 100 kg di cemento iniettato:

	
	

	
	a
per quantità non superiori a 200 kg per valvola
	100 kg
	15,99

	
	b
per la parte eccedente 200 kg fino a 500 kg per valvola
	100 kg
	14,26

	
	c
per la parte eccedente 500 kg fino a 1.000 kg per valvola

	100 kg
	13,40

	
	d
oltre i 1.000 kg per valvola
	100 kg
	12,54
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	I-03-19
	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati e con manicotto

	kg
	1,28

	
	
	
	

	I-03-20
	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione

	kg
	1,65

	
	
	
	

	I-03-21
	Perforazione orizzontale o suborizzontale per esecuzione di tirantature o per iniezioni in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguita a rotazione o a rotopercussione ed anche con l'eventuale rivestimento provvisorio del foro, per la lunghezza massima di 25 m, compensato anche l'eventuale impiego di fanghi bentonitici nonch‚ quanto necessario per dare il lavoro finito e pronto per le successive fasi:

	
	

	
	a
formazione di prefori di diametro massimo fino a 125 mm

	m
	37,47

	
	b
formazione di prefori di diametro massimo fino a 170 mm

	m
	40,44

	
	
	
	

	I-03-22
	Maggiorazione percentuale per ogni 5 m di foro successivi ai precedenti

	%
	20

	
	
	
	

	I-03-23
	Tiranti formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine, tubi di iniezione e protezioni anticorrosive. Compreso altresì la posa in opera di guaine flessibili in PVC nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che del tubo di iniezione, la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi controlli, la sigillatura finale della testa del tirante ed ogni altro onere necessario:
	
	

	
	a
per tensioni fino a 30 t
	m
	27,92

	
	b
per tensioni da 30 a 50 t
	m
	30,66

	
	c
per tensioni da 50 a 75 t
	m
	34,13

	
	d
per tensioni da 75 a 100 t 
	m
	37,19

	
	e
per tensioni da 100 a 125 t
	m
	44,89

	
	
	
	

	I-03-24
	Tiranti formati da barre di acciaio armonico di idoneo diametro posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine, tubi di iniezione e protezioni anticorrosive. Compreso altresì la posa in opera di guaine flessibili in PVC nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che del tubo di iniezione, la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi controlli, la sigillatura finale della testa del tirante ed ogni altro onere necessario:
	
	

	
	a
per tensioni fino a 30 t
	m
	25,00

	
	b
per tensioni da 30 a 50 t
	m
	27,09

	
	c
per tensioni da 50 a 75 t
	m
	30,00

	
	d
per tensioni da 75 a 100 t
	m
	33,62

	
	d
per tensioni da 75 a 100 t
	m
	40,66
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