	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario 

€  

	
	I-05 CALCESTRUZZO - FERRO PER C.A. CASSERI

- Additivi - Manufatti di cemento in opera -
	
	

	I-05-01
	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi:

	
	

	
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	
	

	
	a)
150 kg/mc
	mc
	68,24

	
	b)
200 kg/mc
	mc
	72,38

	
	c)            250 kg/mc
	mc
	 77,02

	
	d)
300 kg/mc
	mc
	81,67

	
	e)
350 kg/mc
	mc
	82,44

	
	
	
	

	I-05-02
	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classi di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C ( 0,65, eseguito, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura:

	
	

	
	
	
	

	
	1-fondazione:
	
	

	
	a)
Rck 20 N/mmq
	mc
	73,90

	
	b)
Rck 25 N/mmq
	mc
	76,50

	
	c)
Rck 30 N/mmq
	mc
	80,99

	
	d)
Rck 35 N/mmq
	mc
	83,44

	
	e)
Rck 40 N/mmq
	mc
	85,89

	
	f)
Rck 45 N/mmq
	mc
	   88,34

	
	2-elevazione:
	
	

	
	a)
Rck 20 N/mmq
	mc
	81,18

	
	b)
Rck 25 N/mmq
	mc
	82,93

	
	c)
Rck 30 N/mmq
	mc
	85,38

	
	d)
Rck 35 N/mmq
	mc
	87,83

	
	e)
Rck 40 N/mmq
	mc
	90,28

	
	f)
Rck 45 N/mmq
	mc
	92,73

	
	g)           sovrapprezzo al calcestruzzo in elevazione dalla lettera “d” alla lettera ”f”  per        l’esecuzione di strutture sottili in elevazione fino ad un massimo di cm 15 di spessore
	mc
	25%

	
	
	
	

	I-05-03
	Casseforme metalliche o in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un’altezza di m.4.50 dal piano di appoggio;realizzate a regola d’arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
	 
	 

	
	a)
per muri di sostegno armati e non, in fondazione 
	mq
	7,40

	
	b)
per muri di sostegno armati e non, in elevazione
	mq
	11,48

	
	c)
per plinti, travi rovesce
	mq
	12,11

	
	d)
per pilastri ed opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento
	mq
	16,84

	
	e)
per rampe scale
	mq
	20,15

	
	f)
sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti
	mq
	6,93

	
	
	
	

	I-05-04
	Sovrapprezzo per casseforme per altezza superiore a m.4.50 e per ogni metro lineare in più
	mq
	3,00

	
	
	
	

	I-05-05
	Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/mc, posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe metalliche distanziatici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte
	
	

	
	a)
spessore 3,5 cm
	mq
	21,75

	
	b)
spessore 5 cm
	mq
	27,95

	
	c)
spessore 7,5 cm
	mq
	37,30
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	I-05-06
	Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete:
	
	

	
	a)
per strutture irregolari o curve come piscine, serbatoi, platee curve di silos, centrali di energia, cunicoli ad arco

	mq
	15,55

	
	b)          per creazione vuoti di alleggerimento in getti di calcestruzzo

	mq
	13,65

	
	c)
per riprese di getto nei muri di sostegno, travi, serbatoi al fine di lasciare la superficie del primo getto rugosa e pronta per quello successivo

	mq
	11,70

	
	
	
	

	I-05-07
	Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo espanso, densità 10÷15 kg/mc, di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a qualsiasi altezza

	mc
	43,15

	
	
	
	

	I-05-08
	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento e non

	kg
	0,84

	
	
	
	

	I-05-09
	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

	kg
	1,05

	
	
	
	

	I-05-10
	Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:

	
	

	
	a)
con profilo da inserire nella parte centrale del getto
	m
	11,08

	
	b)
con profilo da inserire sul bordo del getto
	m
	8,48

	
	
	
	

	I-05-11
	Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto

	mq
	10,78

	
	
	
	

	I-05-12
	Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:
	
	

	
	a)
con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali
	m
	11,08

	
	b)
con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti
	m
	15,74

	
	c)
con profilo da inserire sul bordo del getto
	m
	10,34

	
	
	
	

	I-05-13
	Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte
	
	

	
	
	m
	30,20

	I-05-14
	Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti laterali. Forniti e posti in opera compreso ogni onere di preparazione, esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm:

	
	

	
	a
con mastice poliuretanico a basso modulo
	m
	8,07

	
	b
con mastice polisolfurico bicomponente
	m
	11,41

	
	
	
	

	I-05-15
	Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di:

	
	

	
	a
20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare non inferiore al 60%, pressione sulle interfacce non inferiore ai 14 kg/cmq

	m
	31,59

	
	b
20x20 mm, espansione lineare non inferiore al 40%, pressione sulle interfacce non inferiore ai 29 kg/cmq
	m
	43,84

	
	
	
	

	I-05-16
	Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 
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	40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione
	m
	55,50

	
	
	
	

	I-05-17
	Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera

	m
	15,70

	
	
	
	

	I-05-18
	Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione
	m
	31,36

	
	
	
	

	I-05-19
	Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato in opera rifinito con  lisciatura a cemento nelle facce viste, a spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e le forme occorrenti:
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	a) di altezza fino a cm. 8 
	mq 
	14,95

	 
	b) di altezza oltre i cm. 8 e fino a cm. 10 
	 mq
	16,40

	 
	c) di altezza oltre i cm. 1 0 e fino a cm. 13 
	mq 
	18,20

	 
	d) di altezza oltre i cm. 13 e fino a cm. 16 
	mq 
	19,65

	 
	 
	 
	 

	I-05-20
	Lastroncini di calcestruzzo della classe R = 200, costruiti fuori opera, compreso forme ed ogni onere e magistero, escluso il ferro d'armatura:
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) di spessore cm. 8 
	mq 
	14,95

	 
	b) di spessore cm. 10 
	mq 
	16,95

	 
	c) di spessore cm. 16 
	mq 
	19,00

	 
	d) di spessore cm. 20 
	mq 
	21,45

	 
	 
	 
	 

	 
	RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	I-05-21
	Risanamento corticale di piccole zone di strutture in c.a. quali ricoprimenti di armatura,   nidi di ghiaia, caranfolature mediante rimozione del cls degradato e irruvidimento della superficie del supporto, rimozione di ruggine dalle armature esistenti, protezione delle stesse con rivestimento anticorrosione da compensarsi a parte,saturazione con acqua in pressione del calcestruzzo di supporto, applicazione di malta cementizia premiscelata a stabilità volumetrica, reoplastica e tixotropica pronta all'uso messa in opera per strati successivi (max 1 cm) o gettata in casseri, finitura superficiale e sua stagionatura umida con esclusione di ponteggi.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) Per spessori fino a 3 cm. 
	mq 
	39,75

	 
	b) Per spessori superiori a 3 cm. e fino a 6 cm. compresi la posa in opera di rete elettrosaldata,  
	 
	 

	 
	    quale armatura di contrasto, in fili di acciaio di qualsiasi dimensione di maglia e diametro 
	 
	 

	 
	   dei fili
	mq/cm 
	12,05

	 
	 
	 
	 

	I-05-22
	Sovrapprezzo all'art. precedente per applicazione del primer protettivo anticorrosivo per  le armature; per superficie trattati come all'articolo precedente per ogni ferro
	 
	 

	 
	
	ml 
	4,06

	 
	 
	 
	 

	
	ADDITIVI E PRODOTTI SPECIALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI
	 
	 

	
	
	
	

	I-05-23
	Fluidificanti conformi alle norme UNI 7102, 7104, 7108 e 8145 idonei ad incrementare la  resistenza alle brevi stagionature, migliorando la lavorabilità dei conglomerati cementizi, dati in opera con ogni onere.
	
	

	
	
	
	

	
	a) per calcestruzzi di qualsiasi tipo ed uso, per mc. di calcestruzzo dosato a kg. 300 di cemento 
	mc 
	3,29

	
	b) per calcestruzzi di qualsiasi tipo, per getti a temperatura elevata, per riprese di getto o nei 
	 
	 

	
	   casi in cui occorre ritardare la presa, per mc di calcestruzzo dosato a kg. 300 di cemento 
	mc 
	3,15

	
	 
	 
	 

	I-05-24
	Additivi superfluidificanti conformi alle norme UNI costituiti da polimeri di sintesi atti ad ottenere calcestruzzi reoplastici, da aggiungere agli impasti, conferendo al conglomerato facilità di posa in opera, assenza o pochissimo essudamento, riduzione d'acqua di impasto, dati
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	in opera con ogni onere
	
	

	
	a) per tutti i tipi di calcestruzzo, armato, precompresso, pompato, prefabbricato, al mc di 
	
	

	
	   calcestruzzo a 300 kg. di cemento
	mc
	4,89

	
	b) per getti a temperature elevate, per riprese di getto, o per ritardare la presa al mc di 
	
	

	
	    calcestruzzo a 300 kg di cemento
	mc
	4,89

	
	
	
	

	I-05-25
	Additivo espansivo in polvere di natura inorganica esente da polveri metalliche, da impastare con il calcestruzzo (5-12% sul cemento) per eliminare il ritiro, per la costruzione di tubi, vasche, serbatoi, travi, pilastri, pannelli, pavimentazioni, dato in opera con ogni onere, per mc. di calcestruzzo additivato
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	mc
	13,60

	
	
	
	

	I-05-26
	Additivo aerante da aggiungere agli impasti per ottenere conglomerati cementizi di elevata
	
	

	
	durabilità ai cicli di gelo e disgelo; l'uso di aeranti dovrà essere abbinato all'impiego di additivi 
	
	

	
	fluidificanti c/o superfluidificanti - max 200 cc/q.le di cemento
	mc 
	3,30

	 
	
	
	

	I-05-27
	Sovrapprezzo per impiego di Silica Fume compattata per confezionare conglomerati  cementizi ad elevatissime prestazioni di resistenza meccanica, impermeabilità e durabilità - dal  5%÷ 15% del peso di cemento 
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	%
	15

	
	
	
	

	 
	MANUFATTI DI CEMENTO IN OPERA
	 
	 

	
	
	
	

	 
	Le seguenti voci si riferiscono alla fornitura e relativa posa di manufatti di cemento compreso malte, materiali accessori, opere provvisionali, ed ogni altra prestazione necessaria per la fornitura e posa in opera a regola d'arte.

Nei prezzi sono compresi oltre alla fornitura, il trasporto, lo scarico, il sollevamento, e la posa in opera.

Le recinzioni prefabbricate si computano a mq. per la loro superficie effettiva in opera, comprensiva di lastre e pilastrini, misurate in ragione della loro lunghezza per l'altezza fra i due piani estremi delle lastre.

I cordoli e le canalette si computano a metro lineare, per la loro lunghezza effettiva vista in opera.  I gradini e le soglie si computano a metro lineare per la loro lunghezza effettiva vista in opera, escluse le parti incassate nelle strutture murarie.
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	I-05-28
	Recinzione prefabbricata costituita da pilastrini scanalati in calcestruzzo armato prefabbricato altezza 2,30-2,50 mt. e da lastre di calcestruzzo armato prefabbricato, piene o forate, altezza 50 cm. per 2,00-2,10 mt. di lunghezza e spessore da cm. 4 a 8, atte a costituire una recinzione di altezza 2,00-2,10 mt., data in opera, compreso montaggio e sigillatura dei  pilastrini e delle lastre, escluse fondazioni contabilizzate a parte.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	mq 
	28,55

	 
	 
	 
	 

	I-05-29
	Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o finito a mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera compresa fondazione di appoggio in calcestruzzo di sezione 20x30 cm. od equivalente, relativo scavo, rinterro, sistemazione del terreno a posa ultimata e sgombero della terra esuberante:
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	a) per marciapiede con sezione trapezoidale da 10x12x25 cm.
	ml
	10,25

	
	b) per aiuole, con sezione rettangolare da 6x25 cm.
	ml
	9,05

	
	c) idem come a b) sezione 10x28 cm.
	ml
	9,95

	 
	d) idem come a b) sezione 12x28 cm.
	 ml
	10,80

	
	
	
	

	I-05-30
	Canaletta portacavi in conglomerato di cemento prefabbricato, con diametro della sella 15 cm., lunghezza 1 ml. in opera compreso letto continuo in sabbia di spessore 5 cm. escluso  scavo
	 
	 

	
	
	
	

	
	a) a una sella
	ml 
	8,75

	 
	b) a due selle 
	ml 
	14,30

	 
	c) a tre selle 
	ml 
	18,70

	
	
	
	

	I-05-31
	Gradino in cemento e graniglia, completo di pedate e di alzata, spessore cm. 5-6 cm. fino a mt. 1,50 di lunghezza, pedata fino a 36 cm., alzata fino a 18 cm. in opera, comprese eventuali scalpellature, incassature, sigillature con malta di cemento, protezione con tavole od impasto protettivo di segature e gesso, loro rimozione e pulizia finale:  
	 
	 

	 
	a) levigato nelle parti a vista (gradino a sbalzo)
	ml
	37,40

	
	b) levigato nelle parti superiore e inferiore (gradino a sbalzo)
	ml
	54,00
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	c) rivestimento di gradino in lastra di graniglia, levigata nelle parti viste, uno o due pezzi,    spessore pedata 3 cm
	ml 
	20,25

	 
	d) gradino come alla lettera a) ma a ventaglio, il resto come al punto e) 
	ml 
	57,00

	 
	 
	 
	 

	I-05-32
	Soglia in cemento e graniglia levigata in tutte le parti viste, in opera compreso tutte le eventuali scalpellature, incassature, sigillature con malta di cemento, protezione con tavole o con pasta di gesso e segature fino a opera finita:
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	a) di arrivo e partenza, spessore 6 cm. larghezza fino a 30 cm. 
	ml
	29,10

	
	b) con battute, risvolti, listelli di qualsiasi lunghezza e larghezza, spessore 3-4 cm.
	ml
	24,40
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