1-08 CONTROSOFFITTI

I controsoffitti per mascheramento impianti, o riduzione di luce libera di ambienti, devono essere posati a perfetto piano. Gli eventuali profili in vista devono essere montati perfettamente rettilinei. I controsoffitti in lastre di cartongesso devono avere pendini di sospensione del diametro minimo mm 4, e i giunti devono essere trattati con rete in fibra di vetro e stucco per giunti in due passate. Per conferire al controsoffitto la perfetta planarità a luce radente di origine naturale o artificiale, verrà eseguita una rasatura totale della superficie dello spessore minimo di 3 mm e massimo di 5 mm da pagare a parte.

I controsoffitti fonoassorbenti, usati per la riduzione del tempo di riverberazione in uffici, scuole ecc., hanno un coefficiente di assorbimento acustico alfa = 0.40 a 500 Hz, e hanno normalmente una superficie lavorata a diversa grana, fessurata, a fibra, al marmo travertino, ecc.

I controsoffitti per isolamento termico di solaio sono al capitolo relativo.

I controsoffitti in rete Nervometal devono essere posati con la sovrapposizione delle nervature di bordo.

Di testa devono essere sovrapposti di cm. 10. Dovrà essere curato il collegamento tra i pannelli con cuciture con filo zincato, ogni 20 cm sul perimetro di ogni pannello.

I controsoffitti in doghe di alluminio, o di acciaio verniciato, sono usati per decorazione c/o correzione acustica degli ambienti.

In questo secondo caso devono avere al di sopra un materassino di lana di vetro.  Sono da evitare i materassi di lana di roccia o di lana di vetro non specificatamente prevista per questo scopo.

Lana di vetro non adeguatamente trattata sia su una faccia, e sia nella massa, può dare origine a gravi inconvenienti quali ricaduta di polveri da sfaldamento ecc.

I ponteggi sono compresi nei prezzi di elenco, fino a piani di appoggio a metri 4 dal pavimento, sia per lavori interni, sia per lavori di Controsoffittatura di portici esterni.  Per altezze superiori sono esclusi, e da compensarsi a parte, per l'intera altezza con i prezzi del capitolo I-13.

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario

€

	
	I-08-CONTROSOFFITTI
	
	

	I-08-01
	Controsoffitto piano in rete metallica ed intonaco posato senza armatura propria direttamente alla struttura del solaio, compreso gli oneri relativi alla sovrapposizione delle nervature esterne e delle teste - per circa cm. 10 - di ciascun pannello, con legature su tutto il perimetro, mediante filo di ferro, oltre che la intonacatura a rustico mediante intonaco premiscelato per interno o per esterno
	
	

	
	a) Rete del peso di 0,850 kg/mq
	mq.
	23,00

	
	b) Rete del peso di 1,100 kg/mq
	mq.
	23,60

	
	c) Rete del peso di 1,900 kg/mq
	mq.
	24,20

	
	
	
	

	I-08-02
	Controsoffitto piano in rete metallica ed intonaco posato con propria armatura portante costituita da tondino di ferro diametro mm. 16 circa, sospesi in quota con filo di ferro zincato assicurato a tasselli o chiodi sparati al sovrastante solaio, o altro idoneo sistema accettato dalla Direzione Lavori, alla distanza di circa cm. 55 uno dall'altro. E' compresa la intonacatura a rustico con intonato premiscelato per interno o per esterno:
	
	

	
	
	
	

	
	a) Rete del peso di 0,850 kg/mq
	mq.
	33,50

	
	b) Rete del peso di 1,100 kg/mq
	mq.
	34,10

	
	c) Rete del peso di 1,900 kg/mq
	mq.
	34,70

	
	
	
	

	I-08-03
	Volte con rete NERVOMETAL nella ristrutturazione di chiese, a forma di botte, a crociera, a vela, a padiglione, a botte con lunetta, con l'onere della centinatura della struttura portante, assicurazione alla struttura del tetto, ripetizione della forma della volta precedente, esecuzione in curva dell'intonaco rustico premiscelato per interno, misurazione eseguita sulla superficie effettivamente eseguita:
	
	

	
	
	
	

	
	a)a botte, spessore della lamiera 3/10 o 5/10
	mq.
	68,00

	
	b)a crociera, a vela, a padiglione, a volte con lunette, spessore della lamiera a scelta
	mq.
	80,90

	
	
	
	

	I-08-04
	Controsoffitto fonoassorbente per interni, da realizzare con pannelli in fibre minerali agglomerate con leganti speciali, con la superficie a vista trattata con pittura di colore bianco opaco, decoro fessurato o liscio dello spessore di mm15=, con bordo diritto, posati su struttura metallica modulare in acciaio zincato, a “T”con profili a vista base 24 di colore bianco, pendinati a soffitto con sospensioni regolabili e tondino in acciaio zincato o filo doppio zincato intrecciato.Resistenza al fuoco REI 120.
	
	

	
	
	
	

	
	a) Modulo cm 60x60 spessore: mm 15
	mq.
	25,10

	
	b) Modulo cm 60 x120 
	mq.
	23,80

	
	c) Sovrapprezzo per decoro diverso dal fessurato: spessore mm19
	mq.
	2,20

	
	d) Sovrapprezzo per bordo pannello rialzato (effetto cassettone)
	mq.
	3,10

	
	
	
	

	I-08-05
	Sovrapprezzi a tutte le voci di questo capitolo, per esecuzioni speciali:
	
	

	
	a) Velette verticali o oblique; minimo contabilizzato cm. 40 per ogni cambio di direzione:
	
	

	
	    aumento su prezzo della sezione corrente
	%
	40

	
	b) Per superfici continue e piane di una certa estensione, con pendenza superiore a 10 gradi:
	
	

	
	     aumento sul prezzo della sezione corrente
	%
	40

	
	c) Controsoffitto a gradoni, per incidenza della superficie gradonata, misurata per tutta il suo 
	
	

	
	     sviluppo, superiore al 50%
	%
	100

	
	d) Idem come c) ma per incidenza della superficie inferiore al 50% sovrapprezzo solo per la
	
	

	
	    superficie gradonata
	%
	120

	
	Sovrapprezzi ai controsoffitti ad elementi smontabili e non, di questo capitolo, per fornitura e posa in profilati metallici perimetrali di appoggio e riquadro:
	
	

	
	e) a forma di "L"; finitura bianco standard
	ml
	2,30

	
	f) a forma di "L"; finitura satinata
	ml
	2,70

	
	g) a forma di "L"; finitura metallizzata
	ml
	2,45

	
	h) a forma di doppia "L"; finitura bianco standard
	ml
	2,60

	
	i) a forma di doppia "L"; finitura satinata
	ml
	2,95

	
	l) a forma di doppia "L"; finitura metallizzata
	ml
	2,70

	
	m) Esecuzione di fori per faretti, con onere del perfetto posizionamento e della centratura, escluso il montaggio del faretto
	cad.
	1,90

	
	
	
	

	I-08-06
	Controsoffitto piano in lastre di cartongesso, avviate con viti fosfate autoperforanti di idonee dimensioni su predisposta struttura secondaria costituita da un'orditura di profili di acciaio zincato a sezione “omega” posti ad interasse di mm.400-600 in relazione allo spessore della lastra utilizzata, agganciati a scatto su traversini di orditura primaria posti ad interasse 
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	massimo di mm.1000,  sostenuta a soffitto con barrette di acciaio zincato del diametro minimo di mm.4, interassate di mm.1000, e molle di regolazione. Compreso la stuccatura della testa delle viti e dei giunti tra le lastre con specifici mastici coprifughe previo interposizione, sui giunti medesimi, di rete di armatura autoadesiva in fibra di vetro:
	
	

	
	a)Lastre spessore mm. 10 (interesse cm. 40)
	mq
	22,95

	
	b)Lastre spessore mm. 13 (interesse cm. 60)
	mq
	23,75

	
	c)Lastre spessore mm. 13 idrofughe per ambienti molto umidi
	mq
	25,60

	
	
	
	

	I-08-07
	Controsoffitto piano “antincendio” a protezione della struttura sovrastante, o di canalizzazioni, o di strutture in acciaio, ottenuto con lastre di gesso rivestito ignifugo, dim. mm.1200x3000, classe 1 resistente al cuoco REI 120 formato con lastre in gesso rivestito dello spessore di mm. 15 rinforzate nella pasta, e additivate con fibra di vetro, posato come al I-8-06 e con gli stessi oneri.
	mq
	27,95

	I-08-08
	Compenso per rasatura completa di soffittatura di cartongesso, con stucco a base di gesso, atta a conferire la perfetta planarità e l'assenza di imperfezioni rilevabili con luce radente
	mq
	6,00

	
	
	
	

	I-08-09
	Controsoffitto metallico per interni, da realizzare con doghe a bordi arrotondati, con aletta laterale, ottenute per profilatura di nastro in alluminio spessore mm 0.50=, preverniciato di colore bianco, montate a scatto su traversine portanti in acciaio zincato spessore 6/10, pendinate a soffitto con doppio tondino in acciaio zincato e molla di regolazione.

Classe 0 di Reazione al Fuoco.
	
	

	
	a) Passo 100
	mq
	28,80

	
	b) Passo 150
	mq
	27,90

	
	c) Passo 200
	mq
	27,00

	
	d) Sovrapprezzo per doga a spigoli vivi
	mq
	2,75

	
	e) Sovrapprezzo per verniciatura in colore pastello 
	mq
	2,73

	
	f) Sovrapprezzo per verniciatura in colore lucido
	mq
	7,64

	
	
	
	

	I-08-10
	Controsoffittatura orizzontale metallica eseguita in lamierino liscio o forato, smontabile, completa di struttura portante in profili o tubi di acciaio, e clips di fissaggio.
	
	

	
	- elementi in lamiera verniciata passo cm. 15, cm. 18,5, cm. 20 
	
	

	
	- lisci normali
	
	

	
	a) del tipo autoportante
	mq
	23,35

	
	b) del tipo con struttura portante in profili e tubi di acciaio e clips di fissaggio
	
	

	
	-  forati con materassino
	mq
	25,90

	
	c) del tipo autoportante
	mq
	25,30

	
	d) del tipo con struttura portante in profili e tubi di acciaio e clips di fissaggio
	mq
	28,00

	
	
	
	

	I-08-11
	Controsoffittatura realizzata con pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con ossisolfato di magnesio, isolanti fonoassorbenti, colore neutro, massa volumica 400-700 Kg/mc., insensibilità all'umidità, semplicemente appoggiati su struttura metallica parallela o reticolare, dati in opera su profili in acciaio ad omega o a "T", a varia finitura superficiale; dimensioni mm.2400x600, 1200x600, 600x600 reazione al fuoco classe 1 in spessori mm.25
	
	

	
	a) Con superficie a vista a fibra larga
	mq
	29,20

	
	b) Con superficie a vista a fibra sottile a grana acustica tipo” Eracustic”
	mq
	31,75

	
	c) Con superficie a vista semirasata con impasto legnomagnesiaco assimilabile al marmo travertino
	mq
	33,10

	
	d) Con superficie a vista semirasata con impasto legno magnesiaco a piccole cavità acustiche
	mq
	33,10

	
	e) Sovrapprezzo medio per struttura semiapparente
	mq
	3,60

	
	- Sovrapprezzo da applicarsi per la fornitura di pannelli preverniciati
	
	

	
	f) Bianco
	mq
	3,93

	
	g) Trasparente e tinte pastello standard
	mq
	4,91

	
	h) Tinte al campione e nero
	mq
	7,54

	
	i) Verniciatura acrilica all’acqua antistatica ed idrorepellente
	mq
	9,06

	
	
	
	

	I-08-12
	Controplafone in pannelli di gesso armato, agganciati alle strutture sovrastanti con filo di ferro zincato con ribassamento da 20 a 80 cm., ripassatura e sigillatura di giunti della superficie vista a posa ultimata, con legante costituito da gesso da presa e fibra minerale di sisal:
	
	

	
	a) Lastre lisce (spessore mm 15)
	mq
	21,75

	
	b) Pannelli lisci (spessore mm. 30) mobili e smontabili montati su profilati a T con orditura a scomparsa.
	mq
	23,00
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	c) Pannelli con superficie decorata
	mq
	26,35

	
	d) Compenso per la creazione della struttura di sostegno, in tubi o altri profili, a sua volta sospesa al solaio, con pendinatura di filo di ferro zincato di idonea sezione ancorata al soffitto
	mq
	8,01

	
	
	
	

	I-08-13
	Smontaggio e successivo rimontaggio di controsoffittature costruite con pannelli di lamiera, legno gesso e simili, con o senza strato coibente, compreso la revisione, l'eventuale riparazione della piccola orditura di sostegno, la fornitura di viti, gancetti, filo di ferro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
	mq
	14,90

	
	
	
	

	I-08-14
	Aumento alle voci dei controsoffitti smontabili, per lo smontaggio delle parti da sostituire ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta
	mq
	2,50

	
	
	
	

	I-08-15
	Fornitura di controsoffitto piano costituito da lastre di gesso dello spessore di cm. 3 ca. e delle dimensioni minime di cm. 150 x cm. 67 ca., animati con profilo di ferro ad "U" a superficie liscia, comunque sagomata, compreso stuccatura e rasatura per dare l'opera finita perfettamente livellata, intelaiatura provvisoria di sostegno, pendinatura in filo di ferro zincato di idonea sezione ancorata al soffitto, collegamento tra le lastre ed alle pareti perimetrali con legante costituito da gesso da presa e fibra di sisal, l'onere per la formazione dei fori per l'installazione di faretti, ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte
	mq
	48,00

	
	
	
	

	I-08-16
	Sovrapprezzo per la profilatura di spigoli, angoli, ecc.
	ml
	9,50

	
	 
	
	

	
	Grigliati di alluminio e abs
	
	

	 
	 
	 
	

	I-08-17
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, esclusi profili e perimetrali:
	
	

	
	 1-bianco
	 
	 

	
	a)  50x50 mm
	mq 
	 65,00

	
	b)  60x60 mm
	 mq
	 56,00

	
	 c)75x75 mm
	mq 
	 48,00

	
	d) 100x100 mm
	mq
	 40,00

	
	e) 150x150 mm
	mq 
	 29,00

	
	f) 200x200 mm
	mq 
	25,00  

	
	2-  satinato:
	
	 

	
	a) 50x50 mm
	mq 
	 80,00

	
	b)  60x60 mm
	mq 
	 69,00

	
	 c)75x75 mm
	mq 
	 59,00

	
	d)  100x100 mm
	 mq
	48,00  

	
	e) 150x150 mm
	mq 
	35,00

	
	f) 200x200 mm
	mq 
	30,00  

	
	3-  metallizzato:
	 
	 

	
	a)  50x50 mm
	mq 
	 68,00

	
	b)  60x60 mm
	mq
	 59,00

	
	c)  75x75 mm
	 mq
	50,00  

	
	d)  100x100 mm
	 mq
	41,00  

	
	e)  150x150 mm
	mq 
	30,00

	
	f)  200x200 mm
	 mq
	26,00  

	
	 
	 
	 

	I-08-18
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante compresa, esclusi listelli perimetrali:
	
	

	
	1-  bianco:
	
	

	
	a)  100x100 mm
	mq
	45,00  

	
	b)  120x120 mm
	mq 
	36,00  

	
	c)  150x150 mm
	 mq
	32,00  

	
	d)  200x200 mm
	mq
	26,00  

	
	e)  300x300 mm
	 mq
	 22,00

	
	2-  satinato
	 
	 

	
	a)  100x100 mm
	 mq
	43,00  

	
	b)  120x120 mm
	 mq
	36,00  
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	c)  150x150 mm
	mq 
	32,00  

	
	d)  200x200 mm
	mq 
	26,00  

	
	e)  300x300 mm
	 mq
	22,00  

	
	3- metallizzato
	
	

	
	a- 100x100 mm
	mq
	38,00

	
	b-120x120 mm
	mq
	33,00

	
	c-150x150 mm
	mq
	29,00

	
	d-200x200 mm
	mq
	23,00

	
	e-300x300 mm
	mq
	20,00

	
	
	
	

	I-08-19
	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, esclusi listelli e perimetrali:

	
	

	
	a) 20x20 mm, altezza 15 mm
	mq
	44,00

	
	b) 40x40 mm, altezza 30 mm
	mq
	45,00

	
	c) 80x80 mm, altezza 40 mm
	mq
	41,00

	
	
	
	

	I-08-20
	Listello perimetrale in alluminio preverniciato, per controsoffitti grigliati, altezza regolabile:
	
	

	
	a) bianco
	mq
	4,00

	
	b) satinato
	mq
	4,25

	
	c) metallizzato
	mq
	4,10

	
	
	
	

	
	Pannelli di alluminio e fibre minerali
	
	

	
	
	
	

	I-08-21
	Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio modulari smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti:
	
	

	
	a) con finitura smaltata
	mq
	23,00

	
	b) con finitura lucida
	mq
	24,00

	
	c)con finitura decorata
	mq
	30,00

	
	
	
	

	I-08-22
	Profilo perimetrale in acciaio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni, fornito e posto in opera:

	
	

	
	1-a L:
	
	

	
	a) finitura bianca
	m
	2,30

	
	b) finitura satinata
	m
	2,70

	
	c) finitura metallizzata
	m
	2,45

	
	2-a doppia L:
	
	

	
	a) finitura bianca
	m
	2,60

	
	b) finitura satinata
	m
	2,95

	
	c) finitura metallizzata
	m
	2,70
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