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d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario

€

	
	I-09 ORDITURE COPERTURE E TORRINI
	
	

	I-09-01
	Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare:

	
	

	
	1-con travi uso Trieste:
	
	

	
	a
a struttura composta (capriate, puntoni)
	mc
	900,00

	
	b
a struttura semplice (arcarecci e terzere)
	mc
	550,00

	
	2- con travi a spigoli vivi:
	
	

	
	a
a struttura composta (capriate, puntoni)
	mc
	1.100,00

	
	b
a struttura semplice (arcarecci e terzere)
	mc
	700,00

	
	
	
	

	I-09-02
	Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare:

	
	

	
	a
a struttura composta (capriate, puntoni)
	mc
	1.220,00

	
	b
a struttura semplice (arcarecci e terzere)
	mc
	850,00

	
	
	
	

	I-09-03
	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante:

	
	

	
	a
in legname di abete
	mc
	680,00

	
	b
in legname di castagno
	mc
	900,00

	
	
	
	

	I-09-04
	Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno, eseguito a mano e con l'ausilio di sega a nastro
	cad
	6,27

	
	
	
	

	I-09-05
	Listello in legno della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda
	
	

	
	a) in legno di abete
	ml
	1,80

	
	b) in legno di castagno o larice
	ml
	3,50

	
	
	
	

	
	Opere complementari
	
	

	
	
	
	

	I-09-06
	Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte:

	
	

	
	a
con vernice antitarlo funghicida
	mq
	7,90

	
	b
con vernice antitarlo a finitura cerata
	mq
	10,77

	
	
	
	

	I-09-07
	Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con panno
	mq
	9,21

	
	
	
	

	I-09-08
	Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista
	mq
	9,67

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Travi in legno lamellare
	
	

	
	
	
	

	I-09-09
	Travi di legno a struttura lamellare composte da elementi di resinose europee di prima e seconda scelta, uniti con giunzioni a pettine, ed incollati a pressione con colle alla resorcina o all’urea, trattati con additivi antimuffa, funghicidi ed antiparassitari.

Colori a scelta, resistenza al fuoco classe 60, tensioni ammissibili (=140 kg/cmq; (=12Kg/cmq
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	a) per lunghezza fino a ml.12,00
	mc
	980,00

	
	
	
	

	I-09-10
	Sovrapprezzo alle travi in legno lamellare per la formazione di capriate a sezione rettangolare compreso di :

assemblaggio e smontaggio in fabbrica e successivo assemblaggio in opera, compreso la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica pesante in acciaio protetta da una mano di antiruggine, la ferramenta standard per il fissaggio delle capriate, tiranti, bulloneria, fischer, scarpe per puntoni e per arcarecci, il trasporto, lo scarico in cantiere, mezzi di sollevamento, ponteggi, energia elettrica secondo il fabbisogno e quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
	
	

	
	
	
	

	
	a) per lunghezza fino a ml.12,00
	mc
	225,00
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	Preparazione piani di posa
	
	

	
	
	
	

	I-09-11
	Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta:

	
	

	
	a)
con pianelle tipo a mano 12x25x2,5 cm
	mq
	28,00

	
	b)
con tavelle
	mq
	14,00

	
	
	
	

	I-09-12
	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di  2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura

	mq
	16,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	I-09-13
	Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di  2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera compresa la piallatura, per falde di tetto, compresa battentatura

	mq
	25,00

	
	
	
	

	I-09-14
	Rete sintetica per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile

	mq
	3,00

	
	
	
	

	I-09-15
	Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, dello spessore di 1,5÷2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto, compreso il tiro in alto

	mq
	8,00

	
	
	
	

	
	Manti di copertura in tegole
	
	

	I-09-16
	Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera con malta cementizia a q.li 3,00 di cemento su solaio laterocementizio o su esisente tavolato con filo di ferro zincato, compreso la malta di cemento o orditura per il fissaggio lungo le linee di gronda e di colmo, i pezzi speciali per la formazione dei colmi, diagonali, bocchette di aerazione, incroci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature
	
	

	
	a
alla romana con tegola piana e coppo
	mq
	30,00

	
	b
con coppo e sottocoppo(embrici)
	mq
	26,00

	
	c            con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi
	mq
	16,50

	
	d            sovrapprezzo per la predisposizione di apposita struttura in listelli di legno catramato ,   di idonea sezione e saldamente ancorata al sottostante solaio e per il fissaggio delle tegole con viti
	mq
	6,50

	
	
	
	

	I-09-17
	Manto di copertura a tegole di cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale
	mq
	17,50

	
	
	
	

	I-09-18
	a) Revisione di copertura di tetto, compreso la livellazione del sottomanto anche mediante la sostituzione di tavelline, pianelle, tavole ed elementi costituenti la piccola orditura di legname, nonché la sostituzione di tegole di qualsiasi specie e di coppi mancanti, le nuove legature con filo di ferro zincato e la suggellatura con malta cementizia a q.li 4 dei laterizi, ovunque è necessario, escluso i ponteggi e la fornitura di materiali(listelli di legno, scossaline, cicogne, tegole, colmi, etc.)
	mq
	1,40

	
	b) Sostituzione di tegole di qualsiasi tipo nella revisione di tetto, per superfici non superiori a mq. 10 per ogni elemento
	cad.
	0,90

	
	
	
	

	
	Copertura in lastre e pannelli
	
	

	I-09-19
	Copertura a tetto con lastre traslucide in resina poliestere rinforzata circa 1,7 Kg/mq, a spiovente o a padiglione, poste in opera su esistente struttura; comprese viti e rondelle:
	
	

	
	a            lastre con onda da lamiera
	mq
	13,64

	
	b            lastre con onda tipo Eternit
	mq
	14,09

	
	
	
	

	I-09-20
	Sola posa in opera di colmi e scossaline per coperture in resina poliestere:

	
	

	
	a
orizzontali
	m
	1,54

	
	b
diagonali
	m
	2,39

	
	
	
	

	I-09-21
	Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato da 6/10 mm, poste in opera con aggraffatura su esistente struttura; comprese staffe e fissaggi, esclusa la posa in opera di gronde e colmi:
	
	

	
	a
lastre piane
	mq
	11,52

	
	b
lastre ondulate o grecate
	mq
	14,25

	
	
	
	

	I-09-22
	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da 
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	una lamiera di acciaio zincato (procedimento Sendzimir secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto:

	
	

	
	a
con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm
	mq
	34,14

	
	b
con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm
	mq
	38,42

	
	c
con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,8 mm
	mq
	42,71

	
	d
sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata

	mq
	4,39

	
	e
sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame 
	mq
	24,79

	
	f
sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico

	%
	10

	
	
	
	

	I-09-23
	Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica spessore 30 mm con densità 40 kg/mc, e superiormente una lamiera di acciaio zincato da 0,5 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento

	mq
	74,12

	
	
	
	

	I-09-24
	Sovrapprezzo per pannelli di spessore 40 mm
	mq
	3,62

	
	
	
	

	
	a)Sovrapprezzo per impiego di pannelli con lamina di alluminio esterna preverniciata

	mq
	4,39

	
	
	
	

	I-09-25
	Copertura a tetto isolato e ventilato da realizzarsi su strutture continue costituito da: -  pilastri telescopici zincati ad altezza variabile per formazione delle pendenze, disposti in maglia di circa 1,00 x 3,00 m; -  arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con profilo ad omega di spessore 2 mm e altezza 6 cm min; - lastre di copertura in acciaio a protezione multistrato rivestito superiormente da asfalto stabilizzato e lamina di alluminio e inferiormente da primer bituminoso e alluminio. Escluso canali di gronda:
	
	

	
	a) con copertura in acciaio zincato da 0,50 mm
	mq
	77,10

	
	b) con copertura in acciaio zincato da 0,60 mm
	mq
	82,45

	
	c) Sovrapprezzo per rivestimento superiore della copertura in lamina di alluminio preverniciato
	mq
	4,39

	
	d) Sovrapprezzo per rivestimento superiore della copertura in rame elettrolitico

	mq
	24,79

	
	
	
	

	I-09-26
	Copertura a tetto isolato e ventilato da realizzarsi su strutture discontinue e ottenuto tramite l'impiego di un sistema integrato costituito da: un elemento portante in acciaio preverniciato (spessore 0,6 mm) con nervature a ''T'' invisibili all'intradosso e da un isolante termico in polistirene applicato in continuo (altezza media 40 mm) rivestito da una lamina di alluminio. La lamiera esterna che costituisce l'elemento di tenuta del pacchetto di copertura è costituita da lastre in acciaio a protezione multistrato rivestite superiormente da uno strato anticorrosivo di asfalto stabilizzato e da una lamina di allumino naturale e inferiormente da primer bituminoso e lamina di alluminio. Le due lamiere sono tra loro collegate con piastre di acciaio e distanziali ventilanti costituiti da profilati metallici con sezione a omega, opportunamente asolati per consentire il passaggio dell'aria secondo quanto previsto dalla UNI 10372. Il tutto comprese sovrapposizioni, fissaggi ed elementi di completamento costituiti da colmi ventilanti e bordature microforate

	mq
	77,96

	
	
	
	

	I-09-27
	Sovrapprezzo per rivestimento superiore della copertura in lamina di alluminio preverniciato
	mq
	4,39

	
	
	
	

	I-09-28
	Sovrapprezzo per rivestimento superiore della copertura in lamina di rame elettrolitico
	mq
	24,79
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