I-13 CENTINE PUNTELLATURE - NOLO PONTEGGI

I noli di legnami, ponteggi tubolari, ecc., vengono riconosciuti solo quando siano richiesti espressamente dalla D.L. e quando non siano compresi e compensati nei prezzi delle singole opere o prestazioni, o non siano compreso negli obblighi contrattuali per l’effettuazione di tali opere o prestazioni.

Nolo di legnami per puntellazioni, armature ecc., si valuta come ai relativi prezzi sopraindicati, computati in percentuale alle voci di fornitura per il tempo impiegato.  Per noli di lunga durata, le percentuali applicate non possono superare, complessivamente e per la stessa partita, il 90% del prezzo di fornitura: raggiunta tale percentuale, non si fa più luogo a riconoscimento di compenso per il nolo, restando il legname di proprietà dell'Appaltatore che deve comunque provvedere al disfacimento della struttura ed allontanamento del materiale residuo.

Chiodi, staffe, grappe, ecc. impiegate nell'esecuzione di strutture cui il nolo si riferisce vengono compensati come materiali in fornitura a prezzi di elenco.

Nolo di ponte esterno in legno: il legname deve essere in ottimo stato, e il ponte essere eretto secondo le norme antinfortunistiche.

Nolo di strutture tubolari in ferro: Per la esecuzione di opere provvisionali, quali ponti esterni, interni, castelli, impalcature varie, ecc., vengono impiegate strutture di acciaio, di lunghezze varie, diametro esterno 46 mm. o maggiore, collegabili con morsetti, e corredati di accessori (basette, ruote, spinotti), oppure tubi di acciaio collegati tra loro a cavalletti con elementi diagonali di irrigidimento, collegabili fra loro ad innesto, e corredati di elementi accessori (basette, ruote, ecc.); Il materiale deve essere in perfetto stato di conservazione, con verniciatura.

I materiali metallici (tubi o cavalletti) possono essere dati a nolo i piè d'opera o montati.

I tubi di acciaio sono noleggiati a metro lineare; i morsetti, le ruote, le basette, sono contabilizzate a numero; si può anche stabilire il nolo a giunto - tubo, cioè a giunto corredato dalla normale dotazione media di tubo, occorrente per il montaggio delle varie strutture

I cavalletti sono noleggiati a numero, a prezzi differenti a secondo delle caratteristiche del cavalletto.

Nolo di ponteggio esterno in ferro:

Esso viene eretto con impiego di elementi in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto di tecnico qualificato, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di montanti verticali, collegamenti orizzontali, e diagonali di irrigidimento, di basette, spinotti, compreso un piano di lavoro e relativo piano in tavole da 50 mm. con parapetto e fermapiede. Il prezzo, oltre a un piano di lavoro, comprende la prestazione di mano d'opera per il montaggio, lo smontaggio, le opere di predisposizione, ed il servizio di segnalazione diurno e notturno.

Il ponte esterno viene misurato a metro quadrato in proiezione verticale di facciata (larghezza per altezza); la larghezza è pari a quella dell'edificio, esclusi i sopravanzi laterali; l'altezza viene misura da piano terra alpiano dell'ultimo impalcato (ultimo solaio per copertura piana, estradosso di gronde per copertura a falda), aumentata di ml. 1,20: per lavori da eseguire in gronda, l'aumento di ml. 1,20 viene misurato dall'estradosso della gronda; nel prezzo del ponte non sono comprese le eventuali protezioni in teli di plastica, reti, ecc.

I ponteggi esterni vengono pagati una sola volta per tutte le categorie di lavoro che si eseguono sulla stessa superficie servita dagli stessi e per il tempo assegnato dal contratto.

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €

 

	
	
	
	

	I-13-01
	MATERIALI IN FORNITURA A PIE'D'OPERA
	
	

	
	a) travi di abete squadrato uso Trieste di lunghezza varia fino a cm. 16x I 6.
	mc.
	167,18

	
	b) antenne abete tonde:
	mc.
	193,77

	
	c) puntelli abete tondi per armature
	ml.
	1,39

	
	d) tavole abete spessore mm. 40-50 da ponte
	mc.
	281,11

	
	e) tavole abete spessore mm 25 sottomisure di m. 4
	mc.
	273,57

	
	f) murali e mezzi murali abete di m. 4
	mc.
	294,12

	
	g) smezzole e paralleli abete di m. 4-6
	mc.
	267,47

	
	h) travetti di abete di m.2-5
	mc.
	294,12

	
	i) listelli di abete di m. 2-4
	mc.
	300,22

	
	l) tavole pioppo refilate spessore mm. 30-40
	mc.
	152,77

	
	m) segati abete
	mc.
	273,52

	
	sovrapprezzi
	
	

	
	n) per merce prismata
	mc.
	16,84

	
	o) per merce piallata su una facciata.
	mq.
	16,84

	
	
	
	

	I-13-02
	Centina per volte ed archi a tutto sesto o ribassato, per un'altezza di imposta fino a 5mt. compreso il manto e ogni onere e magistero per composizioni e scomposizioni escluso puntellatura da pagarsi a parte
	
	

	
	
	
	

	
	a) di corda a mt. 2
	mq.
	12,81

	
	b) di corda da mt 2 a mt 5
	mq.
	15,29

	
	c) di corda da mt. 5 a mt. 10.
	mq.
	16,01

	
	d) di corda da mt. 10 a mt. 15
	mq.
	17,92

	
	e) di corda da mt. 15 a mt. 25
	mq.
	21,02

	
	f) di corda da mt. 25 a mt. 30
	mq.
	24,17

	
	
	
	

	I-13-03
	Nolo di legname nuovo od usato, ma in ottimo stato di consistenza per armature, assicurazioni, puntellamenti, sbadacchiature e simili, costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. date in opera, compreso il taglio a misura, il deprezzamento del legname, la chiodatura, le staffe, l'onere della manutenzione, lo smontaggio, l'allontanamento di tutto il materiale occorso, nonché ogni altro onere e magistero, misurato in opera al metro cubo di legname impiegato:
	
	

	
	
	
	

	
	- per i primi sei mesi:
	
	

	
	a) al coperto
	mc.
	37,55

	
	b) allo scoperto
	mc.
	43,38

	
	c) per ogni mesi o frazione di mese successivo ai primi sei mesi e fino all'ultimazione dei 
	
	

	
	   lavori si calcola un aumento percentuale:
	%
	5

	
	
	
	

	I-13-04
	Nolo di legname per castelletto, in ottimo stato di consistenza, per qualsiasi altezza e di qualunque tipo composto di impiedi, correnti, croci, fasce, tavolati, ecc., dato in opera compreso staffe di ferro, perni, chiodi ecc. l'onere della manutenzione, lo smontaggio, l’allontanamento di tutto il materiale occorso, al metro cubo di legname impiegato:
	
	

	
	
	
	

	
	- per i primi sei mesi:
	
	

	
	a) al coperto
	mc.
	43,38

	
	b) allo scoperto
	mc.
	49,68

	
	c) per ogni mese o frazione di mese successivo ai primi sei e fino all'ultimazione dei lavori si
	
	

	
	calcola un aumento percentuale
	%
	5

	
	
	
	

	I-13-05
	Nolo di ponteggio tubolare di facciata, in struttura metallica a cavalletto, dato in opera fino ad una altezza di m.30 secondo le esigenze, e in osservanza delle leggi antinfortunistiche e norme AASSLL, compreso il trasporto sul posto, il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata ed il trasporto di ritorno a deposito, completo di piani di lavori, sottoposti, scale di servizio, paraschegge regolamentari, ecc.
	 
	

	
	
	
	

	 
	a) fino a sei mesi 
	mq. 
	6,46

	 
	b) per ogni mese o frazione di mese successivo ai primi sei 
	mq. 
	0,72

	 
	c) sovrapprezzo per altezze maggiori di m.30 
	mq.
	3,00

	I-13-06
	Schermatura di anditi con stuoie di paglia e simili, fornite e poste in opera con ogni onere e magistero, misurato per mq. di facciata; nolo a tempo indeterminato, 
	 
	 

	 
	
	mq. 
	1,81

	
	
	
	

	I-13-07
	Protezione di ponteggio esterno di facciata in struttura tubolare o a cavalletti,  compreso la
	
	

	
	fornitura dei materiali, filo di ferro ed accessori di fissaggio, applicazione, manutenzione,
	
	

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €

 

	
	
	
	

	
	reintegro, disfacimento a nolo ultimato, misurato a metro quadrato in proiezione verticale di
	
	

	
	facciata; nolo a tempo indeterminato:
	
	

	 
	a) teli in tessuto polipropilene resistente raggi U.V. per lavori di sabbiatura e simili 
	mq. 
	1,81

	 
	 
	 
	

	I-13-08
	Nolo di puntelli metallici di altezza variabile da m. 3,00 a m. 4,00, completi di ogni accessorio, in opera compreso ogni onere e magistero:
	
	

	
	
	
	

	
	a) per i primi sei mesi
	cad.
	1,03

	
	b) per ogni mese o frazione di mese successivo ai primi sei, si calcola un aumento percentuale:
	%
	5

	
	
	
	

	I-13-09
	Nolo di fanale a vetri rossi, appeso o munito di apposito sostegno, compreso il mantenimento dell'accensione: computato a numero, per ogni mese di nolo (minimo 15 giorni)
	
	

	
	
	cad.
	1,08

	
	
	
	

	I-13-10
	Nolo di legname nuovo ed usato, ma in ottimo stato di consistenza, per puntellazioni, armature, sbadacchiature, avente qualità, forma, dimensioni occorrenti, dato a piè d'opera, compresi nel prezzo i trasporti, l'uso, il deperimento, lo sfrido di lavorazione, lo sgombero: misurato a metro cubo in opera per le sue dimensioni effettive, e valutato in percentuale dei corrispondenti prezzi di elenco:
	
	

	
	
	
	

	
	a) per il primo mese di nolo (o frazione del l° mese)
	%
	10

	
	b) per ogni mese successivo
	%
	2

	
	
	
	

	I-13-11
	Nolo di materiali metallici per ponteggio in ferro, già in cantiere, per la esecuzione di castelli, trabattelli, impalcature, ponti ed in genere per qualsiasi struttura, contabilizzati a metro lineare, e/o a numero. ' escluso il montaggio e la prestazione di mano d'opera:
	
	

	
	
	
	

	
	a) tubo tipo Innocenti per il primo mese (o frazione del l° mese)
	ml.
	0,06

	
	b) idem, per ogni mese successivo:
	ml.
	0,05

	
	c) morsetto per giunto, ruota, barretta, manicotto tipo Innocenti, per il l° mese (o frazione del l°
	
	

	
	    mese):
	cad.
	0,06

	
	d) idem, per ogni mese successivo
	cad.
	0,05

	
	e) giunto - tubo, cioè giunto con la quota parte di tubi, basette, ruote, spinotti, occorrente per la
	
	

	
	    struttura tubolare montata, computato a numero, e per il l° mese, (o per frazione del l° mese)
	cad.
	0,26

	
	f) idem, per ogni mese successivo:
	cad.
	0,25

	
	g) cavalletto in tubo di ferro ad incastro, per il I° mese (o per frazione del primo mese)
	cad.
	0,26

	
	h) idem, per ogni mese successivo
	cad.
	0,26

	
	
	
	

	I-13-12
	Nolo di ponteggio interno in legno, con piano superiore continuo di tavole da ponte da 40-50 mm. compreso la mano d'opera per il montaggio e smontaggio, per altezza del vano fino a ml. 4,50, misurato in proiezione orizzontale:
	
	

	
	
	
	

	
	a) per il primo mese o frazione del primo mese
	mq.
	4,13

	
	b) per ogni I 5 giorni successivi (o frazione)
	mq.
	0,77

	
	c) sovrapprezzo ad a - b per ogni metro oltre i 4,50 di altezza di vano
	mq.
	0,76

	
	
	
	

	I-13-13
	Sola prestazione di mano d'opera, per armo e disarmo strutture in legname, per puntellazioni, armature, sbadacchiature, ecc. e per montaggio e smontaggio di ponti esterni ed interni di legno e ferro:
	
	

	
	
	
	

	
	a) armo e disarmo di strutture in legno per puntellazioni, armature, sbadacchiature
	mq.
	3,93

	
	b) piano di lavoro o sottoposte
	mq.
	4,13

	
	c) armo e disarmo di schermatura di andito del n. I-13-06
	mq.
	1,08

	
	d) armo e disarmo di protezione di ponteggio del n. I- 13-07:
	mq.
	1,08

	
	e) armo e disarmo di ponteggio in tubi innocenti fisso di facciata, struttura tubolare metallica,
	
	

	
	    dato in opera completo di piani di lavoro e relativi sottoponti e paraschegge regolamentari
	mq.
	4,96

	
	f) idem come al punto e) ma per ponteggio a cavalletti:
	mq.
	4,13

	
	
	
	

	I-13-14
	Ponteggi di servizio di qualsiasi tipo e dimensione per piani di calpestio di larghezza superiore a ml. 1,00 con eventuali sbalzi comprese tutte le parti in legname, o in metallo, per praticabili e di sicurezza rispondenti alle norme USL, parapetti, scale, ecc. Prezzo per ogni giunto impiegato:
	
	

	
	
	
	

	
	a) Per i primi due mesi o frazione di due mesi:
	cad.
	1,34

	
	b) Nolo per ogni 15 giorni o frazione oltre i primi due mesi di impiego:
	cad.
	0,21

	
	
	
	

	I-13-15
	Puntellamenti eseguiti con struttura metallica costituita da elementi tubolari e simili, pezzi speciali, giunti, tavolati, per sostegno delle parti pericolanti, spessori ed altro, compreso il 
	
	

	
	
	
	

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €



	
	
	
	

	
	trasporto, il montaggio, lo smontaggio, e l'allontanamento del materiale, eventuali opere di
	
	

	
	ripristino delle superfici di appoggio e di ancoraggio:
	
	

	
	a) Per ogni giunto impiegato, compreso il nolo per i primi due mesi di esercizio o frazione di
	
	

	
	    due mesi:
	cad.
	1,03

	
	b) Nolo per ogni 15 giorni o frazione, oltre ai primi due mesi di impiego:
	cad.
	0,15

	
	
	
	

	I-13-16
	Formazione di impalcatura di protezione antinfortunistica in tubolari metallici tipo Innocenti, altezza di m. 2,00 eretta sul piano gronde, per l'altezza di m. 2,00, per la esecuzione di interventi sulle coperture e per la sostituzione delle scossaline e canali in lamiera zincata o altro
	
	

	
	
	
	

	
	materiale. 
	mq.
	1,34

	
	
	
	

	I-13-17
	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impiego all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali ed assistenza continuativa di operaio addetto alla manovra: nolo giornaliero per 8 ore, e fino ad una distanza di Km. 10:
	
	

	
	
	
	

	
	a) per altezza fino a mt. 30 per ogni ori di impiego
	ora
	154,27

	
	b) per altezza oltre i mt. 30 per ogni ora di impiego
	ora
	167,59

	
	c) piattaforma altezza fino a m. 20 per ogni ora di impiego
	ora
	161,08
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