	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €

 

	
	1-15 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
	
	

	I-15-01
	Pavimentazione portante continua tipo betonella composta di massello di calcestruzzo anche integralmente colorato dello spessore di cm. 6, posto in opera per semplice accostamento, antigelivi, di peso non inferiore a 145 kg/mq., compreso il sottofondo di sabbia lavata non inferiore a cm. 5, data in opera compreso ogni onere e magistero.
	 
	 

	
	
	mq.
	25,00

	
	
	
	

	I-15-02
	Pavimenti di pietrini di cemento, bugnati o scanalati o a superficie rugosa, ecc.  allettati in malta fina di cemento e con i giunti connessi con cemento a q.li 4,00 in opera  compresa la camicia di calce ed ogni altro onere e magistero.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	mq. 
	19,01

	
	
	
	

	I-15-03
	Pavimento di marmettoncini di cemento e scaglie di marmo, ben pressati e stagionati,  posti in opera a qualsiasi altezza o profondità, tutto compreso come al numero precedente.
	
	

	 
	
	 
	 

	
	Con dimensioni di cm. 25x25 o cm. 30x30:
	
	

	 
	a) a piccole scaglie di marmo di qualsiasi specie e colore (tipo granitello) 
	 mq. 
	23,19

	 
	b) a medie scaglie di marmo di qualsiasi specie e colore (brecciato).
	mq. 
	21,33

	
	Con dimensioni di cm. 40x40:
	
	

	
	c) a medie scaglie di marmo di qualsiasi specie e colore.
	mq.
	25,62

	
	d) a grosse scaglie di marmo (segati) escluso verde, rosso o nero
	mq.
	32,74

	
	e) a grosse scaglie di marmo (segati), verde, rosso e nero.
	mq.
	34,09

	
	
	
	

	I-15-04
	Pavimenti in mattonelle di asfalto poste in opera con malta di sabbia e cemento, disposte in un'unica direzione a giunti sfalsati a spina di pesce, compresa la sigillatura dei giunti con polvere di asfalto finissima a freddo con beverone di cemento, nonché di ogni onere e magistero.
	
	

	
	
	
	

	
	a) spessore cm. 2.
	mq.
	25,62

	
	b) spessore cm. 3. 
	mq.
	28,35

	
	
	
	

	I-15-05
	Pavimento a bollettonato costituito da pezzi irregolari dello spessore non inferiore a cm. 3, ben adattati in opera con malta cementizia colorata, compreso il sottostante massetto di  malta cementizia, la suggellatura e la boiaccatura dei giunti, gli incastri a muro e relativa suggellatura a qualsiasi profondità od altezza con tutti gli oneri relativi.

 - di scaglie di marmi o pietra di Trani.
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	

	
	
	
	

	 
	
	mq. 
	29,75

	 
	 
	 
	 

	I-15-06
	Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiere, con eventuale fascia perimetrale di riquadro, per locali interni od esterni di particolare pregio, eseguito con selezionamento di graniglia di marmi o pietre di qualsiasi tipo e dimensione e colore, per uno strato di cm. 3 circa, montati con la tecnica della semina su massetto di sabbia e cemento per uno spessore di cm. 3 opportunamente predisposto, rullature successive e boiaccate, in cemento di qualsiasi colore con successiva rullatura per un'idonea complanarità degli inerti e assestamento alla miscela cementizia, compreso l'onere della riquadratura con listelli di ottone o altre soluzioni alle distanze ritenute necessarie, compreso l'onere della levigatura e lucidatura.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	mq.
	121,57

	 
	 
	 
	 

	I-15-07-a
	Sovrapprezzo alla voce precedente per realizzazione del pavimento alla  veneziana su massetto in calce e coccio pesto di spessore di cm. 10.
	 
	 

	 
	
	mq. 
	21,59

	 
	 
	 
	 

	I-15-07-b
	Sovrapprezzo alle voci precedenti 1-15-06 e 07a e per realizzazione di pavimento alla veneziana con tecnica riferita alle due tipologie sopra descritte, ma con disegno ornamentale policromo da predisporre fuori opera di preselezionamento dei materiali e poi successivamente in opera; per le sole superfici realizzate a disegno. 
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	mq. 
	42,56

	 
	 
	 
	 

	I-15-08
	Pavimento di cotto di 1a scelta, a tinta omogenea, posto in opera con malta  cementizia, compreso la sigillatura o boiaccatura dei giunti con cemento, eventuale taglio e suggellatura di incastro a muro, nonchè ogni onere e magistero, compresa la fugatura dei giunti  escluso trattamento finale.
	mq.
	31,76

	
	1) gradoni costituiti da alzate e pedate, elementi di angolo e di testata, compreso malta di
	
	

	
	allettamento, tagli e sfridi, escluso trattamento.
	ml.
	53,35
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	I-15-09
	Pavimento in piastrelle monocottura e ceramica di qualsiasi forma e dimensione, fornito e comunque posto in opera su sottofondo di sabbia lavata e cemento, compresa la sigillatura e la boiaccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero. 
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	- Per dimensioni 10x20, 15x30, 20x20; 
	 
	 

	 
	a) di prima scelta. 
	mq. 
	28,35

	
	b) di seconda scelta.
	mq.
	23,65

	 
	- Per dimensioni 30x30, 40x40; 
	 
	 

	
	c) di prima scelta.
	mq.
	33,78

	 
	d) di seconda scelta. 
	mq. 
	28,35

	 
	e) gradoni costituiti da alzate e pedate, elementi di angolo e di testata, compreso malta di 
	 
	 

	 
	    allettamento, tagli e sfridi.
	ml. 
	24,33

	
	f) in grès porcellanato
	mq.
	40,10

	I-15-10
	Pavimenti di piastrelle di litogres delle dimensioni di cm. 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 poste in opera con malta cementizia, compreso la suggellatura dei giunti  con boiacca di cemento puro, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura, nonché ogni  onere e magistero.
	 
	 

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) di colore rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore mm. 8 - 10. 
	mq. 
	19,01

	
	b) idem ma di colori chiari o bianco.
	mq.
	20,35

	 
	c) idem ma di colori forti. 
	mq. 
	21,59

	
	d) di colore rosso, ma del tipo carreggiabile e dello spessore mm. 14 - 15, con superficie rigata,    bugnata, scanalata e zigrinata.
	mq.
	24,33

	 
	 
	 
	 

	I-15-11
	Pavimenti industriali con manti speciali ad alta resistenza alla compressione, all'urto, e all'usura, idonei al transito dei veicoli semoventi cingolati di ogni tipo, impermeabili ed inattaccabili agli oli minerali, industriali, benzina ecc. impermeabili all'acqua ad alta pressione, agli aggressivi chimici di normale uso industriale, a superficie ruvida, piana bugnata, rigata, idonei anche per rampe e di tipo speciale per mattatoi (animali vivi).
	 
	 

	
	
	
	

	 
	- in duromit e similari con resistenza alla compressione di kg/cmq. 1200, impermeabile 
	 
	 

	
	all'acqua alla pressione di 15 atm.
	
	

	 
	a) monolitico dello spessore di cm. 4 di cui cm. 1 di manto di usura e cm. 3 di cuscinetto di    appoggio composto da kg 300 di cemento tipo 325 per mc. di inerte e pietrischetto di selce da 5 a 1 0 mm. e da 7 a 12 mm. gettato in opera con giunti di dilatazione completo di coprigiunti in plastica o in anticorodal e con materie bituminose come sarà richiesto, nei colori grigio, rosso, nero e giallo.   
	mq.
	21,59

	 
	b) idem nei colori verde e azzurro.
	mq.
	22,98

	 
	 
	 
	 

	I-15-12
	Pavimentazione industriale per locali di lavorazione, locali a forte traffico e per esterni, realizzati con pavimento di formato 30x30, di spessore cm. 3, con finitura liscia, levigata, antipolvere o semiliscia antisdrucciolevole di elevata resistenza all'usura, realizzati con cemento ad alta resistenza e granulati di diverse tipologie, previbrati e pressati, compreso la predisposizione dell'idoneo massetto di sottofondo, stuccatura, tagli: 
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	a) con granulati di granito, granulati duri silicei o coloranti, per qualsiasi colore per spessore di    cm. 3.
	mq.
	22,26

	
	b) con granulati di porfido, granulati duri silicei e coloranti, per qualsiasi colore per spessore di    cm. 3.
	mq.
	23,65

	 
	c) con quarzite globulare e inerti duri quarziferi e silicei e indurenti di qualsiasi colore, per    spessore di cm. 3.
	mq.
	25,00

	
	d) come la voce precedente, ma di spessore di cm. 4.
	mq.
	26,34

	 
	 
	 
	 

	I-15-13
	Pavimentazioni per esterni costituite da elementi in cemento ad alta resistenza e granulati duri di pietre silicee e quarzifere. di formato 30x30 di spessore di cm. 3 con superficie operata con vari disegni (cento bugne, rigato diagonale, venticinque bugne, rigato a riquadri, palladiana, doppio bucciardato, liberty) di qualsiasi colore, montati su massetto idoneamente  predisposto con sigillatura e relativi tagli
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	
	

	
	
	mq. 
	17,61

	
	
	
	

	I-15-14
	Trattamenti superficiali dei pavimenti con manto speciale ad alta resistenza di cui al n. I-15-11 per i tipi sotto indicati:
	 
	 

	
	
	
	

	 
	a) per la sgrossatura e levigatura delle superfici dei tipi monolitici ed a mattonelle piane a 
	 
	 

	 
	    colori: aumento dei prezzi di cui alle lettere a) e b).
	mq.  
	4,13
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	b) per levigatura in opera dei tipi monolitici nei piani inclinati per rampe. Aumento dei
	
	

	 
	prezzi di cui alle lettere a) e b)
	mq.
	4,13

	 
	c) per la sgrossatura, levigatura e lucidatura a specchio. Aumento del prezzo di cui alle lettere    a) e b)
	mq.
	7,13

	
	
	
	

	I-15-15
	Pavimento in legno (parquet) formato da doghe di 1^ qualità rispondenti alle norme UNI/CE 0025/78, UNI 4373, UNI 4373, UNI 4375, di qualsiasi larghezza e lunghezza con coste perfettamente parallele, dato in opera incollato su massetto in conglomerato cementizio a q.li 2,50 di cemento 325 con inerti di 
sabbia grossa e pietrischetto dello spessore minimo di 3-5 cm. (quest'ultimo compensato a parte) o su pavimentazioni preesistenti purchè solide perfettamente ancorate al sottofondo, pulite ed asciutte, con umidità max 5%, disposte con disegni a spina di pesce, tolda di nave o cassero regolare, compreso collante poliuretanico bicomponente, eventuale rasatura del sottofondo con idonee malte autolivellanti, lamature e verniciatura con vernici inibenti a solvente o acqua, sfridi, pulizia di fondo del pavimento posato ed ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
	
	

	
	
	
	

	 
	a) Lamparquet di spessore mm. 10; 
	 
	

	
	1) Rovere
	mq.
	82,94

	
	2) Afrormosia
	mq.
	104,63

	 
	3) Iroko 
	mq. 
	72,70

	
	4) Teak
	mq.
	87,80

	
	5) Panga
	mq.
	113,57

	 
	b)Listoncini di spessore mm. 14: 
	 
	

	
	1) Rovere
	mq.
	128,03

	
	2) Afrormosia
	mq
	136,86

	 
	 3) Teak
	mq. 
	124,00

	
	4) Panga
	mq. 
	149,77

	 
	 
	 
	 

	I-15-16
	Pavimento in legno del tipo industriale, di 1^ qualità; in lamelle spesse mm. 22 -24, larghe mm. 8/10, lunghe mm. 160--.300, assemblate e disposte in quadrotte di circa cm. 35x35, compreso tutti gli oneri, tecnica di posa e materiali di finitura di cui al precedente art. 
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) Rovere 
	mq.  
	67,45

	 
	b) Doussiè Africa 
	mq.  
	61,77

	 
	c) Afrormosia 
	mq.  
	61,77

	 
	d) Iroko 
	mq.  
	58,26

	 
	 
	 
	 

	I-15-17
	Pavimento in linoleum e sottopavimento, fornito in rotoli da mt. 2 di altezza. La composizione dovrà risultare da una mescolanza omogenea di olio di lino ossidato, resine naturali; farina di legno e/o sughero e pigmenti colorati; il tutto calandrato su juta naturale. Monostrato con marmorizzazione passante attraverso tutto lo spessore. Il rivestimento dovrà essere stato approvato secondo le norrne DIN 1871 con trattamento "finish" di protezione. Posto in opera su sottofondi in calcestruzzo idoneo o su pavimentazioni preesistenti, solide, perfettamente ancorate al sottofondo, pulite ed asciutte (umidità residua max 3 - 5%). Compreso collante a base di resine, rasatura del sottofondo con idonee malte autolivellanti, taglio a misura, sfridi, eventuale sguscio di raccordo con le pareti, pulizia di fondo del pavimento posato ed ogni altro onere per dare il pavimento finito. La pavimentazione dovrà essere certificata ed omologata in classe 1 di reazione al fuoco secondo DIN 4102/B 1
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) spessore totale mm. 2-2,5 colorati 
	mq.  
	24,79

	 
	 b) spessore totale mm. 3,2 colorati
	mq.  
	30,42

	 
	 
	 
	 

	I-15-18
	Pavimento in gomma con mescola esente da gomma riciclata e da alogeni, posto in opera su sottofondo in calcestruzzo idoneo alla posa di resilienti (quest'ultimo compensato a parte) o su pavimentazioni preesistenti purché solide perfettamente ancorate al sottofondo pulite ed asciutte, umidità residua max 3%; compreso collante poliuretanico bicomponente, due mani di rasatura del sottofondo con idonee malte autolivellanti, sfridi, pulizia di fondo del pavimento posato, compreso la certificazione di omologazione in classe 1 di reazione al fuoco secondo C.S.E.-R.F. 2/75 e R.F. 3/77: 
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	- con superficie a rilievo circolare (diametro mm. 26 e altezza mm. 0.5) e rovescio smerigliato predisposto per l'attacco con adesivo, con resistenza all'abrasione (DIN 
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	53516) minore o uguale a 140 mm; riduzione del rumore da calpestio (DIN 52210) uguale a 13 dB; resistenza alla brace a 140 mm; riduzione del rumore da calpestio (DIN 52210) uguale a 13 dB; resistenza alla brace di sigaretta (DIN 51961) nessuna bruciatura; resistenza allo scivolamento (D.M. 236 14/6/89) uguale a 0.51 su superficie asciutta o bagnata:
	
	

	 
	a) in piastre da mm. 1000x1000 e spessore totale mm. 4 
	 
	 

	 
	1) di colore nero 
	mq.  
	38,79

	 
	2) di qualsiasi colore 
	mq.  
	44,93

	 
	b) in piastre di mm. 500x500 e spessore totale mm. 2,7: 
	 
	 

	 
	1) di colore nero 
	mq.  
	34,86

	 
	2) di qualsiasi colore 
	mq. 
	41,21

	 
	c) con superficie a rilievo circolare (diametro mm. 22 e altezza mm. 2) e rovescio a coda di 
	 
	 

	
	rondine predisposto per l'attacco cemento, con resistenza alla abrasione minore o uguale a 200 mm3.; riduzione del rumore da calpestio uguale a 16 dB; resistenza alla brace di sigaretta - nessuna bruciatura, resistenza allo scivolamento uguale a 0.51 su superficie asciutta e bagnata; fornito in piastre da mm. 1000x1000 e spessore totale mm. 10:
	
	

	
	1) di colore nero
	mq.
	46,53

	 
	2) di qualsiasi colore 
	mq. 
	58,51

	
	
	
	

	I-15-19
	Pavimento in gomma in telo (rotolo) o piastrelle con superficie liscia, rigata, a bolli, nei colori commerciali, posata su preesistente sottofondo perfettamente liscio, uniforme e piano; preparazione del piano di posa con livellina ed applicazione con opportuno collante, pulitura a posa ultimata: 
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	a) liscia, colore nero, spessore mm. 3, in lastra.
	mq.
	29,08

	 
	b) liscia colorata, spessore mm. 3, in lastra. 
	mq. 
	35,43

	 
	c) liscia colore nero in lastra spessore mm. 4 
	mq. 
	32,74

	
	d) liscia colorata, spessore mm.4, in lastra
	mq.
	39,51

	 
	e) rigata grossa o a bolli, tipo metropolitana colore nero, spessore mm. 10 in lastra o piastrelle cm. 100x 100 
	mq.
	30,01

	
	f) rigata grossa o a bolli, tipo metropolitana colorata, spessore mm. 10 in lastra o piastrelle cm. 100x100
	mq.
	36,82

	 
	g) a bolli normali, colore nero, spessore mm. 4 in piastrelle 50x50 
	mq. 
	25,56

	
	h) a bolli normali, colorata, spessore mm. 4 in piastrelle 50x50
	mq.
	31,04

	 
	i) a bolli ridotti, colore nero, spessore mm. 2,7 in piastrelle 50x50 
	mq. 
	24,02

	 
	l) a bolli ridotti, colorata nero, spessore mm. 2,7 in piastrelle 50x50 
	mq. 
	28,35

	
	m) a quadranti in rilievo, colore nero spessore mm. 3 in piastrelle da cm. 50x50
	mq.
	25,56

	 
	n) a quadranti in rilievo, colorata, spessore mm. 3 in piastrelle da cm. 50x50 
	mq. 
	31,76

	 
	o) rivestimento in gomma nera per gradini sez. 55x0,4 lunghezza variabile con pedata a bolli 
	mq.
	31,04

	
	p) rivestimento in gomma colorata per gradini sex. 55x0,4 lunghezza variabile con pedata a  bolli
	mq.
	32,74

	 
	 
	 
	 

	I-15-20
	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con malta cementizia, compreso la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero: 
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	a) di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo. 
	mq. 
	9,86

	
	b) di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate.
	mq.
	9,86

	 
	c) di marmettoncini e marmettoni di cemento. 
	mq. 
	9,86

	 
	d) di piastrelle di gres di maiolica.
	mq. 
	9,86

	
	e) di tesserine a mosaico.
	mq.
	11,57

	 
	f) di pietrini di cemento e mattonelle di asfalto. 
	mq. 
	10,12

	 
	g) di lastre di marmo. 
	mq. 
	10,12

	 
	h) di linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico, con idoneo materiale sguscio adesivo, previa pulizia, preparazione e levigatura del piano di posa, compreso eventuale raccordo.
	mq.
	9,19

	 
	 
	 
	 

	I-15-21
	Arrotatura e levigatura di vecchi e nuovi pavimenti (per questi ultimi se non compresa nel prezzo dei pavimenti), in cantiere con mezzo meccanico compreso la stuccatura. 
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) pavimenti in marmo, pietre tenere, e travertino. 
	mq. 
	5,84

	 
	b) pavimenti in pietra dura (graniti, sieniti, serizzo, beole, ecc.). 
	mq. 
	12,19
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	I-15-22
	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati levigati comprese le stuccature 
	 
	 

	 
	a) pavimenti in marmo, pietre tenere, e travertino. 
	mq.  
	4,80

	 
	b) pavimenti in pietra dura (graniti, sieniti, serizzo, beole. ecc.) 
	mq.  
	5,84

	
	
	
	

	I-15-23
	Levigatura a pomice di pavimenti in piastrelle, marmette, marmettoni, mosaici, di marmo e piastrelle di marmo, comprese le stuccature. 
	 
	 

	 
	a) pavimenti nuovi. 
	mq. 
	4,13

	 
	b) pavimenti vecchi 
	mq. 
	4,39

	
	
	
	

	I-15-24
	Lamatura di vecchì pavimenti di doghe in legno, previa raschiatura, pulitura e  levigatura della superficie.
	mq.
	10,12

	 
	
	
	

	I-15-25
	Lucidatura a cera di pavimenti di legno
	mq.  
	4,39

	 
	 
	 
	 

	I-15-26
	Formazione di giunto a pavimento con piattina metallica dello spessore di mm. 3 e larghezza di mm. 25, posto in opera a perfetta regola d'arte con ogni onere relativo:
	
	

	
	
	
	

	 
	a) in ottone. 
	ml. 
	7,13

	
	b) in alluminio.
	ml.
	5,84

	
	
	
	

	I-15-27
	Applicazione di una mano di resina sintetica speciale su pavimenti di legno di qualunque tipo.
	mq.
	2,74

	
	
	
	

	I-15-28
	Rivestimenti di pareti con piastrelle maiolicate smaltate, poste in opera compreso pezzi speciali, su predisposto sottofondo di malta bastarda di cemento, allettamento con malta cementizia, o collante stuccatura con cemento bianco, la completa pulitura ed ogni onere e magistero:
	 
	

	
	
	
	

	 
	-di qualsiasi colore dimensioni 15x15 o 20x20.
	mq. 
	25,00

	
	
	
	

	I-15-29
	Sovrapprezzo al rivestimento di pareti del precedente numero per impiego di piastrelle del tipo spennellato, a disegno, a rilievo:
	 
	

	
	
	
	

	 
	a) del tipo spennellato o a disegno. 
	mq. 
	4,39

	
	b) del tipo a rilievo.
	mq.
	5,84

	 
	 
	 
	

	I-15-30
	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica smaltata o monocottura posato su  predisposto intonaco rustico con stabilitura di calce dolce a cemento R325, con impiego di cemento bianco per la sigillatura dei giunti, compresi bordi smussati o smaltati in costa:
	
	

	 
	
	 
	

	
	- da cm. 15x 15 o cm. 20x20 decorate di qualsiasi colore.
	mq.
	26,80

	 
	 
	 
	

	I-15-31
	Rivestimento di pareti esterne con listelli di argilla, da cortina di qualsiasi dimensione, sia del tipo combaciante che del tipo con scuretto compreso i pezzi speciali, posti in opera con malta cementizia, l'eventuale stuccatura dei giunti, la pulizia, nonchè ogni onere e magistero per l'esecuzione a qualsiasi altezza, montato con perfetta complanarità ed anche per le parti orizzontali: 
	
	

	 
	
	 
	

	
	a) con listelli di cotto lisci o grès porcellanato.
	mq.
	39,15

	 
	b) con listelli di cotto del tipo arrotato rustico. 
	mq. 
	40,54

	
	c) con listelli di Klinker liscio.
	mq.
	45,96

	 
	d) con listelli di Klinker del tipo sabbiato o smaltato. 
	mq. 
	47,51

	
	e) con listelli di monocotura smaltati.
	mq.
	35,43

	 
	f) con listelli di Klinker fatti a mano 
	mq. 
	82,17

	
	 
	
	

	I-15-32
	Rivestimenti di pareti esterne con scorze di pietra di Trani o di Apricena, dello spessore medio cm. 2,5 e coste rifilate a sega, poste in opera con malta cementizia, ad opus incertum, compreso grappe di ancoraggio e stilatura dei giunti. 
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	
	mq.
	31,76

	 
	 
	 
	 

	I-15-33
	Paretine in grigliato con mattoni cotti di qualsiasi disegno o sagoma, posti in opera, a qualsiasi altezza, con malta cementizia, stuccatura e stilatura dei giunti con cementi, compreso impalcatura, ponti di servizio ed ogni altro onere e magistero relativo: 
	 
	 

	
	
	
	

	 
	a) di semplice cotto. 
	mq. 
	35,43

	 
	b) di cotto smaltato di qualsiasi colore. 
	mq. 
	42,56
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	I-15-34
	Listello in plastica di qualunque colore, liscio o zigrinato, di spessore minimo mm. 1,5 e larghezza fino a cm. 2, fornito e posto in opera con adesivo speciale per coprifilo e bordature di rivestimento. 
	 
	 

	
	
	 
	 

	I-15-35
	Profilato angolare in resina sintetica, di qualunque sagoma e colore, a superficie liscia o striata, fornito e posto in opera con adesivo speciale, compreso lo sfrido, il taglio a misura, l'eventuale sagomatura e curvatura ed ogni altro onere e magistero: 
	 
	 

	
	a) di lato mm. 10. 
	ml.  
	1,45

	
	b) di lato mm. 15. 
	ml.  
	1,50

	
	c) di lato mm. 25. 
	ml.
	1,60

	
	
	
	

	I-15-36
	Profilato angolare di qualsiasi profilo, di alluminio anodizzato, con superficie liscia o  zigrinata, posto in opera con adesivo speciale a chiodatura anodizzata, compreso il taglio, sfrido, sagomatura in opera con eventuale curvatura ed ogni altro onere e magistero:
	 
	 

	 
	a) di lato maggiore mm. 30. 
	ml. 
	10,12

	 
	b) di lato maggiore mm. 40. 
	ml. 
	10,79

	 
	c) di lato maggiore mm. 50. 
	ml. 
	11,57

	
	
	
	

	I-15-37
	Zoccolino in materia plastica flessibile, con collante speciale altezza di:
	
	

	
	a) 7 cm.
	ml.
	2,74

	 
	b) 10 cm. 
	ml.  
	3,41

	 
	c) idem altezza cm. 7 sagomato a sguscio di raccordo, con speciale collante. 
	ml.  
	4,13

	 
	 
	 
	 

	I-15-38
	Fornitura e posa in opera di battiscopa, di piastrelle di gres o ceramica poste in opera con malta di cemento o collante, compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia ed ogni altro onere.
	 
	 

	 
	
	ml.
	4,39

	 
	 
	 
	 

	I-15-39
	Zoccolino in legno dell'altezza fino a cm. 10, con superficie vista lamata e lucidata a  cera, posto in opera compreso ogni onere e magistero nonchè ogni opera muraria occorrente:
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) in legno rovere, mogano o noce. 
	ml. 
	5,84

	 
	b) in legno laccato 
	ml. 
	4,39

	 
	 
	 
	 

	I-15-40
	Zoccolino battiscopa in pietra naturale o marmo con superficie a vista lucidata e coste  rifilate, o semplicemente smussate, in opera con malta cementizia, compreso l'onere del risarcimento e rifinitura dell’intonaco su bordo superiore, taglio, sfrido, pulizia ed ogni altro- onere relativo:
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	- Spessore cm. 1-1,2 altezza cm. 6-8 
	 
	 

	 
	a) in pietra di Trani. 
	ml. 
	5,11

	 
	b) in marmo Carrara o simili 
	ml. 
	5,11

	 
	c) in graniti nazionali o sienite. 
	ml. 
	7,13

	 
	d) in marmi pregiati colorati. 
	ml. 
	7,13

	 
	- Spessore cm. 1,5-2 altezza cm. 8-10 
	 
	 

	 
	e) in pietra di Trani. 
	ml. 
	6,46

	 
	f) in marmo Carrara o simili. 
	ml. 
	6,46

	 
	g) in graniti nazionali o sienite. 
	ml. 
	8,52

	 
	h) in marmi pregiati colorati
	ml. 
	8,52

	
	
	
	

	I-15-41
	Battiscopa in cotto di altezza cm. 7-10. 
	ml. 
	5,84

	 
	 
	 
	 

	I-15-42
	Battiscopa in marmoresina di qualsiasi colore, compreso ogni onere.
	ml. 
	3,41

	 
	 
	 
	 

	I-15-43
	Pavimento di cubetti di porfido per rampe, cortili, ecc. a piani naturali di cava, squadrata a spacco, posati su letto di sabbia e suggellatura dei giunti con bitume o con boiacca di cemento a corsi paralleli, a raggiera, ad archi contrastanti, con cubetti di dimensioni: 
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) cm. 4/6 
	mq. 
	33,78

	 
	b) cm. 6/8 
	mq. 
	37,13

	 
	c) cm. 8/10 
	mq. 
	43,85

	 
	 
	 
	 

	I-15-44
	Pavimento di piastrelle di porfido, o pietre locali similari di varie dimensioni e dello  spessore non inferiore a cm. 3, piani naturali di cava, squadrati a spacco:


	 
	 

	 
	
	mq.
	41,83

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €.

 

	
	
	
	

	
	a) sovrapprezzo per posa su letto di malta di cemento 325, giunti sigillati con bitume colato a caldo, o con malta di cemento.
	%
	15

	
	
	
	

	I-15-45
	Trattamento finale di pavimenti e manufatti in genere in cotto di cui alla voce I-I5-08  eseguito con:
	
	

	
	a) pulitura radicale della superficie interessata, lavatura con acido muriatico diluito, stendimento di n. 2 passate di olio di lino, trattamento finale con due passate di cera d'api e lucidatura finale.
	mq.
	6,46

	
	b) con tutti gli oneri di cui alla precedente lettera A ma mediante l'impiego di resine poliestere anzichè olio di lino.
	mq.
	8,52

	
	
	
	

	I-15-46
	Pavimento di piastrelle di porfido o pietre locali similari di larghezza uniforme e  lunghezza ecorrere, dello spessore non inferiore a cm. 3, piani naturali di cava, posti in opera  su letto di malta di cemento, compreso riempimento e stilatura dei giunti con malta di cemento  e pulizia delle lastre ed ogni altro onere.
	mq.
	69,46

	
	
	
	

	I-15-47
	Fornitura e posa in opera di pavimento mobile sopraelevato con struttura di sostegno  costituita da traversine in acciaio zincato da montare a scatto su piedini in alluminio pressofuso ed acciaio, con possibilità di regolazione micrometica in altezza degli stessi; pannelli del tipo ignifugo classe 1a con resistenza al fuoco di almeno 60 minuti, e delle dimensioni di mm. 600x600 e spessore di mm. 30-38 con carico di sicurezza distribuito di kg. 1500/mq. minimo e carico concentrato di kg. 500 minimo, finitura superiore del pannello in laminato plastico del tipo antistatico, con bordini perimetrali in PVC, compreso tagli, sfrido, adattamento in sito e guarnizioni antipolvere
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	mq.
	82,17

	
	
	
	

	I-15-48
	Pavimentazione per esterni in marmettoni di agglomerato cementizio con ghiaia naturale o con marmi arrotondati in colori vari, superficie a vista lavata, idonei a particolare usura e resistenti a qualsiasi tipo di agenti esterni montati secondo disegno su massetto opportunamente predisposto con successiva sigillatura e pulitura delle parti stesse, compreso i tagli e gli altri oneri.
	 
	

	
	
	
	

	 
	a) marmettoni 40x40, o 50x50, spessore cm. 3/4, di qualsiasi tipologia. 
	mq. 
	14,93

	
	b) di colore bianco carrara, rosso verona, o verde alpi.
	mq.
	17,61

	 
	c) marmettoni 12x24, spessore cm. 5 di qualsiasi tipologia con resistenza a compressione, kg. 750/800 per cmq. 
	mq.
	19,01

	 
	d) di colore bianco carrara, rosso verona, o verde alpi. 
	mq. 
	21,59

	
	
	
	

	I-15-49
	Pavimentazione e rivestimento di interni ed esterni ed anche opere di arredo fisso e mobile con lastre di qualsiasi dimensione già lucidate costituite da un agglomerato flessibile di graniti e quarzo legato da poliesteri vibrati e successivamente sottoposti al processo di polimerizzazione con trattamento termico ad elevata temperatura.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	La lastra sarà in questo modo impermeabile, inattaccabile agli acidi, agli agenti atmosferici, alla luce, antigeliva, con possibilità di essere montata in orizzontale e in verticale con malte di cemento, sabbia silicea e lattice di gomma sintetica su sottofondo già tirato e predisposto non comprensivo nel prezzo, compreso l'onere della sigillatura, tagli, rifinitura bordi, pulitura. 
	 
	 

	 
	Di spessore mm. 6 
	mq. 
	60,06
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