	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €.

 

	
	I- 1 7/A OPERE DA FABBRO
	
	

	
	A) Travature intelaiature
	
	

	
	B) Manufatti in ferro
	
	

	
	C) Inferriate, cancellate, parapetti in ferro
	
	

	
	D) Lavori in rete metallinca e recinzioni
	
	

	
	E) Zincatura
	
	

	
	
	
	

	
	A) TRAVATURE - INTELAIATURE
	
	

	
	
	
	

	I-17A-01
	Carpenteria in profilati d'acciaio per travi, capriate di qualsiasi tipo; mensoloni composti di travi a doppio T, IPE, HE, travi saldate, e profilati in genere, anche per la formazione di pensiline; ossatura per balconi, pilastri di sostegno, ed opere metalliche similari, con le necessarie saldature, fori, bullonature, tiranti, impanature, piastre di ancoraggio, tirafondi, dadi, controdadi, e qualsiasi altro accessorio e lavorazione:
	
	

	
	
	
	

	
	a) manufatti costruiti con soli profilati normali, IPE, HE, ecc.
	kg.
	2,32

	
	b) manufatti costruiti in parte con profilati come a) e in parte con profilati scatolari e tubolari
	kg.
	2,69

	
	c) manufatti costruiti con soli profilati scatolari o tubolari, anche a tipologia reticolare-spaziale.
	Kg.
	3,77

	
	d) per travi a doppio T di solaio, date in opera compreso oneri di appoggio, livellamento,
	
	

	
	    trasporto, incastro.
	Kg.
	1,45

	
	e) sovrapprezzo ai punti a) b) c) per travature composte ed a traliccio
	%
	15

	
	N.B.: Per tipologia di forniture e lavorazioni speciali (acciaio curtain - satinato - inox - ramature - ottone - altre leghe) sarà applicata alle voci precedenti un sovrapprezzo di volta in

volta determinato dal progettista.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	B) MANUFATTI IN FERRO
	
	

	
	
	
	

	I-17A-05
	Grossa ferramenta eseguita su ordine particolare quali staffe e staffoni con accessori; catene di fabbrica di qualsiasi sezione e lunghezza, complete di ogni accessorio come paletti, zeppe, impanature e piastre; bandelloni; tiranti con staffe; chiavi da muro; mordiglioni; montanti; armature; spranghe; fasce; gíunzioni e simili con formazione di occhioli, testiroli, fori, svasature per l'applicazione di viti, dadi, controdadi e bulloni di qualsiasi genere, con le necessarie saldature:
	
	

	
	
	
	

	
	a) manufatti costruiti con soli profilati normali, IPE, HE, ecc.
	kg.
	2,07

	
	b) manufatti costruiti in parte con profilati di cui al punto 1) ed in parte con profilati scatolari e
	
	

	
	    tubolari.
	Kg.
	2,32

	
	c) manufatti costruiti con solo profilati scatolari e tubolari.
	Kg.
	2,94

	
	
	
	

	I-17A-06
	Piccola ferramenta eseguita su ordine particolare quali graffe, cravatte, scale alla fienarola, mensole, e modelli in profilati con saettone, dritti o sagomati in testa; telai per ramate; uncinaie per bestiame complete di mensole, tiranti e qualsiasi accessorio; tirafondi filettati completi di dadi e controdadi e qualsiasi manufatto similare con formazione di occhioli, testiroli, fori, svasature, e l'applicazione di viti, dadi, controdadi e bulloni di qualsiasi genere, con le necessarie saldature:
	
	

	
	
	
	

	
	a) manufatti costruiti con soli profilati normali.
	Kg.
	2,22

	
	b) manufatti costruiti in parte con profilati di cui al punto 1) ed in parte con profilati scatolari e
	
	

	
	    tubolari.
	Kg.
	2,69

	 
	c) manufatti costruiti con solo profilati scatolari e tubolari.
	Kg. 
	3,25

	
	
	
	

	I-17A-07
	Scale in ferro (scale esterne di sicurezza, scale interne e simili) del tipo con sola rampante, ripiani, pianerottoli (escluse quelle a chiocciola), costituite da traverse di qualsiasi tipo (due o più travi parallele sulle quali saranno saldate le pedate di lamiera di ferro liscio o striata e le ringhiere e i parapetti se necessari, realizzati in profilati con o senza rivestimento in lamiera, con corrimano o mancorrente in profilato di ferro se necessario e con qualsiasi accessorio e lavorazione necessaria per dare il rnanufatto completo in ogni sua parte.

Eventuali pilastri di sostegno o di ancoraggio dei pianerottoli, dei ripiani o di altre parti delle scale, se realizzati in murature, in c.a. ecc., saranno pagati con i relativi prezzi di elenco.

- senza rivestimento delle ringhiere e parapetti con lamiera: 
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	a) manufatti costruiti con soli profilati normali, IPE, HE, ecc. con pedate in lamiera liscia
	kg.
	2,84

	 
	b) manufatti costruiti in parte con profilati come a) e in parte con profilati scatolari e tubolari,  
	 
	 

	 
	    con pedate in lamiera liscia
	Kg. 
	3,25

	
	c) manufatti costruiti con soli profilati scatolari o tubolari, con pedate in lamiera liscia
	Kg.
	3,77
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	d) aumento dei prezzi dei numeri precedenti per pedate in lamiera bugnata, anche forata, o 
	 
	 

	
	striata antisdrucciolo-antipanico
	kg.
	0,10

	
	- con rivestimento delle ringhiere e parapetti con lamiera in una o entrambe le facce;
	
	

	 
	e) aumento dei prezzi dei numeri a.), b), c), d) se le ringhiere ed i parapetti sono rivestite con 
	 
	

	
	   lamiera.
	Kg.
	0,21

	 
	 
	 
	

	I-17A-08
	Scale a chiocciola (per esterno o per interno) costituite da un tubolare di acciaio centrale portante di adeguata sezione e spessore con predisposte feritoie per l'incastro e saldatura delle pedate a sbalzo in lamiera liscia o striata. I diversi pezzi del tubolare centrale (in dipendenza dell'altezza della scala) saranno collegati ad incastro e saldati nei punti di unione.

Inferiormente a questo tubolare sarà saldata una piastra di adeguata superficie e spessore forata nei punti prestabiliti se necessario, per l'ancoraggio ai tirafondi ancorati nel basamento. Se trattasi di scala esterna l'estremità superiore del tubolare sarà predisposta per l'applicazione ad incastro con saldatura di copertura a cappello cinese o di altro tipo, se richiesta, comunque compresa nel prezzo. Alle estremità esterne delle pedate saranno saldati i parapetti costruiti con profilati di qualsiasi tipo (normali o scatolari) con o senza rivestimento in lamiera e con corrimano o mancorrente in ferro di qualsiasi tipo se necessario. Nel prezzo sono compresi e compensati ogni accessorio e lavorazione per dare il manufatto completo in ogni sua parte. 
	
	

	 
	
	 
	

	
	- senza rivestimento delle ringhiere e parapetti con lamiera:
	
	

	 
	a) scale costruite con pedate in lamera liscia e senza rivestimento dei parapetti in lamiera 
	kg. 
	4,13

	
	b) aumento dei prezzi del numero precedente per- pedate in lamiera bugnata, anche forata, o
	
	

	 
	    striata antisdrucciolo – antipanico
	 kg.
	0,10

	
	- con rivestimento delle ringhiere e parapetti con lamiera in una o entrambe le facce:
	
	

	 
	c) aumento dei prezzi del punto a) se le ringhiere ed i parapetti sono rivestite con lamiera 
	kg. 
	0,21

	
	
	
	

	I-17A-09
	Fornitura di opere di lamiera metallica saldate o chiodate o rivettate per la formazione di scatole per ancoraggio puntoni, o per- recipienti anche a tenuta di liquidi, per portelli, botole, con o senza telaio in profilati con o senza maniglie per- l'apertura o il sollevamento, foderature di cancelli ed infissi, o per opere similari per qualsiasi altra destinazione, compresi gli eventuali elementi di rinforzo, le chiusure, ed anche cerniere, e qualsiasi accessorio di fìssaggio, ancoraggio e di fermo, e le lavorazioni necessarie, escluse solamente le serrature che saranno pagate a parte: 
	 
	

	
	
	
	

	 
	a) con lamiere lisce dello spessore sino a 29/10 di mm. 
	Kg. 
	3,10

	
	b) con lamiere lisce dello spessore da 30/10 sino allo spessore di mm. 4,75
	kg.
	2,94

	 
	c) con lamiere lisce dello spessore di mm. 5 o superiore
	kg. 
	2,84

	 
	d) con lamiere striate di qualsiasi spessore
	kg. 
	3,25

	 
	 
	 
	 

	I-17A-10
	Fornitura di armature di profilati per banchi e cappe di qualsiasi tipo,  complete anche delle parti in lamiera, se richieste, e di piccole mensole, saettoni, cantonali con grappe, cerniere, fermi ed opere metalliche similari, anche di peso assai limitato, compreso  ogni accessorio o lavorazione.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	Kg. 
	2,69

	 
	 
	 
	 

	I-17A-11
	Fornitura in opera di portina per canna scarico rifiuti: 
	 
	 

	 
	a) scorrevole a coulisse in lamiera di ferro semplice, verniciata con antiruggine, da cm. 24 x 47 
	cad. 
	29,18

	 
	b) a tramoggia in lamiera di ferro a doppio telaio, con guarnizioni in gomma, verniciatura 
	 
	 

	 
	    antiruggine, da cm. 33 x 33
	cad. 
	33,78

	 
	c) tramoggia ermetica in lamiera di ferro, con doppio telaio, guarnizione in gomma, bocca 
	 
	 

	 
	    otturata anche a sportello aperto, maniglia incassata, verniciatura antiruggine, da cm. 37 x 38
	cad. 
	55,31

	 
	 
	 
	 

	1-17A-12
	Fornitura in opera di dispositivo raccolta rifiuti:
	 
	 

	 
	a) dispositivo obliquo a parete od a soffitto, altezza 165 cm. dal pavimento, con verniciatura 
	 
	 

	 
	    antiruggine, ad una uscita
	cad. 
	116,93

	 
	b) dispositivo come al punto a) a soffitto a due uscite 
	cad. 
	145,54

	 
	 
	 
	 

	I-17A-13
	Sportello contatore gas completo di tutti gli accessori da cm. 40 x 60 
	 
	 

	 
	a) senza sigillatura supplementare 
	cad. 
	41,94

	 
	b) completo di sigillatura supplementare con plastico trafilato in PVC 
	cad. 
	43,12

	 
	 
	 
	 

	 I-17A-14
	 Persianine fisse di aereazione costituite da stecche di lamierino dello spessore minimo di 4/10
	 
	 

	 
	 di mm. e larghezza minima di cm. 3,5 saldate al telaio o cornicetta di riquadratura munita di zanche per il fissaggio alla muratura:
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	a) della superficie fino a mq. 0,15 
	cad. 
	35,02

	 
	b) della superficie oltre i mq. 0,15 e fino a mq. 0,30 
	cad. 
	40,85

	
	c) della superficie oltre i mq. 0,30 e fino a mq. 0,50
	cad.
	46,64

	
	
	
	

	 
	 INFERRIATE - CANCELLATE - PARAPETTI FERRO
	 
	

	
	
	
	

	I-17A-20
	Inferriate e griglie in ferro, anche con parti apribili, costruiti con profilati a disegno semplice, complete di accessori
	 
	 

	
	
	
	

	 
	- costruiti con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari, etc.): 
	 
	

	
	a) inferriate
	kg.
	2,22

	 
	b) grigliate a pavimento 
	kg. 
	1,91

	
	- costruiti in parte con profilati normali, e in parte con profilati scatolari e tubolari:
	
	

	 
	c) inferriate 
	kg. 
	2,94

	
	d) grigliate a pavimento
	kg.
	2,69

	 
	- costruite con soli profilati scatolari e tubolari: 
	 
	 

	
	e) inferriate
	kg.
	3,56

	 
	f) costruito con grigliati prefabbricati a maglie quadrate o rettangolari, costituita da tubo tondo 
	 
	

	
	   e ferro piatto saldato, passante sovrapposto, intelaiati con profilo normale o scatolare.
	mq.
	58,26

	 
	 
	 
	 

	I-17A-21
	Grigliato di aereazione di intercapedini anche a pavimento in lamina di acciaio zincato, con maglia non superiore a cm. 2 x 4, spessore della lamina di circa 15/10 di mm. ed altezza di cm. 3 circa, con le occorrenti saldature, dato in opera compreso grappe ed  ancoraggi di qualsiasi tipo, ed il telaio se necessario
	
	

	 
	
	 
	

	
	
	
	

	 
	
	mq. 
	35,02

	
	
	
	

	I-17A-22
	Cancelli e cancellate di ferro, costruiti con profilati e solo in parte rivestite con lamiera, comprese le eventuali intelaiature fisse o mobili ed ogni lavorazione quali chiodature, saldature, adattamento e qualsiasi elemento di manovra, di fissaggio, di ferro, di chiusura, di ancoraggio, escluse solamente le serrature che saranno pagate a parte
	 
	

	
	
	
	

	 
	- costruiti con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari, ecc.): 
	 
	 

	
	a) cancelli apribili
	kg.
	2,53

	 
	b) cancellate fisse 
	kg. 
	2,32

	
	- costruiti in parte con profìlati normali, e in parte con profilati scatolari e tubolari:
	
	

	 
	c) cancelli apribili 
	kg. 
	2,94

	
	d) cancellate fisse
	kg.
	2,84

	 
	- costruite con soli profilati scatolari e tubolari: 
	 
	

	
	e) cancelli apribili
	kg.
	3,62

	 
	f) cancellate fisse 
	kg. 
	3,56

	
	g) aumento ai prezzi da a) ad f) (prezzo non riportato sul tariffario)
	
	

	 
	h) cancelli scorrevoli orizzontalmente su guide, ad una o più ante, complete di guide o binari 
	 
	

	
	   inferiori e superiori anche asportabili o mobili, sospesi o appoggiati a mezzo di carrucole con
	
	

	 
	   cuscinetti a sfera (comprese nel prezzo)
	kg. 
	0,26

	
	i) per manufatti rivestiti totalmente in lamiera in una o entrambe le facce
	kg.
	0,10

	 
	 
	 
	

	I-17A-23
	Cancelli del tipo riducibile ad una o due partite applicati anche per protezione  di finestre, ingressi, ecc. composti di profilati speciali sagomati ad U ed aste articolate a parallelogramma di ferro piatto per il collegamento dei diritti, e la manovra di apertura e chiusura con guida superiore e inferiore, anche asportabile o mobile, sospesi o appoggiati a mezzo di carrucole con cuscinetti a sfera, completi di serratura tipo YALE, piastra di battuta, fermi, ed ogni altro accessorio. La valutazione sarà fatta a metro quadrato della superficie massima rilevata con
	
	

	 
	
	 
	 

	
	cancello chiuso.
	mq.
	93,22

	 
	 
	 
	

	I-17A-24
	Parapetti per balconi, ringhiere di scale e opere simili, costruiti con profilati, con mancorrente o corrimano in ferro se necessario, a disegno semplice con eventuale parte della superficie predisposta per l'applicazione di vetri, ed in questo caso completi di fermavetro, se richiesto, da applicarsi sia ad incastro che con viti (comprese nel prezzo) ed ogni accessorio e lavorazione necessaria; 
	
	

	 
	
	 
	 

	
	- costruiti con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari, ecc.)
	
	

	 
	a) rittilinei e con parti ad angolo retto 
	kg. 
	2,69

	
	b) curvi
	kg.
	3,56

	 
	- costruiti in parte con profilati normali, e in parte con profilati scatolari e tubolari: 
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	c) rettilinei e con parti ad angolo retto
	kg.
	3,25

	 
	d) curvi 
	kg. 
	3,62

	
	- costruite con soli profilati scatolari e tubolari:
	
	

	 
	e) rettilinei e con parti ad angolo retto 
	kg. 
	3,87

	
	f) curvi
	kg.
	4,18

	
	
	
	

	I-17A-25
	Corrimano in plastica di qualsiasi colore, comunque sagomato, fissato in opera da incastro, compreso ogni onere e magistero relativi:
	
	

	
	
	
	

	 
	a) su ferro piatto da mm. 30
	ml. 
	3,77

	
	b) su ferro piatto da mm. 40
	ml.
	4,70

	 
	c) su ferro piatto da mm. 50 
	ml. 
	4,85

	 
	 
	 
	 

	 
	D) LAVORI IN RETE METALLICA E RECINZIONI 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	I-17A-30
	Ramata o reti di filo di ferro semplici a maglia quadra o rombica, ondulata  tipo ascensore data in opera su telai od altra armatura (da pagarsi a parte) comprese le legature  con filo di ferro o pietrame, o saldatura ai sostegni, con filo di qualsiasi diametro.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	kg. 
	1,86

	 
	 
	 
	 

	I-17A-31
	Reti metalliche di fílo di ferro zincato con o senza idonei fili zincati di rinforzo date in opera con le occorrenti legature o saldature o limaggio con combretta su telai o  armature (da pagarsi a parte o esistenti) con filo di qualsiasi diametro.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	kg. 
	2,32

	 
	 
	 
	 

	I-17A-32
	Reti metalliche plastificate di qualsiasi colore, tipo di maglia e spessore del  filo, con o senza idonei fili di ferro plastificato di rinforzo, date in opera con le occorrenti  legature o fissaggio con cambrette ai sostegni, quest'ultima da pagarsi a parte o già esistenti.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	kg. 
	4,39

	 
	 
	 
	 

	I-17A-33
	Rete zanzarica con maglia quadra da mm. 2, data in opera con le occorrenti  chiodature o legature su telai o armature, queste ultime da pagarsi a parte o già esistenti.
	 
	 

	 
	
	mq. 
	2,69

	 
	 
	 
	 

	I-17A-34
	Spingiporte a pompa di qualsiasi tipo da adattarsi secondo le varie condizioni di applicazione:
	 
	 

	 
	a) marca YALE o Mab del n°1 
	cad. 
	57,12

	 
	b) idem YALE o Mab del n° 2 
	cad. 
	65,28

	 
	c) idem YALE o Mab del n° 3 
	 cad.
	75,87

	 
	 
	
	 

	I-17A-35
	Paletti per recinzione
	 
	 

	 
	a) paletti in profilati normali 
	kg. 
	1,65

	 
	b) paletti in soli profilati scatolari o tubolari 
	kg. 
	2,22

	 
	-paletti con contrafforti:
	 
	 

	 
	c) con profilati normali 
	kg. 
	2,53

	 
	d) con profilati scatolari o tubolari 
	kg. 
	2,79

	 
	e) paletti a traliccio 
	kg. 
	2,84

	 
	 
	 
	 

	 
	 E) ZINCATURA
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	I-17A-40
	Zincatura a caldo o trattamento anticorrosivo, eseguita dopo la costruzione di manufatti in ferro, consistente nella immersione in bagno di zinco dei manufatti stessi, previa perfetta pulizia delle superfici con asportazione di tutte le ossidazioni.

Lo stato di protezione dovrà essere garantito e dovrà essere rispondente alle norme UNI: 
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) profilati scatolari o tubolari e piccola ferramenta in genere 
	kg. 
	0,62

	 
	b) profilato angolari a T, doppio T, HE, IPE, carpenteria o ferramenta medio grossa in genere 
	kg. 
	0,62

	 
	- grigliate, inferriate, ringhiere, parapetti, balconi, finestre fisse o mobili, cancelli riducibili ,
	 
	 

	 
	  cancelli e porte a giorno (senza rivestimento con lamiera o con ramata) e manufatti simili:
	 
	 

	 
	c) costruiti con solo profilati normali 
	kg. 
	0,67

	 
	d) costruiti in parte con profilati normali ed in parte con profilati scatolari o tubolari 
	 kg.
	0,67

	 
	e) costruiti con solo profilati tubolari o scatolari 
	kg. 
	0,72

	 
	- manufatti come al punto c) rivestiti con ramata e manufatti in genere costruiti con ramata, con 
	 
	 

	 
	  o senza telaio:
	 
	 

	 
	f) solo ramata 
	kg. 
	0,72

	 
	g) ramata con telai o sostegni realizzati con profilati normali 
	kg. 
	0,72

	 
	h) ramata con telai o sostegni realizzati con profilati scatolari o tubolari 
	kg. 
	0,72
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