	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €.

 

	
	1) MATERIALI METALLICI
	
	

	I-17B-01
	Lamiera di ferro zincata, piana od ondulata, nervata o grecata in fogli:
	
	

	
	a) piana, spessore 6/10 di mm.
	Kg.
	0,98

	
	b) piana, spessore 8/10 di mm.
	Kg.
	0,93

	
	c) piana, spessore 10/10 di mm.
	Kg.
	0,93

	
	d) piana, spessore 12/10 di mm.
	Kg.
	0,93

	
	e) ondulata, nervata o grecata spessore 6/10 di mm.
	Kg.
	0,98

	
	f) ondulata, nervata o grecata spessore 8/10 di mm.
	Kg.
	0,98

	
	g) ondulata, nervata o grecata spessore 10/10 di mm.
	Kg.
	0,93

	
	h) ondulata, nervata o grecata spessore 12/10 di mm.
	Kg.
	0,93

	
	
	
	

	I-17B-02
	Lastra di rame in fogli:
	
	

	
	a) spessore 8/10 di mm.
	Kg.
	3,46

	
	b) spessore 10/10 di mm.
	Kg.
	3,41

	
	c) spessore 12/10 di mm.
	Kg.
	3,41

	
	
	
	

	I-17B-03
	Lastra di acciaio inox laminata a freddo tipo AISI 304, in fogli:
	
	

	
	a) spessore 6/10 di mm.
	Kg.
	3,41

	
	b) spessore 811 0 di mm.
	Kg.
	3,20

	
	c) spessore 10/10 di mm.
	Kg.
	3,10

	
	
	
	

	I-17B-04
	Lastra di piombo di prima fusione in fogli, spessori vari.
	Kg.
	1,14

	
	
	
	

	
	2) MANUFATTI FINITI METALLICI
	
	

	
	
	
	

	I-17B-10
	Tubo pluviale, aggraffato a mano od a macchina e con imbocchi saldati a stagno, di sezione circolare, quadrata o rettangolare, lunghezza varia:
	
	

	
	
	
	

	
	1) In lamiera zincata:
	
	

	
	a) spessore 8/10 di mm
	Kg.
	2,79

	
	b) spessore 10/10 mm.
	Kg.
	2,58

	
	c) spessore 12/10 di mm.
	Kg.
	2,32

	
	2) in lastra di rame
	
	

	
	a) spessore 6/10 di mm.
	Kg.
	4,39

	
	b) spessore 8/10 di mm.
	Kg.
	6,71

	
	c) spessore 10/10 di mm.
	Kg.
	4,23

	
	3) in lastra di acciaio inox.
	
	

	
	a) spessore 6/10 di mm.
	Kg.
	4,29

	
	b) spessore 8/10 di mm.
	Kg.
	4,13

	
	c) spessore 10/10 di mm.
	Kg.
	4,08

	
	
	
	

	I-17B-11
	Pezzi speciali per tubi pluviali: raccordi a doppia curva, sporti, saltafascia, curve, gomiti e simili, con fascette sagomate saldate a stagno:
	
	

	
	
	
	

	
	1) in lamiera zincata
	
	

	
	a) spessore 8/10 di mm.
	Kg.
	7,95

	
	b) spessore 10/10 di mm.
	Kg.
	7,90

	
	c) spessore 12/10 di mm.
	Kg.
	7,59

	
	2) in lastra di rame
	
	

	
	a) spessore 6/10 di mm.
	Kg.
	10,33

	
	b) spessore 8/10 di mm.
	Kg.
	10,17

	
	c) spessore 10/10 di mm.
	Kg.
	10,02

	
	3) in lastra di acciaio inox.
	
	

	
	a) spessore 6/10 di mm.
	Kg.
	11,05

	
	b) spessore 8/10 di mm.
	Kg.
	10,85

	
	c) spessore 10/10 di mm.
	Kg.
	10,64

	
	
	
	

	I-17B-12
	Terminali (pedoni) di scarichi pluviali in ghisa centrifugata e catramata, con giunto a bicchiere, lunghezza mt. 2.00 con curva al piede:
	 
	

	
	
	
	

	
	a) diametro interno Ø mm. 80
	cad.
	33,62

	
	b) diametro interno Ø mm. 100
	cad.
	41,68

	
	c) diametro interno Ø mm. 125
	cad.
	54,80
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	I-17B-13
	Collarini per tubi pluviali in lastra, spessore 8/10 di mm. con chiodo, zanca o tassello ad
	
	

	
	espansione:
	
	

	
	1) in acciaio zincato e tassello ad espansione.
	
	

	
	a) Ø 8-10 cm.
	Cad.
	0,62

	
	b) Ø 12-15 cm.
	Cad.
	0,62

	 
	2) in acciaio plastificato o preverniciato e tassello ad espansione. 
	 
	

	
	a) Ø 8-10 cm.
	Cad.
	0,72

	 
	b) Ø 12-15 cm. 
	Cad. 
	0,77

	
	3) in rame e tassello ad espansione
	
	

	 
	a) Ø 8-10 cm. 
	Cad. 
	1,14

	 
	b) Ø 12-15 cm. 
	Cad. 
	1,24

	 
	4) in acciaio inox e tassello ad espansione. 
	 
	 

	 
	a) Ø 8-10 cm. 
	Cad. 
	1,24

	 
	b) Ø 12-15 cm. 
	Cad. 
	1,29

	 
	 
	 
	 

	I-17B-14
	Canale di gronda, conversa, scossalina liscia, ecc.. 
	 
	 

	 
	1) in lamiera zincata 
	 
	 

	 
	a) spessore 8/10 di mm. 
	Kg. 
	2,48

	 
	b) spessore 10/10 di mm. 
	Kg. 
	2,27

	 
	c) spessore 12/10 di mm. 
	Kg. 
	2,17

	 
	2) in lastra di rame 
	 
	 

	 
	a) spessore 6/10 di mm. 
	Kg. 
	3,87

	 
	b) spessore 8/10 di mm. 
	Kg. 
	3,77

	 
	c) spessore 10/10 di mm. 
	Kg. 
	3,77

	 
	3) in lastra di acciaio inox. 
	 
	 

	 
	a) spessore 6/10 di mm. 
	Kg. 
	4,03

	 
	b) spessore 8/10 di mm. 
	Kg. 
	3,77

	 
	c) spessore 10/10 di mm. 
	Kg. 
	3,77

	 
	 
	 
	 

	I-17B-15
	Bocchettone normale per scarichi di terrazzi e gronde in lastra di rame o piombo:
	 
	 

	 
	a) in lastra di rame spessore 8/10 di mm. 
	Kg. 
	9,61

	 
	b) in lastra di Piombo, spessore da 20 a 30/10 di mm. 
	Kg. 
	3,20

	I-17B-16
	Copribocchettone a ragno, parafoglie bombato in filo di ferro zincato o plastificato:
	 
	 

	 
	a) diametro cm. 8/12 
	Cad. 
	2,22

	 
	b) diametro cm. 15. 
	Cad. 
	3,93

	 
	 
	 
	 

	 
	 3) MONTAGGIO IN OPERA DI MANUFATTI DIVERSI METALLICI
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	I-17B-30
	Montaggio in opera di canali lisci, converse, scossaline, coprigronde,  coprifasce e simili con giunte e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno, completi di cicogne, tiranti, occhielli.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) in lamiera di ferro zincata 
	kg. 
	2,53

	 
	b) in lastra di rame 
	kg. 
	1,91

	 
	c) in lastra di acciaio INOX 
	kg. 
	2,53

	 
	 
	 
	 

	I-17B-31
	Montaggio in opera di tubi pluviali, di qualunque forma e diametro, aggraffati o  saldati, compresi i braccioli di sostegno in lamiere di ferro zincato, escluso i pezzi speciali:
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) in lamiera di ferro zincata 
	kg. 
	2,58

	 
	b) in lastra di rame 
	kg. 
	2,53

	 
	c) in lastra di acciaio INOX 
	kg. 
	2,69

	 
	 
	 
	 

	I-17B-32
	Montaggio in opera di pezzi speciali per colonne di scarico pluviali quali  sporti a collo, volute, rientranti, gomiti, ecc. tutti costruiti con fascette sagomate e saldate a stagno, imboccature coniche aggraffate e saldate a connocchiale:
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) in lamiera di ferro zincata 
	kg. 
	2,32

	 
	b) in lastra di rame 
	kg. 
	2,48

	 
	c) in lastra di acciaio INOX 
	kg. 
	2,53

	 
	 
	 
	 

	I-17B-33
	Montaggio in opera di terminali (pedoni) di scarichì pluviali in ghisa  centrifugata e catramata, con giunto a bicchiere, lunghezza mt. 2.00 con curva al piede:
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) diametro interno Ø mm. 80 
	cad. 
	6,77
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	b) diametro interno Ø mm. 100. 
	Cad. 
	7,39

	 
	c) diametro interno Ø mm. 125. 
	Cad. 
	7,90

	 
	 
	 
	 

	I-17B-34
	Montaggio in opera di bocchettoni di tipo normale, per lo scarico di acque piovane dalle

 terrazze o canali di gronda asfaltati, saldati a stagno al gambo di raccordo della
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	colonna di scarico, compresa la protezione con verniciatura a base di catrame; del tipo:
	
	

	 
	a) eseguito con tubi profilati e piastre in lastre di piombo. 
	Kg. 
	1,24

	
	b) eseguito in lastre di rame.
	Kg.
	1,81

	
	  
	
	

	 
	 MANUFATTI IN MATERIA PLASTICA
	 
	

	
	
	
	

	
	Per gli accessori quali collarini e cicogne, vedere le voci concernenti i manufatti metallici  
	
	

	 
	 
	 
	

	I-17B-35
	Tubi pluviali in PVC a sezione circolare o quadrata con giunti a bicchiere, per pluviali:
	
	

	
	a) diametro o lato esterno mm 82  
	ml.
	1,65

	 
	b) diametro o lato esterno mm 100
	ml. 
	2,07

	
	c) diametro o lato esterno mm 125
	ml.
	2,84

	
	d) diametro o lato esterno mm 160  
	ml.
	3,46

	 
	 
	 
	

	I-17B-36
	Curve in PVC con qualsiasi angolo
	
	

	
	a) diametro o lato esterno mm 82  
	cad.
	1,65

	 
	b) diametro o lato esterno mm 100 
	cad. 
	2,53

	
	c) diametro o lato esterno mm 125
	cad.
	4,39

	
	d) diametro o lato esterno mm 160  
	cad.
	7,95

	 
	 
	 
	

	I-17B-37
	Canale di gronda in cloruro di polivinile (PVC), rigido, a sezione semitonda o trapezoidale del tipo a parete semplice o doppia:  
	
	

	
	
	
	

	 
	a) di sviluppo interno cm. 43 ca. a parete doppia 
	ml. 
	5,89

	
	b) di sviluppo interno cm. 38 ca. a parete semplice
	ml.
	4,70

	
	  
	
	

	 
	 MONTAGGIO IN OPERA DI MANUFATTI IN MATERIA PLASTICA
	 
	

	
	
	
	

	I-17B-38
	Montaggio di tubi pluviali in PVC a sezione circolare o quadrata con giunti a bicchiere,  compreso il montaggio braccioli di sostegno in lamiera di ferro zincato, escluso i pezzi speciali:
	
	

	 
	
	 
	

	
	a) diametro o lato esterno mm 82
	ml.
	2,79

	
	b) diametro o lato esterno mm 100  
	ml.
	2,94

	 
	c) diametro o lato esterno mm 125 
	ml. 
	3,46

	
	d) diametro o lato esterno mm 160
	ml.
	5,32

	
	  
	
	

	I-17B-39
	Montaggio in opera di pezzi speciali per colonne di scarico pluviali quali gomiti, riduzioni, giunti, pezzi a V, ecc.
	 
	

	
	
	
	

	
	a) diametro o lato esterno mm 82  
	cad.
	1,86

	 
	b) diametro o lato esterno mm 100 
	cad. 
	1,91

	
	c) diametro o lato esterno mm 125
	cad.
	2,07

	
	d) diametro o lato esterno mm 160  
	cad.
	2,17

	 
	 
	 
	

	I-17B-40
	Montaggio in opera di canale di gronda in cloruro di polivinile (PVC), rigido,  a sezione semitonda o trapezoidale del tipo a parete semplice o doppia, compreso montaggio cicogne, tiranti ed occhielli 
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	

	
	a) di sviluppo interno cm. 43 ca. a parete doppia
	ml.
	6,92

	
	b) di sviluppo interno cm. 38 ca. a parete semplice 
	ml.
	6,46
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