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	1-18B
INFISSI ALLUMINIO, TENDE E SERRANDE
	 
	 

	I-18B-01
	Serramenti di lega di alluminio, per finestre o vetrate ad uno o più battenti,  anche con sopraluce o apertura a wasistas, composti con profilati a battentatura multipla con ossidazione anodica, a colore naturale od oro, completi di fermavetro, di guarnizioni ai battenti in geon, o in resine poliviniliche, di tutti gli accessori di sostegno e di chiusura, posti in opera compreso le opere murarie ed ogni onere e magistero:
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) con apertura normale o a wasistas. 
	mq. 
	114,96

	 
	b) con apertura a bilico orizzontale o verticale, oppure a saliscendi controbilanciato. 
	mq. 
	126,74

	 
	 
	 
	 

	I-18B-02
	Portoncino di ingresso fabbricato in alluminio anodizzato, realizzato con  profilati, tubo e lamiera a forte spessore, con controtelaio in ferro o in alluminio a premurare,  compreso accessori e serratura di sicurezza, escluso apparecchio per chiudere automatico,  compreso listello di battentatura a pavimento, se ordinato dalla Direzione Lavori.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	mq. 
	228,69

	 
	 
	 
	 

	I-18B-03
	Serramento idoneo a ricevere cristalli stratificati antiproiettile, o  antisfondamento fino a 48
	
	

	
	mm. di spessore, per porte, portoncini, finestre, in lega di alluminio, sezione dei profili non inferiore a 60 mm., predisposto per la protezione totale, blindatura intera con piatti da 4 mm.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	anche sulle battute.
	
	

	
	Accessori costituiti da squadrette e cerniere a tre ali e due ali della portata da 100 a 150 kg. ciascuno e guarnizioni in PVC per la battuta e per vetri, il tutto dato in opera escluso i soli 
	
	

	 
	 vetri.
	mq. 
	457,32

	
	
	
	

	I-18B-04
	Serramenti monoblocco in alluminio per finestre e porte finestre, a uno o più battenti delle caratteristiche completi di cassonetto, avvolgibile in plastica di peso medio,  eventuali veletta e davanzale, controtelaio, predisposizione per vetri doppi.
	 
	

	
	
	
	

	 
	
	mq. 
	154,16

	
	
	
	

	I-18B-05
	Serramenti di lega di alluminio, per finestre, porte, porte finestre e vetrate in genere, di qualunque forma, disegno e dimensioni e con il sistema di apertura combinata, ad uno o più battenti scorrevoli su binari nei due sensi orizzontali, di qualsiasi luce e altezza, compreso sopraluce fisso o apribile a wasistas, il tutto secondo i disegni della Direzione Lavori e composto con profilati a battentatura multipla, dello spessore minimo di 12/10 di mm., e delle dimensioni minime di mm. 60 di larghezza con ossidazione anodica da 10 a 15 micron, satinata, lucida di qualsiasi altro colore a scelta della D.L. compreso contro telaio metallico in acciaio dello spessore minimo di mm. 8/10, premurato; profilati pure in alluminio a sezione aperta, costituente le guide di scorrimento, canaletta di raccolta condensa e gocciolatoio di cacciata, guarnizioni in PVC, e guarnizioni a spazzola con bavetta di tenuta per le ante scorrevoli; il tutto idoneo ad assicurare una tenuta perfetta all'acqua anche in presenza di vento ad elevata velocità.
	 
	

	
	
	
	

	 
	Completi altresì di carrelli di scorrimento a sfera in acciaio protetti con rivestimento di resina antirumore e antilogoramento, di ferramenta di sostegno e di chiusura del tipo pesante in lega metallica inossidabile.
	 
	

	
	 a) in alluminio satinato di qualsiasi colore
	mq.
	117,60

	 
	b) in alluminio elettrocolorato o elettroverniciato di qualsiasi colore 
	mq. 
	120,85

	 
	 
	 
	 

	I-18B-06
	Infissi in lega di alluminio a taglio termico, a uno o più battenti, anche con  sopraluce, o apertura a wasistas, o ad anta ribalta. Collegamento tra la parte esterna e quella interna dei profilati realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante. Il giunto isolante non dovrà subire alcuna alterazione per effetto del calore fino a temperatura di 200 gradi.

Le guarnizioni complementari di tenuta saranno di clastomero (gomma Dutral o neoprene) e dovranno realizzare il principio di tenuta con precamera di grande dimensione (giunto aperto).

Dovrà essere assicurata la continuità perimetrale del giunto elastico, mediante lo impiego di angoli vulcanizzati ed incollaggio dei lembi di giunzione.

E' previsto il drenaggio verso l'esterno, fermavetro a scatto, controtelaio in ferro zincato, l'idoneità per il montaggio di qualsiasi tipo di vetro, da mm. 4 a mm. 36, completo di tutti gli accessori di sostegno e chiusura del tipo pesante, posti in opera a perfetto funzionamento, comprese per opere murarie.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) per profilo di mm. 45. 
	mq. 
	218,87

	 
	b) per profilo di mm. 55. 
	mq. 
	261,33

	 
	c) per profilo di mm. 70. 
	mq. 
	320,15

	
	d) sovrapprezzo per ante ribalta
	cad.
	65,33
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	I-18B-07
	Serramenti in lega di alluminio, per finestre, porte, porte finestre e vetrate in  genere, eseguiti con profilo a giunto aperto con tenuta di permeabilità all'aria classe A3. Permeabilità all'acqua classe E3E2. Resistenza al vento classe V3. Il tutto a norme UNI.
	mq.
	173,12

	 
	
	 
	 

	I-18B-08
	Infissi a lamelle orientabili con montanti di alluminio anodizzato e  fosfatizzato, con meccanismo di chiusura a scatto con molla di compensazione con battenti para acqua inferiori e superiori compreso la fornitura e posa in opera delle lamelle 5 - 6 mm., lunghezza fino a ml. 1,50 e larghezza mm. 152 dati in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) di alluminio anodizzato. 
	mq. 
	104,53

	 
	b) di acciaio zincato. 
	mq. 
	78,40

	
	
	
	

	 I-18B-09
	 Persiane avvolgibili ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori  e meccanismi,
	 
	 

	
	compreso avvolgitore e cinghie, ma escluso demoltiplicatore:
	
	

	 
	a) lamiera di acciaio dolce 5-6/10 di mm. 
	mq. 
	54,90

	 
	b) lamiera di acciaio dolce 8-10/10 di mm. 
	mq. 
	57,48

	 
	c) con estruso di alluminio verniciato da 6/10 di spessore 
	mq. 
	85,58

	 
	 d) con estruso di alluminio anodizzato ossidato da 10/10 di mm.
	 mq.
	96,06

	
	e) demoltiplicatore con comando ad asta tipo pesante
	cad.
	54,90

	
	
	
	

	I-18B-10
	Tende alla veneziana composte da lamelle flessibili larghe cm. 5, spessore mm. 0,2 e di lunghezza fino a ml. 6,00, del colore tipo che verrà indicato dalla D.L., anche con fori per il passaggio del cordoncino di fissaggio per esterni complete di:
	 
	

	
	
	
	

	 
	- cassonetto superiore di profilato di ferro zincato e verniciato contenente gli apparecchi di funzionamento, di fermo e orientamento, fissato convenientemente al muro, con viti su tasselli di legno, o sui telai delle finestre in legno, o in ferro, mediante supporti in profilato di ferro zincato, protetti e verniciati; 
	 
	 

	
	- nastro per contenere le lamelle;
	
	

	 
	- cordoncini di manovra in Nylon o altro materiale sintetico, con terminali in plastica; 
	 
	

	
	- spiaggiale inferiore in profilato di ferro zincato e verniciato a colore, con testate protette pure
	
	

	 
	  in plastica.
	 
	 

	
	Il tutto dato in opera, compresa ogni assistenza e materiale occorrente, perfettamente funzionanti, misurate in altezza del corpo superiore del cassonetto al bordo inferiore dello spiaggiale e per la sua lunghezza effettiva.
	
	

	 
	- per interno: 
	 
	

	
	a) in alluminio anodizzato
	mq.
	30,06

	 
	b) in alluminio smaltate a fuoco 
	mq. 
	18,95

	
	c) in lega di alluminio anodizzato
	mq.
	27,42

	 
	d) in lega di alluminio smaltate a fuoco
	mq. 
	16,32

	
	e) apparecchio monocomando per interno
	cad.
	28,77

	 
	- per esterno con lamelle rinforzate e guidate
	 
	 

	
	f) in alluminio anodizzato
	mq.
	36,57

	 
	g) in alluminio smaltate a fuoco 
	mq. 
	25,46

	
	h) in lega di alluminio anodizzato
	mq.
	32,69

	 
	i) in lega di alluminio smaltate a fuoco 
	mq. 
	23,50

	
	
	
	

	I-18B-11
	Tenda veneziana avvolgibile per estemo, in lamelle di lega leggera speciale ed orientabili, a tenda abbassata, in modo da graduare la luce.
	 
	

	
	
	
	

	 
	Si compongono di: 
	 
	 

	
	a) tenda a lamelle spess. 6/10 con i due bordi longitudinali sagomati a riccio per rinforzo e smaltate a fuoco nei colori correnti; spiaggiale (tavoletta finale) in alluminio estruso od acciaio zincato, smaltato come sopra; guide laterali di scorrimento in lega leggera; rullo di acciaio con relativi supporti; nastri di sollevamento e di orientamento in acciaio inossidabile, squadrette di
	
	

	 
	 arresto con paracolpi
	mq. 
	47,67

	
	b) arganello autofrenante con manovra ad asta volante in alluminio anodizzato naturale
	cad.
	32,69

	 
	 
	 
	 

	I-18B-12
	Serrande a giorno avvolgibili formate da un telo di tondino di acciaio dolce  pieno o tubolare, sagomato, di diametro adeguato alla luce, con barre collegate con appositi nodi e con eventuale parte piena al piede complete di guide, grappe di fissaggio, rullo avvolgitore in tubo di acciaio 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €.

 

	
	
	
	

	
	trafilato, scatole portamolle girevoli su cuscinetti e rulli di acciaio, molle di acciaio temperato, supporti con carrelli scorrevoli, spiaggiale a battuta con maniglie per le manovre a spinta con 

due serrature dei tipi YALE ed ogni altro accessorio per il funzionamento.
	
	

	 
	a) di tondo pieno 
	mq. 
	60,12

	
	b) di tubolare
	mq.
	53,56

	 
	c) di alluminio 
	mq. 
	65,33

	
	d) di acciaio inox o satinato
	mq.
	91,46

	
	
	
	

	I-18B-14
	Serrande a rotolo ad elementi di nastro piatte agganciate o con telo ondulato  di acciaio dolce laminato a freddo complete di guide con grappe di fissaggio, rullo avvolgitore in tubo di acciaio, molle di acciaio temperato, supporto con carrello scorrevole, spiaggiale a battuta con maniglia per le manovre a spinta, con due serrature tipo YALE, ed ogni accessorio per il funzionamento
	
	

	 
	
	 
	

	
	a) con lamiera dello spessore di mm. 8/10
	mq.
	45,09

	 
	b) con lamiera dello spessore di mm. 10/10 
	mq. 
	47,67

	
	c) con lamiera dello spessore di mm. 12/10
	mq.
	60,74

	 
	d) maggiorazione per zincatura 
	 mq.
	4,91

	
	e) con lamiere di alluminio
	mq.
	61,77

	 
	f) con lamiere in acciaio inox o satinato 
	mq.  
	81,03

	
	
	
	

	I-18B-15
	Cassonetto coprirullo per avvolgibile in acciaio zincato, spessore minimo 8/10 costituito da frontale, cielino, parte inferiore e fianchi, smontabilc dall'interno, completo di idonea
	 
	

	
	
	
	

	
	coibentazione termoacustica, di guarnizione di tenuta e di ogni altro accessorio;
	
	

	
	a) per sezione fino a mq. 0,09 circa
	ml.
	27,42

	 
	b) per sezione oltre mq. 0,09 
	ml. 
	30,73

	
	
	
	

	1-18B-16
	Motorizzazione serrande
	 
	 

	 
	a) motore elettrico per motorizzazione serrande, compreso tutti gli accessori, fino a luce di 
	 
	 

	 
	    metri 3
	cad. 
	342,98

	 
	b) idem come a 1 supplemento per ogni metro in più di luce 
	cad. 
	68,59

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


PAGE  
114

