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	I-18E MANUFATTI METALLICI DI RIVESTIMENTO E FACCIATE CONTINUE
	
	
	

	
	
	
	
	

	I-18E-01
	Rivestimenti esterni a sandwich in lamiera grecata, cosi composti:

- lastra grecata interna di lamiera zincata Send zimir, secondo UNI 5733/84 spessore lineare;

- barre distanziatrici ad omega in profilati a freddo zincati;

- materassino coibente in lana minerale dello spessore di cm. 3 circa, trapuntato su due carton feltri bitumati del peso complessivo (materassino+car tonfeltri) non inferiore a 1 da kg/rnq;
	 
	

	 
	
	 
	 

	 
	A) lamiere grecate esterne di acciaio zincato sistema Send zimir secondo UNI 5733/84 dello     spessore di almeno 7/10 di mm., con viti autofilettanti in acciaio inox ed altri accessori in        acciaio zincato, guarnizioni, tappi di chiusura delle onde, tiro in quota, ponteggi, impalcature
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
	mq. 
	37,91

	 
	B) sovrapprezzo per impiego di lamiere grecate esterne protette con procedimento di 
	 
	 

	 
	 sgrassaggio e passivazione
	mq.  
	22,21

	 
	C) sovrapprezzo per impiego di lamiere grecate esterne protette con procedimento di 
	 
	 

	 
	 preverniciatura
	mq.  
	6,25

	 
	 
	 
	 

	 
	PANNELLI COMPOSTI TERMOISOLANTI
	 
	 

	 
	Avvertenza:L'accettazione di pannelli compositi è subordinata alla verifica da effettuare in apposito laboratorio, a cura e spese dell'appaltatore, che il coefficiente di assorbimento medio del pannello stesso, per frequenze comprese tra 250 e 4.000 Hz non sia inferiore a 0,6 Sabine.
	 
	 

	
	
	
	

	I-18E-02
	Pannelli composti termoisolanti-autoportanti per coperture tipo GLAMET composti da:
	
	

	
	a) lamiera interna piana micronervata in acciaio zincato Send zimir secondo UNI 5733/84, spessore minimo mm. 0,5 liscia o goffrata, sgrassata, fosfatizzata, passivata, preverniciata con primer epossidico dello spessore non inferiore a 5 microns su entrambe le facce e resina acrilica o poliestere polimerizzata sulla faccia esterna, dello spessore non inferiore a 20 microns;
	
	

	
	b) schiumatura di poliuretano espanso con spessore fuori onda 415/8 cm. (densità 35-40 kg/mc);
	
	

	
	c) lamiera esterna grecata, liscia o goffrata, in acciaio zincato Send zimir secondo UNI 5733/84, spessore minimo mm. 0,5 avente altezza minima delle greche di mm. 35, preverniciata su entrambe le facce con primer epossidico dello spessore non inferiore a 5 microns e rivestita sulla sola faccia a vista con 20 microns di vernice di base PVDF pigmentata con ossidi inorganici e organici di colori vari a scelta della D.L. compreso tutti gli accessori di fissaggio (cappellotti preverniciati con guarnizioni, viti con testa di plastica), le guarnizioni di tenuta ed un coprigiunto a scatto:
	
	

	
	a) per pannelli dello spessore fuori onda di 30 mm.
	mq.
	49,01

	
	b) per pannelli dello spessore fuori onda di 40 mm.
	mq.
	52,27

	
	c) per pannelli dello spessore fuori onda di 50 mm.
	mq.
	55,52

	
	d) sovrapprezzo per pannelli tipo CUTEC, con impiego di lamiera in rame all'esterno, grecata, piana, micronervata, dello spessore minimo di mm. 0,5 secondo norme UNI 5649, di elevata purezza (99,85) disossidata al fosforo, e con caratteristiche meccaniche secondo norme UNI
	
	

	
	3310, avente altezza minima delle greche di mm. 35.
	mq.
	25,46

	
	
	
	

	I-18E-03
	Pannelli composti termoisolanti per pareti e tamponamenti, tipo MONOWALL composti da:
	
	

	
	- due lamiere lisce o goffrate, con superfici prevalentemente piane micronervate sia esternamente che internamente, con interposto isolante in resine poliuretaniche con spessore da mm. 40 a mm. 60, densità dell’isolante 35-40 kg/mcubo, per fabbricati civili e industriali, costituiti da:
	
	

	
	a) lamiera interna in acciaio zincato Sendzimir secondo UNI 5753/84, spessore minimo mm. 0,4 sgrassata, fosfatizzata, passivata, preverniciata con primer epossidico dello spessore non inferiore a 5 microns su entrambe le facce e resina acrilica o poliestere polimerizzata sulla faccia esterna, dello spessore non inferiore a 20 microns;
	
	

	
	b) lamiera esterna in acciaio zincato Sendzimir secondo UNI 5733/84, spessore minimo mm. 0,6 sgrassata, fosfatizzata, passivata, preverniciata con primer epossidico dello spessore non inferiore a 5 microns su entrambe le facce e su la faccia esterna con 20 microns di vernice di base PVDF pigmentata con ossidi inorganici e organici di colori vari a scelta della D.L.
	
	

	
	1) per pannelli dello spessore di 40 mm.
	mq.
	52,27

	
	2) per pannelli dello spessore di 50 mm.
	mq.
	55,52

	
	3) per pannelli dello spessore di 60 mm.
	mq.
	58,82

	
	4) per pannelli dello spessore di 80 mm.
	mq.
	65,33
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	I-18E-04
	Sovrapprezzo alle precedenti voci da applicare quando la lamiera esterna venga diversamente protetta con preverniciatura su entrambe le facce di primer epossidico, spessore 5 microns, e applicazione sulla sola faccia vista di resina epossidica, spessore 70 microns, o resina silicon-
	 
	

	
	
	
	

	 
	poliestere modificata, spessore 20 microns
	mq. 
	14,36

	 
	 
	 
	 

	 
	APPLICAZIONE DI APERTURE Al PANNELLI COMPOSTI TERMOISOLANTI PER PARETI E TAMPONAMENTI
	 
	 

	 
	
	 
	 

	I-18E-05
	Apertura incorporata nel pannello metallico termoisolante autoportante, realizzata in  estruso di alluminio con verniciatura elettrostatica a forno, di spessore non inferiore a 30 microns, con colori a scelta della D.L. completa di vetro temperato di 6 mm. di spessore minimo, e fornita di guarnizioni in neoprene per garantire una perfetta tenuta:
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	a) apertura di tipo fisso con misura da mm. (500 base x 1500 altezza) 
	mq. 
	274,39

	 
	b) apertura di tipo apribile a lamelle orientabili con misure da mm. (500 base x 1500 altezza) 
	mq.  
	384,14

	 
	c) apertura di tipo apribile ad anta, con apertura a 180 gradi completo di n. 2 maniglie e n. 2  
	 
	 

	 
	cerniere con misure da mm. (500base x 1200 altezza) 
	mq.  
	535,72

	 
	 
	 
	 

	 
	 FACCIATE CONTINUE
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	I-18E-06
	Fornitura e montaggio di facciata continua, costituita da profili in alluminio anodizzato, elettro-
	
	

	
	colore, preverniciato, con sezione della struttura portante adeguato ai carichi di progetto ed a tutte le altre sollecitazioni (spinta del vento, peso dei vetri, dilatazione termica) tale da garantire la perfetta solidità ed indeformabilità della stessa facciata, e parti in vetro di tipo
	 
	 

	 
	camera o monolitico, fisso o apribile, con qualsiasi sistema di apertura con luce a vista o con pannello coibentato e tamponamento interno, compreso le barriere antifiamme e antivapore ad ogni piano, compreso le sigillature e guarnizioni necessarie, gli attacchi metallici alla struttura principale, le correzioni ed i livellamenti necessari, la finitura delle parti terminali di bordo laterali, inferiore, superiore, la predisposizione della messa a terra, compreso gli oneri dei ponteggi e dei sollevamenti degli elementi, la pulitura finale della facciata stessa e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, e garantita.
	
	

	
	a) facciata continua in profilo a taglio termico costituito da un montante interno in alluminio al quale viene affidato il carico strutturale. A questo, tramite un sezione coibente in PVC viene unito un profilo di alluminio con sottostanti viti max isolate.  
	
	

	 
	All'esterno la vista del profilo, sarà di mm. 50, tutte le parti di contatto saranno in elastomero.

Le giunzioni tra traversi e montanti sono realizzate con canotti in nylon rinforzate da anime in acciaio. 
	 
	 

	 
	L'anta apribile è visibile dall'esterno 
	mq. 
	326,66

	 
	b) facciata continua come sopra, ma con profilo di mm. 100 a vista e ante a scomparsa 
	mq. 
	339,73

	 
	c) facciata continua con montante costituito da un profilo scatolare in alluminio al quale viene affidato il carico strutturale. 
	 
	 

	 
	L'isolamento termico è conferito da un rivestimento in Dutral: esternamente nessuna parte metallica risulta in vista.
	 
	 

	 
	L'elemento vetrato prevederà un appoggio metallico al quale affidare il peso proprio in maniera che nel silicone si instaurino solo tensioni interne orizzontali che rendono solidale il
	 
	 

	 
	tamponamento esterno con il reticolo. Ante a scomparsa.
	mq. 
	411,72

	 
	d) facciata continua con montante interno costituito da un profilo scatolare a sezioni 
	 
	 

	 
	 rettangolare.
	 
	 

	 
	 Il taglio termico è costituito da una sezione in PVC unito ad un profilo esterno con sottostanti 
	 
	

	 
	 vetri in acciaio inox, con funzioni anche di fermavetro
	mq. 
	300,53

	 
	e) facciata continua con montante interno costituito da un profilo scatolare a sezione 
	 
	 

	 
	 rettangolare.
	mq.
	280,95

	 
	A questo sarà avvitato esternamente un profilo di alluminio che viene ricoperto con un profilo 
	 
	 

	 
	 di EPDM (Dutral) che costituirà l'isolamento termico, o con altri materiali siliconici similari
	
	

	 
	Altre soluzioni progettuali di facciata con tecnologie e materiali differenti potranno essere rapportate alle tipologie su indicate più similari per caratteristiche e prezzo, risultante da una analisi. 
	 
	 

	 
	Il prezzo determinato è rapportato alla facciata continua nella sua interezza, comprese tutte le diversificate parti, purchè: 
	 
	 

	 
	A) con una incidenza delle parti apribili (con qualsiasi soluzione di apertura) non superiore al 30% della superficie complessiva. 
	 
	 

	 
	Con incidenza delle parti cieche e tamponate internamente non superiore al 50% della 
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	superficie complessiva. 
	 
	 

	 
	Con caratteristiche di vetratura non superiore ad un vetro camera 6/12/5 riflettente e vetro monolitico 6 mm. temperato e smaltato riflettente per le zone cieche. 
	 
	 

	 
	Per le parti o caratteristiche eccedenti le incidenze su esposte, saranno indicate dal Progettista, sovrapprezzi o relativi idonei prezzi. Le descrizioni e i prezzi indicati per le facciate continue non si applicano a tecnologie dífferenti di FACCIATE VENTILATE o FACCIATE CONTINUE in sviluppo curvilineo o spezzato. 
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