	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €

 

	
	I-19 OPERE DA VETRAIO
	
	

	 
	 
	
	

	 
	 PREMESSA
	
	

	 
	1) qualità dei materiali

2) modalità di esecuzione dei lavori

3) norme di misura e valutazione

4) materiali

5) pose in opera

6) lavorazioni

7) cupole in metacrilato e policarbonato 
	
	

	 
	 
	
	

	 
	1) QUALITA- DEI MATERIALI 
	
	

	 
	A) Vetri e cristalli. Le lastre di vetro e di cristallo dovranno essere di spessore uniforme, di prima qualità perfettamente incolori e quindi totalmente trasparenti, oppure colorate secondo la richiesta, prive di scorie, bolle, soffiature, nodi e ondulazioni, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. 
	
	

	 
	B) Lastre in materiale termoplastico. Le caratteristiche verranno desunte da documentazioni delle ditte produttrici. 
	
	

	 
	 
	
	

	 
	2) MODALITA'DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
	
	

	 
	A) Posa di vetri su infissi di legno. Le lastre di vetro dovranno essere assicurate negli appositi incavi con adatte puntine e mastice da vetraio (applicato ad orlo inclinato) o fissando le lastre con spessore invisibili in modo che non vibrino quando i serramenti siano posti all'interno e non venga richiesta la sigillatura con mastice. 
	
	

	 
	B) Posa di vetri su infissi di metallo. Sugli infissi in metallo le lastre di vetro saranno montate o con stucco ad orlo inclinato o mediante regoli di metallo fissati con viti. In ogni caso si dovrà avere particolare cura nel formare un finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell'infisso contro di cui dovrà appoggiarsi il vetro, oppure stendere fettucce di stucco prefabbricate di spessore adeguato (EVOSTICK) a seconda dell'imperfezione planare dell'infisso stesso, ristuccare accuratamente dall'esterno tale strato con altro stucco in modo da impedire in maniera sicura il passaggio verso l'interno dell'acqua piovana battente a forza contro il vetro e far si che il vetro riposi fra i due strati di stucco (uno verso l'esterno e l'altro verso l'interno).

Lo stucco dovrà essere sempre protetto con una verniciatura a base di minio e olio di lino cotto. Qualora il profilato metallico lo richieda, la posa sarà eseguita con apposite guarnizioni di gomma o di materia plastica. 
	
	

	 
	 
	
	

	 
	3) NORME DI MISURA E VALUTAZIONE 
	
	

	 
	A) Vetri e cristalli. I vetri e i cristalli verranno misurati sul minimo rettangolo circoscritto e si arrotonderanno alla cifra immediatamente superiore multipla di quattro centimetri.

La misura del semiperimetro verrà fatta sulle dimensioni del minimo rettangolo circoscritto calcolato come sopra.

Sagome particolari con angoli interni sono interessate da maggiorazioni di prezzo in funzione degli strati da tagliare (es. cristalli stratificati, vetrate isolanti, ecc).

Per colorato si intendono i seguenti colori: grigio o bronzo. 
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	4) MATERIALI 
	
	

	
	 
	
	

	I-19-01
	Cristallo float chiaro trasparente di qualsiasi dimensione in misure fisse:
	
	

	
	a) spessore mm. 3 
	mq.
	8,93

	
	b) spessore mm. 4 
	mq.
	11,00

	
	c) spessore mm. 5 
	mq.
	14,93

	
	d) spessore mm. 6 
	mq.
	17,92

	
	e) spessore mm. 8 
	mq.
	28,51

	
	f) spessore mm. 10 
	mq.
	34,45

	
	 
	
	

	I-19-02
	Cristallo float colorato (bronzo-grigio) trasparente di qualsiasi dimensione in misure fisse:
	
	

	
	a) spessore mm. 3 
	mq.
	11,93

	
	b) spessore mm. 4 
	mq.
	15,49

	
	c) spessore mm. 5 
	mq.
	20,81

	
	d) spessore mm. 6 
	mq.
	23,76

	
	e) spessore mm. 8 
	mq.
	38,58

	
	f) spessore mm. 10 
	mq.
	48,96

	
	 
	
	

	I-19-03
	Cristallo float colorato (ambra-rosaline) trasparente di qualsiasi dimensione in misure fisse:
	
	

	
	a) spessore mm. 3 
	mq.
	13,12

	
	b) spessore mm. 4 
	mq.
	16,36

	
	c) spessore mm. 5 
	mq.
	22,00

	
	d) spessore mm. 6 
	mq.
	24,94

	
	e) spessore mm. 8 
	mq.
	40,73

	
	f) spessore mm. 10 
	mq.
	51,70

	
	 
	
	

	I-19-04
	Vetro stampato chiaro nazionale di qualsiasi tipo e dimensione (lineare, rigato,
	
	

	
	 martellato, ghiacciato, ecc.) in misure fisse:
	
	

	
	a) spessore mm. 4
	mq.
	8,93

	
	b) spessore mm. 6 
	mq.
	15,18

	
	c) spessore mm. 8 
	mq.
	20,81

	
	 
	
	

	I-19-05
	Vetro stampato colorato nazionale di qualsiasi tipo e dimensione (lineare, rigato,
	
	

	
	 martellato, ghiacciato, ecc.) in misure fisse:
	
	

	
	a) spessore mm. 4 
	mq.
	14,25

	
	b) spessore mm. 6 
	mq.
	20,81

	
	 
	
	

	I-19-06
	Vetro stampato speciale tipo madras in misure fisse:
	
	

	
	a) madras chiaro 
	mq.
	50,51

	
	b) madras colorato bronzo/satinato 
	mq.
	71,58

	
	 
	
	

	I-19-07
	Vetro retinato spessore 6-7 mm. di qualsiasi dimensione:
	
	

	
	a) Chiaro a maglia quadra o esagonale saldata, piano. 
	mq.
	13,53

	
	b) Idem come sopra ma colorato 
	mq.
	23,19

	
	 
	
	

	 I-19-08
	Vetrata termoisolante costituita da due lastre di cristallo float incolore separate da
	
	

	
	 intercapedine d'aria perfettamente disidratata, atte a garantire un coefficiente di trasmissione
	
	

	
	 termica K non superiore a 2,9 Kca l/h mq °C (superficie massima mq. 2,90).
	
	

	 
	a) tipo 3.6.3. 
	mq.
	22,57

	
	b) tipo 3.9.3 - 3.12.3 
	mq.
	23,76

	
	c) tipo 4.6.4 
	mq.
	24,38

	 
	d) tipo 4.9.4 - 4.12.4 
	mq.
	27,18

	
	e) tipo 6.6.6 
	mq.
	32,45

	
	f) tipo 6.9.6 - 6.12.6 
	mq.
	33,10

	 
	g) sovrapprezzo a voci da a) a f) per stampato chiaro nazionale 
	mq.
	2,38

	
	h) idem per vetro retinato chiaro 
	mq.
	6,61

	
	i) idem per vetro stratificato 6/7 
	mq.
	27,32

	 
	l) idem per vetro stratificato 8/9 
	mq.
	32,02

	
	m) idem per vetro stratificato 10/11 
	mq.
	33,83

	
	n) idem per vetro riflettente argento 14/6 mm. 
	mq.
	39,77
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	 CRISTALLI DI SICUREZZA - NOTE
	
	

	
	 
	
	

	 
	 Per vetro accoppiato (stratificato) deve intendersi un pannello composto da 2 o più lastre di cristallo tra loro saldate in autoclave che realizza l'aderenza totale tra le lastre stesse mediante l'interposizione di materiale plastico (polivinilbutirrale).

Detto materiale ha particolari caratteristiche di trasparenza, tenacità, elasticità ed adesione alle lastre di cristallo oltre alla assoluta indegradabilità nel tempo. Il controllo di tali caratteristiche può essere effettuato mediante la lampada di Wood. Il vetro accoppiato (stratificato) viene impiegato per motivi di protezione, di sicurezza, di isolamento acustico e di isolamento termico specie se assemblato in un pannello di vetro a camera d'aria e con vetro temperato. Ai fìni di una maggiore resistenza allo sfondamento, si consiglia di intelaiare il pannello in battute profonde almeno 20 mm. E' necessario inoltre specificare che, in ogni caso, un prodotto stratificato per quanto ben realizzato costituisce pur sempre un ostacolo passivo, tale cioè da poter essere superato se a questo scopo si dedica sufficiente tempo ed applicazione.

Un ostacolo di questo tipo deve quindi essere considerato unicamente in termini del ritardo che esso apporta all'azione avversaria e non in termini di assoluta, invalicabile barriera.
	
	

	
	 
	
	

	 
	 
	
	

	
	 
	
	

	 I-19-20
	Cristallo di sicurezza stratificato elo accoppiato, in misure fisse rispondenti alle  Norme UNI 7172, 9186, 9187:
	
	

	
	
	
	

	 
	a) cristallo stratificato Visarm 33 composto da due lastre di cristallo ciascuna di mm. 3 di spessore e da un foglio di polivinilbutirrale di spessore di mm. 0,38 per uno spessore totale di  mm. 6/7
	
	

	
	
	
	

	 
	
	mq.
	38,99

	
	b) cristallo stratificato Visarm 44 composto da due lastre di cristallo ciascuna di mm. 4 di   spessore e da un foglio di polivinilbutirrale di spessore di mm. 0,76 per uno spessore totale di mm. 8/9
	
	

	 
	
	
	

	
	
	mq.
	43,95

	 
	c) cristallo stratificato Visarm 55 composto da due lastre di cristallo ciascuna di mm. 5 di  spessore e da un foglio di polivinilbutirrale di spessore di mm. 0, 76 per uno spessore totale di mm. 10/11
	
	

	
	
	
	

	 
	
	mq.
	48,84

	
	d) cristallo stratificato Visarm 55R;antisfondamento composto da due lastre di cristallo ciascuna di mm. 5 di spessore e da un foglio di polivinilbutirrale di spessore di mm. 1,52 per  uno spessore totale di mm. 11/12
	
	

	 
	
	
	

	
	
	mq.
	61,15

	 
	e) cristallo stratificato Blindovis 585 composto da tre lastre di cristallo di mm. 5-8-5 di spessore e da due fogli di polivinilbutirrale dello spessore di mm. 0,38 per uno spessore totale 
	
	

	
	di mm. 18/19  
	mq.
	106,96

	 
	f) cristallo stratificato Blindovis 818 composto da tre lastre di cristallo di mm. 8-10-8 di spessore e da due fogli di polivinilbutirrale dello spessore di mm. 0,38 per uno spessore totale 
	
	

	
	 di mm. 26/27
	mq.
	135,32

	 
	g) cristallo stratificato Blindovis 1818 composto da quattro lastre di cristallo di mm. 10-8-10-8 di spessore e da tre fogli di polivinilbutirrale dello spessore di mm. 0,38 per uno spessore totale 
	
	

	
	 di mm. 36/38
	Mq.
	213,19

	 
	h) cristallo stratificato Blindovis composto da quattro lastre di cristallo di mm. 10-8-10-8 di spessore e da tre fogli di polivinilbutirrale di spessori differenziati per uno spessore totale di 
	
	

	
	 mm. 39/41
	mq.
	337,92

	 
	i) cristallo stratificato Blindovis composto da quattro lastre di cristallo di mm. 4-4-4-4 di spessore e da tre fogli di polivinilbutirrale di spessori differenziati per uno spessore totale di 
	
	

	
	 mm. 28/30
	mq.
	539,75

	 
	l) cristallo stratificato Blindovis composto da quattro lastre di cristallo di mm. 8-8-6-4 di spessore e da tre fogli di polivinilbutirrale di spessori differenziati per uno spessore totale di 
	
	

	
	 mm. 38/40
	mq.
	575,13

	
	
	
	

	I-19-21
	Profilato di vetro (U-GLASS) spessore 5-6 mm., larghezza 250-270 mm e ala da 40-45 mm, lunghezze fisse, multiple di 25 cm.
	
	

	
	
	
	

	
	a) vetro semplice
	mq.
	21,43

	
	b) vetro armato con fili di acciaio longitudinali
	mq.
	22,93

	
	
	
	

	I-19-22
	Vetrate di cristallo temperato greggio di spessore mm. 8-10 ad uno o più battenti, corredate di parti metalliche in ottone satinato bianco, cerniere, fermi e catenaccio, serrature
	
	

	
	
	mq.
	207,51

	
	
	
	

	I-19-23
	Cardine idraulico da incassare a pavimento per la chiusura frenata delle ante per porte
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	temperate.
	mq.
	119,09

	
	
	
	

	I-19-24
	Lastre in polimetilmetacrilato estruso e policarbonato
	
	

	
	a) trasparente dello spessore mm. 3 
	mq.
	27,32

	
	b) opale dello spessore mm. 3 
	mq.
	31,19

	
	c) trasparente da mm. 5 
	mq.
	42,19

	
	d) lastre di policarbonato: 
	
	

	
	d-1) da mm. 6 
	mq.
	17,04

	
	d-2) da mm. 10 
	mq.
	23,19

	
	e) a doppio camera da mm. 16 
	mq.
	34,76

	
	f) modulit 40 
	mq.
	34,76

	
	
	
	

	I-19-25
	Sovrapprezzo per tutte le voci precedenti per superfici inferiori a mq. 0, 50.
	%
	70

	
	
	
	

	I-19-26
	Mastice per vetro:
	
	

	
	a) normale bianco con olio di lino e biacca
	kg.
	0,62

	
	b) speciale bituminoso per lucernari
	cart.
	1,50

	
	c) sigillante a base di polisolfuri o siliconi
	cart.
	3,62

	
	
	
	

	
	5) POSE IN OPERA
	
	

	
	
	
	

	I-19-30
	Solo posa in opera di lastre di seguito specificate:
	
	

	
	- cristallo float chiaro trasparente e colorato;
	
	

	
	- vetro stampato chiaro e colorato nazionale
	
	

	
	- vetro stampato speciale tipo madras;
	
	

	
	- vetro retinato chiaro e colorato spessore 6-7 mm. da 3 a 10 mm. di spessore, di qualsiasi dimensione, previa lettatura con mastice idoneo:
	
	

	
	a) da infilare, su serramenti in legno e sigillatura esterna con mastice
	mq.
	6,04

	
	b) con fermavetro riportato su serramenti legno fissato con viti.
	mq.
	6,61

	
	c) con fermavetro su serramenti in profilati tubolari di ferro fissato con viti sigillatura con
	
	

	
	    mastice
	mq.
	7,75

	
	d) con fermavetro su serramenti in profilati di lega leggera fissato a scatto e sigillatura con
	
	

	
	   mastice
	mq.
	8,37

	
	e) sovrapprezzo per sigillatura con sigillanti a base di polisolfuri o siliconi.
	ml.
	1,08

	
	
	
	

	I-19-31
	Posa in opera di vetro retinato per lucernari o coperture:
	
	

	
	a) posato senza mastice
	mq.
	7,23

	
	b) posato con mastice bituminoso
	mq.
	8,37

	
	
	
	

	I-19-32
	Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con guarnizione perimetrale e mastice a base di polisolfuri o siliconi.
	
	

	
	
	
	

	
	a) da 10 a 20 mm. di spessore
	mq.
	9,50

	
	b) da 20 a 40 mm. di spessore
	mq.
	11,31

	
	
	
	

	I-19-33
	Posa in opera di profilati di vetro U-GLASS, per serramenti esterni ed interni, posti in opera su piano e costa di appoggio con lettatura superiore e inferiori con mastice speciale: 
	
	

	
	
	
	

	
	a) disposti a greca
	mq.
	9,50

	
	b) disposti a camera d'aria
	mq.
	16,68

	
	
	
	

	I-19-34
	Rimozione di vetri di qualsiasi tipo e dimensioni fissati sia con stucco che con listello
	
	

	
	fermavetro in legno o in metallo.
	mq.
	1,70

	
	
	
	

	I-19-35
	Posa in opera di vetrate temperate compreso il montaggio delle parti metalliche.
	mq.
	58,10

	
	
	
	

	
	6) LAVORAZIONI
	
	

	
	
	
	

	
	Le lavorazioni da eseguire sul vetro piano si possono dividere in due grandi gruppi: lavorazione sulla superfìcie, lavorazione sui bordi. Le lavorazioni che comportano esportazione di vetro danno origine ad una colorazione biancastra sulla superficie interessata (lavorazione grezza) che necessita quando richiesto di fìnitura lucida all'ossido di cerio ottenuta con ulteriore passaggio della lastra su mole e feltri lucidanti.
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	I-19-50
	Sgreggiatura a filetto
	ml.
	0,98

	
	
	
	

	I-19-51
	Filo greggio industriale piatto su lastra piana: 
	
	

	
	a) fino a 08 mm. di spessore lastra 
	ml.
	2,12

	
	b) fino a 12 mm. di spessore lastra 
	ml.
	3,00

	
	c) fino a 15 mm. di spessore lastra 
	ml.
	4,18

	
	d) fino a 20 mm. di spessore lastra 
	ml.
	6,61

	
	e) maggiorazione per filo greggio sagomato alle voci 1-4 
	ml.
	0,98

	
	 
	
	

	I-19-52
	Filo lucido industriale piatto su lastra piana:
	
	

	
	a) fino a 08 mm. di spessore lastra 
	ml.
	2,74

	
	b) fino a 12 mm. di spessore lastra 
	ml.
	3,62

	
	c) fino a 15 mm. di spessore lastra 
	ml.
	6,04

	
	d) fino a 20 mm. di spessore lastra 
	ml.
	9,50

	
	e) maggiorazione per filo lucido sagomato alle voci 1-4
	ml.
	1,24

	
	f) maggiorazione per filo lucido angoli arrotondati 
	cad.
	7,23

	
	 
	
	

	I-19-53
	Foro greggio su lastra piana fino a phi 20 m. di diametro: 
	
	

	
	a) fino a 08 mm. di spessore lastra 
	cad.
	2,12

	
	b) fino a 12 mm. di spessore lastra 
	cad.
	2,38

	
	c) fino a 15 mm. di spessore lastra 
	cad.
	3,00

	
	d) fino a 20 mm. di spessore lastra 
	cad.
	3,62

	
	 
	
	

	I-19-54
	 Foro greggio su lastra piana fino a phi 40 mm. di diametro:
	
	

	
	a) fino a 08 mm. di spessore lastra 
	cad.
	2,38

	
	b) fino a 12 mm. di spessore lastra 
	cad.
	2,74

	 
	c) fino a 15 mm. di spessore lastra 
	cad.
	3,62

	
	d) fino a 20 mm. di spessore lastra 
	cad.
	4,75

	
	 
	
	

	I-19-55
	Foro greggio su lastra piana fino a phi 100 mm. di diametro.
	
	

	
	a) fino a 08 mm. di spessore lastra 
	cad.
	6,04

	
	b) fino a 12 mm. di spessore lastra 
	cad.
	7,23

	
	c) fino a 15 mm. di spessore lastra 
	cad.
	8,93

	
	d) fino a 20 mm. di spessore lastra 
	cad.
	15,49

	
	 
	
	

	I-19-56
	Foro greggio su lastra piana oltre phi 100 mm. di diametro:
	
	

	
	a) fino a 08 mm. di spessore lastra 
	cad.
	17,92

	
	b) fino a 12 mm. di spessore lastra 
	cad.
	20,81

	
	c) fino a 15 mm. di spessore lastra 
	cad.
	29,70

	
	d) fino a 20 mm. di spessore lastra 
	cad.
	41,57

	
	 
	
	

	I-19-57
	Maggiorazioni alle voci da 1-19-53 a 1-19-56 per finitura a filo lucido
	%
	200

	
	 
	
	

	I-19-58
	Esecuzione di tacche ed asole semplici a filo grezzo.
	
	

	
	a) fino a 08 mm. di spessore lastra 
	cad.
	4,75

	
	b) fino a 12 mm. di spessore lastra 
	cad.
	6,04

	
	c) fino a 15 mm. di spessore lastra 
	cad.
	10,74

	
	d) fino a 20 mm. di spessore lastra 
	cad.
	14,93

	
	e) maggiorazione alle voci dalle lettere A) alle lettere D) per forma complessa 
	%
	120

	
	 
	
	

	I-19-59
	Maggiorazione a tutte le voci precedenti per esecuzione su vetrata isolante.
	%
	100

	
	 
	
	

	I-19-60
	Maggiorazione a tutte le voci precedenti per esecuzione su cristalli di sicurezza
	%
	250

	
	 
	
	

	I-19-61
	Bisellatura della larghezza di 0,5 mm. da eseguire su perimetro di lastra piana.
	ml.
	3,00

	
	 
	
	

	I-19-62
	Maggiorazione da applicare ogni 5 mm. in più di larghezza bisellatura.
	ml.
	0,21

	
	 
	
	

	I-19-63
	Givrettatura da eseguire su lastra piana.
	mq.
	36,82

	
	 
	
	

	I-19-64
	Smerigliatura da eseguire su lastra piana.
	mq.
	22,00
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	I-19-65
	Smerigliatura protetta da eseguire su lastra piana.
	mq.
	30,99

	
	 
	
	

	I-19-66
	Fondo damascato da eseguire su lastra piana.
	mq.
	26,75

	
	
	
	

	I-19-67
	Incisione bisellata trasparente o opaca della larghezza di 10 mm. da eseguire su lastra piana.
	ml.
	3,62

	
	 
	
	

	
	 7) CUPOLE E NASTRI CONTINUI IN METACRILATO E POLICARBONATO
	
	

	
	
	
	

	
	a) Materiali
	
	

	
	
	
	

	I-19-80
	Cupola in polimetilmetacrilato (PMMA) opalino o trasparente, tipo Edilux a parete singola o doppia unite ai bordi tramite telaio stabile, resistente alla torsione in materiale plastico termoindurente o in profilato di alluminio per le cupole tonde.
	
	

	
	
	
	

	
	opzioni:

- Basamento monolitico

- Sistema di apertura manuale

- Sistema di apertura elettrico a pistone singolo o doppio in funzione delle dimesioni della cupola

 Basamento monolitico, con pareti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente agli agenti atmosferici ed al calore che si sviluppa durante l'impermeabilizzazione con prodotti bituminosi.
	
	

	
	
	
	

	I-19-80-1a
	Idem. C.s.  di luce netta 70x70 a parete singola
	Cad.
	71,58

	
	
	
	

	I-19-80-1b
	Idem. C.s.  di luce netta 70x70 a parete doppia
	Cad.
	112,64

	
	
	
	

	I-19-80-1c
	Idem. C.s.  di luce netta 70x70 basamento h= 15 cm.
	Cad.
	101,28

	
	
	
	

	I-19-80-1d
	Idem. C.s.  di luce netta 70x70 apertura manuale
	Cad.
	119,09

	
	
	
	

	I-19-80-1e
	Idem. C.s.  di luce netta 70x70 apertura elettrica
	Cad.
	184,17

	
	
	
	

	I-19-80-2a
	Idem. C.s.  di luce netta 100x100 a parete singola
	Cad.
	106,96

	
	
	
	

	I-19-80-2b
	Idem. C.s.  di luce netta 100x100 a parete doppia
	Cad.
	177,09

	
	
	
	

	I-19-80-2c
	Idem. C.s.  di luce netta 100x100 basamento h= 15 cm.
	Cad.
	116,20

	
	
	
	

	I-19-80-2d
	Idem. C.s.  di luce netta 100x100 apertura manuale
	Cad.
	131,08

	
	
	
	

	I-19-80-2e
	Idem. C.s.  di luce netta 100x100 apertura elettrica
	Cad.
	196,20

	
	
	
	

	I-19-80-3a
	Idem. C.s.  di luce netta 130x130 a parete singola
	Cad.
	167,18

	
	
	
	

	I-19-80-3b
	Idem. C.s.  di luce netta 130x130 a parete doppia
	Cad.
	272,69

	
	
	
	

	I-19-80-3c
	Idem. C.s.  di luce netta 130x130 basamento h= 15 cm.
	Cad.
	145,95

	
	
	
	

	I-19-80-3d
	Idem. C.s.  di luce netta 130x130 apertura manuale
	Cad.
	148,79

	
	
	
	

	I-19-80-3e
	Idem. C.s.  di luce netta 130x130 apertura elettrica
	Cad.
	207,51

	
	
	
	

	I-19-80-4a
	Idem. C.s.  di luce netta 160x160 a parete singola
	Cad.
	352,79

	
	
	
	

	I-19-80-4b
	Idem. C.s.  di luce netta 160x160 a parete doppia
	Cad.
	502,93

	
	
	
	

	I-19-80-4c
	Idem. C.s.  di luce netta 160x160 basamento h= 15 cm.
	Cad.
	172,19

	
	
	
	

	I-19-80-4d
	Idem. C.s.  di luce netta 160x160 apertura manuale
	Cad.
	231,68

	
	
	
	

	
	
	
	

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €.

 

	
	
	
	

	I-19-80-4e
	Idem. C.s.  di luce netta 160x160 apertura elettrica
	Cad.
	385,33

	
	
	
	

	I-19-80-5a
	Idem. C.s.  di luce netta 180x180 a parete singola
	Cad.
	356,30

	
	
	
	

	I-19-80-5b
	Idem. C.s.  di luce netta 180x180 a parete doppia
	Cad.
	596,40

	
	
	
	

	I-19-80-5c
	Idem. C.s.  di luce netta 180x180 basamento h= 15 cm.
	Cad.
	189,85

	
	
	
	

	I-19-80-5d
	Idem. C.s.  di luce netta 180x180 apertura manuale
	Cad.
	237,36

	
	
	
	

	I-19-80-5e
	Idem. C.s.  di luce netta 180x180 apertura elettrica
	Cad.
	391,73

	 
	 
	
	

	
	I prezzi a e b  si escludono a vicenda. I prezzi c - d - e,  si sommano, combinati secondo la scelta, a una dei primi due.I prezzi c - d - e  sono sommabili tra di loro e a una dei primi due. I prezzi a e b non sono sommabili tra di loro.
	
	

	
	
	
	

	I-19-81
	Posa in opera di cupole tipo EDILUX di qualunque dimensione compreso il tiro in alto del materiale, compreso tasselli e forature del solaio. Riferirsi alla prima colonna (avvitamenti). Per cadaun avvitamento, (o fissaggio)
	
	

	
	
	
	

	
	
	Cad.
	2,74

	
	
	
	

	I-19-82-a
	Nastro continuo di luce di tipo fisso, tipo LONGLUX costituito da: moduli di
	
	

	
	copertura trasparenti e/o opalini precurvati in fabbrica secondo la larghezza del foro soletta,
	
	

	
	completi di struttura portante e di serraggio in alluminio, testate prefabbricate a parete doppia,
	
	

	
	viteria in acciaio inox.
	
	

	
	- a parete semplice di policarbonato (pc) a camera resistente agli u.v.
	
	

	
	a) larghezza foro soletta 100-200 segmenti da cm. 100 spess. mm. 6 - trasparente
	mq. 
	106,96

	
	
	
	

	I-19-82-b
	 Idem c.s.
	
	

	
	b) larghezza foro soletta 100-200 segmenti da cm. 100 spess. mm. 6 - opalino
	mq. 
	115,74

	
	
	
	

	I-19-82-c
	 Idem c.s.
	
	

	
	c) larghezza foro soletta 201-250  segmenti da cm. 70 spess. mm. 6 - trasparente
	mq. 
	106,96

	
	 
	
	

	I-19-82-d
	 Idem c.s.
	
	

	
	d) larghezza foro soletta 201-250  segmenti da cm. 70 spess. mm. 6 - opalino
	mq. 
	119,09

	
	
	
	

	I-19-82-e
	Nastro continuo di luce di tipo fisso, tipo LONGLUX costituito da: moduli di
	
	

	
	copertura trasparenti e/o opalini precurvati in fabbrica secondo la larghezza del foro soletta,
	
	

	
	completi di struttura portante e di serraggio in alluminio, testate prefabbricate a parete doppia,
	
	

	
	viteria in acciaio inox.
	
	

	
	- a parete doppia di policarbonato (pc) a camera resistente agli u.v.
	
	

	
	e) larghezza foro soletta 80-100  segmenti da cm. 102 spess. mm. 3,5-4,5  - trasparente
	mq. 
	154,42

	
	
	
	

	I-19-82-f
	 Idem c.s.
	
	

	
	f) larghezza foro soletta 80-100  segmenti da cm. 102 spess. mm. 3,5-4,5  - opalino
	mq. 
	169,29

	
	
	
	

	I-19-82-g
	 Idem c.s.
	
	

	
	g) larghezza foro soletta 126-175  segmenti da cm. 102 spess. mm. 3,5-4,5  - trasparente
	mq. 
	142,44

	
	
	
	

	I-19-82-h
	 Idem c.s.
	
	

	
	h) larghezza foro soletta 126-175  segmenti da cm. 102 spess. mm. 3,5-4,5  - opalino
	mq. 
	160,10

	
	
	
	

	I-19-82-i
	 Idem c.s.
	
	

	
	i) larghezza foro soletta 251-300  segmenti da cm. 102 spess. mm. 3,5-4,5  - trasparente
	mq. 
	136,76

	
	
	
	

	I-19-82-l
	 Idem c.s.
	
	

	
	l) larghezza foro soletta 251-300  segmenti da cm. 102 spess. mm. 3,5-4,5  - opalino
	mq. 
	154,42

	
	
	
	

	I-19-90
	Testate in policarbonato o polimetilmetracìilato a parete doppia trasparente o opalino.
	ml.
	92,08

	
	
	
	

	I-19-91
	Fissaggio di nastri continui tipo LONGLUX compreso il tiro in alto del materiale.
	
	

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario  €

 

	
	
	
	

	I-19-92
	Compenso a metro lineare di nastro:
	ml.
	26,75

	
	
	
	

	
	Fissaggio di cordolo perimetrale in lamiera sagomata, o in legno di adeguata sezione per nastro continuo:
	
	

	
	
	ml.
	3,62

	
	
	
	

	 I-19-93
	Copertura o rivestimento verticale di policarbonato tipo Poliù avente struttura portante  in acciaio plastificato ad interesse variabile e lastrine ad "U" posta a scatto, compreso profili di chiusura, di partenza ed arrivo in alluminio estruso in opera compreso guarnizioni e tutto quanto necessario.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	a) tipo passo mm. 320 e lastrina da mm. 6
	mq.
	56,35

	
	b) tipo passo mm. 320 e lastrina da mm. 10
	mq.
	62,34

	
	c) tipo passo mm. 640 e lastrine da mm. 16
	mq.
	77,26
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