I-21 OPERE DI PITTURAZIONE E DECORAZIONE

MATERIALI

Prezzi per somministrazione di materiale in quantitativi di qualsiasi entità per opere di stuccatore e da verniciatore, franco cantiere.

I prezzi sono riferiti a materiali nuovi di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali o comunque conformi alle consuetudini commerciali; devono essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore, come prescritto o richiesto dalla Direzione Lavori.

Per i materiali da impiegare nelle opere di pitturazione, l'appaltatore è tenuto ad approvvigionare in cantiere i tipi e le quantità presumibilmente occorrenti dei materiali che vengono forniti in recipienti originali, sigillati, e chiaramente individuati con l'indicazione della Ditta produttrice di nota e chiara fama.

La Direzione Lavori può disporre, quando lo ritenga opportuno, anche in corso lavori, il prelevamento di campione di materiale, per l'esecuzione a spese dell'appaltatore di prove di laboratorio ufficiale per accertare l'idoneità dei prodotti forniti e la loro rispondenza ai requisiti prescritti.

In caso di riscontrata inidoneità e/o non rispondenza con variazione del 5%  in meno alle prescrizioni, i materiali già forniti devono, su ordine della Direzione Lavori, essere allontanati e sostituiti con altri idonei; per variazioni comprese tra 0%  e 5%  la Direzione Lavori può disporre, a suo giudizio, il rifiuto dei materiali o la sua accettazione con degrado del prezzo.

QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Calci colle oli stucchi

Per i materiali specifici del presente capitolo si prescrive: La calce idrata o il grassello da impiegare nelle le imbiancature e tinteggiature, devono essere sufficientemente stagionati, onde evitare la formazione di calcinaroli; i coloranti in polvere, costituiti da terre od ossidi metallici, devono essere finemente macinati ed i rispettivi colori devono offrire stabilità e durata nel tempo, anche all'esterno.

Le colle possono essere di origine vegetale (cellulosica) o aceto-viniliche: in ogni caso devono essere prive di impurità e perfettamente idonee alla loro funzione.

L'olio di lino deve essere naturale, cotto, con l'eventuale aggiunta di linoleati, con esclusione assoluta di resinati; deve presentare colore ambrato, chiaro, privo di sostanze in sospensione e rispondere alle seguenti caratteristiche:

- presenza d'acqua e sostanze volatili a 105°C  non più dello 0,5%;

- un numero di iodio non inferiore a 160;

- densità a 15°C compresa tra 0,935 e 0,948;

- numero di saponificazione compreso tra 180 e 195;

- sostanze non saponificabili non più del 2%;

- acidità in acido oleico non più del 4%;

- assenza assoluta di oli estranei o resine;

- stesa di strato sottile su lastra di vetro in ragione di circa 1 grammo per decimetro quadrato di lastra, di vetro, a temperatura ambiente di circa 15°C, fuori dell'azione diretta dei raggi solari deve formare pellicola entro 24 ore (fuori polvere).

Lo stucco da impiegare, ove prescritto è costituito da miscela di caolino, ossido di zinco e colla di produzione nazionale, altri tipi di stucco sono il cosiddetto "francese", oppure lo stucco sintetico con caratteristiche analoghe o superiori al primo.

Antiruggine

Per i vari tipi di pitture antiruggine, a seconda del tipo impiegato, valgono le prescrizioni specifiche che seguono:

· la pittura antiruggine al minio di piombo all'olio di lino deve contenere almeno l'80%  di ortopiombato in peso e la restante parte con olio di lino cotto come precedentemente descritto; è ammessa la presenza di agenti sospensivi, mentre non è ammessa la presenza di altri tipi di pigmenti e cariche;

· la pittura antiruggine al minio oleofenilico può avere come legante una resina alchidica modificata fenolica o una resina oleofenolica di cottura; la resina deve rappresentare almeno il 55%  in volume su film secco; la parte attinente a cariche e pigmenti deve essere composta da almeno il 25%  in volume su film secco da minio di piombo;

· la pittura antiruggine al minio e cromato di piombo con resina alchidica deve avere come legante una resina alchidica lungo olio di lino (rapporto alchidico-olio di lino 38/62) e deve essere presente almeno al 45% in volume su film secco; la parte attinente a pigmenti anticorrosivi deve essere composta almeno dal 20%  in volume su film secco ed essere costituita da minio di piombo, cromati, silicromati basici;

· la pittura antiruggine all'ossido di ferro in veicolo sintetico deve avere come legante una resina alchidica lungo olio di lino (rapporto alchidico-olio di lino 38/62) e deve essere presente almeno al 45% in volume su film secco; l'ossido di ferro non deve risultare inferiore al 7% in volume su film secco; non è tollerata la presenza di carbonati;

· la pittura antiruggine al cromato di zinco in veicolo sintetico deve avere come legante una resina alchidica media lungo olio lino e deve essere presente almeno al 40% in volume su film secco; il cromato di zinco non deve risultare inferiore al 7% in volume su film secco; non è tollerata la presenza di carbonati;

· la pittura antiruggine epossidica ai cromati di zinco deve avere come legante una resina epossidica con indurente poliammidico; la percentuale di resina non deve essere inferiore al 65% in volume su film secco; il cromato di zinco non deve risultare inferiore al 7% in volume su film secco; non è tollerata la presenza di carbonati.

Pitture a tempera e idropitture

Le pitture a tempera devono avere come legante una resina in dispersione; come solvente l'acqua; come pigmenti i vari bianchi (ossidi di zinco o titanio) o coloranti (ossidi e sali di piombo, zinco, ferro, manganese, ecc.) o da composti derivanti dalla chimica organica; come carica di biancone, litopone, caolino.

Per le idropitture, a seconda del tipo impiegato, valgono le prescrizioni specifiche che seguono:

- l'idropittura per interno ha come leganti copolimeri vinilici e/o vinil-versatici; la percentuale di resina non dovrà essere inferiore al 17%  in volume su film secco;

- l'idropittura per esterno ha come legante una copolimero acrilico puro, la percentuale di resina non dovrà essere inferiore al 40%  in volume su film secco.

Smalti

Per i tipi di smalto, a seconda del tipo impiegato, valgono le prescrizioni specifiche che seguono:

· lo smalto oleosintetico per interno ed esterno deve avere come legante una resina alchidica lungo olio modificata; la percentuale della resina non dove essere inferiore al 70% in volume su film secco; per i tipi brillanti la brillantezza non deve essere inferiore ad 80 Glass;

· lo smalto sintetico per interno ed esterno deve avere come legante una resina alchidica lungo olio non modificata; la percentuale della resina non deve essere inferiore al 75% in volume su film secco; per i tipi brillanti la brillantezza non deve essere inferiore a 85 Glass;

- lo smalto uretanico/alifatico deve avere come legante una resina alchidicapoliure resina non deve essere inferiore al 75% in volume su film secco, la brillantezza non deve essere inferiore a 90 Glass;

- lo smalto epossidico deve avere come legante una resina epossidica con indurente poliammidico; la percentuale della resina non deve essere inferiore al 75% in volume su film secco;

- lo smalto epossicatrame deve avere un rapporto resina epossidica indurita-catrame da carbon fossile 1:1.

Le pitture a base di resine acriliche tipo Pliolite hanno come legante un copolimero acrilstirolico in soluzione; la percentuale di resina non sarà inferiore al 45%  in volume su film secco per i tipo normali lisci, al 35% in volume su film secco per i tipi lisci al quarzo.

Rivestimenti plastici murali

Per rivestimento plastico murale si intende una massa costituita da leganti a base di resine acriliche o copolimeri vinil-versatici, additivi vari atti a facilitare l'applicazione e la filmazione, battericidi e funghicidi a vasto spettrod'azione, cariche minerali ed inerti di varia granulometria, pigmenti coloranti alcalino resistenti e non degradabili dalla luce.

Dovranno avere inoltre le seguenti caratteristiche:

- Plastico a sabbia quarzifera fine per bucciati fini, medi, grossi:

- secco in resina su secco in volume; non inferiore al 6%

- Resistenza all'allungamento superiore a 0,5 mm.

- Permeabilità al vapore minimo 100 gr/mq. per 96 ore

- Permeabilità all'acqua caduta goccia minimo 15"

- Assorbimento d'acqua incremento in peso non superiore al 15%

- Resistenza ai raggi ultravioletti: variazione non superiore al 3°  grado della scala dei grigi

- Adesione dopo semplice stagionatura kg. 1 per 2 cm.

- Adesione dopo 2 ore immersione in acqua: minimo kg. 0,4 per 2 cm.

- Plastico a sabbia silicea sferoidale per granulato rasato fine o medio.

- Secco in resina su secco in volume non inferiore al 4%

- Resistenza all'allungamento superiore a 0,5 mm.

- Resistenza agli alcali nessuna degradazione strutturale o cromatica

- Permeabilità al vapore minimo 100 gr/mq. per 96 ore

- Assorbimento d'acqua incremento in peso non superiore al 15%

- Nessun imbiancamento dopo immersione in acqua

- Resistenza ai raggi ultravioletti: variazione non superiore al 3' grado della scala dei grigi

- Adesione dopo semplice stagionatura kg. 1 per 2 cm.

- Adesione dopo 2 ore immersione in acqua minimo kg. 0,4 per 2 cm.

- Plastico a graniglia fine o grossa per rivestimenti rustici rasati e graffiati:

- Secco in resina su secco in volume: non inferiore al 6%

- Resistenza all'allungamento superiore ai 0,5 mm.

- Resistenza agli alcali nessuna degradazione strutturale o cromatica

- Permeabilità al vapore minimo 100 gr/mq. per 96 ore

- Permeabilità all'acqua caduta goccia minimo 15"

- Assorbimento d'acqua incremento in peso non superiore al I 5%

- Resistenza ai raggi ultravioletti variazione non superiore al 3' grado della scala dei grigi

- Adesione dopo semplice stagionatura minimo kg. 1 per 2 cm.

- Adesione dopo 2 ore immersione in acqua minimo kg. 0,4 per 2 cm.

LAVORI E OPERE COMPIUTE

I prezzi di elenco per le opere compiute comprendono la fornitura di tutti i materiali e la prestazione di mano d'opera dello specialista e suo aiutante, necessari e sufficienti per l'esecuzione a regola d'arte delle varie opere.

OPERE DA STUCCATORE

La rasatura a gesso di pareti verticali, orizzontali, inclinate, piane e curve deve essere effettuata con una miscela di gesso da stuccatore e di calce adesiva in polvere nelle proporzioni di 60 parti di gesso e 40 di calce,in spessore non inferiore a 5 mm. e non superiore a 10 mm., su preesistente intonaco rustico eseguito in piano con fasce; eventuali difetti dell'intonaco rustico devono essere corretti con malta a cura e spesa dell'esecutore dell'intonaco, prima che venga applicata la rasatura a gesso.

Questa deve essere eseguita in piano; la superficie di essa, sia in senso verticale che orizzontale non deve presentare ondulazioni, fuori quadro, strapiombi rilevabili ad occhio nudo o con normali sistemi di controllo; gli angoli e spigoli (rientranti e sporgenti), devono risultare assolutamente rettilinei in verticale, orizzontale ed in squadra; le superfici devono essere assolutamente prive di calcinaroli, graffi tacche, grumi, rugosità ed altri difetti che compromettano la regolarità e la planarità delle pareti e plafoni.

Per lo stucco romano, stucco lucido, marmo sintetico, valgono le stesse prescrizioni disposte per le rasature, con l'avvertenza che, trattandosi di opera di maggior pregio e costo, si esige un maggior grado di pressione.  

L'esecuzione di fasce e filetti di contorno è compresa nei prezzi di elenco.

OPERE DA IMBIANCATORE - VERNICIATORE - APPLICATORE

Le pitture in genere devono essere eseguite con le modalità e con i materiali prestabiliti dalla Direzione Lavori.

Campioni e prove

Prima dell'inizio dei lavori di pittura, l'Appaltatore deve procedere, su richiesta della Direzione Lavori, alla esecuzione di un alloggio campione con i vari tipi di pittura prestabiliti o quanto meno alla predisposizione delle varie pitture in pannelli di lastra piana e liscia di amianto cemento o di lamierametallica di cm. 30x60 (sulle quali sia applicato un eventuale strato di intonaco di cm. 2 di spessore o rasatura a gesso di cm. 0,5 di spessore) con la esecuzione dei diversi tipi di pittura previsti in contralto od ordinati dalla Direzione Lavori; per le pitture a ciclo complesso la superficie della lastra deve essere suddivisa in più parti uguali su cui si applicano in successione i vari strati componenti il ciclo completo.

Tali campioni, da eseguire in doppio esemplare per ogni tipo di pittura, vengono conservati, a cura della Direzione Lavori, in luogo idoneo per il confronto, anche per accostamento, alle superfici eseguite e su uno dei due esemplari si possono fare eseguire, a cura della Direzione Lavori ed a spesa dell’Appaltatore, le prove pratiche e di laboratorio, ritenute necessarie per il controllo delle pitture, prima o dopo la loro esecuzione, sui campioni.

Le prove che possono venire effettuate comprendono:

- prova con l'igrometro per il controllo dell'umidità della superficie e del corpo del supporto;

- prova con la cartina di tornasole per il controllo della alcalinità del supporto;

- prova con il nastro adesivo per il controllo dell'aderenza della pellicola (film) al supporto; prova con la matita di durezza standard (9h-5b) per il controllo della durezza della pellicola (film);

- prova con apparecchio PIG (painting inspection gauge) per il controllo di spessore dei sin oli strati e del cielo completo;

- controllo (per le pitture su ferro) dello stato del supporto prima e dopo la preparazione, sulla base dello Svenska Standard SIS 05-59.00/1957;

- controllo (per le pitture su ferro) dello stato del supporto prima e dopo la preparazione in base ai metodi Astm (American Society for Testing and Materials) e Steel Structures Painting Councils (SSPC);

- prove di laboratorio per l'analisi dei materiali, elementari e composti, e dei campioni.

Qualora le prove di laboratorio denuncino la presenza di elementi sofisticati, adulterati o comunque difformi da quelli prescritti, quantità per i singoli materiali nei diversi prodotti inferiori alle prescrizioni di oltre il 5%, inaccettabili od insufficienti caratteristiche di durezza, di alcalinità, di aderenza o consistenza, di spessori o di inadeguate preparazioni dei supporti, la Direzione Lavori ha la facoltà di ordinare l'immediato allontanamentoe sostituzione dei materiali ed il rifacimento, previa rimozione totale, delle pitture contestate, a tutte e sole spese dell'Appaltatore.

Quali che siano i tipi di pitture prescritti dal Capitolato o dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore, salvo sue tempestive riserve scritte prima della esecuzione delle pitture stesse, si assume la piena e completa responsabilità sulla riuscita e sulla durata delle pitture che deve eseguire.

Per le tinteggiature esterne ed interne la garanzia è di un anno dalla data del collaudo definitivo e di due anni dalla stessa data per tutte le pitture con vernici e smalti dei tipi previsti in elenco; al termine del periodo di garanzia il degrado non deve superare il n. 7 (Re 3) della "Scala europea del grado di deperimento per le pitture" per quanto attiene alle opere su ferro.

In linea generale non è ammesso procedere alla esecuzione di qualsiasi tipo di tinteggiatura o pitture con temperature inferiori a 5°C  e/o con grado di umidità relativa superiore all'85%.

Preparazione dei supporti

La preparazione del supporto su strutture murarie (intonaco rustico o civile, rasatura a gesso, calcestruzzo a vista o prefabbricato) comporta la spazzolatura con raschietto d'acciaio e spazzola di saggina per l'eliminazione dicorpi estranei, grumi di calce, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione; la stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità delle superfici; l'applicazione di uno strato (mano) di imprimitura per chiuderele porosità e preparare il supporto all'applicazione del ciclo di pittura vera e propria.

Ove si manifestino affioramenti di ferri con formazione di ruggine, questa deve essere rimossa con spazzolatura e protezione del ferro con liquido fosfotizzante o altro materiale idoneo.

Per le superfici di calcestruzzo a vista o prefabbricato, i materiali da impiegare per l'eliminazione di irregolarità, difetti di vibrazione, bolle, alveoli, devono essere idonei per il loro perfetto ancoraggio alle superfici trattate.

Per le superfici ad intonaco da tinteggiare a calce, l'imprimitura viene effettuata con latte di calce, oppure con latte di calce e colla; per quelle da tinteggiare a tempera e per le pitture, l'imprimitura viene effettuata con isolanteinibente diluito in acqua.

In ogni caso prima dell’applicazione del ciclo della pittura devono essere effettuati sulle pareti i controlli di alcalinità, di impermeabilità (in presenza di sali solubili), di umidità (accertamento e misura della stessa).

Nel caso di pareti con reazione alcalina (PH superiore a 9) devono essere previsti cicli di pitturazione a base di resine alcali resistenti (es. vinilversatiche, acriliche, ecc.).

Nel caso di presenza di sali solubili che possono provocare macchie od effluorescenza, si deve procedere alla rimozione dei sali (neutralizzazione della superficie adatta al sale presente), alla successiva applicazione di pitture con leganti insaponificabili.  Nel caso di presenza di umidità la pitturazione deve essere rinviata fino al perfetto essiccamento della parete, utilizzando, ove sia necessario, deumidificatori e riscaldatori.

Nel caso di improcrastinabile urgenza si devono utilizzare pitture alcaliresistenti scarsamente filmogene o, in casi particolari impiegare primer epossidici per fondi umidi.

La preparazione del supporto in legno comporta: la tassellatura di crepe o fessure, l'eliminazione di parti resinose, la imprimitura con olio di lino cotto e cementite opportunamente diluita con acquaragia minerale o con impregnanti sintetici, previamente approvati dalla Direzione Lavori; l'applicazione di uno strato di sottofondo, stuccatura, rasatura e carteggiatura, fino ad ottenere superfici perfettamente levigate.

La preparazione del supporto in ferro comporta: la pulitura con spazzola in acciaio, con abrasivi, con fiamma, con sabbiature per evitare eventuali squamature ed ogni traccia di ruggine, calamina e polvere con aria a pressione, lo sgrassaggio con solventi, o con alcali.  Ove sia prevedibile un ristagno di acqua, si deve operare il riempimento a piano con stucco od altro materiale idoneo; sulla superficie così trattata vengono applicati uno o più strati di antiruggine.

Nella preparazione del supporto in lamiera zincata od altro metallo diverso dal ferro, le superfici devono essere pulite con trattamento leggero, sgrassate con solventi idonei; quindi si applica uno strato di wash primer idoneoall'ancoraggio degli strati successivi di pittura, utilizzando primer epossidici.

Cicli di pittura

Il ciclo di pittura comporta, sui vari tipi di supporto, l'applicazione di uno strato di fondo, di uno strato intermedio (eventuale) e di uno strato di finitura; il primo strato di fondo deve essere sempre applicato a pennello, gli altri strati successivi possono essere applicati a pennello, a spruzzo, a rullo, a spatola secondo le varie metodologie di posa.

Gli spessori dei vari strati devono risultare inferiori a 25-30 micron ciascuno.

Nel caso di pittura con antiruggine, in funzione anticorrosiva, per le parti in ferro che devono rimanere entro armature o murature, lo spessore non deve risultare inferiore a 50 micron.

Nelle strutture in ferro la protezione antifuoco con pitture intumescenti comporta, per lo strato intermedio, uno spessore di 1-1,5 mm.

La Committente si riserva di precisare, in sede di progetto d'appalto o comunque prima della presentazione delle offerte da parte delle Imprese concorrenti ad un qualsiasi appalto, le percentuali od i pesi minimi dei singoli componenti, prescritti per i vari tipi di pittura.

Modalità di Misurazione

Le pitture si misurano a metro quadrato ed a metro lineare in base alle dimensioni effettive, con un minimo di 1 mq. o di 1 ml., con le seguenti precisazioni: per le imbiancature e tinteggiature a calce su pareti e soffitti, si computano le superfici effettive in proiezione senza tenere conto di rientranze o sporgenze inferiori a 10 cm.; se le stesse sono superiori, si sviluppano per la loro effettivasuperficie; non si deducono le apertura che non raggiungono i 4 mq. a compenso della tinteggiatura eseguita sugli squarci, imbotti, risvolti, cielini delle stesse; le aperture che non comportano la pittura di squarci, imbotti, ecc. come sopra, vengono dedotte integralmente

qualunque sia il loro sviluppo.

Per le verniciature su pareti e plafoni con idropitture, pitture all'olio e sintetiche, rivestimenti plastici murali, si computano le superfici effettive in proiezione senza tenere conto di rientranze o sporgenze inferiori a 5 cm.; se le stesse sono superiori si sviluppano per la loro effettiva superficie; non si deducono le aperture che non raggiungono i 2 mq. a compenso della verniciatura eseguita su squarci, imbotti, risvolti, cielini della stessa; leaperture che non comportano la pittura di squarci, imbotti, ecc., come sopra, vengono dedotte integralmente qualunque sia il loro sviluppo.

Per le verniciature su legno, ferro o metallo, si computano le superfici effettive viste sviluppate, con deduzione di tutte le parti non verniciate.  Per determinate opere e manufatti, verniciate su due facce (serramenti in genere) o su tutte le facce (parapetti) si computa la superficie vista per una volta sola, moltiplicandola per un coefficiente diverso a seconda delle caratteristiche del manufatto da verniciare.

Il Committente si riserva la facoltà, tramite la D.L., di ordinare la esecuzione degli strati successivi di una medesima pittura con tonalità di colore differenziate.

OPERE DA TAPPEZZIERE

L'applicazione di tappezzeria su pareti interne intonacate a civile, rasate a gesso od in calcestruzzo prefabbricato, comporta la preparazione del supporto mediante raschiatura con raschietto d'acciaio e spazzola di saggina per l'eliminazione di corpi estranei, grumi, scabrosità bolle, alveoli, difetti di vibrazione e la stuccatura di crepe e cavillature per ottenere perfetta omogeneità e continuità di superfici; l'applicazione di uno strato d'imprimitura a base di colla diluita in acqua.

Il ciclo della tappezzeria comporta l'applicazione, mediante colla vegetale o sintetica di un primo strato di carta fodera e di un secondo strato della tappezzeria vera e propria in carta, plastica o tessuto. L'opera deve risultare eseguita in modo perfettamente regolare, priva di distacchi dal sottofondo, senza rugosità, ondulazioni e sovrapposizioni nel senso dell'altezza; le giunzioni ogni 50 cm. tra foglio e foglio devono essere realizzate, in modo accurato tale da attuare una assoluta continuità del rivestimento in senso trasversale.

La tappezzeria si computa a metro quadrato di superficie effettiva tappezzata con un minimo di 1 mq. e con esclusione di tutte le parti non rivestite.

Per le opere di manutenzione devono essere eseguite, a secondo dei casi, una o più delle seguenti operazioni: lavatura, raschiatura, esportazione totale del vecchio rivestimento, stuccatura, imprimitura e rifacimento di una nuova pittura secondo le disposizioni di Capitolato o della Direzione Lavori.

E' fatto in ogni caso divieto all'Appaltatore di modificare le disposizioni ricevute, anche se richieste da inquilini degli stabili, nei quali si eseguono lavori di manutenzione.

Sia per i lavori di normale ripristino a carattere generalizzato, sia per lavori urgenti dovuti a sloggi, modifiche o altro motivo, l'Appaltatore deve adibirvi un numero adeguato di operai, rispettando i termini - anche urgenti - prescritti per l'inizio e per l’ultimazione dei lavori stessi.

Il rifacimento di tinteggiature e verniciature, di qualsiasi tipo e genere, per lavori di manutenzione comporta le stesse modalità di esecuzione e di controllo prescritte per le nuove opere.

Sia per le opere nuove che per quelle di manutenzione ad opere ultimate, l'Appaltatore deve procedere ad un'accurata pulizia degli ambienti (pavimenti, rivestimenti, serramenti, vetri) in quanto le pulizie suddette sono comprese

e compensate nei prezzi.
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	I-21-01
	Rasatura a gesso di locali interni con gesso da stuccatore e calce adesiva in ragione di  60 parti di gesso e 40 di calce in polvere, tirata in piano a regola d'arte, in strato non inferiore a 5 mm. e non superiore a 10 mm. Applicato su intonaco rustico preesistente, compresa formazione di spigoli ed angoli orizzontali e verticali e sigillature all'incontro con pavimento o rivestimento, escluso il solo ponteggio: 
	
	

	 
	
	
	

	
	a) su pareti verticali. 
	mq
	3,87

	
	b) su pareti orizzontali. 
	mq
	4,29

	 
	c) su sottorampe inclinate, sotto ripiani, risvolti di rampe e pareti di scale. 
	mq
	6,97

	
	d) su pareti verticali direttamente su cotto, in strato dello spessore non superiore a 15 mm.
	mq
	6,30

	
	e) su pareti orizzontali eseguita direttamente su cotto, in strato dello spessore non superiore a 
	
	

	 
	    15 mm
	mq
	6,71

	
	f) su cotto rampe inclinate, sotto ripiani, risvolti di rampe e pareti di scale, eseguita 
	
	

	
	   direttamente su cotto o calcestruzzo, in strato dello spessore non superiore a 15 mm.
	mq
	8,42

	 
	 
	
	

	I-21-02
	Sola fornitura di paraspigolo in lamiera zincata o in alluminio h. ml. 1,70 sotto  rasatura a gesso, posto in opera contemporaneamente alla stessa, computato a numero.
	
	

	
	
	cad
	2,84

	 
	 
	
	

	I-21-03
	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare  eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva applicazione di opera da decoratore:
	
	

	
	
	
	

	
	a) stucco emulsionato. 
	mq
	1,34

	
	b) stucco sintetico. 
	mq
	1,81

	
	 
	
	

	I-21-04
	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva  applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco  dato a spatola, cartavetratura delle superfici, comprese scale, cavalletti, ponteggi provvisori  fino a metri 4 di altezza, e pulitura ad opera ultimata.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	a) stucco emulsionato
	mq
	3,10

	
	b) stucco sintetico in pasta del tipo pronto all’uso 
	mq
	3,56

	
	c) sovrapprezzo per l’applivazione di specifici primer moderatori di assorbimento, in base acri
	
	

	
	lica, opportunamente diluiti con acqua secondo indicazioni del produttore, dato in opera a pen
	
	

	
	nello su supporti particolarmente compatti ed assorbenti, al fine di consentire l’opera di rasatu
	
	

	
	ra.
	mq
	1,60

	
	 OPERE DA VERNICIATORE
	
	

	
	 Quando non meglio specificato, per: "preparazione del supporto" di agglomerati edili si intende: accurata spazzolatura con raschietto e spazzole di saggina per eliminare corpi estranei, grumi di calce, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura delle crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare, tinteggiare, decorare.


	
	

	I-21-05
	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e  soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati, comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata; prezzo d'applicazione pari alla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite:
	
	

	
	
	
	

	
	a) sola lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura di pittura murale. 
	mq
	1,03

	 
	b) sola raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a calce per interni, con eventuali rappezzi 
	
	

	
	    al supporto
	mq
	1,19

	
	c) sola raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso e colla per interni, con eventuali 
	
	

	 
	    rappezzi del supporto.
	mq
	1,19

	
	d) idem come a c) di vecchia tinteggiatura a tempera. 
	mq
	1,81

	
	e) idem come a c) di vecchia pittura con idropittura lavabile, al vapore con apposita 
	
	

	 
	    attrezzatura
	mq
	2,84

	
	f) idem come a c) di vecchia pittura con idropittura lavabile, con sverniciatori chimici del tipo 
	
	

	
	   atossico ed ecologico
	mq
	3,82

	 
	g) sola raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica,  
	
	

	
	    poliuretanica per interni con rappezzi del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti
	
	

	
	    rappezzati in misura non superiore al 10% della superficie.
	mq
	3,82

	 
	h) idem come a f) in misura non superiore al 20%. 
	mq
	4,03

	
	i) idem come a f) in misura non superiore al 40%. 
	mq
	4,44

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario  €

 

	
	
	
	

	 I-21-06
	Sola raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante murale con rappezzi  del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati:
	
	

	
	
	
	

	
	a) in misura non superiore al 10% della superficie. 
	mq
	2,58

	
	b) idem come a) in misura non superiore al 20%.
	mq
	3,10

	
	c) idem come a) in misura non superiore al 40%.
	mq
	4,91

	
	 
	
	

	I-21-07
	Imbiancatura a calce su intonaco rustico di pareti e soffitti di cantine, sottotetti e locali  in genere non impegnativi, di qualsiasi altezza, con preparazione del supporto limitata ad una sommaria spazzolatura per eliminare grumi di calce, senza imprimitura del sottofondo, ciclo di pittura a due o più strati di latte di calce, dati a spruzzo (velo a macchina):
	
	

	
	
	
	

	
	a) due mani date a spruzzo, compreso eventuali interventi a pennello.
	mq
	1,86

	
	b) per ogni strato in più.
	mq
	0,67

	
	 
	
	

	I-21-08
	Tinteggiatura a tempera in tinta unica chiara su intonaco civile, o rasatura a gesso, di  pareti o soffitti interni; preparazione del supporto, ed imprimitura ad uno strato di isolante inibente diluito in acqua e dato a pennello; ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura
	
	

	
	
	
	

	
	con pittura a tempera, dati a pennello, ed a rullo.
	mq
	2,84

	
	
	
	

	I-21-09
	Tinteggiatura con idropittura vinilica pigmentata per interni in tinta unica chiara su  pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso; preparazione del supporto ed imprimitura con inibente isolante o ad idropittura diluita; ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata
	
	

	
	
	
	

	
	 costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo.
	mq
	4,03

	
	 
	
	

	I-21-10
	Tinteggiatura con idropittura acrilica pigmentata per interni ed esterni, in tinta unica chiara, su pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso: preparazione del supporto, ed imprimitura con inibente isolante solvente o con idropittura diluita; ciclo di pittura con  idropittura acrilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello, e uno strato di  finitura dato a 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 rullo.
	mq
	4,60

	
	a) sovrapprezzo per applicazione di fondo isolante/inibente al solvente
	mq
	1,19

	I-21-11
	Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni in tinta unica chiara su  intonaco civile esterno; preparazione del supporto, ed imprimitura con resina isolante in solvente; ciclo di pittura con idropittura acrilica al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello, e strato di finitura dato a rullo:
	
	

	
	
	
	

	
	a) a due strati su intonaco civile esterno. 
	mq
	5,63

	
	b) per ogni strato in più dato a rullo. 
	mq
	1,91

	
	c) sovrapprezzo per applicazione di fondo isolante/consolidante in solvente aromatico
	mq
	1,55

	I-21-12
	Applicazione di idrorepellente protettivo trasparente, composto da miscela di silossani  in solvente organico su supporti particolarmente porosi ed assorbenti quali: conglomerati cementizi, intonaci inorganici, pietra arenaria e calcarea, rivestimenti in laterizio, pietre naturali, marmo e similari, preventivamente puliti e depolverizzati, ciclo di applicazione a due 
	
	

	
	
	
	

	
	 riprese, "bagnato su bagnato", fino alla completa saturazione del supporto.
	mq
	6,87

	
	 
	
	

	I-21-13
	Pittura con lacca idrodiluibile ecologica inodore pigmentata in tinta unica chiara, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa e pigmenti coloranti, satinato, su pareti e soffitti precedentemente rasati con rasatura pagata a parte; ciclo di pitturazione costituito da una passata di fondo isolante inibente acrilico, strato di fondo dato a pennello in due passate, successiva accurata ripresa a stucco, ulteriore passata intermedia, e finitura a due passate a 
	
	

	
	
	
	

	
	 pennello od a rullo di lana mohair.
	mq
	16,22

	
	 
	
	

	I.21-14
	Pittura con lacca idrodiluibile, ecc. idem come voce I-21-26, ma lucida.
	mq
	20,50

	
	
	
	

	I-21-15
	Pittura a base di resine acril-vinil-toluene in alifatico tipo "Pliolite" di tipo normale in  tinta unica chiara su intonaco civile o calcestruzzo a vista, sia all'interno che all'esterno: preparazione del supporto ed imprimitura con resina in solvente diluita applicata a pennello: ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di tipo normale liscia, in consistenza normale dati a pennello:
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	a) a due strati. 
	mq
	7,54

	
	b) per uno strato in più dato a pennello. 
	mq
	2,48

	
	c) idem come sopra, ma con cariche di quarzo micronizzato e ventilato a due strati.
	mq
	7,64

	
	d) per uno strato in più dato a pennello.
	mq
	2,80

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €.

 

	
	
	
	

	I-21-16
	Finitura di superfici murarie interne già rasate, con finitura poliuretanica all’acqua specifica per

Interni ad effetto vellutato, pigmentato in tinta unica, resa in opera con rullo a due passate pre

Vio applicazione di primer alla piolite pre-pigmentato diluito e successiva applicazione di sotto
	
	

	 
	Fondo in tinta coordinata, applicato con utensile in lana Mohair
	mq
	41,70

	
	
	
	

	I.21.17
	Pittura epossidica e poliuretanica pigmentata in tinta unica chiara su intonaco civile o su
	
	

	
	 calcestruzzo a vista sia all'interno che all'esterno: preparazione del supporto, stuccatura con stucchi epossidici ed imprimitura con uno strato dato a pennello di primer epossidico a due componenti catalizzato e diluito al 30% con diluente per epossidici; ciclo di pittura costituito da strato di fondo dato a pennello in resina epossidica pigmentata a due componenti in consistenza normale, strato di pittura poliuretanica in veicolo alifatico, a due componenti non ingiallente ne sfarinante, pigmentata e catalizzata in consistenza normale:
	
	

	
	a) a due strati di cui il primo dato a pennello e il secondo dato a rullo. 
	mq
	12,19

	
	b) per uno strato in più dato a pennello.
	mq
	3,15

	
	
	
	

	I-21-18
	Rivestimento plastico continuo pigmentato del tipo rullato a base di leganti acrilici pigmentati in tinta unica chiara per esterni e per interni su: intonaco tirato a fratazzo fine, a civile, rasatura a gesso; preparazione del supporto ed imprimitura con isolante resinoso in solvente; successiva stesura e sagomatura del rivestimento:
	
	

	
	
	 
	 

	
	a) liscio fino a mm. 0,5 di rilievo massimo.
	mq
	5,01

	
	b) bucciato fine, fino a mm. 1,2 di rilievo massimo.
	mq
	5,06

	
	c) bucciato medio, sino a mm. 2 di rilievo massimo.
	mq
	6,35

	
	
	 
	

	I-21-19
	Rivestimento plastico continuo pigmentato del tipo rustico ad applicazione continua a base di leganti acrilici pigmentati in tinta unica chiara per esterni e per interni; preparazione del supporto ed imprimitura con isolante resinoso in solvente; successiva stesura e sagomatura del rivestimento:
	
	

	
	
	
	

	
	- del tipo rasato (spatolato)
	 
	 

	
	a) fine, con granulometria fino a mm. 1,2.
	mq 
	7,28

	
	b) medio, con granulometria fino a mm. 2,0.
	mq 
	8,42

	
	c) grosso, con granulometria superiore.
	mq
	9,66

	
	- del tipo graffiato
	
	

	
	d) fine, con granulometria fino a mm. 1,2.
	mq
	7,54

	
	e) medio, con granulometria fino a mm. 2,0.
	mq 
	9,09

	
	f) grosso, con granulometria superiore.
	mq
	9,92

	
	
	
	

	I-21-20
	Rivestimento plastico continuo granulato naturale, a base di resine sintetiche, additivi atti a facilitare la applicazione e la filmazione, battericidi e fungicidi, graniglie di marmo selezionate, oppure graniglie di quarzo colorate artificialmente, applicato su supporto già preparato asciutto e stagionato, compresa mano di fondo con primer trasparente o pigmentato, del tipo rasato (spatolato) con granulometria fino a mm.2,00
	
	

	
	
	mq
	12,00

	
	
	
	

	I-21-21
	Sovrapprezzo da applicarsi ai rivestimenti plastici continui dei numeri precedenti per applica
	
	

	
	Zione di fondo isolante/consolidante in solvente aromatico dato in opera a pennello in alterna
	
	

	
	Tiva ai fondi isolanti in base acrilica
	mq
	1,80

	
	
	
	

	I-21-22
	Applicazione di rivestimento multicromo per interni costituito da emulsione a base di derivati di gomma sintetica da applicarsi a spruzzo con idoneo compressore previa preparazione del sottofondo e imprimitura con isolante/inibente in base acrilica opportunamente diluito, e successiva applicazione di specifico fondo in tinta coordinata a quella prescelta per il rivestimento dato in opera apennello a due passate.
	mq
	14,35

	
	
	
	

	I-21-23
	Applicazione di rivestimento murale policromo decorativo per interni a base di derivato di gomma sintetica, emulsionato, con proprietà antistatiche di elevata resistenza agli urti all'abrasione, a ripetuti lavaggi, classificato non infiammabile "classe 1 " a colori intrecciati ma ben distinti nell'aspetto finale, eseguito a spruzzo con due mani incrociate per un consumo medio di 4 - 5 mq/litro, previa un amano di sottofondo con pittura antimuffa data per un consumo di 10 mq/litro; compreso il materiale e la posa in opera.
	mq
	17,25

	
	
	
	

	
	
	
	

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €.

 

	
	
	
	

	I-21-24
	Stucco colorato tipo VENEZIANO su superfici già rasate (compensate a parte), con il seguente ciclo: applicazione con taloscia di acciaio inox di sottofondo in tinta in due passate, carteggiatura, lisciatura e levigatura. Successiva doppia rasatura in sottili passate di stucco

colorato ed applicazione di ulteriori strati, a secondo dell'effetto decorativo desiderato, con spatoline di acciaio inox flessibili, incrociando le passate. Compreso lamatura e lucidatura delle 

superfici.
	mq.
	39,20

	
	a) Applicazione di cera in pasta con taloscia od a tampone onde conferire alle superfici trattate con stucco colorato impermeabilità e resistenza
	mq.
	4,30

	
	
	
	

	I-21-25
	Intonachino colorato per finitura di pareti esterne ed interne, composto da legante minerale (grassello di calce) graniglia di silice e marmo, terre colorate e pigmenti inorganici, reso in opera mediante spatola in acciaio inox (taloscia), con successiva finitura a seconda dello effetto estetico desiderato, con frattone di spugna o panno preventivamente umidificato, per ottenere un effetto rustico.
	
	

	
	a) Finitura rasata.
	mq.
	14,20

	
	b) Finitura ad intonachino medio (mm.0,50)
	mq.
	15,70

	
	c) Finitura ad intonachino grosso (mm.1,00)
	mq.
	13,95

	
	
	
	

	I-21-26
	Intonachino colorato per finitura di superfici interne, il tutto come la voce precedente, ma con finitura liscia lucida tipo marmorino, ottenuta con taloscia in acciaio inox, con il seguente ciclo: rasatura a due passate opportunamente intervallate; abrasivatura con abrasivo agrana sottile, depolverizzazione delle superfici e doppia spatolatura di finitura eseguita a seconda dell’effetto estetico desiderato, con frattoncino inox e/o con spatole in acciaio inox flessibili. Compreso lamatura e lucidatura finale.
	mq.
	16,78

	
	
	
	

	I-21-27
	Tinteggiatura su intonaci interni ed esterni con Pittura Minerale a base di grassello di  calce e terre coloranti naturali, da applicare a pennello a due passate incrociate previo abbondante umidificazione dei supporti o passata di sottofondo impregnante a base di legante acrilico; compreso passata di soluzione composta da miscela di silossani in solvente organico al fine di conferire alle superfici idrorepellenza e maggior resistenza agli agenti atmosferici.
	mq.
	9,35

	
	
	
	

	I-21-28
	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a  vista, composto da resine acriliche in emulsione, pigmenti inorganici, cariche micronizzate ed additivi vari; ciclo di pitturazione a due passate a pennello od a rullo previa accurata pulitura dei supporti e successiva passata di fondo isolante in legante acrilico:
	
	

	
	a) versione semicoprente
	mq.
	5,37

	
	b) versione coprente
	mq.
	6,56

	
	
	
	

	I-21-29
	Finitura di superfici murarie esterne intonacate a civile “frattazzato fine”, con Microrivestimento Murale a base di Silicato di Potassio in soluzione acquosa, pigmenti inorganici e cariche minerali - caratterizzata da: eccellente adesione al supporto oggetto del trattamento senza fenomeni di sfogliamento e/o distacco; elevato grado di traspirabilità dipendente dalla sostanziale identità tra la struttura microcristallina originata dalla precipitazione della silice colloidale e la porosità dell’intonaco, inattaccabilità da muffe e batteri per via della natura inorganica della pittura e bassa ritenzione di sporco in quanto trattasi di prodotto non termoplastico; pigmentata in tinta unica chiara, resa in opera a pennello a due passate previo accurata spazzolatura delle superfici e successiva applicazione di specifico Primer ai Silicati opportunamente diluito con acqua in relazione dell’assorbimento del supporto.
	
	

	
	a) microrivestimento liscio ai silicati.
	mq.
	8,55

	
	b) microrivestimento riempitivo ai silicati.
	mq.
	9,05

	
	c)per ogni passata aggiuntiva, a valere su a) e b)
	mq.
	2,90

	
	
	
	

	I-21-30
	Finitura di superfici murarie esterne intonacate a civile, con Microrivestimento Murale a base di resine siliconiche in dispersione acquosa - le quali, per via della componente silossanica del legante, conferiscono ai supporti trattati, elevata permeabilità al vapore acqueo unitamente ad una buona idrorepellenza e basso assorbimento d’acqua. A differenza delle convenzionali pitture per esterno, non formano pellicola, ma creano un rivestimento poroso e traspirante caratterizzato da grande adesione su supporti minerali, eccellente resistenza alle intemperie,  bassa ritenzione di sporco, e sostanziale inattaccabilità da parte di microrganismi in genere
	
	

	
	
	
	

	Numero
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	(funghi - alghe, ecc.) rappresentando, pertanto, il ciclo specifico per prospetti esterni che richiedono protezione con bassissima resistenza alla diffusione del vapore. Il ciclo completo, comporta l’applicazione di due passate pigmentate in tinta unica chiara resa in opera a pennello od a rullo in fibra sintetica previo applicazione a pennello di specifico primer opportunamente diluito in relazione dello assorbimento delle superfici di posa.
	
	

	
	a) Microrivestimento liscio
	mq.
	9,30

	
	b) Microrivestimento riempitivo
	mq.
	9,90

	
	c) per ogni passata aggiuntiva, a valere su a) e b)
	mq.
	3,25

	
	
	
	

	
	SU LEGNO
	
	

	
	
	
	

	I-21-31
	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in locali abitati, comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata; prezzo d’applicazione pari alla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite:
	
	

	
	a) sola lavatura e sgrassatura di vecchia verniciatura
	mq.
	1,08

	
	b) sola rimozione di vecchia verniciatura con raschiatura a fondo della superficie verniciata.
	mq.
	4,70

	
	c) sola imprimitura di vecchia superficie dopo la rimozione della verniciatura, con stuccatura completa ed applicazione di uno strato, dato a pennello, di imprimitura come descritto per la pitturazione su legno.
	mq.
	3,82

	
	d) lavatura, raschiatura parziale, carteggiatura, stuccatura, ripassatura in tinta ai rappezzi e una mano di smalto in genere su opere in legno
	mq.
	10,79

	
	
	
	

	I-21-32
	Pittura su legno sia per esterno che per interno con smalto alchidico pigmentato in  tinta unica di qualsiasi colore, preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate, imprimitura data a pennello con specifici primers sottosmalto, successiva carteggiatura e ripassatura delle stuccature con stucco sintetico a spatola; applicazione di due strati di smalto alchidico colorato oleosintetico o sintetico a finire sia opaco che lucido; comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata:
	
	

	
	a) con preparazione del supporto, carteggiatura, stuccatura e finitura con due mani date a pennello di smalto colorato sintetico alchidico.  
	mq.
	12,50

	
	b) per una mano in più di smalto alchidico.
	mq.
	3,15

	
	c) idem come a), ma con smalto colorato oleosintetico alchidico
	mq.
	11,83

	
	d) per una mano in più di smalto sintetico alchidico.
	mq.
	2,84

	
	e) solo finitura con due mani date a pennello dì smalto colorato sintetico alchidico
	mq.
	7,18

	
	f) solo finitura con due mani date a pennello di smalto colorato oleosintetico alchidico
	mq.
	6,56

	
	
	
	

	I-21-33
	Pittura trasparente su legno per interno ed esterno con vernici flatting: preparazione  del supporto con battitura di nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate; imprimitura data a pennello con impregnante/preservante incolore e ciclo di pittura con due o tre strati di vernice flatting per interno o per esterno, comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata:
	
	

	
	a) finitura a due strati di vernice flatting per interno.
	mq.
	7,18

	
	b) idem come ad a) di vernice flatting per esterno.
	mq.
	7,54

	
	c) per uno strato in più di flatting per interno
	mq.
	2,69

	
	d) per uno strato in più di flatting per esterno.
	mq.
	2,74

	
	
	
	

	I-21-34
	Pittura Trasparente incolore su legno, con vernice di finitura "non filmogena" ad  effetto setoso, resa in opera a pennello a due passate, previo imprimitura dei supporti con impregnante preservante trasparente.
	mq.
	9,92

	
	
	
	

	I-21-35
	Sovrapprezzo alla precedente voce I-21-33, per l'applicazione ulteriore di due passate di  impregnante preservante pigmentato in tinte essenza legno (quali noce, mogano, douglas ecc.)
	mq.
	4,39

	
	
	
	

	I-21-36
	Pittura su legno con carbolineum, data a pennello, senza preparazione ne imprimitura del supporto, comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata:
	
	

	
	a) ad uno strato su superfici piallate piane.
	mq.
	1,91

	
	b) idem su superfici grezze di sega.
	mq.
	2,32

	
	
	
	

	
	SU METALLO
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €.

 

	
	
	
	

	I-21-37
	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante:
	
	

	
	a)spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polverulenti.
	mq.
	1,65

	
	b) accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arruginimento con depositi di corrosione e parti di pittura disancorate.
	mq.
	5,01

	
	
	
	

	I-21-38
	Sverniciatura da eseguirsi con prodotti atti alla rimozione di pitture esistenti compresa la normalizzazione dei valori di Ph finale.
	mq.
	5,01

	
	
	
	

	I-21-39
	Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente.
	mq
	2,75

	
	
	
	

	I-21-40
	Lavaggio sgrassante di superfici già verniciate ferrose e non ferrose, per eli minare  tracce di unto, al fine di ottenere un supporto atto al successivo trattamento con vari strati, anticorrosivi, con vernici intumescenti, ecc.:
	
	

	
	a) mediante prodotto detergente a base di tensioattivi, e successivo lavaggio per eliminare residui nocivi.
	mq
	2,50

	
	b)con impiego di solventi.
	mq
	2,75

	
	
	
	

	I-21-41
	Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate.
	mq
	3,55

	
	
	
	

	I-21-21
	Stuccatura saltuaria e parziale ad una passata con stucco sintetico, compresa  l'abrasivatura delle parti stuccate, di superfici già preparate e pitturate.
	mq
	3,60

	
	
	
	

	I-21-42
	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di superfici già preparate, pitturate o stuccate.
	mq
	4,80

	
	
	
	

	I-21-43
	Abrasivatura:
	
	

	
	a)di superfici rasate con stucco sintetico.
	mq
	3,40

	
	b) per uniformare fondi già verniciati.
	mq
	3,40

	
	
	
	

	
	PITTURAZIONI
	
	

	
	
	
	

	I-21-44
	Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del  supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo, sommaria stuccatura di regolarizzazione, applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata:
	
	

	
	a) ad uno strato con antiruggine oleofenolica al fosfato di zinco.
	mq
	6,65

	
	b) ad uno strato con antiruggine sintetica al fosfato di zinco.
	mq
	4,75

	
	c) ad uno strato con antiruggine alchidica al fosfato di zinco.
	mq
	4,15

	
	d) ad uno strato con primer  universale monocomponente, fondo aggrappante anticorrosivo per superfici zincate e leghe.
	mq
	5,70

	
	e) epossidica a due componenti (solo su superfici in ferro preparate mediante sabbiatura e superfici in acciaio zincato o inossidabile).
	mq
	6,05

	
	 f) wash primer a due componenti per acciaio zincato.
	mq
	6,05

	
	g) ad uno strato con convertitori chimici od ossido riduttori (fosfatazione o fertanizzazione).
	mq
	3,55

	
	
	
	

	I-21-45
	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche; preparazione del  supporto da compensare a parte con i relativi prezzi; finitura con due o più strati dei vari tipi di smalto colorato, comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata:
	
	

	
	a) finitura con due strati di oleosintetico
	mq
	7,40

	
	b) idem di smalto sintetico.
	mq
	7,90

	
	c) solo strato intermedio con epossidico bicomponente
	mq
	5,00

	
	d) solo strato di finitura con smalto epossidico.
	mq
	5,60

	
	e) solo strato di poliuretanico
	mq
	5,60

	
	f) finitura con due mani clorocaucciù
	mq
	10,10

	
	g) finitura con due passate di rivestimento protettivo anticorrosivo a base di ossido di ferro micaceo con scaglie di grana media.
	mq
	10,10

	
	
	
	

	I-21-46
	Compenso per singoli strati anticorrosivi in aggiunta a quelli del numero precedente:
	
	

	
	a) per uno strato in più di antiruggine oleofenolica al fosfato di zinco
	mq
	5,65

	
	b) idem di antiruggine sintetica al fosfato di zinco
	mq
	4,05
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	c) idem di epossidico
	mq
	5,10

	
	d) idem di primer  universale monocomponente, fondo aggrappante anticorrosivo per superfici zincate e leghe.
	mq
	4,80

	
	
	
	

	I-21-47
	Rivestimento di pareti interne con membrana liquida tipo Steridex, atossica, esente da solventi, composti metallici, mercuriosi, fenolici e similari, avente proprietà battericida, contro muffe e batteri compresi gram-positivi e gram-negativi, microrganismi sporanti e non, in grado di inibire la produzione di muffe, lavabili e non infiammabile, conforme alla normativa sanitaria italiana, omologata dal Ministero della Sanità, compreso la disinfezione del supporto, con disinfettanti biologici, tipo Biocidal Wash, la mano di ancoraggio con Primer, due passate successive di prodotto antimuffa, per uno spessore non inferiore a mm. 0,4, in opera compreso ogni onere e magistero:
	
	

	
	a) per nuovi intonaci
	mq
	21,95

	
	b) per vecchi intonaci, compreso l'asportazione delle parti friabili e successiva stuccatura.
	mq
	25,50

	
	
	
	

	
	TAPPEZZERIE
	
	

	
	
	
	

	I-21-48
	Rimozione di vecchia tappezzeria, con distacco anche di più strati sovrapposti,

 raschiatura del collante, stuccatura e sigillatura di preparazione per la nuova tappezzeria.
	mq
	3,15

	
	
	
	

	I-21-49
	Scartavetratura di pareti verticali e plafoni
	
	

	
	a) intonacate a civile nuove.
	mq
	0,67

	
	b) rasate a gesso.
	mq
	0,62

	
	
	
	

	I-21-50
	Applicazione di una mano di fissativo con resine
	mq
	1,29

	
	
	
	

	I-21-51
	Sola posa di tappezzeria previa applicazione di una mano di colla (tappezzeria da  compensare a parte con i rispettivi articoli), esclusa la preparazione del fondo, carteggiatura, imprimitura, ecc.
	mq
	5,01

	
	a) sovrapprezzo per la posa di tappezzeria ad esecuzione di zoccolatura per altezza pari a cm.90-100 circa, compreso l’onere per la posa di greca e/o bordo a cavallo delle due tappezzerie.
	%
	50
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