	Numero d’ordine
	Descrizione dell’articolo
	Unità di misura
	Prezzo Unitario €

	
	I-22  TUBI CANNE POZZETTI
Le tubazioni, canne e condotte devono sempre essere limitate, nel caso di fumo ed esalazione, al flusso di prodotti della combustione di eguale tipo di combustibile ed è escluso l'abbinamento di flussi di combustione ed esalazione.

I camini a legna devono essere serviti da una canna singola come regola generale, a meno di calcoli eseguiti da tecnico specialista, e con fornitura di specifica garanzia.
	
	

	
	 
	
	

	I-22-01
	Tubazioni in cemento roto-compresso fornite e poste in opera compreso i pezzi  speciali, il taglio a misura, la suggellatura dei giunti con malta di cemento, le cravatte di ferro, ogni opera muraria occorrente, le prove idrauliche di tenuta, l'eventuale formazione di fori, nonché ogni onere e magistero necessari.
	
	

	
	
	
	

	
	a) per edilizia. 
	ml/cm
	0,67

	
	b) tipo pesante per fognature stradali. 
	ml/cm
	0,72

	
	 
	
	

	I-22-02
	Posa in opera di tubazioni in cemento o di grès ceramico di tipo leggero o di tipo  pesante, di proprietà dell'Amministrazione, compreso i pezzi speciali, il taglio a misura, la formazione dei 
	
	

	
	
	
	

	
	fori, la suggellatura dei giunti e le prove idrauliche di tenuta.
	ml/cm
	0,31

	
	 
	
	

	I-22-03
	Fornitura e posa in opera di canne fumarie metalliche con intercapedine isolata, di vari  diametri interni, adatte per installazioni sia all'interno che all'esterno dei edifici e costituiti da una parete esterna in acciaio inox AISI 304 e da una parete interna in acciaio inox AISI 316, con una intercapedine isolata con lana di vetro ad alta densità dello spessore di mm. 25, compreso con i vari pezzi speciali, esclusi i soli ponteggi che saranno compensati a parte.
	
	

	
	
	
	

	 
	   1) Elemento rettilineo L= 950 mm. 
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	109.59

	 
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	124,05

	 
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	147,50

	 
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	164,70

	 
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	181,90

	 
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	208,08

	 
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	251,57

	 
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	291,49

	
	   2) Elemento rettilineo L= 450 mm.
	
	

	 
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	63,42

	 
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	75,14

	 
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	86,87

	 
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	95,80

	 
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	115,84

	  
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	124,05

	 
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	150,19

	 
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	161,91

	
	   3) Elemento rettilineo L= 250 mm.
	
	

	 
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	49,12

	 
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	57,69

	 
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	65,23

	 
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	64,30

	 
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	69,62

	 
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	89,55

	 
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	106,80

	 
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	121,32

	
	   4) Elemento rettilineo L= 100 mm.
	
	

	 
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	40,44

	 
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	46,22

	 
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	55,98

	 
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	60,63

	 
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	66,36

	 
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	72,41

	 
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	84,03

	 
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	96,47

	
	   5) Elemento regolabile L= 350-400 mm.
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	104,07
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	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	121,32

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	138,51

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	150,19

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	161,91

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	184,68

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	208,08

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	233,59

	 
	   6) Modulo di ispezione
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	210,15

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	285,91

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	294,23

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	323,15

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	332,13

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	345,20

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	354,91

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	380,37

	
	  7) Modulo rilevamento fumi e temperature
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	288,75

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	297,01

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	305,95

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	334,87

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	345,20

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	354,91

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	371,38

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	394,11

	
	
	
	

	
	8) Camera raccolta incombusti: 
	
	

	
	
	
	

	
	   9) Coperchio superiore
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	72,41

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	81,34

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	85,47

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	89,55

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	109,59

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	114,55

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	120,59

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	137,84

	
	   10) Prolunga da 500 mm.
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	88,21

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	99,26

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	105,51

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	109,59

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	121,32

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	127,46

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	134,38

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	153,03

	
	   11) Modulo di base con porta
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	145,38

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	164,70

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	172,96

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	181,22

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	186,08

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	196,41

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	205,34

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	233,59

	
	   12) Fondo cieco
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	45,65

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	50,82

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	53,66

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	55,98

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	57,69
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	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	59,44

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	60,89

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	65,23

	
	   13) Fondo raccolta
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	62,96

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	71,68

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	75,82

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	79,22

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	80,67

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	82,74

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	87,54

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	91,67

	 
	   14) Gomito a  15 gradi
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	37,24

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	45,04

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	53,04

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	57,69

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	66,93

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	82,01

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	102,67

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	121,32

	
	  15) Gomito a  22,5  gradi
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	63,42

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	74,47

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	83,41

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	91,67

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	98,54

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	109,59

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	132,99

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	138,51

	
	   16) Cappello parapioggia
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	53,04

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	56,55

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	63,42

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	69,62

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	75,14

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	88,21

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	104,07

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	122,04

	
	   17) Cappello antirefouleur
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	77,21

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	86,87

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	101,33

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	127,46

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	137,17

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	164,70

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	201,88

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	237,05

	
	   18) Raccordo isolato a T con tappo
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	172,24

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	179,16

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	184,68

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	219,34

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	248,05

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	300,42

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	346,59

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	403,71

	
	   19) Raccordo a 135 gradi con tappo
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	254,25

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	265,25

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	283,22
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	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	374,84

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	440,95

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	473,38

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	525,03

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	660,08

	
	   20) Raccordo semplice
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	49,12

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	50,82

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	52,52

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	54,80

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	58,88

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	62,96

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	66,93

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	73,08

	 
	    21) Supporto murale
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	94,41

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	120,59

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	153,03

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	172,24

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	201,88

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	241,24

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	277,03

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	316,28

	
	    22) Fascetta a muro
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	27,73

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	31,14

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	34,03

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	36,41

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	38,68

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	41,06

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	42,71

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	49,01

	
	   23) Distanziali di sicurezza
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	23,09

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	26,03

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	28,92

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	31,76

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	36,51

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	38,68

	
	Dista g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	41,57

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	49,12

	
	   24) Fascetta con tiranti
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	15,65

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	15,65

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	15,65

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	15,65

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	15,65

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	15,65

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	15,65

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	15,65

	
	    25) Cappello tronco conico
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	57,69

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	65,23

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	73,08

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	79,22

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	84,03

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	88,21

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	98,54

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	117,13

	
	   26) Raccordo falde da 5° a 31° in alluminio
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	46,74
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	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	52,52

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	57,12

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	60,06

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	71,68

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	84,03

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	89,55

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	109,59

	
	   27) Raccordo falde da 31° a 45° in alluminio
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	53,04

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	60,06

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	69,63

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	81,34

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	89,55

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	104,07

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	115,84

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	141,25

	 
	   28) Raccordo falde piatte in alluminio
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	cad.
	56,55

	
	b) Diametro interno mm. 153
	cad.
	63,42

	
	c) Diametro interno mm. 180
	cad.
	69,62

	
	d) Diametro interno mm. 200
	cad.
	81,43

	
	e) Diametro interno mm. 230
	cad.
	92,34

	
	f) Diametro interno mm. 250
	cad.
	104,07

	
	g) Diametro interno mm. 300
	cad.
	115,84

	
	h) Diametro interno mm. 350
	cad.
	138,51

	
	   29) Supllemento per parete esterna in rame
	
	

	
	a) Diametro interno mm. 127
	%
	35 

	
	b) Diametro interno mm. 153
	%
	35

	
	c) Diametro interno mm. 180
	%
	35

	
	d) Diametro interno mm. 200
	%
	35

	
	e) Diametro interno mm. 230
	%
	35

	
	f) Diametro interno mm. 250
	%
	35

	
	g) Diametro interno mm. 300
	%
	35

	
	h) Diametro interno mm. 350
	%
	35

	
	 
	
	

	I-22-04
	Canna di conglomerato vibrocompresso a sezione interna quadrata o rettangolare, a parete semplice, o doppia con intercapedine, a sezione quadrata o rettangolare, con giunto ad incastro compresa ogni prestazione, forniture complementari ed opere provvisionali, formazione di fori, fornitura di malte di cemento, anelli, cravatte, sostegni entro vano predisposto nella muratura, od applicato all'esterno, escluse le chiusure ed incassettature.
	
	

	
	
	
	

	
	- a parete doppia con intercapedine, per fumo od esalazione
	
	

	
	a) semiperimetro interno cm. 30-40
	ml
	16,78

	
	b) idem semiperimetro interno cm. 40~60
	ml
	21,38

	
	c) semiperimetro interno cm. 60-80
	ml
	31,76

	
	d) idem semiperimetro interno cm. 80-100
	ml
	52,52

	
	e) semiperimetro interno cm. 100 -140
	ml
	61,46

	
	f) idem semiperimetro interno cm. 140-180
	ml
	84,80

	
	- a parete semplice ed a settori confluenti, tipo Shunt, per- esalazione
	
	

	
	g) a parete semplice misura interna. cm. 16x31-40 ad una immissione per piano
	ml
	13,32

	
	h) a parete semplice misura interna cm. 20-25x40 ad una immissione per piano
	ml
	15,65

	
	i) a parete semplice misura interna cm 24x55-33x55 a due immissione per piano
	ml
	21,95

	
	1) a doppia parete impermeabilizzata, con intercapedine, per scaldabagni a gas e impianti
	
	

	
	   autonomi, misure interne cm 24x48 circa
	ml
	22,57

	
	- a parete semplice greggia per scarico rifiuti solidi
	
	

	
	m) semiperimetro interno cm. 60-70
	ml
	18,44

	
	n) idem semiperimetro interno cm. 80
	ml
	20,81

	
	
	
	

	I-22-05
	Tubazioni di resina sintetica (cloruro di polivinile) di tipo pesante per fognature con giunti a manicotto e resistenti al calore oltre i 100 gradi, di diametro da cm. 8 a cm. 15, fornite e poste in opera con collante resinoso nei giunti, compreso pezzi speciali; ogni opera muraria 
	
	

	
	
	
	

	
	occorrente, nonché ogni onere e magistero per l’installazione a qualsiasi altezza.
	ml/cm
	0,67
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	I-22-06
	Fornitura e collocamento in opera di tubi di ghisa di seconda fusione di qualunque dimensione per discesa di acque bianche o di acque nere e simili incatramati a caldo internamente, con le giunzioni eseguite di canapa catramata e piombo fuso, collocati, di qualsiasi tipo, le cravatte di ferro e di sostegno a cerniera, i fori nelle murature e nella struttura per il collocamento delle grappe ed il passaggio delle tubazioni e tutte le opere murarie occorrenti, compresi nel prezzo tutti gli oneri derivanti dalla particolare posa in opera delle tubazioni nello spazio ristretto di cave di pilastri, gallerie, cunicoli, incavi e canne di qualsiasi specie, nonché la verniciatura a tre mani di olio di lino cotto boiacca e colori o con vernici sintetiche in tratti di conduttura in vista
	
	

	
	dall'esterno, compresa inoltre l'esecuzione della prova di tenuta idraulica di ogni colonna.
	Kg
	2,07

	
	
	
	

	I-22-07
	Pozzetto in cemento prefabbricato monoblocco o ad elementi per impianto elettrico
	
	

	
	 senza fondo; completo di chiusino pedonabile: con gli oneri di scavo rinterro ecc.
	
	

	
	a) dimensione. interna cm. 30x30x30
	cad.
	17,40

	
	b) dimensione. interna cm. 40x40x50 - 45x45x60
	cad.
	57,69

	
	c) solo anello dimensione interna cm. 30x30x30 ; 40x40x25 
	cad.
	21,95

	
	d) solo anello dimensione interna cm. 45x45x30 
	cad.
	26,03

	
	 
	
	

	I-22-08
	Fossa chiarificatrice (biologici) di liquami, tipo prefabbricato in cemento ad anelli  completa di fondo e di coperchio compreso scavo, rinterro e trasporto a discarica del materiale eccedente, formazione piano di posa in cls a q.li 1,5 di cemento R325 per metro cubo di impasto, spessore cm. 20, sigillatura anelli e condotti di entrata e di uscita, fornitura e posa di curva terminale al tubo di afflusso e quanto altro occorrente:
	
	

	
	
	
	

	
	a) Capacità litri 1700 per 10 persone 
	cad.
	374,84

	
	b) Capacità litri 3400 per 20 persone 
	cad.
	571,25

	
	c) Capacità litri 5 1 00 per 30 persone 
	cad.
	723,45

	
	d) Capacità litri 6200 per 40 persone 
	cad.
	833,72

	
	e) Capacità litri 7750 per 50 persone 
	cad.
	1055,95

	
	f) Capacità litri 9300 per 60 persone 
	cad.
	1123,09

	
	 
	
	

	I-22-09
	Fornitura in opera di pozzo perdente costituito da anelli prefabbricati in cemento  spessore 6-7 cm. h. cm. 50 compreso scavo sottofondo e rinfianchi, intasati con ghiaia grossa drenante, trasporto alle discariche del materiale di scavo eccedente, sistemazione dell'area circostante, compreso fornitura e posa di coperchio prefabbricato in cemento armato di tipo normale, sigillatura del coperchio e dei vari elementi e del tubo di entrata e quanto altro occorrente:
	
	

	
	
	
	

	
	a) Sezione circolare interno 8 cm. 80-100 
	ml
	132,99

	
	b) Sezione circolare interno 8 cm. 125 
	ml
	170,22

	
	c) Sezione circolare interno 8 cm. 150
	ml
	210,87

	
	d) Sezione circolare interno 8 cm. 250 
	ml
	305,95

	
	 
	
	

	I-22-10
	Vasca IMHOFF prefabbricata in cemento vibrato e pressato, composta da tre bacini: per le schiume, la sedimentazione e la digestione. Il tutto atto alla separazione e la mineralizzazione dei solidi sedimentali contenuti nelle acque di scarico, mediante processo anaerobico.
	
	

	
	
	
	

	
	a) per 6 persone
	cad.
	576,73

	
	b) per 12 persone
	cad.
	868,16
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