I-24  COMPONENTI DI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA

Le pareti di cls a faccia vista devono avere un'inerzia termica e un isolamento adeguati alla prevenzione della formazione di condensa nella parte interna.

Se come isolamento si prevede uno strato interno di materiale coibente, il peso dello strato esterno (parete in cls) non deve scendere al di sotto di Kg. 360.

Questo ad evitare che il riscaldamento della parete che non può disperdere calore verso l'interno, provochi movimenti eccessivi e conseguenti fessurazioni.

Nelle pareti di calcestruzzo a faccia vista bisogna aver cura che lo strato di ricoprimento delle armature sia sufficiente in particolare in corrispondenza delle staffe. Tale ricoprimento non deve essere inferiore a 25 mm. di spessore, e essere comunque di 5 mm. superiore alla massima frazione granulometrica del calcestruzzo.

Per prevenire la formazione di fessurazioni nelle superfici di calcestruzzo a faccia vista bisogna limitare al massimo i movimenti causati da fenomeni come ritiro, fluage, e sollecitazioni termiche.  Tale scopo si raggiunge attraverso la buona composizione granulometrica, la rapidità del getto, la disposizione delle armature la disposizione dei giunti di dilatazione, e l'uso di additivi fluidificanti e riduttori d'acqua.La larghezza della fessura non deve superare 0,2 mm. in generale, e 0, 1 mm. nel caso di condizioni climatiche favorevoli alla corrosione.La carbonatazione è considerata la causa principale del degrado del calcestruzzo.

Sotto l'influenza dell'ossido di carbonio presente nell'atmosfera, si forma il carbonato di calcio dall'ossido di calcio che si libera durante la presa del cemento.

L’ossido di calcio è responsabile dell'alta alcalinità del calcestruzzo, e quindi della protezione antiruggine del ferro d'armatura.

Attraverso la formazione del carbonato il valore del Ph si abbassa a circa nove, che pur rappresentando ancora un valore di alcalinità abbastanza alto non è più sufficiente a garantire la protezione anticorrosiva dell'armatura.

Con valori del Ph inferiori a 10 il ferro si può trasformare con l'acqua, che si trova in abbondanza nel calcestruzzo, e l'ossigeno in ossido di ferro, cioè ruggine.

Molto importante per la carbonatazione del calcestruzzo è la diffusione dell'ossido di carbonio nel calcestruzzo.  Per evitare la carbonatazione si dovrebbe isolare ermeticamente il calcestruzzo al fine di evitare anche l'accesso dell'ossido di carbonio.

I diversi sistemi protettivi superficiali sono basati sull'utilizzo di diversi tipi di pitture, e più precisamente:

- sistemi di pitture a base di legante inorganico;

- sistemi con pitture acriliche;

- sistemi con pitture viniliche;

- sistemi con pitture poliuretaniche;

- sistemi con pitture elastomeriche, capaci di resistere alla fessurazione.

IMPREGNAZIONI E PITTURE

Alle pareti in cls a faccia vista esposte alle precipitazioni atmosferiche dovrebbero applicarsi impregnazioni o pitture su superfici preliminarmente trattate con sostanze idrofughe.

Queste misure devono intendersi come protezione aggiuntiva che non esime dal fatto che ogni parete deve svolgere pienamente le sue funzioni anche senza impregnazione.

Se la superficie del muro presenta crepe, ogni impregnazione resta inefficace.

Malte e calcestruzzo da trattare con sostanze idrofughe devono presentare una sufficiente frazione di inerte fino.  Inoltre la superficie da trattare deve essere pulita, esente da efflorescenze, assorbente, asciutta e senza fessurazioni.

Eventuali fessure non devono superare la misura di 0,15 mm. e non devono aprirsi ulteriormente in seguito a processi di ritiro o sollecitazione termica degli strutturali.

La durata delle impregnazioni con resine siliconiche si aggira attorno ai 10- 15 anni a seconda del contenuto e della resistenza agli alcali del prodotto impregnante.  Pitture per facciate, invece, hanno una durata molto inferiore

(massimo 8 anni) per pitture in dispersione con legante resinoide, anche se applicate su fondo pretrattato con sostanze impregnanti.

Se l'esecuzione dei rispettivi lavori non avviene a regola d'arte, o il materiale impiegato non è idoneo per il fondo da trattare, la durata dei suddetti strati di protezione diminuisce notevolmente, l'effetto desiderato può essere anche 

del tutto annullato.

GIUNTI

La larghezza dei giunti che collegano elementi di calcestruzzo non deve essere inferiore a 15 mm.

La larghezza dei giunti non deve essere maggiore di 30-35 mm.  E’ inoltre opportuno farli rientrare leggermente nella facciata smussando gli spigoli delle pareti del giunto stesso.

La soluzione costruttiva del giunto a due livelli dà fondamentalmente maggiore garanzia di tenuta alle piogge e al vento, soprattutto quando le parti strutturali sono esposte a questi agenti in misura particolarmente forte (posizioni

 isolate - piogge battenti).

I giunti orizzontali degli elementi strutturali dovrebbero essere sempre giunti a gradino (con rialzo di almeno 100 mm.) oppure, in caso di collegamento con serramenti, giunti a battuta sufficientemente larga.

Nel fondo del giunto va inserito un materiale idoneo di riempimento (ad es. profilo  elastoplastico di spuma di poliestere o di polietilene) di forma rotonda e con struttura cellulare chiusa in superficie o un foglio di separazione.  

Bisogna controllare la posa in profondità per assicurarsi che la rimanente superficie di adesione garantisca uno spessore sufficiente dello strato di mastice.

Per proteggere i bordi dei giunti dalle sbavature di mastice, particolarmente in caso di giunto con spigoli non smussati, è bene ricoprire i bordi durante questa operazione (ad es. con nastri adesivi).

PREFABBRICATI

I prezzi si riferiscono ad opere compiute da imprese specializzate nel settore, già comprensivi di spese generali e utili e oneri per corresponsabilità e garanzia dell'impresa appaltatrice principale, e inoltre:

- comprendono:

1)la fornitura, il trasporto, il sollevamento e la posa normale per distanze di km 100 dalla produzione, e per superfici da mq. 600 ed oltre;

2) i getti e armature di completamente 

- escludono:

1)scavi, riempimenti;

2)opere di fondazione (cordoli, magroni, plinti gettati in opera  o prefabbricati)

3)impermeabilizzazione, coibentazione, caldane

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €.

 

	
	PREFABBRICATI IN CA PER USO INDUSTRIALE
	
	

	
	 
	
	

	I-24-01
	Pilastri in calcestruzzo armato vibrato a sezione quadrata dotati di spinotti di centraggio compreso ogni onere per armatura trasporto e posa in opera.
	
	

	
	
	
	

	
	1) per altezza utile fuori terra fino a m. 6,00 
	
	

	
	a) sez. cm. 50x50 
	ml
	105,05

	
	b) sez. cm. 60x60 
	ml
	122,45

	
	2) per altezza utile fuori terra da m. 6,01 a m. 8,00
	
	

	
	a) sez. cm. 50x50 
	ml
	105,05

	
	b) sez. cm. 60x60  
	ml
	122,45

	
	Misurazione: sulla effettiva lunghezza del pezzo. 
	
	

	
	
	
	

	I-24-02
	Maggiorazione ai prezzi esposti per:
	
	

	
	a) incremento armatura e formazione mensole per carroponte con portata max di 10 ton 
	%
	81

	
	b) pilastri per edifici multipiano (H max utile ai piani m. 4,00+4,00) 
	%
	20

	
	
	
	

	I-24-03
	Travi prefabbricate di copertura in cemento armato precompresso ad altezza variabile,   compreso ogni onere per armatura tesa ed inerte, trasporto e posa in opera
	
	

	
	
	
	

	
	1) per luci da m. 10,00 a m. 15,00 
	
	

	
	a) interesse m. 6,00
	ml
	110,63

	
	b) interesse m. 8,00 
	ml
	116,93

	
	c) interesse m. 10,00 
	ml
	122,45

	
	2) per luci da m. 15,01 a m. 20,00 
	
	

	
	a) interesse m. 6,00
	ml
	128,70

	 
	b) interesse m. 8,00 
	ml
	134,28

	
	c) interesse m. 10,00 
	ml
	146,11

	
	3) per luci da m. 20,01 a m. 25,00 
	
	

	
	a) interesse m. 6,00
	ml
	157,16

	 
	b) interesse m. 8,00 
	ml
	169,04

	
	c) interesse m. 10,00 
	ml
	175,29

	
	 
	
	

	I-24-04
	Travi prefabbricate di copertura in cemento armato precompresso ad altezza costante,  compreso ogni onere per armatura tesa ed inerte, trasporto e posa in opera.
	
	

	
	
	
	

	
	1) per luci da m. 10,00 a m. 15,00 <A4> 
	
	

	
	a) interesse m. 6,00 
	ml
	134,28

	
	b) interesse m. 8,00
	ml
	139,86

	
	c) interesse m. 10,00 
	ml
	154,47

	
	2) per luci da m. 15,01 a m. 20,00 
	
	

	
	a) interesse m. 6,00 
	ml
	175,29

	
	b) interesse m. 8,00
	ml
	186,39

	
	c) interesse m. 10,00 
	ml
	192,64

	
	 
	
	

	I-24-05
	Travi prefabbricate in cemento armato precompresso per impalcati intermedi con sezione a "T rovescio" o ad "L", lunghezza massima m. 10,00 compreso ogni onere per  armatura tesa ed inerte, trasporto e posa in opera.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	a) H m. 0,70 
	ml
	239,27

	
	b) H m. 0,80 
	ml
	256,63

	
	c) H m. 0,90
	ml
	279,61

	
	 
	
	

	I-24-06
	Travi di gronda in cemento armato precompresso con sezione ad "U” compreso ogni  onere per armatura tesa ed inerte, trasporto e posa in opera
	
	

	
	
	
	

	
	- per luci fino a m. 12,00
	ml
	61,20

	 
	 
	
	

	I-24-07
	Tegoli prefabbricati nervati in cemento armato precompresso con sezione trasversale a  pigreco, larghezza m. 2,00-2,40 compreso ogni onere per armatura tesa ed inerte, trasporto e posa in opera, dimensionati per sostenere i carichi totali (accidentali + permanenti) sotto riportati
	
	

	
	
	
	

	
	1) per luci fino a m. 6,00
	
	

	 
	a) per sovraccarico di 200 kg/mq 
	mq
	37,86

	
	b) per sovraccarico di 600 kg/mq 
	mq
	40,85

	
	c) per sovraccarico di 900 mg/mq 
	mq
	43,69

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €

	
	
	
	

	
	2) per luci fino da m. 6,01 a 8,00
	
	

	 
	a) per sovraccarico di 200 kg/mq 
	mq
	37,86

	 
	b) per sovraccarico di 600 kg/mq 
	mq
	40,85

	
	c) per sovraccarico di 900 mg/mq 
	mq
	44,88

	 
	3) per luci fino da m. 8,01 a 10,00 
	
	

	
	a) per sovraccarico di 200 kg/mq 
	mq
	40,85

	 
	b) per sovraccarico di 600 kg/mq 
	mq
	43,69

	
	c) per sovraccarico di 900 mg/mq 
	mq
	46,64

	
	 
	
	

	I-24-08
	Maggiorazione ai prezzi sopra esposti per strutture idonee in zona sismica
	
	

	
	a) per zona sismica S=6 
	%
	4

	
	b) per zona sismica S=9 
	%
	10

	
	c) per zona sismica S= 12 
	%
	15

	
	 
	
	

	I-24-09
	Pannelli di tamponamento ad orditura verticale della larghezza di m. 2,00 composti da  un corpo unico in calcestruzzo con interposto strato di materiale coibente. Finitura esterna da fondo cassero metallico, interna a frattazzo fine. Compreso ogni onere per armatura, trasporto, posa in opera e sigillatura esterna dei giunti
	
	

	
	
	
	

	
	a) per H max m. 9,00 sp. cm. 16 
	mq
	64,04

	
	b) per H max m. 12,00 sp. cm. 20 
	mq
	70,29

	
	 
	
	

	I-24-10
	Pannelli come al precedente n. I-24-09 = m. 2,00-2,50, ma ad orditura orizzontale
	
	

	
	a) L m. 8,00 sp. cm. 16 
	mq
	66,98

	
	b) L m. 10,00 sp. cm. 20 
	mq
	74,42

	
	 
	
	

	I-24-11
	Maggiorazione ai prezzi sopra esposti per
	
	

	
	a) finitura esterna in ghiaietto tondo e cemento grigio lavato 
	mq
	9,97

	
	b) finitura esterna in graniglia di marmo e cemento bianco lavato 
	mq
	12,29

	
	 
	
	

	I-24-12
	 Parapetti in cemento armato vibrato, per balconi, terrazze ecc. dello spessore fino a  cm. 12 finiti sulla faccia esterna da cassero metallico, e sulla faccia interna a frattazzo
	
	

	
	
	mq
	52,47

	
	 
	
	

	I-24-13
	Rampe scale prefabbricate, in c.a.v. classe R350, date in opera compreso gli eventuali  agganci alla struttura principale, e sigillature a malta di cemento in opera. Finitura superiore atta a ricevere il rivestimento, e intradosso perfettamente lisciato ottenuto da cassero speciale in 
	
	

	
	
	
	

	
	 modo da eliminare l'intonaco.
	mq
	133,71

	
	 
	
	

	I-24-14
	Pianerottoli prefabbricati in c.a.v., dati in opera compreso tutti gli oneri di posa,  aggancio alla struttura principale, e la sigillatura in opera con malta di sabbia e cemento
	
	

	
	
	mq
	110,63

	
	 
	
	

	I-24-15
	Trave prefabbricata autoportante reticolare tipo REP costituita da tondini di acciaio  dritti superiori ad alto limite di elasticità del tipo Fe 52 C UNI 7070/12, base in lamiera d'acciaio piana o nervata e reticolo di collegamento in profili o tondini di acciaio, date in opera con tutti gli oneri di montaggio, con tutti i ferri aggiuntivi risultanti di calcolo, in opera, escluso il getto di cls.
	
	

	
	
	
	

	
	1) per luci fino a ml 5 
	kg
	2,07

	 
	2) per luci da ml 5,01 a ml 10,00 
	kg
	2,27

	
	3) per luci da ml 10,01 a ml 14 
	kg
	2,48

	 
	4) per luci da ml 14,01 a ml 25,00 
	kg
	2,79

	
	5) per travi sagomate sovrapprezzo alle precedenti voci 
	%
	15

	
	 
	
	

	I-24-16
	Trave - cassero prefabbricata autoportante reticolare tipo ALFA, costituita da, base in lamiera d'acciaio grecata, profili superiori e reticoli di collegamento in profili pure di lamiera di acciaio grecata data in opera con tutti gli oneri di montaggio escluso l’armatura aggiuntiva e il getto di 
	
	

	
	
	
	

	
	 calcestruzzo.
	kg
	1,96

	
	
	
	

	I-24-17
	Trave prefabbricata autoportante reticolare (tipo TRA) per strutture in c.a., costituita da tondini in acciaio dritti superiori ad alto limite di elasticità del tipo Fe 52 C UNI 7070/12, staffe di collegamento elettrosaldate agli analoghi tondini in acciaio inferiori, i quali sono annegati in un fondello in cls. di spessore cm. 2,00, compreso tutti i ferri aggiuntivi risultanti da calcolo statico, in opera, escluso il getto di cls.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario € 

	
	
	
	

	
	-al kg. di acciaio effettivamente posto in opera.
	kg
	2,79

	
	 
	
	

	I-24-18
	Pilastro prefabbricato tubolare tipo BETA a sezione quadrata o rettangolare in lamiera  di acciaio Fe 510 C di diversi spessori, regolabile in altezza mediante flange in lamiera di acciaio
	
	

	
	
	
	

	 
	 o tondo Fe 510 C, con base e capitelli pure in lamiera di acciaio, armatura integrativa in tondo di acciaio per assicurare la continuità della struttura, dato in opera con tutti gli oneri di montaggio, escluso l'eventuale getto di calcestruzzo di riempimento
	
	

	
	1) per altezze libere fino a ml. 4,00 
	kg
	2,32

	
	2) per altezze libera da ml. 4,01 a ml. 8.00 
	kg
	2,84

	 
	3) per altezze libera oltre ml 8,00 
	kg
	3,31

	
	 
	
	

	I-24-19
	Plinto prefabbricato in cls vibrato, dotato di bicchiere per l'alloggiamento di pilastro prefabbricato, adeguatamente armato come da calcolo strutturale, compreso armatura, dato su magrone o sottoplinto di fondazione da parte a parte; si misura a metro cubo, senza la 
	
	

	
	
	
	

	
	detrazione del solo vuoto costituito dal bicchiere
	mc
	244,80

	
	
	
	

	I-24-20
	Solaio prefabbricato multifori, a doppia superficie piana, in c.a.p. per coperture di  capannoni industriali, o per solai di civile abitazione, dato in opera compreso il montaggio, compreso il 
	
	

	
	
	
	

	
	getto integrativo di cls, i collegamenti trasversali, l'eventuale caldana di cls in opera.
	
	

	
	- Per luci fino a ml. 6:
	
	

	
	1) per sovraccarichi accidentali 100 kg/mq.
	mq
	26,80

	
	2) per sovraccarichi accidentali 300 kg/mq. 
	mq
	27,63

	
	3) per sovraccarichi accidentali 500 kg/mq. 
	mq
	30,42

	
	4) per sovraccarichi accidentali 800 kg/mq.
	mq
	32,07

	
	- Per luci da 6,01 a ml. 8,00
	
	

	
	5) per sovraccarichi accidentali 100 k/mq.
	mq
	30,42

	
	6) per sovraccarichi accidentali 300 kg/mq. 
	mq
	31,45

	
	7) per sovraccarichi accidentali 500 kg/mq. 
	mq
	32,64

	
	8) per sovraccarichi accidentali 800 kg/mq.
	mq
	41,21

	
	- Per luci da 8,01 a ml. 10,00
	
	

	
	9) per sovraccarichi accidentali 100 kg/mq.
	mq
	44,88

	
	10) per sovraccarichi accidentali 300 kg/mq.
	mq
	47,82

	
	11) per sovraccarichi accidentali 500 kg/mq. 
	mq
	51,34

	
	12) per sovraccarichi accidentali 800 kg/mq.
	mq
	54,80

	
	
	
	

	I-24-21
	Fornitura, montaggio e posa in opera di pannelli tipo REIN a traliccio elettrosaldato  spaziale costituito di due piani di rete con maglia di cm. 6,3x6,3 filo di acciaio (82-3 mm. con Sn 4.400 kg/cmq. interposto strato coibente in poliuretano espanso avente densità non inferiore a 30 Kg/Mc, compreso gli oneri per realizzare lo scheletro di montaggio e le strisce di rete di collegamento fra i pannelli da entrambe le facce, escluso la spruzzatura dei pannelli e l'eventuale ferro di armatura suppletive, compreso altresì ogni altro onere e magistero.
	
	

	
	
	
	

	
	1) per spessore reti di 3 cm e strato coibente da 2 cm. 
	mq
	22,78

	
	2) per spessore reti di 5 cm e strato coibente da 2,5 cm.
	mq
	27,99

	
	3) per spessore reti di 7,5 cm e strato coibente da 4 cm.
	mq
	33,21

	
	4) per spessore reti di 10 cm e strato coibente da 4,5 cm.
	mq
	35,02

	
	5) per spessore reti di 12,5 cm e strato coibente da 5,5 cm. 
	mq
	39,04

	
	6) per spessore reti di 15 cm e strato coibente da 4 cm. 
	mq
	43,12

	
	- fornitura di pannelli come sopra, escluso la fornitura dello strato coibente
	
	

	
	7) per spessore reti di 3 cm
	mq
	15,24

	
	8) per spessore reti di 5 cm
	mq
	20,40

	
	9) per spessore reti di 7,5 cm 
	mq
	26,29

	
	10) per spessore reti di 10 cm 
	mq
	31,45

	
	11) per spessore reti di 12,5 cm
	mq
	35,02

	
	12) per spessore reti di 15 cm
	mq
	39,72

	
	
	
	

	I-24-22
	Spruzzatura di calcestruzzo, eseguito con idonee macchine a pressione, formato con  miscela di inerti di opportuna granulometria e dosato a q.li 5 di cemento tipo 325, anche a strati successivi, su superfici piane o curve, verticali o comunque inclinate, comprese impalcature, 
	
	

	
	
	
	

	
	ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare le superfici rasate al rustico.
	mq
	5,89

	
	
	
	

	I-24-23
	Sigillatura di giunti tra pannelli prefabbricati vibrati, sia in capannoni industriali, sia in
	
	

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €

	
	
	
	

	
	capannoni industriali, sia in tamponamenti di edifici civili, eseguita con sigillanti monocomponenti in cartuccia, o bicomponenti in fustini, poliuretanici o polisolfurici, comunque di fornitore noto e approvato dalla Direzione Lavori, previa spazzolatura e imprimitura con impregnate a solvente dei bordi del giunto stesso, compresa la fornitura in opera di preformato a forma cilindrica, per creare la terza parete (fondo giunto); esclusi i ponteggi.
	
	

	
	
	
	

	 
	1) fino a larghezza del giunto cm. 1,5 
	ml
	4,70

	
	2) oltre larghezza cm. 1,5 
	ml
	6,15

	
	 
	
	

	I-24-24
	Ripristino di giunti orizzontali tra pannelli prefabbricati fino a cm. 1,5 di larghezza e profondità, tramite le seguenti fasi compensate separatamente. 
	
	

	
	
	
	

	
	1) apertura del giunto con esportazione del materiale contenuto, e ripristino dei bordi e spigoli secondo i profili originari: 
	
	

	
	- mediante malta additivata con prodotti acrilici all’acqua nel caso di semplice regolarizzazione; 
	
	

	
	- mediante malte epossidiche o malta cementizia premiscelata reoplastica a ritiro compensato del tipo colabile o tixotropica a seconda del caso per ripristino massicci, previo trattamento dei 
	
	

	
	 ferri affioranti mediante fosforo passivante.
	ml
	5,01

	
	2) imprimitura con resina acrilica in solvente, inserimento nel fondo giunto di un profilo cilindrico elastoplastico di spuma di poliestere o polietilene con struttura cellulare chiusa in superficie.  Segue l'applicazione a spruzzo in pressione di prodotti elastomerici o fluoguaina per impermeabilizzare le pareti inferiori e superiori dei giunti fino a comprendere il dente del pannello inferiore.  Previsione all'incrocio coi giunto verticali di tamponi per un tratto di circa 10 cm. posti a sinistra e a destra del giunto verticale in materiale sigillante poliuretanico, atti ad 
	
	

	
	 evitare il convogliamento dell'acqua di infiltrazione dai giunti verticali.
	ml
	5,32

	
	
	
	

	I-24-25
	Ripristino di giunti orizzontali tra pannelli prefabbricati fino a cm. 1,5 di larghezza e
	
	

	
	profondità, tramite le seguenti fasi compensate separatamente: 
	
	

	
	1) apertura del giunto con asportazione del materiale contenuto, e ripristino dei bordi e spigoli secondo i profili originari: 
	
	

	
	- mediante malta additivata con prodotti acrilici all'acqua nel caso di semplice regolarizzazione;
	
	

	 
	- mediante malte epossidiche o malta cementizia premiscelata reoplastica a ritiro compensato del tipo colabile o tixotropica a seconda del caso per nel caso di punti necessitanti di ripristini 
	
	

	
	 massicci, previo trattamento dei ferri affioranti mediante fosforo passivante
	ml
	4,70

	
	2) imprimitura con resina acrilica in solvente, inserimento nel fondo giunto di un profilo cilindrico elastoplastico di spuma di poliestere o polietilene con struttura cellulare chiusa in superficie.  Segue l'applicazione a spruzzo in pressione di prodotti elastomerici o fluoguaina per impermeabilizzare le pareti inferiori e superiori dei giunti fino a comprendere il dente del pannello inferiore.  Previsione all'incrocio coi giunti verticali di tamponi per un tratto di circa 10 cm. posti a sinistra e a destra del giunto verticale in materiale sigillante poliuretanico, atti ad 
	
	

	
	evitare il convogliamento dell'acqua di infiltrazione dai giunti verticali.
	ml
	5,32

	
	 
	
	

	I-24-26
	Ripristino di giunti orizzontali oltre cm. 1,5 di larghezza e profondità, tutto come alla  voce precedente.
	
	

	
	
	
	

	
	1) apertura, pulizia e ripristino pareti giunto
	ml
	5,58

	
	2) applicazione a spruzzo in pressione di prodotto a base elastomerica o fluoguaina previa 
	
	

	
	    imprimitura e posa di fondo giunto
	ml
	6,46

	
	 
	
	

	I-24-27
	Creazione di smusso degli spigoli che delimitano il giunto, in caso questi spigoli siano  vivi, o la superficie dello spigolo sia irregolare. Lo smusso perfettamente regolare deve avere una larghezza e una profondità di almeno 10 mm. 
	
	

	
	
	
	

	
	
	ml
	1,81

	
	 
	
	

	I-24-28
	Ripristino di giunto verticale tra pannelli prefabbricati, con larghezza inferiore a cm.  1,5 tramite le seguenti fasi compensate a parte: 
	
	

	
	
	
	

	
	1) apertura, pulizia e ripristino pareti giunto, come al punto I-24-25 
	ml
	4,39

	
	2) applicazione fondo giunto in poliestere o polietilene espanso a cellule chiuse in superficie, trattamento delle pareti con primer in resina acrilica in solvente, per migliorare l'aderenza del sigillante. Dovrà essere assicurata una interruzione all'incrocio con il giunto orizzontale l'inserimento di un tubicino di aerazione della canaletta di decompressione retrostante la 
	
	

	
	sigillatura.
	ml
	6,15

	
	 
	
	

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €

	
	
	
	

	I-24-29
	Ripristino di giunto verticale oltre cm. 1,5 di larghezza e profondità
	
	

	
	1) apertura e ricostruzione pareti del giunto 
	
	

	
	2) applicazione fondo giunto in polietilene a cellule chiuse, trattamento delle tre pareti in boiacca di cemento additivata con primer acrilico. Dopo l'avvenuta essiccazione della boiacca, applicazione a pennello di una fluoguaina elastomerica armata con velo vetro o con rete di  fibra di vetro.  Inserimento di guarnizione preformata di idonea sezione a base di gomme sintetiche antinvecchiamento, fornite in opera in un unico pezzo per ciascun interpiano e sovrapponentesi a tegola per uno o due centimetri sulla guarnizione sottostante in 
	ml
	3,56

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	corrispondenza dell'incrocio con il giunto orizzontale. 
	ml
	11,10

	
	 
	
	

	I-24-30
	Cassonetto per avvolgibili termo isolante con forma ad U rovescio, in poliuretano, polistirolo espansa ad alta densità, o altri materiali isolanti con coefficiente globale di trasmissione K inferiore a 0,75 W/mq. k corredato di tutti gli accessori per il perfetto collegamento alla struttura muraria, all'intonacatura della faccia esterna, di spessore congruente, con questa, curando altresì il prevenirsi di cavillature con gli elementi murari circostanti:
	
	

	
	
	
	

	
	1) larghezza cm. 24 
	ml
	44,21

	
	2) larghezza cm. 30 
	ml
	47,82

	
	3) larghezza cm. 36 
	ml
	51,34

	
	
	
	

	I-24-31
	Blocco finestra termoisolante completo di : 
	
	

	
	- cassonetto in poliuretano completo di accessori; 
	
	

	
	- avvolgibili in PVC; 
	
	

	
	- spalle e sottobancale in poliuretano;
	
	

	
	- profili in alluminio brunito; 
	
	

	
	- bancale esterno in alluminio; 
	
	

	
	- cassette avvolgitore con piastre; 
	
	

	
	- serramento 56 per 85 con vetro camera 3.12.3 completo di guarnizioni, gocciolatoio, 
	
	

	
	  ferramenta e verniciatura tinta o naturale; 
	
	

	
	- rivestimento spalle e celino; 
	
	

	
	- bancale interno. 
	mq
	296,96

	
	1) In legno Douglas
	mq
	314,37

	
	 
	
	

	I-24-32
	Parete divisoria costituita da due strutture portanti parallele in acciaio, ciascuna della   larghezza mm. 75, e da n. cinque lastre di gesso rinforzato, due dello spessore mm. 13, due spessore mm. 10 avvitate due per ogni lato sulla struttura portante, la quinta lastra spessore mm. 10 inserita tra le due strutture portanti, in modo da avere una parete dello spessore totale 
	
	

	
	
	
	

	
	cm. 22. Compresa la stuccatura completa dei giunti
	mq
	40,85

	
	1) sovrapprezzo per la versione antincendio, ottenuta montando due lastre da mm 13 di 
	
	

	
	    spessore per ogni lato della parete
	mq
	3,56

	
	2) Per pareti di grande altezza (fino a ml. 8,50) le due strutture verranno collegate con strisce di 
	
	

	
	    lastre di cartongesso a distanza cm. 80-100 tipo calastrelli, per l'irrigidimento di tutta la
	
	

	 
	     struttura. Sovrapprezzo per i calastrelli, al mq. di parete
	mq
	1,45

	
	 
	
	

	I-24-33
	Intonaco a secco su superfici di cls con lastre di cartongesso tipo Placo spessore mm. 10, incollate e livellate tramite battitura con staggia rigida, con plots di malta adesiva di gesso posti 
	
	

	
	
	
	

	
	ad interesse di 30/40 cm. giunti a vista totalmente rasati.
	mq
	9,97
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