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	II-02 INTERVENTI SU SOLAI, CORDOLI PIATTABANDE
	
	

	
	 
	
	

	II-02-01
	Irrigidimento di solai in legno mediante strato di calcestruzzo, gettato sul  tavolato esistente, dello spessore di cm. 4, armato con rete elettrosaldata del diametro 4, maglia cm. 15x 15, fissato con chiodi forgiati penetranti nelle travi, compresa la puntellazione in mezzeria delle travi, collegato ad un cordolo perimetrale nella muratura da pagarsi a parte.
	
	

	
	
	mq
	11,26

	
	
	
	

	
	 
	
	

	II-02-02
	Formazione di cordolo in calcestruzzo armato, ad incasso in muratura esistente di  qualsiasi natura per solai latero-cernentizi esistenti o di nuova costruzione compresi la formazione della traccia, le morsature passanti a coda di rondine disposte ad interesse massimo di 2-2,5 m1, armate con barre (14 e staffe ( 6 e sezione media con base pari a 20-30 cm di altezza pari a quella del cordolo; quest'ultimo, di altezza pari a circa 1,5 volte quella del solaio, sarà armato con almeno 6 barre ((min = 14) e staffe ( 8/15-25 cm. Il tutto in opera compreso i casseri, gli additivi, l'armatura metallica, il collegamento di quest'ultima all'armatura del solaio esistente, il cui eventuale puntellamento verrà compensato a parte, ed ogni altro onere e magistero, quale quello della ripresa di intonaco sulle zone di murature ove verranno realizzate le ammorsature.
	
	

	
	
	ml
	73,75

	
	
	
	

	
	
	
	

	II-02-03
	Sostituzione di tavellonato mediante fornitura e posa in opera di parti di tavellonato in laterizio 

su orditura in ferro o in legno compreso la malta e il sovrastante massetto con tutti gli oneri e i magisteri, escluso lo smantellamento.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	a) con tavelloni dello spessore fino a cm. 4. 
	mq
	10,12

	
	b) con tavelloni dello spessore superiore a cm. 4. 
	mq
	10,69

	
	 
	
	

	
	
	
	

	II-02-04
	Cordolo di sottotetto, eseguito in getto di cls. armato, esteso a tutto lo  spessore della muratura, di altezza minima di cm. 20, armato con 4 tondi diam. 16 e staffe diam. 8 ad interesse di cm. 25, compresa la fornitura e l'applicazione di lame metalliche del peso di circa kg 0,400 cadauna, annegate nel getto per l'ancoraggio della grossa orditura del tetto, compresi i casseri, la demolizione della muratura esistente, tutte le puntellazioni necessarie a sostenere la copertura e l'onere della esecuzione a campioni, compreso il ferro d'armatura.
	
	

	
	
	mc
	490,58

	
	
	
	

	
	
	
	

	II-02-05
	Sostituzione di architravi e piattabande di qualsiasi forma, dimensione e materiale (pietrame, mattoni, legno, ferro, c.a., ecc.) compresa demolizione eseguita a mano o con mezzo meccanico, posa di teloni, ed ogni altro provvedimento necessario per non arrecare danni ad opere non interessate al ripristino, pulizia generale delle superfici interessate, formazione della nuova architrave con getto di calcestruzzo, escluso dal prezzo il prezzo dell'armatura da collocare secondo indicazioni della Direzione Lavori, compreso armo, disarmo e tutti gli oneri 
	
	

	
	
	
	

	
	e modalità di esecuzione.
	mc
	652,39

	
	 
	
	

	II-02-06
	Sovrapprezzo per solai da inserire all'interno di fabbricati da ristrutturare,  escluso il caso dei solai posati a cielo aperto.
	
	

	
	
	mq
	2,69
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