	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario  €

 

	
	III-05-CONTATORI,RUBINETTI,SIFONI
	
	

	 
	 
	
	

	III-05-01
	Fornitura e posa in opera di contatore d'acqua a lettura diretta con contenitore in ottone, fornito e posto in opera raccordi compreso ogni opera muraria.
	
	

	
	
	
	

	
	a) attacchi del diametro da 1/2" a 3/4"
	cad.
	34,60

	
	b) attacchi del diametro da 1 a 1"1/4
	cad.
	46,74

	
	c) attacchi del diametro da 1"1/2
	cad.
	59,55

	
	
	
	

	III-05-02
	Fornitura e posa in opera di rubinetti di arresto o di intercettazione in ottone grezzo di tipo normale o con portagomma, compresi i materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte
	
	

	
	
	
	

	
	a) diametro interno mm 10 (3/8")
	cad.
	19,52

	
	b) diametro interno mm 15 (1/2")
	cad.
	21,43

	
	c) diametro interno mm 20 (3/4”)
	cad.
	23,40

	
	d) diametro interno mm 25 (1")
	cad.
	25,15

	
	
	
	

	III-05-03
	Fornitura e posa in opera di rubinetti di arresto o di intercettazione in ottone da incasso con cappuccio cromato tipo pesante, compresi i materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte:
	
	

	
	
	
	

	
	a) diametro interno mm 10 (3/8")
	cad.
	16,89

	
	b) diametro interno mm 15 (1/2")
	cad.
	17,82

	
	c) diametro interno mm 20 (3/4")
	cad.
	19,11

	
	d) diametro interno mm 25 (1")
	cad.
	20,40

	
	
	
	

	III-05-04
	Fornitura e posa in opera di bocca di lavaggio e di innaffiamento costituita da un rubinetto cromato del tipo a chiave asportabile con le estremità a manicotto per il collegamento con il tubo di adduzione e l'altra filettata esternamente, compresi materiali ed ogni altro onere e 
	
	

	
	
	
	

	
	magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	cad.
	22,62

	
	
	
	

	III-05-05
	Fornitura e posa in opera di sifone a pavimento in piombo o in polietilene densità, spessore
	
	

	
	altezza di 10 o 16 cm circa, con coperchio a vite in ottone cromato, anche a griglia, con
	
	

	
	chiusura idraulica, compresa ogni opera muraria.
	
	

	
	a) di diametro 10 cm.
	cad.
	41,78

	
	b) di diametro 12 cm
	cad
	53,71

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


PAGE  
197

