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	III-06- TUBAZIONI
	
	

	 
	 
	
	

	III-06-01
	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato tipo Mannesmann, avente caratteristiche
	
	

	 
	qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNI 8863, serie leggera, entro cavedi o in 
	
	

	
	 traccia o su staffaggi.
	
	

	
	a) DN 10 
	kg.
	7,90

	
	b) DN 15
	kg.
	7,95

	 
	c) DN 20 
	kg.
	8,01

	
	d) DN 25 
	kg.
	6,46

	
	e) DN 32 
	kg.
	6,51

	
	f) DN 40
	kg.
	6,46

	 
	g) DN 50 
	kg.
	5,78

	
	h) DN 65 
	kg.
	5,42

	
	i) DN 80 
	kg.
	5,78

	
	l) DN 100
	kg.
	5,22

	
	 
	
	

	III-06-02
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame coibentato
	
	

	
	a) diametro esterno mm. 10xl 
	m.
	2,48

	
	b) diametro esterno mm. 12x 1
	m.
	2,89

	
	c) diametro esterno mm. 14xl 
	m.
	3,46

	
	d) diametro esterno mm. 16x 1 
	m.
	3,93

	
	e) diametro esterno mm. 18x 1 
	m.
	4,75

	
	
	
	

	III-06-03
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame con rivestimento in guaina di PVC
	
	

	
	a) diametro esterno mm. 10xl 
	m.
	2,43

	
	b) diametro esterno mm. 12xl 
	m.
	2,79

	
	c) diametro esterno mm. 14x1
	m.
	3,31

	
	d) diametro esterno mm. 16xl
	m.
	3,82

	
	e) diametro esterno mm. 18x1 
	m.
	4,60

	
	 
	
	

	III-06-04
	Fornitura e posa in opera dì tubazione in polietilene ad alta densità per scarichi fognanti di colore nero, con giunzioni saldate a caldo con apparecchiatura appropriata, compresi gli ancoraggi ai muri con grappe in ferro zincato, gli sfridi, i tagli a misura, le prove idrauliche prescritte in capitolato.  L’acqua necessaria, la pulizia, disinfezione e le opere murarie per apertura e lavaggio, comprese chiusura di tracce e la formazione dei fori, ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte.  I pezzi speciali sono conteggiati con una lunghezza equivalente da aggiungere a quella reale di pari diametro.
	
	

	
	
	
	

	
	a) diametro esterno 25 
	m.
	8,06

	
	b) diametro esterno 32 
	m.
	8,57

	
	c) diametro esterno 40
	m.
	9,35

	
	d) diametro esterno 50 
	m.
	10,23

	
	e) diametro esterno 63 
	m.
	12,03

	
	f) diametro esterno 75
	m.
	16,17

	
	g) diametro esterno 90 
	m.
	18,75

	
	h) diametro esterno 110 
	m.
	23,24

	
	
	
	

	III-06-05
	Tubi in PVC rigido per scarichi posate sottotraccia all'interno dei fabbricati dotato di marchio Il P attestante la conformità alle norme UNI 7443/75, con giunti a cordone e bicchiere incollati con resine, compresi gli ancoraggi ai muri con grappe in ferro zincato, i sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei materiali, ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano d'appoggio, prove necessaria, idrauliche prescritte in capitolo, l'acqua la pulizia, disinfezione e lavaggio, comprese le opere murarie per apertura chiusura di tracce e la formazione dei fori, ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
	
	

	
	
	
	

	
	a) diametro esterno 40
	m.
	7,49

	
	b) diametro esterno 50 
	m.
	7,75

	
	c) diametro esterno 63 
	m.
	8,37

	
	d) diametro esterno 75
	m.
	10,38

	
	e) diametro esterno 90 
	m.
	13,17

	
	f) diametro esterno 110 
	m.
	15,29
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	III-06-06
	Tubazioni in polipropilene, rispondenti alle prescrizioni della  Circolare n.102 del 2/12/1978 del Ministero della Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate, comprensive di pezzi speciali, materiale per saldature, le opere murarie per apertura e chiusura di tracce e la formazione dei fori che saranno conteggiate a parte, compresi i sfridi, i tagli, ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte:
	
	

	
	
	
	

	
	a) diametro esterno 40
	m.
	9,30

	 
	b) diametro esterno 50 
	m.
	10,48

	
	c) diametro esterno 63 
	m.
	11,05

	
	d) diametro esterno 75 
	m.
	12,55

	
	e) diametro esterno 90
	m.
	16,11

	
	f) diametro esterno 110
	m. 
	19,42

	
	 
	
	

	III-06-07
	Fornitura e posa in opera di rivestimento insonorizzante da applicare sulle condotte di scarico, per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo di mm. 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a Kg/mq 3.5, Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire e comprende anche il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale 
	
	

	
	
	
	

	
	filo di ferro e nastro adesivo e le eventuali opere murarie.
	mq.
	32,33
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