	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario  €

 

	
	III-07-APPARECCHI IGIENICO-SANITARI PER DISABILI
	
	

	 
	 
	
	

	III-07-01
	Lavabo a mensola  dim.700x570 mm., per disabili in porcellana vetrificata (vitreus-china), colore bianco, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per i gomiti, spartiacque antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di miscelatore monocomando a leva con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, mensole del tipo fisso con fissaggio a parete:
	
	

	
	- solo fornitura
	Cad.
	369,00

	
	a) idem c.s. ma con mensole reclinabili meccanicamente per mezzo di manopole
	Cad.
	598,00

	
	b) idem c.s. ma con mensole reclinabili pneumaticamente
	Cad.
	912,00

	
	c) idem c.s. ma con mensole reclinabili elettricamente con sistema di inclinazione frontale da 0
	
	

	
	 A 110 mm., comando a pulsanti, alimentazione elettrica 24 V
	Cad.
	1.762,00

	
	d) idem c.s. ma sollevabile elettricamente con sistema di spostamento alto-basso da 0 a 200 
	
	

	
	mm., comando a pulsanti, alimentazione elettrica a 24 V
	Cad.
	1.762,00

	
	e) sovrapprezzo agli elementi sopra descritti per posa in opera
	%.
	70

	
	
	
	

	III-07-02
	Wc-Bidet con catino allungato ed apertura anteriore per introduzione boccetta, per disabili, in porcellana vetrificata (vitreus-china), colore bianco,tipo sospeso, sifone incorporato, lunghezza 750 mm. Completo di cassetta di scarico a zaino in ceramica che garantisce il risciacquo completo con solo 7 l. di acqua, batteria e comando di scarico tipo agevolato, con pulsante sopra la cassetta, completo di miscelatore termostatico da esterno, boccetta flessibile e supporto a muro, copribordo in polipropilene
	 
	

	
	- solo fornitura
	Cad.
	918,00

	 
	a) idem c.s. ma del tipo a pavimento
	Cad.
	746,00

	 
	b) Kit di comando a distanza del tipo pneumatico per scarico wc
	Cad
	25,00

	 
	c) sovrapprezzo agli elementi sopra descritti (escluso b) per posa in opera
	%
	70

	 
	
	 
	 

	III-07-03
	Piatto doccia per disabili, accessibile, in metacrilato dim.900x900 mm., colore bianco, per installazione a filo pavimento, con flange di impermeabilizzazione, completo di sedile ribaltabile completo di piastre a parete, maniglione combinato per doccia
	
	

	
	- solo fornitura
	Cad.
	700,00

	
	a) sovrapprezzo per posa in opera
	%
	40

	
	
	 
	

	III-07-04
	Arredo completo per bagno disabili, idoneo per ambiente di misura minima 180x180 cm. Composto da:
	
	

	 
	a) corrimano con inserto fotolumescente iniziale,finale e ad ogni attacco di sostegno diametro esterno 35 mm. – lunghezza cm.170
	
	

	
	b) maniglione di sostegno a muro del tipo ribaltabile per WC, bidet etc., diametro esterno mm.
	
	

	
	35 completo di portarotoli
	
	

	
	c) maniglione combinato ( orizzontale: mm.485 e verticale : mm.525 ) diametro esterno mm.
	
	

	
	35
	
	

	
	Compresa la posa in opera, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative
	
	

	
	Guarnizioni, e quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte
	Cad.
	667,00
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