	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €

 

	
	IX-03 OPERE  MURARIE
	
	

	 
	 
	
	

	IX-03-01
	Calcestruzzo cementizio della classe Rck 150 per fondazioni di qualunque spessore,  sottofondazione, sottofondi e opere similari non armate, a qualunque profondità compreso tutte le opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte 
	
	

	
	
	
	

	
	esclusa eventuali casseforme.
	mc.
	47,26

	
	
	
	

	IX-03-02
	Calcestruzzo cementizio della classe Rck 200 per muri di sostegno, fondazioni, sottoplinti e simili per opere similari non armate, di qualunque spessore, eseguito all'asciutto a qualunque profondità od altezza, tutto compreso come al numero precedente, esclusa eventuali 
	
	

	
	
	
	

	
	casseforme.
	mc.
	55,11

	
	
	
	

	IX-03-03
	Calcestruzzo cementizio della classe Rck 250 per strutture armate anche aggettanti di qualunque forma, natura o volume comunque sagomate ed a qualunque altezza o profondità, compreso nel prezzo il compenso per ogni opera provvisionale occorrente o i ponti di servizio, per qualsiasi luce ed altezza compreso anche la sbruffatura di cemento e rena da applicarsi su tutte le superfici da intonacare e su quelle che comunque dovessero rivestirsi di murature, ogni e qualsiasi altro onere, compreso anche quello della vibratura meccanica, la fattura dei fori e tracce da eseguirsi durante e dopo il getto per il passaggio di condutture e tubazioni di qualsiasi tipo e successive suggellature, escluso il ferro delle armature e le casseforme: 
	
	

	
	
	
	

	
	a) per strutture in fondazione
	mc.
	57,69

	
	b) per strutture in elevazione (pilastri, travi, scale e simili).
	mc.
	68,22

	
	
	
	

	IX-03-04
	Calcestruzzo cementizio della classe Rck 300 per strutture armate compreso gli oneri del 
	
	

	
	numero precedente.
	
	

	
	a) per strutture in fondazione.
	mc.
	68,22

	
	b) per strutture in elevazione.
	mc.
	79,22

	
	 
	
	

	IX-03-05
	Casseforme metalliche o in legname, di qualunque forma e per qualsiasi struttura, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento.
	
	

	
	
	
	

	
	Per muri di sostegno a pareti armate in fondazione o in elevazione.
	mq.
	11,62

	
	 
	
	

	IX-03-06
	Sovrapprezzo alla voce precedente per esecuzione di casseformi autoportanti nei serbatoi in calcestruzzo armato o non, eseguite senza l'ancoraggio nel getto di filo di ferro passante, 
	
	

	
	
	
	

	
	compreso l'onere della armatura portante di qualsiasi tipo e dimensione.
	mq.
	4,49

	
	 
	
	

	IX-03-07
	Bauletto di calcestruzzo vibrato della classe R. 200, dato in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e le forme occorrenti:
	
	

	
	
	
	

	
	a) di altezza fino a cm. 8
	mq.
	13,22

	
	b) di altezza oltre cm. 8 e fino a cm. 10 
	mq.
	16,58

	
	c) di altezza oltre cm. 10 e fino a cm. 13
	mq.
	16,58

	
	
	
	

	IX-03-08
	Riempimento con ciottoli di fiume o scapoli di pietrame, sistemato a mano.
	mc.
	12,65

	
	 
	
	

	IX-03-09
	Impasto per formazione boiacca di aggancio su parete di calcestruzzo e riprese di getti preventivamente bagnata a rifiuto eseguita per la preparazione di parete delle vasche a serbatoio a ricevere intonaco idrofugato, impasto costituito da soluzione chimica in ragione di kg. 1,09 per mq. 4,00, acqua in ragione di 1 litro e kg. 2,80 di cemento Portland 425 sempre per mq. 4,00, boiacca da applicarsi una sola volta con pennellene o spazzolane a setole dure su superfici verticali ed orizzontali, piane o curve a qualsiasi altezza o profondità compreso la fornitura dei materiali, la mano d'opera, l'onere dei ponteggi e quant'altro occorre per dare 
	
	

	
	
	
	

	
	l'opera finita a perfetta regola d'arte.
	mq.
	3,20

	
	 
	
	

	IX-03-10
	Intonaco idrofugato per pareti di vasche o serbatoi in malta cementizia a doppio strato di cui il primo dello spessore di mm. 10 ed il secondo di mm. da 20 a.25, confezionato con malta cementizia formata da inerti perfettamente lavati con granulometria di pezzatura massima mm. 8 e q.li. 4.00 di cemento tipo Portland 425 per me. e kg. 25 di prodotti chimico idrofugo ed aggiunta di lt. 200 d'acqua sempre per metro cubo di malta confezionata. Compreso l'onere dei ponteggi e quant'altro occorre per dare l'intonaco finito a perfetta regola d'arte.
	
	

	
	
	
	

	
	Al metro quadrato di superficie intonacata
	mq.
	14,77
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	IX-03-11
	Lisciatura impermeabilizzante per il trattamento idrorepellente della superficie su calcestruzzo
	
	

	
	a vista o su pareti intonacate con materiali idonei consentiti per il contatto con acque potabili
	
	

	
	nella quantità e spessore occorrente per creare uno strato impermeabile su pareti verticali ed orizzontali, piane o curve, a qualsiasi altezza e profondità compreso la fornitura dei materiali, la mano d'opera, l'onere dei ponteggi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta. 
	
	

	
	 regola d'arte
	mq.
	10,79

	
	 
	
	

	IX-03-12
	Attraversamenti stradali, ferroviari, e sottopassi in genere di opere d'arte, eseguiti mediante l'uso di macchine spingitubo compreso le perforazioni e lo scavo delle materie di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina, eseguito con qualsiasi mezzo, anche a mano:
	
	

	
	
	
	

	
	a) con l'infissione di tubo - camicia in acciaio di qualsiasi diametro compreso:

- taglio di tubi;

- saldatura elettrica dei giunti;

- l'onere per la posa della condotta idrica all'interno del tubo - camicia, la posa dei collari distanziatori e dei tappi di chiusura all'estremità;

- fornitura del tubo - camicia dello spessore definito dalla Amministrazione interessata o comunque derivante dal calcolo approvato dal D.L.;

- scavo delle nicchie e la costruzione dei muri di spinta, la demolizione degli stessi, e lavori ultimati, il rinterro delle fosse ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;


	
	

	
	- per centimetro di diametro e per metro lineare.
	ml/cm.
	12,65

	
	b) con l'infissione di manufatti monolitici scatolari in cemento armato di qualunque forma e dimensione, compreso:

- fornitura del manufatto secondo le direzioni derivanti dal calcolo approvato dalla Direzione Lavori e delle disposizioni delle Amministrazioni interessate;

- l'esecuzione dei giunti ed i maggiori oneri per l'ancoraggio delle condotte all'interno del manufatto;

- al metro quadrato di sezione esterna del manufatto, per metro lineare di strutture complete in  
	
	

	
	opera. 
	mq/ml
	682,14

	
	 
	
	

	IX-03-13
	Fornitura e posa in opera di canale autoportante in c.a. vibrato non inferiore a ml.. 5 e pensilità

fino a m. 1.50, in opera compreso armatura in ferro tondo acciaioso, sella coprigiunto, il giunto finito ed il relativo materiale di sostegno, supporti e basamenti, i materiali e gli oneri per i collegamenti dei suddetti elementi, il calcestruzzo dosato a ql. 2.00 per la livellazione del piano di fondazione dello spessore di cm. 10, il montaggio delle tratte pensili e lo scavo in terre, sia di sbancamento che per far luogo alla sede dei canali, l'uso delle casseforme metalliche, l'estirpazione di erbe, radici e taglio di alberi, la lisciatura con spolvero di cemento in ragione di kg. 5 per mq., la formazione di due banchine laterali da ml.. 0.50 cadauna e la sistemazione delle scarpate con pendenza 1/1, la formazione delle curve e gli eventuali pezzi speciali ed ogni altro onere per dare la canalizzazione funzionante, misurata secondo l'asse sia in rettilineo che in curva, il tutto avente forma, dimensione e struttura indicate nel progetto e rispondenti alle 
	
	

	
	
	
	

	
	norme di capitolato.
	ml.
	47,26

	
	
	
	

	IX-03-14
	Idem come sopra del tipo 150 "cassa". 
	ml.
	57,17

	
	 
	
	

	IX-03-15
	Fornitura e posa in opera di incastri prefabbricati per diramazioni o bocchette semplici 
	
	

	
	o doppie, compreso armature in ferro, sella coprigiunto, il giunto finito ed il relativo materiale di sostegno supporti e basamenti, il calcestruzzo dosato a ql. 2.00 per la livellazione del piano di posa dello spessore di cm. 10, il montaggio per pensilità fino a mt. 1,50, compreso lo scavo, l'uso delle casseforme metalliche, l'estirpazione di erbe e radici, taglio di alberi, la vibrazione meccanica, la lisciatura con spolvero di cemento in ragione di kg. 5 per mq., i gargami muniti di organi di chiusura, le paratoie in ferro zincato ed i collegamenti dei sopra menzionati elementi; il tutto a perfetta regola d'arte
	
	

	
	a) per canali tipo 70 «Cassa»
	cad.
	94,41

	
	b)per canali tipo 150 «Cassa»
	cad.
	126,17
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	IX-03-16
	Costo di ml. 1.00 di demolizione di canale esistente del tipo "D" e del tipo «70 Cassa,> compreso lo scavo per lo scoprimento delle canalette, il disfacimento dei giunti, compreso il magistero per il distacco dei manufatti, la demolizione dei manufatti di qualsiasi tipo armati e
	
	

	 
	carico e previo benestare della Direzione Lavori. 
	ml.
	1,39

	
	
	
	

	IX-03-17
	Costo di ml.. 1 di demolizione di canale esistente del tipo A, B e C e del tipo 150-200 e 280  «Cassa,> compreso lo scavo per lo scoprimento delle canalette, il disfacimento dei giunti, compreso il magistero per il distacco dei manufatti, la demolizione dei manufatti di qualsiasi tipo armati o non armati (pozzetti, curve, sifoni, salti, bocchette, manufatti speciali, ecc.) lungo il canale, l'estrazione dei supporti e piastre di basamento, il carico trasporto e scarico e l'accatastamento dei materiali utilizzabili in aree destinate dalla Direzione Lavori, compreso l'allontanamento del materiale inutilizzabile in aree che l'impresa dovrà reperire a suo completo 
	
	

	
	
	
	

	
	 carico e previo benestare della Direzione Lavori.
	ml.
	1,76

	
	 
	
	

	IX-03-18
	Sigillatura di giunti fra lembi di strutture di calcestruzzo realizzato con elastomero posto in opera su opportuno strato di primer, di dimensioni adeguate alla funzione (indicativamente cm. 2,0x0,7), compreso la preparazione delle superfici e la disposizione del materiale inerte di 
	
	

	
	
	
	

	
	 sostegno.
	ml.
	7,28

	
	 
	
	

	IX-03-19
	Rimozione di giunti esistenti fra lembi di strutture in calcestruzzo realizzati con resine a base di 

bitume, compreso le spazzolature, il lavaggio e la pulizia delle superfici di calcestruzzo, nonché il trasporto e rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo si 
	
	

	
	
	
	

	
	 avrà da reperire a cura e spesa dell'impresa.
	ml.
	1,55

	
	 
	
	

	IX-03-20
	Fornitura e posa in opera di sistema di sigillatura delle riprese di getto composto da cordolo 
	
	

	
	espansivo di dimensione m. 20x25 a base di Bentonite di Sodio naturale miscelata con gomma butilica, in supporto 3 a 1, in grado di espandersi a contatto con l'acqua, aumentando il suo volume iniziale di almeno sei volte, senza modificare le sue caratteristiche chimiche e fisiche. 
	
	

	
	Compreso ogni onere di pulizia e rettifica dei piani di posa. 
	ml.
	13,38
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