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	IX-07 IMPIANTI DEPURAZIONE
	
	

	 
	 
	
	

	
	 A – Prefabbricati
	
	

	
	 
	
	

	IX-07-01
	Bacino chiarificatore tipo digestore inhoff prefabbricato monoblocco realizzato con qualsiasi struttura completo di tubazione di sfiato di coperchio e predisposto per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita. Completo in opera a norma delle disposizioni di legge.
	
	

	
	
	
	

	
	a) per 10 persone.
	cad.
	1.129,96

	
	b) per 20 persone.
	cad.
	2.101,41

	
	 
	
	

	IX-07-02
	Impianti di depurazione a fanghi attivi per liquami urbani, del tipo PREFABBRICATO
	
	

	
	MONOBLOCCO con qualsiasi struttura, con affluente depurato conforme alla tab. A della Legge 10-5-1976, n. 319, posato in opera interrotto o all'esterno, completo delle seguenti fasi: 

- grigliatura

- vasca di ossidazione

- sedimentazione

- disinfezione

funzionamento automatico con quadro elettrico di controllo, stagno dato in opera funzionante, escluso solo lo scavo e le opere murarie per l'alloggiamento interrato o in superficie l'allacciamento elettrico ed il collegamento delle tubazioni di ingresso e di uscita. Per utenza di numero di persone:
	
	

	
	a) 20
	cad.
	9.990,29

	
	b) 50
	cad.
	16.259,97

	
	c) 100 
	cad.
	21.013,96

	
	d) 150
	cad.
	22.598,60

	
	e) 200
	cad.
	26.250,21

	
	f) 300
	cad.
	32.519,95

	
	
	
	

	
	 B - Realizzati in sito
	
	

	
	
	
	

	
	-Apparecchiature Elettromeccaniche
	
	

	
	
	
	

	
	a) SEZIONE PRETTRATTAMENTI
	
	

	
	 
	
	

	IX-07-03
	Fornitura e posa in opera di griglia grossolana a pulizia manuale, in profilati di acciaio trattato con resina anticorrosive, disposta a 45° sul canale di arrivo con larghezza fra le barre mm. 20 - 40, completa di staffe di ancoraggio e per dimensioni:
	
	

	
	
	
	

	
	a) m. 0,30 - 0,60
	cad.
	757,90

	
	b) m. 0,50 - 1.00
	cad.
	1.584,64

	
	 
	
	

	IX-07-04
	Fornitura e posa in opera di paratoie in acciaio del tipo a ghigliottina, scorrevole entro guide con profilati ad U, fissate sulle paretine in calcestruzzo, completo di manico, per dimensioni:
	
	

	
	
	
	

	
	a) 0,30 - 0,50
	cad.
	358,27

	
	b) 0,50 - 0,80
	cad.
	757,90

	
	 
	
	

	IX-07-05
	Fornitura e posa in opera di griglia autopulente, ad arco con larghezza barre di mm. 20, completa di pettine, motore elettrico con motoriduttore, completa di rastrello e cestello di raccolta del grigliato, realizzato in acciaio zincato con vernici anticorrosive, completa di staffe di ancoraggio ed attacchi per i collegamenti elettrici e quant’altro per dare la griglia completa e funzionale:
	
	

	
	
	
	

	
	a) per canali di larghezza di cm. 30
	cad.
	6.895,89

	
	b)  per canali di larghezza di cm. 50
	cad.
	8.267,80

	
	 
	
	

	IX-07-06
	Fornitura e posa in opera di dissabbiatore - disoleatore ad insufflazione d'aria, costruiti da n. 1

elettrosoffiante a canale laterale, con collettore di collegamento e supporto del gruppo diffusore del DN 50, completo di valvola, curve, stacchi e pezzi speciali, con n. 2 diffusori porosi in sabbia quarzifera, a bolle fini, con giunto a snodo girevole, completo di sistema di estrazione olii, costituiti da una canaletta di scarico con paratoia a comando manuale e tubo di adduzione alla vaschetta di raccolta, completo altresì di sistema di estrazione sabbia, costituito da una tubazione di scarico con valvola a comando manuale e tubo di adduzione alla raccolta, 
	
	

	
	
	
	

	
	completo di ogni altro accessorio per dare l'opera finita e funzionale.
	cad.
	2.204,75
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	b) SOLLEVAMENTO INIZIALE LIQUAMI
	
	

	
	
	
	

	 IX-07-07
	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile, per sollevamento liquami di 
	
	

	
	fognatura, con motore elettrico, con raffreddamento con liquido circostante, completo di basamento rapido, completo di giunto di accoppiamento per collegamento regolabile alla tubazione di mandata con tubi guida, catena di estrazione e regolare di livello di max e min. portata, saracinesca sulla mandata e valvola di ritegno con tubazione di mandata max m. 6 con curve e pezzi speciali, ed ogni altro accessorio per dare l'apparecchiatura completa e funzionale. 
	
	

	
	a) con prevalenza (1 atm.) e portata fino a 10 mc/h 
	cad.
	2.411,49

	
	b) con prevalenza (1 atm.) e portata da 10 a 20 mc/h
	cad.
	3.100,45

	
	c) con prevalenza (1 atm.) e portata da 20 a 50 mc/h
	cad.
	4.133,98

	
	
	
	

	 
	c) DENITRIFICAZIONE 
	
	

	
	 
	
	

	IX-07-08
	Fornitura e posa in opera di un mixer per vasca di denitrificazione, completo di relativo gruppo 
	
	

	
	di sollevamento con argano in acciaio zincato, tubo guida, slitta scorrevole per rotazione mixer sul piano orizzontale e verticale, completo di motore elettrico, riduttore, albero ad elica, completo di staffe di ancoraggio, supporti inferiori e superiori, completi di ogni accessorio per apparecchiatura completa e funzionale.
	
	

	
	a) per portata fino a 2 KW
	cad.
	3.789,40

	
	b) per portata fino a 5 KW
	cad.
	6.899,79

	 
	 
	
	

	IX-07-09
	Fornitura e posa in opera di pompa di ricircolo di miscela aerata, del tipo sommergibile,   completa di piastra per estrazione, con parango ed argano di estrazione, completa di ogni altro accessorio, per apparecchiatura completa e funzionale.
	
	

	
	
	
	

	
	per portata 20 mc/h e prevalenza mt. 5
	cad.
	5.511,89

	
	
	
	

	
	d) OSSIDAZIONE BIOLOGICA (con diffusori ad aria)
	
	

	 
	 
	
	

	IX-07-10
	Fornitura e posa in opera di elettrosoffiante, completa di filtro di aspirazione, silenziatore in aspirazione ed in mandata, valvole di intercettazione sulla mandata e relativa valvola di ritegno, completa di manicotto flessibile, di base, cinghie, pulegge e carter di protezione. 
	
	

	
	
	
	

	
	a) per potenza da 100 a 500 mc/h
	cad.
	10.334,77

	
	b) per potenza da 500 a 1000 mc/h
	cad.
	17.224,56

	
	
	
	

	IX-07-11
	Fornitura e posa in opera di compressore soffiatone, ad aspirotanti a bocche verticali, completo 
	
	

	
	di accessori, con esclusione delle tubazioni di aspirazione e di mandata, con bocce variabili da 0 80 al 0 500 ed ogni altro accessorio per apparecchiatura completa e funzionale. 
	
	

	
	a) per potenza da 100 a 500 mc/h 
	cad.
	17.224,56

	
	b) per potenza da 500 a 1000 mc/h
	cad.
	27.559,22

	
	
	
	

	IX-07-12
	Fornitura e posa in opera di tubazione per la raccolta e la distribuzione dell'aria compressa dal compressore alla vasca di ossidazione, costituita da collettori in acciaio zincati e/o bitumato, completi di curve e pezzi speciali 
	
	

	 
	
	
	

	
	a) dal DN 50 al ml. 
	ml.
	12,50

	
	b) dal DN 80 al ml. 
	ml.
	17,24

	
	c) dal DN 150 al ml.
	ml.
	22,83

	
	d) dal DN 200 al ml.
	ml.
	35,84

	
	
	
	

	IX-07-13
	Fornitura e posa in opera di valvole di regolazione dell’aria ai diffusori da 2"112. 
	cad.
	5,53

	
	 
	
	

	IX-07-14
	Fornitura e posa in opera di diffusore autopulente bolle medio grosse, con lamina in acciaio inox 301 e corpo in polimero termo - plastico ad alta densità.
	
	

	
	
	cad.
	124,05

	
	
	
	

	IX-07-15
	Fornitura e posa in opera di collettori di collegamento e supporto del gruppo diffusore, con
	
	

	 
	tubazioni in acciaio del DN 50. 
	ml.
	8,99

	
	 
	
	

	IX-07-16
	Fornitura e posa in opera di diffusore a bolle fini, ad attacco rapido, completo di accessori. 
	cad.
	206,74

	
	
	
	

	
	NOTA: Tutte le apparecchiatura previste per la fase ossidazione - nitrificazione possono essere 
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	utilizzate per il reparto di digestione aerobica dei fanghi.
	
	

	
	
	
	

	 
	e) OSSIDAZIONE BIOLOGICA con elettro turbine superficiali 
	
	

	
	
	
	

	 IX-07-17
	Fornitura e posa in opera di turbine superficiali, complete di motore elettrico, motoriduttore,  piastra di ancoraggio, e corpo rotante a pale o a sagoma elicoidale o similari ed ogni altro accessorio per apparecchiatura completa e funzionale: 
	
	

	
	
	
	

	
	a) fino a 5 HP 
	cad.
	3.444,92

	
	b) da 5 a 10 HP
	cad.
	8.267,80

	
	c) da 10 a 20 HP
	cad.
	11.023,72

	
	
	
	

	
	f) OSSIDAZIONE BIOLODICA Aeratori sommersi
	
	

	
	
	
	

	IX-07-18
	Fornitura e posa in opera di aeratore sommerso a flusso radiale o direzionale, completi di pompa sommersa, piastra di appoggio, diffusori radiali o eiettori, con tubazione di aspirazione dell'aria ed ogni altro accessorio per apparecchiatura completa e funzionale.
	
	

	
	
	
	

	
	a) fino a 5 KW
	cad.
	5.511,89

	
	b) da 1OKW
	cad.
	8.267,80

	
	c) da 10 a 20 KW
	cad.
	17.224,56

	
	
	
	

	
	NOTA: Tutte le apparecchiatura a turbina superficiale o aeratori sommersi possono essere utilizzati nella fase della digestione aerobica dei fanghi.
	
	

	
	
	
	

	
	g) SEDIMENTAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
	
	

	
	
	
	

	IX-07-19
	Fornitura, trasporto e posa in opera di ponte raschiatore, per vasche circolari, ad un braccio, completo di motore elettrico e relativo motoriduttore per la rotazione periferica, completa di passerella e ringhiera di protezione, a norma ENPI, poliraschiante, ralla completa di contatti striscianti, con diffusore centrale cilindrico, completo di lama raschiante per la raccolta delle schiume, completo di recipiente delle schiume, il tutto in acciaio zincato o trattato con vernici epossidiche anticorrosive, completo di tutti gli accessori per unità di trattamento completa e funzionale.
	
	

	
	
	
	

	
	a) per vasche circolari da 5 a 10 mt
	cad.
	16.535,61

	
	b) per vasche circolari da 10 a 20 mt
	cad.
	20.699,43

	
	
	
	

	IX-07-20
	Fornitura e posa in opera di carroponte raschiafanghi, del tipo va e viene, per vasche rettangolari, a funzionamento oleodinamico, completo di quadro comandi, passerella di collegamento in acciaio, con corrimano, con motore elettrico e relativo motoriduttore per azionamento moto di traslazione, completi di ruote, lama e contattori di comando, completo di lama superficiale delle schiume con relativa canaletta, in acciaio zincato, di raccolta, completo di guide di scorrimento ed accessori.
	
	

	
	
	
	

	
	a) fino a mt. 3 di larghezza
	cad.
	13.779,64

	
	b) fino a mt. 6 di larghezza
	cad.
	20.669,43

	
	
	
	

	IX-07-21
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per vasca di sedimentazione a flusso ascensionale (tipo Dortumud), costituita da:

a) deflettore cilindrico in acciaio trattato con vernici anticorrosive del diametro variabile da mt. 0,50 a mt. 1,00 di distribuzione liquami in vasca, ancorato mediante profilati di acciaio collegati alle paretine;

b) lama di stramazzo a prolito Thompson, completa di paraschiuma, completa di staffe di ancoraggio alla parete ed estesa a tutto il perimetro della vasca;

c) tubazione di estrazione fango con collegamento base vasca con pozzetto di ricircolo, del DN 150, completo di tubazione di sfiato ed eventuale saracinesca di estrazione sempre del DN 150.
	
	

	
	
	
	

	
	- per vasca quadrata di lato mt. 5
	cad.
	6.899,79

	
	
	
	

	IX-07-22
	Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice, per clorazione o defosfatazione, completa di motore elettrico, tubazione di mandata, completa d i accessori per raccorderia e staffe di ancoraggio.
	
	

	
	
	
	

	
	a) per portate fino a 3 lt/h
	cad.
	689,06

	
	b) per portate da 3 a 5 lt/h
	cad.
	1.033,48

	
	c) per portate da 5 a 10 lt/h
	cad.
	1.378,01
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	IX-07-23
	Fornitura e posa in opera di recipiente di stoccaggio per defosfatazione o clorazione in PVC, completi di accessori per fissaggio, con scarico alla base.
	
	

	
	
	
	

	
	a) per capacità fino a lt. 100
	cad.
	103,39

	
	b) per capacità fino a lt. 300
	cad.
	344,53

	
	c) per capacità fino a lt. 500
	cad.
	551,21

	 
	d) per capacità fino a lt. 1000 
	cad.
	1.033,48

	
	 
	
	

	IX-07-24
	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile per ricircolo fanghi ed acque luride prive di particelle in sospensione grossolane,
	
	

	
	
	
	

	
	a) per portata da 5 a 10 mc/h e prevalenza max 1 atm.
	cad.
	4.133,98

	
	b) per portata da 10 a 30 mc/h e prevalenza max 1 atm.
	cad.
	5.511,89

	
	c) per portata da 30 a 50 mc/h e prevalenza max 1 atm.
	cad.
	8.267,80

	
	d) per portata da 50 a 100 mc/h e prevalenza max 1 atm.
	cad.
	10.334,77

	
	
	
	

	
	h) ISPESSIMENTO FANGHI
	
	

	
	
	
	

	IX-07-25
	Fornitura e posa in opera di elettroagitatore, a pale lente, in acciaio inox per ispessitore statico,completo di motore elettrico, albero con elica, ancorato su supporti metallici, realizzato in profilati di acciaio, o su piastra in c.a., completo di ogni altro accessorio per vasche con larghezza non superiore a mt. 5 di lato ed altezza di agitazione dei fanghi pari a mt. 1.50 
	
	

	
	
	
	

	
	- per portata da 1 a 3 KW
	cad.
	4.139,98

	
	
	
	

	IX-07-26
	Fornitura e posa in opera di pompa volumetrica, tipo monovite per l'invio dei fanghi, completa

di motovariatore.
	
	

	
	
	
	

	
	- per portata fino a 3 KW
	cad.
	3.100,45

	
	
	
	

	
	i) FILTRAZIONE BIOLOGICA
	
	

	
	
	
	

	IX-07-27
	Fornitura e posa in opera di filtro rapido a pressione, realizzato in acciaio zincato o con vernici

di resine epossidiche, a forma circolare, avente un'altezza complessiva di mt. 2 e diametro di mt. 1.20, completa di piastra porta diffusori, diffusori, trattamento interno in moplen, passo di carico, passo d'ispezione, con batteria frontale costituita da valvola manuale, di n. 2 manometri, n. 1 rubinetto di presa campione, con tubazioni di acciaio zincato, materiale filtrante di riempimento tipo quarzite o carbone attivo del tipo granulare, con strati di quarzite dello spessore 5-10 mm. e per un peso di Kg. 400, spessore di 3-5 mm. per un peso di Kg. 600, spessore 0,8-1 mm., per un peso di Kg. 600, oppure con carbone attivo 800 lt. supporto costruito da quarzite dello spessore 3-5 mm. in misura di Kg. 350, completo altresì di linea di controlavaggio costituita da batteria di tubazioni e saracinesca sulla mandata e sullo scarico, 
	
	

	
	
	
	

	
	completo di ogni altro accessorio per darlo completo e funzionale.
	cad.
	13.779,64

	
	
	
	

	
	APPARECCHIATURE DI MISURAZIONE
	
	

	
	
	
	

	IX-07-28
	Fornitura e posa in opera di misuratore di portata, per canali aperti, ad insufflazione d'aria e trasduzione di pressione, con display digitale e funzionamento e a microprocessore inseriti in cassetta stagna di resina fenolica con coperchio trasparente per montaggio a parete, completo di
	
	

	
	
	
	

	
	ogni altro accessorio per apparecchiatura completa e funzionale.
	cad.
	3.444,92

	
	
	
	

	IX-07-29
	Fornitura e posa in opera di misuratore di ossigeno disciolto con funzionamento a microprocessore e display, range di misura da 0-20 mmg. di 02e per temperatura variabile fra 0° e 50°, completo di n. 1 soglia d'intervento ON-OFF n. 1 allarme per sonda esaurita o ghiacciata, n. 1 contatto programmabile per lavaggio sonda, alloggiato in cassetta stagna, con portello anteriore trasparente incernierato, completo di ogni altro accessorio per 
	
	

	
	
	
	

	
	apparecchiatura completa e funzionale.
	cad.
	4.478,40

	
	
	
	

	IX-07-30
	Fornitura e posa in opera di elororesiduometro costituito da un fotometro in continuo per la determinazione del cloro libero e totale, mediante analisi clorimetriche, in continuo, range di misura 0-2 p.p.m. C12, con display digitale, strumento inserito in cassetta stagna con coperchio esaurito e per mancanza di acqua di alimentazione e completo di ogni altro accessorio per apparecchiatura completa e funzionale.
	
	

	
	
	
	

	
	
	cad.
	3.444,92

	IX-07-31
	Fornitura, trasporto e posa in opera di filtropressa del tipo a nastro, realizzato in struttura e
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	profilati in acciaio al carbonio, trattati con vernice epossidiche anticorrosive, completa di centralina elettrica di comando e di controllo degli automatismi, rulli, nastro trasportatore con predisposizione idraulica sulla condotta di arrivo dei fanghi da essiccare e condotta di raccolta dell'essicato, compresa la linea di controlavaggio in automatico a seguito d'intasamento della tela e quant'altro occorrente per dare la macchina completa e funzionante in opera:
	
	

	
	a) del tipo fino a 5 rulli e per potenza fino a 3 KW
	cad.
	24.114,35

	
	b) del tipo fino a rulli e per potenza fino a 5 KW
	cad.
	34.449,07
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