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	IX-08 COSTRUZIONI DI GALLERIE IDRAULICHE DI

PICCOLA SEZIONE (<20 Mq)


	
	

	 
	 
	
	

	IX-08-01
	 Esecuzione di prerivestimento in galleria idraulica di piccola sezione (< 20 mq) dal fronte di  scavo costituito da una struttura di sostegno in conglomerato cementizio, esterno alla sezione di scavo stesso e di spessore idoneo ad evitare la decompressione del terreno.  Tale struttura viene ottenuta proiettando conglomerato cementizio di opportuna granulometria a rapida presa, additivato con aghi in acciaio tipo WIRAND in ragione di Kg/me. 30 di conglomerato, all'interno di un cavo a sezione rettangolare e sviluppo leggermente conico ottenuto con taglio.  Il taglio viene eseguito con un'attrezzatura speciale semovente che monta nella parte anteriore un portale a cremagliera (riproducente la sagoma della galleria) su cui scorre una testa idraulica minimo netto previsto, a due o tre catene a denti fresanti.  Per ogni metro quadrato di superficie di pretaglio realizzata.
	
	

	
	
	
	

	
	- Per spessore complessivo fino a cm. 15.
	mq.
	217,07

	
	
	
	

	IX-08-02
	Scavo in sotterraneo per gallerie e cunicoli di piccola sezione (< 20 mq) di qualsiasi andamento

 planimetrico e con pendenza inferiore al 15%, in terreni molto spingenti eseguito con qualsiasi mezzo anche in presenza di acqua, compreso ogni onere, per la ventilazione e l'illuminazione, per i provvedimenti necessari a fronteggiare eventuali fuoriuscite di gas, per il carico ed il trasporto a rilevato od a rifiuto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta e la loro sistemazione su aree procurate a cura e spese dell'Impresa e preventivamente accettate dalla Direzione dei Lavori, ed inclusi i puntelli isolati per il sostegno di punti del cavo e tutti gli altri oneri per dare lo scavo finito a regola d'arte; misurato all'estradosso della sezione teorica di rivestimento prevista in progetto o prescritta dalla Direzione dei Lavori, senza tener conto dei fuori sagoma ancorché inevitabili, degli eventuali scoscendimenti o rilasci anche non imputabili all'impresa,
	
	

	 
	
	
	

	
	e degli slarghi di sezione non prescritti, ma eseguiti per comodità di lavoro. 
	mc.
	107,53

	
	 
	
	

	IX-08-03
	Esecuzione di pretrattamento del fronte di scavo per gallerie idrauliche di piccola sezione (sup.

<20 mq) a mezzo di chiodature in terreni di natura varia realizzate con perforazioni sub - orizzontali del diametro minimo di mm 100 e la fornitura e posa in opera di tubi speciali in vetroresina di diametro esterno mm 60 e spessore mm 10 con giunzione a manicotto interno e successiva iniezione di riempimento con miscela cementizia, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
	
	

	
	
	
	

	
	- Per metro lineare di chiodature.
	ml.
	68,90

	 
	 
	
	

	IX-08-04
	Betoncino eseguito a spruzzo (spritz - beton) per gallerie idrauliche di piccola sezione (  
	
	

	
	<20 mq) in terreni molto spingenti secondo le norme di cui al Capitolato Speciale, costituito da impasto di sabbia e graniglia o pietrischetto di idonea granulometria dosato con 5 q.li di cemento tipo 425 previo lavaggio e pulizia delle rocce con getti aria - acqua sotto pressione, compresa la fornitura di idonee sostanze acceleranti e impermeabilizzanti debitamente accettate dalla direzione dei lavori (nel quantitativo di 60 Kg. di prodotto idrofugo ed accelerante per metro cubo di betoncino), la fornitura e la posa in opera di idonei tubicini drenanti, nel numero e nella posizione idonea, e compreso altresì gli eventuali ponteggi, lo sfrido, l'impiego di idoneo macchinario e di mano d'opera specializzata e non, ed ogni altra fornitura, consumo, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta opera d'arte. Per lo spessore dei lavori e fino ad uno spessore massimo di 20 cm oltre il quale non verrà corrisposto alcun compenso. 
	
	

	
	a) Per spessore complessivo da 1 a 10 cm
	mc.
	289,42

	
	b) per spessore complessivo oltre i 10 cm da 1 a 15
	mc.
	268,09

	
	c) per spessore complessivo oltre i 15 cm da 1 a 20
	mc.
	317,16

	 
	 
	
	

	IX-08-05
	Prerivestimento di galleria idraulica di piccola sezione ( <20 mq) avente qualsiasi andamento planimetrico ed altimetrico, realizzato secondo le norme del Capitolato Speciale, mediante conci prefabbricati in cemento armato di classe R'ck 300, messi in opera anche in presenza di armatura pesante di sostegno degli scavi, con mezzo meccanico o a mano, compreso ogni onere o magistero per le occorrenti casserature, centinature ed armature, ogni fornitura, confezione in apposito stabilimento di produzione, trasporto, posizionamento e 
	
	

	
	
	
	

	
	collegamento fra i singoli conci, escluso solo ferro di armatura e la bulloneria di collegamento.
	mc.
	199,82

	
	
	
	

	IX-08-06
	Fornitura e posa in opera di fibre di filo di acciaio della lunghezza di 50 mm e del diametro di
	
	

	
	0,50 mm, raggruppate in placchette incollate solubili in acqua di impasto uncinate alle
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	estremità da impiegarsi per la realizzazione di conci prefabbricati in calcestruzzo armato fibrorinforzato. Le fibre saranno realizzate con filo ottenuto per la trafilatura d'acciaio a basso 
	
	

	 
	
	
	

	 
	 contenuto di carbonio. Le caratteristiche meccaniche del filo saranno, quelle riportate nella
	
	

	
	 specifica tecnica.
	Kg.
	2,43

	
	 
	
	

	IX-08-07
	Fornitura e posa in opera di fibre di filo di acciaio aciculari della lunghezza di mm 30 e del diametro di mm 0,50, raggruppate in placchette incollate solubili in acqua di impasto uncinate alle estremità da unirsi nel calcestruzzo spruzzato spritz - beton in sotterraneo (art. 6) per il prerivestimento in galleria. Le fibre saranno realizzate con filo ottenuto per trafilatura di acciaio a basso contenuto di carbonio. Le caratteristiche meccaniche del filo saranno quelle 
	
	

	
	
	
	

	
	riportate nella specifica tecnica.
	Kg.
	2,94

	
	
	
	

	 IX-08-08
	Calcestruzzo cementizio di classe Rck 300 per rivestimento di galleria idrauliche di piccola sezione (sup. <20 mq), aventi qualsiasi andamento planimetrico ed altimetrico, secondo le norme del Capitolato Speciale, messo in opera anche in presenza di armatura pesante di sostegno degli scavi, con mezzo meccanico od a mano entro casseforme metalliche, secondo le sagome di progetto, compreso ogni onere per le occorrenti casserature, centinature ed armature, il magistero per l'esecuzione dei getti in strati di adeguato spessore, la vibrazione, nonché l'obbligo di eseguire le serraglie dei singoli anelli senza interruzione alcuna, compreso altresì ogni fornitura, onere e magistero connesso alla particolare destinazione, alla eventuale 
	
	

	
	
	
	

	
	presenza d'acqua ed alla eventuale armatura metallica. 
	mc.
	159,90

	
	
	
	

	IX-08-09
	Esecuzione di ripresa di getto o giunto tra prefabbricati ottenuta mediante l'impiego di nastri in

resina idroespansiva tipo Hydrolite OS 0615.451 o similare comprensiva di fissaggi mediante 
	
	

	
	
	
	

	
	chiodatura o incollaggio con resina.
	ml.
	10,07

	 
	 
	
	

	IX-08-10
	Fornitura e posa in opera di centinatura tipo Heb metallica in galleria idraulica di piccola  sezione in terreni molto spingenti, di qualsiasi dimensione, compreso tutto quanto occorre per 
	
	

	
	
	
	

	
	il rivestimento della galleria.
	Kg.
	1,50

	
	
	
	

	IX-08-11
	Bulloneria per lavori in galleria idraulica di piccola sezione, in opera per collegamenti fra centine o parti di esse, e/o fra conci prefabbricati in c.a., costituita da bulloni, dadi e rondelle, 
	
	

	
	
	
	

	
	compreso l'onere per il serraggio con chiave dinamometrica. 
	Kg.
	5,06
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