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	IX-09 SISTEMI DI CONTROLLO E GIUNTI
	
	

	 
	 
	
	

	IX-09-01
	Sistema completo di controllo automatico di dati costituito da giunto a soffietti, valvola a farfalla motorizzata, misuratore elettromagnetico di portata, centralina di controllo atta alla trasmissione dati ed alla movimentazione della valvola motorizzata, completa di gruppo di continuità, trasduttore di pressione etc.: 
	
	

	
	
	
	

	
	a) per diametri nominali fino a ( 100 mm.
	Lit.
	30.393,49

	
	b) per diametri nominali fino a ( 125 mm.
	Lit.
	33.432,84

	
	c) per diametri nominali fino a ( 150 mm.
	Lit.
	36.472,19

	 
	d) per diametri nominali fino a ( 175 mm. 
	Lit.
	39.511,54

	
	e) per diametri nominali fino a ( 200 mm. 
	Lit.
	42.550,88

	
	f) per diametri nominali fino a ( 250 mm. 
	Lit.
	45.590,23

	
	g) per diametri nominali fino a ( 300 mm.
	Lit.
	48.629,58

	
	h) per diametri nominali fino a ( 350 mm.
	Lit.
	51.668,93

	
	i) per diametri nominali fino a ( 400 mm.
	Lit.
	54.708,28

	 
	l) per diametri nominali fino a ( 450 mm. 
	Lit.
	57.747,63

	
	m) per diametri nominali fino a ( 500 mm. 
	Lit.
	60.786,98

	
	 
	
	

	IX-09-02
	Fornitura e posa in opera di dispositivo di controllo di livelli idrici ad ultrasuoni e meccanici per ogni stagioni.
	
	

	
	
	Lit.
	6.078,70

	
	
	
	

	IX-09-03
	Sistema centralizzato di telecontrollo e telegestione costituito da insieme di P.C. pentium compatibili collegati a sistema di stampanti laser dimensione in relazione ai giunti da controllare.
	
	

	
	
	
	

	
	- Per punti di controllo con almeno 15 giunti da controllare
	Lit.
	607,87

	
	
	
	

	IX-09-04
	Software di gestione realizzato nell'area Windows in grado di integrare con le stazioni periferiche in on line o nel tempo, previa immissione dei dati relativi alla composizione di ogni singola stazione
	
	

	
	
	
	

	
	- per ogni punto di controllo con un minimo di 10 punti
	Lit.
	547,08

	
	
	
	

	IX-09-05
	Fornitura posa in opera e giunzione di tubazioni e pezzi speciali di acciaio rivestiti internamente come al precedente n. 1/004 e con la superficie esterna grezza da montarsi all'interno di serbatoi, manufatti di diramazione, impianti di sollevamento ecc. esclusi pozzetti di scarico, sfiato ed intermedi posti lungo l'asse della condotta, compresa la sabbiatura della superficie esterna e il trattamento della stessa con primer e due passate di vernice epossidica del tipo ritenuto idoneo dalla D.L. e colore a scelta di quest'ultima. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere materiale e magistero per la giunzione dei materiali (bulloni, 
	
	

	
	
	
	

	
	guarnizioni.
	Kg.
	5,78

	
	
	
	

	IX-09-06
	 Esame della saldatura dei giunti e delle tubazioni di acciaio (spessore sino a 20 mm) eseguitacon ultrasuoni mediante sonde angolate su eventuale richiesta della Direzione Lavori.  
	
	

	
	
	
	

	
	- Al centimetro lineare di saldatura.
	cm.
	0,26

	
	
	
	

	IX-09-07
	Trasporto a piè d'opera e posa in opera di tubazioni e pezzi spec. d'acciaio con giunti per saldatura elettrica compreso carico e scarico, sfilamento e posa di tubazioni e pezzi speciali anche dentro i pozzetti di linee, scavo delle nicchie; saldatura dei giunti compresa 12i fornitura degli elettrodi e relativa attrezzatura a caldo; ripristino del rivestimento e ricopertura delle tubazioni con le modalità prescritte dalle relative norme di capitolato su quelle parti del tubo nelle quali il rivestimento si sia lesionato; fattura dei giunti a flangia (compresa la fornitura di bulloni e guarnizioni,) per il collegamento con i prezzi speciali e gli apparecchi; prove idrauliche, alle pressioni stabilite dal Capitolato, compresa la fornitura di acqua; rivestimento delle giunzioni con una mano di primer, un primo strato di nastro anticorrosivo in PVC di isolamento elettrico avvolto in forte tensione con sovrapposizione delle spire del 50,Ilo della larghezza della fascia e di un secondo strato di isolamento elettrico e meccanico avvolto come il primo strato, atti ad isolare una tensione di 20.000 volts, prove relative al controllo di resistenza dell'isolamento in conformità alle norme di capitolato e di quanto indicato dalla D.L., lavaggio e disinfezione della condotta.  Compresa la verifica delle saldature con 
	
	

	
	
	
	

	
	ultrasuoni mediante sonde angolate e radiografia su almeno il 5% dei giunti
	cm/ml.
	0,57

	
	
	
	

	IX-09-08
	Radiografie della saldatura eseguita nei giunti delle tubazioni di acciaio (di spessore fino a 20  
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	mm) eseguita su eventuale richiesta della Direzione lavori. 
	
	

	
	- Al centimetro lineare di saldatura
	cml.
	1,24

	
	
	
	

	 IX-09-09
	Compenso addizionale al prezzo per la posa e giunzione di tubazioni e pezzi speciali di acciaio 

in tratte aeree (condotte pensili) con tubo autoportante o meno, a qualsiasi altezza, compreso tutti gli oneri per il sollevamento e posa delle tubazioni e pezzi speciali sulle strutture portanti, per la fornitura e formazione di eventuali impalcature e ponteggi e per l'impiego di qualsiasi mezzo per il sollevamento e la posa delle tubazioni e di pezzi speciali. Nel prezzo è compreso e compensato il trattamento della superficie esterna delle tubazioni e pezzi speciali per la protezione anticorrosiva e verniciatura antiriflettente costituita da: a) trattamento preliminare di sabbiatura a metallo quasi bianco (grado minimo SI S-SA 2.5); b) mano zincante di bicomponente di colore grigio, percentuale in polvere di zinco 86% e di spessore minimo 50 microns; e) Mano di intermedio epossidicocatramoso di spessore minimo 250 microns, costituito da catrame di carbone e resina epossidica (quest'ultima nella misura di circa il 40% del peso in stato indurito); d) mano a finire di vernice epossidica a base di ossido di ferro micaceo o alluminio di spessore minimo di 50 microns in modo da ottenere uno spessore complessivo di film secco di 350 microns ed applicato secondo le specifiche e le norme di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Detto compenso sarà applicato anche alle condotte da posare o ancorare su manufatti esistenti (ponti, ecc.) mediante idonee mensole o staffe in ferro ovvero in apposito cassonetto in muratura di idonee dimensioni ed in esso è compreso e compensato ogni onere, materiale e magistero (compresa la costruzione del cassonetto di protezione) per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.   
	
	

	
	
	
	

	
	- Al centimetro di diametro e per metro lineare di condotta
	cm/ml.
	1,34

	
	
	
	

	IX-09-10
	Costruzione in cantiere a piè d'opera o sulla condotta già montata, di pezzi speciali di acciaioquali curve a spicchi saldati, pezzi ed innesti a T, a Y derivazione e simili compresi l'esecuzione o il ripristino dei rivestimenti interni ed esterni uguali a quelli delle condotte sulle quali saranno inseriti, esclusa la fornitura dei tubi dai quali saranno ricavati. 
	
	

	
	
	
	

	
	- Per pezzi speciali di qualsiasi diametro.
	Kg.
	2,12

	
	
	
	

	IX-09-11
	Fornitura e posa in opera di giunti dielettrici per pressione di esercizio fino a 25 o 64 atm. rispondenti alle seguenti caratteristiche: - Pressione di esercizio: fino a 25 o 64 atmosfere; - Pressione di collaudo: 1,5 volte la pressione di esercizio; - Resistenza elettrica in aria secca: non inferiore a 3 KVV, - Elevata resistenza elettrica a giunto pieno d'acqua; - guarnizione in gomma butadiene - acrilonitrile (ASTM-D-2000); isolanti: resine epossidiche di riempimento; - Stratificati epossidici con cariche fibrose.  Compreso ogni onere, materiale e magistero.
	
	

	
	
	
	

	
	- DN 80 mm (PN 64)
	cad.
	71,74

	
	
	
	

	IX-09-12
	Idem c.s. e, materiale e magistero
	
	

	
	- DN 100 mm (PN 64)
	cad.
	109,94

	
	
	
	

	IX-09-13
	Idem c.s. e, materiale e magistero
	
	

	
	- DN 150 mm (PN 54)
	cad.
	185,41

	
	
	
	

	IX-09-14
	Idem c.s. e, materiale magistero
	
	

	
	- DN 200 mm (PN 64)
	cad.
	297,84

	
	
	
	

	IX-09-15
	Idem c.s. e materiale e magistero
	
	

	
	- DN 250 mm (PN 64)
	cad.
	413,37

	
	
	
	

	IX-09-16
	Idem c.s. e materiale e magistero
	
	

	
	- DN 300 mm (PN 64)
	cad.
	544,04

	
	
	
	

	IX-09-17
	Idem c.s. e materiale e magistero
	
	

	
	- DN 350 mm (PN 64)
	cad. 
	729,44

	
	
	
	

	IX-09-18
	Idem c.s. e materiale e magistero
	
	

	
	-DN 400 mm (PN 64)
	cad.
	942,22

	
	
	
	

	IX-09-19
	Idem c.s. e materiale e magistero
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	-DN 450 mm (PN 64)
	cad.
	1.215,74

	
	
	
	

	IX-09-20
	Idem c.s. e materiale e magistero
	
	

	
	-DN 500 mm (PN 64)
	cad.
	1.337,31

	
	
	
	

	IX-09-21
	Idem c.s. e materiale e magistero 
	
	

	
	- DN 600 mm (PN 64) 
	cad.
	2.005,97

	
	 
	
	

	IX-09-22
	Idem c.s. e materiale e magistero
	
	

	
	- DN 700 mm (PN 64)
	cad.
	3.039,35

	
	
	
	

	IX-09-23
	Idem c.s. e materiale e magistero 
	
	

	
	- DN 800 mm (PN 64) 
	cad.
	4.255,09

	
	 
	
	

	IX-09-24
	Idem c.s. e materiale e magistero
	
	

	
	- DN 80 mm (PN 25)
	cad.
	51,65
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