	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €

 

	
	V-01 GRUPPO PREMONTATO UNI 9490
	
	

	
	 
	
	

	V-01-01
	Fornitura e posa in opera di gruppo premontato di sollevamento e pressurizzazione rete antincendio realizzato a norma UNI 9490 e comprensivo di:
	
	

	
	
	
	

	
	giunti antivibranti sugli allacciamenti;

n.3 elettropompe di cui una di compensazione;

n.2 collettori: uno di mandata e uno di aspirazione;

saracinesche di intercettazione e valvole di ritegno;

n.3 vasi di espansione tipo Idrobox;

sistema di autoavviamento settimanale;

oneri di allacciamento il serbatoio di riserva idrica antincendio e relativi all'alimentazione idrica di quest'ultimo;

elementi a corredo della vasca di riserva antincendio quali:

- Scarico di troppo pieno

- Scarico di fondo

- Bocca di aspirazione antivortice

Quadro Elettrico di alimentazione gruppo antincendio, grado di protezione minimo IP 55, con alimentazione preferenziale (diretta) comprensivo di:

- sezionatore generale

- portafusibili sezionabile

- contattori con termico

nonché comprensivo di morsettiere, cavi, canaline, collegamenti elettrici a norme CEI quant'altro necessario al buon funzionamento dell'impianto ed avente le seguenti caratteristiche
	
	

	
	a) Portata max: 24 m3/h  - Prevalenza max: 5 bar
	cad.
	8.935,69

	
	b) Portata max: 36 m3/h  - Prevalenza max: 8 bar
	cad.
	11.269,92

	
	c) Portata max: 70 m3/h  - Prevalenza max: 10 bar
	cad.
	14.598,02

	
	d) Portata max: 90 m3/h  - Prevalenza max: 1O bar
	cad.
	15.166,38
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