	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario  €

 

	
	II-05 OPERE DI SOSTITUZIONE E RICOLLOCAMENTO
	
	

	
	 
	
	

	II-05-01
	Scalzature di fughe tra piastroni in calcestruzzo di tetti piani e successivo riempimento con   mastice asfaltico.
	
	

	
	
	ml
	3,56

	
	
	
	

	II-05-02
	 Sistemazione di pluviali sottotraccia previa rimozione, sostituzione dei tratti deteriorati con nuovi che saranno pagati separatamente con i relativi prezzi di fornitura, compreso il fissaggio mediante ferri di sostegno ed il ripristino della muratura e dell'intonaco.
	
	

	
	
	
	

	
	
	ml
	17,82

	
	
	
	

	II-05-03
	Sistemazione di pluviali e canali di gronda, mediante riparazione e/o sostituzione delle parti  deteriorate e degli accessori. I materiali nuovi saranno pagati a parte con i relativi prezzi di 
	
	

	
	
	
	

	
	tariffa.
	ml
	2,94

	
	
	
	

	II-05-04
	Sistemazione di scossaline, converse e mantovane mediante riparazione o sostituzione delle parti deteriorate e degli accessori. I materiali nuovi saranno pagati a parte con i relativi prezzi di fornitura.
	
	

	
	
	
	

	
	Vedere il capitolo I-17/B Opere da lattoniere.
	
	

	
	
	
	

	II-05-05
	Sostituzione di serratura di qualsiasi tipo, montate su serramenti di legno, mediante la rimozione di quelle esistenti e il montaggio di quelle nuove la cui fornitura sarà pagata a parte 
	
	

	
	
	
	

	
	con i prezzi di tariffa.
	cad
	9,50

	
	
	
	

	II-05-06
	Sostituzione di cremonesi di qualsiasi tipo mediante la rimozione di quelle esistenti ed il montaggio di quelle nuove (la cui fornitura sarà pagata a parte), compreso ogni onere e 
	
	

	
	
	
	

	
	modalità inerenti per dare le cremonesi funzionanti a regola d'arte.
	cad
	11,88

	
	
	
	

	II-05-07
	Ricollocamento in opera di persiane avvolgibili ad elementi agganciati o alla romana.
	mq
	14,87

	
	
	
	

	II-05-08
	Ricollocamento in opera di serrande a rotolo ad elementi piatti, od a maglie.
	mq
	21,38

	
	
	
	

	II-05-09
	Ricollocamento in opera di cassonetto coprirullo.
	mq
	9,50

	
	
	
	

	II-05-10
	Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni, in legno od in metallo, di qualsiasi tipo, compreso ogni onere e modalità di esecuzione.
	
	

	
	
	
	

	
	a) escluso il telaione o la cassa e controcassa.
	mq
	8,93

	
	b) compreso il telaione o la cassa e controcassa.
	mq
	17,82

	
	
	
	

	II-05-11
	Ricollocamento di ringhiere, cancelli, parapetti, in ferro o simili, compreso ogni onere e modalità d'esecuzione.
	
	

	
	
	mq
	16,01

	
	
	
	

	II-05-12
	Ricollocamento in opera di pietra da taglio naturale o artificiale, compresi riquadri di porte e 
	
	

	
	finestre, di qualsiasi forma e dimensione ed ogni onere e modalità d'esecuzione.
	mc
	396,85

	
	
	
	

	II-05-13
	Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione.
	
	

	
	
	cad
	13,12

	
	
	
	

	II-05-14
	Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi, completi di accessori ed ogni altro onere e modalità di esecuzione, limitatamente alle opere idrauliche, comprese le 
	
	

	
	
	
	

	
	assistenze murarie.
	cad
	26,70

	
	
	
	

	II-05-15
	Restauro di vecchie ringhiere, mediante loro smontaggio e trasporto in laboratorio, lavorazione alla forgia con sostituzione di elementi mancanti e riparazione di quelli da restaurare, compresa ogni necessaria saldatura, le opere murarie per il ricollocamento in opera, ed una mano di 
	
	

	
	
	
	

	
	vernice anti ruggine.
	kg
	1,08

	II-05-16
	Rimozione e ricollocamento in opera di riquadri e contorni in pietra, rettilinei  o curvi, di lunghezze varie e di sezione non superiore a cmq. 900, comprese staffe di ancoraggio, stuccatura, pulizia dei riquadri, eventuale ripresa degli intonaci ed ogni altro onere per rendere
	
	

	
	
	
	

	
	l'opera finita.


	ml
	19,63
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